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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE	CONJUNTO DE RESCATE TÉCNICO CON DESTINO AL ORGANISMO AUTÓNOMO BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA


1. ANTECEDENTES
El Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava desea incorporar al equipamiento de sus unidades operativas la ropa de protección idónea para las intervenciones de rescates técnicos.
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SUMINISTRO
El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Técnicas para el suministro de ropa de protección para su utilización en intervenciones intervenciones en accidentes de tráfico, rescates en altura y actuaciones en espacios confinados o estructuras colapsadas (rescates técnicos), con destino al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, así como otras condiciones generales. Dicho  suministro se regirá por las presentes cláusulas.
Se trata de Equipos de Protección Individual con categoría de certificación III según el Reglamento (UE) 2016/425: Equipos de Protección Individual Seguros. 
Cada Equipo constará de dos piezas, chaqueta y pantalón, con una zona de interfaz que garantice la continuidad de la protección.
El equipo se suministrará en las dependencias del Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava totalmente listo para su uso.
3. CONDICIONES TÉCNICAS
3.1. CONDICIONES DE LA EMPRESA FABRICANTE
La empresa fabricante de los equipos deberá acreditar Certificación del Sistema de Calidad en la Producción según ISO 9001.
Se especificarán todas las normativas UNE EN que cumplen, con indicación del significado de las mismas de acuerdo con la Directiva CEE correspondiente.
3.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Los elementos suministrados deberán cumplir las siguientes normas y requisitos:
El conjunto será un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría III según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992, que posea el correspondiente certificado UE de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes normas EN, siendo excluyente la no presentación de los mismos:
UNE EN ISO 13688:2013 Ropa de protección
Directiva 89/686/CEE y posteriores modificaciones
Norma EN ISO 15614:2007	Requisitos de los tejidos y materiales de la ropa de protección para bomberos forestales
· UNE-EN ISO 6942 Índice de Transferencia de Calor por Radiación RHTI24>11 s RHTI24-RHTI12>4 s
· ISO 17493:2016 Exposición a 180ºC durante 5 minutos sin fundir, encoger o inflamarse y conservando todos los sistemas de cierre operativos.
· UNE-EN ISO 3146:2001 El hilo debe soportar temperaturas de 260ºC sin fundir
· EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción del material. Carga de rotura ≥ 450 N en ambas direcciones
· EN ISO 13935-2 Resistencia a la tracción de las costuras principales. Carga de rotura ≥ 225 N
· UNE EN ISO 5077:2008 Variación dimensional tras cinco ciclos de lavado inferior al ±3% en ambas direcciones
· EN 471:2003 Material retrorreflectante con una superficie mínima de 0,13 m² (0,2 m² si fuera fluorescente o combinado)
· UNE-EN ISO 11092:2015 Resistencia al vapor de agua ≤10 m² Pa/W
· UNE-EN ISO 11092:2015 Resistencia térmica media ≤0,055 m²K/W
· UNE-EN ISO 15025:2016 Propagación limitada de la llama: Índice 3, según procedimiento A
Norma EN 1149-5:2018 Propiedades electrostáticas del material y diseño
· Valores de t50<4 s or S>0,2, o bien Resistencia superficial ≤ 2,5x109 Ω
UNE EN 16689:2017 Ropa de protección para rescates técnicos
· Protección frente al calor de contacto ≥5 s a 100ºC
· EN ISO 13937-2 Resistencia al rasgado ≥ 25 N
· ISO 12947-2 Resistencia a la abrasión 12 KPa superior a 20.000 ciclos
· Resistencia al estallido 100 kPa sobre muestra de 50 cm² 
· EN 20471:2013/A1:2017 Alta visibilidad clase 2

[bookmark: _Hlk45947381]Se valorará como mejora el incremento de los anteriores requisitos por encima de los mínimos exigidos.
Asimismo, se valorará como mejora el cumplimiento de la norma ISO 16604:2004 Resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea.
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS
Descripción general
El equipo constará de chaqueta y pantalón; en su conjunto, cubrirá en torso hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas y las piernas hasta los tobillos.
El uso conjunto con otros EPI no supondrá una merma de la protección.
El solape entre ambas piezas será tal que, al extender los brazos hacia arriba y tocar el suelo con los dedos, exista solape entre ellas; además, en esta posición, las muñecas y tobillos deberán permanecer cubiertos.
La ergonomía de la prenda la hará apropiada para su uso en situaciones muy adversas, sin limitar en ningún momento los movimientos de la persona usuaria y debiendo ser cómoda y segura. Será de fácil colocación y se adaptará al cuerpo de la persona usuaria.
El diseño incorporará zonas de refuerzo para aumentar la seguridad frente a cortes o perforaciones en los puntos de apoyo de la persona usuaria. Los elementos de refuerzo se ajustarán a la norma EN 388. Se valorará la idoneidad de la distribución y extensión de los refuerzos.
Las partes en contacto con el cuerpo carecerán de rugosidades, cantos agudos o salientes que puedan causar daños o molestias.
Los bajos y puños irán debidamente rematados para ocultar hilos y deshilados de tejidos y costuras

CAZADORA
La chaqueta constará de dos delanteros y una espalda, junto con canesú de refuerzo formando parte de las mangas y cuello. Se evitará que las uniones entre las piezas coincidan con las zonas más expuestas a desgarros o roces.
El cuello deberá mantenerse vertical en posición cerrada; debe contar con cierre de fácil manipulación hasta 85 mm de su extremo superior.
Tanto los delanteros como la espalda constarán de varias piezas para favorecer la ergonomía y posicionamiento sobre el cuerpo. 
La espalda no podrá incorporar pinzas o pliegues que puedan engancharse.
La chaqueta se cerrará con cremallera de soporte ignífugo y doble cursor, que estará cubierta en su totalidad con tapeta fijada con velcro FR y sistema de cierre para evitar que se levante, según UNE EN 16689.
Los bolsillos no serán de tipo plastón, sino conformados como parte de la chaqueta, para evitar descosidos. Cerrarán mediante tapeta con velcro FR. Su resistencia al fuego será igual a la del resto de la prenda.
Los cierres de puños se ajustarán a las muñecas sin que la persona usuaria realice ningún ajuste.
La parte interna de la espalda incorporará una trabilla para colgar la prenda.
Los elementos reflectantes tendrán una anchura de 50 mm e irán termofijados. Su distribución garantizará una visibilidad óptima en cualquier postura y desde todas las direcciones.

PANTALON
El pantalón constará de cintura, dos delanteros, dos traseros, dos polainas  y una pieza de tiro. Incorporará los preformados en su diseño.
El cierre permitirá llevar el pantalón sin necesidad de tirantes.
La cintura y las polainas incorporarán elástico en el interior.
Llevará bolsillos cerrados con tapeta y velcro FR, con capacidad para llevar una bolsa de herramientas.
Se valorará la incorporación de un bolsillo lateral para guardar la navaja del servicio. 
Se valorará el menor peso del conjunto chaqueta+pantalón de la muestra presentado según el punto 4.1.
La ergonomía de la prenda tendrá que tener en cuenta que se va a utilizar en situaciones muy adversas por lo que en ningún momento podrá limitar los movimientos del usuario, teniendo que ser cómoda  en labores tanto de incendios forestales, excarcelaciones, rescate urbano etc.
El pantalón será de fácil colocación y se adaptará al cuerpo del usuario
Composición de los tejidos
Tejido para la zona de fondo
Las prendas en esta zona estarán confeccionadas con tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar 45% o más de fibra aramida Kérmel o similar, un 10% de fibra paraaramida,  y el resto viscosa. No se admitirá ningún tejido o componente ignifugado (tipo proban o similar) ni modacrílicos, ni podrán incorporar poliéster en su composición siendo excluyente. 
Tendrá propiedades antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable. 
Pilling 4-5 según norma UNE EN ISO 12945-2:2001
El peso del tejido será de 185 gr/m2 ( +- 5%).
El color será beige 
Solidez del color a la transpiración norma UNE EN ISO 105-E04:2013 con nivel 5 
Solidez del color al lavado doméstico y comercial, norma UNE EN ISO 105-C06:2010 con nivel 5.
Tejido para la zona de refuerzo
70% metaaramida – 28% paraaramida – 2% carbón (antiestático)
Peso 225/255 gr/m2 ( +- 5%).
Tejido alta visibilidad 
La prenda estará confeccionada con tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar  aramida+viscosa FR + poliamida + elástico + antiestático y su peso deberá ser superior a 255 gr/m2 e inferior a 270 gr/m2 
Tendrá propiedades elásticas, antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable. 
Color amarillo flúor.
Hilo
El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color del tejido.
Envejecimiento
Las prendas permanecerán estables ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 50 lavados), presentando certificaciones tras 25 lavados y compromiso del fabricante tras 50 o más lavados. 

Requisitoss mínimos exigidos  de la tela principal tras 25 lavados a 60ºC  (tejido de fondo), siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos.

	CARACTERÍSTICA
	NORMATIVA
	REQUISITO MÍNIMO

	Propagación de la llama
	EN ISO 11612:2015
	A1 

	Calor convectivo
	EN ISO 11612:2015
	HTIª 24:4.7s

	Resistencia al calor a 180ºC del tejido tras 25 ciclos de lavado a 60ºC
	EN 15614:2007
	Urdimbre   -0.9%
Trama        -1.2%


	Calor radiante
	EN 16689:2017
	RHTIª 24 > 12.8 s


	Calor por contacto
	EN 16689:2017
	T(s): 17.4s

	Resistencia a la tracción
	EN 16689:2017
	> Urdimbre 900 N
> Trama 850 N


	Resistencia al rasgado
	EN 16689:2017
	>Urdimbre 190 N
>Trama 180 N


	Resistencia de la costura principal
	EN 16689:2017
	> 405 N

	Abrasión
	EN 16689:2017
	> 20.000 ciclos

	Resistencia al vapor de agua
	EN 16689:2017
	< 4.27 m2Pa/W




Requisitos mínimos exigidos de la tela ALTA VISIBILIDAD AMARILLA, tras 25 lavados a 60ºC (tejido alta visibilidad – fluorescente-), siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos.

	CARACTERÍSTICA
	NORMATIVA 
	REQUISITO MÍNIMO

	Propagación de la llama
	EN ISO 11612:2015
	A1 

	Calor convectivo
	EN ISO 11612:2015
	HTIª 24:5.6s

	Resistencia al calor a 180ºC del tejido tras 25 ciclos de lavado a 60ºC
	EN ISO 11612:2015
	Urdimbre   -2.3%
Trama         -1.2%


	Calor radiante
	EN 16689:2017
	RHTI 24ª > 11.9 s


	Calor por contacto
	EN 16689:2017
	T(s): 7.3s

	Resistencia a la tracción
	EN 16689:2017
	> Urdimbre 1200 N
> Trama       1100 N


	Resistencia al rasgado
	EN 16689:2017
	> Urdimbre 88 N
> Trama 77 N


	Resistencia de la costura principal
	EN 16689:2017
	> 225N

	Abrasión
	EN 16689:2017
	> 130.000 ciclos

	Resistencia al vapor de agua
	EN 16689:2017
	< 4.61 m2Pa/W



Requisitos mínimos exigidos de la tela ALTA VISIBILIDAD AMARILLA, tras 50 lavados a 60ºC (tejido alta visibilidad – fluorescente-), siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos..

	CARACTERÍSTICA
	NORMATIVA 
	REQUISITO MÍNIMO

	Resistencia al rasgado
	EN 16689:2017
	> Urdimbre 82 N
> Trama 70 N


	Abrasión
	EN 16689:2017
	> 20.000 ciclos

	Resistencia a la tracción
	EN 16689:2017
	> Urdimbre 1100 N
> Trama 1000 N


	Las coordenadas cromáticas deben estar situadas dentro de las áreas definidas por las coordenadas que dicta la noma EN ISO 20471:2013 +A1:2016 y el factor de luminancia debe ser como se detalla en el requisito mínimo.
	EN 16689:2017
	Coordenada (1-2-3-4) Y mínimo 0.7000
Tejido amarillo Y mínimo 0.8000




Requisitos mínimos exigidos al tejido de refuerzo interior de la rodillera.

	CARACTERÍSTICA
	NORMATIVA UN 
	REQUISITO MÍNIMO del sandwich

	Resistencia al corte
	EN 388:2016 TDM
	NIVEL F

	Resistencia a la perforación
	EN 388:2016
	>500N




Requisitos mínimos exigidos al sándwich de codos, hombros y refuerzo de espalda.

	CARACTERÍSTICA
	NORMATIVA UN EN 388:2004 punto 6.2 
	REQUISITO MÍNIMO 

	Resistencia al corte por cuchilla
	Nivel 4
	Nivel 4





Diseño del equipo
Marcado y etiquetado
El marcado de la prenda se ajustará a lo establecido en la normativa vigente UNE EN 13688:2013, EN ISO 15614:2007 y en todas aquellas cuyo cumplimiento se incluya en la oferta.
La etiqueta será en castellano, legible, permanente e indeleble e incluirá como mínimo:
· Composición de la prenda
· Marca identificativa del fabricante
· Marca identificativa del tejido
· Certificación UE
· Talla
· Indicaciones y símbolos para su mantenimiento y limpieza

Personalización e identificación
[bookmark: _GoBack]PERSONALIZACIÓN
Escudo de la Diputación Foral de Álava en la manga derecha y del servicio en la manga izquierda. 
En pecho derecho, galleta del número personal de los miembros del servicio y de la graduación de los mandos, que se aportarán con el tallaje definitivo de las prendas. 

En la manga izquierda se incluirá el escudo del servicio, de 6x7 cm (aproximadamente).
En la manga derecha se incluirá el logotipo de la Diputación Foral de Álava, del mismo tamaño.
En la espalda aparecerá “ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK” y en el pecho izquierdo “BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA”. 
En el frontal izquierdo, sobre el pecho, se incluirán galletas con el número personal de los miembros del servicio y la graduación de los mandos, según relación que se aportará con el tallaje definitivo de las prendas. El número personal también aparecerá en la tapeta del bolsillo derecho del pantalón.

Tanto los emblemas como las galletas serán de material ignífugo. Los emblemas irán bordados con hilo ignífugo. Las galletas irán termofijadas.
Tallaje
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar las chaquetas en un mínimo de ocho tallas diferentes, con cinco largos cada una, estando todos los preformados y pinzas proporcionados y ajustados a cada longitud.
Las empresas licitadoras deberán comprometerse a fabricar los pantalones en un mínimo de quince tallas diferentes con siete largos cada una, estando todos los preformados y pinzas proporcionados y ajustados a cada longitud.
La empresa adjudicataria entregará, en el plazo de diez días naturales desde la formalización de la adjudicación, equipos de todas las tallas al Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava, para el tallaje del personal.

4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN (SOBRE B).
4.1. Muestras
Dentro del plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar una muestra de la prenda ofertada con todas las características exigidas en este pliego y/o incluidas como mejoras en su oferta, adecuada para una persona de 175-180 cm de altura, 75-80 kg de peso, 88 cm de cintura y 110 cm de pecho.
Las muestras se presentarán debidamente identificadas, indicando en el embalaje el número de expediente al que corresponden.
La muestra presentada por la empresa adjudicataria no será devuelta ni se considerará como entrega parcial del contrato.
Las muestras presentadas por el resto de empresas podrán ser retiradas una vez firmada la adjudicación.
4.2. Documentación técnica
Al margen de la documentación requerida en el pliego administrativo, las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación mínima:
· Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de confección, así como el rango de tallas de las prendas y sus medidas básicas
· Original o copia autentificada del certificado de Examen UE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en la norma EN 15614
· Original o copia autentificada del certificado de Examen UE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de todos los ensayos correspondientes a los requisitos incluidos en la norma EN 16689
· Original o copia autentificada del certificado de Examen UE de tipo e informe de laboratorio en castellano (o traducción jurada) de los ensayos de la norma EN 388 sobre el material de refuerzo anti corte
· Certificado de cumplimiento de los requisitos de homologación y marcado de las prendas
·  Certificación de que cumple los requisitos pedidos de envejecimiento de la prenda. Declaración de conformidad del producto.
· Declaración de disponibilidad de almacén para reposiciones, así como de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos durante toda su vida útil
· Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento de las prendas
· Datos del fabricante del material, del confeccionista y del distribuidor
· Compromiso de fabricar las prendas con un tallaje de al menos 8 tallas diferentes con 5 largos cada una, estando todos los largos proporcionados y ajustados a preformados, pinzas y coderas.

La información relativa al cumplimiento de la norma ISO 16604:2004 Resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea deberá ser omitida totalmente del sobre B e incluirla en el sobre A. En caso contrario la oferta será excluida del concurso.

La falta de presentación de toda la documentación requerida en este apartado será causa de exclusión del procedimiento de la empresa licitadora. 
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Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava 
	Plaza de la Provincia, 5 – 2º
01001 VITORIA-GASTEIZ

945 181 808
bomberosforales@araba.eus
suhiltzaileak.araba.eus
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