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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Análisis de alternativas y redacción del proyecto constructivo del saneamento de Artziniega (Araba)
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Redacción del proyecto constructivo del saneamento de los municípios de Mallabia y Ermua (Bizkaia) -Tramo: Goitondo-Ermua
[bookmark: _Toc351370934][bookmark: _Toc351371487][bookmark: _Toc63422927]OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
[bookmark: _Hlk63182338]El objeto de este Contrato de servicios es elaborar el análisis de alternativas y redacción del proyecto constructivo del saneamiento entre el polígono Goitondo (Mallabia) y Ermua, que permitan la ejecución de las obras. 
Para ello, se pretende desarrollar un análisis previo de alternativas y la posterior redacción del proyecto constructivo del saneamiento que permita una adecuada gestión de las aguas residuales en la zona de estudio.
Se tendrán en cuenta las infraestructuras existentes y el desarrollo previsto en un futuro para seleccionar y definir la alternativa más adecuada.
La finalidad de los trabajos a realizar consiste en editar un proyecto de construcción completo de acuerdo a lo recogido en el presente Pliego, considerando la normativa vigente y las exigencias del Plan Hidrológico, así como todos los condicionantes existentes.
Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite el órgano de contratación, dentro del marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
[bookmark: _Toc63422928]ANTECEDENTES
En diciembre de 2008 se redactó el “Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los colectores del Bajo Deba”
En noviembre de 2014 se ejecutó el desglosado nº1 del proyecto modificado, ejecutándose el colector Ermua-Eibar, dando continuidad a los vertidos de Ermua hacia la depuradora de Apraitz. 
[bookmark: _Hlk63182211]Actualmente, la Agencia Vasca del Agua pretende contratar el análisis de alternativas y redacción del proyecto constructivo del saneamiento entre el polígono Industrial de Goitondo (Mallabia) y Ermua.
[bookmark: _Toc63422929]MARCO LEGAL
La documentación del proyecto se atendrá a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de modo que el proyecto deberá constar de la necesaria documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.
El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independientes que se prevean, deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general.
Durante la elaboración del trabajo el proyectista se mantendrá en contacto con la Agencia Vasca del Agua, recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas.
El Proyecto objeto del encargo se ajustará a la normativa aplicable.

[bookmark: _Toc63422930]TRABAJOS A REALIZAR
[bookmark: _Toc63422931]ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El objeto del contrato la redacción de un proyecto en el siguiente ámbito:
ÁMBITO: Entre el polígono industrial de Goitondo y la conexión con el interceptor de Ermua.
MUNICIPIOS:  Mallabia y Ermua.
TERRITORIO:  Bizkaia
COORDENADAS:  	Inicio	-     X:  538.881	Y:  4.782.485
			Fin	-     X:  540.487	Y:  4.782.182
PLANO:  
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[bookmark: _Toc17276159][bookmark: _Toc63422932]DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de SEIS (6) meses.
[bookmark: _Toc63422933][bookmark: _Toc357478992][bookmark: _Toc357488322][bookmark: _Toc357488761][bookmark: _Ref357493684][bookmark: _Toc408908914]TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO
[bookmark: _Toc63422934]Análisis del saneamiento actual
Con independencia de la información que el Adjudicatario pueda obtener de otras fuentes, la Administración suministrará los datos y documentos que posea. Entre otros, se incluyen los siguientes trabajos:
· [bookmark: _Hlk63181143]Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los Colectores del Bajo Deba.
[bookmark: _Toc63422935]Análisis de alternativas
[bookmark: _Hlk63178324]Se definirán las alternativas más viables, que se evaluará tanto desde el punto de vista funcional, social, económico, geotécnico, energético, hidráulico y de impacto ambiental.
Se estudiarán las diferentes tecnologías sin zanja aplicables y se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento existente, detectando principales problemas a resolver y las posibles soluciones.
Una vez realizado el análisis de alternativas, la Agencia Vasca del Agua decidirá la alternativa a desarrollar.
Una vez decidida la solución a proyectar, se procederá elaborar la propuesta de trabajos topográficos y el plan de reconocimiento geológico-geotécnico si es necesario, para la aprobación del Director del Proyecto.
[bookmark: _Toc63422936]Análisis hidráulico
Será necesario el cálculo de los caudales asociados a cada tramo de la red de saneamiento existente, y en concordancia se obtendrán los valores de los caudales a adoptar en el dimensionamiento del saneamiento.
Se estudiarán las cuencas drenantes de la zona y los caudales en tiempo seco, medio y máximos, se procederá al estudio hidráulico de las infraestructuras existentes y necesarias para la correcta gestión de los colectores. Se detectarán y se propondrán soluciones para minimizar el aporte de pluviales al interceptor.
Se incluirá una modelización en modelo matemático de la red de colectores que vierten al colector, mediante software de Codigo Abierto, (p.e.: SWMM). Se incluirán los ficheros de simulación del estado actual y del proyectado para los períodos de retorno de 5,10 y 25 años.
[bookmark: _Toc63422937]Trabajos topográficos
Para la definición del trazado en planta y alzado del colector interceptor e infraestructuras, se utilizará la topografía existente previa comprobación y marcaje de las bases de replanteo, sin perjuicio de realizar topografía adicional en las zonas en las que sea necesario. Con carácter general, la topografía base del trabajo se realizará digitalizada a escala 1/500.
El sistema de referencia geodésico a utilizar será el ETRS 89, basándose exclusivamente en vértices REGETE y ROI de la Red geodésica Nacional y de las estaciones de la red GNSS de Euskadi.
El sistema de referencia altimétrico, se tomarán como referencia de altitudes el nivel medio del mar en Alicante. Este sistema está materializado por la nueva REDNAP del IGN, DFA y DFG. En caso de las cotas obtenidas mediante sistemas GNSS se transformarán las cotas elipsoidales en ortométricas utilizando el Modelo de Geoide EG 108.
Sistema de representación: Todos los elementos del plano estarán definidos en Coordenadas ETRS89 Transversa de Mercator (UTM) Huso 30.
[bookmark: _Toc63422938]Trabajos geotécnicos
Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria deberán contemplar:
· Caracterización del terreno: 
· Realización de 6 sondeos geotécnicos
· Toma de muestras de las capas
· Análisis de laboratorio
· Definición de la cota de roca y sus características en base a sondeos mecánicos, toma de muestras en roca y ensayos de resistencia sobre las muestras. 
· Definición de la capacidad de carga del terreno: 
· Determinación de los parámetros característicos del terreno
· Evaluación de la resistencia del terreno frente a la estructura a ejecutar
· Realización de 4 catas hasta 2-3 metros de profundidad. 
[bookmark: _Toc63422939]Equipos electromecánicos y obras singulares
Se diseñarán y calcularán todas aquellas obras singulares (bombeos, aliviaderos, etc…) necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento, tanto estructuralmente, como de instalaciones necesarias.
En el caso de que sea necesario la utilización de equipos electromecánicos, se considerará como parte integrante del proyecto la definición y cálculo de las obras singulares necesarias, incluyendo las instalaciones eléctricas, mecánicas y su automatización.
Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa de Industria, de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia.
Las líneas eléctricas y acometidas se proyectarán de acuerdo con la Compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente deberá servirla, debiendo incluirse en el proyecto el presupuesto de dichas obras redactado por la Compañía, y teniendo en cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.
El anejo tendrá la estructura necesaria para servir de Proyecto de la Instalación Eléctrica de cara a su tramitación en Industria y se presentará como anejo del proyecto global.
[bookmark: _Toc63422940]Servicios afectados
En primer lugar, se recopilará la información existente en los proyectos actuales, se revisará, actualizará y añadirá aquello que sea preciso. Se incluirán en este apartado todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de ejecución material del proyecto.
Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones será necesario realizar para su restitución.
Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas y la ubicación de las obras singulares y pozos de registro, se identificará y señalará la ubicación de los distintos servicios y servidumbres afectados, entre los que se citan, sin exhaustividad, los siguientes:
-	Líneas eléctricas y telefónicas.
-	Redes de agua, abastecimiento y saneamiento.
-	Calles, carreteras y caminos.
-	Gaseoductos.
Toda la información anterior se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala adecuada, que se remitirán al titular del servicio correspondiente.
El consultor obtendrá del titular del servicio correspondiente los condicionantes existentes y las características.
Se adjuntará el detalle del modo de ejecución, así como el detalle de los servicios afectados, teniendo en cuenta los posibles cortes de servicios, carreteras, etc…. se deberá incluir un estudio de tráfico provisional que permita la ejecución de las obras con las mínimas molestias posibles. 
[bookmark: _Toc63422941]Bienes y derechos afectados
Sobre la alternativa desarrollada en el proyecto, se deberán acotar las necesidades de terreno para su ejecución e indicar los edificios o infraestructuras afectadas.
Se elaborará un plano a escala 1:1000 de las parcelas afectadas determinando y delimitando las zonas a expropiar, indicando la medición de cada superficie. De igual modo se presentarán las ocupaciones temporales, en su caso, haciendo constar el tiempo previsto de ocupación.
[bookmark: _Toc63422942]Cálculo de estructuras
Se estudiará y proyectará la solución técnica más favorable para la ejecución de nuevas estructuras, justificándose en todo caso su necesidad acorde a los requerimientos técnicos y de diseño. Se deberán tener en cuenta los cálculos estructurales relativos a procedimientos de ejecución, recogiendo los cálculos correspondientes, los planos constructivos y de detalle, y las mediciones y unidades presupuestarias necesarias para su valoración económica. Se tendrá en consideración la normativa vigente.
[bookmark: _Toc63422943]Presupuestos y justificación de precios
Se realizarán las mediciones de todas las unidades de obra necesarias para llevar a cabo los trabajos, y se confeccionará el presupuesto completo del Proyecto, aportanto los documentos de mediciones, cuadro de precios 1, cuadro de precios 2 y presupuesto. Se incluirá, en un anejo, la justificación de cada uno de los precios unitarios del proyecto, basados en el coste horario de la mano de obra, de la maquinaria y en los precios unitarios de los materiales.
El presupuesto deberá completarse, además, con las unidades de obra y precios relativos al transporte y gestión de residuos y a la ejecución de las medidas correctoras.
[bookmark: _Toc63422944]Estudio de Seguridad y Salud
Se elaborará el correspondiente estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto.
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
Deberá servir de base para que, en su momento, antes del comienzo de la actividad en las mismas, la empresa constructora que resulte adjudicataria de las obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto.
[bookmark: _Toc63422945]Plan de Obra
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificando el plazo total estimado para la terminación de las mismas, e indicando las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.
[bookmark: _Toc63422946]Estudio Simplificado de Impacto Ambiental
Se procederá a la Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental al tratarse de un tipo de proyecto contemplado en el apartado C del Anexo I de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de acuerdo al Artículo 49 de dicha disposición legal.
Por lo tanto, se elaborará un Estudio Simplificado de Impacto Ambiental que deberá contener, como mínimo, el contenido, estructura y nivel de detalle que se concretan a continuación:
-Inventario ambiental: Se realizará una breve descripción del medio, destacando aquellos componentes ambientalmente más valiosos y aquéllos que pudieran resultar afectados por las acciones del proyecto (zonas de vegetación arbustiva o arbórea de carácter natural, especies de fauna y flora amenazada, ámbitos pertenecientes a espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, suelos potencialmente contaminados, etc.).
-Análisis ambiental de alternativas. Servirá este análisis para la evaluación ambiental de las alternativas referido en el apartado 4.3.2. Se priorizará la ocupación de ámbitos ya alterados, evitando afecciones a espacios naturales protegidos y a la vegetación autóctona.
-Identificación y valoración de impactos ambientales: Se identificarán todas aquellas acciones del proyecto que pudieran dar lugar a impactos ambientales (focos generadores de emisiones de polvo, ruido, vibraciones, residuos, aguas contaminadas, etc.). Se considerarán especialmente los efectos sobre la red hidrográfica y ámbitos colindantes de valor natural, efectos sobre el paisaje y sobre la conectividad ecológica, la gestión de materiales y residuos, contaminación de las aguas, y la afección a emplazamientos que soportan o han soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo. Con respecto a esto último, deberá estimarse el volumen de materiales (incluyendo soleras) que serán excavados en cada uno de dichos emplazamientos.
- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: El detalle de la descripción de dichas medidas deberá ser suficiente para garantizar la reducción, eliminación o compensación de forma efectiva de los impactos ambientales detectados. 
- Programa de vigilancia ambiental: Dicho programa deberá permitir revisar la eficacia de las medidas previamente establecidas, pudiéndose establecer al respecto medidas adicionales. Asimismo, se determinarán, como mínimo, los sistemas de control de los límites de ocupación de las obras, afección a elementos sensibles, niveles de ruido, control de maquinaria, caracterización de los vertidos y control de los efluentes.
Al igual que las medidas, el programa de vigilancia ambiental también deberá incorporar el correspondiente presupuesto desglosado. Además, se elaborarán planos, a escala de proyecto, donde se detallen y localicen las medidas preventivas, correctoras y/ o compensatorias y de seguimiento ambiental. Todo ello quedará integrado en el pliego, el presupuesto y los planos del proyecto constructivo.
[bookmark: _Toc63422947]Proyecto de integración ecológica y paisajística
Se elaborará un proyecto de integración ecológica y paisajística del ámbito afectado por el proyecto. Este proyecto se adecuará a lo estipulado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como criterios generales pueden señalarse: priorizar el uso de técnicas de bioingeniería, evitar la introducción o fomento de especies invasoras y, si están presentes en el tramo, proponer programas de erradicación. Se primará la utilización de especies de la vegetación potencial de la zona.
Deberá contemplar la restauración de la cubierta vegetal de todas las superficies afectadas por las obras que puedan mantener una cubierta vegetal permanente. Incluirá la justificación de las técnicas propuestas, las especies seleccionadas, las densidades de plantación, la tipología de plantas, composición y dosis de hidrosiembras y espesores de tierra vegetal. También incluirá documentación gráfica de las actuaciones propuestas (siembras, plantaciones, tratamiento de áreas auxiliares e instalaciones anejas, áreas de extracción y acopio de tierra vegetal, etc.).
Se deberá incluir en el proyecto y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado proyecto de restauración ecológica y paisajística.
[bookmark: _Toc63422948]Estudio de Gestión de Residuos
Se redactará un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 4, epígrafe 1.a. del Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el artículo 4 del Decreto 112/2012. Dicho Estudio de Gestión de Residuos tendrá el contenido mínimo establecido en el anexo I del Decreto 112/2012.
En el caso de que concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, y sea preciso elaborar un Plan de Excavación Selectiva, el Estudio de Gestión de Residuos recogerá, de manera sintética, los resultados de dicho documento.
Se deberá incluir en el proyecto y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado estudio.
[bookmark: _Toc63422949]CONTENIDO DE LOS PROYECTOS
El Proyecto de construcción dará respuesta a los conceptos que se ordenan a continuación, en la medida que se presenten en el ámbito del mismo.
El proyecto constará al menos de los siguientes documentos:
1. Memoria y Anejos
2. Planos
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4. Presupuesto
5. Estudio de Seguridad y Salud
[bookmark: _Toc63422950]Memoria y Anejos
La memoria, con carácter contractual, constituye la exposición de motivos de las soluciones adoptadas. El autor debe justificar aquí el criterio que le guió en su estudio.
Deberán justificarse las soluciones adoptadas, en sus aspectos técnico y económico y las características de todas y cada una de las obras proyectadas.
La Memoria tendrá, por lo menos, los siguientes apartados:
Capítulo 1.-Antecedentes
Capítulo 2.-Objeto del Proyecto
Capítulo 3 -Justificación de la solución adoptada
Capítulo 4.- Descripción de las obras
Capítulo 5.- Declaración de obra completa
Capítulo 6.- Plazos de ejecución y garantía
Capítulo 7.- Presupuestos
Capítulo 8 - Clasificación del Contratista
Capítulo 9.-Plan de trabajos
Capítulo 10.-Documentos que comprende el Proyecto
Capítulo 11.-Estudio de Seguridad y Salud
Capítulo 12.-Estudio Simplificado de Impacto Ambiental y Proyecto de integración ecológica y paisajística
Capítulo 13.-Estudio de Gestión de Residuos
Capítulo 14.-Plan de calidad

Los anejos del Proyecto de Construcción serán los que aparecen en la lista siguiente:
Anejo nº 1. Características generales del Proyecto
Anejo nº 2. Topografía
Anejo nº 3. Hidráulica. Análisis del saneamiento
Anejo nº 4. Geología y Geotecnia 
Anejo nº 5. Cálculos estático-resistentes.
Anejo nº 6. Justificación de Precios
Anejo nº 7. Plan de trabajos
Anejo nº 8. Parcelario y servicios afectados.
Anejo nº 9. Presupuesto para conocimiento de la Administración
Anejo nº 10. Estudio de Seguridad y Salud.
Anejo nº 11. Programa de Control de Calidad
Anejo nº 12. Obras singulares
Anejo nº 13. Estudio de Gestión de Residuos
Anejo nº14. Estudio Simplificado de Impacto Ambiental y Proyecto de integración ecológica y paisajística
[bookmark: _Toc63422951]Planos
Se extraerán todos los planos necesarios para la correcta definición de las obras a ejecutar. Incluirán todos los dibujos de conjunto y detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y su exacta realización. Así mismo, deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las Mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.
[bookmark: _Toc63422952]Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Se redactará un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares completo y articulado, recogiendo la totalidad de las unidades a ejecutar en obra. Se tendrán en consideración los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. Se redactará en forma de articulado según las unidades de obra a ejecutar.
[bookmark: _Toc63422953]Presupuesto
Este documento del Proyecto estará constituido por los siguientes capítulos:
1) Mediciones
2) Cuadro de precios nº 1.
3) Cuadro de precios nº 2.
4) Presupuestos parciales.
5) Presupuesto General.
El Presupuesto General se desglosará del Proyecto General, lo que incluirá:
· Mediciones
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación.
Se dividirán en el número de apartados y sub-apartados necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que se integran en cada una de las etapas de ejecución separada que se prevén en el Proyecto.
· Cuadros de precios
Donde se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como otros que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.
En el Cuadro de precios nº 1 figurarán, en letra y en número, los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente.
Estos precios se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
En el Cuadro de precios nº 2 figurarán los mismos precios del Cuadro nº 1, descompuestos según los siguientes conceptos:
· Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.
· La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc., que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· El resto de obra que incluye: la maquinaría, con los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., que en su caso se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
· Presupuestos parciales y Presupuesto General
Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los de los presupuestos parciales y el Presupuesto General, y las unidades de obra se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Asimismo, quedarán perfectamente definidos cada uno de los resultados parciales que se obtengan, debiendo figurar todos los datos que se empleen en tal medición en la documentación gráfica.
· Presupuesto de ejecución material y Presupuesto base de licitación
Se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en capítulos independientes el presupuesto de control de Calidad y el de Seguridad y Salud.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
El Presupuesto base de licitación se formará a partir del presupuesto general de ejecución material agregando el 13 % de gastos generales, y el 6 % de beneficio industrial.
Al presupuesto de licitación se le aplicará el porcentaje de IVA correspondiente.
[bookmark: _Toc63422954]DOCUMENTACIÓN BASE
La Agencia Vasca del Agua pondrá a disposición del Adjudicatario:
· Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los Colectores del Bajo Deba.
[bookmark: _Toc63422955]SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara.
Los planos dibujados a escala en formato DIN-A1 se reducirán a DIN-A3, indicando claramente la escala resultante en el sello que se determine. Los originales de los planos (reproducibles) deberán entregarse a la Administración convenientemente empaquetados, junto con una copia en papel de los reducidos.
La documentación se presentará en papel blanco, con numeración de páginas y presentación tipo libro, en tamaño de hoja DIN-A4 para los textos literales y DIN-A3 para los planos reducidos. Todos los documentos se encuadernarán en los tomos necesarios. El conjunto de tomos se presentará en uno o varios cajones de dimensiones y resistencia adecuadas, con la indicación exterior suficiente para su identificación.
Se entregará un (1) ejemplar completo en papel del Proyecto, así como un (1) ejemplar en digital.
Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte informático: los textos en formato Word y los presupuestos parciales en bc3; los planos en Autocad y los archivos GIS en formato SHP. Así mismo, se hará entrega de los archivos ejecutables de todos aquellos estudios técnicos o simulaciones utilizados para el diseño o ejecución del objeto del Contrato. Además de cada documento se entregará una versión informática en formato PDF.
[bookmark: _Toc292454159][bookmark: _Toc259717919][bookmark: _Toc259622537][bookmark: _Toc259555142][bookmark: _Toc259484045][bookmark: _Toc17276169]La documentación ambiental, en su caso, se elaborará de acuerdo a las instrucciones facilitadas en la “Guía para la entrega de la documentación en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental”, editada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el año 2020. Los autores de dichos documentos deberán estar debidamente identificados (nombre, apellido, titulación y nº identificativo, en el caso de que se aporte el nº de colegiado deberá indicarse el Colegio Oficial al que corresponde). 
[bookmark: _Toc63422956]SOBRE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc63422957]GENERALIDADES
La Agencia Vasca del Agua designará un técnico, que ejercerá las funciones de Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios y líneas generales de actuación del Consultor, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud en todo caso.
Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:
· Supervisar los trabajos de redacción del Proyecto.
· Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo criterios de actuación e incorporando todas aquellas ideas o propuestas que se consideren interés.
· Informar de las minutas que se correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el presente Pliego.
· Aprobar el Plan de trabajo propuesto por el Consultor.
· Autorizar y facilitar al Consultor contactos con las Administraciones y organismos oficiales en relación con el presente proyecto.
· Preparar la recepción y liquidación del proyecto.
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través del Responsable del Contrato.
El Adjudicatario deberá designar un interlocutor con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de estudios. Este interlocutor se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato.
Previamente al inicio efectivo de los trabajos, el Adjudicatario presentará a la Administración, para su aprobación, un equipo de solvencia técnica garantizada y con la titulación que se adecue a las funciones a desarrollar. La Administración podrá rechazar razonadamente uno o varios miembros del equipo presentado. En este caso la empresa Adjudicataria deberá sustituirlos, tantas veces como sea necesario, hasta que el Responsable del Contrato dé su aprobación.
La persona designada como interlocutor por parte del Adjudicatario no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del Responsable del Contrato. El interlocutor asignado por el Adjudicatario se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento del Responsable del Contrato de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la sustitución de la persona interlocutora.
La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario, el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este Contrato.
[bookmark: _Toc63422958]CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará a la Agencia Vasca del Agua y al Responsable del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos encomendados.
Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la consideración del Responsable del Contrato y que conservará en la documentación relativa al mismo.
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