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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MUSKIZ.

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la contratación del Suministro e Instalación del alumbrado navideño en el municipio de Muskiz.
El contrato será único para la totalidad de la actuación, suministro, instalación y desinstalación, y serán rechazadas las proposiciones que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo.
Las labores a desarrollar con el presente contrato consisten en:
- Suministro, montaje, desmontaje, alquiler de todos los materiales necesarios, mantenimiento y reposición de elementos averiados del alumbrado navideño en el municipio de Muskiz.
- El contrato se establece para las navidades de los años 2021 y 2022 con posibilidad de prórroga por un año más.
- El encendido y apagado, así como el desmontaje se realizará según la siguiente tabla.
	AÑO
	ENCENDIDO
	APAGADO
	DESMONTAJE

	2021
	3/12/2021
	7/01/2022
	14/01/2022

	2022
	2/12/2022
	7/01/2023
	14/01/2023



Las ofertas presentadas por los licitadores se realizarán con arreglo a lo indicado en el presente pliego, e incluyendo la totalidad de la instalación a realizar en la oferta económica. 
Todas las actuaciones del licitador se realizarán acorde a la normativa vigente en cada momento; siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento y observancia de dichas disposiciones técnicas. Así como los medios de prevención de riesgos laborales necesarios de acuerdo a la normativa seguridad y salud.


Los trabajos incluidos dentro del presente pliego incluyen todas las labores necesarias para que la instalación del alumbrado decorativo navideño esté en correcto funcionamiento durante el periodo indicado en el proyecto, cumpliendo los requerimientos de seguridad. También se incluyen la mano de obra para todas las labores, las piezas, el material y el transporte.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ILUMINACIÓN
La iluminación contratada será 100% LED. Se realizará en banderolas de fantasía colocadas en farolas, cordón luminoso, motivos navideños (Olentzero, Zorionak, estrellas, copos, etc.), farolas globo, cortinas luminosas y cortinas de cristal (sin consumo eléctrico). También se colocarán tres arcos Zorionak en las entradas al municipio.
Cada año se sustituirán los motivos en un 90% no pudiéndose repetir hasta transcurridos dos años.
La iluminación utilizada en cada tramo en que están divididas las calles o barrios debe responder a un mismo patrón de diseño, que dé sensación de continuidad entre las calles iluminadas.
Con carácter de mínimo, se dispondrá iluminación ornamental en las siguientes calles con la tipología y cantidades que se indican:
	ADORNOS EN FAROLAS
	
	

	UBICACIÓN
	UDS.
	DIMENSIONES

	01.-
	N 634 Crucero- San Juan
	37
	2-3 m.

	02.-
	Rotonda Sobalbadún
	6
	2-3 m.

	03.-
	Avda. Antonio Trueba
	14
	2-3 m.

	04.-
	Giba
	2
	2-3 m. 

	05.- 
	Villanueva
	1
	2-3 m.

	06.-  
	Laureta
	2
	2-3 m.

	07.- 
	El Haya
	2
	1-2 m.

	04.- 
	San Julian
	2
	2-3 m.

	05.- 
	Nesilla
	3
	2-3 m.

	06.-
	La Cuadra
	2
	2-3 m.

	07.-
	Carrascal
	1
	2-3 m.

	08.- 
	Las Llanas
	1
	0,5-1 m.

	09.- 
	 La Campa
	2
	1-2 m.

	10.- 
	La Rabuda
	2
	1-2 m.

	TOTAL
	
	77
	



	CORDÓN LUMINOSO
	 

	UBICACIÓN
	UDS.

	01.- 
	Errota Zahar (Árboles)
	14

	TOTAL
	
	14




	ARBOL LUMINOSO
	
	

	UBICACIÓN
	UDS.
	DIMENSIONES

	01.- Errota Zahar
	1
	7 m.

	TOTAL
	1
	




	ZORIONAK
	 

	UBICACIÓN
	UDS

	01.-
	El Crucero
	1

	02.-
	Santelices
	1

	03.-
	El Haya
	1

	TOTAL
	
	3




	CORTINAS LUMINOSAS
	
	

	UBICACIÓN
	UDS.
	DIMENSIONES

	01.- La Magdalena
	6
	3x0,50 m.

	02.- Giba Fregenal
	6
	3x0,50 m.

	03.- Gurugú Memerea
	6
	3x0,50 m.

	04.- Sobalbadún 
	6
	80 m.l. 3x0,50 m.

	TOTAL
	24
	




	CORTINAS DE CRISTAL 
	(sin consumo eléctrico)

	UBICACIÓN
	UDS.

	Kobaron
	1

	Oyancas
	2

	TOTAL
	3








	FAROLAS GLOBO
	

	UBICACIÓN
	UDS.

	Pobeña
	8

	TOTAL
	8



	MOTIVOS NAVIDEÑOS 
	 
	 

	UBICACIÓN
	UDS
	MODELO

	01.-
	Plaza Meatzari
	7
	Olentzero, Zorionak y cortinas

	02.-
	Casa Cultura
	2
	Estrellas/copos

	03.- 
	Ayuntamiento
	9
	Estrellas/copos

	04.- 
	Centro de Día
	6
	Estrellas/copos

	05.-  
	Casa Cultura La Rigada
	3
	Figuras

	TOTAL
	
	27
	



Las medidas podrán variar si así lo estimara el Ayuntamiento de Muskiz.


2.1. MODELOS DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS

· Las empresas licitadoras podrán presentar sus propias creaciones.
· Las empresas deberán presentar croquis o fotos de los motivos a instalar en las distintas zonas, indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos, potencia y la potencia total de la instalación.
· Los modelos de cada barrio o calle tendrán las dimensiones que se indican en las tablas.



2.2. · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

MEMORIA TÉCNICA FIGURAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALUMINIO UTILIZADO.
· Aluminio ligero, 100% reciclable.
· Aleaciones 6060 y 6063.
· Composición química de aleación NORMA EN 573.
· Composición mecánica, norma EN 755-2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HILO LUMINOSO LED
· Hilo luminoso de 1,3cm de diámetro y un mínimo de 36 LEDs por cada metro lineal con una distancia de 27,7mm entre LED, y con IP55 apto para uso exterior. Cada LED con un ángulo de luminosidad optimo: 320º.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORDÓN LUMINOSO LED.
· Leds de bajo consumo de Potencia 0,08-0,09w/ud., unidos entre si formando un cordón o guirnalda mediante cable de goma EPR UNE-EN 60598 con IP54. Características técnicas aptas para instalaciones exteriores, H03RN-F, 1x1,5mm2 de 12m de longitud y 180 led por cordón, 240V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABRAZADERAS.
· Abrazaderas especiales para farolas fabricada con polipropileno. Sistema de sujeción adaptable a todo tipo de báculo

CARACTERÍSTICAS TECNICAS METACRILATO.
· Metacrilato metalizado de color oro brillante doble cara E=3mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAJAS DE CONEXIÓN.
· Caja estanca IP54


· ESTRUCTURA DE LAS FIGURAS: Las figuras deberán estar fabricadas con armazón de aluminio al que se adosarán los hilos o cordones luminosos, cuyos perfiles cumplirán las siguientes especificaciones:

· Composición mecánica, norma EN 755-2
· Para los diferentes perfiles, tolerancias y dimensiones se la norma UNE-EN 755-9-2009
· Perfiles, 40x40mm, 25x25mm, 12x8mm, 12x4mm

· HILO LUMINOSO DE NEON: Neón con leds dispuestos en posición horizontal, para proyectar en todas las direcciones de 13mm de diámetro con 36 leds metro, con una distancia entre ellos de 27,7mm y potencias entre 1,44-2,41w por metro (según colores), 240V y con una IP54 apto para instalaciones de uso exterior.

•  CORDON LUMINOSO: Leds de bajo consumo de Potencia 0,08-0,09 w/ud., unidos entre si formando un cordón o guirnalda mediante cable de goma EPR UNE-EN 60598 con IP54. Características técnicas aptas para instalaciones exteriores, H03RN-F, 1x1,5mm2 de 12m de longitud y 180 led por cordón, 240V.
• ARBOL LUMINOSO: Estructura de aluminio ligera e hilo luminoso de neón, cuyos perfiles cumplirán las siguientes especificaciones.
· Aleaciones 6060 y 6063
· Composición química de la aleación Norma EN 573
· Composición mecánica Norma EN 755-2
· Para los diferentes perfiles, tolerancias y dimensiones de la Norma UNE-EN 755-9-2009











2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL ALUMBRADO

· Antes de dar comienzo al montaje se llevará a cabo un reconocimiento por el contratista de la ubicación de cada adorno y se notificará a los servicios técnicos municipales cualquier anomalía respecto a los anclajes existentes. Si no se notificara a los Servicios Técnicos Municipales ninguna anomalía se entenderá que las fijaciones de los distintos elementos a instalar se consideran seguras y han sido comprobadas.
· Se deberán realizar los cálculos estructurales necesarios y pertinentes para garantizar la seguridad de las estructuras colgantes y cualquier otra que instale, teniendo como hipótesis de partida el peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia y otros agentes climáticos o condicionantes que pudiera prever, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad estructural y eléctrica.
·  Se especificará el tipo de montaje a emplear, las características, formas de fijación y anclaje. Finalizadas las fiestas navideñas se deberá eliminar todo elemento de la instalación, especialmente líneas de alimentación, cuadros, acometidas y alambres, dejando los lugares en las condiciones iniciales de manera que no sedesmerezca la estética de la calle o plaza donde fueron instalados.
· En los casos en que los empalmes y derivaciones se efectúen en el interior de la farola se cerrará la portezuela de la misma mediante brida metálica.
· Todos estos enganches y los trabajos previos se replantearán con los técnicos municipales.
· La instalación se realizará por instalador autorizado por la Delegación de Industria, debiendo cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se cumplirá asimismo la normativa del Gobierno Vasco para instalaciones eléctricas temporales.
· La empresa instaladora será responsable de su buen funcionamiento durante los días de contrato, para lo cual facilitará un teléfono donde pueda avisarse de la existencia decualquier defecto o anomalía para su reparación o sustitución en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.
· Las bombillas utilizadas deberán ser de la menor potencia posible, con un máximo de 6W, debiendo en la oferta presentar diseño de la instalación que proponen. 



2.4. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
La empresa concesionaria se verá obligada a realizar un control del estado de las luces y a responder de manera inmediata a las posibles averías que puedan surgir.

2.5. · FECHAS DE ALUMBRADO
La instalación deberá estar en funcionamiento de forma automática, desde las 18:00 horas del día del encendido hasta las 0:00 horas del día de apagado. Estas fechas podrán ser variadas si lo estima conveniente el Ayuntamiento.

2.6. · HORARIOS DE ALUMBRADO
Las luces navideñas permanecerán iluminadas coincidiendo con el horario del alumbrado público.

3. RELACIONES LABORALES, MEDIDAS DE SEGURIDAD
El contratista se obliga al estricto cumplimiento en todo momento de las obligaciones querespecto de sus empleados/as y para con la Seguridad Social establezcan las disposicioneslegales vigentes, respondiendo directamente ante el Ayuntamiento u Órgano competente de la Administración, de cualquier perjuicio que a ellos pudiera irrogárseles por aplicación de lodispuesto en el estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de riesgos laborales ydisposiciones complementarias o concordantes que estén vigentes o que se promulguendurante la vigencia del Contrato.
El adjudicatario deberá limitar perfectamente el ámbito de las instalaciones cuando éstas comporten riesgo para las personas, con los elementos y medios de protección que seannecesarios y que se mantendrán en cualquier momento en perfecto estado de conservación yseñalización, cumpliendo en todo momento las disposiciones existentes sobre prevención deriesgos laborales.
Las negligencias o incumplimientos supondrán la sanción correspondiente con independenciade las responsabilidades a que hubiere lugar.


4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa todos los residuos generados en la ejecución de la obra, incluidos los especiales y peligrosos, debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca de almacenamiento de materiales y productos.
Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato.
El Ayuntamiento de Muskiz  podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta estará obligada a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o cualquier otra información que considere oportuna referida a los mismos.

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento, respecto de todas las obligaciones emanadas del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación.
El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en este pliego, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea en el tiempo de duración del contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social.
El adjudicatario será responsable de la calidad de los trabajos realizados, de la calidad  de  los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas Municipales que afecten a  los trabajos comprendidos en el servicio  y de todos los accidentes o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y medios utilizados en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del cumplimiento del contrato.

5.1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá aportar póliza de seguros suficiente para responder de posibles daños a terceros producidos por sus instalaciones.

5.2. RESPONSABILIDAD RESPECTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS.
En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento, que evaluará las proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario.
Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de reparación y puesta a punto que procedan.
Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, el adjudicatario dará cuenta de ello inmediatamente al Ayuntamiento, proporcionando los datos exactos de lo sustraído.

5.3. RESPONSABILIDAD RESPECTO A ACCIDENTES O DAÑOS.
El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados directamente por las instalaciones o como consecuencia de fallos o defectos  en su funcionamiento, así como de los posibles perjuicios que puedan causar a terceros o al propio Municipio.
El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que exija la ejecución de las obras.
La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y / o instalaciones.





6. VIGILANCIA EN LOS TRABAJOS
El Ayuntamiento de Muskiz no será responsable de la seguridad de los materiales y medios técnicos que el adjudicatario tenga depositados en las dependencias municipales durante la realización de los trabajos y desarrollo de la obra. El contratista podrá establecer, si lo estima oportuno, y por su cuenta un servicio de vigilancia durante el tiempo que dure la ejecución de los mismos.

7. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Las empresas deberán presentar planos constructivos de cada motivo propuesto (representación gráfica de los diferentes motivos y simulación de su integración estética en los emplazamientos propuestos, detalles constructivos y de fijación de todos los elementos, etc.). Se podrán presentar varios motivos para cada zona.
Se presentarán fichas técnicas de los motivos elegidos indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos y potencia de cada zona en la que está divido el proyecto, tipos de conexiones eléctricas, grado IP del hilo luminoso, cajas de conexiones y cordón eléctrico, etc.
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