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[bookmark: _Toc351370934][bookmark: _Toc351371487][bookmark: _Toc72935295]OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El objeto de este Contrato de servicios es la adecuación del “Proyecto de construcción de la fase III de la vía ciclista-peatonal Antzuola-Bergara (itinerario nº 4.1: Bergara-Antzuola, 04 020F tramo) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)”, en el que se definen las actuaciones necesarias para la definición del trazado y construcción del colector del río Antzuola, que debe recoger todos los vertidos residuales e industriales del municipio de Antzuola, actualmente vertidos al propio río en las proximidades de Matz-Erreka, para su conexión con el interceptor del Deba medio en Bergara, en las proximidades de la confluencia del río Antzuola con el río Deba, que los conducirá a la E.D.A.R. de Mekoalde, donde se procederá a su tratamiento, previo al vertido al río. Así mismo, se define el trazado de la vía ciclista-peatonal que une Antzuola con Bergara, coincidiendo con la traza de la conducción de saneamiento.
Para ello, será necesario analizar los proyectos previos, redactado en el año 2014 y 2018, revisar los datos de partida considerados, y actualizarlos en los casos que se considere necesario. 
Así mismo, se procederá a modificar el trazado entre el p.k. 0+000 y el p.k. 0+440, de forma que se evite la afección a la margen derecha del río Antzuola y se traslade la actuación a su margen izquierda, entorno afectado por las obras del enlace de Bergara con la futura variante de la GI-632, incorporándose el cálculo y diseño de posibles estructuras, en caso que fueran necesarias, motivadas por los criterios de diseños tanto del colector como de la vía ciclista-peatonal. 
Por último, se incorporará el tramo entre el p.k. 0+869 y la conexión con el saneamiento de Bergara, recogido en el proyecto de 2014, así como el colector complementario de dicho municipio. Se incorporará al nuevo trazado la correspondiente modificación de las redes de servicios previstas en el proyecto original.
Entre otros aspectos, y dadas las características del emplazamiento, se tendrán en cuenta las infraestructuras existentes para seleccionar y definir la solución más adecuada, con el fin de desarrollar y valorar la solución de saneamiento más adecuada para la gestión de las aguas residuales generadas en la zona, que permita un trazado complementario con la vía ciclista-peatonal y con las redes de servicios bajo ella contempladas.
La finalidad de los trabajos a realizar consiste en redactar un proyecto constructivo completo de acuerdo a lo recogido en el presente Pliego, considerando la normativa vigente y las exigencias del Plan Hidrológico, así como todos los condicionantes existentes.
Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite el órgano de contratación, dentro del marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Se tendrá en consideración el carácter ambiental de la actuación y su solución técnica, de cara a ofrecer una importante mejora en el entorno.



[bookmark: _Toc72935296]ANTECEDENTES
En julio de 2010 se redactó el proyecto denominado "Desglosado del proyecto del colector de Bergara en la zona de coincidencia con el bidegorri Antzuola-Bergara Fase III". Dicho proyecto refundía el proyecto de la tercera fase de la vía ciclista-peatonal entre Antzuola y Bergara con el proyecto de saneamiento de Antzuola, en la zona en la que los trazados de ambas infraestructuras resultan coincidentes; todo ello con el objetivo de ejecutar ambas infraestructuras conjuntamente.
Con fecha diciembre de 2014 se revisa y actualiza el proyecto arriba mencionado, redactándose el documento de título “Proyecto de construcción de la Fase III de la vía ciclista peatonal Antzuola-Bergara (Itinerario 4.1) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)”. En este proyecto quedaba un tramo de vía ciclista y de colector pendiente de definición al estar ligado a la solución definitiva del enlace de Bergara con la futura variante de la GI-632 actualmente en construcción.
Una vez definida y ejecutada la solución de dicho enlace, se adapta la vía ciclista y el colector de saneamiento a dicha solución, recogiéndose, con fecha noviembre de 2018, en el “Modificado del Proyecto de construcción de la Fase III de la vía ciclista peatonal Antzuola-Bergara (Itinerario 4.1) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)”. En dicho documento, se extrajo la definición del tramo entre el p.k. 0+869 y la conexión con el saneamiento de Bergara, recogido en el proyecto de 2014, así como el colector complementario de dicho municipio.
Actualmente, la Agencia Vasca del Agua pretende contratar la adecuación del trazado entre el p.k. 0+000 y el p.k. 0+440, de forma que se evite la afección a la margen derecha del río Antzuola y se traslade la actuación a su margen izquierda, entorno afectado por las obras del enlace de Bergara con la futura variante de la GI-632. Así mismo, se pretende incorporar el tramo no contemplado en el proyecto anterior.
[bookmark: _Toc72935297]MARCO LEGAL
La documentación del proyecto se atendrá a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de modo que el proyecto deberá constar de la necesaria documentación suficiente para justificar, definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.
El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independientes que se prevean, deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general.
Durante la elaboración del trabajo el proyectista se mantendrá en contacto con la Agencia Vasca del Agua, recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas.
El Proyecto objeto del encargo se ajustará a la normativa aplicable.



[bookmark: _Toc72935298]TRABAJOS A REALIZAR
[bookmark: _Toc72935299]ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El objeto del contrato la redacción de un proyecto en el siguiente ámbito:
ÁMBITO: Desde el puente de Uzarraga, en el municipio de Antzuola, hasta la conexión con el saneamiento de Bergara en la calle Urteaga.
MUNICIPIOS: ANTZUOLA, BERGARA
TERRITORIO:  GIPUZKOA

COORDENADAS: 
	
	Coordenada X
	Coordenada Y

	Inicio:
	547.931
	4.773.259

	Fin:
	548.757
	4.772.905


PLANO:  
	[image: ]



[bookmark: _Toc17276159][bookmark: _Toc72935300]
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de SEIS (6) meses.
[bookmark: _Toc72935301][bookmark: _Toc357478992][bookmark: _Toc357488322][bookmark: _Toc357488761][bookmark: _Ref357493684][bookmark: _Toc408908914]TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO
[bookmark: _Toc72935302]Análisis de proyectos previos
Con independencia de la información que la Adjudicataria pueda obtener de otras fuentes, la Administración suministrará los datos y documentos que posea. Entre otros, se incluyen los siguientes trabajos:
· Proyecto de construcción de la fase III de la vía ciclista-peatonal Antzuola-Bergara (itinerario nº 4.1: Bergara-Antzuola, 04 020F tramo) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)
· Modificado del Proyecto de construcción de la fase III de la vía ciclista-peatonal Antzuola-Bergara (itinerario nº 4.1: Bergara-Antzuola, 04 020F tramo) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)
El proyecto definitivo incluirá en uno de sus anejos un documento donde se reflejen los trabajos de revisión y análisis del proyecto original y el resultado del mismo, es decir, se indicará todos aquellos aspectos que es necesario actualizar, corregir o mejorar. 
[bookmark: _Toc72935303]Análisis de la situación actual
Se actualizarán y revisarán los datos relativos a la situación actual del saneamiento que existen en los documentos redactados, así como las necesidades futuras del saneamiento de la zona objeto del estudio.
Se comprobará en los tramos que sea necesario el estado de la red mediante equipos de cámaras de televisión e inspección in situ en las zonas que se pueda acceder, con los medios necesarios que garanticen la seguridad de las personas y de la red.
[bookmark: _Toc72935304]Determinación de caudales
Se procederán a revisar, y actualizarán si fuera necesario, los caudales de cálculo y los criterios recogidos en los proyectos previos.
[bookmark: _Toc72935305]Cálculos hidráulicos
Se procederá al cálculo hidráulico de los colectores, definiendo los diámetros, pendientes, materiales, volúmenes e instalaciones necesarias para cumplir con los objetivos de calidad establecidos.
El cálculo hidráulico garantizará el adecuado funcionamiento de la red en tiempo seco actual (cumplir autolimpieza) y en tiempo lluvioso a futuro. 
Se tendrá en cuenta la utilización de programas informáticos y técnicas de cálculo actuales para la simulación del funcionamiento conjunto del sistema de la red de saneamiento a proyectar en las diferentes situaciones a estudiar. El modelo de la red, tanto en situación actual como proyectada, se entregará a la Agencia Vasca del Agua.
Se estudiarán y justificarán las necesidades de ventilación del colector y, en caso necesario, se diseñarán los elementos necesarios y se fijarán sus puntos de ubicación.
[bookmark: _Toc72935306]Trabajos topográficos
Para la definición del trazado en planta y alzado del colector interceptor e infraestructuras, se utilizará la topografía existente previa comprobación y marcaje de las bases de replanteo, sin perjuicio de realizar topografía adicional en las zonas en las que sea necesario. Con carácter general, la topografía base del trabajo se realizará digitalizada a escala 1/500.
El sistema de referencia geodésico a utilizar será el ETRS 89, basándose exclusivamente en vértices REGETE y ROI de la Red geodésica Nacional y de las estaciones de la red GNSS de Euskadi.
En relación el sistema de referencia altimétrico, se tomarán como referencia de altitudes el nivel medio del mar en Alicante. Este sistema está materializado por la nueva REDNAP del IGN, DFA y DFG. En caso de las cotas obtenidas mediante sistemas GNSS se transformarán las cotas elipsoidales en ortométricas utilizando el Modelo de Geoide EG 108. Se adecuará la topografía del proyecto original a las necesidades actuales, de acuerdo con las indicaciones anteriores.
Sistema de representación: Todos los elementos del plano estarán definidos en Coordenadas ETRS89 Transversa de Mercator (UTM) Huso 30.
[bookmark: _Toc72935307]Trabajos geotécnicos
Se procederá a la revisión y análisis de la vigencia de la información geológica–geotécnica recogida en el proyecto existente. 
La Adjudicataria presentará a la Agencia Vasca del Agua una propuesta de actualización de la información geotécnica que, previamente a su realización, deberá ser aprobada por dicha entidad.
Se contempla incluido en el precio del contrato objeto del presente pliego una partida para el desarrollo de una campaña de campo y el correspondiente trabajo de gabinete asociado a la misma, que cubrirá las necesidades que se puedan derivar de la actualizaciones y mejoras del trazado de colectores y la correspondiente vía ciclista-peatonal, así como la ubicación de las posibles estructuras requeridas por el nuevo trazado. 
[bookmark: _Toc72935308]Cálculo de estructuras
Se procederá a la revisión y actualización, si procede, del cálculo estructural de conducciones y obras de fábrica. 
En este sentido, se revisarán y validarán las solicitaciones, materiales, programas de cálculo, normativa, etc., que se tuvieron en cuenta en su día y se actualizarán en caso necesario.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de aplicar métodos y herramientas de cálculo más adecuadas y actuales que las utilizadas en su día que puedan suponer una optimización de las obras a llevar a cabo. 
Así mismo, el cálculo estructural tendrá en cuenta tanto las solicitaciones en fase de pruebas, como en las diferentes situaciones de servicio que se definan acorde al correcto funcionamiento del sistema de saneamiento, sin olvidar las que se puedan producir durante la fase de ejecución en función del procedimiento constructivo que se defina. En este sentido, se procurará tener en cuenta las técnicas de ejecución actuales que supongan una mejora respecto a lo incluido en el proyecto original. 
En cualquier caso, se tendrá en consideración la normativa vigente de aplicación.
[bookmark: _Toc72935309]Instalaciones
Se revisarán y actualizará si fuera necesario el diseño de todas aquellas obras singulares (pozos de registro, pozos de resalto, macizos de anclaje, etc…) necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento. Así mismo, se procederá al diseño que aquellas obras singulares no contempladas en el proyecto original, motivadas por las necesidades del nuevo trazado.
[bookmark: _Toc72935310]Servicios afectados
Se procederá a la revisión de la información contenida en los proyectos previos que en su día redactó la empresa LKS Ingeniería, S.Coop, y a la validación, si procede, de la información que contempla. 
Para poder validar dicha información, se contactará con las empresas responsables de cada uno de los servicios y se harán las comprobaciones en campo necesarias, procediendo a la actualización de la información cuando sea preciso. Se incluirán en este apartado todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de ejecución material del proyecto.
Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las obras de reposición que en determinadas ocasiones será necesario realizar para su restitución.
Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas y la ubicación de las obras singulares y pozos de registro, se identificará y señalará la ubicación de los distintos servicios y servidumbres afectados, entre los que se citan, sin exhaustividad, los siguientes:
- Líneas eléctricas y telefónicas.
- Redes de agua, pluviales, abastecimiento y saneamiento.
- Calles, carreteras y caminos.
- Gaseoductos.
- Alumbrado.
- Etc.
Toda la información anterior se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala adecuada, los cuales se remitirán al titular del servicio correspondiente.
La Adjudicataria obtendrá del titular del servicio los condicionantes existentes y las características de las actuaciones a llevar a cabo, así como el presupuesto de los trabajos de reposición de las líneas, a ejecutar por las entidades suministradoras. Dichos importes serán incorporados al Proyecto en el Presupuesto para Conocimiento de la Administración.
Se adjuntará el detalle del procedimiento constructivo, así como el detalle de los servicios afectados, teniendo en cuenta los posibles cortes de servicios, carreteras, etc….
Se recopilarán e incluirán, en el anejo correspondiente del documento final, todas las comunicaciones mantenidas con las diferentes empresas gestoras de servicios, como justificación de las soluciones adoptadas y definidas. 
[bookmark: _Toc72935311]Procedimientos constructivos
Se incluirá un anejo donde se justifiquen y se describan los procedimientos constructivos especiales o innovadores que tengan repercusión en la definición de la solución, los cálculos, el plazo, el precio, la seguridad, etc., y que de su correcta ejecución dependa de que el resultado final responda a los objetivos que se marcaron inicialmente.  
[bookmark: _Toc72935312]Bienes y derechos afectados
Una vez establecido el trazado de las diferentes conducciones, así como la situación y dimensiones de las obras de fábrica, se fijarán las necesidades temporales y definitivas de terreno para su ejecución, así como los edificios o infraestructuras afectadas. 
Con esta información se comprobará si resulta necesario ampliar la zona de afección contenida en el proyecto original recopilando la información de las nuevas zonas y revisando y actualizando la de las ya contempladas en dicho proyecto original. 
Se elaborará un plano de las fincas afectadas determinando y delimitando las zonas a expropiar, e indicando la medición de cada superficie. De igual modo, se presentarán las ocupaciones temporales, en su caso, haciendo constar el tiempo previsto de ocupación.
[bookmark: _Toc72935313]Presupuestos y justificación de precios
Se realizarán las mediciones de todas las unidades de obra necesarias para llevar a cabo los trabajos, y se confeccionará el presupuesto completo del Proyecto, aportando los documentos de mediciones, cuadro de precios 1, cuadro de precios 2 y presupuesto. Se incluirá, en un anejo, la justificación de cada uno de los precios unitarios del proyecto, basados en el coste horario de la mano de obra, de la maquinaria y en los precios unitarios de los materiales.
El presupuesto deberá completarse, además, con las unidades de obra y precios relativos al transporte y gestión de residuos y a la ejecución de las medidas correctoras.
[bookmark: _Toc72935314]Estudio de Seguridad y Salud
Se revisará y actualizará el correspondiente estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto.
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
Deberá servir de base para que, en su momento, antes del comienzo de la actividad en las mismas, la empresa constructora que resulte adjudicataria de las obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto.
[bookmark: _Toc72935315]Plan de Obra
Se adjuntará un diagrama Gantt detallado y representativo del desarrollo de las obras, justificando el plazo total estimado para la terminación de las mismas e indicando las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.
[bookmark: _Toc63688185][bookmark: _Toc72935316]Estudio Simplificado de Impacto Ambiental
Al tratarse de un tipo de proyecto contemplado en el apartado C del Anexo I de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se procederá a la Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental de acuerdo al Artículo 49 de dicha disposición legal.
Se tomará como base el Estudio simplificado de impacto ambiental redactado en 2010 por la empresa Ekolur para el “Desglosado del Proyecto del Colector de Bergara en la zona de coincidencia con el bidegorri Antzuola/Bergara. Fase III”.
Por lo tanto, se elaborará un “Estudio Simplificado de Impacto Ambiental” adaptado al ámbito y a las actuaciones concretas del proyecto de saneamiento actualizado. 
Se identificarán todas aquellas acciones del proyecto que pudieran dar lugar a impactos ambientales (focos generadores de emisiones de polvo, ruido, vibraciones, residuos, aguas contaminadas, etc.). Se considerarán especialmente los efectos sobre la red hidrográfica y ámbitos colindantes de valor natural, efectos sobre el paisaje y sobre la conectividad ecológica, la gestión de materiales y residuos, contaminación de las aguas, y la afección al patrimonio cultural y a emplazamientos que soportan o han soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo. Con respecto a esto último, deberá estimarse el volumen de materiales (incluyendo soleras) que serán excavados en cada uno de dichos emplazamientos.
El Estudio Simplificado de impacto Ambiental deberá concretar las medidas preventivas y correctoras a nivel de proyecto constructivo, con el detalle suficiente para evaluar su adecuación al objetivo de corrección previsto. La ubicación de las medidas quedará reflejada en un plano en planta a la escala del proyecto, y en caso necesario, se realizarán planos de detalle para facilitar la ejecución de las medidas por terceros. Todo ello quedará integrado tanto en el pliego de condiciones para la contratación de la obra, como en el presupuesto y los planos del proyecto constructivo.
Asimismo, deberá incluir un programa de vigilancia ambiental para la fase preoperacional, fase de obras y de explotación. Se determinarán, como mínimo, los sistemas de control de los límites de ocupación de las obras, afección a elementos sensibles, niveles de ruido, control de maquinaria, caracterización de los vertidos y control de los efluentes. Para cada objetivo de calidad fijado se detallará la metodología de control, la localización de los puntos de medida, los parámetros de control, la periodicidad y los umbrales que determinarán la necesidad de exigir la correcta ejecución de las medidas correctoras establecidas. Los puntos de control se plasmarán en un plano de planta a la escala de proyecto, incluyendo los croquis necesarios para su ubicación exacta. Al igual que las medidas, el programa de vigilancia ambiental también deberá incorporar el correspondiente presupuesto desglosado.
[bookmark: _Toc63688186][bookmark: _Toc72935317]Proyecto de integración ecológica y paisajística
Se elaborará un proyecto de integración y restauración ambiental, adaptado al ámbito afectado por el proyecto de saneamiento actualizado. Este proyecto se adecuará a lo estipulado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se tomará como base el “Proyecto de revegetación” (Anexo I del Estudio Simplificado de Impacto Ambiental) elaborado por Ekolur en el año 2010 para el Desglosado del Proyecto del Colector de Bergara en la zona de coincidencia con el bidegorri Antzuola/Bergara. Fase III”.
Como criterios generales pueden señalarse: priorizar el uso de técnicas de bioingeniería, evitar la introducción o fomento de especies invasoras y, si están presentes en el tramo, proponer programas de erradicación. Se primará la utilización de especies de la vegetación potencial de la zona.
Deberá contemplar la restauración de la cubierta vegetal de todas las superficies afectadas por las obras que puedan mantener una cubierta vegetal permanente. Incluirá la justificación de las técnicas propuestas, las especies seleccionadas, las densidades de plantación, la tipología de plantas, composición y dosis de hidrosiembras y espesores de tierra vegetal. También incluirá documentación gráfica de las actuaciones propuestas (siembras, plantaciones, tratamiento de áreas auxiliares e instalaciones anejas, áreas de extracción y acopio de tierra vegetal, etc.).
Se deberán incluir en el proyecto constructivo y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo de este proyecto.
[bookmark: _Toc72935318]Estudio de Gestión de Residuos
Se redactará un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 4, epígrafe 1.a. del Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el artículo 4 del Decreto 112/2012. Dicho Estudio de Gestión de Residuos tendrá el contenido mínimo establecido en el anexo I del Decreto 112/2012.
Será preciso que el Estudio de Gestión de Residuos tenga en cuenta la gestión de los residuos que propuesta en los Planes de Excavación Selectiva elaborados en 2014 por Ekos Estudios Ambientales, S.L.U. para la Fase III de la construcción del bidegorri Antzuola-Bergara en el término municipal de Bergara (Gipuzkoa).

Se deberá incluir en el proyecto y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado estudio.
[bookmark: _Toc72935319]CONTENIDO DE LOS PROYECTOS
El Proyecto de construcción dará respuesta a los conceptos que se ordenan a continuación, en la medida que se presenten en el ámbito del mismo.
El proyecto constará al menos de los siguientes documentos:
1. Memoria y Anejos
2. Planos
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4. Presupuesto
5. Estudio de Seguridad y Salud
[bookmark: _Toc72935320]Memoria y Anejos
La memoria, con carácter contractual, constituye la exposición de motivos de las soluciones adoptadas. El autor o la autora debe justificar aquí el criterio que le guió en su estudio.
Deberán describirse y justificarse los criterios de diseño adoptados, las soluciones adoptadas, en sus aspectos técnicos y económicos, así como las características de todas y cada una de las obras proyectadas.
La Memoria tendrá, por lo menos, los siguientes apartados:
1. Antecedentes
2. Objeto y alcance del proyecto 
3. Documentos previos 
4. Trámites previos para la ejecución de las obras 
5. Descripción de la situación actual 
6. Datos básicos del proyecto 
7. Estudio geológico-geotécnico
8. Criterios de diseño y justificación de la solución adoptada
9. Descripción de las obras 
10. Disponibilidad de terrenos y servicios afectados 
11. Estudio simplificado de impacto ambiental y restauración ecológica y paisajística
12. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
13. Pliego de prescripciones técnicas
14. Plan de obra, plazo de ejecución y plazo de garantía
15. Presupuesto 
16. Presupuesto para conocimiento de la Administración
17. Clasificación del contratista 
18. Revisión de precios 
19. Seguridad y salud
20. Declaración de obra completa
21. Relación de documentos que componen el proyecto 
22. Consideraciones finales 
Los anejos del Proyecto de Construcción serán los que aparecen en la lista siguiente:
Anejo Nº 1: Antecedentes administrativos
Anejo Nº 2: Estudios anteriores al proyecto
Anejo Nº 3: Características del proyecto
Anejo Nº 4: Cartografía, topografía y replanteo
Anejo Nº 5: Geología-geotecnia
Anejo Nº 6: Criterios generales de diseño 
Anejo Nº 7: Cálculo de caudales
Anejo Nº 8: Trazado
Anejo Nº 9: Cálculos hidráulicos
Anejo Nº 10: Cálculos estructurales de obras de fábrica
Anejo Nº 11: Ventilación de conducciones.
Anejo Nº 12: Sistemas y procedimientos constructivos
Anejo Nº 13: Servicios afectados 
Anejo Nº 14: Expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales
Anejo Nº 15: Plan de Control de Calidad
Anejo Nº 16: Desvíos de tráfico durante las obras
Anejo Nº 17: Estudio Simplificado de Impacto Ambiental y Proyecto de integración ecológica y paisajística
Anejo Nº 18: Presupuesto para Conocimiento de la Administración
Anejo Nº 19: Plan de Obra
Anejo Nº 20: Justificación de precios
Anejo Nº 21: Reportaje fotográfico
Anejo Nº 22: Movimiento de tierras
Anejo Nº 23: Estudio de gestión de residuos
Anejo Nº 24: Estudio de Seguridad y Salud
Anejo Nº25: Planes de Excavación Selectiva
[bookmark: _Toc72935321]Planos
Se realizarán todos los planos necesarios para la correcta definición de las obras a ejecutar. Incluirán todos los dibujos de conjunto y detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y su exacta realización. Así mismo, deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las Mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.
[bookmark: _Toc72935322]Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Se redactará un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares completo y articulado, recogiendo la totalidad de las unidades a ejecutar en obra. Se tendrán en consideración los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. Se redactará en forma de articulado según las unidades de obra a ejecutar.
[bookmark: _Toc72935323]Presupuesto
Este documento del Proyecto estará constituido por los siguientes capítulos:
1) Mediciones
2) Cuadro de precios nº 1.
3) Cuadro de precios nº 2.
4) Presupuestos parciales.
5) Presupuesto General.
El Presupuesto General se desglosará del Proyecto General, lo que incluirá:
· Mediciones
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación.
Se dividirán en el número de apartados y sub-apartados necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que se integran en cada una de las etapas de ejecución separada que se prevén en el Proyecto.
· Cuadros de precios
Donde se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como otros que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.
En el Cuadro de precios nº 1 figurarán, en letra y en número, los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente.
Estos precios se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
En el Cuadro de precios nº 2 figurarán los mismos precios del Cuadro nº 1, descompuestos según los siguientes conceptos:
· Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.
· La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc., que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· El resto de obra que incluye: la maquinaría, con los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., que en su caso se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
· Presupuestos parciales y Presupuesto General
Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los de los presupuestos parciales y el Presupuesto General, y las unidades de obra se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Asimismo, quedarán perfectamente definidos cada uno de los resultados parciales que se obtengan, debiendo figurar todos los datos que se empleen en tal medición en la documentación gráfica.
· Presupuesto de ejecución material y Presupuesto base de licitación
Se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en capítulos independientes el presupuesto de control de Calidad y el de Seguridad y Salud.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
El Presupuesto base de licitación se formará a partir del presupuesto general de ejecución material agregando el 13 % de gastos generales, y el 6 % de beneficio industrial.
Al presupuesto de licitación se le aplicará el porcentaje de IVA correspondiente.
[bookmark: _Toc72935324]DOCUMENTACIÓN BASE
La Agencia Vasca del Agua pondrá a disposición del Adjudicatario:
· Proyecto de construcción de la fase III de la vía ciclista-peatonal Antzuola-Bergara (itinerario nº 4.1: Bergara-Antzuola, 04 020F tramo) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)
· Modificado del Proyecto de construcción de la fase III de la vía ciclista-peatonal Antzuola-Bergara (itinerario nº 4.1: Bergara-Antzuola, 04 020F tramo) y del colector de saneamiento de Antzuola (6-BI-42/2014)

[bookmark: _Toc72935325]SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara.
[bookmark: _GoBack]Los planos dibujados a escala en formato DIN-A1 se reducirán a DIN-A3, indicando claramente la escala resultante en el sello que se determine. Los originales de los planos (reproducibles) deberán entregarse a la Administración convenientemente empaquetados, junto con una copia en papel de los reducidos.
La documentación se presentará en papel blanco, con numeración de páginas y presentación tipo libro, en tamaño de hoja DIN-A4 para los textos literales y DIN-A3 para los planos reducidos. Todos los documentos se encuadernarán en los tomos necesarios. El conjunto de tomos se presentará en uno o varios cajones de dimensiones y resistencia adecuadas, con la indicación exterior suficiente para su identificación.
Se entregará un (1) ejemplar completo en papel del Proyecto, así como un (1) ejemplar en digital.
Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte informático: los textos en formato Word y los presupuestos parciales en bc3; los planos en Autocad y los archivos GIS en formato SHP. Así mismo, se hará entrega de los archivos ejecutables de todos aquellos estudios técnicos o simulaciones utilizados para el diseño o ejecución del objeto del Contrato. Además de cada documento se entregará una versión informática en formato PDF.
[bookmark: _Toc292454159][bookmark: _Toc259717919][bookmark: _Toc259622537][bookmark: _Toc259555142][bookmark: _Toc259484045][bookmark: _Toc17276169]La documentación ambiental se elaborará de acuerdo a las instrucciones facilitadas en la “Guía para la entrega de la documentación en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental”, editada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el año 2020. Los autores de dichos documentos deberán estar debidamente identificados (nombre, apellido, titulación y nº identificativo, en el caso de que se aporte el nº de colegiado deberá indicarse el Colegio Oficial al que corresponde).
[bookmark: _Toc72935326]SOBRE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc72935327]GENERALIDADES
La Agencia Vasca del Agua designará un técnico, que ejercerá las funciones de Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios y líneas generales de actuación del Consultor, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud en todo caso.
Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:
· Supervisar los trabajos de redacción del Proyecto.
· Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo criterios de actuación e incorporando todas aquellas ideas o propuestas que se consideren interés.
· Informar de las minutas que se correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el presente Pliego.
· Aprobar el Plan de trabajo propuesto por el Consultor.
· Autorizar y facilitar al Consultor contactos con las Administraciones y organismos oficiales en relación con el presente proyecto.
· Preparar la recepción y liquidación del proyecto.
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través del Responsable del Contrato.
El Adjudicatario deberá designar un interlocutor con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de estudios. Este interlocutor se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato.
Previamente al inicio efectivo de los trabajos, el Adjudicatario presentará a la Administración, para su aprobación, un equipo de solvencia técnica garantizada y con la titulación que se adecue a las funciones a desarrollar. La Administración podrá rechazar razonadamente uno o varios miembros del equipo presentado. En este caso la empresa Adjudicataria deberá sustituirlos, tantas veces como sea necesario, hasta que el Responsable del Contrato dé su aprobación.
La persona designada como interlocutor por parte del Adjudicatario no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del Responsable del Contrato. El interlocutor asignado por el Adjudicatario se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento del Responsable del Contrato de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la sustitución de la persona interlocutora.
La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario, el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este Contrato.
[bookmark: _Toc72935328]CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará a la Agencia Vasca del Agua y al Responsable del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos encomendados.
Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la consideración del Responsable del Contrato y que conservará en la documentación relativa al mismo.
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