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II. ERANSKINA / ANEXO II
Obra unitateen zerrenda, non-eta aurkeztuta dauden prezio zatituak, lizitatzaileak aurkezten dituen kontratuko aleko prezioak argitzeko eta bat datozenak harekin.
Listado de precios descompuestos, aclaratorio del de precios unitarios de unidades de obra que presenta la empresa licitadora y concordante con el mismo.
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Cód. ud Descripción

G7B1IK01 m2GEOTEXTIL EN RELLENO DE TRASDÓS DE MURO

Geotextil formado por fleltro de polipropileno no tejido ligado mecánicamente de 300 a 350 g/m2, colocado sin adherir 

envolviendoelmaterialgranular, mediantebatachesde5,00mdelongitud,inclusomediosauxiliares,totalmente

colocado.

 GD55IK01m TUBO DRENAJE HORMIGÓN D=200 mm

DrenajecontubodeD=200mmdehormigón,incluídalacamadearenabajoelmismoymediosauxiliares,totalmente

colocado.

GDD2IK02m PARED DE POZO DE 0,50x1,50m

Paredparapozocuadradode50x150cm,deespesor14cmmediantehormigónHM-20/P/20/IIa,incluídatapa

metálica y medios auxiliares, totalmente ejecutada.

G31DIK01 m2ENCOFRADO TABLERO ZANJA/POZO

Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos, totalmente colocado, incluso medios auxiliares.



G9H1IK05 m2AC 22 BASE 50/70G CALIZA TA (M.B.C G-20 e=8cm)

Pavimentodemezclabituminosacontínuaencalientetipog-20conáridocalizode8cmdeespesor,inclusosuministro,

transporte,fillerdeaportaciónybetúnasfálticodepenetración,extendidoycompactado,formacióndependientesy

nivelación y alineación de tapas y sombreretes.
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