SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE DOS ETAPAS EN UNA AUTOBOMBA FORESTAL TODO TERRENO. PLIEGOS TÉCNICOS. Exp.:   
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Fecha de última Impresión: 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el suministro e instalación de una bomba de agua de dos etapas en la autobomba forestal todo terreno marca Mercedes, modelo Unimog U5000 y matrícula 2230-FRL, con numero VIN WDB4374361V212733, propiedad de ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK - BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA, cumpliendo con todos los requisitos de homologación,
2.- TRABAJOS A REALIZAR.

· Desmontar bomba actual.

· Adaptar cardan extensible que mueve la bomba actual.

· Fabricar nuevos soportes para la bomba a instalar.

· Fabricar y adaptar la línea de aspiración desde el depósito del camión, en acero inoxidable. La alimentación de la bomba se efectuará desde el tanque de agua con válvula de apertura rápida de 125 mm. de diámetro y filtro fácilmente registrable.
· Fabricar y adaptar la línea de aspiración desde el exterior mediante un acoplamiento Storz o similar de Ø110mm con tapa de cierre, cadenilla y filtro
· Intercalar entre la bomba y el tanque se intercalará una junta elástica con la flexibilidad necesaria para liberar la bomba de esfuerzos mecánicos

· Adaptación de cuadro de control actual a la nueva bomba
3.- carActerÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES.

La bomba cumplirá con las especificaciones exigidas en las normas UNE 23900 y UNE EN 1846 1/3.

Materiales de fabricación de la bomba:

· Cuerpo principal fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión.

· Eje principal en acero inoxidable.
· Rodete de baja presión en aluminio anodizado resistente a la corrosión.
· Rodete de alta presión en bronce. 

Características principales de la bomba:

· Fabricada conforme a la norma EN‐1028.

· Dispondrá de un rodete para la etapa de baja presión y otro para la de alta presión, ambos instalados sobre el mismo eje.

· Permitirá el trabajo con baja y alta presión de manera simultánea.

· El accionamiento de la bomba será por el propio motor del vehículo a través de una barra de transmisión perfectamente equilibrada y accionada por una toma de fuerza montada en la caja de cambios del vehículo.

· Insensibilidad contra las aguas sucias.

· Protección contra la congelación mediante el uso de drenajes en el punto más bajo de la bomba.

· Sistema de refrigeración automático cuando el agua en el cuerpo de la bomba alcanza 55º C mediante dispositivo mecánico de evacuación del agua de la bomba al exterior.

· Carecerá de aceite de lubricación de la bomba para evitar el cambio regular de este y facilitar su mantenimiento.

· La estanqueidad se realizará por sello mecánico sin aceite, por lo que no necesitará mantenimiento.

· La etapa de alta presión debe de permanecer en reposo cuando solo se trabaja en baja presión, disminuyendo así notablemente el desgaste de la bomba de alta presión.

· Dispondrá de sistema de cebado automático por doble pistón con conexión mediante embrague electromecánico cuando la presión en la cámara de la bomba sea inferior a 0,8 bar.

· Capacidad de aspiración a 7,8 m de altura en un tiempo inferior a 35 segundos en condiciones normales de presión y temperatura.

Prestaciones mínimas:

	ETAPA
	CAUDAL
	PRUEBA

	Baja presión
	1.000 l/min a 10 bar
	En aspiración desde 3 m del eje conforme a UNE EN 1028

	Alta presión
	250 l/min a 40 bar
	


· En el colector de impulsión de baja presión se instalarán:

· Baja presión: 2 salidas Ø 45mm con válvula de apertura y cierre progresiva de husillo autocebante, racor Barcelona, tapón provisto de mecanismo de liberación de presión y cadenilla.

· Alta presión: 2 salidas Ø 25 mm controladas por electroválvulas y con válvula de apertura de bola de seguridad, racor Barcelona, tapón provisto de mecanismo de liberación de presión y cadenilla.

· Todas las salidas de impulsión estarán dispuestas en el armario trasero, inclinadas según norma UNE EN‐1846.

· Toda la instalación hidráulica será apta para el uso de espumógenos y detergentes de limpieza.

· Se dispondrá de las válvulas necesarias para permitir el vaciado total de la bomba y los circuitos.

· El circuito hidráulico será fácilmente desmontable y construido con material inoxidable
4.- Plazos de eJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, a contar desde la recogida en las instalaciones del Parque Móvil de la Diputación Foral de Álava, del vehículo de ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK - BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA, pudiendo ser mejorado por el licitador en su oferta. A tal fin se elaborará un acta de entrega del equipo a su llegada a las instalaciones del adjudicatario.

5.- garantía.

La garantía de los trabajos realizados será de, al menos, un año.

6.- punto de RECOGIDA Y ENTREGA.

El vehículo será recogido de las instalaciones del Parque Móvil de la Diputación Foral de Álava. Una vez instalada la bomba, el camión será entregado en el lugar de recogida anteriormente citado.
7.- ASISTENCIA TÉCNICA.

El adjudicatario deberá prestar la asistencia técnica que los servicios técnicos de ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK - BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA demanden durante el periodo de garantía, por lo que, en su oferta, indicará el programa de seguimiento de la reparación que plantea establecer, un teléfono y una dirección de correo electrónico donde realizar las consultas que sea necesario responder al margen del programa de seguimiento, así como el personal y medios encargados de la realización de esta labor.

En Vitoria-Gasteiz, junio de 2021
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