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	IBARRAN ARGITERIAREN HORNIDURA PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA ARAUTUKO DUTEN BALDINTZA PLEGU TEKNIKOAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA.-

Plegu tekniko honen xedea da ondorengo kaleen argiteria publikoa birgaitzeko hainbat  material elektrikoren hornidurarako baldintzen deskribapena:

· Okobio 1 poligonoa  

· Egialde 6 

· Egialde 2 
· Apaiz Erreka / Molpoido 

· Izaskunburu 

· Euskal Herria 33 
· Orietapea 
Jarduketak jasotzen du LED teknologiako kanpoko  argiteria  hornitzea IBARRAko udalerriko energia efizientzia eta aurrezpena hobetzeko. 

2.- LORTU NAHI DIREN HELBURU TEKNIKOAK 
· Argiteria- instalazioen efizientzia energetikoa hobetzea  eremuen gehienezko argitasun mailak arautuz ikuspegi hauen arabera:  bertan gauzatzen den aktibitatea,  beste eremu batzuetan duen eragina,  eta argi puntu guztietan izan beharreko energia-efizientziaren gutxieneko maila baten eskakizuna. 

· Beren egoera, kokapen edo antzinatasunagatik berritzea egoki diren instalazioak aldatzea, teknikoki edo araudiak eskatuta. 
· Erabiltzailearen ikusmen erosotasuna hobetzea, hau da herritarrarena, pizte kontrol sistemak hobetuz eta maila luminikoak erregulatuz, izaera telematikoko hobekuntzak txertatuz.
· Mugatzea argi eragina beste eremuetan, argitasun  kutsadura eta kanpokoa gutxituz. 
· Efizientzia energetikoaren Erregelamendua betetzea Kanpoko Argiteria Sistemetan  (RD 1890/2008), REEIAE.
· Betetzea otsailaren 28ko 4/2019 legea, EAEn Argiteria publikoaren arloan   jasangarritasun energetikoa betetzeari buruzkoa. 
3.- KONTRATUAREN IRISMEN ETA EDUKIA: ARGIAK HORNITZEA   EDO DAUDENEN  EKIPAMENDUA BERRIZ EGITEA.  
Plegu tekniko hauetan  aukerarik hobena aztertu da, kontuan izanda lehendik dauden argien  egoera eta diseinua, aurrezte energetikoaren potentziala eta emaitza fotometrikoa, berau REEIAEren araberakoa izan behar baita. 

Hornitu beharreko ekipoetan, bai argi berrien bitartez  ordezteko bai daudenak berriz jartzeko (retrofit),  kanpoko argiteriako LED teknologiako argientzako ezarritako eskakizun teknikoak bete beharko dira. Horretarako, lizitatzaile bakoitzak argi bakoitzaren ezaugarriak zehazten dituen dokumentazioa erantsi beharko du. 
Argiteriaren horniduraren irismena ondoren zehazten den zerrendan adierazten da: 

UNI.

GAIA

OKOBIO 1 POLIGONOA 
9
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 80 W-ko potentzia, 9280 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  

EGIALDE 6 

9
Retrofit, VILLA LED argientzat, honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko estrusiozko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 45 W-ko potentzia, 4000K koloreko tenperatura eta 5200 lm-ko argi-fluxua. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
4
Retrofit, VILLA LED argientzat, honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko estrusiozko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 45 W-ko potentzia, 4000K koloreko tenperatura eta 5200 lm-ko argi-fluxua. Óptika simetriko birakaria. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80 

15
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40W-ko potentzia, 5080 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
6

Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40 W-ko potentzia, 5080 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Bide-optika estua. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80

EGIALDE 2
4
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Bide-optika estua. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
3
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  
3
Retrofit, MICENAS argientzat, honako baldintzak betez gutxienez: aluminiozko estrusiozko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40 W-ko potentzia, 4000K koloreko tenperatura eta 4924 lm-ko argi-fluxua. Optika simetriko birakaria. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
1
Horma-besoak 0,5m eta ϕ60

ZALDUNE
10

Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  
10
5m-ko baskulu beltz kono-enborrekoa

APAIZ ERREKA / MOLPOIDO
11
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Bide-ikuspegi estentsiboa. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
2

Retrofit, MICENAS argientzat, honako baldintzak betez gutxienez: aluminiozko estrusiozko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40 W-ko potentzia, 4000K koloreko tenperatura eta 4924 lm-ko argi-fluxua. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  
11
Horma-besoak oinarri karratuan 0,5m eta ϕ60
IZASKUNBURU
10
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 45W-ko potentzia, 6550 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Óptika simetriko birakaria. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
2
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  
EUSKAL HERRIA 33 
2
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Bide-optika estua. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
12
(3 UT-ko 4)

Luminaria LED proiektorea, honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 80W-ko potentzia, 9280 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Óptika koniko ertaina. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
12
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Aurrez aurreko bide-optika. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80  
2

Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 60W-ko potentzia, 7320 lm-ko argi-fluxua, 4000K koloreko tenperatura. Optika simetriko birakaria. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
5

Retrofit, MICENAS argientzat, baldintzok betez gutxienez: aluminiozko estrusiozko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40W-ko potentzia, 4000K koloreko tenperatura eta 4924 lm-ko argi fluxua. Optika simetriko birakaria. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
4
Horma-besoak 0,5m eta ϕ60
ORIETAPEA
17
Luminaria Vial LED honako baldintzok betez gutxienez: aluminiozko galdaketa injektatuko gorputza. Altzairu herdoilgaitzezko torlojuak. 40W-ko potentzia, 5080 lm-ko argi-fluxua eta 4000K koloreko tenperatura. Bide-ikuspegi estentsiboa. Gaueko batez besteko erregulazio birtuala 100/60/80
Esleipendunak bere kontura ikuskatu eta gainbegiratuko du hornidura fasea. 
Argien garrantzi estetikoa dela eta, proposaturiko argiak Ibarrako  Merkataritza Suspertzeko planean (PERCO) jasotako homogeneotasun irizpidearen araberakoak izango dira. 

Halaber, ITC-EA 01 xedaturikoaren arabera, honakoak erantsi beharko dira: 
· Instalazioen energia-efizientziaren kalkulua hartutako konponbide bakoitzerako. 

· Instalazioaren energia-kalifikazioa efizientzia energetikoaren indizearen arabera. 

· Argiztapen  kalkulu luminoteknikoei buruzko eranskinekin osatuko da, beren uniformetasun eta guzti. 

4.- BERME-ALDIKO AKATSAK

1.- Berme-aldian  antzematen bada akatsak daudela hornitutako ondasunetan,  Udalak eskubidea izango du esleipendunari erreklamatzeko desegoki direnak ordezteko eta konpontzeko.

2.- 
Berme-aldi honetan esleipendunak eskubidea izango du hornitu diren ondasunen aplikazioari buruz jakiteko eta hitzegiteko. 

3.-
Berme-aldian kontratazio organoak ikusten badu, esleipendunari egotzi beharreko arrazoiengatik,  ondasunek dituzten akatsak direla eta,  ondasun horiek  ez direla egokiak lortu nahi den helbururako, eta gainera, konponduta ere, ezingo dela helburua bete, eskubidea izango du, berme-aldia agortu baino lehen, ondasunei uko egiteko eta kontratistaren esku uzteko;  horrela, kontratazio organoa   salbuetsita geldituko da ordaintzetik,  eta eskubidea izango du, kasua bada, ordaindutakoa itzultzeko.
4.- Berme-aldia igaro eta Ibarrako Udalak ez badu klausula honetako 1 eta 3 ataletako eragozpen edo salaketarik egin, kontratistak ez du erantzukizunik  izango hornitu diren ondasunen gainean.
Ibarran, 2021eko ekainaren 23an.

	
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR PARA EL MUNICIPIO DE IBARRA

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas la descripción de las condiciones de suministro de diverso material eléctrico para la rehabilitación del alumbrado público de los siguientes cuadros y determinadas calles: 
· Polígono Okobio 1
· Egialde 6 

· Egialde 2  

· Apaiz Erreka / Molpoido
· Izaskunburu 

· Euskal Herria 33 

· Orietapea 

La actuación comprende el suministro de luminarias con tecnología LED que comprenden el sistema de alumbrado público exterior para mejora de la eficiencia y ahorro energético en el Municipio de IBARRA.

2.- OBJETIVOS TÉCNICOS A ALCANZAR 

· Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para todos los puntos de luz.

· Renovar aquellas instalaciones que por su estado, ubicación o antigüedad resulte aconsejable técnica y reglamentariamente.

· Mejorar el grado de confort visual del usuario final, el ciudadano, en especial mejorando los sistemas de control de encendidos y regulación de niveles lumínicos, incorporando mejoras de naturaleza telemática.

· Limitar la incidencia de la iluminación exterior hacia otros espacios que no son objeto de esa iluminación, reduciendo la luz intrusa y la contaminación lumínica.

· Cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008), REEIAE.
· Cumplimiento de los objetivos definidos en la Ley 4/2019, de 28 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV en materia de Alumbrado Público.

3.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LUMINARIAS O REEQUIPAMIENTO DE EXISTENTES (RETROFIT)
Se ha planteado en este pliego de prescripciones técnicas la mejor alternativa considerando la situación y el diseño actual de las luminarias existentes, el potencial de ahorro energético y el resultado fotométrico, debiendo ser éste siempre acorde al REEIAE.

Los equipos a suministrar, tanto sustitución por nuevas luminarias como reequipamiento de existentes (retrofit) deberán cumplir con los requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior. Como base de justificación de estos requerimientos, cada licitador deberá incluir la documentacion que indica las características de cada luminaria.
El alcance del suministro de alumbrado queda detallado en la relación que a continuación se expresa: 
UDS.
CONCEPTO

OKOBIO 1 POLIGONOA
9
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 80W de potencia, flujo luminoso de 9280 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
EGIALDE 6
9
Retrofit para VILLA LED, cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en extrusión de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 45 W de potencia, temperatura de color 4000K y flujo luminoso de  5200 lm. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80

4
Retrofit para VILLA LED, cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en extrusión de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 45 W de potencia, temperatura de color 4000K y flujo luminoso de  5200 lm. Óptica simétrica rotacional. Regulación media noche virtual 100/60/80
15
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 40W de potencia, flujo luminoso de 5080 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
6

Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 40 W de potencia, flujo luminoso de 5080 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial estrecha. Regulación media noche virtual 100/60/80

EGIALDE 2
4
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial estrecha. Regulación media noche virtual 100/60/80

3
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80

3
Retrofit para MICENAS, cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en extrusión de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 40W de potencia, temperatura de color 4000K y flujo luminoso de 4924 lm. Óptica simetrica rotacional. Regulación media noche virtual 100/60/80
1
Brazos pared 0,5m y ϕ60
ZALDUNE

10

Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
10
Báculos 5m negro troncocónico

APAIZ ERREKA / MOLPOIDO
11
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial extensiva. Regulación media noche virtual 100/60/80

2

Retrofit para MICENAS pequeña, cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en extrusión de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 40W de potencia, temperatura de color 4000K, y flujo luminoso de 4924 lm. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
11
Brazos pared base cuadrada 0,5m y ϕ60
IZASKUNBURU
10
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 45W de potencia, flujo luminoso real de 6550 lm, temperatura de color 4000K. Óptica simétrica rotacional. Regulación media noche virtual 100/60/80
2
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
EUSKAL HERRIA 33  
2 
Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería en acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial estrecha. Regulación media noche virtual 100/60/80
12
(4 de 3 UDS)

Luminaria proyector LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable.  80W de potencia, flujo luminoso real de 9280 lm, temperatura de color 4000K. Óptica cónica media. Regulación media noche virtual 100/60/80
12

Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K.    Óptica vial frontal. Regulación media noche virtual 100/60/80
2 

Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos:  cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 60W de potencia, flujo luminoso real de 7320 lm, temperatura de color 4000K.    Óptica simétrica rotacional. Regulación media noche virtual 100/60/80
5

Retrofit para MICENAS pequeña cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en extrusión de aluminio. Tornillería de acero inoxidable. 40W de potencia, temperatura de color 4000K y flujo luminoso real de 4924 lm. Óptica simétrica rotacional. Regulación media noche virtual 100/60/80
4
Brazos de pared 0,5m y ϕ60
ORIETAPEA
17

Luminaria Vial LED cumpliendo al menos los siguientes requisitos: cuerpo en fundición inyectada de aluminio. Tornillería en acero inoxidable. 40W de potencia, flujo luminoso real de 5080 lm, temperatura de color 4000K. Óptica vial extensiva. Regulación media noche virtual 100/60/80

El adjudicatario inspeccionará y supervisará por su cuenta la fase de suministro.
Debido a la importancia estética de las luminarias, se establece que las luminarias propuestas sean acordes con el criterio de  homogeneidad que se recoge en el Plan de Revitalización Comercial (PERCO) de Ibarra. 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA 01, deberán incorporarse: 

· Cálculo de la eficiencia energética de la instalación, para cada una de las soluciones adoptadas. 

· Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética.

· Se completará con los anexos relativos a los cálculos luminotécnicos de iluminancia con sus uniformidades.

4.- VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

1.- Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados y la reparación de los mismos. 

2.- Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adjudicatario a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al adjudicatario y exista la presunción de que la reposición y reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

4.- Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Ibarra haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de esta  cláusula, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 
En Ibarra, a 23 de junio de 2021


	EGINBIDEA:  Jasota geratzeko Baldintza Teknikoen Plegu hau Tokiko Gobernu Batzordeak onartu duela 2021eko uztailaren 13an. 


	
	DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Técnicas fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de julio de 2021.
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