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ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOBOMBA FORESTAL PESADA PARA LA DOTACIÓN DE LA UNIDAD COMARCAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

1.- OBJETO Y CARÁCTER DEL CONCURSO
La Diputación Foral de Álava, convoca concurso público para la adquisición de un vehículo autobomba forestal pesada con destino a una Unidad Comarcal de Extinción de Incendios y Salvamento del Territorio Histórico de Álava.

2.- CONDICIONES TÉCNICAS
Este vehículo deberá servir como autobomba forestal pesada siendo las siguientes las características técnicas mínimas del suministro, las cuales deberán quedar perfectamente justificadas en las ofertas que se presenten.

El vehículo se entregará matriculado, con toda la documentación de ITV superada favorablemente y en el destino asignado por la Diputación Foral de Álava.

Todos aquellos elementos o características descriptivas no especificadas en este PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS se atenderán a las Normas UNE correspondientes y en su defecto a las normas DIN que regulan las condiciones de este tipo de vehículos.

La unidad referida cumplirá las siguientes condiciones técnicas:

La empresa adjudicataria del contrato y las posibles empresas subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de normalización de la Administración Pública de Euskadi y los Planes de Normalización del Uso del Euskera de la Diputación Foral de Álava.
[bookmark: _Toc284582218][bookmark: _Toc282687914]CONSIDERACIONES PREVIAS. DESTINO DEL VEHÍCULO

Siendo el destino del vehículo objeto de concurso la actuación en todo tipo de intervenciones de emergencia u otro carácter, el mismo deberá cumplir la normativa vigente referida a vehículos de bomberos, seguridad y ergonomía máquinas, seguridad en instalaciones hidráulicas, etc.

Del chasis-vehículo industrial ofertado se facilitará certificado emitido por su fabricante, reconociendo la idoneidad del auto bastidor ofertado para el fin de su uso. 

Así mismo, el vehículo ofertado habrá de haber sido fabricado con posterioridad al 1 de enero de 2020 y tener menos de 10.000 kilómetros, no admitiéndose bajo ningún concepto vehículos usados por otros servicios de bomberos.

AUTOBASTIDOR

Motor: Potencia igual o superior a 215 CV. Diesel.
Bastidor adaptado para un PMA no superior a 15 Tm.
Dimensiones máximas con chasis y escalera montada.
· Número de ejes....................................................2  ejes.
· Longitud total............. máximo  ..................... .7,00  mts. 
· Anchura..................... máximo  ...................... 2,50  mts. 
· Altura….....................  máximo   ...................... 3,40  mts. 
· Distancia entre-ejes........ ……...máximo …………..... 3,90  mts.
· Diámetro de giro ........ ……...máximo: 17,0 mts
· Ángulo entrada: ..............mínimo……… 35°
· Ángulo rampa: ..............mínimo……… 30°
Nivel de emisión de gases vigente en el momento de fabricación del vehículo.
Chasis adaptado a vehículos de extinción de incendios y salvamento, los tamaños de los chasis, anchuras y distancias entre ejes serán los mínimos para soportar holgadamente la carga de vehículo y las dotaciones materiales y personales con la mejor maniobrabilidad posible.
Tracción 4 x 4.con reductora con mecanismo de bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo de diferenciales de cada uno de los ejes. 
Caja de cambios: Estará diseñada para obtener una óptima relación de velocidades.
Suspensión adecuada a este tipo de vehículos.
Toma de fuerza: Contará con un sistema de toma de fuerza integrada en la caja de cambios para el funcionamiento en régimen continúo de la bomba hidráulica. Será de tipo integral y estará diseñada para soportar el uso continuado de la bomba sin que se produzcan sobrecalentamientos y trasmitir una potencia superior a la requerida por la bomba. Su régimen de giro será proporcional al número de revoluciones del motor e independiente de la velocidad seleccionada. Contará con un mando en cabina para su conexión además deberá de contar con esta opción en el puesto de mando en bomba. Podrá funcionar la bomba hidráulica, que se instale, lanzando agua, con el vehículo parado o en movimiento sin limitación de caudal.
Escape de gases: protegido contra vibraciones y calor. Que no haga incidir los gases del escape sobre ningún elemento de la carrocería, ni sobre los materiales transportados. Deberá cumplir la normativa CE vigente. El tubo de escape, debe estar diseñado e instalado de forma que proteja al operador y a la dotación de los gases de escape y las quemaduras. La temperatura de los elementos fácilmente accesibles del sistema de escape no debe sobrepasar 63°C. Salida vertical entre chasis y carrocería. Debe sobresalir por encima del techo de tal forma que se impida la suciedad del mismo en cualquiera de los elementos y no incidir en la admisión del aire. No debe entrar agua en el tubo escape cuando se encuentre parado.
 Frenos: de servicio, con doble circuito independiente, con disco en las cuatro ruedas, con ABS. De estacionamiento y emergencia con eficacia suficiente para mantener el vehículo inmóvil en orden de servicio y con el motor en marcha en una rampa del 30%. Freno de motor. Sistema que permita el desbloqueo de los frenos en un tiempo máximo de 20 segundos a sistema vacío. Indicador de presión de los calderines y circuito en el salpicadero de cabina. Testigo de baja presión del sistema. 
Ruedas de montaje sencillo en ambos ejes, con neumáticos de perfil todoterreno, adaptados a la circulación por nieve y barro. Presiones de los neumáticos rotulados en la zona del guardabarros. Rueda completa de repuesto, de las mismas características que el resto.
 El depósito de combustible deberá permitir circular sin repostar una autonomía en orden a de 300 Km. y/o estar trabajando durante al menos 8 horas con la toma de fuerza conectada.
 Sistema de arranque automático: conectado a la red eléctrica exterior y compuesto de:
Cargador-convertidor para la carga de las baterías del vehículo, con protección magneto térmica, que permita el mantenimiento en condiciones de arranque inmediato. 
Así mismo, se incorporará sistema de desconexión de batería.
Alarma acústica dé marcha atrás 
No deberá llevar el tacógrafo instalado.
Dirección con asistencia hidráulica.
Para su posible remolcado, estará dotado de dos enganches-grilletes, colocados en la parte delantera y trasera de vehículo o un bulón de remolque delantero, amarrado al chasis y con una capacidad de arrastre superior al PMA del vehículo. Además, contara con un sistema de remolque con enganche por bola y conexión eléctrica en la parte trasera para un peso de 3.500 Kg, 

Herramientas básicas para señalización y reparación de vehículo y cambios de ruedas.
En la parte delantera del vehículo se instalará un cabrestante eléctrico para una fuerza de arrastre de al menos 5.000 Kg., totalmente instalado, homologado y legalizado para su correcto funcionamiento. Estará dotado de, embrague y freno y cable de al menos 45 m de longitud, con guía de cable de rodillos en la cara exterior. Con cable de acero y mando remoto por cable.

CARROCERÍA

1.  CABINA será sencilla.
Cumplirá las normas de seguridad de la CE, será de construcción avanzada en acero. Estará insonorizada, protegida térmicamente del calor del motor y del tubo de escape. Su montaje se realizará sobre puntos elásticos que amortigüen las vibraciones del chasis. Deberá ser abatible.
El acceso se realizará a través de 2 puertas abisagradas en su parte delantera provistas de cristales de seguridad. Todos los vidrios que deban instalarse serán de seguridad.
Con protección térmica al fuego, que se podrá conseguir colocando en el interior de la cabina unas cortinas de material ignífugo, que sea capaz de reflejar el calor de la radiación.

Todos los asientos tendrán respaldos confortables.
El asiento del conductor será regulable en altura, distancia a pedales e inclinación del respaldo, con amortiguación neumática, con asiento y respaldo calefactados.
Dispondrá de cinturón de seguridad de tres puntos para cada ocupante, todos ellos deberán ser de color rojo, para una rápida identificación.
Como norma general dentro de la cabina se evitarán todos los elementos que puedan provocar lesiones por golpes a los ocupantes.
La cabina irá dotada de calefacción y climatizador o aire acondicionado integrado.
Juegos de espejos completos calefactables, con visión de gran angular, y visión de bordillos derecho.
2. El interior de la cabina llevará plafón de iluminación interior.
3. Contador de horas de funcionamiento del motor y limitador de revoluciones.
4. Testigos luminosos y acústicos independientes de: apertura de armarios y escalera de acceso a techo desplegada.
5. Testigo luminoso de toma de fuerza conectada, y freno de estacionamiento activado.
6. Dispondrá de servicio de manos libres con Bluetooth para telefonía móvil.
7. Equipo colocación de transceptor facilitado por el Servicio con derivación a zona de la bomba.
8. Parasoles para el conductor y acompañantes.
9. Limpiaparabrisas con intervalo de barrido de reglaje progresivo.
10. Iluminación interior.
11. Faros halógenos, con rejilla de protección, y pilotos antiniebla traseros.
12.  Equipo de iluminación y señalización de emergencia.
13. Elevalunas eléctricos.

Instrumentos de control de conductor
Desde el lugar de conducción, además de los mandos e indicadores mínimos que exige las normas de construcción y conducción de vehículos, se habrá de disponer de los siguientes mecanismos e indicadores al alcance del conductor:

· Mando e indicador de luces y sirena de prioridad
· Indicador luminoso y acústico de armarios abiertos, 
· Mando de conexión de toma de fuerza.
· Interruptores de autoprotección y luces perimetrales
· Pantalla LCD en color con indicación de nivel de agua de la cisterna de agua
· Joystick para manejo de monitor delantero	

Condiciones de seguridad en cabina
Todas las plazas de la dotación están equipadas con respaldos y reposacabezas, que cumplen con lo dispuesto en el anexo II, apéndice II de la Directiva 74/408.
Todo el equipamiento ubicado en cabina dispone de dispositivos de fijación o de separación física que, en caso de accidente o durante un frenado de urgencia, evitan el desenganche accidental del mismo. Todos los elementos de fijación resisten una deceleración de 10 g en el sentido de la marcha.
Todos los objetos suministrados con el vehículo cuyos salientes son accesibles o susceptibles de entrar en contacto con los ocupantes están protegidos, así como las aristas en el interior de la cabina.
Igualmente, los cantos o superficies de intromisión en el volumen del habitáculo quedan protegidos.
La cabina está equipada con asideros de sujeción, utilizables durante el transporte, cerca de cada plaza sentada, excepto en la del conductor.
El vehículo equipará en cabina una célula anticolapso interna de tubo de acero al carbono de alta resistencia. La célula anticolapso garantizará la integridad de la cabina y, por tanto, la seguridad de los ocupantes, hasta esfuerzos iguales o superiores a 5 g.
Dicha célula no impedirá el abatimiento de la cabina.

Dispositivo de aviso de riesgo de vuelco:
El vehículo contará con un dispositivo electrónico de aviso de riesgo de vuelco, consistente en un sistema de sensores calibrados y una pantalla de visualización de avisos, situada sobre el salpicadero, que mediante indicaciones gráficas y sonoras advierta al conductor de una posible situación de riesgo de vuelco, mediante un código de colores. El sistema deberá estar calibrado conforme a las condiciones reales del vehículo, de manera que los sensores midan de manera continua tanto las fuerzas axiales longitudinales y laterales que se ejercen sobre el vehículo, como la inclinación del vehículo durante el movimiento. La pantalla deberá ser en color (tipo LCD, TDF o similar), de al menos 3,5” de diagonal y grado de protección IP65 o superior, y la sirena de aviso deberá tener un nivel sonoro de al menos 100 dB.



14. - CISTERNA DE AGUA
Su capacidad será de un mínimo de 3.500 l entre extinción y autoprotección. Estará diseñada de tal forma que su centro de gravedad, este lo más bajo posible y provista de los tabiques rompeolas longitudinales y transversales necesarios, según norma UNE 23900, para disminuir los efectos inerciales del agua. Estará construida en material plástico (polipropileno, poliéster reforzado con fibra de vidrio o similar…), inalterable a la corrosión y comprobada a una presión de 3 m.c.a, con certificado alimentario, no admitiéndose sin dicho certificado.
Estará equipada con: 
- Boca de inspección de 500 mm de diámetro. 
- Rebosadero con dispositivo de seguridad para sobrepresión o depresión. 
- Medidor de nivel electrónico para la cisterna principal, con indicación gráfica del nivel en % en la pantalla de control del puesto de mando de la bomba. Indicador de nivel adicional en pantalla situada en el interior de la cabina, análogo al del puesto de mando de la bomba.
 - Dos Bocas de llenado desde la red con racor Barcelona de Ø 70 mm, con válvula de paso de tipo bola, y válvula de retención. 
Además, podrá tener un depósito de espumógeno, independiente de la cisterna de agua, con su correspondiente indicador de nivel electrónico, que se mostrará en la misma pantalla de control de la bomba que el de la cisterna de agua, con indicación del porcentaje instantáneo de llenado.
El depósito para espumógeno estará fabricado en material plástico.

15. BOMBA será centrifuga de presión combinada accionada por toma de fuerza, situada en cofre trasero, posibilidad de uso simultáneo en alta y baja presión, los rodetes estarán situados en el mismo eje. La bomba estará construida en aleación ligera, resistente a aguas salobres e incluso a las marinas.
La carcasa de la bomba deberá estar cerrada mediante un aro elástico (circlip), para facilidad de desmontaje en caso de reparación, en lugar de tornillos.
 Características hidráulicas: Con una altura de aspiración de 3 m para un Ø de mangote de 110 mm, como mínimo deberá dar los siguientes caudales: • 2.000 litros /min. a 10 bar. • 300 litros/ min. a 40 bar.  
Bocas de aspiración e impulsión: Tendrá las siguientes como mínimo: Aspiración.- Una desde el exterior con un Ø mínimo interior de 100 mm, provista de filtro y racor normalizado. Una conexión de alimentación al tanque con válvula de apertura rápida tipo mariposa, manual, de Ø 100 mm .
 Salidas de impulsión.
 • Baja presión: Cuatro salidas de Ø 70 mm, todas con llaves de husillo autocebantes.

• Alta presión: Dos salidas de Ø 25 mm, una conectada al carrete de primer socorro, con llave de esfera y otra libre
Toda la fabricación del circuito hidráulico se realizará con material inoxidable, no admitiéndose cualquier otro material susceptible de corrosión. Las válvulas serán de material anticorrosivo y se hallarán señalizadas con placas metálicas. Serán originales del fabricante de la bomba. 
Accionamiento: Por el propio motor del vehículo a través de una toma de fuerza montada en caja de cambio cuyas revoluciones sean proporcionales a las del motor y no a la de desplazamiento de la unidad para obtener el régimen de revoluciones más adecuado Este sistema deberá permitir lanzar agua con el vehículo en situación de estacionamiento o desplazamiento a cualquier velocidad, siempre que el régimen del motor sea el suficiente.
 Sistema de cebado: Dispondrá de un sistema de cebado sin aportación de agua exterior y será insensible a las bajas temperaturas, así como estará protegido contra falsas maniobras. Alcanzará como mínimo un vacío de 9,2 m.c.a. En condiciones normales de presión y temperatura, de 9 m de mangote de Ø 100 mm, y una altura geométrica de 7,5. 
Autoprotección térmica El vehículo dispondrá de un sistema de riego en la parte delantera y en la zona de los bajos y las ruedas por agua con boquillas de proyección, que permita la refrigeración de la unidad en caso de emergencia. 

Puesto de mando de la bomba: Estará situado en la parte posterior del vehículo y constará de un tablero perfectamente visible desde la posición normal de trabajo equipado con:
 -Manovacuómetro para control de la aspiración 
-Manómetros de impulsión en alta y baja presión
 -Indicador de nivel de tanque óptico 
-Luz piloto de bomba conectada 
-Luz piloto de cebador conectado 
-Cuentarrevoluciones de la bomba 
-Mando cebador 
-Control temperatura del motor 
-Interruptor para iluminación de panel 
Además, y en el mismo puesto de mando estarán ubicados los siguientes elementos:
-Válvula del vaciado de bomba y circuitos 
-Acelerador 
- Mando accionador conexión/desconexión bomba

La señalización de los mandos será de manera clara, y con materiales y pinturas permanentes.
Carrete de primer socorro.
- Devanadera fija: Llevará un carrete con capacidad para 40 m de manguera semirrígida de Ø 25 mm conectado directamente a la salida de alta presión de la bomba. Su alimentación será axial. Dispondrá de freno mecánico y sistema de rebobinado eléctrico.
- Manguera: Junto con la devanadera, se suministrará una manguera semirrígida específica para alta presión de al menos 30 m de longitud. La manguera del carrete de primer socorro estará racorada en sus dos extremos con racor normalizado de Ø 25 mm 
-Pistola: En el extremo libre llevará instalada una pistola especial para trabajo en alta presión, de accionamiento por gatillo, con una boquilla que permita su regulación para realizar el lanzamiento en chorro compacto o cortina de una forma gradual. 

Maniobras.- El sistema deberá poder realizar las siguientes operaciones o maniobras: 
- Lanzar aspirando del tanque, agua en alta y baja presión, indistinta o simultáneamente.
 - Lanzar agua en alta o baja presión, simultánea o indistintamente, alimentando directamente la bomba desde una red a presión. 
- Aspirar agua en las condiciones ya expresadas y lanzarla en las mismas condiciones descritas o llenar con ella el tanque o simultanear ambas maniobras.
 - Lanzar con vehículo en marcha

16. MONITOR DELANTERO
En la parte delantera del vehículo, a la altura del paragolpes delantero, deberá contar con un monitor de control electrónico con boquilla de chorro hueco, apto para lanzamiento de agua. La conducción de alimentación de agua estará conectada a una salida de baja presión de la bomba del vehículo, como se ha comentado en la descripción de la misma.
El monitor deberá poder lanzar agua a un caudal como mínimo 2.000 l/min a 10 bar, con un dispositivo que permita regular el caudal al 50% del máximo de manera automática. La boquilla deberá permitir el ajuste continuo del tipo de chorro de compacto a pulverizado. El alcance de lanzamiento de agua del monitor, en chorro compacto y ausencia de viento, deberá ser de al menos 70 m.
Para realizar los movimientos, el monitor deberá contar con los correspondientes servomotores, que se controlarán mediante un joystick electrónico situado en el interior de la cabina, al alcance del conductor y el ocupante del asiento central.
El rango mínimo de movimientos del monitor deberá ser:
· Rotación: 330°
· Elevación: -40° hasta 80°
Este rango estará condicionado a evitar el choque del monitor con otras partes del vehículo, así como la incidencia del chorro de agua sobre el propio vehículo. Para ello, el monitor deberá contar con los correspondientes finales de carrera. El autómata de control del monitor deberá permitir controlar la velocidad del movimiento del monitor, de manera que a mayor separación del joystick de su eje, mayor velocidad.
La conducción de agua para alimentación al monitor deberá ser fácilmente desmontable para posibilitar labores de mantenimiento del mismo. La posición del monitor no deberá impedir la apertura de la calandra delantera del vehículo.

17. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE EMERGENCIA (PRIORITARIA):
Puente de señalización y balizamiento de LED, de bajo perfil, con cobertura de LED en los 360°, de color conforme con la normativa vigente para vehículos de emergencias, situado sobre la cabina, con grado de protección IPX9K como mínimo. Contará con al menos 16 módulos de 3 LED cada uno.
Cuatro (4) luces destellantes de color azul, de 6 LED cada una, instaladas sobre la superficie del vehículo, colocados dos en la parte delantera, sobre la calandra, y otras dos sobre la parte superior de la trasera del vehículo. Deberán tener un grado de protección IPX9K-IPX6, al menos.
Todas las luces prioritarias (puente y destellantes), deberán estar homologadas conforme al reglamento CEPE/ONU R65 y R10. SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE EMERGENCIA:
Sirena electrónica de 3 tonos, con amplificador de 100W y altavoz de potencia equivalente. Con megafonía integrada. Con mando de control con micrófono integrado para megafonía.
18. Preinstalación de emisora de comunicaciones en cabina y puesto de bomba.

19. CARROCERÍA
Carrocería de gran resistencia mecánica y estará construida con materiales que presenten una elevada protección frente a la corrosión, transitable y antideslizante. 
El techo de la carrocería será visitable en material antideslizante hallándose delimitado en ambos laterales por una cornisa de al menos 150 mm de altura que evite la caída de objetos desde el mismo. se accederá a él, a través de escalera situada en la parte posterior derecha, cuya altura al suelo una vez desplegada no superará los 60 cm, de perfiles de aluminio. El último peldaño de la escalera llevará superficie de apoyo con huella completa hasta la carrocería. Todos los peldaños de la escalera serán de superficie plana antideslizante y antibarro. La escalera en su posición plegada no dificultará la visión de las luces traseras (posición, freno, intermitente o marcha atrás), debiendo estar colocada por encima de estas. 
Las dimensiones de la escala de acceso al techo deben respetar las siguientes dimensiones en mm:
· Altura del primer escalón desde el suelo ≤ 600
· Altura entre escalones ≤ 300
· Altura entre el último escalón y el techo ≤ 350
· Anchura del escalón ≥ 350
El techo deberá disponer de un pasillo de circulación libre de obstáculos de 30 cm como mínimo. 
20.  ARMARIOS 

La distribución de dichas dotaciones sobre los cofres o armarios será definida por este Servicio. Dichos cofres dispondrán de iluminación independiente, activada de forma automática con la apertura y contarán con algún sistema o testigo que refleje su situación en la cabina. La disposición de los materiales se hará en cuanto a su volumen y peso, más pesados abajo, garantizándose mediante un sistema cómodo y fácil el acceso a todas las zonas de almacenamiento de material.

En la parte baja del chasis, en un lateral al menos, se deberá habilitar un cofre bajo con cierre para el alojamiento de las baterías del vehículo.

21. Dispondrá de amplio y completo tablero de instrumentos, el interior de la cabina estará aislado acústica y térmicamente, interior tapizado con materiales que faciliten su mantenimiento y limpieza, sistema de bloqueo automático que evite la apertura en ruta en caso de cabina abatible.
22. El equipo eléctrico funcionará a tensión nominal de 24V, instalación eléctrica aislada del agua, antiparasitaria con apantallado contra interferencias de equipos de radio, G.P.S., U.M.T.S y ordenador portátil, caja de fusibles calibrada con fácil accesibilidad, desconectador de baterías, las baterías deben tener una capacidad mínima de 2 x 12V (185 Ah) y debe disponer de un alternador de 28 V (110 A mínimo). Todos los circuitos se protegerán con fusibles calibrados fácilmente accesibles agrupados en una caja. 


MATERIALES PARA SUMINISTRAR POR EL ADJUDICATARIO
-1 cartera documentación 
- Un juego de lámparas y fusibles.
 - Bolsa de herramientas básicas del vehículo. 
- Dos triángulos de señalización de averías. 
- Tres chalecos reflectantes. 
- 2 cuñas para calzo de ruedas. 
- Manómetro comprobación presión ruedas con manguera, que alcance desde   la salida del calderín a la rueda más desfavorable. 
- 1 gato hidráulico con manivela de 10 Tm. mínimo.
- 4 mangotes de aspiración de 2 metros con racor storz del mismo diámetro que la aspiración de la bomba con extremos racorados y dos llaves para los racores. 
- 1 una válvula de pie con filtro para los manguerotes anteriores. 
      - 1 motobomba portátil con todos sus elementos (mangotes.filtros)
      - 4 linternas de Adaro modelo “Adalit L-10”.
 
 1 Kit para quemados de WATER- JEL, Compuesto por:
 - 1  Máscara facial de 30x40 cm. 
  -1  Apósito para manos de 20x55 cm. 
  -1  Apósitos de 91x76 cm. 
 -1  Apósitos de 20x45 cm. 
 -2  Apósito de 10x40 cm
  -1  Tijeras para cortar ropa
 -2  Sobre con guantes de latex y gel de alcohol para manos

-1  Lanzas multiuso chorro compacto y niebla de Ø 70 
-1  Lanzas multiuso chorro compacto y niebla de Ø 45 
-4  Lanzas multiuso chorro compacto y niebla de Ø 25 
-1  Pieza para acople a boca de riego de rosca 
-1  Bifurcación de 70 x (2x 45)
-3  Bifurcación  de 45 x (2x 25 )
-1  Extintor polvo ABC de 12 Kg
-2  Reducciones de 70 a 45
-4  Reducciones de 45 a 25
-1  Eslinga  de 3  m. x  3.000  kg. Con 2 grilletes (amarilla)
-1  Eslinga de 4 m. y 4.000 Kg. con 2 grilletes (gris)
-1  Estrobo con 2  grilletes
-2  Juego de Tapafugas (25 - 45 - 70 mm.) 
-1  Llave de válvulas de volante


 1 Caja de herramientas compuesta por:

- 1 Destornilladores planos, mango resistentes a golpes  (1,2 x 8 x 150)
- 1 Destornilladores planos, mango resistentes a golpes  (1 x 5,5 x 100) 
- 1 Destornilladores de cruz, mango resistentes a golpes (2 x 100) 
- 1 Destornilladores de cruz, mango resistentes a golpes  (1 x 80) 
- 1 Alicate 
- 1 Alicate universal de 8”, con mango de PVC (pico loro)
- 1 Alicate de presión de 12"
- 1 Tenazas
- 1 Llave inglesas de 8"
- 1 Llaves inglesas de 12”
- 1 Llave Stillson (de perro o fontanero) de 350 mm.
- 1 juego de llaves fijas de dos bocas de la 10 a la 26 (8 piezas)
- 1 Juego de llaves allen, de la 2 a la 10 (9 piezas) 
- 1 Flexómetro de 2 m.
- 1 Mazeta
- 1 Martillo de bola
- 1 Tijera electricista
- 1 Cortafríos de 250 mm.
- 1 Cortafríos de 300 mm.
- 1 Punzón (360)
- 1 Sierra de hierro   
- 1 Rollo de cinta aislante.
- 1 caja de clavos de acero
- 1 Rollo de alambre de acero dulce de 2 m.
- 1 Rollo de cuerda
- 1 Cutter

	
-2 Garfio de desescombro
-1  Polea para realizar reenvíos (7.000 kg)
-1  Polea para 3000 Kg.
-6  Mangueras flexibles de Ø 70 y 15 m. de longitud
-3  Mangueras flexibles de Ø 45 y 20 m. de longitud reforzadas para trabajar en alta presión
-12  Mangueras flexibles de 25 mm. y 20 m. de longitud
-2 Mochila con 4 mangueras flexible de 25 mm. Y 20 m. de longitud.
-2  Extintores forestales de agua tipo mochila flexible
-1 Bichero. 
-10  Bate fuegos
-2 Hacha de dos manos
-1 pico.
-2 pala de punta.
-1 sierra de mano.
-2 hacha de mano.
-1 podón con mango. 
-1 azadas.
-1 azadón
-2 palas planas.
-2 sardas.
-2 " tornadera" o sarda caco.
-2 Escobones.
-1 cizalla.
- 1 Barra de uña 
- 2 barras de 22 mm de diámetro x 60 cm. Largo para anclaje del cabestrante
- 1 Porra de 3 kg.
-1  Bidón naranja para motosierra con sistema anti rebose con 5 l. gasolina de mezcla y 3 l. de aceite para cadena..
-1  Motosierra eléctrica de 3,3 kW. 
	- Herramienta propia de la motosierra:
			1 - Destornillador.
			1 – Llave en “L” para tornillos de motosierra.

-1  Bolsa roja con EPI  para motosierra.
-1  Tractel de 500 Kg. Con 20  m. de cable.
-1 bolsa con 5 mascarillas y 5 gafas de protección
-2 máscaras de filtro 
-1 barra levanta cabina
-1 botiquín completo

ACABADOS
El color de los vehículos será Rojo RAL 3000, excepto las siguientes particularidades:	
1. Chasis: Negro o gris en su color original.
Paso de ruedas y parachoques:. Gris antracita RAL 7016
Puntos de engrase: Amarillo.
Persianas de cierre de armarios: rojo vivo RAL 3000 u otro color
Las partes ocultas irán protegidas por doble capa de pintura especial protectora. Todos los elementos de manejo y control irán debidamente identificados con rótulos en castellano.

Se rotularán y se colocarán bandas de alta visibilidad en la trasera y perímetro de los vehículos, según diseño a aportar por la Diputación Foral de Álava. Además de los distintivos propios del servicio.

La distribución de los elementos a transportar se realizará de acuerdo con el cálculo de cargas por zonas y el adjudicatario presentará una propuesta que deberá ser aprobada por la Diputación Foral de Álava antes de su realización.

DOCUMENTACIÓN

En la propuesta se detallarán todos los extremos técnicos citados y aquellos que se estime pueden aclarar o mejorar lo exigido con un plano a escala del vehículo, así como detalles de anclajes de los elementos de la carrocería sobre el chasis. Los planos se presentarán tanto en formato papel como informático. En caso de adjudicación se aportarán los siguientes documentos:

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y CURSO DE FORMACIÓN

Redactado en castellano, comprenderá el manejo y entretenimiento del vehículo y equipamiento especial, tablas de engrase, presión neumáticos, esquemas eléctricos y todo aquello que se considere necesario para el perfecto funcionamiento del vehículo.
Diagrama de trabajo, reparto de cargas, plano a escala de la unidad. Catálogo original del fabricante traducido.
Modelo de contrato de mantenimiento para su posible aplicación después del periodo de garantía.
El adjudicatario deberá impartir, a su cargo, la formación dirigida al personal usuario, que versará sobre el uso y utilización del vehículo y dotaciones materiales, la formación se impartirá en las instalaciones a determinar de Álava y tendrán una duración mínima de un día.

LEGALIZACIÓN EQUIPAMIENTO ESPECIAL

La empresa adjudicataria gestionará y correrá con todos los gastos de homologación o legalización del vehículo y sus equipamientos que procedieran, alumbrado, etc., documentación que se entregará en el acto de recepción del vehículo.

VISITA DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN

En el caso de que se considere necesaria alguna visita de comprobación durante el proceso de fabricación de la unidad, antes de la entrega, el suministrador correrá con los gastos que se generen.

RECEPCIÓN Y ENTREGA
Se efectuará en el Parque Móvil de la Diputación Foral de Álava (calle Urartea nº 6 de Vitoria-Gasteiz) ante las personas que se determinen, realizándose las operaciones de prueba que a continuación se describen:

EXAMEN GENERAL:
Comprobación de carrocería, componentes, montaje de los mismos, instalaciones y accesibilidad.

EXAMEN DIMENSIONAL:
Comprobación de que las dimensiones y distancias parciales se ajustan a las condiciones técnicas.

PRESTACIONES:
Se verificarán las prestaciones de las instalaciones.

COMPORTAMIENTO Y MOVIMIENTO EN RUTA:
Con el vehículo en carga se harán las pruebas de determinación de:

· Velocidad máxima.
· Aceleración.
· Frenada.

ESTANQUEIDAD:
Se verificará la estanqueidad de cofres, armarios y cabina, así como la ausencia de humedad en ópticas de faros, cajas de conexiones y aparatos.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO:
Se realizarán pruebas de comprobación de perfecto funcionamiento de las descripciones técnicas ofrecidas por las empresas suministradoras.
PERSONAL DE PRUEBAS:
Las pruebas serán efectuadas por personal a determinar, previo adiestramiento por el personal técnico de la empresa adjudicataria de los vehículos.

GARANTÍAS
Se presentará certificado de garantía detallando las de cada equipo suministrado. Las garantías del vehículo no podrán ser inferiores a dos años, con reposición de cualquier elemento defectuoso de fabricación, excepto la cisterna de agua que tendrá una garantía de cinco años y la bomba que tendrá un periodo de tres años.
La garantía incluirá el mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de los vehículos durante ese tiempo.

Se excluye la reparación por mal uso o accidente no imputable al suministrador de los vehículos.

No se tendrán en cuenta las garantías que excedan de los tiempos que a continuación se detallan:
Garantía máxima para cisterna de agua			  8 años
Garantía máxima para la bomba				  7 años

Durante el último trimestre del período de garantía, la empresa adjudicataria hará una revisión general del vehículo, que se efectuará en las dependencias de destino del mismo, sin cargo para dicho Servicio.


SERVICIO POSTVENTA
Con el fin de valorar el criterio de adjudicación 7, “Condiciones especiales favorables en el servicio postventa de reparación o asistencia para los vehículos”, se detallará el Servicio Técnico Postventa que se ofrece, tiempos de desplazamiento, precios de mano de obra y desplazamiento, que deberán mantenerse al menos durante un año desde su adjudicación. 

Se valorarán dichas condiciones especiales en su conjunto. Citadas condiciones deberán ser descritas convenientemente para valorar sus términos y ser objeto de valoración. Para ser tenidas en cuenta deberán ser firmadas o avaladas por declaración formal expresa del titular del taller o servicio especial. Sin ánimo de ser exhaustivos, se consideran condiciones especiales favorables aquellas que tengan por objeto:
· Atención sin espera.
· Determinados servicios o asistencias en los parques.
· Descuentos especiales sobre tarifas. Deberán cuantificarse o poder ser cuantificativas.
· Relación de implementos y equipos auxiliares disponibles para el chasis ofertado.
· Otras.
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