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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ARCHIVO DE DOBLE ALTURA PARA EL PABELLÓN DE REKALDE (EXPTE. X21018)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será el suministro e instalación de un sistema de archivo móvil de doble altura para la planta -1 del pabellón de Rekalde con una capacidad aproximada de 1.100 ml.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
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El sistema de estanterías móviles estará compuesto por dos sistemas de estanterías, situados uno encima del otro, y una entreplanta. Los dos sistemas de estanterías irán unidos mediante un travesaño (consola de ruedas). Las estanterías del piso inferior soportarán las estanterías del piso superior y la entreplanta. El sistema de accionamiento con función de doble acceso permitirá manejar una unidad móvil en el piso inferior o en el piso superior.

El sistema estará formado por estanterías móviles eléctricas, con un sistema de control computerizado. Cada pasillo del sistema se podrá abrir y cerrar mediante una pantalla táctil. En caso de que se produjera cualquier avería, se apreciarán en dicha pantalla táctil los pasos a seguir para solucionarla.

El sistema a instalar será compatible electrónica y físicamente con el sistema existente Euntronic 2P.
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTANTERÍAS

En este apartado y en el siguiente se establecen las características técnicas y dimensionales de la batería de armarios a ofertar. Las empresas licitadoras podrán mejorar las características y el aprovechamiento de la instalación. En la oferta, las empresas incluirán una memoria técnica en la que explicarán las características técnicas de su solución, valorándose la oferta en base a la información aportada. Para comprobar la información aportada y comprobar su funcionamiento, se podrá solicitar a la empresa la presentación de una instalación en un cliente o en fábrica.

Las baldas estarán construidas en chapa de acero y se sustentarán sobre cuatro ganchos metálicos colocados en los cortes extremos de la balda.  Los ganchos estarán al ras con la balda eliminando así cualquier riesgo de heridas al personal o desperfectos en los archivos almacenados.

3.1. Capacidades de carga por estantes:

Estantes de 1200x400: 75-80 kgs.

3.2. Niveles:

Parte inferior:

7 niveles útiles (290 mm útiles entre baldas)

En la parte inferior, se dejará un hueco útil de 200 mm en la parte superior de cada módulo de estantería para poder instalar las luminarias de cada pasillo 

Parte superior:

7 niveles útiles (290 mm útiles entre baldas).

3.3.  Ganchos de balda:

Los ganchos serán de acero de 2 mm. de espesor.

Las columnas estarán perforadas para fijar los ganchos de las baldas. 

Los ganchos estarán diseñados de forma que es imposible un desalojamiento accidental y además no sobresaldrán por debajo de la balda evitando cualquier riesgo de heridas al personal o desperfectos en los archivos almacenados.

Las baldas serán ajustables cada 25 mm.

3.4.  Riostras longitudinales:

Las riostras longitudinales serán necesarias para la rigidez y estabilidad tanto de estanterías de un módulo como de más módulos. 

El arrostramiento longitudinal consistirá en 2 pletinas diagonales, unidas en la intersección.
3.5.  Fondos traseros (únicamente en las estanterías fijas sencillas):

Consistirán en paneles metálicos.




3.6. Laterales delanteros -  Etiqueteros:

Las estanterías estarán equipadas con etiqueteros en la parte frontal.

3.7. Juntas Antipolvo:

Las estanterías irán equipadas con juntas delanteras y traseras de goma y metálicas en el techo, para evitar la entrada de la luz y el polvo.

3.8.  Operación de la base móvil 

La transmisión del movimiento de la plataforma móvil se realizará por medio de una rueda dentada accionada por el motor. Esta rueda se encontrará engranada en la cadena fija del raíl central, el movimiento de rotación del motor se convertirá en traslación de la plataforma móvil, y con ello del carro entero.

El sistema podrá mover hasta 15.000 Kg. por carro móvil. 

3.9. Partes eléctricas y electrónicas

Es el interface donde estarán situadas las teclas para el movimiento con sus iconos de advertencia y errores.

3.10. Bases móviles

Todas las bases, fijas o móviles, constarán de una o más pieza de base.

Cada pieza de base estará formada por largueros y travesaños, que son sólidos perfiles metálicos en forma de “U”,. Tanto los largueros como los travesaños serán de 150mm de alto y tienen 2 pestañas de 40 mm.

La plataforma estará preparada para acoplar motores y sistemas eléctricos.

Las ruedas no requerirán mantenimiento alguno. La capacidad máxima de carga por rueda es de 1000 Kg.

A cada base se le incorporarán distanciadores de goma de 30mm para mantener una cierta distancia entre las bases, evitando así que las bases golpeen entre sí y prevenir accidentes y desperfectos.

3.11. Raíles

Raíles con suelo de madera aglomerada en el piso inferior y en los pasillos centrales y paneles de rejilla en los pasillos de acceso a las móviles del piso superior.
3.12. Medidas de Seguridad

Sistema de seguridad integrado en cada carro (MCMS): en caso de que el sistema de control detecte la más mínima variación de corriente causada por una presión ejercida sobre un carro móvil, se activará este sistema, actuando como una parada de emergencia. Una vez inmovilizado el carro, este retrocederá unos 5 y 10cms aproximadamente, dejando abierto así el pasillo que se estaba cerrando, antes de que se pusiera en marcha el dispositivo de seguridad. Como resultado, se encenderá el icono correspondiente en la pantalla táctil con la correspondiente parada de emergencia. Una vez revisados los pasillos y detectada la causa de la parada, el sistema se podrá volver a poner en funcionamiento pulsando el indicador de parada (STOP) de la pantalla táctil.

Un par de fotocélulas se encontrará ubicado en cada base móvil y otro par en el piso superior. Se instalarán las fotocélulas a cada pasillo. Se encargarán de barrer los pasillos durante los movimientos cesando el sentido de giro de los carros en el instante en que detecten algún obstáculo: se activará automáticamente el sistema de parado de emergencia. Una vez revisados los pasillos y detectada la causa de la parada, el sistema de podrá volver a poner en funcionamiento pulsando el indicador de parada (STOP) de la pantalla táctil.

3.13. Luminarias por pasillos 

Para que los pasillos de la parte inferior disfruten de suficiente luz, se colocará sistemas de luminaria por pasillo. Las luces se encenderán y apagarán automáticamente al abrir y cerrar el pasillo. En un pasillo abierto, las luces se apagarán automáticamente después de transcurrido un tiempo determinado. 

4. DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Estanterías de aprox. 9.700 mm de largo (8x1.200 mm) x 5.000 mm de alto x 840mm de ancho (400+400)

Altura de los montantes del sistema: 2.450 mm en la parte inferior y 2.350 mm en la parte superior.

Nº de niveles: 7 niveles útiles en la parte inferior + 7 niveles útiles en la parte superior.

Sistema de estanterías móviles de accionamiento eléctrico en 2 pisos.

Altura total del sistema ≈   5.000 mm

Longitud del sistema ≈ 5.200 mm

Incluirá estanterías, bases móviles y fijas, raíles con plataforma de madera en la parte inferior, pasillo con luces (en el piso inferior), combinación de suelo de madera aglomerada en el pasillo central y paneles de rejilla en los pasillos de consulta de las móviles, en la planta superior. Entreplanta reforzada, sin escaleras, con barandilla de seguridad.
Metros lineales útiles:
 ≈ 1.000 metros.
5. SERVICIO POST-VENTA

La empresa dispondrá de servicio post-venta para la atención de las posibles incidencias que pudieran ocurrir en el equipamiento. Dispondrán como mínimo de un SAT en un radio máximo de 50 km de Donostia / San Sebastián con dos técnicos de SAT.

Donostia-San Sebastián, 27 de septiembre de 2021
EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Fdo.: Francisco José Pérez Domingo
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