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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares - Contratación del servicio de “Supervisión ambiental y caracterización de los materiales a excavar para la construcción de la balsa del Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz”
1 [bookmark: _Toc292454135][bookmark: _Toc79392571][bookmark: _Toc167258650]OBJETO DE LOS TRABAJOS
El objeto del contrato es la supervisión ambiental y la caracterización de los materiales a excavar para la construcción de la balsa del “Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz", de acuerdo a los condicionantes que recoge el Plan de Excavación Selectiva y la autorización de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
Para el cumplimiento de dichas tareas se hace necesaria la contratación de una entidad acreditada de investigación y recuperación de la calidad del suelo, según el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

2 [bookmark: _Toc292454137][bookmark: _Toc79392572]MARCO LEGAL
Además del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del presente PPT, el Contrato estará sujeto, con carácter general, a la normativa que se cita a continuación:
· Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
· Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
· Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
· Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
· Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
· Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos.
· Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes.
· Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
· Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminadas del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
De igual modo, se tendrán en cuenta las modificaciones introducidas en las anteriores, y cualquier tipo de normas, reglamentos y disposiciones oficiales que, aun no mencionadas de forma expresa en este PPT, puedan afectar al objeto del contrato.

3 [bookmark: _Toc79392573]ANTECEDENTES
El “Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz" que promueve esta Agencia Vasca del Agua contempla la ejecución de movimientos de tierras en una parte de una parcela inscrita en el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, identificada con el código GEOIKER 01059-01346, por haber soportado la actividad de vertido incontrolado (CNAE 200-,38). Dicha circunstancia obliga al inicio del procedimiento de declaración de la calidad del suelo, según la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
Por este motivo, con fecha 3 de octubre de 2019, URA solicitó ante el órgano ambiental del Gobierno Vasco el inicio del expediente para la declaración de la calidad del suelo y la autorización para la excavación de los suelos afectados por las obras del referido proyecto. Dicha solicitud fue acompañada de las investigaciones de la calidad del suelo y el Plan de Excavación Selectiva redactado por Lurgintza Ingeniería Geológica, S.L. 
Con fecha 23 de julio de 2021 se recibió la propuesta de Resolución del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se autoriza a URA la excavación de materiales con presencia de contaminantes detectados en la balsa oriental (Chinaga) de las antiguas graveras de Lasarte, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Araba) (ver Anexo II).

4 [bookmark: _Toc78797316][bookmark: _Toc78797318][bookmark: _Toc78797319][bookmark: _Toc79392574]OBJETIVO Y ACTUACIONES PREVISTAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO
El “Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz” consiste en el aprovechamiento del hueco de la gravera de Chinaga y parte de los campos situados al norte para crear un recinto de laminación o balsa delimitada por diques. La balsa del recinto se excavará para generar materiales para la construcción de los diques y crear cuencos de retención hidráulica.
Se puede acceder al proyecto constructivo definitivo a través del siguiente enlace: https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000351/es/contenidos/informacion/2020_obra_batan_zapardiel/es_def/index.shtml
El Anejo 19 de dicho proyecto contempla la documentación que fue enviada al órgano ambiental para la solicitud de inicio del procedimiento de la declaración de la calidad del suelo y la autorización para la excavación en la parcela inventariada afectada por las obras.

5 [bookmark: _Toc78797325][bookmark: _Ref310252264][bookmark: _Toc79392575]TRABAJOS A REALIZAR
5.1 [bookmark: _Toc259717899][bookmark: _Toc259622505][bookmark: _Toc259555116][bookmark: _Toc259484042][bookmark: _Toc79392576]ÁMBITO DEL TRABAJO
[bookmark: _Toc292454141][bookmark: _Toc259717900][bookmark: _Toc259622508]El ámbito de trabajo se sitúa en la superficie del emplazamiento inventariado con el código GEOIKER 01059-01346 coincidente con la balsa a ejecutar durante las obras del “Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz”, que promueve esta Agencia Vasca del Agua. 

Fig.1: Ámbito de trabajos y ubicación de la parcela inventariada afectada.

5.2 [bookmark: _Toc79392577]DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
[bookmark: _GoBack]El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de CARTORCE (14) meses que, en todo caso, se prolongará hasta la liquidación de las obras del “Proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos Batán y Zapardiel, en Vitoria-Gasteiz” al que está vinculado.

5.3 [bookmark: _Toc79392578]TRABAJOS A REALIZAR
5.3.1 [bookmark: _Toc79392579]Supervisión ambiental de la excavación
Los trabajos de supervisión medioambiental de la excavación serán realizados según avanza la excavación en la parcela inventariada por personal técnico especialista en materia de suelos contaminados, de cara a cumplir y hacer cumplir el plan de excavación aprobado por el órgano ambiental, si bien tratará de adecuarse a las distintas circunstancias que se vayan produciendo.
La supervisión no solo garantizará el control de los trabajos de excavación de cada unidad de decisión homogénea para su correcta gestión final o la formación de acopios homogéneos previos a su gestión final, sino que además pondrá una especial atención en la detección de suelos de origen antrópico de residuos diferenciados que deban separarse y gestionarse externamente.
El órgano ambiental ha previsto una supervisión continua durante la excavación y gestión de materiales. El /la técnico/a especialista en materia de suelos contaminados realizará un control a pie de obra mientras se realicen tareas de excavación y/o gestión del material dentro de la parcela inventariada. No obstante, en fases de la excavación en las que se estén ejecutando trabajos auxiliares no relacionados con la excavación y gestión de materiales, podrá no ser necesaria una supervisión continua si bien este hecho deberá estar justificado adecuadamente.
Deberá controlar que los residuos y materiales no susceptibles de ser reutilizados en la construcción de la balsa son retirados y gestionados conforme a su clasificación y caracterización.
La supervisión se realizará incluyendo tanto tareas in-situ en la zona obra como otras tareas de asistencia técnica de gabinete. Las tareas de las que se hará cargo el técnico especialista en la supervisión serán las siguientes:
a. Supervisar “in situ” la excavación, organizando la retirada del material a excavar en función de los resultados analíticos.
b. Avisar de cualquier anomalía en la excavación.
c. Rellenar los formularios de supervisión y diario de obra referido al control y seguimiento ambiental y, si es necesario, realización de mediciones semicuantitativas de control.
d. Mantener el registro actualizado.
El supervisor contará con formularios que cumplimentará a modo de registro de las operaciones llevadas a cabo durante su supervisión. En este formulario se deberá indicar:
· El registro y archivo de estos formularios constituirán el diario de obra referido al control y seguimiento ambiental.
· Asimismo, en esta ficha o en otra diferente se deberán anotar las mediciones realizadas “in situ” con aparatos o tubitos de control y los incidentes u otros datos de interés.
· Para la caracterización mediante acopios temporales:
· Nombre que le ha dado a cada acopio (o unidad de superficie en el caso de que se realice el análisis in situ), para ello se guiará por las indicaciones mencionadas 
· Definir de forma aproximada el tipo de material predominante en cada acopio (o unidad de superficie), su constitución, el volumen e indicar su posición en un plano.
· Indicar la fecha del muestreo de cada acopio (o unidad de superficie), la localización de los puntos o submuestras que constituyen la muestra finalmente analizada y el análisis realizado sobre la misma, así como los resultados y el destino en función de los mismos.
· Los resultados analíticos de cada acopio (o unidad de superficie) deberán archivarse con la ficha de supervisión que los identifica.
e. - Control y seguimiento del material gestionado.
f. - Elaboración de reportaje fotográfico.
g. - Asistencia a reuniones de obra.
h. - Otras tareas de asistencia técnica de gabinete: comunicaciones con el Órgano Ambiental, gestor y transportistas.
Teniendo en cuenta el Plan de Obra del proyecto constructivo (Anejo 15), en el presupuesto se han estimado un total de mil cuarenta (1.040) horas de supervisión ambiental de la excavación por personal técnico especialista en suelos contaminados para la realización de las labores descritas en este apartado.
5.3.2 [bookmark: _Toc79392580]Muestreo y caracterización de los materiales 
Tanto las zonas afectadas por los materiales que no puedan ser reutilizables debido a que se supera el VIE-B para el futuro uso o el criterio relacionado con los TPH (caso de los materiales de las catas CD24 y CD11) como los suelos de origen antrópico de residuos diferenciados, deberán ser delimitados y separados del resto del material a excavar, y acopiados temporalmente en una zona acondicionada para ello con objeto de gestionarlos externamente de acuerdo con los resultados de su caracterización. 
La entidad acreditada que se contrate se ocupará de caracterizar dichos materiales como residuo de cara a una futura gestión externa en vertedero, según los criterios del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. Se definirán unidades de decisión que no han de superar los 500 m3, salvo cuando se pueda justificar de forma fehaciente la homogeneidad de volúmenes mayores.
Asimismo, le corresponderá a la persona especialista en la supervisión las siguientes tareas:
a. Definir los acopios, dando las indicaciones necesarias al palista: acopio en el que debe depositar el material excavado, el final de cada acopio y el inicio de otro, necesidad de cubrir los acopios con lámina plástica, etc.
b. Realizar el muestreo de acopios y preparar las muestras compuestas para su envío al laboratorio.
c. Realizar la cadena de custodia de cada muestra en función de las características del acopio muestreado o muestras tomadas in situ.
d. Enviar las muestras al laboratorio.
e. Ordenar, en función de los resultados del laboratorio, la retirada de los acopios y su destino.
Aplicando un criterio conservador, en el presupuesto (Anexo I) se han estimado sesenta (60) unidades para la toma de muestras y caracterización para aceptación en vertedero autorizado en un laboratorio acreditado según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, analizando en el lixiviado: Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo total, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Zinc, Fluoruros, Cloruros, Sulfatos, STD, índice fenol y COD, y sobre la fracción sólida: Metales pesados, CrVI, COT, BTEX, PAHs, PCBs, aceite mineral y pH.
Adicionalmente, se han previsto otras diez (10) unidades para la posible caracterización adicional de los suelos que contempla la toma de muestras y análisis de los parámetros del VIE-B y TPH.
5.3.3 [bookmark: _Toc78797334][bookmark: _Toc78797339][bookmark: _Toc79392581] Control del agua subterránea 
La persona especialista en suelos contaminados llevará a cabo un control de la calidad de las aguas subterráneas en tres (3) piezómetros instalados previamente.
Se realizará como mínimo un control previo a la excavación en los tres piezómetros, un control durante la excavación y un control tras finalizar la misma en los piezómetros que queden operativos, cuyo objeto será verificar que no se producen alteraciones en la calidad del agua subterránea.
En la primera campaña se analizará un grupo amplio de contaminantes, que incluya los parámetros para los que exista VIE-B, además de los TPH, y en las siguientes campañas se analizarán como mínimo metales pesados y TPH, así como cualquier parámetro distinto a éstos cuyo valor objetivo haya sido excedido en la primera campaña o que haya resultado ser relevante según los resultados de las caracterizaciones pendientes de efectuar.
En todas las campañas se controlarán y discutirán los parámetros inestables (pH, conductividad, temperatura y nivel piezométrico).
En el presupuesto se han previsto un total de nueve (9) campañas de control de aguas subterráneas.
5.3.4 [bookmark: _Toc78797344][bookmark: _Toc78797345][bookmark: _Toc78797346][bookmark: _Toc78797349][bookmark: _Toc78797350][bookmark: _Toc78797351][bookmark: _Toc79392582]Investigación del estado final del suelo
Tras la finalización de la excavación selectiva en de las zonas donde existen materiales no reutilizables (las catas CD24 y CD11), se deberá llevar a cabo una campaña de muestreo y caracterización de la calidad del suelo, según los criterios recogidos en el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, que deberá permitir verificar que no se superan los valores de referencia.
Sobre las muestras tomadas se procederá a la determinación de metales pesados y TPH.
En el presupuesto se ha estimado un total de ocho (8) unidades de toma de muestras y análisis en laboratorio de dichos parámetros.
5.3.5 [bookmark: _Toc79392583]Análisis Cuantitativo de Riesgos
En el caso de que los resultados de las muestras de suelo remanente superasen algunos de los valores de referencia que se citan en la Resolución que autoriza la excavación, se deberá realizar la correspondiente revisión de los Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), conforme a las nuevas rutas de exposición, incluyendo nuevas vías y receptores identificados.
5.3.6 [bookmark: _Toc79392584]Informe final
A la finalización de los trabajos de excavación y control ambiental, se redactará un informe final descriptivo de todos los trabajos ejecutados en la parcela, detallando la metodología empleada, detalle de todos los trabajos realizados, resultados de las caracterizaciones de muestras analizadas, destino de los residuos y de los rellenos y suelos excavados con su correspondiente documentación de gestión, ubicación de los materiales reutilizados en la propia obra y resultados de la calidad del suelo remanente.
El informe final desarrollará, al menos, los aspectos que contiene el Anexo IV al Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

5.4 [bookmark: _Toc79392585][bookmark: _Toc292454155][bookmark: _Toc259717918]INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR
Con independencia de la información que el Adjudicatario pueda obtener de otras fuentes, la Agencia Vasca del Agua le facilitará al Adjudicatario cuanta documentación posea y sea conveniente para la correcta ejecución del trabajo. 
Se puede acceder al proyecto constructivo definitivo a través del siguiente enlace: https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000351/es/contenidos/informacion/2020_obra_batan_zapardiel/es_def/index.shtml
El Anejo 19 de dicho proyecto contempla la documentación que fue enviada al órgano ambiental para la solicitud de inicio del procedimiento de la declaración de la calidad del suelo y la autorización para la excavación en la parcela inventariada afectada por las obras.
El contratista deberá custodiar fiel y cuidadosamente la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y no facilitará dicha documentación a terceros sin la autorización del Responsable del Contrato. 
El contratista actuará directamente y en representación de la Administración en todas las solicitudes de permisos, información o datos para la correcta ejecución del contrato.

6 [bookmark: _Toc292454154][bookmark: _Toc259717917][bookmark: _Toc259622536][bookmark: _Toc259555141][bookmark: _Toc259484044][bookmark: _Toc79392586]SOBRE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Los formatos para la documentación digital a entregar son los siguientes:
· Se entregará en formato Adobe pdf y en algún otro formato editable.
· Gráficos, mapas y fotografías utilizados en los documentos, en el formato correspondiente (*.jpg, etc.), convenientemente estructurados.
· Información geográfica utilizada para generar los mapas, en formato shapefile (.shp) con los atributos alfanuméricos en el propio archivo o en una BBDD. 
Si durante la realización de la documentación se genera otro tipo de información ésta también será susceptible de entrega. 
Para reducir el consumo de papel, todos los documentos de trabajo generados durante el servicio/proyecto se entregarán en formato electrónico a través de un servidor (con enlaces para descargar los documentos o por ftp), o si no en dispositivos de almacenamiento de datos USB o similar regrabables y abiertos para poder reutilizarlos posteriormente.

7 [bookmark: _Toc292454159][bookmark: _Toc259717919][bookmark: _Toc259622537][bookmark: _Toc259555142][bookmark: _Toc259484045][bookmark: _Toc79392587]SOBRE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
La dirección de los trabajos será ejercida por la Responsable del Contrato. 
El Adjudicatario deberá designar un Delegado que será un Titulado Superior con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de trabajos. Este Delegado se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato. 
La persona designada por el Adjudicatario como Delegado o responsable no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del responsable del contrato. El Delegado o responsable se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación contratada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la Responsable del Contrato cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo de la Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
La Responsable del Contrato o la persona en quien delegue, podrá estar presente durante la toma de muestras en cualquiera de los puntos de control objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas y en cualquiera de las instalaciones en las que se realicen los ensayos analíticos para verificar que todo el procedimiento se ajusta a los protocolos previamente establecidos. 
En el caso de que alguno de los trabajos a realizar en este Contrato (toma de muestras, análisis in situ, etc.) no se ajuste a los procedimientos de trabajo establecidos por el Adjudicatario y la Administración previamente al inicio de los mismos, el Adjudicatario procederá a su repetición sin que tenga derecho a indemnización de ninguna clase por este motivo.
La Responsable del Contrato podrá comprobar en todo momento, mediante visitas a las instalaciones y/u oficinas del Adjudicatario, la efectiva disposición de medios que éste se compromete a poner a disposición del trabajo y que deberán ser descritos en el Programa de Trabajos. A estos efectos se le garantizará libertad de accesos a estas instalaciones y oficinas.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.

ANEXO Nº1. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA
	CONCEPTO
	UD
	MEDICIÓN
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	Supervisión ambiental de la excavación por técnico/a especialista en suelos contaminados perteneciente a una entidad acreditada según el Decreto 199/2006, de 10 de octubre (apartado 5.3.1 del PPTP)

	Hora
	1.040
	50,00 €
	52.000,00 €

	Informe Análisis Cuantitativo de Riesgos (apartado 5.3.5 del PPTP)
	Ud.
	1
	1.500,00 €
	1.500,00 €

	Informe final (apartado 5.3.6 del PPTP)
	Ud.
	1
	3.000,00 €
	3.000,00 €

	Toma de muestra de suelo, preservación, etiquetado, conservación, apertura de la cadena de custodia y traslado a laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025
	Ud.
	78
	15,00 €
	1.170,00 €

	Toma de muestra de agua subterránea, incluyendo purgado del piezómetro, preservación, etiquetado, conservación, apertura de la cadena de custodia y traslado a laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025
	Ud.
	9
	30,00 €
	270,00 €

	Caracterización analítica calidad de suelo remanente (metales pesados + TPH) (apartado 5.3.4 del PPTP)
	Ud.
	8
	55,00 € 
	440,00 €

	Caracterización analítica de muestra de suelo para aceptación en vertedero de  residuos (apartado 5.3.2 del PPTP)
	Ud.
	60
	145,00 €
	8.700,00 €

	Caracterización analítica de muestra de suelo para determinación de VIE-B y TPH (apartado 5.3.2 del PPTP)
	Ud.
	10
	165,00 €
	1.650,00 €

	Caracterización analítica de muestra de aguas subterráneas (apartado 5.3.3. del PPTP)
	Ud.
	9
	220,00 €
	1.980,00 €

	
	
	
	Total
	70.710,00 €

	
	
	
	21% IVA
	14.849,10 €

	
	
	
	TOTAL
	85.559,10 €


Todos los precios incluyen gastos de personal, incluso dietas y desplazamientos, material fungible, amortización y funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, en general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego. En concreto, será de cuenta del adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.) que se le originen a consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo dentro del ámbito del trabajo o a las oficinas de URA en cualquiera de los tres territorios históricos. El adjudicatario garantizará el desplazamiento de sus técnicos, mediante la puesta a disposición del número vehículos y características adecuadas de forma que se consiga el óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto.
Las analíticas incluyen la emisión de certificado de análisis con los resultados.


ANEXO Nº2. –en documento aparte.

Propuesta de Resolución, por la que se autoriza a URA la excavación por motivos constructivos de materiales con presencia de contaminantes en la balsa oriental (Chinaga) de las antiguas graveras de Lasarte, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Araba).
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