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	1. XEDEA ETA APLIKAZIO-EREMUA

Preskripzio Teknikoen Agiri (PTA) honen xedea da Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Zaintza eta Erreskate Unitatekoak diren ontzi eta motorrak mantentzeko eta konpontzeko kontratua arautuko duten baldintza teknikoak eta industria-gaitasuna ezartzea. Baldintza horiek, Administrazio Klausula Berezien Agiriarekin batera, mantentze-zerbitzua kontratatzeko oinarri gisa arautuko dira.



2. ENPRESAREN BETEBEHARRAK

2.1 Enpresa kontratistek industria-azpiegitura izan beharko dute, bai baliabide materialak, bai langile kualifikatuak, lanei baliabide propioekin ekiteko.


2.2 Espediente hau gauzatzeko egiten diren lan guztiak PTA honen xede diren ontzien eta motorren fabrikatzailearen metodo, prozedura, eskuliburu, agindu tekniko eta abarren arabera egingo dira.


2.3 Enpresa kontratistak fabrikatzaileek ontzi eta motorrak mantentzeko eta konpontzeko ematen dioten akreditazioa izan beharko du, eta dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du. Castoldi, Caterpilar, Honda, Mercury, Tohatsu, Zodiac eta Astec enpresek egin beharko dituzte ziurtagiriak. Enpresek, bai beraiek, bai azpikontratatutako enpresen bidez, gutxienez fabrikatzaile desberdinen lau ziurtagiri eduki beharko dituzte.



2.4 Kontratuaren xedearekin lotutako ekipoak eta sistemak desmuntatu eta muntatuko ditu, bere baliabideekin. Matxurak konponduko ditu, eta funtzionamendu-probak eta aldizkako ikuskapenak egingo ditu. Aplikatu beharreko legerian eskatzen diren ziurtagiriak emango dizkio kontratuaren arduradunari.


2.5 Laguntza "in situ" eman behar denean, enpresa kontratistak laguntza eman beharko du nahitaez, eta joan-etorriak ez du inolako kargurik ekarriko administrazioarentzat.


2.6 Enpresa kontratistak sistema/ekipo guztien eta horien gainean egindako mantentze-ekintzen datu-basea egingo du. Halaber, kontratua indarrean dagoen bitartean ontzi/motor bakoitzari egindako mantentze-lanen HISTORIA INFORMATIZATUA eguneratuko du.


2.7 Mantentze-lan guztiak idatziz baimendu beharko ditu kontratuaren arduradunak. Baimenik gabe ez da konponketarik hasiko.


2.8 Edozein mantentze-ekintza gauzatu aurretik, enpresa kontratistak eskaintza bat bidaliko du, ordutan eta materialetan banakatua, onar dezan.

2.9 Lanak amaitzean, enpresa kontratistak kontratuaren arduradunari emango dio obraren azken agiria, jarraitutako urrats guztiekin eta ordezkatutako piezekin, bai eta hala eskatzen duten ekipoen ziurtagiriak ere.



3.- ALDIZKAKO BERRIKUSPENAK

Aldizkako berrikuspen hauek egingo dira:


3.1	ITSAS-ZAINEKO HIDROJETEN ALDIZKAKO BERRIKUSPENAK

Hidrojektak berrikusiko dira, eta, gutxienez, honako lan hauek egingo dira:



· HIDROJET sistemak berrikusi eta mantentzea, olioa aldatzea eta koipeztatze orokorra, sistemak eta probak egiaztatzea eta txekeatzea.

· Estalkia zerbitzatzeko garabi hidraulikoa martxan jartzea. Koipeztatze orokorra, kanpoko aldeetan pintura mantentzea, berriz estutzea eta finkatzeko eta maniobratzeko bizi-puntak egiaztatzea

3.2	BORDATIK KANPOKO MOTORREN ALDIZKAKO AZTERKETAK

Urtean behin, Zaintza eta Erreskate Unitateko ontzien karelez kanpoko motorrak berrikusiko dira, eta, gutxienez, honako lan hauek egingo dira:


· Motorra urtero berrikustea, beharrezko elementuak aldatzea, kola-olioa aldatzea eta koipeztatze orokorra.

· Motorra martxan jartzea eta tenperatura eta funtzionamendu orokorra doitzea eta egiaztatzea

Motorren marka:

- HONDA
- TOHATSU
- CATERPILAR
- MERCURY

3.3	GAUZATZEKO LEKUA

Mantentze-lanak eta/edo konponketak enpresa kontratistaren tailerretan egingo dira (ahal bada, Zaintza eta Erreskate Unitatea arduratuko da horiek entregatzeaz), bai hondartzaratzeak egiten diren lekuan, bai ontzia dagoen lekuan, lekualdatzea ezinezkoa denean.



4. MANTENTZE ZUZENTZAILEA

Hondatutako piezak edo zatiak zuzentzeko mantentze-lanak egingo dira, bai itsasontzian, bai kareletik kanpoko motorretan.


5. TARIFAK

Itsasontzien eta motorren mantentze-zerbitzu prebentibo zein zuzentzailearen eskaintzan sartzen diren tarifek honako hauek zehaztuko dituzte, besteak beste:

- Materialen prezio ofiziala
- Eskulanaren prezioa

5.1 Materialen prezio ofiziala

Materialak behar dituen konponketa bat egiten denean, enpresak material originalak erabiliko ditu eta materialaren balioa fakturatuko du, katalogo ofizialaren arabera eta eskainitako deskontuarekin. Fakturan jatorrizko katalogoaren beharrezko dokumentazioa adieraziko da.

5.2 Eskulanaren prezioa

Enpresa kontratistak orduko prezio bat emango dio eskulanari, egin beharreko konponketa- eta mantentze-lanei dagokienez. Enpresak eskaintzen duen prezioan gastu posible guztiak sartuko dira: irteerak, kilometroak, etab. Kontuan izan beharko da konponketa- eta mantentze-lanak ziurtatutako langileek egin beharko dituztela.


6. BERMEA

Egindako lanaren eta ordezko piezen bermea sei hilabetekoa izango da gutxienez.


Segurtasun Saileko Zaintza eta Erreskate Unitateko ontzien zerrenda
	1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es establecer las condiciones de carácter técnico y capacidad industrial que han de regir la ejecución del contrato de mantenimiento, reparación de las embarcaciones y motores de estas que pertenezcan a la Unidad de Vigilancia y Rescate del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y regirá, juntamente con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como base para la contratación del servicio de mantenimiento.

2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

2.1 Las Empresas Contratista deberá contar con la infraestructura industrial, tanto de recursos materiales como de personal cualificado, para acometer los trabajos con medios propios. 

2.2 Todos los trabajos que se realicen para llevar a cabo la ejecución de este expediente se efectuarán de acuerdo con los métodos, procedimientos, manuales, órdenes técnicas, etc., del fabricante de las embarcaciones y motores objeto de este PPT. 

2.3 La empresa contratista deberá disponer de la acreditación que le confieren los distintos fabricantes para el mantenimiento y reparación de las diferentes embarcaciones y motores, debiendo aportar la documentación pertinente. Los certificados deberán estar expedidos por las empresas; Castoldi, Caterpilar, Honda, Mercury, Tohatsu, Zodiac y Astec. Las empresas deberán estar en posesión, bien ellas mismas, bien a través de empresas subcontratadas, de, al menos, cuatro certificaciones de distintos fabricantes 

2.4 Efectuará, con sus propios medios, el desmontaje y montaje de los equipos y sistemas asociados al objeto del contrato. Reparará las averías y realizará las pruebas de funcionamiento e inspecciones periódicas. Entregará al responsable del Contrato los certificados exigidos en la legislación aplicable.

2.5 Cuando sea necesaria la asistencia “in situ”, la empresa contratista estará obligada a prestar la asistencia, el desplazamiento no representará ningún cargo para la administración. 

2.6 La empresa contratista elaborará una base de datos de todos los sistemas/equipos y de las acciones de mantenimiento efectuadas sobre ellos, También mantendrá al día el HISTORIAL INFORMATIZADO de los mantenimientos efectuados a cada embarcación/motor durante la vigencia del contrato. 

2.7 Todo mantenimiento estará autorizado por escrito por el responsable del contrato. No se iniciará ninguna reparación sin dicha autorización. 

2.8 Previamente a la ejecución de cualquier acción de mantenimiento, la empresa contratista remitirá una oferta, desglosada en horas y materiales, para su aprobación

2.9 Al finalizar los trabajos, la empresa contratista entregará al Responsable del contrato el Documento Final de Obra con todos los pasos seguidos y las piezas reemplazadas, así como los certificados de aquellos equipos que lo requieran.
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Se realizarán las siguientes revisiones periódicas.

3.1 REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS HIDROJETS DE LA ITSAS-ZAIN

Se realizarán las revisiones necesarias de los hidrojets y consistirá en la ejecución como mínimo, de los siguientes trabajos:

· Revisión y mantenimiento de los sistemas HIDROJET, cambio de aceite y engrase general, comprobación y chequeo de los sistemas y pruebas.

· Puesta en marcha de la grúa hidráulica para servicio de cubierta. Engrasado general de la misma, mantenimiento de pintura en zonas exteriores, reapriete y comprobar puntas vitales de fijación y maniobra

3.2 REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS MOTORES FUERA BORDA

Se realizará una revisión anual de los motores fuera borda, pertenecientes a las embarcaciones de la Unidad de Vigilancia y Rescate, y consistirá en la ejecución como mínimo, de los siguientes trabajos:

· Revisión anual del motor, sustitución de elementos necesarios, cambio de aceite de cola y engrase general.

· Puesta en marcha del motor y realizar ajustes y comprobaciones de temperatura y funcionamiento en general

Marca de los motores:

· HONDA 
· TOHATSU
· CATERPILAR
· MERCURY 

3.3 LUGAR DE EJECUCION 

Los mantenimientos y/o reparaciones se realizarán bien en los talleres de la empresa contratista (siempre y cuando fuese posible, la unidad de la Vigilancia y Rescate se encargará de su entrega), bien en la ubicación donde se realicen las varadas, bien en la ubicación en la que estuviera la embarcación cuando no fuese posible su traslado. 
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Se realizará un mantenimiento correctivo, tanto de la embarcación como de los motores fuera borda, de las piezas o partes estropeadas de los mismos. 

[bookmark: _Toc182124920][bookmark: _Toc197312567]5. TARIFAS

Las tarifas que se incluyan en la oferta del servicio de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de las embarcaciones y de los motores, especificarán entre otros:

· Precio oficial de los materiales
· Precio Mano de obra

5.1 Precio oficial de los materiales

Cuando se realice una reparación que requiera de materiales, la empresa utilizará materiales originales y facturará el valor del material, según catálogo oficial y con el descuento ofertado aplicado. En la factura expresará la documentación necesaria del catálogo de procedencia

5.2   Precio Mano de obra

La empresa contratista facilitará un precio/hora para el concepto de mano de obra en cuanto a las tareas de reparación y mantenimiento que deberá llevar a cabo. El precio que la empresa oferte comprenderá todo posible gasto; salidas, kilometrajes, etc. Se deberá tener en cuenta que el trabajo de reparación y mantenimiento deberá estar realizado por personal certificado
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La garantía por trabajo realizado y por piezas de repuesto, será por un período no inferior a un periodo de seis meses.

Relación de embarcaciones de la Unidad de Vigilancia y Rescate del departamento de Seguridad



	TIPO/MARCA/MODELO
	ASIGNACIÓN
	TITULAR
	AÑO MATRI
	MOTOR- MARCA
	LUGAR  DE ATRAQUE
	POTENCIA CV
	ESLORA/
MANGA

	ITSAS-ZAIN
	U.V.R
	G.V.
	2001
	CATERPILAR
	SANTURTZI
	1500 CV
	21,19/5,50

	ITSASARGI
	U.V.R
	G.V.
	2019
	MERCURY
	SANTURTZI
	300CV (2)
	10,70/3,50

	ITSASLAGUN
	
U.V.R
	
G.V.
	
2021
	MERCURY
	GETARIA
	300CV (2)
	10,70/3,50

	ZODIAC HURRICANE
	U.V.R
	G.V.
	2012
	HONDA
	BERMEO
	150CV (2)
	7,33/2,70

	ASTEC
	U.V.R
	G.V.
	2014
	HONDA
	ORIO
	150CV
	6,20/2,20

	ZODIAC  3
	U.V.R
	G.V.
	2006
	HONDA
	IURRETA
	100CV
	5,50/2,20

	ZODIAC  4
	U.V.R
	G.V.
	2006
	TOHATSU
	IURRETA
	90CV
	5,50/2,20

	MARINER
	U.V.R
	G.V.
	2006
	TOHATSU
	IURRETA
	18CV
	4,30/1,55

	ASTEC
	U.V.R
	G.V.
	2010
	HONDA
	IURRETA
	20CV
	3,80/1,70

	ASTEC
	U.V.R
	G.V.
	2010
	HONDA
	IURRETA
	22CV
	3,80/1,70



	Itzas-Zain ontziak Castoldi fabrikatzailearen jet batzuk eta Caterpilar motorrak ditu. Gainerako ontziek karelez kanpoko motorrak dituzte, koadro honetan zerrendatutako fabrikatzaileenak.
	La embarcación Itzas-Zain dispone de unos Jet del fabricante Castoldi y de motores Caterpilar. Las demás embarcaciones disponen de motores fuera borda de los distintos fabricantes relacionados en el presente cuadro.
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