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[bookmark: _GoBack]IBILGAILU ARINAK MANTENTZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA (EXPTE. X25004)



KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuetako ibilgailu arinak mantentzea izango da. Ibilgailu arinak mota guztietako turismoak dira, baita bide orotakoak, lur orotakoak,  pick-up-ak, furgonetak eta furgoiak ere.

Agiri honetan, mantendu beharreko ibilgailuen flota adierazten da. Zerrenda hori orientagarritzat hartu behar da; izan ere, aldatu egingo da kontratuan zehar, lehendik dauden ibilgailuei baja ematen zaielako eta ibilgailu berriak sartzen direlako. Horregatik, ez dago egin beharreko urteko eragiketa edo bolumen ekonomikoko konpromisorik; izan ere, esan bezala, ibilgailuen flota aldakorra izango da denboran zehar, eta ibilgailuek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren eragiketak egingo dira.

Nolanahi ere, eta enpresa lizitatzaileek eskaintzen den bolumen ekonomikoaren gutxi gorabeherako ezagutza izan dezaten, administrazio-klausula zehatzen pleguaren ezaugarri-taulako 4. atalean adierazten dira datu historikoetan oinarrituta sorta bakoitzerako zenbatetsitako zenbatekoak.


SORTATAN BANATZEA

Administrazio Klausula Partikularren Pleguaren (AKPP) Ezaugarri Taulan ezarritakoaren arabera, kontratazioa lau sortatan egituratzen da, irizpide geografikoen eta eskatutako zerbitzu eta azpiegituren tipologiaren arabera definituta.

Banaketa horrek helburu hauek ditu:

· Optimizazio operatiboa: Inguruko tailerretarako sarbidea erraztea, joan-etorrietarako denbora murriztuz eta ibilgailuen erabilgarritasunean etenak minimizatuz..
· Lehiaren bermea: Kontratazioa merkatuaren egiturara egokitzea, ohiko zerbitzuak nahiz baliabide tekniko espezifikoak behar dituzten eragiketa espezializatuak emateko gaitasuna duten enpresak lehiatzea ahalbidetuz.

Jarraian, sorta bakoitzari esleitutako eskualdeak eta eragiketak deskribatzen dira::

· 1. Sorta  (Donostialdea – Bidasoa): 
· Ohiko mantentze zuzentzailea, mekanika, elektrizitate-elektronika eta pneumatikoak barne.
· Pintaketa osoa (eragiketa tarifatuak).
· Mekanikan, elektrizitate-elektronikan eta karrozerian tarifatu gabeko mantentze zuzentzailea. Unitateko tarifekin baloratu ezin diren eta ekipamendu espezializatuko tailerrak behar dituzten esku-hartze konplexuak biltzen ditu.




· 2. Sorta (Tolosaldea – Goierri):

· Ohiko mantentze zuzentzailea mekanikan, elektrizitate-elektronikan eta pneumatikoetan (tarifatutako eragiketak).
· Mekanikan eta elektrizitate-elektronikan tarifatu gabeko mantentze zuzentzailea.

· 3. Sorta (Debagoiena – Debabarrena):
· Ohiko mantentze zuzentzailea mekanikan, elektrizitate-elektronikan eta pneumatikoetan (tarifatutako eragiketak).
· Mekanikan eta elektrizitate-elektronikan tarifatu gabeko mantentze zuzentzailea.

· 4. Sorta (Urola Kosta):
· Ohiko mantentze zuzentzailea mekanikan, elektrizitate-elektronikan eta pneumatikoetan (tarifatutako eragiketak).
· Mekanikan eta elektrizitate-elektronikan tarifatu gabeko mantentze zuzentzailea.

Plegu honen I. eranskinean zehazten da sorta bakoitzean sartutako ibilgailuen zerrenda, eta kokapen geografikoaren araberako banaketa ezartzen da.


PLANGINTZA OROKORRA

Egin beharreko eragiketak 3 talde nagusitan banatzen dira:

· Ohiko mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko eragiketa tarifatuak. Mekanikako, elektrizitate-elektronikako eta pneumatikoetako eragiketak dira. Tarifatutako prezioaren gainean eskainitako deskontuaren bidez baloratuko dira ekonomikoki. 4 sortetan sartuko dira.
· Pintura-eragiketa tarifatuak. Tarifatutako prezioaren gainean eskainitako deskontuaren bidez baloratuko dira ekonomikoki. 1. sortan sartuko dira.
· Aurreikusi ezin direnez, eragiketa bakoitzeko prezio unitario baten bidez tarifatu ezin diren eragiketak; beraz, eskulanaren prezioaren eta erabilitako materialen PSParen gaineko deskontu baten bidez baloratuko dira ekonomikoki. Honela banatzen dira:
· Mantentze zuzentzaileko eragiketak edo mekanikako eta elektrizitateko eta elektronikako konponketak, dituzten ezaugarriengatik eta garrantzi txikiagatik ohiko mantentze prebentibo eta zuzentzaileko eragiketa tarifatuak egiteko gaitutako tailerretan egin daitezkeenak. 4 sortetan sartuko dira.
· Mantentze-lan zuzentzaileetako eragiketak edo mekanikako konponketak, elektrizitate- eta elektronika-konponketak eta karrozeriako konponketak, baldin eta, beren ezaugarriak eta garrantzia direla-eta, ohiko mantentze prebentibo eta zuzentzaileko eragiketa tarifatuak egiteko gaitutako tailerretan egin ezin badira. 1. sortan sartuko dira.



ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA


1.1 BALDINTZA OROKORRAK

Mantentze-lan guztietarako, ordezko materialak fabrikatzailearen material berriak eta originalak izango dira lehentasunez, non eta ez den justifikatzen eta ez den proposatzen antzeko ezaugarriak eta prestazioak dituen prezio txikiagoko alternatiba bat. Azken kasu horretan, proposatutako ordezko materiala ibilgailuan erabili aurretik, kontratuaren arduradunak baimendu beharko du.

Salbuespen gisa, pieza errefabrikatuak, birziklatuak edo trukekoak erabiltzeko eskatu ahal izango du kontratistak, betiere horiek erabiltzeak ibilgailuaren segurtasuna arriskuan jartzen ez badu eta aurrezpen ekonomikoa eragiten ez badu. Instalatzeko, kontratuaren arduradunaren aldez aurreko adostasuna beharko da.

Ibilgailuaren aseguruak estaltzen dituen konponketak ez dira zerbitzu honetan sartuko.

Kontratu hau kudeatzeko, garatzeko eta kontrolatzeko, ondorio tekniko eta operatiboetarako, kontratuaren arduradun bat izendatuko da sail bakoitzeko, eta hura izango da agiri tekniko honetan jasotzen diren atal guztiak interpretatu, gauzatu eta kontrolatzeko solaskidea.

Era berean, enpresa esleipendunak solaskidearen figura izendatuko du, eta hura arduratuko da sail bakoitzeko flota-arduradunek helarazten dizkioten komunikazio eta behar guztiak bideratzeaz.

Tarifatutako eragiketetarako zein tarifatu gabekoetarako, saileko flota-arduradunari laguntza teknikoaren partea bidaliko zaio, epea eta aurrekontu ekonomikoa adierazita. Tarifatutako eragiketen kasuan, aurrekontuak fabrikatzailearen tarifa eta eskainitako deskontua jaso beharko ditu. Sektorean ospe handia duten balorazio eta flotak kudeatzeko plataformen erabilera baloratuko da, hala nola SOLERA edo GT MOTIVE.

Ezin izango da esku-hartzerik hasi kontratuaren arduradunaren idatzizko baimenik gabe, eta ezin izango da laguntza-partean zehaztu gabeko eragiketarik egin. Jarduketa gehigarriak behar izanez gero, beste parte bat izapidetu beharko da, prozedura berari jarraituz.


1.2 MANTENTZE PREBENTIBO ETA ZUZENTZAILEKO ERAGIKETA TARIFATUAK (SORTA GUZTIETARAKO) 

Tarifatutako eragiketetan, ibilgailuetan aldian behin egiten diren esku-hartzeak sartzen dira, baldin eta ibilgailu-modeloko eta eragiketa bakoitzeko unitateko prezioak dituen tarifa ofiziala badute. Eragiketa horiek osoak dira, eta prezioan sartzen dira eskulana, bitarteko osagarrien erabilera eta beharrezko materialak.

Enpresa lizitatzaileek tarifatutako prezioaren gaineko deskontua eskaini beharko dute. Aldundiak eskubidea du, egoki deritzonean, eragiketaren tarifa ofiziala egiaztatzen duen dokumentazioa eskatzeko.

Enpresa esleipendunak ibilgailuaren mantentze-liburuan markak ezartzen dituen aldizkako azterketa guztiak egiteaz arduratu beharko du, fabrikatzaileak ezarritako kilometrajearen, gomendioen eta mantentze-programen arabera.

Ibilgailu berrien berme-aldian egin beharreko aldizkako mantentze-lanak eta zerbitzuak ordezko eta kontsumoko jatorrizko materialekin egin beharko dira, edo fabrikatzaileek gomendatuta, marka eta modelo bakoitzaren ezaugarri teknikoen arabera. Berme-aldian dauden ibilgailuen kasuan, ohiko mantentze-lanak tailer ofizialetan, elkartuetan edo markaren ziurtagiriaren bidez baimendutakoetan egingo dira.

Atal honetan sartzen diren eragiketak honako hauek dira: 

a) Ibilgailuaren azterketa:
Hurrengo eragiketak barneratuko ditu:
Mailak, direkzioaren egoera, suspentsioa, balazten pastillak eta beira-garbigailuak egiaztatzea.
Balazten egoerari buruzko diagnosia egin eta horiek egiaztatzea, likidoen mailak birjartzea: balaztak, hozte sistema, izotz-kontrakoa, koipeztatzeko sistema, abiaduren kaxa eta transmisioak, bateria eta beira-garbigailurako likidoa; kanpoko argiak egiaztatzea eta pneumatikoen higadura eta presioa gainbegiratzea.
Faroak doitzea.
Motorreko olioa eta olioaren iragazkia aldatzea. Fabrikatzaileak adierazitako motako olioa edo ezaugarri hobeak dituena; oro har, sintetikoa edo erdi sintetikoa izango da (kontrako kasuan beste olio mota bat erabili izana justifikatu beharko delarik).

Ibilgailu eta motor mota bakoitzari dagozkion olioak erabiliko dira, fabrikatzailearen argibideen arabera.

Olioa prestigio handiko markakoa izango da (Elf, Motul, Valvoline, Castrol, Mobil edo antzekoa). Gainerako zehaztapenetarako, sailkapen ezberdinekin bat etorri ahalko dena (API, CCMC, ACEA), fabrikatzaileak adierazitakoari erreparatuko zaio edo ezaugarri hobeei.

Kasu guztietan, erretiratutako olioaren birziklatze-kostua prezioan sartzen dela ulertzen da.

Azterketa bakoitzean, hala badagokio, berrikusitako likidoen mailak partzialki birjarriko dira, eta pneumatikoen presioa fabrikatzailearen zehaztapenen arabera doituko da.

Azterketan zehar tarifatutako eragiketen katalogoan sartutako elementu bat aldatzeko beharra hautematen bada, azterketaren prezioa eta elementu horren ordezkapenari dagokiona fakturatuko dira.

b) Banaketa-uhala aldatzea
Banaketa-uhal sorta (banaketa-uhalak eta tentsoreak) aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaitua.

c) Airearen iragazkia aldatzea
Airearen iragazkia aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaitua.

d) Erregai-iragazkia aldatzea
Erregai-iragazkia ordeztea, fabrikatzaileak adierazitakoaren arabera. Erabat amaituta.

e) Polenaren iragazkia aldatzea
Polenaren iragazkia aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaitua.

f) Balazten pastillak aldatzea
Aurreko eta/edo atzeko balazten pastillak aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaituta.

g) Balazta-diskoak aldatzea
Aurreko edo atzeko balazta-diskoak aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaituta.

h) Balazta-likidoa aldatzea
Balazta-likidoa erabat aldatzea, fabrikatzaileak adierazitakoari jarraituz. Erabat amaituta.

i)  Aire girotua berriz kargatzea
Aire girotua kargatzea, tenperaturaren kontrola, fluxuaren mailaren kontrola, bidaiari-lekuaren iragazkiaren kontrola, zirkuituaren estankotasunaren kontrola eta fluxuaren karga barne, eta pisu aldetiko mugarik gabeko olioa. 

j)  Pneumatikoan zulatua konpontzea
Hor sartzen dira pneumatikoa desmuntatzea, hotzean partxea jartzea, pneumatikoa ipintzea, orekatzea, giltza dinamometrikoz estutzea eta ibilgailuaren gurpil guztien puzte presioa egiaztapena.

k) Pneumatikoa aldatzea
Eragiketa horretan sartuko dira pneumatikoa ipintzea, orekatzea, giltza dinamometrikoz estutzea eta ibilgailuaren gurpil guztien presio puztua egiaztatzea.


1.3 PINTATZEKO ERAGIKETA TARIFATUAK: 1. SORTA

Ibilgailuetan noizean behin egin daitezkeen eragiketak dira, eta eragiketa bakoitzeko eta ibilgailu-modeloko prezio unitarioa jasotzen duen tarifa ofiziala dute. Eragiketa horiek osoak dira, hau da, prezioan sartzen dira eskulana, bitarteko osagarrien erabilera eta beharrezko materialak. Tailer askotan ohikoak ez diren instalazio espezifikoak eskatzen dituen eragiketa denez, 1. sortan sartzen dira, ibilgailuen kokapen geografikoa edozein dela ere. Kasu horretan ere, enpresek tarifatutako prezioaren gaineko deskontua eskaini beharko dute. Aldundiak, egoki deritzonean, tarifa hori egiaztatzen duen dokumentazioa eskatu ahal izango du.

Zehazki, honako eragiketa hauek izango dira:

a) Kanpotik pintatzea
Ibilgailua kanpotik osorik pintatzea, kalitate handiko geruza bakarreko pinturarekin (Glasurit, Sikkens, Nexa edo baliokidea) pintatzeko kabinan.

b) Osorik pintatzea
Ibilgailua kanpotik eta barnetik osorik pintatzea, kalitate handiko geruza bakarreko pinturarekin (Glasurit, Sikkens, Nexa edo baliokidea) pintatzeko kabinan.



1.4 TARIFATU GABEKO ERAGIKETAK

Atal honetan beren izaera dela medio eragiketako prezio finko batekin tarifatu ezin diren mekanika, elektrizitate eta karrozeriako zuzentze mantenimendurako eragiketak barneratzen dira. Kasu hauetan eragiketaren prezioa eskulan orduen eta erabilitako materialen arabera ezarriko da, eskulanagatik prezio bat aplikatuz eta materialen gaineko deskontu batekin, enpresak eskainiko dituztenak. 

Zehazki, eragiketa horien artean sartzen dira pneumatikoak hornitu eta muntatzekoak. Zerbitzu honetan pneumatikoak pneumatiko berriekin aldatzeko eragiketak sartuko dira, hornidura eta pneumatikoak behar bezala muntatu eta egoki funtzionatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztiak barne. Era berean, horiek orekatzea, balbula aldatzea eta aldatutako pneumatikoa kudeatzea hondakinak kudeatzeko homologatutako enpresa batek baztertu arte. Aldatutako pneumatikoek higadura irregularra agertzen badute, Parke Mugikorreko arduradunek aldez aurretik baimena eman ostean, ardatz bat edo biak lerrokatuko dira, dagokion moduan. 

Lau pneumatikoetako soilik 2 aldatzea eskatzen bada, higadura gutxien ageri duten pneumatikoak flotako arduradunak erabakitzen duen ardatzera permutatzeko eragiketa barne egongo da.

Pneumatiko guztiak berriak izango dira, erabili gabeak, stockean bi urte baino gutxiagoko antzinatasuna dutenak eta hurrengo betekizunak bete beharko dituzte.

· Turismoak, SUV-ak eta furgonetak:
· “All seasons” edo “4 urtarotako” pneumatikoak. 3PMSF zehaztapena izango dute. 
· Energia-efizientzia, ahal dela C edo goragokoa.
· Errodaduraren aurrean erresistentzia urria.
· Bustita dagoenean euste ahalmen handia, B motakoa edo hobea.
· Zarata maila baxua. B motakoa edo hobea (zarataren emisioaren maila adieraziko da dB(A))
· Tenperaturaren aurrean erresistentzia handia eta barreiadura ahalmena.

· Lur orotarakoak:
· Energia-efizientzia, ahal dela E edo goragokoa.
· Erresistentzia inpaktuen aurrean.
· Trakzio ahalmen handia.
· Bustita dagoenean euste ahalmen handia.
· Errodaduraren aurrean erresistentzia urria.
· Zarata maila baxua (zarataren emisioaren maila adieraziko da dB(A))
· Tenperaturaren aurrean erresistentzia handia eta barreiadura ahalmena.
· HIRU bertsio eskainiko dira:
· 50/50 pneumatiko mistoa, errepideko eta landa erako pneumatikoen ezaugarriekin. Errepidekoak baino pneumatiko sendoagoak izango dira, albo bat indartuta, marrazki oldarkorrago batekin eta ahal dela lohi eta elurretan ibiltzeko M+S kodearekin (mud and snow).
· Errepideko 80/20 pneumatikoa, karkasa bigunago batekin gidatzean konfort handiagoa eskaintzeko eta marrazki egokia errepidean ura behar bezala alboratzeko, asfaltoaren gainean portaera bikaina eskainiz.
· “Off road” 20/80 pneumatikoak, lohi, harri eta malkarrez osatutako lur gogorretan ibiltzeko. Beren sendotasuna eta ibilgailuaren pisuari eta zulatuei eusteko egitura optimizatua nabarmentzen dira, errepidean era mugatuan erabiltzeko.

Proposatutako markak ibilgailu mota horretarako prestigio ezaguneko markak izango dira: Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone edo antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuk. Lur orotarako ibilgailuetan, aurrez azaldutako markekin batera prestigio aitortua duten beste marka espezializatu batzuk proposatu ahalko dira, esate baterako, BF Goodrich, Cooper edo antzekoak.

Tarifatu gabeko eragiketak egiteko, enpresak aurrekontu xehatua aurkeztu beharko du. Hor sartuko dira lanorduak, erabili beharreko materialak eta eskulanaren prezioa, esleitutako deskontuarekin. Aldundiak aurrekontua egiaztatu ahal izango du kanpoko peritazio baten bidez. Peritazioak tailerraren aurrekontua berretsi edo gainditzen badu, horren kostua Aldundiak hartuko du bere gain. Bestela, enpresa esleipendunak peritazioaren kostua ordaindu beharko du.

Tarifatu gabeko eragiketa-multzo hori, halaber, bi taldetan banatzen da, eragiketen ezaugarrien eta garrantziaren arabera:


1.4.1 MEKANIKAKO ETA ELEKTRIZITATE-ELEKTRONIKAKO ERAGIKETA TARIFATU GABEAK, FUNTS GUTXIKOAK (SORTA GUZTIETARAKO)

Atal honetan, mantentze zuzentzaileko eragiketak edo mekanikako eta elektrizitate-elektronikako konponketak sartzen dira. Hain konplexuak ez direnez, enpresa esleipendunak tarifatutako mantentze prebentibo eta zuzentzailerako gaitutako tailerretan egin daitezke. Aurreikusi ezin direnez, ez dute eragiketa bakoitzeko preziorik, eta eskulanaren prezioaren eta erabilitako materialen PSParen gaineko deskontu baten arabera baloratuko dira ekonomikoki. Eragiketa horiek lau sortetan sartuko dira.

Era berean, sorta horiei atxikitako ibilgailuen pneumatikoak hornitzeko eta muntatzeko eragiketak ere sartuko dira. Horretarako instalazio eta gaitasun tekniko egokirik ez badute, eskualde bereko beste tailer batzuekin adostu beharko dituzte lan horiek, eta haien ardura izango da tailer horiekin eragiketa kudeatzea..


1.4.2 MEKANIKAKO ETA LEKTRIZITATE-ELEKTRONIKAKO ERAGIKETA TARIFATU GABEAK, FUNTS HANDIKOAK: 1. SORTA

Atal honetan sartzen dira 1. sortako ibilgailuen mantentze zuzentzaileko eta konponketa mekanikoko, elektrizitate-elektronikoko eta karrozeriako eragiketak, bai eta 2. sortatik 4. sortara bitarteko ibilgailuenak ere, baldin eta, esku-hartzearen konplexutasuna edo tamaina dela-eta, sorta horietan tarifatutako mantentze prebentibo eta zuzentzailerako prestatutako tailerretan egin ezin badira.

Era berean, 1. sortako ibilgailuentzako pneumatikoak hornitzeko eta muntatzeko eragiketak sartzen dira.

1.5 ORDEZKO IBILGAILUAREN ZERBITZUA

1. sortaren enpresa esleipendunak egindako eragiketetarako, Aldundiak konponketak irauten duen bitartean ordezko ibilgailu bat erabilgarri izatea eska dezake. Kasu horretan enpresa ibilgailu hori ematera behartuta dago, eskaintzan barneratuko den eguneko kostu batekin.

Ordezko ibilgailu bat utzi beharko da inolako kosturik gabe konponketak aurreikusitako epea gainditzen duenean.

Ordezko ibilgailua turismo ertain erako ibilgailu bat, furgoneta bat edo lur orotako ibilgailu bat izango da, erabiltzaileak eskatutakoaren arabera. Beraz, enpresak mota horietako bana izan beharko du erabilgarri gutxienez.


1.6 TAILERREN SAREA

Kontratuaren xede diren prestazioak kontratistaren instalazioetan edo lankidetza-akordioen, azpikontratazioaren edo legezko beste formula batzuen bidez kudeatutako zentroetan gauzatu ahal izango dira, betiere instalazio horiek baldintza-agirietan zehaztutako baldintza teknikoak, arauemaileak eta kalitatezkoak betetzen badituzte.

Foru Aldundiak bere baliabideekin izendatutako instalazioetara eramango ditu ibilgailuak. Ezinbestekotzat jotzen da ibilgailu bakoitzak tailerrera eta tailerretik egindako joan-etorrietan emandako denbora murriztea. Horregatik, lizitatzaileek tailerren kokalekuaren helbideak finkatu beharko dituzte.

Sorta bakoitzerako, kokalekuen egokitasuna baloratzeko kontuan hartuko den erreferentzia geografikoa Suhiltzaileen Foru Parkeen, errepideak mantentzeko baseen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza nagusiaren kokapenaren arabera egingo da:

[image: ]







1.6.1 1. SORTA

Donostialdea-Bidasoa eskualdean prestazioak gauzatzeko, enpresa esleipendunak, gutxienez, tailer gaitu bat izan beharko du, aurretik ezarritako erabilgarritasun-baldintzetan. Tailer horrek mekanikako eta elektrizitate-elektronikako espezialitateetan zerbitzuak emateko baimena izan beharko du, eta kontratuan jasotako ibilgailu-kategoria guztiei erantzuteko beharrezko gaitasun teknikoa izan beharko du.

Tailerrak, gutxienez, honako baldintza hauek bete beharko ditu akreditazioei, langileei eta instalazioei dagokienez:

· Industriaren ziurtapena ibilgailuen mantenimendurako tailer modura mekanika eta elektrizitateko espezialitateetan.
· 3 mekanikari.
· 500 m2-ko gutxieneko azalera
· Ekipamendu jasotzailea, gutxienez 2.500 kilokoa
· Ekipamendu jasotzailea, gutxienez 3.500 kilokoa
· Marka anitzeko diagnosirako ekipamendua
· Direkzioak lerrokatzeko makina
· Pintatzeko kabina

Adierazitako betekizunak beteko dituen tailer nagusi horrez gain, estaldura eta zerbitzu hobea emate aldera, enpresek beren tailer sarea prestazio gutxiagoko bigarren mailako beste batzuekin osatzea baloratuko da.

Era berean, egungo flota osatzen duten ibilgailuen marketan ofizialak diren tailer propio edo itunduen erabilgarritasuna baloratuko da. Tailer horiek fabrikatzailearen diagnostiko-ekipo ofiziala izan beharko dute, eta, gutxienez, markak goi-teknologian akreditatutako teknikari mekaniko bat.


1.6.2 2., 3. ETA 4. SORTAK

Sorta bakoitzari dagokion eskualdean zerbitzuak emateko, enpresa esleipendunak, gutxienez, tailer gaitu bat izan beharko du, 4.6 atalean ezarritako erabilgarritasun-baldintzetan. Tailer horrek baimenduta egon beharko du mekanikako eta elektrizitate-elektronikako espezialitateetan zerbitzuak emateko, eta behar adinako gaitasun teknikoa izan beharko du kontratuan jasotako ibilgailu-kategoria guztiei erantzuteko.

Tailerrak, gutxienez, honako baldintza hauek bete beharko ditu akreditazioei, langileei eta instalazioei dagokienez:

· Industriaren ziurtapena ibilgailuen mantenimendurako tailer modura mekanika eta elektrizitate-elektronikako espezialitateetan.
· 2 mekanikari.
· Ekipamendu jasotzailea, gutxienez 2.500 kilokoa.
· Marka anitzeko diagnosirako ekipamendua.

Adierazitako betekizunak beteko dituen tailer nagusi horrez gain, estaldura eta zerbitzu hobea emate aldera, enpresek beren tailer sarea prestazio gutxiagoko bigarren mailako beste batzuekin osatzea baloratuko da.

Era berean, egungo flota osatzen duten ibilgailuen marketan ofizialak diren tailer propio edo itunduen erabilgarritasuna baloratuko da. Tailer horiek fabrikatzailearen diagnostiko-ekipo ofiziala izan beharko dute, eta, gutxienez, markak goi-teknologian akreditatutako teknikari mekaniko bat.


1.7 PRESTASUNA ETA ESKU-HARTZEKO DENBORA

Tailerra prest egongo da ibilgailua lanegun guztietan jasotzeko, 9:30etik 18:00etara, gutxienez. Ibilgailuak hartzeko prestasunaren ordutegia handitzea baloratuko da.

Diagnosirako epea, beharrezkoa denean, bi egun baliodunekoa izango da, arrazoi berezi eta justifikatuen ondorioz epe handiagoa behar denean izan ezik. Epe hori, edozein kasutan, ezingo da bost egun baliodunetik gorakoa izan. Kasu horietan, berandunera bi eguneko epean epe estandarrak luzatzeko arrazoiak jakinarazi eta justifikatu beharko dira.

Asistentzia teknikoko partearen berri emateko epea, aurrekontu ekonomikoa eta epea adierazita, bi egun baliodunekoa izango da. 

Ibilgailuen konponketa, berrikuspen eta mantenimendurako kasuetan entrega egiteko denborak jarraian zehazten dira:

· Tarifatutako eragiketen kasuan, pintatzea salbuetsita, ibilgailua hurrengo egunean entregatuko da, edo tailerrera entregatu eta 24 orduko epean.
· Tarifatu gabeko eragiketetarako, ibilgailua tailerrean ibilgetzeko epea diagnostiko-partean adierazitakoaren mende egongo da, eta ezingo da 5 egun baliodunetik gorakoa izan. Salbuespenez, eta aldez aurretik justifikatuta eta jakinarazita, epea luzatzeko baimena eman ahal izango da. Hala ere, ibilgailuaren ibilgetzea hilabete baino gehiagokoa bada, Aldundiak konponketa beste tailer batzuetara bideratzeko eskubidea izango du.
· Pintatzeko eragiketen epea honakoa izango da:
· Kanpotik pintatzea: 3 egun.
· Osorik pintatzea: 5 egun.
· Lau ordutik beherako lana suposatzen duten esku-hartzeen kasuan, ibilgailua beranduenez ibilgailua asistentziako tailerrean sartu eta hurrengo lanegunean egon beharko da erabilgarri erabiltzailearentzat.
· Erabilitako lan-denbora lau eta hamabi ordu artekoa denean, ibilgailua tailerrean sartu eta hurrengo bigarren lanegunean entregatu beharko zaio erabiltzaileari, gehienez ere.
· Hamabi ordutik gorako denbora eskatzen duten eragiketarako, aurrez adierazitakoari lanegun bat gehituko zaio (7 ordu gehigarri bakoitzeko).


INGURUMEN ALDERDIAK

Enpresak prestazioan sortutako hondakin arriskutsu guztiak hondakinak kudeatzeko homologatutako enpresa baten eskutik kudeatu beharko ditu, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Era berean, tailerrek Aldundiaren parke mugikorretatik gertu egoteari ematen zaio lehentasuna, beharrezkoak ez diren ibilbideak saihestuz eta, beraz, erregai-kontsumoa eta CO2 emisioak minimizatuz.

Donostia, 2025eko otsailaren 28a
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ALDUNDIAREN JABETZAKO IBILGAILU ARINEN EGUNGO FLOTA
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IZENA ESKUALDEA HERRIA HELBIDEA SORTA

BIDASOAKO SUHILTZAILE ETXEA BIDASOA IRUN Jaizubia Hiribidea 59, 20300 Irun 1

ANDOAINGO ERREPIDEZAINTZA BASEA DONOSTIALDEA ANDOAIN Ubiluts auzunea 11w, 20140 Andoain 1

GFA-ko DONOSTIAKO EGOITZAK DONOSTIALDEA DONOSTIA Gipuzkoa plaza z/g, 20004 Donostia 1

GOIERRIKO SUHILTZAILE ETXEA GOIERRI ORDIZIA Upabi aldea 1, 20240 Ordizia 2

ORIAKO SUHILTZAILE ETXEA TOLOSALDEA TOLOSA Iruña etorbidea 8, 20400 Tolosa 2

KOROSTIKO SUHILTZAILE ETXEA GOIERRI LEGAZPI Elbarrena auzoa 17, 20230 Legazpi 2

URRETXUKO ERREPIDEZAINTZA BASEA GOIERRI URRETXU Ipeñarrieta 32-34, Urretxu 2

TOLOSAKO ERREPIDEZAINTZA BASEA TOLOSALDEA TOLOSA Donostia hiribidea, 20400 Tolosa 2

ZUBILLAGAKO SUHILTZAILE ETXEA DEBA GARAIA OÑATI Zubillaga auzoa 62, 20560 Oñati 3

ARRATEKO SUHILTZAILE ETXEA DEBABARRENA EIBAR Azitain industrigunea 1, 20600 Eibar 3

KOSTAKO SUHILTZAILE TEXEA UROLA-KOSTA ZARAUTZ Maria Etxetxiki 18, 20800 Zarautz 4

UROLAKO SUHILTZAILE ETXEA UROLA-KOSTA AZPEITIA Oñatz bidea 2, 20730 Azpeitia 4

AZPEITIKO ERREPIDEZAINTZA BASEA UROLA-KOSTA AZPEITIA Landeta hiribidea 30, Azpeitia 4
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