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	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUKO EGOITZA NAGUSIKO BULEGOETAN SARBIDE ELEKTRONIKOA KONTROLATZEN DUTEN SARRAILEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DOTADAS DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

	PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

	ESPEDIENTE ZK: H25008
	Nº DE EXPEDIENTE: H25008

	
	

	I.- KONTRATUAREN OBJEKTUA
	I.- OBJETO DEL CONTRATO

	Kontratazio honen objektua da Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko bulego nagusian (Errotaburu pasealekua, 2.)  ateetan sarbide elektronikoko kontrola duten segurtasun sarrailak+ezkutuak hornitzea eta instalatzea.
	El objeto de la presente contratación es el suministro e instalación de cerraduras+escudo de seguridad dotadas de control de acceso electrónico en las puertas de las oficinas centrales del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Paseo de Errotaburu nº2).

	Kontratuaren xedearen barruan sartzen dira erabat martxan jarri arte beharrezkoak diren eragiketa eta lan guztiak, eta, besteak beste, honako hauek:
	Se entenderán incluidas dentro del objeto del contrato todas las operaciones que resulten necesarias desde el suministro hasta la total puesta en funcionamiento y comprenderá, entre otras, las siguientes:

	· Aldatu beharreko sarrailak eta ezkutuak desmuntatzea, kentzea eta entregatzea. 
	· Desmontaje, retirada y entrega de las cerraduras y escudos a sustituir. 

	· SALTO Systems fabrikatzailearen Mifare teknologiaz hornitu eta instalatzea sarbide kontrol elektronikoa duten segurtasun sarrailak eta ezkutuak, aipatutako  ateetarako.
	· Suministro e instalación de cerraduras y escudos de seguridad con control electrónico de acceso, con tecnología Mifare del Fabricante SALTO Systems para las puertas indicadas.

	·  Ezkutu berrien kontrola integratzea Ogasun eta Finantza Departamentuak Sarbideak Kudeatzeko egun daukan Sisteman (SALTO Systems fabrikatzailearen ProAccess Space).
	· Integración del control de  los escudos en el actual Sistema de Gestión de Accesos (ProAccess Space del fabricante SALTO Systems) del Departamento de Hacienda y Finanzas.

	· Instalazioa martxan jartzea eta funtzionamendu probak egitea. 
	· Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la instalación 

	· Salmenta osteko zerbitzuak.
	· Servicios post venta.

	Deskribatutako hornidurak eta eragiketak SALTO Systems fabrikatzailearen Partner homologatu batek egin beharko ditu.
	Los suministros y las operaciones descritas deberán realizarse por un Partner homologado del fabricante SALTO Systems.

	II.- HORNIDURAREN EZAUGARRIAK
	II.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

	Ogasun eta Finantza Departamentuak sarbide fisikoak kudeatzeko sistema bat dauka eratua bulego guztietan non ateetan segurtasun sarrailak ezkutuekin jarrita dauden. Kontratu honen bidez, sarraila horietako batzuk berritu nahi dira, zehazki, Errotaburu 2 eraikinean eta 20 urte inguru dituztenak.

	El Departamento de Hacienda y Finanzas cuenta con un sistema de gestión de accesos físicos en todas sus oficinas con puertas que disponen cerraduras con escudos de seguridad. A través de este contrato se pretende la renovación parcial de las mismas, concretamente de aquellas de la sede de Errotaburu 2 que cuentan con cerca de 20 años.

	Proiektu honetan jasotzen da segurtasun-sarraila+ezkutu  horiek hornitzea instalazio eta guzi eta kasu batzuetan instalaziorik gabe, horretarako ondoren deskribatzen diren eragiketak egingo dira:
	El presente proyecto contempla el suministro con instalación de dichas cerraduras+escudo de seguridad realizando las operaciones que se describen a continuación:  

	a) Sarrailak desmuntatzea eta kentzea
	a) Desmontaje y retirada de las cerraduras

	Sarrailak eta ezkutuak ordezteak, kasu gehienetan, berekin ekarriko du ordeztu beharreko elementuak desmuntatu eta kentzea, baldintza agiri honen I. eranskinean adierazten den xehetasunaren arabera. 
	La sustitución de las cerraduras y los escudos conllevará en la mayoría de los casos, el desmontaje y retirada de los elementos sustituidos, según detalle que se indica en el Anexo de este pliego. 

	Kendutako elementuak Errotaburu 2ko (Donostia) Ogasun eta Finantza Departamentuko biltegian entregatuko dira. 
	Los elementos sustituidos se entregarán en el almacén de Errotaburu 2 (San Sebastian) del Departamento de Hacienda y Finanzas.  

	b) Hornitu beharreko elementuak eta unitateak
	b) Elementos y unidades a suministrar

	SALTO Systems fabrikatzailearen MIFARE teknologiako segurtasun sarrailak eta ezkutuak eta horiek behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren gainerako elementuak hornitu beharko dira, baita instalatu ere, hala badagokio. Honako hauek dira: 
	Se deberán suministrar e instalar, en su caso, las cerraduras y escudos de seguridad con los accesorios necesarios,  de tecnología MIFARE del fabricante SALTO Systems, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, que se detallan a continuación: 

	
	Hornitu beharreko elementuak/ 
Elementos a suministrar
	Unitateak /
Número de unidades

	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho.
	131

	Cerradura de embutir de proyección automática para puerta de madera con todos los elementos y accesorios necesarios (frontales, cuadradillos etc…)
	89

	Cerradura de embutir para puerta metálica RF con todos los elementos y accesorios necesarios (frontales, cuadradillos etc…)
	42

	Programador portátil, modelo PPD800, con tecnología NFC para conexión sin contacto
	3

	Ncoder de sobremesa compatible con MIFARE, HID ICLASS, NFC y compatible con llaves móviles BLE.
	2





	Hornitu beharreko elementuek berriak eta originalak izan behar dute, SALTO Systems fabrikatzailearenak, eta hornidura hori behar bezala egiaztatutako Partner bidez egin beharko da, entregaren unean kalitate berme guztiak aurkeztuta.
	El suministro se realizará mediante elementos de nueva fabricación, originales y procedentes del fabricante SALTO Systems a través de Partner debidamente acreditado, presentando a su entrega todas las garantías de calidad.

	c) Hornitutako elementuak instalatuko diren bulegoak
	c) Oficinas en las que se instalarán las elementos suministrados

	Hornitutako sarraila eta ezkutuak Departamentuko egoitza nagusian, Donostiako Errotaburu 2 pasealekuko eraikinean, instalatuko dira baldintza agiri honen eranskinean adierazitako xehetasunen arabera eta administrazioak une bakoitzean ematen dituen jarraibideak betez. 
	El suministro e instalación de las cerraduras y escudos se realizará en la sede central del Departamento en el edificio del paseo de Errotaburu nº2 de San Sebastián, según detalle que se indica en el Anexo de este pliego y según las instrucciones que dicte la administración en cada momento. 

	Instalazioan erabilitako enbalajeak eta materialen hondarrak guztiz garbituko dira, horiek eraikinetik kanpora aterata eta horretarako izendatutako hondakinen edukiontzietan utzita.
	Se realizará la limpieza total de embalajes y restos de materiales de instalación, evacuando los mismos fuera del edificio y depositándolos en contenedores de residuos designados a tal efecto. 

	d) Sarraila berrien kontrola integratzea eta abian jartzea.
	d) Integración del control de las nuevas cerraduras y puesta en marcha.

	Instalatzen diren  ezkutuak Departamentuak Instalazioetako Sarbideak kudeatzeko egun erabiltzen duen Sisteman integratu beharko dira (SALTO Systems fabrikatzailearen ProAccess Space sisteman). 
	Los escudos instalados se deberán integrar en el actual Sistema de Gestión de Accesos de Instalaciones del Departamento (ProAccess Space del fabricante SALTO Systems).

	Instalazioa egindakotzat joko da hornidura abian jartzen denean eta horien funtzionamendu probak behar bezala egiten direnean.
	Se entenderá realizada la instalación con la puesta en marcha del suministro y realizadas satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento de las mismas.

	e) Saldu osteko zerbitzuak eta bermea.
Enpresak saldu osteko zerbitzua eskainiko du, hornitutako eta instalatutako elementuekin gerta daitezkeen gorabeherei erantzuteko. 

Instalazioan hornitutako elementu bakoitzerako, bi urteko gutxieneko bermea ezartzen da fabrikazio eta/edo funtzionamendu akatsen aurka. 
Bermetzat hartuko da bai aldatu behar diren osagaien estaldura, bai aldi horretan esku hartu behar duten langile tekniko edo profesional guztien garraioa, joan-etorria eta eskulana barne. Bermea segurtasun-sarraila bakoitza martxan jartzen denean hasiko da kontatzen.
	e) Servicios post venta y garantía.
La empresa dispondrá de servicio post-venta para la atención de las posibles incidencias que pudieran ocurrir con los elementos suministrados e instalados. 
Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación y/o funcionamiento de dos años, para cada elemento suministrado en la instalación. 
Se entenderá por garantía la cobertura, tanto de los componentes que fuera preciso cambiar, como el transporte, desplazamiento y mano de obra incluidos de cuanto personal técnico o profesional tuviera que intervenir durante el citado periodo. La garantía empezará a contar con la entrada en funcionamiento de cada cerradura de seguridad.

	III. ENTREGATZEKO EPEA ETA TOKIA
	III. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR

	Segurtasun sarrailak hornitu eta instalatzeko gehienezko epea, baldintza agiri honen Eranskinean adierazitako bulegoetan horiek abian jartzea barne, 2 hilabetekoa izango da, kontratua formalizatzen den egunetik hasita.
	El plazo máximo para el suministro e instalación de las cerraduras de seguridad, incluida su puesta en marcha en las dependencias señaladas en el Anexo de este pliego, será de 2 meses desde la fecha de formalización del contrato.



Ogasun eta Finantza Departamentuko Zerbitzu Orokorretako burua
Jefe de Servicios Generales del Departamento de Hacienda y Finanzas
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	Eranskinean zehaztu dira hornitu eta instalatu beharreko.
	En el anexo se detallan los elementos a suministrar e instalar. 



	Código
	Tipo de escudo actual
	Tipo de escudo a instalar
	Tipo de cerradura a instalar
	Tipo de puerta
	Ud.

	ERRO-10PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-10PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-10PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-10PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-10PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-1PL-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-2PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-2PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-2PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-2PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-2PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-3PL-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-08
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-09
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-10
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-11
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-12
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-13
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-14
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-15
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-16
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-17
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-4ªPL-18
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-5PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-5PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-5PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-5PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-5PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-6PL-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-7PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-7PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-8PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-8PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-8PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-8PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-8PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-9PL-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-9PL-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-9PL-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-9PL-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-9PL-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-08
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-09
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-EP-10
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-08
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-11
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-12
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-14
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-PB-15
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S1-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S1-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S1-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S1-08
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S2-10
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S2-11
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S2-22
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1

	ERRO-S2-23
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir de proyección automática
	Madera
	1
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	ERRO-10PL-06
	No tiene
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-10PL-07
	No tiene
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-2PL-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-2PL-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-PC-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S1-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S1-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S1-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S1-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S1-09
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-05
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-06
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-07
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-08
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-09
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-12
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-13
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-14
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-15
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-16
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-17
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-18
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-19
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-20
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S2-21
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S3-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S3-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S3-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S3-04
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S4-01
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S4-02
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1

	ERRO-S4-03
	Confort
	Escudo electrónico MIFARE, BLE, NFC, modelo XS4 Original+, de perfil estrecho
	De embutir para RF 
	RF metálica
	1
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	*****
	*****
	Programador portátil, modelo PPD800, con tecnología NFC para conexión sin contacto
	*****
	*****
	3

	*****
	*****
	Ncoder de sobremesa compatible con MIFARE, HID ICLASS, NFC y compatible con llaves móviles BLE.
	*****
	*****
	2
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