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Preskripzio teknikoen agiri honen (aurrerantzean, PTA) xedea da kontratatu eta instalatu beharreko produktuek eta zerbitzuek bete behar dituzten espezifikazio eta betekizun teknikoak ezartzea, kalitatea, funtzionamendu egokia eta Gipuzkoako Batzar Nagusien helburu eta beharrak betetzen direla bermatzeko.
Hona hemen PTAren irismena:
Eztabaidetarako, bozketetarako eta aldibereko itzulpenerako sistema bat hornitu, instalatu eta martxan jartzea.
Gipuzkoako Batzar Nagusien bilerak streaming bidez emateko, grabatzeko, transkribatzeko, biltegiratzeko eta hedatzeko (mediateka) soluzio informatikoa.
Ordezko bideo-kameren hornidura.
Osoko bilkura solemne eta ibiltarirako (uztailak 2) ikus-entzunezko ekipoak alokatzeko kontratua eta laguntza teknikoko zerbitzua ezartzea.
Ikus-entzunezkoen, eztabaiden, bozketen eta aldibereko itzulpenaren sistemak mantentzeko kontratua ezartzea. 
Osoko bilkuretan eta bestelako ekitaldi instituzionaletan laguntza teknikoa emateko kontratua ezartzea.
[bookmark: _Toc137808948]AURREKARIAK
Gipuzkoako Batzar Nagusien Miramongo egoitzako aretoek eztabaidarako, bozketarako eta aldi bereko itzulpenerako ekipamendua dute, 2006-2007 aldian instalatu zena. Fidagarritasun- eta zaharkitze-arrazoiengatik, ekipamendu horren zati bat eguneratu beharra dago, haren eraginkortasuna eta garrantzia bermatzeko gaur egungo ingurunean.
Era berean, sistema horiek mantentzeko hainbat kontratu amaitu egin dira, eztabaiden, bozketen, aldibereko itzulpenen eta ikus-entzunezkoen sistemenak barne; baita laguntza teknikoko zerbitzuarena ere. Egoera horren aurrean, ezinbestekotzat jotzen da kontratu horiek berritzea, segurtasun juridiko eta tekniko handiagoa emango duten berme gehigarriekin indartuta.
PTA honetan zehazten dira berrituko diren sistemak. Sistema horiek erabat berritu beharko dira. 
Gainera, funtsezkoa da hornitutako ekipoen interkonexiorako kableatua erabat berritzea, dauden kanalizazioak erabiliz. Berritze hori ezinbestekoa da ekipo berrien konektibitatea eta funtzionaltasun eraginkorra bermatzeko, bai eta edozein interferentzia edo arazo tekniko minimizatzeko ere. Laburbilduz, kontratuak eguneratu eta berritzearen helburua da lehendik dauden sistemen fidagarritasuna, eraginkortasuna eta garrantzia hobetzea, kalitate handiko zerbitzua eskaintzen jarraituko dutela bermatzeko.
[bookmark: _Toc137808949]JARDUKETA-EREMUEN DESKRIBAPENA
Dokumentu honetan ezarritako horniduretarako eta mantentze-lanetarako jarduketa-eremuak honako hauek dira:
Osoko bilkuren aretoa:
Hemizikloa (0.5 eta 0.6)
Gonbidatuen tribuna (1.3)
Batzordeen gela (0.4)
Prentsa-aretoa (0.9)
Itzulpen-kabina (0.7)
Kontrol-kabina (0.8)

Beheko solairuari eta lehenengo solairuari dagozkien honako bi plano hauetan eragindako guneak ikus daitezke:
[image: ]
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Adjudikaziodunak proiektuaren zuzendari tekniko bat (PZT) izendatzea ezartzen da funtsezko baldintza gisa, proiektuarekin zerikusia duten jarduera guztiak gainbegiratu eta koordinatzeko. Erakunde kontratistarekin harremanetan jartzeko puntu bakarra PZTa izango da, eta proiektuari dagozkion komunikazio eta erabaki guztietan solaskide baimendu bakarra hura izango da. 
Garrantzitsua da azpimarratzea kontratistak PZTa zuzenean kontratatu beharko duela, ezingo duela azpikontratatu. Neurri hori proiektua gauzatzearen gaineko erantzukizunik eta kontrolik handiena bermatzeko ezarri da, eta erabaki eta ekintza guztiak adjudikaziodunak zuzenean eta gardentasunez hartuko dituela ziurtatzeko.
PZTak hainbat funtsezko erantzukizun hartuko ditu bere gain, besteak beste: ezarritako epeen jarraipena egitea, esleitutako baliabide teknikoak eta giza baliabideak gainbegiratzea, entregagaien kalitatea ziurtatzea, arazoak konpontzea eta proiektua gauzatzen den bitartean eskatzen den edozein aldaketa eraginkortasunez kudeatzea.
PZTa azpikontratatzea ez onartzearekin, proiektuaren kudeaketan jarraitutasuna eta koherentzia bermatu nahi dira, erantzukizunak zatikatzea eta balizko komunikazio-gatazkak saihestuz. Neurri horrek, halaber, erabakiak eraginkortasun eta arintasun handiagoz hartzen laguntzen du, harreman-puntu bakarra baitu, erabat gaituta eta proiektuaren arrakastarekin erabat konprometituta dagoena.

[bookmark: _Toc137808951]KONTUAN HARTU BEHARREKO BESTE GAI ETA BEREZITASUN BATZUK
Hemizikloan eta esku-hartzearen gai izango diren gainerako guneetan dauden altzariei dagokienez, ezin izango dira ordeztu. Horren ordez, ekipamenduan beharrezkoak diren egokitzapenak egin beharko dira, lehendik dauden altzarien ezaugarrietara eta antolamendura moldatzeko. Horrela, egiten diren aldaketak eta hobekuntzak egungo ingurunearekin modu harmoniatsu eta funtzionalean integratzea bermatzen da, altzarien egungo konfigurazioa edo egitura aldatu gabe.
Batzar Nagusietako bileren eta mediatekaren streaming bidezko grabazio- eta emanaldi-sistema mantentzeko kontratuari dagokion bost urteko aldian, etengabeko zerbitzua bermatuko da, gaur egun eskuragarri dauden prestazio eta funtzionalitate berberekin. Nahitaezko jarraitutasun horren bidez, konpromisoa hartzen da sistemaren eraginkortasunari eta garrantziari egoera teknologiko dinamikoan eusteko beharrezkoak diren eguneratze eta hobekuntza guztiak ezartzeko.
Gainera, hobekuntza eta eguneratze horiek Batzar Nagusiei inolako kostu gehigarririk eragin gabe egingo dira. Horrek esan nahi du Batzar Nagusiek kalitate handiko zerbitzu eguneratua jasoko dutela, finantza-karga gehigarriak beren gain hartu behar izan gabe.
Garrantzitsua da azpimarratzea mantentze-kontratu honek, arazo teknikoak konpontzeaz gain, ikuspegi proaktiboa ere barne hartzen duela. Sistemaren etengabeko optimizazioa bilatuko da, erabiltzaileen esperientzia eta Batzar Nagusietako bileren eta mediatekaren kalitate orokorra hobetu dezaketen berrikuntza eta hobekuntza teknologikoak txertatuz.
Mantentze-kontratu hau, beraz, konponketa eta mantentze hutsetik harago doa, eta indarrean dagoen bitartean sistemaren errendimendu optimoa bermatuko duen konponbide integral bat eskaintzean oinarritzen da, betiere Batzar Nagusien behar eta espektatibei begira.
Lizitatzaileak datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiaren xedapen guztiak betetzeko konpromisoa hartzen du, bereziki Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DPBEDBLO). Halaber, bermatzen du lizitazioaren esparruan emandako datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko direla, eta kontratazio-prozeduran ezarritako helburuetarako soilik. Lizitatzailea arduratuko da datu pertsonalen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ezartzeaz, bai eta interesdunei beren datuen tratamenduaren alderdi garrantzitsuen berri emateaz ere, indarrean dagoen araudiak aitortzen dituen eskubideak betez.“



[bookmark: _Toc137808952]KONTRATATU BEHARREKO EKIPOEN ETA ZERBITZUEN IRISMENA
[bookmark: _Toc137808953]EZTABAIDEN, BOZKETEN ETA ALDIBEREKO ITZULPENEN SISTEMA BAT HORNITZEA, INSTALATZEA ETA MARTXAN JARTZEA
[bookmark: _Toc137808954]XEDEA
Kapitulu honen xedea da Batzar Nagusietarako eztabaiden, bozketen eta aldibereko itzulpenen sistema bat hornitu, instalatu eta abian jartzeko beharrezkoak diren betekizunak eta zehaztapen teknikoak ezartzea. Proposatzen den sistemak gai izan behar du ingurunean eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko prozesua errazteko eta hobetzeko, eraginkortasuna, gardentasuna eta Batzar Nagusietako kideen parte-hartze aktiboa sustatuta. Kapitulu honen helburua sistemak bete behar dituen ezaugarri tekniko orokorrak definitzea da, eta baita eskaintzarik egokiena hautatzeko ebaluazio-irizpideak ezartzea ere. Bermatu nahi da eskuratuko den sistema fidagarria, sendoa eta Batzar Nagusien beharrekin eta egiturarekin bateragarria izango dela. 
Agiri honen bidez, helburu nagusi hauek lortu nahi dira:
Batzar Nagusietan eztabaida-prozesua erraztea eta arintzea, kide guztiek beren iritziak modu ordenatuan eta eraginkorrean eman ahal izatea ziurtatuz.
Bozketak azkar, zehatz eta segurtasunez egiteko aukera ematea, emaitzen osotasuna eta konfidentzialtasuna ziurtatuz.
Erabiltzaileentzako interfaze intuitiboa eta erabilerraza eskaintzea, eztabaiden eta bozketen prozesuan parte-hartze aktiboa erraztuz.
Batzar Nagusietan erabiltzen diren beste sistema eta teknologia batzuekiko elkarreragingarritasuna bermatzea, dauden sistemekin integratzea ahalbidetuz.
Kalitate- eta errendimendu-baldintzak ezartzea, sistemak audio-kalitatearen, seinaleen prozesamenduaren eta kudeaketa-ahalmenaren aldetik funtzionamendu hoberena izango duela bermatzeko.
Sistema eskalagarria eta malgua eskaintzea, Batzar Nagusien etorkizuneko beharretara egokitu ahal izango dena, sistema modu errazean zabaltzeko eta eguneratzeko aukera emanez.
Informazioaren segurtasun- eta pribatutasun-estandarrak betetzen direla bermatzea, datuak babestuz eta komunikazioen konfidentzialtasuna ziurtatuz.

Laburbilduz, kapitulu honen helburua da eztabaiden eta bozketen sistemak bete behar dituen baldintza tekniko eta funtzionalak definitzea, parlamentuari soluzio moderno eta eraginkor bat emateko, prozesu demokratikoaren kalitatea hobetu eta Batzar Nagusietako kideen parte-hartzea indartuko duena.
[bookmark: _Toc137808955]HORNIDURAREN IRISMEN OROKORRA
Horniduraren irismen orokorra Batzar Nagusietarako eztabaiden, bozketen eta aldibereko itzulpenaren sistema hornitu, instalatu eta abian jartzeak barne hartzen dituen jarduera eta elementu espezifikoei dagokie. Hona hemen horniduraren irismena:
Ekipoen eta osagaien hornidura: Hornitzaileak eztabaiden eta bozketen sistema inplementatzeko behar diren ekipo eta osagai guztiak hornitu beharko ditu. Horrek barne hartzen ditu —baina ez da horietara mugatzen— kontrol-kontsolak, mikrofonoak, bozgorailuak, bozketa-sistema, prozesatzeko eta kudeatzeko zentrala, eta sistemaren funtzionamendurako beharrezkoa den beste edozein hardware.
Instalazioa eta konfigurazioa: Hornitzailea izango da hornitutako ekipoen eta osagaien instalazio fisikoaren arduraduna, eman zaizkion jarraibideei eta zehaztapen teknikoei jarraituz. Era berean, sistemaren hasierako konfigurazioa egin beharko du, eta ziurtatu elementu guztiak behar bezala konektatuta daudela eta behar bezala funtzionatzen dutela.
Abian jartzea eta probak: Ekipoak instalatuta eta konfiguratuta daudenean, hornitzaileak sistema abiarazi beharko du. Horrek esan nahi du proba zehatzak egin behar direla, behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzeko, eta egiaztatu beharko da kontrol-kontsolak, mikrofonoak, bozgorailuak eta bozketa-sistema ondo dabiltzala. Komunikazio- eta bozketa-probak ere egin behar dira, sistema operatibo dagoela eta ezarritako baldintzak betetzen dituela bermatzeko.
Trebakuntza eta dokumentazioa: Hornitzaileak trebakuntza egokia eman beharko die eztabaiden eta bozketen sistema erabili eta administratzeaz arduratzen diren Batzar Nagusietako langileei. Trebakuntza horretan, sistemaren funtzionamendua, kontrol-kontsolen erabilera eta bozketen konfigurazioa sartu behar dira, besteak beste. Gainera, hornitzaileak dokumentazio osatua eta zehatza entregatu beharko du, erabiltzailearen eskuliburuak, erreferentziako gidak eta sistema behar bezala erabiltzeko eta mantentzeko behar den beste edozein material barne.
Laguntza teknikoa eta mantentze-lanak: Hornitzaileak sostengu tekniko jarraitua eta sistemaren mantentze-lanak eskaini beharko ditu adostutako aldi batean zehar. Horren barruan sartzen dira arazoak konpontzea, softwarea eguneratzea, osagai akastunak ordeztea eta sistemak denboran zehar funtzionamendu optimoa izango duela bermatzeko behar den beste edozein laguntza tekniko.

[bookmark: _Toc137808956]EZTABAIDEN, BOZKETEN ETA ALDIBEREKO ITZULPENAREN SISTEMA DIMENTSIONATZEA
Jarraian, jarduketaren xede diren eremu bakoitzerako behar diren ekipoen kopurua zehazten da:

	Ut.
	A. OSOKO BILKUREN ARETOA. EZTABAIDEN SISTEMA
	Kopurua

	
	 HEMIZIKLOA
	

	u
	1500 unitatera arteko konferentzia-sistemetarako zerbitzaria
	2

	u
	Sistemaren zerbitzarirako softwarea
	2

	u
	Bilerak prestatzeko eta kudeatzeko aplikazio-softwarea
	2

	u
	Kameraren jarraipen automatikorako aplikazio-softwarea
	2

	u
	Ordezkarien datu-baserako aplikazio-softwarea
	2

	u
	Bozketak prestatzeko eta kudeatzeko sistemaren software-lizentzia
	2

	u
	Interpretazio-lanak prestatzeko eta kudeatzeko lizentzia
	2

	u
	DANTE kanal baten emisiorako lizentzia
	8

	u
	Bilera hibridoetan urrunetik parte hartzeko lizentzia, gehienez 5 parte-hartzailerentzat
	2

	u
	Osoko bilkurak kontrolatzeko softwarearen modulua, lehendakaritza-posturako
	1

	u
	Bozketen emaitzak bistaratzeko software-modulua
	1

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-unitatea
	2

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-iturria
	3

	u
	Altzarian sartzeko mikrofonoa konektatzeko panela
	71

	u
	Mikrofono hariztatua, altzarian sartzeko panelerako, lepo luzea
	71

	u
	Altzarian sartzeko panela, parte hartzeko botoiarekin
	68

	u
	Altzarian sartzeko panela, kanalen hautagailuarekin
	69

	u
	Bozketa sartzeko panela, konexioarekin
	68

	u
	Altzarian sartzeko bozgorailu-panela
	68

	u
	Altzarian sartzeko panela, lehentasun-botoiarekin
	1,00

	u
	Altzarian sartzeko gailuetarako oinarria
	38

	u
	50 aingurako sorta, 2 mm baino lodiagoak diren taulatan unitateak sartzeko.
	9

	u
	50 edertzaileko sorta, altzarian sartutako unitateen muturretarako
	3

	u
	2 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	65

	u
	5 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	8

	u
	10 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	2

	u
	25 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	2

	u
	250 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	2

	u
	Neurrirako instalazio-kableak egiteko konektoreak, gehienez 100 m-koak
	1

	u
	Kableen aireko 6 akoplagailuko pack-a
	2

	Ut.
	A.2. PRENTSA - LEHEN SOLAIRUA
	Kopurua

	u
	Altzarian sartzeko panela, kanalen hautagailuarekin
	14

	u
	Altzarian sartzeko bozgorailu-panela
	14

	u
	Altzarian sartzeko gailuetarako oinarria
	7

	u
	50 edertzaileko sorta, altzarian sartutako unitateen muturretarako
	1

	u
	2 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	13

	u
	250 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	1

	u
	Panel itsua, altzarian sartzekoa, zabala, XLR3-M audio-hargune integratuarekin, NC 3 MD-LX motakoa
	28

	
	10 cm-ko luzera duten 10 panel itsu. Kolorea: gris argia.
	3



	Ut.
	B. PRENTSA-ARETOA. EZTABAIDEN SISTEMA
	Kopurua

	u
	1500 unitate arteko konferentzia-sistemetarako zerbitzaria
	1

	u
	Sistemaren zerbitzarirako softwarea
	1

	u
	Bilerak prestatzeko eta kudeatzeko aplikazio-softwarea
	1

	u
	Kameraren jarraipen automatikorako aplikazio-softwarea
	1

	u
	Ordezkarien datu-baserako aplikazio-softwarea
	1

	u
	Interpretazio-lanak prestatzeko eta kudeatzeko lizentzia
	1

	u
	DANTE kanal baten emisiorako lizentzia
	4

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-unitatea
	1

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-iturria
	2

	u
	Altzarian sartzeko mikrofonoa konektatzeko panela
	30

	u
	Mikrofono hariztatua, altzarian sartzeko panelerako, lepo luzea
	30

	u
	Altzarian sartzeko panela, parte hartzeko botoiarekin
	29

	u
	Altzarian sartzeko panela, kanalen hautagailuarekin
	29

	u
	Altzarian sartzeko bozgorailu-panela
	29

	u
	Altzarian sartzeko panela, lehentasun-botoiarekin
	1

	u
	Altzarian sartzeko gailuetarako oinarria
	15

	u
	50 ainguraketako sorta, 2 mm baino lodiagoak diren tauletan unitateak sartzeko.
	4

	u
	50 edergarriko sorta, altzarian sartutako unitateen muturretarako
	2

	u
	2 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	22

	u
	5 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	5

	u
	250 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	1

	u
	Gehienez 100 m-ko neurrirako instalazio-kableak egiteko konektoreak
	1

	u
	Kableen aireko 6 akoplagailuren pack-a
	1

	u
	Panel itsua, altzarian sartzekoa, zabala, XLR3-M audio-hargune integratuarekin, NC 3 MD-LX motakoa
	32

	u
	Panel itsua, altzarian sartzekoa, zabala
	17



	Ut.
	C. BATZORDEEN GELA. EZTABAIDEN SISTEMA
	Kopurua

	u
	1500 unitate arteko konferentzia-sistemetarako zerbitzaria
	1

	u
	Sistemaren zerbitzarirako softwarea
	1

	u
	Bilerak prestatzeko eta kudeatzeko aplikazio-softwarea
	1

	u
	Kameraren jarraipen automatikorako aplikazio-softwarea
	1

	u
	Ordezkarien datu-baserako aplikazio-softwarea
	1

	u
	Interpretazio-lanak prestatzeko eta kudeatzeko lizentzia
	1

	u
	DANTE kanal baten emisiorako lizentzia
	4

	u
	Bilera hibridoetan urrunetik parte hartzeko lizentzia, gehienez 5 parte-hartzailerentzat
	1

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-unitatea
	1

	u
	Sistemaren elikatze- eta switch-iturria
	2

	u
	Altzarian sartzeko mikrofonoa konektatzeko panela
	21

	u
	Mikrofono hariztatua, altzarian sartzeko panelerako, lepo luzea
	21

	u
	Altzarian sartzeko panela, parte hartzeko botoiarekin
	20

	u
	Altzarian sartzeko panela, kanalen hautagailuarekin
	30

	u
	Altzarian sartzeko bozgorailu-panela
	30

	u
	Altzarian sartzeko panela, lehentasun-botoiarekin
	1

	u
	Altzarian sartzeko gailuetarako oinarria
	17

	u
	50 ainguraketako sorta, 2 mm baino lodiagoak diren tauletan unitateak sartzeko.
	4

	u
	50 edergarriko sorta, altzarian sartutako unitateen muturretarako
	2

	u
	2 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	28

	u
	5 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	1

	u
	250 m-ko sare-kablea eztabaiden sistemarako
	1

	u
	Gehienez 100 m-ko neurrirako instalazio-kableak egiteko konektoreak
	1

	u
	Kableen aireko 6 akoplagailuko pack-a
	1

	u
	Panel itsua, altzarian sartzekoa, zabala, XLR3-M audio-hargune integratuarekin, NC 3 MD-LX motakoa
	20

	u
	Panel itsua, altzarian sartzekoa, zabala
	20



	Ut.
	D. ALDIBEREKO ITZULPENERAKO MAHAIAK
	Kopurua

	u
	Sistemetarako interprete-mahaia
	4

	u
	Hagaxka-mikrofonoa, laburra, konferentzia-unitaterako
	4

	u
	Kalitate handiko aurikularra, interprete-mahairako
	4

	u
	2 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	2

	u
	10 m-ko sare-kablea, eztabaiden sistemarako
	2



[bookmark: _Toc135903352][bookmark: _Toc137808957]HORNITU BEHARREKO EKIPOEN ZEHAZTAPEN TEKNIKO BEREZIAK
Ondoren, hornituko diren ekipoen zehaztapen teknikoak deskribatzen dira. Azpimarratu behar da jarraian ezartzen diren kalitate- eta funtzionaltasun-estandarrak berdindu edo gainditu egin beharko dituztela:
[bookmark: _Toc137808958]EZTABAIDEN ETA BOZKETEN SISTEMA
KONFERENTZIA-SISTEMARAKO ZERBITZARIA
Funtzioak:
1500 gailu arteko konferentzia-sistemetarako behar besteko indarra du.
Windows Server sistema eragilea, softwarea eta DHCP zerbitzaria aurretik instalatuta eta konfiguratuta dakartza, instalatzeko denbora murrizteko.
Ethernet bi ataka ditu, sarea eta bulego-sarea bereizteko.
Egoera solidoko disko bat erabiltzen du, abiarazteko denbora murrizteko eta fidagarritasuna areagotzeko.
Idazmahai baten azpian, pantaila baten atzean edo bastidore batean jar daiteke.

Zehaztapen teknikoak:
Intelen azken belaunaldiko mikroarkitektura eta Microsoft Windows Telecommunications Server sistema eragilea, konferentzia-aplikazioetarako errendimendu eta egonkortasun handia emateko.
Intel® Core™ i7-12700 prozesadore bat du (2.1 GHz, 4.9 GHz arte Boost-ekin, 25 MB cache, 12 nukleo, 65 W).
DDR5-4800 SODIMM memoria, 16 GB-koa (2 x 8 GB).
SSD M.2 2280 Value, 256 GB PCIe 4x4.
2x 1 Gbps-ko Ethernet egokigailuak.
Betetzen du Europar Batasunaren 2011/65/EU Substantzia Arriskutsuen Murrizketei buruzko Zuzentaraua (RoHS).
Gailu Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzko 2002/96/EC Zuzentaraua (WEEE) betetzeko diseinatua.
25 g-tik gora pisatzen duten plastikozko zatiak ISO 11469 eta ISO 1043 arauen arabera markatuta daude.
Produktua % 95.8 birziklagarria da, bizitza baliagarriaren amaieran behar bezala botatzen denean.
ENERGY STAR ziurtagiria.
Gaintentsioekiko tolerantzia duen elikadura-iturria (2000 V arteko gaintentsioei eusten die).
180 W-ko sarrera-potentzia ( % 89ko eraginkortasuna, maila zabala).
Sarrera-tentsioa: 100 VAC – 240 VAC.
50 Hz-eko potentzia-frekuentzia; 60 Hz.
2.50 A-ko sarrera-korronte nominala.
Neurriak (H x W x D): 69 mm x 211 mm x 218 mm edo 2.7 in x 8.3 in x 8.6 in.
Pisua: 3.20 kg edo 7.05 lb.
Funtzionamendu-tenperatura: 5 °C – 35 °C edo 40 °F – 95 °F.
Biltegiratze-tenperatura: -40 °C – 60 °C edo -40 °F – 140 °F
Funtzionamenduaren hezetasun erlatiboa, kondentsatu gabea: % 10 – % 85.

AUDIO-PROZESADOREA ETA SWITCH-ELIKADURA
Funtzioak:
Sare-konfiguraziorik gabe.
Guztiz bateragarria Ethernet (IEEE802.3) eta OMNEO estandarrekin.
Begizta bidezko konexioa onartzen du, kableen erredundantziarekin.
Berrelikadura akustikoa eta oihartzuna kentzea eta ekualizadorea.
Itxaron-egoera, ingurumen jasangarriarekin arduratsua izateko.
Berrelikadura akustiko moldagarri eta adimentsuko ezabatzailea, oihartzuna kentzea eta 5 bandako bi ekualizadore parametriko barne hartzen ditu.
Bi audio-sarrera ditu, sisteman kanpoko audio-seinale analogikoak sartzeko, eta mix-minus ematen du, konferentzia-sistema bideokonferentzia-ekipoekin konektatzeko.
Bi audio-irteera ditu, mix-minuserako eta kanpoko soinua indartzeko sistema bat konektatzeko erabiltzen direnak.
Switch Ethernet integratuak sistemako unitate guztiak sare batean konektatzen ditu, eta begiztan konektatzea onartzen du.
Plug and Playrekin bateragarria beroan.
Urruneko kontrol osoa, gailuan erabiltzaile-kontrolik gabe.
Elikatze-etengailua atzealdean, elikatze-switch-a eta audio-prozesadorea pizteko.
Lur-harguneko etengailua.
Aurrealdeko eta atzealdeko LEDek gailuaren eta sarearen egoera adierazten dute.
Elikatze-hargune independenteak: hargune bateko zirkuitulaburrak ez du eraginik besteengan.
Interkonexioak:

Hiru orratzeko XLR audio-linea orekatuko 2 sarrera, tarte galbanikoarekin.
RCA audio-linea ez-orekatuko 4 sarrera.
Hiru orratzeko XLR audio-linea orekatuko 2 irteera, tarte galbanikoarekin.
RCA audio-linea ez-orekatuko 4 irteera.
Elikatze-iturriaren barruti automatikoaren sarrera.
Hargune 1 elikadurarik gabeko Ethernet-ekin, RJ45ekin bateragarria.
3 hargune Ethernet-ekin, elikadura-iturri altuarekin (144 W), RJ45ekin bateragarria.
Hargune 1 Ethernet-ekin, elikatze-iturri baxuarekin (15 W), RJ45ekin bateragarria.
Zehaztapen teknikoak:
Elikatze-tentsioa: 100-240 VCA, 50-60 Hz
Energia-kontsumoa: 530 W
Sistemaren elikadura: 48 VCC
Elikadura, guztira: 3 x 144 W + 15 W
Erantzuna frekuentzian: 30 Hz - 20 kHz
Guztizko distortsio harmonikoa maila nominalean: < % 0,1
Barruti dinamikoa: >95 dB
Seinalea/zarata erlazioa: >95 dB
Audio-sarrerak: Sarrera nominala XLR -18 dBV (+6 dB/-18 dB), gehieneko sarrera XLR +18 dBV, sarrera nominala -30 dBV (+6 dB/-18 dB), gehieneko sarrera Cinch +6 dBV
Audio-irteerak: Irteera nominala XLR -18 dBV (+8/-24 dB), gehieneko irteera XLR +20 dBV, irteera nominala Cinch -30 dBV (+8/-24 dB), gehieneko irteera Cinch +8 dBV
Muntaketa-mota: Rack-muntaketa; mahai gainekoa
Neurriak: Hainbat, muntaiaren konfigurazioaren arabera
Pisua: 7.62 kg
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa
Funtzionamendu-tenperatura: 0 °C – 45 °C
Biltegiratze-tenperatura: -20 °C – 70 °C
Garraio-tenperatura: -20 °C – 70 °C
Funtzionamenduaren hezetasun erlatiboa, kondentsaziorik gabe: % 5 – % 96

ALTZARIAN SARTZEKO BOZKETA-PANELA, 5 UKIMEN-BOTOIREKIN
Funtzioak:
Bost ukimen-botoi, bozketa-aukera desberdinetarako.
Erabiltzailearen esperientzia optimoa.
Botoiak funtzionalitatea erabilgarri dagoenean baino ez dira argiztatzen, oharkabetasunak saihesteko.
Bost botoi kapazitibo ditu: Bertaratua, Alde, Aurka, Abstentzioa eta DNPV.
Energia eta kontrolerako oinarrizko gailura konektatzen da.
Aparteko sarrera-kontaktu bat du, bertaratze- edo iruzur-botoi bat konektatzeko.
Bost botoiak koloreen arabera kodifikatuta daude, bozketa-aukerak bereizteko: Urdina (Bertaratua), berdea (alde), gorria (aurka), horia (abstentzioa), laranja (DNPV).
Bi CAN konektore, energia eta datuetarako. Katean konekta daiteke beste gailu batzuekin.

Zehaztapen teknikoak:
Muntaia-mota: Click-to-fit 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean, edo DCN-FCOUP Flush coupling eta DCNM-FEC Flush end cap-arekin konbinatuta edozein ingurunetan.
Neurriak (H x W x D): 56 mm x 100 mm x 34 mm.
Neurriak (H x W x D): 2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Pisua: 62 g.
Pisua: 0.14 lb.
Kolorea RALen: RAL 9017 Traffic black.
Eragiketa-tenperatura: 5 °C – 45 °C.
Eragiketa-tenperatura: 41 °F – 113 °F
Garraio-tenperatura: -30 °C – 70 °C.
Garraio-tenperatura: -22 °F – 158 °F.
Biltegiratze-tenperatura: -5 °C – 45 °C.
Biltegiratze-tenperatura: 23 °F – 113 °F.
Eragiketa-hezetasun erlatiboa, kondentsatzailea ez dena: % 5 – % 90.

ALTZARIAN SARTZEKO BOZGORAILU-PANELA
Funtzioak:
Hizkuntzen euskarria:
100 hizkuntza arteko euskarria.
Hizkuntza erabilgarriak karaktere natiboetan edo ISO laburduretan erakuts daitezke.
Hizkuntza hautatzea:
Aurikularrak konektatzean hizkuntza automatikoki hautatzea.
Hizkuntza hauta daiteke ukipen-botoi argiztatuen bidez.
Sisteman parte hartzen duenarentzat hizkuntza gogokoena definitzen bada, automatikoki hautatzen da.
Energia aurreztea eta oharkabetasunak minimizatzea:
Pantaila automatikoki itzaltzen da energia aurrezteko eta oharkabetasunak minimizatzeko.
Pantaila itzali egiten da entzungailuak konektatuta ez daudenean.
Bolumenaren kontrola:
Bolumena doitzea ukipen-botoi argiztatuen bidez.
Bolumenaren kontrol automatikoa, parte-hartzailea hizketan ari denean berrelikadura akustikoa saihesteko.
Interkonexioak:
RJ12 bidezko kontrol-interfazea.
DCNM-FBD2rako konexioa CAN konexio baten bidez eta entzungailuen konexioa audiorako.

Zehaztapen teknikoak:
Audio-zehaztapenak:
Frekuentzia-erantzuna: 100 Hz – 20000 Hz.
Distortsio harmonikoa guztira + zarata: % 0.10.
Barruti dinamikoa: 90 dB.
Seinalearen/zarataren gutxieneko erlazioa: 90 dB.
Entzungailuen zehaztapenak:
Irteera-maila nominala: 0 dBV.
Gehieneko irteera-maila: 3 dBV.
Gutxieneko inpedantzia: 32 Ω.
Irteera-potentzia maximoa: 65 mW.
Zehaztapen elektrikoak:
Energia-kontsumoa: 0,5 W
Funtzionamendu-tentsioa: 5 VDC.
Erabiltzaile-interfazearen zehaztapenak:
Pantaila-mota: LCD.
Pantailaren tamaina: 1.44 hazbete.
Zehaztapen mekanikoak:
Muntaia-mota: Klick-to-fit metalezko panel batean, 2 mm-ko lodierarekin.
Neurriak (H x W x D): 56 mm x 100 mm x 51 mm/2.20 in x 3.94 in x 2.01 in.
Pisua: 67 g / 0,15 lb.
Kolorea RALen: RAL 9017 Traffic black.

Sistemaren elikatze- eta switch-iturria
Funtzioak eta ezaugarriak:
Konfigurazioa eta bateragarritasuna:
Sare-konfiguraziorik gabe
Guztiz bateragarria Ethernet (IEEEE802.3) eta OMNEO estandarrekin
Begizta bidezko konexioa onartzen du, kableen erredundantziarekin
Itxarote-egoera, ingurumen iraunkor baterako.
Plug and Playrekin bateragarria beroan.
Erabilera eta kontrola:
Elikadura duen switch batekin eta audio-prozesadorearekin batera erabiltzen da, sarea energia gehigarriaz hornitzeko.
Ez du erabiltzaile-kontrolik, eta urrunetik kontrola daiteke erabat.
Elikatze-hargune independenteekin; hargune bateko zirkuitulaburrak ez du eraginik besteengan.
Adierazleak:
Elikatze-etengailua atzealdean, switch-a elikadurarekin pizteko.
LEDa aurrealdean, honako hau adierazteko: berdea (piztuta), anbarra (itxaron-modua), keinuka (sistemarekiko konexiorik gabe).
LEDa atzeko aldean, honako hau adierazteko: berdea (elikadura-hargune bakoitzean elikatzeko aukera), gorria (gainkarga elikadura-hargunean).
LED Ethernet horia eta anbarra hargune bakoitzerako.
Interkonexioak:
Elikatze-iturriaren barruti automatikoaren sarrera.
Hargune 1 elikadurarik gabeko Ethernet-ekin, RJ45ekin bateragarria.
3 hargune Ethernet-ekin, elikadura-iturri altuarekin (144 W), RJ45ekin bateragarria.
Hargune 1 Ethernet-ekin, elikatze-iturri baxuarekin (15 W), RJ45ekin bateragarria.
Zehaztapen elektrikoak:
Sarrera-tentsioa (VCA): 100 VCA – 240 VCA
Elikadura-frekuentzia: 50 Hz; 60 Hz
Energia-kontsumoa (W): 530 W
Sistemaren elikadura (VCC): 48 VCC
Elikadura, guztira: 3 x 144 W + 15 W
Zehaztapen mekanikoak:
Muntaia-mota: Rack-muntaketa; mahai gainekoa
Oinak dituen mahai gaineko neurriak: 92 mm x 440 mm x 400 mm; 3,60 in x 17.30 in x 15.70 in
19 hazbeteko bastidorerako neurriak, euskarriekin: 880 mm × 483 mm × 400 mm; 3,5 hazbete × 19 hazbete × 15,7 hazbete
Euskarrien aurrean: 40 mm; 1,6 hazbete
Euskarrien atzean: 360 mm; 14,2 hazbete.
Pisua: 7.40 kg; 16.31 lb
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa

SISTEMAREN 2 M-KO KABLE-MULTZOA
Funtzioak eta ezaugarriak:
Estaldura eta segurtasuna:
Estaldura ke-isuri txikiarekin eta halogenorik gabe, segurtasun- eta ingurumen-arauak betetzeko.
Kableek nukleo solidoa dute, eta errendimendu hobea eskaintzen dute kablearen luzera 5 m-tik gorakoa bada.
Erabilgarritasuna eta efizientzia:
Luzera desberdinak eskuragarri.
Aurrefabrikatuak, instalazio-denbora murrizteko.
Erabilera eta konexioa:
Bi muturretan RJ45 konektoreekin amaituta, elikadura-orratz gehigarriekin.
Gailu bat audio-elikadura duen switch-arekin edo elikatze-switch-arekin konektatzeko erabiltzen dira.
Sare-komunikazioa eta elikatze-garraioa eskaintzen ditu kable batean.
Begiztako kable-konexioak eta konexio erredundanteak behar direnean erabiltzen dira.

Zehaztapen teknikoak:
Kablearen diametroa: 6,40 mm
Materiala:
Estaldura: TPE/85A (LSZH-FT2)
Eroalearen isolamendua: FR-PE
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa
Flexio-erradioa: 35 mm

SISTEMAREN 250 M-KO KABLE-MULTZOA
Funtzioak eta ezaugarriak:
Estaldura eta segurtasuna:
Estaldura ke-isuri txikiarekin eta halogenorik gabe, segurtasun- eta ingurumen-arauak betetzeko.
Kableak nukleo solidoa du, eta, beraz, errendimendu hobea eskaintzen dute kablearen luzera 5 m-tik gorakoa bada.
Sortzea eta pertsonalizatzea:
Luzera pertsonalizatuko sistemaren instalazio-kableak sortzeko erabiltzen da.
Sistemaren instalazio-kablea gehienez 100 m-ko luzera duten kableak (328 oin) sortzeko erabil daiteke, nukleo solidoa duten kableetarako konektoreekin (DCNM-CBCON-I) amaituz, sistemako kableetarako tresna-kita erabiliz (DCNM-CBTK).


Zehaztapen teknikoak:
Kablearen diametroa: 6,40 mm
Materiala:
Estaldura: TPE/85A (LSZH-FT2)
Eroalearen isolamendua: FR-PE
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa
Flexio-erradioa: 35 mm

SISTEMA-KABLEARENTZAKO KONEKTOREA
Funtzioak eta ezaugarriak:
Sortzea eta ordezkatzea:
Luzera pertsonalizatuko kableak sortzeko edo konektoreak ordezteko.
Nukleo solidoa duten kableetarako konektoreak sistemako sareko 250 m-ko (820,2 oin) instalazio-kablearekin erabil daitezke bere kableak sortzeko, edo konektorea ordezteko edo kablea laburtzeko kable-multzoekin.
Bateragarritasuna:
Nukleo solidoko eta bihurritutako kableekin erabiltzeko.
Konektore horiek nukleo solidoko eta bihurrituko kableetarako baino ez dira egokiak.
Sistemako kableen erreminta-kita (DCNM-CBTK) konektoreak konektatzeko erabiltzen da.
Zehaztapen teknikoak:
Neurriak: 35 x 30,5 x 15 cm (13,78 x 12,01 x 5,91 hazbete)
Pisua: 1,15 kg (2,54 lb)
Piezak: kableetarako konektoreen 50 unitate.

ALTZARIAN SARTZEKO GAILUETARAKO OINARRIA
Ezaugarriak eta funtzionaltasunak:
2 parte-hartzailek parte hartzeko modu estandarra.
Parte hartzeko 4 posizio egiteko aukera, mikrofono eta bozgorailu partekatuekin.
Ekipoak zenbait funtzio gehitzeko aukera ematen du, eta horrek egokia egiten du lehendakarientzat eta parte-hartzaileentzat. Sarrera bakoitzak bere eserleku-zenbakia izan dezake, eta parte-hartzailearen bi posiziotarako balio du.
Erabilera bikoitzeko lizentziarekin, parte-hartzaileen posizioen gehieneko kopurua 4ra igo dezakezu, posizio bakoitzak bere mikrofonoa eta bozgorailua partekatuta.
Gailua mahaien azpian edo aulkien besoetan muntatu daiteke.
Beste Flush base device batekin seriean konektatzeko aukera ematen du.
Gailuak bi audio-sarrera ditu
LED berdeak/anbarrak unitatearen egoera adierazten du.




Interkonexioak:
Bi RJ12 konektore, botoi-moduluak konektatzeko. Konektore bakoitzak parte-hartzaile bati ematen dio zerbitzua, baina modulu asko kateatu daitezke ataka bakar batean.
Bi audio-sarrera orekatu
Bi konektore, RJ45 sistemarekin bateragarriak, sistema komunikatzeko eta elikatzeko.
Bi bozgorailu-irteera 
Sartutako piezak:
1x DCNM-FBD2 Flush base device 2
1x Azkar instalatzeko gida
1x Erauzketaren aurkako euskarria
2x 2 m-ko CAN kablea
2x 30 cm-ko CAN kablea

Zehaztapen teknikoak:
Funtzionamendu-tentsioa: 48 VDC
Energia-kontsumoa (soilik FBD): 5 W
Energia-kontsumoa (moduluekin): Potentzia kalkulatzeko tresna kontsultatu
Muntaia-mota: Horman muntatzea, mahai edo eserleku baten azpian, beso-euskarri batean edo kable-hodi batean
Neurriak (H x W x D) (mm) (kableak izan ezik): 32 mm x 100 mm x 200 mm
Neurriak (H x W x D) (in) (kableak izan ezik): 1.26 in x 3.90 in x 7.90 in
Pisua: 656 g
Kolorea RALen: RAL 9017 Beltz trafikoa
IEC 60721en arabera: biltegiratzea (1K3), garraioa (2K2) eta operatiboa (3K4).
Funtzionamendu-tenperatura: 5 °C – 45 °C
Funtzionamendu-tenperatura (hodi batean itxita): 5 °C – 35 °C
Garraio-tenperatura: -30 °C –

ALTZARIAN SARTUTAKO PANELA, ZABALA
Ezaugarriak eta funtzionaltasunak:
100 mm-ko tamainako artekak estaltzen ditu.
Diseinu dotorea eta modernoa.
Panel itsuak erabat ixten ditu artekak, erabiltzen ari ez den altzarian sartutako muntaketa-unitate batean.
Panela erretiratu daiteke etorkizunean, beharrezkoa bada.
Panelaren bi zabalera desberdin daude erabilgarri.

Sartutako piezak:
10x Altzarian sartutako panel itsua, zabala.



Zehaztapen teknikoak:

Muntaia-mota: Presiopeko muntaketa, 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean edo altzarian sartutako DCN-FCOUP akoplamenduarekin eta DCNM-FEC muturreko apaingarria konbinatuta edozein ingurunetan.
Pisua: 28 g.
Neurriak: 56 mm x 100 mm.
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa
IEC 60721en arabera: biltegiratzea (1K3), garraioa (2K2) eta funtzionamendua (3K4).
Garraio-tenperatura: -30 °C – 70 °C.
Biltegiratze-tenperatura: -5 °C – 45 °C.
Funtzionamenduaren hezetasun erlatiboa, kondentsaziorik gabe: % 5 – % 90.

MUTURRETARAKO EDERGARRIAK
Ezaugarriak eta funtzionaltasunak:
Diseinu dotorea eta modernoa.
Trokelen akatsak estaltzen ditu.
Altzarian sartutako panelen diseinua osatzen du ezkerraldean eta eskuinaldean.
Kolore bereko muturretako edergarri batzuek akabera-ukitu bat ematen diete altzarian sartutako gailuei.
Muturretako bi edergarri behar dira altzarian sartutako unitateetako postu bakoitzeko.

Sartutako piezak:
50x Altzarian sartutako muturretako apaingarria.

Zehaztapen teknikoak:
Muntaketa: Presiopeko muntaketa DCN-FCOUP ainguraketekin.
Neurriak: 20 mm x 56 mm x 5,5 mm.
Pisua: 2 g.
Kolorea: Beltz trafikoa (RAL 9017).

ALTZARIAN SARTUTAKO BOZGORAILU-PANELA:
Funtzioak eta ezaugarriak:
Diseinu dotorea eta modernoa.
Audio-kalitate bikaina.
Altzarian sartutako bozgorailu-panela altzarian sartutako oinarrizko unitatearekin (DCNM-FBD) erabiltzeko pentsatuta dago.
Sareta baten atzeko bozgorailu bat da.
Bozgorailua aktibo egon daiteke mikrofonoa irekita dagoen bitartean, ordezkarientzat audio-esperientziarik onena bermatzeko.
2 m-ko kablea, 2 poloko terminal-bloke batekin amaituta.

Sartutako piezak:
1 x Altzarian sartutako bozgorailu-panela.

Zehaztapen elektrikoak
Erantzuna frekuentziatan (Hz) (-3 dB maila nominalean): 125 Hz – 15000 Hz.
Distortsio harmonikoa guztira + zarata (%): % 0.10.
Irteera-maila akustiko nominala (dBSPL) (0,5 m-ra): 72 dB SPL.
Irteera akustikoaren gehieneko maila (dBSPL): 87 dB SPL.
Inpedantzia nominala (Ω): 8 Ω /2 W.

Zehaztapen mekanikoak
Muntaketa-mota: Presiopeko muntaketa, 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean edo altzarian sartutako akoplamenduarekin eta muturreko edergarriarekin konbinatuta.
Neurriak (Altuera x Zabalera x Sakonera) (mm): 74 mm x 100 mm x 31 mm.
Neurriak (Altuera x Zabalera x Sakonera) (in): 3 in. x 4 in. x 1.20 in
Pisua (g): 175 g.
Pisua (lb): 0.40 lb.
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa

MIKROFONOAK KONEKTATZEKO PANELA, ALTZARIAN SARTUA
Funtzioak eta ezaugarriak:
Diseinu dotorea eta modernoa.
Muntaia-teknologia, kanpoko zarata murrizteko moteltzea duena.
Mikrofonoa eta bozgorailua aldi berean aktibo egon daitezke.
Mikrofonorako konexio indartua.
Mikrofonoak konektatzeko panelak konekta daitezkeen mikrofonoak konektatzen ditu oinarrizko unitate enpotragarriaren audio-sarreretako batekin
Moteltze bidezko muntaketa-printzipioak mikrofonora nahi gabe bidaltzen den mahaiaren soinua murrizten du.
Mikrofonoak konektatzeko panelak aurreanplifikadore bat du mikrofonorako, eta GSM immunitatea eta mikrofonoen LEDen gaineko kontrola mantentzen ditu.
Audio-interfaze orekatua 
Kontrol- eta elikadura-interfazea

Sartutako piezak:
1x Mikrofonoak konektatzeko altzarian sartutako panela.
1x Elikatze-kablea.
1x Audio-kablea.

Zehaztapen elektrikoak:
Erantzuna frekuentziatan (Hz) (-3 dB maila nominalean): 125 Hz – 15000 Hz.
Distortsio harmonikoa guztira + zarata (%): % 0.10.
Barruti dinamikoa (dB): 90 dB.
Seinale-zarata erlazioa (> aitortutako balioa) (dB): 90 dB.
Sarrera-maila akustiko nominala (dBSPL): 80 dB SPL.
Sarrera akustikoaren gehieneko maila (dBSPL): 110 dB SPL.

Zehaztapen mekanikoak:
Muntaketa-mota: Presiopeko muntaketa, 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean edo altzarian sartutako akoplamenduarekin eta muturreko edergarriarekin konbinatuta.
Neurriak (Altuera x Zabalera x Sakonera) (mm): 56 mm x 50 mm x 80 mm.
Neurriak (Altuera x Zabalera x Sakonera) (in): 2.20 in. x 2 in. x 3.10 in
Pisua (g): 70 g.
Pisua (lb): 0.20 lb.
Kolore-kodea: RAL 9017 Beltz trafikoa

BOZKETAK PRESTATZEKO ETA ADMINISTRATZEKO LIZENTZIA
Funtzioak eta ezaugarriak:
Bozketa-txandak aldez aurretik presta daitezke, eta bilera batean nahi bezala hauta daitezke.
Parte-hartzaileek bozkatzeko baimena banaka-banaka ezar daiteke.
Bozketaren datuak modu seguruan gorde daitezke, bozketa edo bilera baten ondoren erraz eskuratzeko eta aztertzeko.
Bozketa publikoaren eta isilpeko bozketaren emaitza osoak eta behin-behinekoak aurkezteko aukerak.
Hirugarrenen datuetarako sarbide erraza sistemako APIen bidez.

Bozketa prestatzeko funtzioak:
Bozketa prestatzea: Bilera batean bozketa-txanda bat edo gehiago prestatzeko eta gehitzeko aukera ematen du.
Bozketa-txandaren parametroak konfiguratzea, hala nola erreferentzia-zenbakia, gaia, deskribapena, bozketa-txanden sekuentzia, dokumentuetara sartzeko URLa, erantzun-multzoak, bozketa-tenporizadorea eta emaitzak bistaratzeko aukerak.
% 100eko doikuntzen konfigurazioa, botoak grafiko zirkularretan eta emaitzen artxiboetan zenbatzeko.
Gehiengo definigarria eta boto haztatua kalkulatzea.
Isilpeko bozketa egiteko eta emandako botoak ezkutatzeko aukera.

Bozketak kudeatzeko funtzioak:
Prestatutako bozketa-txanden hautaketa azkarra.
Bozketa-txandaren xehetasunak egiaztatzea.
Beharrezkoak ez diren bozketa-txandak kentzea.
Bertaratutako eta bertaratu ez diren parte-hartzaileen kopurua ikustea.
Saioa hasteko betebeharra, bozketan parte hartzeko.
Quorum definigarria kalkulatzea.

Bozketaren emaitzen funtzioak:
Emaitzak barra-grafikoetan bistaratzea multimedia-unitateetan eta eztabaida-unitateetan, ukipen-pantailarekin.
Bozketa-datuak modu seguruan biltegiratzea, XML artxiboetan.
Datuak erraz eskuratzea, parte-hartzaileari buruzko informazioa, bileraren deskribapena, bozketa-txandaren xehetasunak eta emaitza osoak eta banakakoak barne.
Mikrofonoen kontrol sinoptikoan koadro sinoptikoetan emaitzak bistaratzea.

Beste ezaugarri batzuk:
Bilera batean ad hoc bozketak egiteko aukera.
Software espezifikoaren modulua aktibatzea, bertan dauden eta ez dauden parte-hartzaileen kopurua erakusteko.
Datuak sistemako API bidez eskuratzea.

SISTEMAREN ZERBITZARIAREN SOFTWARE-LIZENTZIA
Funtzioak:
Eserleku bati unitateak automatikoki edo eskuz esleitzea.
Eserlekuen konfigurazioa, lehendakariaren eserlekua barne.
Erabiltzaileen kudeaketa.
Bozgorailuen bolumena eta soinua indartzeko irteera konfiguratzea, lineako sarrera/irteera eta Dante sarrera/irteera aukerekin.
Berrelikadura akustikoa kentzea aktibatzea edo desaktibatzea.
Aretorako 5 bandako ekualizazio parametrikoa gaitzea.
Deialdi-tonu eta lehentasun pertsonalizatuak gaitzea.
Mikrofonoa zenbait modutan kontrolatzea: irekia automatikoa, irekia eskuz kudeatua, txandakakoa, ahotsaren bidezko aktibazioa eta erantzuna.
Mikrofono irekien eta itxaroten dauden hizlarien kopurua konfiguratzea.
Mikrofonoa automatikoki aktibatzea edo desaktibatzea, 30 segundo igaro ondoren.
Lehentasun-tonua aktibatzea edo desaktibatzea.
Bolumenaren kontrol nagusia.
Deialdi-tonu bat hastea.
Hitz egiteko denbora gaitzea, hitz egiteko txandaren arabera, hitzaldiaren denbora modu uniformean banatzeko eta bileraren eraginkortasuna handitzeko.
PCa aktibatzea, zeinak zerbitzariaren softwarea lizentzia batekin exekutatzen baitu erabili aurretik.
Sistemaren zerbitzarirako software-lizentzia, posta elektronikoz jasoa.
Web-zerbitzariaren bidez mikrofonoen kontrol sinoptikoa egitea.
Mikrofonoak aktibatzea eta desaktibatzea.
Eserlekuko mikrofonoaren egoera bistaratzea.
Aretoaren diseinua simulatzeko atzeko plano bat kargatzea.
Diseinua automatikoki eskalatzea erabilitako xede-unitatera.
Eztabaida-unitatea errore-egoeran dagoen adieraztea.
Erabiltzaile-eskubideak automatikoki eguneratzea, bilerak aktibatzean eta desaktibatzean.
Parte-hartzaileen argazkiak ikustea.

Zehaztapen teknikoak:
Sistemaren eskakizunak, zerbitzariaren softwarea exekutatzen duen PCrako:
Sistema eragilea: Windows Server 2019; Windows Server 2022.
Ethernet mota: 1000BASE-T.
Unitate-kopurua:
100 baino gutxiago, parte-hartzaileen identifikaziorik edo irudirik gabe:
CPU Passmark >= 6000*
RAM: 8 GB
Diskoko espazio librea: 20 GB
100 baino gutxiago parte-hartzaileen identifikazioarekin edo irudiekin:
CPU Passmark >= 7000*
RAM: 16 GB
Diskoko espazio librea: 50 GB
1500 edo gutxiago, parte-hartzaileen identifikaziorik edo irudirik gabe:
CPU Passmark >= 9000*
RAM: 16 GB
Diskoko espazio librea: 50 GB
1500 edo gutxiago, parte-hartzaileen identifikaziorik edo irudirik gabe:
CPU Passmark >=
10,000*
RAM: 16 GB
Diskoko espazio librea: 50 GB
Ethernet txartela: 1 GB

Bilerak kudeatzeko aplikazioa bakarrik egikaritzen duen PCaren betekizunak:
1500 edo gutxiago, parte-hartzaileen identifikazio edo irudiekin edo halakorik gabe.
Sistema eragilea: Windows 11.
CPU Passmark >= 6000*
RAM: 8 GB
Diskoko espazio librea: 20 GB
Ethernet txartela: 1 GB.
Erabilitako switch-etarako gutxieneko baldintzak eta gomendioak:
Estandarra: Gbit Ethernet IEEE802.3.
Switch-aren gehieneko latentzia: 10 µs Gbit-ekin.
Hardware-paketeak atakatik birbidaltzea: >1.2 Mpps.
Zerbitzuaren kalitatea: Lehentasun osoz, DiffServ erabiliz.
MAC taula: >1000.
EEE IEEE 802.3az. desaktibatzea.
RSTP desaktibatzea (kable-begiztarik erabiltzen ez denean).
VLAN sareak sortzeko aukera.
IGMPv3 snooping/IGMPv2 snooping hardwarean.
Routerrentzako baldintzak:
1 Gbit-eko edo hortik gorako Ethernet atakak.
PIM-DM edo bi norabideko PIMekiko bateragarritasuna.
IP bideratzea hardwarean.
Paketeak birbidaltzeko abiadura: segundoko 1,000,000 pakete baino handiagoa atakako.
Kommutazio-ataka bidezko blokeorik gabeko konexio-plaka.
MAC helbideen taula, azpisare bakoitzeko gutxienez 1,000 helbidekoa, zuzenean konektatuta.

PARTE-HARTZAILEEN DATU-BASEAREN LIZENTZIA
Funtzioak:
Datu-basearen informazio osoa parte-hartzaile guztientzat: Software-moduluak aukera ematen du datu-base xehatu bat biltzeko, bileretako parte-hartzaile guztiei buruzko informazioarekin.
Bilera ezberdinetako parte-hartzaileen informazioa berrerabiltzea: Parte-hartzaile baten informazioa datu-basean sartu ondoren, hurrengo bileretan berrerabil daiteke, informazio bera behin eta berriz sartu beharrik izan gabe.
Eztabaidak definitzea eta bilerak eta lehentasunezko baimenak kudeatzea parte-hartzaile zehatz bakoitzarentzat: Softwareak aukera ematen du parte-hartzaile bakoitzari bileran duen rol espezifikoa esleitzeko, hizlari, moderatzaile eta abar gisa. Era berean, lehentasunezko baimenak ezar daitezke parte-hartzaileen sarrera eta parte-hartzea kontrolatzeko.
Parte-hartzaileei argazkiak eransteko aukera: Softwareak parte-hartzaileen argazkiak datu-basean sartzeko aukera ematen du. Irudi horiek gerora erabil daitezke mikrofonoen kontrol sinoptikoan eta bileran parte hartzen dutenen zerrendan.

Zehaztapen teknikoak:
Bilerak kudeatzeko aplikazioan integratzea: Software-modulua bilerak kudeatzeko aplikazioan integratzen da, eta horrek plataforma bakar batetik erabiltzea eta sartzea errazten du.
Datuak sartzea: Parte-hartzaileei buruzko informazioa bilerak kudeatzeko aplikazioa prestatzeko arloan sartzen da. Hainbat datu sar daitezke, hala nola izena, abizenak, kargua, eskualdea eta herrialdea, besteak beste.
Datuak inportatzea eta esportatzea: Softwareak parte-hartzaileen datuak Excel formatuan inportatzeko eta esportatzeko aukera ematen du, eta horrek informazioa kudeatzea eta trukatzea errazten du.
Erabiltzaile-eskubideak konfiguratzea: PC bezero bat konfigura daiteke parte-hartzaileen informazioa erregistratzeko, erabiltzaile-eskubide egokiak definituz. Horri esker, parte-hartzaileak erregistratzeko ardura duenak informazioa sartu dezake eta dagokion bilerari esleitu.
Quoruma kalkulatzea: Beste modulu batekin bateratuta, softwareak bertaratze-erregistroa eta quorumaren kalkulu automatikoa eskaintzen ditu, eta horrek bilerako parte-hartzearen jarraipena errazten du.

BILERAK PRESTATZEKO ETA ADMINISTRATZEKO LIZENTZIA
Ezaugarriak:
Bilerak eta agendak prestatzea eta kudeatzea: Erabiltzaileei aukera ematen die bilerak eta agendak eraginkortasunez prestatzeko eta kudeatzeko.
Bilera egituratuak sortzea agendako gaiekin: Egitura argia duten bilerak sortzea errazten du, non hainbat gai gehitu baitaitezke agendan.
Multimedia-edukiaren esteka bilerako edo agendako gaiekin: Multimedia-edukia (dokumentuak eta ilustrazioak, adibidez) bilerako edo agendako gai espezifikoekin lotzeko aukera ematen du.
Bilerak kudeatzeko erraztasuna: Bilerak modu erraz eta eraginkorrean kudeatzeko tresnak eta funtzionalitateak eskaintzen ditu.
Eztabaidaren doikuntzak definitzeko aukera: Eztabaidarako beharrezkoak diren doikuntzak pertsonalizatzeko eta definitzeko aukera ematen du, bileraren behar espezifikoetara egokituz.
Funtzioak:
Bilerak prestatzea: Bilerak sortzeko eta konfiguratzeko aukera ematen du, informazio garrantzitsuarekin, hala nola data, ordua, iraupena eta parte-hartzaileak.
Agendak prestatzea: Agenda zehatzak sortzea errazten du, bileran jorratuko diren gai espezifikoekin.
Eztabaidarako profilak prestatzea, multimedia-edukirako estekekin: Aurrez definitutako eztabaida-profilak definitzeko aukera ematen du, doikuntza eta konfigurazio espezifikoekin, multimedia-eduki garrantzitsurako estekak gehitzeko gaitasuna barne.
Eskaera-zerrendak prestatzea (DCNM-LPD lizentzia behar da): Bileran zehar parte-hartzaileen eskaeren zerrendak sortzeko eta administratzeko aukera ematen du.
Bileretarako parte-hartzaileak esleitzea eta erabiltzailearen interfaze-hizkuntza gogokoena eta entzungailuen hizkuntza konfiguratzea (DCNM-LPD lizentzia behar da): Bileretara parte-hartzaile espezifikoak esleitzeko eta parte-hartzaile bakoitzaren hizkuntzaren konfigurazioa pertsonalizatzeko aukera ematen du.

Kudeaketa:
Bilerak aktibatu, ireki, itxi eta desaktibatzea: Gaitasuna ematen du prestatutako bilera bat aktibatzeko eta irekitzeko, amaitzean ixteko eta, behar izanez gero, desaktibatzeko.
Agendako gaiak irekitzea eta ixtea: Agendako gai bakoitza irekitzeko eta ixteko aukera ematen du, bileran zehar eztabaidatu ahala.
Deialdi-tonu bat hastea: Dei-tonu bat egiteko aukera ematen du, parte-hartzaileei bilera-gelara itzul daitezela eskatzeko.
Eztabaida kudeatzea: Eztabaida-prozesua administratzeko aukera ematen du, hitza esleitzea, hizlariak ezeztatzea, eskaerak aldatzea eta abar barne.
Eztabaidaren oinarrizko doikuntzak aldatzea: Eztabaidaren parametroak doitzeko aukera ematen du, hala nola eztabaida-modua (automatikoa/eskuzkoa), hizlariek hitz egiteko ordena, hizlarien zerrendako aukerak, kamera-kontroleko aukerak, lehentasun-aukerak, besteak beste.

Bileraren osteko tresnak:
Bileraren ohar-fitxategi bat automatikoki sortzea: Fitxategi bat sortzen du, bilerari buruzko informazio zehatza jasotzen duena: bileraren data, eztabaidatutako gaiak eta ordena, parte-hartzaileen bertaratzea, egindako bozketa-txandak, etab.

Licencia 1 flujo Dante
Ezaugarriak:
Dante audio-fluxu gisa bidaltzea, itzulitako 100 hizkuntzara arte: Aukera ematen du itzulitako 100 hizkuntzara arte bidaltzeko audio-fluxu gisa, Dante protokoloa erabiliz.
Itzulitako 100 hizkuntzara arte jasotzea, Dante audio-fluxu gisa: Aukera ematen du itzulitako 100 hizkuntzara arte jasotzeko audio-fluxu gisa, Dante protokoloa erabiliz.
Lizentzia fluxuaren arabera: Sisteman erabilitako Dante audio-fluxu bakoitzeko lizentzia bat behar da.



Funtzioak:
Hizkuntzak konfiguratzea, Dante audio-fluxuak jasotzeko: Hedapen anitzeko formatuko Dante audio-fluxu gisa jasoko diren hizkuntzak konfiguratzeko aukera ematen du.
Hizkuntzak konfiguratzea, Dante audio-fluxuak bidaltzeko: Hedapen anitzeko formatuko Dante audio-fluxu gisa bidaliko diren hizkuntzak konfiguratzeko aukera ematen du.
Lizentziak Dante fluxuagatik: Dante audio-fluxu bakoitzak, sarrerakoa zein irteerakoa izan, Dante fluxu-lizentzia behar du. Behar diren lizentzien guztizko kopurua eskatutako sarrera- eta irteera-fluxuen kopuruaren araberakoa da.
Bilerak kudeatzeko aplikazioaren edo APIaren bidezko konfigurazioa: Dante fluxuen konfigurazioa bilerak kudeatzeko aplikazioaren bidez zein aplikazioak programatzeko interfazearen bidez (API) egin daiteke.

KAMERA KONTROLATZEKO LIZENTZIA
Ezaugarriak:
Uneko hizlaria automatikoki erakusten du multimedia-gailuen pantailetan: Bilera batean uneko hizlariaren irudia multimedia-gailuen pantailetan automatikoki erakusteko aukera ematen du.
IPrako interfazea, Onvif-en Profile-Srekin bateragarria dena (Panasonic eta Sony kamerak barne): Onvif-en IP Profile-S protokoloarekin bateragarria den interfazea eskaintzen du, eta horri esker, Panasonic eta Sony bezalako fabrikatzaileen IP kamerak konekta daitezke.
Automatikoki detektatzen ditu Onvif-en Profile-S kamerak: Softwareak automatikoki detektatzen ditu Onvif protokoloko Profile-S profila betetzen duten kamerak, konfigurazioa erraztuz.
HD-SDI bideo-switchak kontrolatzen ditu: HD-SDI bideo-switchak kontrolatzeko aukera ematen du, eta horrek aretoko pantaila batean edo gehiagotan HD-SDI bideo-seinaleak automatikoki konmutatzeko aukera ematen du.

Funtzioak:
Parte-hartzaileei esleitutako kamerak aktibatzea: Parte-hartzaile baten mikrofonoa aktibatzen denean, posizio horri esleitutako kamera aktibatzen da, eta horrek aukera ematen du hizlaria denbora errealean erakusteko bileran zehar.
Ikuspegi orokorreko kamera bat automatikoki hautatzea: Mikrofonorik aktibatuta ez dagoenean, ikuspegi orokorreko kamera bat hautatzen da automatikoki, irudia pantailetan erakusteko.
Panasonic eta Sony kameren euskarria: Panasonic kamerak (AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AW-HE130, AW-UE70) eta Sony kamerak (SRG-300SE eta SRG 360SHE) kontrolatzeko aukera ematen du, IP protokoloaren bidez.
TvOne eta Kramer bideo-switchen kontrola: Bideo-switchak kontrolatzeko aukera ematen du, hala nola TvOne CORIOmatrix eta Kramer MV-6.
HD-SDI bideo-kommutazioa: HD-SDI bideo-seinaleen kommutazio automatikoa gaitzen du, aretoko pantaila batean edo gehiagotan latentzia baxuarekin erakusteko.





POSIZIONAMENDU-TRESNAK ALTZARIAN SARTUTAKO GAILUETARAKO
Ezaugarriak:
Altzarian sartutako gailuak erraz posizionatzeko aukera ematen du: Tresna horiei esker, modu errazean posizionatzen dira altzarian sartutako elementuak. Txantiloi bat sartu da posizionamendu-tresnetan, bozgorailuarentzako ebakina erraz marrazteko.

ALTZARIAN SARTZEKO LEHENTASUN-BOTOIAREN PANELA
Ezaugarriak:
Diseinu dotorea eta modernoa. Lehentasuneko botoi-panelak diseinu estetikoa eta garaikidea du.
Lehentasuna aktibatzeko/desaktibatzeko botoia: Panelak lehentasun-funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko aukera ematen duen botoi bat du.
LED adierazle gorria: Lehentasunezko botoiaren gainean, LED gorri bat dago barran, lehentasunaren egoera aktiboa adierazteko.

Funtzioak:
Kontrolak eta adierazleak:
Mikrofonoaren lehentasun-botoia.
LED barra, lehentasun-botoiaren gainean, egoeraren adierazlearekin:
Zuria: hitz egin daiteke.
Gorria: lehentasun aktiboa.
Interkonexioak:
Bi RJ12 konektore: bata, DCNM-FBD altzarian sartzeko oinarrizko unitatearekin konektatzeko, eta bestea, begiztan konektatzeko. Beste gailu batzuekin katean konektatzeko aukera ematen du.

Sartutako zatiak:
Altzarian sartzeko lehentasun-botoiaren panel 1. 
30 cm-ko kontrol-kable bat

Zehaztapen teknikoak:
Muntaketa-mota: Presiopeko muntaketa, 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean edo altzarian sartutako DCN-FCOUP akoplamenduarekin eta DCNM-FEC muturreko apaingarria konbinatuta edozein ingurunetan.
Neurriak (altuera x zabalera x sakonera):
mm: 56 mm x 50 mm x 46 mm
in: 2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Pisua: 43 g (0.09 lb)
RAL estandarraren araberako kolorea: RAL 9017 Beltz trafikoa




MIKROFONO-BOTOIAREN PANELA, ALTZARIAN SARTZEKO
Ezaugarriak:
Diseinu dotorea eta modernoa. Mikrofono-botoiaren panelak diseinu estetikoa eta garaikidea du.
LED barran hitz egiteko aukera adieraztea: Mikrofonoak LED barra bat du, eta hitz egiteko egoera adierazten du.
Gorria: mikrofonoa aktibo dago.
Berdea: parte-hartzailea itxaron-zerrendan sartu da.
Zuria: hitz egin daiteke.

Kontrolak eta adierazleak:
LED barra duen mikrofono-botoia, hitz egiteko egoera adierazteko.

Interkonexioak:
Kontrol-interfazea, RJ12 bidez, altzarian sartutako oinarrizko unitaterantz eta beste gailu batzuetarantz.
Kontrol- eta elikadura-interfazea

Sartutako zatiak:
Mikrofono-botoiaren panel 1, altzarian sartzeko

Zehaztapen teknikoak:
Muntaketa-mota: Presiopeko muntaketa, 2 mm-ko lodiera duen metalezko panel batean edo altzarian sartutako DCN-FCOUP akoplamenduarekin eta DCNM-FEC muturreko apaingarria konbinatuta edozein ingurunetan.
Neurriak (altuera x zabalera x sakonera):
mm: 56 mm x 50 mm x 46 mm
in: 2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Pisua: 43 g (0.09 lb)
RAL estandarraren araberako kolorea: RAL 9017 Beltz trafikoa




[bookmark: _Toc137808959]ALDIBEREKO ITZULPENERAKO SISTEMA
INTERPRETE-MAHAIA
Funtzioak:
Kabina bakoitzeko hamar mahai arte
Plug-and-play beroan
Mikrofonoa duten kanpoko entzungailuak automatikoki hautatzea
Entzumen-babesa aurredefinitutako entzungailuetarako
Ukimen-erantzuna kontrol guztietan
Ikusmen arazoak dituzten erabiltzaileentzako erantzun entzungarria eta erliebeko markak
Kontraste handiko 7 hazbeteko pantaila
Hizkuntza eta sistema konfiguratzea interprete-mahaiko konfigurazio-menutik
Entzungailuen bolumenaren kontrol birakaria
Aurikularren tonu akutu eta baxuen kontrol birakariak
Bozgorailuaren bolumenaren kontrol birakaria
Aretoa/auto-relay aukeratzeko botoia eta LED adierazleak
Koloretako LED adierazleak dituen mikrofono-botoia
gorria (airean) eta berdea (kabina ez-aktiboa)
Isiltzeko botoia
LED gorria "airean" atzealdean
Aurrez definitutako hizkuntza-errelearen 7 botoi, aldez aurretik konfiguratzeko adierazleekin eta hautatutako hizkuntzarekin: zenbakia, laburdura eta kalitatea.
A, B (eta C) hizkuntzen irteera-botoiak
irteera-adierazleak: hautaketa eta egoera; hizkuntza:
zenbakia, laburdura, okupatua
Hizkuntzen ikuspegi orokorraren botoia, erabilgarri dauden hizkuntza guztien kalitatea erakusteko
Kontrol birakaria sakagailu integratuarekin, konfigurazioa aldatzeko
Erlojua denbora errealean
Bozgorailurako aukeratutako hizkuntzaren adierazlea
Soinu-erantzun aktiboaren adierazlea (tonuak)
Mikrofonoa edo kanpoko entzungailuak hautatzeko adierazlea
Konexioak
TRRS entzungailuetarako 3,5 mm-ko hiru konektore (ezkerreko aldea, eskuineko aldea eta beheko aldea)
RJ45 bi konexio, sistemaren elikadurarekin eta komunikazioarekin bateragarriak. Begiztan kableatzea sistemaren kableen bidez edo izarrean kableatzea Cat 5e edo handiagoko kable estandarrarekin eta PoE+ switch-ekin
USB konektorea (etorkizunean erabiltzeko)
Konektorea mikrofono konektagarrirako

Zehaztapen teknikoak:
Elikatze-iturria: 48 VDC IEEE802.3 At 4. mota, PoE+
Potentzia-kontsumoa: 15 W
Frekuentzia-erantzuna: 100 Hz-tik 20 kHz-ra (-3 dB maila nominalean)
Audio-sarrerak:
Mikrofonoaren sarrera nominala: 80 dB SPL, EN-ISO 22259 arauaren arabera
Mikrofonoaren sarrera maximoa: 110 dB SPL, EN-ISO 22259 arauaren arabera
Mikrofonoaren sarrera nominala, entzungailuekin: -8 dBV
Mikrofonoaren sarrera maximoa, entzungailuekin: -8 dBV
Audio-irteerak:
Bozgorailuaren irteera nominala: 72 dB NPA
Entzungailuen irteera nominala: -3 dBV
Entzungailuen irteera maximoa: 0 dBV
Entzungailuen karga-inpedantzia: > 32 Ohm < 1 kOhm
Entzungailuen irteera-potentzia: 65 mW
Pantailaren tamaina: 7 hazbete
Pantaila-mota: TFT
Pantailaren bereizmena: 800 x 480p
Muntaketa: Mahai gainekoa
Neurriak: 104 x 326 x 168 mm
Inklinazioa: 30 gradu
Pisua: 1500 gr
Kolorea: Beltz trafikoa (RAL 9017), zilarra (RAL 9022)
Funtzionamendu-tenperatura: +5 °C-tik +35 °C-ra
Garraio- eta biltegiratze-tenperatura: -30 ºC-tik +70 ºC-ra
Hezetasun erlatiboa: <% 90, >% 5

HAGAXKA LABURREKO MIKROFONOA, KONFERENTZIA-UNITATERAKO
Funtzioak:
Norabide bakarreko mikrofono doigarria, zurtoin modukoa.
Antipop eta haize-babesgarriak ditu.
Telefono mugikorren interferentziarekiko suszeptibilitate txikia.
Hari-konexio sendoa.
Argi gorriaren eta berdearen adierazleak. Gorriak adierazten du mikrofonoa aktibo dagoela; berdeak diskurtso-eskaera onartu dela adierazten du.
Mikrofonoa entxufatzeko eta ziurtatzeko konektorea.

Zehaztapen teknikoak:
Elikadura: 5 VDC
Energia-kontsumoa: 0.10 W
Banda-zabalera: 125 Hz - 15 kHz
Barruti dinamikoa: 100 dB
Sarrera-maila akustiko nominala: 85 dB SPL
Sarrera akustikoaren gehieneko maila: 115 dB SPL
Zarata baliokidea: 15 dB SPL
Mikrofonoaren zurtoinaren luzera: 480 mm / 19.90 in
Konektorearen neurriak: 41.3 mm x 15.9 mm / 1.63 in x 0,63 in
Pisua: 108 g / 0,28 lb
Kolorea: RAL 9017 (Beltz trafikoa)

INTERPRETE-ENTZUNGAILUAK
Produktuaren funtzioak eta ezaugarriak:
Frekuentzia-tarte handia, soinuen kalitate handiko erreprodukzioa bermatzeko.
Diseinu ergonomikoa eta ultrarina, akoplamendu erosoa eta doikuntza erraza lortzeko.
Erraz garbitzen dena, higienea bermatzeko.
Altzairu herdoilgaitzezko arkua, produktuaren bizitza baliagarri osoan bere formari eusten diona.
EN ISO 20109: 2016 arauaren araberakoa.
1,5 m-ko (4,92 oin) kable baten bidezko interkonexioa, 3,5 mm-ko (0,14 hazbete) urre koloreko larako-konektore estereoarekin amaitua.

Zehaztapen teknikoak:
Inpedantzia nominala: 32 Ω
Erantzuna frekuentziatan: 50 Hz – 18,000 Hz (+/-10 dB)
Sentsibilitatea: 1 kHz/mW: 102 +/- 3 dB
Distortsio harmonikoa guztira + zarata: <= % 1
Neurriak: 211 mm x 191 mm x 63 mm edo 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.
Kaskoen diametroa: 53 mm edo 2.08 hazbete.
Kablearen diametroa: 2.70 mm edo 0.11 in.
Kablearen luzera: 1.50 m edo 4.92 oin
Konektorea (urre-koloreko estereoa): 3.5 mm edo 0.14 hazbete
Pisua (kablearekin): 120 g edo 0.26 lb
Kolorea: Beltza





[bookmark: _Toc137808960]INSTALATU BEHARREKO SISTEMAREN ZEHAZTAPEN TEKNIKO OROKORRAK
[bookmark: _Toc137808961]EZTABAIDEN ETA BOZKETEN SISTEMA
SISTEMAREN ARKITEKTURA
Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sistemaren arkitektura ikuspegi sendo eta eraginkor batean oinarritzen da, eta horrek funtzionamendu arina eta fidagarria bermatzen du. Hona hemen arkitekturaren deskribapen orokor bat:
Sistemaren arkitektura funtsezko elementu hauek osatzen dute:
Kontrol-unitateak: Unitate horiek sistemaren garun nagusi gisa jarduten dute, eta funtzio guztiak koordinatzeaz eta kontrolatzeaz arduratzen dira. Kontrol-unitateek sistemaren osagaien arteko komunikazioa kudeatzen dute, audioa bideratzea, hizlarien parte-hartzeak kudeatzea eta bozketak koordinatzea ahalbidetuz. Gainera, kontrol-interfazea eskaintzen dute, sistema kudeatzeaz arduratzen diren operadoreentzat.
Parte-hartzaileen kontsolak: Parte-hartzaileen kontsolak dira batzarkideek eztabaidetan eta bozketetan parte hartzeko erabiltzen dituzten gailuak. Kontsola horiei esker, hitz egiteko txanda eska dezakete, mikrofonoa aktibatu eta desaktibatu, beste parte-hartzaile batzuen hitzaldiak entzun eta beren botoak eman. Kontsolek intuitiboak eta erabilerrazak izan behar dute, eta partaidetza-esperientzia arina eta eraginkorra eskaini behar dute.
Mikrofonoak: Mikrofonoak sistemaren funtsezko osagaiak dira, eztabaidetan batzarkideen audioa hartzen baitute. Mikrofono horiek haririk gabekoak edo kabledunak izan daitezke, eta soinu-kalitate ezin hobea eta ahots-hartze argia eta garbia izan behar dute. Gainera, zenbait funtzio izan behar dituzte, hala nola mikrofonoa aktibatzeko/desaktibatzeko botoia eta mikrofono bakoitzaren egoeraren adierazpen bisuala.
Bozketen sistema: Bozketen sistemari esker, batzarkideek botoa elektronikoki eman dezakete erakundeko bileretan. Sistema horrek fidagarria eta zehatza izan behar du, botoak modu seguruan erregistratu eta kontabilizatuz. Botazio elektronikoko gailuak izan daitezke, edo Batzar Nagusietan dauden beste bozketa-sistema batzuekin integratzea.
Sare-azpiegitura: Sistemaren arkitektura sare-azpiegitura sendo eta fidagarrian oinarritzen da, eta horrek aukera ematen du osagaien artean komunikatzeko eta datuak trukatzeko. Sare lokal bat (LAN) edo hari gabeko sare bat (Wi-Fi) erabil daiteke, konektagarritasun egonkorra eta abiadura handikoa bermatzeko. Gainera, segurtasun-neurriak ezarri behar dira, sarearen osotasuna eta datuen konfidentzialtasuna babesteko.
Kudeaketa-softwarea: Sistemak kudeaketa-software bat behar du, sistema konfiguratu, kontrolatu eta monitorizatu ahal izateko. Software horrek intuitiboa eta erabilerraza izan behar du, eta hizlarien zerrenda kudeatzeko, saioak programatzeko, txostenak sortzeko eta sistemaren funtzioak kontrolatzeko aukerak eman behar ditu. Gainera, beste ezaugarri batzuk ere eskain ditzake, hala nola eztabaidak automatikoki transkribatzea edo saioak grabatzea eta artxibatzea.

Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sistemaren arkitektura batera lan egiten duten hardware- eta software-osagaien konbinazio batean oinarritzen da, partaidetza-esperientzia eraginkorra eta efizientea emateko. Arkitekturaren deskribapen orokor honek ikuspegi sendo eta funtzionala bermatzen du.


[bookmark: _Toc135818223]SISTEMAREN EZAUGARRIAK
Sistemaren ezaugarriak Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sistematik espero diren ezaugarri eta funtzionaltasunei dagozkie. Ezaugarri horiek funtsezkoak dira ezarritako helburuak betetzeko eta sistemaren funtzionamendu eraginkorra eta efizientea bermatzeko. Jarraian, kontuan hartu beharreko funtsezko ezaugarri batzuk zehazten dira:
Intuiziozko interfazea: Sistemak erabiltzaile-interfaze intuitiboa eta erabilerraza izan behar du, Batzar Nagusietako kideek sistemarekin eraginkortasunez jarduteko aukera izan dezaten. Interfazeak argia izan behar du, ikono eta kontrol intuitiboekin, sistemaren funtzio nagusietarako sarbidea erraztuz, hala nola hitza eskatzeko, bozkatzeko eta audioa kontrolatzeko.
Eztabaidak kudeatzea: Sistemak eztabaidak eraginkortasunez kudeatzeko aukera eman behar du, hainbat funtzionalitate eskainiz, hala nola hitz egiteko txandak kontrolatzea, Batzar Nagusietako kideei hitza emateko aukera, eta hitz egiteko denborak esleitzea. Gainera, diskurtsoak moderatzeko eta haien denbora kontrolatzeko tresnak eman behar dira.
Bozketen sistema: Bozketa-mekanismo bat izan behar du sistemak, bozketak azkar, zehatz eta segurtasunez egin ahal izateko. Bozketa mota desberdinak konfiguratu behar dira: bozketa nominalak, gehiengo bidezko bozketak edo bozketa haztatuak. Era berean, erantzuteko aukera argiak eta malguak eskaini behar dira: aldeko bozketak, aurkako bozketak eta abstentzioa, besteak beste.
Audioaren kalitatea: Sistemak audio-kalitate optimoa bermatu behar du Batzar Nagusietako kideen eztabaidetan eta parte-hartzeetan. Horrek esan nahi du kalitate handiko mikrofonoak eta bozgorailuak erabili behar direla, soinuaren erreprodukzio argia eta garbia ziurtatzeko, eta hitzaldien ulermenean eragina izan dezaketen zaratak eta distortsioak saihesteko.
Moderazio-funtzionaltasunak: Sistemak moderazio-funtzionaltasunak eskaini behar ditu, Batzar Nagusietako moderatzaileak edo lehendakariak eztabaiden garapenaren gaineko kontrol egokia izan dezan. Horren barruan sartzen da mikrofonoak isiltzeko eta aktibatzeko gaitasuna, hitz egiteko txandak esleitzekoa, hitz egiteko denbora kudeatzekoa eta erakundeko bileretan ordena mantentzekoa.
Eztabaidak erregistratzea eta artxibatzea: Eztabaidak erregistratzeko eta artxibatzeko aukera eman behar du sistemak, eta egindako parte-hartzeak kontsultatzea eta berrikustea erraztu behar du. Horrek berekin dakar saioen audioa eta bideoa grabatzeko gaitasuna, baita erregistroak modu irisgarri eta seguruan biltegiratu eta antolatzekoa ere.
Segurtasuna eta pribatutasuna: Sistemak segurtasun-neurri sendoak izan behar ditu, informazioaren konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatzeko. Horrek esan nahi du komunikazioak zifratu behar direla, Batzar Nagusietako kideen datu pertsonalak babestu behar direla eta erabiltzaileen sarbide- eta kontrol-politikak ezarri behar direla.


[bookmark: _Hlk136859080]BACKUP ETA ERREDUNDANTZIA SISTEMA
Helburuak
Eztabaiden eta bozketen sistemaren zerbitzuaren jarraitutasuna bermatzea, eten edo huts eginez gero.
Sistemaren datu kritikoak babestea, datuetan galerarik edo ustelkeriarik egon ez dadin.
Sistema erortzen bada, azkar berreskuratzeko aukera ematea.

Eskatutako funtzionaltasunak
Babeskopia biltegiratzea: Sistemak kanpoko biltegiratze-mekanismo fidagarri bat izan behar du, gaitasun handikoa, eztabaiden eta bozketen sistemako datu kritikoen babeskopiak egiteko.
Erreplikazioa denbora errealean: Datuak denbora errealean erreplikatzeko funtzio bat inplementatu behar da, sistemaren datu guztien kopia eguneratua bigarren mailako zerbitzari batean mantentzeko.
Kommutatzea, errore automatikoagatik: Sistemak gai izan behar du zerbitzari nagusian akats bat automatikoki detektatzeko eta bigarren mailako zerbitzarira konmutatzeko, zerbitzua eten gabe.
Etenik gabeko elikadura-iturriak (UPS): Sistemaren osagai kritiko guztiek etenik gabeko elikatze-iturri baten babesa izan behar dute, energia-mozketetan etengabe funtzionatzen dutela ziurtatzeko.
Sare-konexio erredundanteak: Sistemak sare-konexio erredundante ugari izan behar ditu, konektibitatea eten ez dadin konexio batean akatsik izanez gero.
Hondamendien aurrean errekuperatzea: Hondamendien aurrean errekuperazio-plan bat eduki behar da, zehatza eta frogatua, akats larriren bat gertatuz gero sistema azkar leheneratzeko prozedura argiak barne hartzen dituena.

SISTEMAREN ARKITEKTURA
Zerbitzari nagusia eta bigarren mailakoa: Gutxienez bi zerbitzari erabili behar dira, bata zerbitzari nagusi gisa eta bestea bigarren mailako zerbitzari gisa, eztabaiden eta bozketen sistema babesteko.
Kanpoko biltegiratzea: Kanpoko biltegiratze-sistema fidagarria eta gaitasun handikoa ezarri behar da, sistemaren datu kritikoen babeskopiak egiteko.
Karga-oreka: Sistemak karga-orekako mekanismo bat izan behar du, eskaerak zerbitzari nagusiaren eta bigarren mailakoaren artean modu orekatuan banatzeko.
Datuak sinkronizatzea: Datuak denbora errealean sinkronizatzeko teknologia bat inplementatu behar da, datuak bigarren mailako zerbitzarian eguneratuta edukitzeko.

Zehaztapen teknikoak
Babeskopiak biltegiratzeko gaitasuna: Kanpoko biltegiratze bat behar da, sistemaren datu kritiko guztien babeskopia osoak eta diferentzialak biltegiratzeko edukiera nahikoa duena.
Denbora errealean erreplikatzeko denbora: Datuen erreplikazioak ahalik eta denbora errealena izan behar du, zerbitzari nagusiak huts eginez gero ahalik eta datu gutxien galtzeko.
Kommutatzea, errore automatikoagatik: Erroreagatiko kommutazio-denborak ahalik eta txikiena izan behar du, eta zerbitzari nagusiaren eta bigarrenaren arteko trantsizio arina eta etenik gabea bermatu behar da.
Etenik gabeko elikadurarako iturrien gaitasuna (UPS): UPSek gai izan behar dute sistemaren funtzionamenduari eusteko behar besteko denboran, alegia, trantsizio egokia egiteko edo energia-mozketa batetik errekuperatzeko behar besteko denboran.
Sare-konexio erredundanteen abiadura: Sare-konexio erredundanteek behar besteko banda-zabalera izan behar dute, pilaketarik gabeko eztabaida- eta botazio-sistemaren trafikoa jasateko.
Hondamendien aurrean errekuperatzeko denbora: Sistemak gai izan behar du akats larri bat gertatu eta ahalik eta azkarren errekuperatzeko, sistema erabat eta azkar leheneratuko dela ziurtatuta.

Preskripzio tekniko horiek eztabaida- eta bozketa-sistemarako fidagarria den backup- eta erredundantzia-sistema bermatuko dute, zerbitzuaren jarraitutasuna ziurtatuz eta sistemaren datu kritikoak babestuz.
[bookmark: _Toc135818224]MALGUTASUNA ETA ESKALAGARRITASUNA
Malgutasuna eta eskalagarritasuna funtsezko alderdiak dira Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sisteman. Ezaugarri horiek bermatzen dute sistema denboran zehar Batzar Nagusien behar aldakorretara egokitu ahal izatea eta modu errazean hedatzeko edo eguneratzeko aukera ematea. Jarraian, sistemaren malgutasunarekin eta eskalagarritasunarekin lotutako funtsezko puntuak zehazten dira:
Sistemaren eskalagarritasuna: Sistemak hazteko eta egokitzeko gaitasuna izan behar du, Batzar Nagusien tamaina handitzen den edo funtzionaltasun handiagoak behar diren heinean. Kontrol-kontsola berriak, mikrofonoak eta beste osagai batzuk gehitzea ahalbidetu behar du, errendimendua arriskuan jarri gabe. Gainera, ziurtatu behar da sistemak eztabaida eta bozketetan parte-hartzaile gehiago onar ditzakeela, audioaren kalitateari edo prozesatze-abiadurari eragin gabe.
Beste sistema batzuekin integratzea: Sistemak bateragarria eta elkarreragingarria izan behar du Batzar Nagusietan erabiltzen diren beste sistema eta teknologia batzuekin. Horrek esan nahi du parlamentuaren informazioa kudeatzeko sistemekin, saioak grabatzeko eta artxibatzeko sistemekin eta beste bozketa- edo kontrol-sistema batzuekin integratzeko gaitasuna izatea. Komunikazio-interfazeak eta datuak trukatzeko protokoloak ezartzeko malgutasuna funtsezkoa da integrazio egokia lortzeko.
Eguneratzeak eta hobekuntzak: Sistemak etorkizunean eguneratzeak eta hobekuntzak egiteko aukera eman behar du, funtzionamendua nabarmen eten gabe. Horrek esan nahi du software-eguneratzeak inplementatzeko gaitasuna izan behar duela, bai egon daitezkeen akatsak zuzentzeko, bai funtzionalitate berriak gehitzeko. Era berean, sistemak mantentze-prozesu egokia izan behar du, epe luzera ordezko piezak eta euskarri teknikoa izango dituela bermatzeko.
Konfigurazio pertsonalizatua: Sistemak konfigurazio pertsonalizatua ahalbidetu behar du, Batzar Nagusien eskakizun espezifikoen arabera. Horren barruan sartzen da parte hartzeko denborak, bozketa-motak eta beste parametro batzuk erakundeko bilera bakoitzaren behar berezietara egokitzeko aukera. Sistema Batzar Nagusien eskakizunen arabera doitzeko eta pertsonalizatzeko malgutasuna funtsezkoa da behar bezala funtzionatzeko.
Askotariko inguruneetara moldatzeko gaitasuna: Sistemak erakundeko hainbat ingurune eta egoeratara moldatzeko gai izan behar du, zenbait faktore kontuan hartuta: aretoaren tamaina, espazioaren akustika eta altzari mota, besteak beste. Askotariko inguruneetan ahalik eta errendimendurik onena bermatzeko doikuntza eta konfigurazio espezifikoak egiteko aukera kontuan hartu beharreko funtsezko alderdia da.

Malgutasunarekin eta eskalagarritasunarekin lotutako ezaugarri horiek funtsezkoak dira eztabaiden eta bozketen sistema Batzar Nagusien egungo eta etorkizuneko beharretara egokitu ahal izateko.
[bookmark: _Toc135818225]ELKARRERAGINGARRITASUNA
Elkarreragingarritasuna funtsezko faktorea da Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sisteman, Batzar Nagusietan erabiltzen diren beste sistema eta teknologia batzuekin erraz integratzeko eta komunikatzeko aukera ematen baitu. Elkarreragingarritasun-gaitasunak bermatzen du sistemak modu eraginkor eta efizientean funtzionatu ahal izatea, lehendik dauden beste sistema batzuekin batera. Jarraian, sistemaren elkarreragingarritasunarekin lotutako alderdi garrantzitsuak zehazten dira:
Protokolo eta estandar irekiak: Sistemak protokolo eta estandar irekiak erabili behar ditu, beste sistema batzuekiko elkarreragingarritasuna errazteko. Horrek esan nahi du komunikazio-estandar komunak erabili behar direla, hala nola TCP/IP, HTTP, XML, besteak beste. Estandar horiek aukera emango dute Batzar Nagusietako informazioa kudeatzeko sistemekin, grabazio- eta artxibo-sistemekin, botazio elektronikoko sistemekin eta beste sistema garrantzitsu batzuekin integratzeko.
Komunikazio-interfaze malguak: Sistemak komunikazio-interfaze malguak eman behar ditu, beste sistema batzuekin erraz eta eraginkortasunez integratu ahal izateko. Interfaze horiek datuak modu seguruan eta fidagarrian bidaltzeko eta jasotzeko gai izan behar dute, informazio garrantzitsua trukatzea ahalbidetuz, hala nola hizlarien zerrenda, bozketen emaitzak eta Batzar Nagusien funtzionamenduarekin zerikusia duten beste datu batzuk.
Lehendik dauden sistemekin integratzea: Sistemak bateragarria eta elkarreragingarria izan behar du parlamentu-ingurunean dagoeneko ezarrita dauden sistemekin. Horrek esan nahi du Batzar Nagusietako informazioa kudeatzeko sistemekin, saioak grabatzeko eta artxibatzeko sistemekin eta beste bozketa- edo kontrol-sistema batzuekin integratzeko gaitasuna izatea. Elkarreragingarritasunak bermatzen du datuak eta informazioa partekatu eta eraginkortasunez erabili ahal izatea lotutako sistema guztietan.
Malgutasuna konfigurazioan: Sistemak malgutasuna eskaini behar du interfazeak eta komunikazio-protokoloak konfiguratzeko. Horri esker, sistema Batzar Nagusien eskakizun espezifikoetara egokitu daiteke, eta ingurunean dauden beste sistema batzuekiko elkarreragingarritasun arina ziurtatzen da. Komunikazio-interfazeak Batzar Nagusien premia partikularren arabera konfiguratzeko eta pertsonalizatzeko gaitasuna funtsezkoa da integrazio arrakastatsua lortzeko.
Datu egituratuak trukatzea: Sistemak gai izan behar du datu egituratuak eraginkortasunez trukatzeko, informazioa interpretatzea eta prozesatzea errazten duten formatu estandarizatuak erabiliz. Horri esker, sistemak bidalitako eta jasotako datuak ulergarriak izango dira eta egitura koherentea erabiliko dute, elkarreragingarritasuna eta beste sistema batzuekiko informazio-trukea erraztuz.

Eztabaiden eta bozketen sistemaren elkarreragingarritasuna funtsezkoa da Batzar Nagusietan erabiltzen diren beste sistema batzuekiko integrazio eraginkorra eta komunikazio arina bermatzeko. Elkarreragingarritasunarekin lotutako alderdi horiei esker, Batzar Nagusien ingurunean dauden sistemen arteko lankidetza eraginkorra lortuko da.
[bookmark: _Toc135818226]ESTANDAR IREKIEKIKO BATERAGARRITASUNA
Estandar irekiekiko bateragarritasuna funtsezko alderdia da Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sisteman. Horrek bermatzen du sistemak modu eraginkorrean jardun ahal izatea beste sistema batzuekin, fabrikatzailea edo hornitzailea edozein dela ere, soluzio jabedunekiko mendekotasuna saihestuz eta Batzar Nagusientzako malgutasuna eta hautaketa sustatuz. Jarraian, estandar irekiekiko bateragarritasunarekin lotutako alderdi garrantzitsuak zehazten dira:
Komunikazio-protokoloak: Sistemak komunikazio-protokolo estandarrak eta irekiak erabili behar ditu, hala nola TCP/IP, HTTP, XML, besteak beste, ingurune parlamentarioan dauden beste sistema batzuekiko elkarreragingarritasuna ahalbidetzeko. Estandar irekiei jarraituta, beste sistema batzuekiko integrazioa eta komunikazio arina errazten da, beharrezkoak ez diren murrizketarik gabe.
Datu-formatuak: Sistemak gai izan behar du datu-formatu estandarrak eta irekiak erabiltzeko, beste sistema batzuekin informazioa trukatzeko. Horren barruan sartzen da XML edo JSON formatuak erabiltzea datuak modu koherentean egituratzeko eta irudikatzeko, eta horrek erraztu egiten du sistemen artean trukatutako informazioa ulertzea eta interpretatzea.
APIak eta web-zerbitzuak: Sistemak APIak (Application Programming Interfaces) eta estandar irekietan oinarritutako web-zerbitzuak eskaini behar ditu, beste sistema batzuekin erraz integratzea ahalbidetzen dutenak. Interfaze horiek oso onartuta dauden zehaztapen estandarrak bete behar dituzte, hala nola RESTful edo SOAP, Batzar Nagusiek dituzten eztabaiden eta bozketen sistemaren eta beste sistema batzuen arteko komunikazioa eta datu-trukea errazteko.
Lehendik dauden sistemekin integratzea: Sistemak bateragarria izan behar du parlamentu-ingurunean erabiltzen diren estandar irekiak betetzen dituzten sistemekin. Horrek esan nahi du Batzar Nagusietako informazioa kudeatzeko sistemekin, saioak grabatzeko eta artxibatzeko sistemekin eta beste bozketa- edo kontrol-sistema batzuekin integratzeko gaitasuna izatea. Estandar irekiekiko bateragarritasunak integrazio eraginkorra eta arazorik gabea bermatzen du Batzar Nagusietan dauden beste sistema batzuekin.
Araudiak eta erregulazioak betetzea: Sistemak dagozkion araudiak eta erregulazioak bete behar ditu, estandar irekiei eta elkarreragingarritasunari dagokienez. Horrek bermatzen du sistema bat etorriko dela ezarritako eskakizun legal eta teknikoekin, eta modu seguruan eta fidagarrian erabili ahal izango dela Batzar Nagusietan.

Estandar irekiekiko bateragarritasuna funtsezkoa da Batzar Nagusietan erabiltzen diren beste sistema batzuekiko elkarreragingarritasun eraginkorra eta arazorik gabe integratzea bermatzeko. Estandar irekiekiko bateragarritasunarekin lotutako alderdi horiei esker, eztabaiden eta bozketen sistema malgua, hornitzailearekiko independentea eta Batzar Nagusien premia aldakorretara egokitzeko gai izango da.
[bookmark: _Toc135818227]DISEINU MODULARRA
Diseinu modularra funtsezko ezaugarria da Batzar Nagusietarako eztabaiden eta bozketen sisteman, sistemaren malgutasun handiagoa, mantentze-lan sinplifikatua eta eskalagarritasuna ahalbidetzen baititu. Ikuspegi modular batek sistema osagai independenteetan banatzen du, eta horrek erraztu egiten du Batzar Nagusien behar espezifikoen arabera hura eguneratzea, hedatzea eta pertsonalizatzea. Jarraian, sistemaren diseinu modularrarekin lotutako alderdi garrantzitsuak zehazten dira:
Osagai independenteak: Sistemak osagai independenteak eta autonomoak izan behar ditu, modu independentean funtziona dezaketenak, baina baita elkarren artean integratu ere. Osagai horien artean egon daitezke, besteak beste, kontrol-unitateak, parte-hartzaileen kontsolak, mikrofonoak eta bozketa-sistemak. Diseinu modularrak osagai espezifikoak ordezteko edo eguneratzeko aukera ematen du, sistemaren funtzionaltasun orokorrari eragin gabe.
Interkonexio erraza: Diseinu modularrak sistemaren osagaien arteko interkonexio erraza ahalbidetu behar du. Hori interfaze estandarizatuak, konexio-kable estandarrak eta kableatu egituratuko sistemak erabilita  lor daiteke. Sistemako moduluen arteko interkonexioa erraza izanik, instalazioa sinplifikatu egiten da eta etorkizuneko hedapenak edo aldaketak, erraztu.
Eguneratze eta mantentze sinplifikatuak: Diseinu modularrak sistemaren osagaiak modu independentean eguneratzeko edo mantentzeko aukera ematen du. Horrek esan nahi du posible dela softwarea eguneratzea edo osagai espezifikoak ordeztea, sistemaren funtzionaltasun orokorrari eragin gabe. Gainera, diseinu modular batek arazoak identifikatzea eta konpontzea errazten du, errazagoa baita banakako moduluetan akatsak isolatzea eta diagnostikatzea.
Eskalagarritasun malgua: Sistemaren diseinu modularrak eskalagarritasun malgua ahalbidetzen du; izan ere, posible da osagai berriak gehitzea edo sistemaren ahalmena handitzea, Batzar Nagusien behar aldakorren arabera. Horrek berekin ekar dezake beste kontrol-unitate, parte-hartzaileen kontsola edo bozketa-sistema batzuk gehitzea, dagoen sistemaren eraginkortasunari eragin gabe. Sistemaren eskalagarritasun-gaitasunak Batzar Nagusiekin batera hazi ahal izatea bermatzen du.
Zenbait ingurunetara egokitzeko gaitasuna: Diseinu modularrak kontuan hartu behar du Batzar Nagusien inguruneetara egokitzeko gaitasuna. Horrek berekin dakar sistemaren osagaiak doitzeko eta konfiguratzeko aukera egotea, eztabaida-aretoaren ezaugarri fisikoen, eserlekuen banaketaren eta horrekin zerikusia duten beste faktore batzuen arabera. Ingurune desberdinetara egokitzeko malgutasunak errendimendu ezin hobea eta erabilera-esperientzia egokia bermatzen ditu.

Eztabaiden eta bozketen sistemaren diseinu modularrak malgutasun handiagoa, mantentze-lan sinplifikatua eta eskalagarritasuna ematen dizkio sistemari. Ikuspegi horrek aukera ematen du sistema Batzar Nagusien behar aldakorretara egokitzeko, eta hura eguneratzea eta denboran hedatzea errazten du.
[bookmark: _Toc137808962]ALDIBEREKO ITZULPENERAKO SISTEMA
Batzar Nagusietako aldibereko itzulpenerako sistemak zehaztapen tekniko orokor hauek bete beharko ditu, gutxienez:
Lengoaia naturala prozesatzeko gaitasuna:
Prozesamendu semantikoa: Sistemak gai izan beharko luke hitzen eta esaldien testuinguru-esanahia ulertzeko.
Anbiguotasunak konpontzea: Giza hizkuntzan anbiguotasuna erabiltzeko trebetasuna, barnean hartuta homonimia, polisemia eta abar.
Euskarri eleaniztuna: Sistemak hainbat hizkuntzaren artean itzultzeko aukera izan behar du, gramatika-egitura desberdinak dituzten hizkuntzak barne.

Ahotsa ezagutzea:
Ezagutzearen zehaztasuna: Sistemak gai izan behar du zehatz-mehatz ezagutzeko azentu eta hizketa-estilo ugari.
Zarata-ahalmena: Sistemak ingurune zaratatsuetan ondo funtzionatzeko gai izan beharko luke, hondoko zarata iragaziz, hiztunaren ahotsean kontzentratzeko.
Erabiltzaile anitz: Erabiltzaile desberdinen ahotsak ezagutzeko eta bereizteko gaitasuna izan behar du.

Ahots-sintesia:
Naturaltasuna: Sistemaren ahots-irteerak ahalik eta soinu naturalena egin beharko luke, soinu robotikorik gabe.
Adierazpen emozionala: Sistemak gai izan behar du ahots-irteeran emozioa eta inflexioa behar bezala islatzeko.
Ahotsen aniztasuna: Sistemak hainbat aukera eskaini beharko lituzke ahotsa ateratzeko, erabiltzaileei esperientzia pertsonalizatzeko aukera emanez.

Sistemaren erabilgarritasuna eta errendimendua:
Erantzuteko denbora: Sistemak ahots-irteera denbora errealean itzultzeko eta sintetizatzeko gai izan behar du.
Erabiltzaile-interfaze intuitiboa: Erabiltzaile-interfazeak ulertzeko eta erabiltzeko erraza izan behar du.
Sistemen integrazioa: Sistemak beste plataforma eta aplikazio batzuekin integratzeko gai izan beharko luke.

Segurtasuna eta pribatutasuna:
Datuak enkriptatzea: Sistemak bidalitako eta jasotako datuak enkriptatu egin behar dira, pribatutasuna bermatzeko.
Pribatutasun politika: Sistemak pribatutasun-politika argia izan behar du, erabiltzaileen datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko.
Araudia betetzea: Sistemak aplikatu beharreko pribatutasun-erregulazio eta -arau guztiak bete behar ditu.


[bookmark: _Toc137808963]GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN BILKURAK ETA BESTELAKO EKITALDI INSTITUZIONALAK STREAMING BIDEZ EMATEKO, GRABATZEKO, TRANSKRIBATZEKO, BILTEGIRATZEKO ETA HEDATZEKO (MEDIATEKA) SOLUZIO INFORMATIKOAREN HORNIDURA
[bookmark: _Toc137557307][bookmark: _Toc137808964]XEDEA
Batzar Nagusien bilkurak eta beste ekitaldi instituzional batzuk streaming bidez emateko, grabatzeko, transkribatzeko, biltegiratzeko eta hedatzeko (mediateka) soluzio informatiko bat hornitu eta mantentzearen xedea da soluzio teknologiko integral bat ematea, bilkura-saioak denbora errealean eraginkortasunez grabatu, biltegiratu eta transmititzeko, bai eta lotutako edukia duen mediateka bat antolatu eta kudeatzeko ere.
Sistema horren gako-helburuetako batzuk honako hauek dira:
Denbora errealean grabatzea: Sistemak gai izan behar du saio guztiak modu jarraituan eta etenik gabe atzitzeko eta grabatzeko. Horretarako, kalitate handiko audio- eta bideo-grabazioak erabili behar dira, legegileen hitzaldiak eta beste ekitaldi garrantzitsu batzuk erregistratu ahal izateko.
Streaming bidez ematea: Soluzioak aukera eman behar du batzarkideen bilkurak Internet bidez zuzenean transmititzeko, herritarrek denbora errealean jarraitu ahal izan ditzaten eztabaidak eta erabakiak. Horrek esan nahi du streaming plataforma sendo eta fidagarri bat eduki behar dela, trafiko-bolumen handiak maneiatzeko gai izango dena, eta gailu desberdinetan jariakortasunez erreproduzitzea bermatuko duena.
Hodeian biltegiratzea: Sistemak hodeian biltegiratzeko teknologia erabili behar du grabatutako edukia modu seguruan eta eskuragarrian gorde eta antolatzeko. Horri esker, aurreko bilkurak erraz berreskuratu eta bila daitezke, eta mediateka digital bat sor daiteke, batzar-jardueren artxibo oso batekin.
Metadatuak kudeatzea: Soluzioak indexazio- eta etiketatze-tresnak izan behar ditu, mediatekaren barruan eduki espezifikoa bilatzea eta berreskuratzea errazteko. Horrek esan nahi du metadatu esanguratsuak esleitu behar zaizkiola grabazio bakoitzari, hala nola eztabaidaren gaia, parte-hartzaileen izenak eta datak.
Mantentze-lanak eta euskarri teknikoa: Funtsezkoa da mantentze-zerbitzua eta euskarri teknikoa izatea, sistemak une oro behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko. Horren barruan sartzen dira monitorizazio-lanak, softwarea eguneratzea, arazo teknikoak konpontzea eta bezeroaren beharrei erantzutea.

Laburbilduz, hodeian oinarritutako grabazio, streaming eta mediateka sistema baten helburua da gardentasuna bermatzea eta informazioa eskuratzea ahalbidetzea, eta, horretarako, aukera ematen du bilkurak eraginkortasunez grabatu, biltegiratu eta zabaltzeko, bai eta lotutako edukia duen artxibo digital bat era antolatuan kudeatzeko ere.


[bookmark: _Toc137557308][bookmark: _Toc137808965]HORNIDURAREN IRISMEN OROKORRA
Bilkurak eta beste ekitaldi batzuk streaming bidez emateko, grabatzeko, transkribatzeko, biltegiratzeko eta hedatzeko (mediateka) soluzio informatikoak honako funtzio hauek betetzeko gaitasuna izan behar du:
[bookmark: _Toc137557309][bookmark: _Toc137808966]FUNTZIOAK
Zuzenean emango den ekitaldia katalogatzea (izenburua, bilkura-mota, organoa, datak, parte-hartzaileak, gai-zerrendako puntuak).
Batzar Nagusietako aretoetan egindako bilkurak eta bestelako ekitaldiak zuzenean ematea.
Zuzeneko emanaldien irudia eta soinua grabatzea.
Grabazioa indexatzea, esku-hartze marken bidez. Marka horiek sartzea automatizatu ahal izango da, parametro espezifikoak erabiliz (eztabaidan parte hartzen duten pertsonak, gai-zerrendako puntua, bozketak eta bestelakoak). Hala ere, emititzen den bitartean markak eskuz sartzeko aukera ere eman beharko du.
Zuzeneko grabazioen fitxategia hodeian automatikoki biltegiratzea eta fitxategiaren kopia bat egitea zerbitzari lokal batean.
ZALANTZA: Grabazio-sekzioak biltegiratzea emisioa amaitu aurretik.
Ikus-entzunezko fitxategiak hodeian eskuz kargatzeko aukera.
Grabatutako edukia baliozkotzea, dokumentuaren osotasuna eta benetakotasuna bermatuko duen ziurtagiri digitalaren bidez. (Bideo-akta)
Hodeian biltegiratutako edukia kudeatzea (mediateka). Atal hau hurrengo paragrafoan zehazten da.

[bookmark: _Toc137557310][bookmark: _Toc137808967]EDUKIAK KUDEATZEA ETA GRABATZEA
Hodeian biltegiratutako edukia (mediateka) kudeatzeak eta grabatzeak honako zeregin hauek egiteko aukera eman behar du:
Zuzeneko saioak sortzea.
Edukiak katalogatzea.
Emititu beharreko saioetako katalogazio-elementuak mediatekatik emisio- eta grabazio-softwarera kargatzea.
Grabazioa indexatzea, marken bidez. Grabatzen ari den bitartean ezarritako markak eta ezaugarriak aldatzea. Marka horiek sartzea automatizatu ahal izango da, parametro espezifikoak erabiliz (eztabaidan parte hartzen duten pertsonak, gai-zerrendako puntua, bozketak eta bestelakoak). Hala ere, emititzen den bitartean markak eskuz sartzeko aukera ere eman beharko du.
Hizlarien profilak kudeatzea, legealdiekin, hizlari-taldeekin, karguekin edo etapa desberdinetan izan ditzaketen izenekin loturak ezartzeko aukera emanez.
Mediatekako edukiak kudeatzea: Edukiak eskuz kargatzea, ezabatzea eta aldatzea.
Mediateka pertsonalizatzea: 
Edukien ikusgarritasuna kontrolatzea. Ikusgarritasun-mailak ezartzeko aukera.
Erabiltzaile-profilak kontrolatzea. Erabiltzaile-profil desberdinak konfiguratzeko aukera eman behar du.
Kontsulta-interfazea pertsonalizatzea.
Edukien bilaketa:
Testu librea erabiliz, gai-zerrendetan eta hizlarien izenetan.
Bilaketetarako iragazkien eta iragazki-konbinazioen bidez.
Edukiak deskargatzea. Osoak izan daitezke, bideo- eta/edo audio-formatu normalizatuetan eta irudi-kalitate desberdinetan. Gainera, edukia segmentatuta dagoenean, klip formatuan deskargatzeko aukera eman behar du.
Bilkurekin lotutako dokumentuak eta irudiak eransteko aukera; horiek ikusi eta deskargatu ahal izango dira.

[bookmark: _Toc137557311][bookmark: _Toc137808968]TRANSKRIPZIOEN KUDEAKETA
· Mahaigaineko tresna bat egongo da transkripzioetarako, gutxienez 5 lizentziarekin, oineko pedalen eta teklatuaren bidez kontrolatutako grabazioa erreproduzitzeko. Word-ekin edo beste testu-editore batzuekin integratu ahal izango da.  Erreproduzitzailea erraz instalatu ahal izango da edozein PC edo ordenagailu eramangarritan, fitxategi exekutagarri gisa. Transkribatzaileek eta berrikusleek online (gakoa eta pasahitza sartu ondoren) eta offline erabili ahal izango dute programa, erreproduzitzaile independente gisa.
Sistemak grabazioen transkripzioak planifikatu, kudeatu eta koordinatu ahal izango ditu. Era berean, zereginak banatzeko aukera emango du: transkripzio-lanen egoera, exekuzioa, berrikuspenak eta gainbegiratzeak.

[bookmark: _Toc137557312][bookmark: _Toc137808969]KONTUAN HARTU BEHARREKOAK
Batzar Nagusietako bilkurak grabatu eta streaming bidez emateko nahiz mediateka zerbitzua emateko instalatuko den sistema guztiz bateragarria izango da gaur egun erabiltzen ari den sistemaren datu-basearekin. Oso garrantzitsua da sistema berriak orain arte sortutako datu-base osoa gorde eta atzitu ahal izatea, inolako informaziorik galdu gabe.
Bateragarritasun hori eta datuen kudeaketan jarraitutasuna lortzeko, dagoen datu-basea sistema berrira migratu beharko da, kontu handiz. Horretarako, aldez aurretik grabatu eta streaming bidez transmititutako bilkurekin lotutako erregistro, metadatu eta multimedia fitxategi guztien transferentzia osoa eta zehatza egin behar dela.
Datuak migratzeko prozesuak datu-basean biltegiratutako informazioaren osotasuna eta koherentzia bermatu behar ditu, baita sistema berrian erraz eskuratu ahal izatea ere. Gainera, egiaztapen-prozedurak eta proba zehatzak ezarri behar dira, migratutako datu guztiak dagokien lekuan daudela eta grabatzeko eta streaming bidez emateko sistemak sortutako erregistro berriekin behar bezala lotuta daudela ziurtatzeko.
Era berean, segurtasun-neurri egokiak ezarri beharko dira, datuen konfidentzialtasuna eta osotasuna babesteko, migrazio-prozesu osoan eta sistema berriaren etengabeko funtzionamenduan. Horren barruan sar daiteke datuak enkriptatzea, sarbide-politikak eta baimenak ezartzea, bai eta segurtasun-kopia erregularrak egitea ere, informazioa gal ez dadin.
Laburbilduz, bilkurak grabatzeko eta streaming bidez transmititzeko eta mediateka sistema berriak lehendik dagoen datu-basearekiko bateragarritasuna eta jarraitutasuna bermatu beharko ditu; hori horrela, ordura arte sortutako informazio guztia kontserbatu eta osorik eskuratu ahal izango da, horretarako datuak kontu handiz migratuz eta segurtasun-neurri egokiak ezarriz.

[bookmark: _Toc137557313][bookmark: _Toc137808970]ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 
[bookmark: _Toc137557314][bookmark: _Toc137808971]GRABAZIORAKO ETA ZUZENEKO EMISIORAKO (STREAMING) SOFTWAREA
Grabazio-softwarearen zehaztapenak honako hauek izango dira:
Grabazioak eta zuzeneko emisioak kudeatzeaz arduratzen den softwarea mahai gaineko ekipo edo ordenagailu eramangarri estandar batean instalatu ahal izango da, eta Batzar Nagusien eraikineko areto desberdinetako ikus-entzunezko sistemaren (kamerak eta mikroak) irudia eta soinua jaso beharko ditu. Softwarea sistema eragileen eguneratzeetara egokitzen dela bermatu behar da.
Osoko bilkuraren grabazioaren osotasuna bermatu beharko da; horretarako, ezin izango da grabazioa gelditu osoko bilkura egiten ari den bitartean. 
Osoko bilkura eten egiten bada, grabazioa amaitu eta beste bat hasiko da, eta zati guztiak automatikoki lotuta geratuko dira grabazioa dagokion atarian argitaratzen denean.
Zati bakoitza bere aztarna elektronikoaren bidez (HASH) identifikatu ahal izango da. Grabazioa manipulatzeko arriskua saihesteko, aztarna elektronikoa grabazio-softwarean bertan sortu eta bistaratu ahal izango da, osoko bilkura amaitu eta berehala. Erabilitako teknologiak kaltetu ezina izan behar du, eta gutxienez SHA512 erabiliko da.
Sistemak hizlarien zerrenda desberdinak hautatzeko aukera eman behar du, egingo den ekitaldiaren arabera: osoko bilkurak, batzordeak edo beste ekitaldi batzuk. 
Gai-zerrendako puntu bakoitzaren hasiera identifikatzen duten marka espezifikoak sortu ahal izango dira. Marken denboretan akatsik egon ez dadin, marka sortu ahal izango da puntuaren eztabaida hasten denean edo hitzaldi bat hastean, behin-behineko testu honekin: «deskripziorik gabe». Behin-behineko testu horren ordez hizlariaren izena edo gai-zerrendako puntuaren izenburu zehatza jarriko da automatikoki, azken hori hautatzen denean.
Parte-hartzaile baten hitzaldia hasten dela adierazten duten markak sortu ahal izango dira, automatikoki, parte-hartzaile horrek bere mikrofonoa aktibatzen duenean. Marka horiek eskuz ere sortu ahal izango dira. Bi kasuetan, softwareak automatikoki hautatu eta orientatuko du batzarkide horrentzat aurrez definitutako kamera.
Gai-zerrendako puntuetatik aparteko marka bat sortu ahal izango da gertakari garrantzitsuak libreki erregistratzeko, hala nola bozketak, isiltasun-minutuak, ordenarako deiak, edo batzarkideen irteerak eta sarrerak osoko bilkuren aretora.
Aukera eman behar da grabazioan zehar markak eskuz zuzentzeko, eta ez da beharrezkoa izango grabazioa amaituta egotea.
Gai-zerrendako puntuak fitxategietatik sartzea, eskuz edo sistemen arteko komunikazio-interfazeen bidez.
Streaming multiplataforma bidez Internetez zuzenean emateko egindako irudiaren kodifikazioa.
Bideo-fitxategiak grabazio-aplikaziotik kargatzeko denbora, mediatekan erabiltzaileak osorik ikusi arte, ez da ordubetetik gorakoa izango.
Sistemak aukera emango du grabatutako fitxategiak hodeira igotzeko, 10 GBra artekoak, gutxienez.

[bookmark: _Toc137557315][bookmark: _Toc137808972]HODEIKO MEDIATEKA ZERBITZUAREN ZEHAZTAPENAK
Mediateka kudeatzeko ardura duen softwarea web bidez kudeatzen da, instalaziorik gabe. Erabiltzaile bat baino gehiago aldi berean sartzeko aukera eman behar du. Sareko nabigatzaile arruntenetan (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari) behar bezala funtzionatzen duela ere bermatuko du.
Mediatekaren edukia egokituta egongo da, honako gailu hauetan bistaratu ahal izateko: Mahai gaineko ordenagailuak, eramangarriak, gailu mugikorrak eta Windows, Android eta IOS sistema eragileak dituzten tabletak. 
Gipuzkoako Batzar Nagusietako bilera-geletan eta hemizikloan egiten diren ekitaldi instituzionalei buruzko edukiak biltegiratzea, mantentzea, kontserbatzea eta artxibatzea.Zeregin horiek segurtasun- eta eskuragarritasun-irizpideen arabera egin beharko dira.
Interneten edukiak argitaratzea eta ikustea, hala eskaripean nola zuzenean, mediatekaren barruan arlo espezifiko batekin, osoko bilkuraren zuzeneko emisioaren jarraipena egiteko. Gai-zerrenda pantaila berean sartzea ahalbidetuko du, osoko bilkuraren jarraipena errazteko.
Grabazioen biltegiratzeak edo ostatatzeak Europar Batasuneko estatu kideren batean egon beharko du kokatuta, eta, edonola ere, datu pertsonalak babesteko araudia betetzen dela bermatu beharko da.
Osoko bilkura bakoitzaren webgunean bideo-erreproduzigailu bat eta gai-zerrendako puntuen zerrenda bat sartu ahal izango dira, eta puntu horietako bakoitzak zerrenda zabalgarria izango du, hizlariaren izenarekin identifikatutako hitzaldi guztiekin. Elementu guztiak bideoko une egokiari lotuko zaizkio, esteka sakatzean bideoa erreproduzitzeko.
Saioen katalogazioak grabazioak legealdiaren/agintaldiaren arabera sailkatzeko aukera eman behar du, eta, horietako bakoitzaren barruan, sortu diren organoen arabera (batzordeak, osoko bilkurak, etab.). «Kanalen» eta «kategorien» arabera ere sailkatu ahal izango dira. Etiketa libreak gehitu ahal izango dira.
Hizlariak sortzeak aukera emango du karguak eta tituluak modu independentean gehitzeko, eta, horrela, kargu desberdinak eduki ahal izango dituzte aldi desberdinetan.
Hizlarien eremu bat izango du, Batzar Nagusietako batzarkide bakoitzaren fitxa batekin. Bertan, parte hartu duen Osoko Bilkuraren saioak agertuko dira, bai eta hitzaldi bakoitzerako estekak ere.
Hitz jakin bat duten gai-zerrendako puntuak eraginkortasunez aurkitzeko eta garrantzitsuak ez direnak azkar baztertzeko, bilaketaren emaitzak gai-zerrendako puntuaren izenburua duen esaldia erakutsi behar du, puntu horretarako esteka barne, esteka hori hautatzean bideoa erreproduzitzeko.
Bilaketa iragazteko aukera, hainbat iragazki konbinagarri aplikatuz; eduki motarekin erlazionatutakoez gain, dataren edo daten arteko tartearen eta hizlarien arabera ere iragazi ahal izango da.
Edukiak gutxienez 5 ikusgarritasun-mailatan sailkatzeko aukera, publikotik sekretura.
Erabiltzaileak profil desberdinetan sailkatzeko aukera. Profil bakoitzak maila jakin baterainoko edukiak bistaratu ahal izango ditu. Profilek hautazko atributuak izan ditzakete, hala nola sinatzeko gaitasuna, markak editatzeko gaitasuna, etab.
Osoko bilkurarekin zerikusia duten dokumentuak eta argazkiak erantsi ahal izango dira, formatu digitalean.
Osoko bilkurak grabatzeko sistemak huts egiten badu, sostengu-mekanismo gisa, gutxienez osoko bilkuraren audioa grabatzeko aukera emango duen soluzio bat emango du adjudikaziodunak.
Multimedia-aktak hainbat euskarritan gorde ahal izango dira, sareko biltegiratze-arduradunek kudeatuta: zerbitzari-diskoak, DVDak eta abar.
Sistemak aukera emango du webgunea Gipuzkoako Batzar Nagusien irudi korporatibora egokitzeko.
Edukia ikusteko, honelako gailuetara egokitu behar da: mahai gaineko ordenagailuak, telefono mugikorrak eta tabletak bezalako gailu mugikorrak, Windows, Android edo IOS sistema eragileak dituztenak.
Mediatekaren bideo-erreproduzitzaileak 16:9 formatua izan beharko du, eta grabatutako irudia ere 16:9 natiboa izango da. Sistemak aukera eman behar du bideoak H.263 konpresioarekin biltegiratzeko, horien biltegiratzea optimizatzeko.
Urteko zerbitzuaren prezioan grabazio, bozketa eta mediateka softwarearen eguneratzea eta euskarria sartuko dira.

[bookmark: _Toc137557316][bookmark: _Toc137808973]MEDIATEKAN INTEGRATUTAKO TRANSKRIPZIOAK KUDEATZEKO MODULUAREN ZEHAZTAPENAK
Transkripziorako mahaigaineko aplikazioak PC inguruneetan (Windows/Linux) funtzionatu beharko du.
Mediatekaren softwareari lotutako transkripzio-moduluaren helburua grabazio-softwarearen bidez grabatutako eta katalogatutako edukien transkripziorako ekipo bat antolatzeko lana erraztea da. 
Saio baten edukira sartzeko aukera eman behar du, segmentutan zatitu (zintak) eta erabiltzaileen artean banatzeko. 
Prozesu osoan zehar, zintei word dokumentu bat lotzen zaie, prozesua amaitu arte. Transkribatzailea zuzenean sar daiteke bideoaren zati zehatz batetara, eta, horrela, transkripzioari azkar berrekiteko aukera egongo da, nahi duen unean.
Sarbide-mailak. Hiru erabiltzaile-profil mota egon daitezke transkripzio-modulura sartzeko.  
Gainbegiralea: Transkripzio-gainbegiraleak transkripzio-lanak sortuko ditu, eta zintak esleituko dizkie transkribatzaileei eta berrikusleei. Gainera, horien guztien informazioa ikusi ahal izango du.
Transkribatzailea: Transkribatzailea esleituta dituen zintetara bakarrik sar daiteke. Une bakoitzean kontrolatu ahal izango du zenbat zinta dauden «transkribatzeke», zenbat dauden «transkribatzen» edo zenbat «transkribatuta».
Berrikuslea: Erabiltzaile berrikuslea arduratuko da transkribatzaileek emandako testuaren gainean zuzenketak egiteaz.
Erabiltzaile-profilak ez dira elkarren baztertzaileak, hau da, erabiltzaile bera aldi berean izan daiteke gainbegiralea, transkribatzailea eta/edo berrikuslea.

«Zintak» sailkatzea. Zintak bederatzi motatakoak izan daitezke:
Esleitu gabe: Grabatutako zintak, transkribatzailerik esleitu ez zaizkienak. 
Grabatzen: Une horretan zuzenean grabatzen ari diren zintak.
Transkribatzeko zain: Esleituta dauden baina transkribatzen hasi ez diren zintak.
Transkribatzen: Transkripzio-prozesuan dauden zintak.
Transkribatua: Zinten transkripzioa amaituta dago, eta testu-dokumentua berrikusteko zain dago. 
Berrikusteko zain: Esleituta dauden baina berrikusten hasi ez diren zintak.
Berrikusten: Transkribatutako zintak dira, eta horien gainean zuzenketak egiten ari dira.
Berrikusita: Dagoeneko zuzenduta dauden zintak. 
Amaituta: Zinta aurreko prozesu guztietatik igaro da eta osatuta dago.
Zinten arteko «solapeak doitzeko» aukera.
Zinten esleipen automatikoa eta iraupena aurrez definitzeko aukera.
«Lanak konpilatzeko» aukera.
Erabiltzaileak kudeatzeko eta transkripzio-ekipoak esleitzeko aukera.
Transkripzioko txostenak eta estatistikak.
[bookmark: _Toc137557317][bookmark: _Toc137808974]ESKUZKO TRANSKRIPZIOKO SOFTWAREA 
Transkripzio-lanetarako aplikazio lokal bat behar da. Audioko edo bideoko edozein fitxategi lokal independenterekin edo mediatekaren zerbitzariari konektatuta funtziona dezake, erabiltzaileak esleituta dituen lanen zintak jasoz. 
Oin-kontrola duen pedal batekin lotuko da, gelditzeko, atzera egiteko eta gogoz erreprodukzioan aurrera egiteko eta modu eraginkorragoan eta erosoagoan transkribatzeko. 
Erreproduzitzailea erraz instalatu ahal izango da edozein PCtan, fitxategi exekutagarri gisa. Transkribatzaileek eta berrikusleek online (gakoa eta pasahitza sartu ondoren) eta offline erabili ahal izango dute programa, erreproduzitzaile independente gisa.
Tresnak:
Kanala hautatzea. Erreprodukzio-kanala A-tik B-ra eta alderantziz aldatzeko aukera ematen du, kanal bakoitzean grabatu zena bereiz erreproduzitu ahal izateko (kanal bat hizkuntza bakoitzerako).
Denbora display-a. 
Bolumena. 
Erreprodukzio-kontrolak.
Mediatekarekin integratzea, zintak deskargatzeko eta kudeatzeko. 

[bookmark: _Toc137557318][bookmark: _Toc137808975]BESTE ESKAKIZUN BATZUK.
Eskaintzen ebaluazio teknikoaren prozesuan zehar, ONLINE erakustaldi bat egin beharko da, eskainitako soluzioek baldintza-agirian eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzeko.
Grabatzeko eta kudeatzeko soluzioa garatu duen enpresak maila ertain edo altuko ENS ziurtagiria izan beharko du horretarako. 
Osoko bilkurak grabatzeko bideo-sistemak 0,5 TBko edukiera izan behar du gutxienez
Grabazioak honela biltegiratuko dira:
Jatorrizkoa tokian bertan gordeko da, erakundearen grabazio-ekipoan.
Kopia bat igoko da mediatekara, hodeiko Data Centerrean, zeina Europar Batasuneko estatu batean egongo baita, eta haren segurtasun-kopia bat egingo da, Data Centerrean bertan. 
Segurtasun-kopia gehigarri bat egingo da zerbitzuaz arduratzen den enpresaren zerbitzarian edo Data Center nagusia ez den beste data center batean.

[bookmark: _Toc137557319][bookmark: _Toc137808976]SISTEMAREN ETORKIZUNEKO ZABALTZEAK
Eskainitako soluzioak aukera eman behar du, egoki iritziz gero, funtzionalitate hauek erabat integratzeko:
PTZ kameren eskuzko kontrola eta kontrol automatikoa: Grabazio-softwareak arkitektura malgua eta eskalagarria izan beharko du, etorkizunean PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamerak eskuz zein automatikoki kontrolatzeko hedapenak egin ahal izateko. Horrek funtzionalitate espezifikoak barne hartzen ditu, hala nola zooma aldatzea (irudia hurbiltzeko eta urruntzeko gaitasunaren kontrola), fokalizatzea (irudian nahi den argitasuna lortzeko fokuratzea doitzea), eta posizio bertikala (inklinazioa edo tilt) eta horizontala (biraketa edo pan) doitzea. Funtzio horiek hobekuntza teknologikoetara eta etorkizunean funtzio berriak sartzera egokitzeko diseinatuta egon behar dute, kameren kontrol-protokoloekiko interakzio erraza ziurtatuz, bai erabiltzaile-interfaze zuzenen bidez, bai adimen artifizialeko algoritmoetan oinarritutako automatismoen bidez.

Ahotsetik testurako transkripzio automatikoa transkripzio-kudeatzailean integratuta (SPEECH TO TEXT): Ahotsa testu bihurtzea. (Speech to Text). Saioen transkripzio automatiko osoa; aukera emango du hizlarien izenak eta tratatutako puntuak sartzeko, grabazioek indexatze-markak dituzten kasuetan. Sistema etorkizuneko hedapen baterako prest egongo da, eta horrek diskurtso eta hitzaldien transkripzio automatikoko funtzionalitate bat gehitzea ahalbidetuko du. Funtzionalitate horrek, hizkuntza naturala prozesatzeko teknologian oinarritzen denak, gako-hitzen bilaketa eta edukien indexazioa errazteaz gain, hitzaldien laburpenak sortzea ere ahalbidetuko du. Hori guztia bat etorriko da izaera nazionaleko gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren eskakizunekin.

Hitzaldien denborak eta bozketak kontrolatzea (I-Boss): Hitzaldien denborak eta bozketak kontrolatzeko softwareak hainbat zehaztapen eta funtzionalitate eskainiko ditu. Interfaze grafikoak hainbat agertoki mota bistaratuko ditu, hala nola hitzaldia, interpelazioa eta bozketa, bistaratzeko moduen aukerekin, batzarkide guztien mikrofonoekin eta bideoarekin batera.
Modu sinoptikoan eta mikrofonoak kontrolatzeko moduan bistaratu ahal izango dira. Mikrofono bat piztuta edo itxarote-zerrendan dagoen identifikatu ahal izango da, eta mikrofonoak behar bezala pizteko eta itzaltzeko kontrola edukiko da. Softwareak hitzaldien denborak erraz doitzeko aukera ere ematen du, aurrez definitutako bost denborarekin gutxienez. Gainera, denborak kontrolatzeko modu bat dauka, interpelazioaren aukera barne hartzen duena. Era berean, bozketarako dagoen denbora doitzeko aukera ematen da, gainerako denbora bistaratuta. Bestalde, isilpeko bozketa-modu bat ere badago, bozketa-prozesuan konfidentzialtasuna gordetzeko.

Txosten digital interaktiboa: Sistemaren diseinuak aukera eman behar du etorkizunean funtzionalitate berri bat ezarri ahal izateko: horren bidez, osoko bilkuran jorratutako puntu bakoitzeko bozketen emaitzei buruzko txosten digital interaktibo bat sortuko da. Txosten hori modu independentean ikusi ahal izango da mediatekan, eta irudikapen grafikoak jasoko ditu (pastel-grafikoak, adibidez), bozketen emaitzak bistaratzeko (BAI/EZ/ABSTENTZIOA). Gainera, batzarkideen zerrenda xehatua aurkeztuko da, zein taldetakoak diren eta beren botoaren orientazioa adierazita, gai-zerrendako puntu bakoitzerako. Funtzionaltasun horrek osoko bilkura bakoitzeko bozketen emaitzen azterketa zehatza eta irudikapen argia emango ditu.

[bookmark: _Toc137557320][bookmark: _Toc137808977]SISTEMAREN DIMENTSIONAMENDUA
	Kontzeptua
	Unitateak

	Grabaziorako eta zuzeneko emisiorako (streaming) softwarea
	1

	Mediateka zerbitzua (kudeatzeko, biltegiratzeko eta web-ean erreproduzitzeko ataria), hodeian kokatua. 
	1

	Eztabaidak eskuz transkribatzeko softwarea (5 erabiltzaile)
	1



[bookmark: _Toc137557321][bookmark: _Toc137808978]BATZAR NAGUSIEN EGOITZATIK KANPO EGINDAKO BILKURETARAKO IKUS-ENTZUNEZKO EKIPOAK ALOKATZEA ETA LAGUNTZA TEKNIKOA EMATEA (UZTAILAREN 2KO OSOKO BILKURA SOLEMNE IBILTARIA BARNE)	
[bookmark: _Toc137557322][bookmark: _Toc137808979]XEDEA
Batzar Nagusien egoitzatik kanpo egindako bilkuretarako (uztailaren 2ko osoko bilkura solemne eta ibiltaria barne) ikus-entzunezko ekipoak alokatu eta laguntza teknikoko zerbitzua emateko kontratuaren xedea da behar diren baliabide teknikoak eta giza baliabideak ematea Batzar Nagusien bilkurak hainbat lekutan egiteko, uneoro ikus-entzunezko ekipoak eskuratu eta mantendu beharrik gabe.  
  

[bookmark: _Toc137557323][bookmark: _Toc137808980]BEHARREZKO JARDUKETAK
Ikus-entzunezko ekipoen errentamenduak eta laguntza teknikoko zerbitzuak honako hauek hartuko ditu barruan:
Batzar Nagusien bilkura solemne eta ibiltaria, uztailaren 2koa.
Batzar Nagusien egoitzatik kanpo egindako beste bilkurak.

[bookmark: _Toc137557324][bookmark: _Toc137808981]ZERBITZUEN IRISMENA
Besteak beste, zerbitzu hauek sartuko dira:
Ikus-entzunezko ekipoak hornitzea: Batzar Nagusien bilkurak egiteko behar diren ekipo guztiak jarriko ditu adjudikaziodunak, hala nola bideo-kamerak, mikrofonoak, soinu-sistemak, pantailak, proiektagailuak eta argiztapena, besteak beste. Ekipo horiek kalitatezkoak izan behar dute, eta funtzionamendu-egoera onean egon behar dute.
Konfiguratu eta muntatzea: Adjudikaziodunak ekipo guztiak instalatu eta konfiguratuko ditu, Batzar Nagusien bilkura egiteko izendatutako lekuan. Horrek esan nahi du kamerak behar bezala jarri behar direla, soinu-sistema instalatu behar dela eta pantailak eta proiektagailuak behar bezala antolatu behar direla.
Osoko bilkurari laguntza teknikoa ematea: Batzar Nagusien bilkuran, adjudikaziodunak teknikari espezializatuak jarriko ditu ikus-entzunezko ekipoak erabiltzeko eta gainbegiratzeko. Horrek bermatuko du gailuek behar bezala funtzionatzen dutela, eta sor daitekeen edozein arazo tekniko azkar eta eraginkortasunez konpontzeko aukera emango du.
Ekipoak desmuntatu eta erretiratzea: Bilkura amaitu ondoren, adjudikazioduna arduratuko da alokatutako ekipo guztiak desmuntatu eta kentzeaz. Horrek ziurtatuko du ez dela hondakinik edo erabili gabeko ekipamendurik geratuko, eta lekua behar bezala libre geratuko dela.
Malgutasuna eta moldagarritasuna: Ekitaldi ibiltari bat denez, funtsezkoa da ikus-entzunezko ekipoen errentamenduaren adjudikazioduna malgua izatea eta leku bakoitzeko kokapen eta baldintza teknikoetara egokitzeko gai izatea. Ekipoak modu eraginkorrean lekualdatzeko gaitasuna izan beharko du, eta bilkura bakoitzean erabiltzeko prest daudela ziurtatu beharko du.

[bookmark: _Toc137557325][bookmark: _Toc137808982]LAGUNTZA TEKNIKOAREN ZERBITZUA
Batzar Nagusien egoitzatik kanpo egiten diren bilkuretarako (uztailaren 2ko osoko bilkura solemne eta ibiltaria barne) laguntza teknikoko zerbitzua dokumentu honen 1.2.4.2 atalean (osoko bilkuretako laguntza teknikoaren zerbitzua) definitutako preskripzio tekniko berberen arabera arautuko da. 
se regirá por las mismas prescripciones técnicas que el servicio de asistencia técnica al pleno definido en el apartado 1.2.4.2 de este documento. 



[bookmark: _Toc137557326][bookmark: _Toc137808983]EKIPAMENDUA eta zerbitzuak
Ikus-entzunezko ekipoen errentamenduak, gutxienez, honako ekipo hauek hartu beharko ditu barruan:
	Un.
	Deskribapena
	Kopurua
	Oharra

	u.
	Hargailuen maleta
	1
	

	u.
	Sistemaren unitate zentrala
	1
	

	u.
	Itzultzailearen unitatea
	2
	

	u.
	Infragorrien transmisore digitala
	1
	

	u.
	Infragorrien erradiadore digitala
	1
	

	u.
	Lehendakaritzaren unitatea
	3
	

	u.
	Hizkuntza-hedatzailea
	1
	

	u.
	Atrila
	1
	

	u.
	Interpretearen monitorea
	1
	

	u.
	PC Logo
	1
	

	u.
	Monitorea: 55“ FULL HD
	1
	

	u.
	Monitorea: 65“ FULL HD
	1
	

	u.
	Bideo-bihurgailuak
	1
	

	u.
	Audio-banagailua
	2
	

	u.
	Audio mp grabagailua
	1
	

	u.
	Giroko mikroa
	1
	

	u.
	Argiztapena indartzea
	1
	

	u.
	Grabaketa eta edizioa
	1
	

	u.
	Honako hauek osatutako sonorizazioa: 4M8, etapa, soinu-mahaia
	1
	Aukerakoa

	u.
	Kudeaketa-elektronika
	1
	Aukerakoa

	u.
	Bozketen sistema
	1
	Aukerakoa

	u.
	Streaming PCa
	1
	Aukerakoa

	orduak
	Muntaketa- eta laguntza-zerbitzu teknikoa
	30
	




[bookmark: _Toc137808984]LAGUNTZA TEKNIKOAREN ZERBITZUA
[bookmark: _Toc135903359][bookmark: _Toc137557328][bookmark: _Toc137808985]SARRERA
Osoko bilkurak, prentsaurrekoak, batzordeak eta bestelako ekitaldi instituzionalak egiten diren bitartean laguntza teknikoa eta logistikoa ematea da. 
Zerbitzu honen helburua da saio edo ekitaldi horietan erabilitako ekipo, sistema eta gailu teknologikoek behar bezala funtzionatzen dutela bermatzea, eta laguntza teknikoa denbora errealean ematea sor daitekeen edozein gorabehera edo arazo tekniko konpontzeko.
[bookmark: _Toc137557329][bookmark: _Toc137808986]OSOKO BILKURETAKO LAGUNTZA TEKNIKOAREN ZERBITZUA
[bookmark: _Toc137557330][bookmark: _Toc137808987]LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAREN FAKTURAZIOA
Laguntza teknikoko zerbitzu-ordu bakoitzeko fakturatuko da (ez langile bakoitzeko). Bi ordu gehituko dira osoko bilkura prestatzeko, jasotzeko eta bideo-fitxategia kargatzeko. 
[bookmark: _Toc137557331][bookmark: _Toc137808988]LANTALDEA
Enpresa adjudikaziodunak lantalde bat osatu beharko du, gutxienez bi langile espezializatuz osatua. Taldeko kide bakoitzak ondo menderatu beharko du sistema, eta, horri esker, sor daitekeen edozein gorabehera tekniko azkar eta eraginkortasunez konpondu ahal izango du. Gaitasun hori funtsezkoa izango da jarduerarik gabeko denborak minimizatzeko eta sistemaren etengabeko funtzionamendua bermatzeko.
Talde teknikoak gaitasuna izan beharko du kontrol-, presentzia-, bozketa- eta lehendakaritza-zerbitzariak modu eraginkorrean kudeatzeko, errendimendu optimoa eta jarduera-denbora etengabea bermatzeko.
Beren trebetasun teknikoez gain, langileek bideoak ekoizteko, egiteko eta grabatzeko gai izan beharko dute. Gaitasun horiek aldakortasuna eta proiektuari hainbat dimentsiotan laguntzeko gaitasuna areagotuko dute.
Teknikariek homologatutako titulazioa izan beharko dute arlo hauetako batean edo gehiagotan: elektronika, elektrizitatea, telekomunikazioak edo ikus-entzunezkoak. Kualifikazio horrek bermatuko du bere eginkizunak eraginkortasunez betetzeko behar diren ezagutza teknikoen oinarria duela.
Gaztelania eta euskara ere menderatu beharko ditu, eta, horrela, taldeko kide guztiekin eta sistemaren erabiltzaileekin komunikazio eraginkorra izatea bermatuko da.
Enpresa adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da langileek irizpide horiek betetzen dituztela erakustea, eta taldeko kide bakoitzari dagozkion ziurtagiriak aurkeztea.

[bookmark: _Toc135903360][bookmark: _Toc137557332][bookmark: _Toc137808989]LAGUNTZA TEKNIKOAREN JARDUERAREN IRISMENA
Osoko bilkuraren aurretik
Osoko bilkura hasi aurretik, prozesuan parte hartzen duten ekipo guztien funtzionamendu egokiaren azterketa sakona egingo da, bai kontrol-kabinan, bai aretoan. Horren barruan sartzen dira, besteak beste, itzulpen-ekipoak, botazioa, digitalizazio-zerbitzuarekiko konexioa, grabazioa, zuzeneko emisioa eta backupak. Ekipo guztiak funtzionamendu-baldintza egokietan daudela bermatzeko behar diren probak egingo dira. Proba horiek aurrez aurreko saioetan zein saio mistoetan aplikatuko dira (aurrez aurreko parte-hartzea eta parte-hartze telematikoa barne). Gainera, agerraldi bakoitzaren behar espezifikoei erreparatuko zaie, proiekzioei, konexioei eta beste alderdi tekniko batzuei dagokienez. Beharrezkoa den kasuetan, prentsa-aretotik kanpo komunikabideei zuzendutako adierazpenak egiteko behar diren gailuak ere prestatuko dira (atrila, mikrofonoak eta bozgorailu eramangarriak).  Funtsezkoa da ekipamendu guztia % 100 erabilgarri egotea saioa hasi baino 20 minutu lehenago.
Osoko bilkuran
Osoko bilkuran, talde arduraduna hainbat zereginez arduratuko da. Horren barruan sartzen da kamerak maneiatzea, saioaren une garrantzitsuak harrapatzeko fokuratze eta enkoadraketa egokiak ziurtatuz. Bozketak kontrolatzeaz ere arduratuko da, eta behar bezala erregistratzen direla eta sisteman zehatz-mehatz adierazten direla ziurtatuko du. Gainera, hitzaldien eta bozketen softwarea kudeatuko du, eta audio-maila gainbegiratuko du, bai aretoan, bai grabazioetan, kalitate optimoa bermatzeko. Era berean, saio bakoitzeko fitxategiak sortzeaz, bozketen emaitzak inprimatzeaz eta une egokietan aurkezpen-pantailak lehendakaritzarantz kommutatzeaz arduratuko da. Halaber, kontrol-, presentzia-, bozketa- eta lehendakaritza-zerbitzariak kudeatzeko erantzukizuna izango du, sistemaren funtzionamendurako funtsezkoak baitira. Era berean, une oro kontrolatuko da zuzeneko emisio-sistema normaltasunez funtzionatzen ari dela.
Osoko bilkuraren ondoren
Osoko bilkura amaitu ondoren, grabazio-sistemek grabazioa behar bezala gorde dutela eta zuzeneko emisio-sistemak dagozkion fitxategiak hodeira (mediatekara) igo dituela egiaztatuko da. Zeregin horiek amaitutakoan, ekipo guztiak itxi eta itzaltzeko prozesua gauzatuko da. Saioaren aurretik egindakoaren alderantzizko prozedura jarraituko da, ekipamendu guztia behar bezala itxita eta itzalita geratzen dela ziurtatuz. Funtsezkoa da lan hori zehatz-mehatz egitea, erabilitako ekipoak behar bezala mantentzen eta kontserbatzen direla bermatzeko.
[bookmark: _Toc137557333][bookmark: _Toc137808990]LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA PRENTSAURREKOETAN, BATZORDEETAN ETA BESTE EKITALDIETAN
[bookmark: _Toc137557334][bookmark: _Toc137808991]LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAREN FAKTURAZIOA
Laguntza teknikoko zerbitzu-ordu bakoitzeko fakturatuko da (ez langile bakoitzeko). 1,5 ordu gehituko dira prestatzeko, jasotzeko eta bideo-fitxategia kargatzeko. Kasu honetan, 1,5 orduko denbora justifikatzen da saioaren tamaina eta parte-hartzaile kopurua osoko bilkurakoak baino txikiagoak direlako. 
[bookmark: _Toc137557335][bookmark: _Toc137808992]LANTALDEA
Enpresa adjudikaziodunak lantalde bat osatu beharko du, gutxienez langile espezializatu batez osatua. Teknikariak ondo menderatu beharko du sistema, eta, horri esker, sor daitekeen edozein gorabehera tekniko azkar eta eraginkortasunez konpondu ahal izango du. Gaitasun hori funtsezkoa izango da jarduerarik gabeko denborak minimizatzeko eta sistemaren etengabeko funtzionamendua bermatzeko. 
Kasu honetan, langile bakarra behar da; izan ere, gorabeheraren bat gertatuz gero, autoerrealizazio modura igarotzen da, gorabehera konpondu ahal izateko.
Bere trebetasun teknikoez gain, teknikariak gai izan beharko du bideoa ekoizteko, egiteko eta grabatzeko. Gaitasun horiek aldakortasuna eta proiektuari hainbat dimentsiotan laguntzeko gaitasuna areagotuko dute.
Teknikariak homologatutako titulazioa izan beharko du arlo hauetako batean edo gehiagotan: elektronika, elektrizitatea, telekomunikazioak edo ikus-entzunezkoak. Kualifikazio horrek bermatuko du bere eginkizunak eraginkortasunez betetzeko behar diren ezagutza teknikoen oinarria duela.
Gaztelania eta euskara ere menderatu beharko ditu, eta, horrela, taldeko kide guztiekin eta sistemaren erabiltzaileekin komunikazio eraginkorra izatea bermatuko da.
Enpresa adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da langileek irizpide horiek betetzen dituztela erakustea, eta taldeko kide bakoitzari dagozkion ziurtagiriak aurkeztea.

[bookmark: _Toc137557336][bookmark: _Toc137808993]LAGUNTZA TEKNIKOAREN JARDUERAREN IRISMENA
Ekitaldiaren aurretik
Prentsaurreko bat, batzorde bat edo beste edozein ekitaldi hasi aurretik, prozesuan parte hartzen duten ekipo guztien funtzionamendu egokiaren azterketa sakona egingo da, bai kontrol-kabinan, bai aretoan. Hor sartzen dira, besteak beste, itzulpen-ekipoak, digitalizazio-zerbitzuarekiko konexioa, grabazioa, zuzeneko emisioa eta backupak. Ekipo guztiak funtzionamendu-baldintza egokietan daudela bermatzeko behar diren probak egingo dira. Proba horiek aurrez aurreko saioetan zein saio mistoetan aplikatuko dira (aurrez aurreko parte-hartzea eta parte-hartze telematikoa barne). Gainera, agerraldi bakoitzaren behar espezifikoei erreparatuko zaie, proiekzioei, konexioei eta beste alderdi tekniko batzuei dagokienez. Beharrezkoa den kasuetan, prentsa-aretotik kanpo komunikabideei zuzendutako adierazpenak egiteko behar diren gailuak ere prestatuko dira (atrila, mikrofonoak eta bozgorailu eramangarriak).  Funtsezkoa da ekipamendu guztia % 100 erabilgarri egotea saioa hasi baino 20 minutu lehenago.
Ekitaldian zehar
Prentsaurrekoetan, batzordeetan edo beste edozein ekitalditan, talde arduradunak hainbat lan egingo ditu. Horren barruan sartzen da kamerak maneiatzea, ekitaldiaren une garrantzitsuak harrapatzeko fokuratze eta enkoadraketa egokiak ziurtatuz. Gainera, hitzaldien softwarea kudeatuko du, eta audio-maila gainbegiratuko du, bai aretoan, bai grabazioetan, kalitate optimoa bermatzeko. Era berean, saio bakoitzeko fitxategiak sortzeaz, bozketen emaitzak inprimatzeaz eta une egokietan aurkezpen-pantailak lehendakaritzarantz kommutatzeaz arduratuko da. Halaber, kontrol-, presentzia- eta lehendakaritza-zerbitzariak kudeatzeko erantzukizuna izango du, sistemaren funtzionamendurako funtsezkoak baitira. Era berean, une oro kontrolatuko da zuzeneko emisio-sistema normaltasunez funtzionatzen ari dela.
Ekitaldiaren ondoren
Prentsaurrekoa, batzordea edo beste edozein ekitaldi amaitu ondoren, grabazio-sistemek grabazioa behar bezala gorde dutela eta zuzeneko emisio-sistemak dagozkion fitxategiak hodeira (mediatekara) igo dituela egiaztatuko da. Zeregin horiek amaitutakoan, ekipo guztiak itxi eta itzaltzeko prozesua gauzatuko da. Saioaren aurretik egindakoaren alderantzizko prozedura jarraituko da, ekipamendu guztia behar bezala itxita eta itzalita geratzen dela ziurtatuz. Funtsezkoa da lan hori zehatz-mehatz egitea, erabilitako ekipoak behar bezala mantentzen eta kontserbatzen direla bermatzeko.

[bookmark: _Toc137557337][bookmark: _Toc137808994]BATZAR NAGUSIEN EGOITZATIK KANPO EGINDAKO BILKURETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA (UZTAILAREN 2KO OSOKO BILKURA SOLEMNE IBILTARIA BARNE)
Batzar Nagusien uztailaren 2ko osoko bilkura solemne eta ibiltarirako laguntza teknikoko zerbitzua dokumentu honen 1.2.4.2 atalean (osoko bilkuretako laguntza teknikoaren zerbitzua) definitutako preskripzio tekniko berberen arabera arautuko da. 

[bookmark: _Toc137808995]MANTENTZE-ZERBITZUA
[bookmark: _Toc137808996]SARRERA
Mantentze-zerbitzuaren helburua ikus-entzunezko instalazioen mantentze egokia bermatzea da, eta, horretarako, gutxienez, mantentze-lan prebentibo eta zuzentzailerako ezarritako jarduketa plana (1.2.5.8 atala) beteko da, instalatutako ekipoen zerrendari (1.2.5.9 atala) dagokionez.
Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du, bere erantzukizunpean, 1. eranskinean definitutako instalazio teknikoen multzoari dagokionez, honako zerbitzu hauek emateko:
Instalazioak maneiatzea eta zaintzea.
Prebentziozko mantentze sistematikoa.
Mantentze zuzentzailea.
Ordezko piezak jartzea.
Mantentze-lanen dokumentuak.
Hirugarrenek edo zerbitzu tekniko ofizialetan egindako konponketak.

[bookmark: _Toc137808997]INSTALAZIOAK MANEIATZEA ETA ZAINTZEA
Baliabideen errendimendu optimoa lortu nahi da, produktuak erakundearen eta seinalea jasotzen duten komunikabideen (telebistak, irratiak eta prentsa) espektatibak bete ditzan.
[bookmark: _Toc137808998]PREBENTZIOZKO MANTENTZE SISTEMATIKOA
Enpresa adjudikaziodunak bi berrikuspen oso egin beharko ditu urtean, iraileko eta urtarrileko lehen egunetan. Gainera, osoko bilkurak dauden egunetan, ekipoak prest jarri eta probak egingo ditu, bozketa-sistema, itzulpen-sistemak, megafonia eta abar barne, enpresa adjudikaziodunak emandako lan-prozeduren arabera.
[bookmark: _Toc137808999]MANTENTZE ZUZENTZAILEA
Behin anomalia bat antzemanda, ahalik eta arreta handienarekin jokatuko da hura konpontzeko. Berehalako erantzuna eman beharko da, eta idatziz jakinarazi erakundeko mantentze- eta informatika-zerbitzuari, konponketa-estrategia planifikatzeko. Enpresa adjudikaziodunak larrialdietarako telefono mugikor baten zenbakia eman beharko du, eta zerbitzu azkarra bermatu.
[bookmark: _Toc137809000]ORDEZKO PIEZAK
Enpresa adjudikaziodunak aholkularitza emango die Gipuzkoako Batzar Nagusiei, instalazioen eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak diren ordezko piezak definitzeko.
[bookmark: _Toc137809001]MANTENTZE-LANEN DOKUMENTUAK
Enpresa adjudikaziodunak egunkari bat izango du, eguneratuta, eta bertan erregistratuko dira prebentziorako mantentze sistematikoko ekintzak, ekintza zuzentzaileak, egindako aldaketak eta hobekuntzak, eta egindako neurketen emaitzak. Eragiketa bakoitzerako, data, eragiketa-mota, ordezkatutako piezak, lanordu kopurua eta dagozkion oharrak aipatuko dira.
Enpresa adjudikaziodunari aretoen arteko konexioen eskemak emango zaizkio, bai eta inbentario bat ere. Inbentarioa kontratuaren lehen hiru hilabeteetan egiaztatu, ordenatu eta, hala badagokio, eguneratu beharko du enpresa adjudikaziodunak. Kontratua indarrean dagoen bitartean, inbentarioa eguneratu egingo da, eta Gipuzkoako Batzar Nagusiekin partekatuko da.
[bookmark: _Toc137809002]HIRUGARRENEK EDO ZERBITZU TEKNIKO OFIZIALETAN EGIN BEHARREKO KONPONKETAK
Konponketa jakin batzuk egiteko hirugarrenek esku hartu behar badute, edo ekipamenduak markako zerbitzu teknikoetara edo zerbitzu tekniko ofizialetara eraman behar badira, aldez aurretik horren berri eman beharko zaio Gipuzkoako Batzar Nagusietako mantentze- eta informatika-zerbitzuari, konpontzea komeni den ebalua dezan edo, bestela, ezaugarri edo prestazio onuragarriagoak dituzten ekipoekin ordezkatzea proposa dezan, sektorearen bilakaera teknikoa kontuan hartuta.
[bookmark: _Toc137809003]MANTENTZE BAKOITZERAKO EGIN BEHARREKO ZEREGINAK
Ondorengo tauletan mantendu beharreko sistema bakoitzean egin beharreko gutxieneko mantentze-lanak ezartzen dira:
	IKUS ENTZUNEZKO SISTEMAK MANTENTZEKO ZEREGINAK

	Mantentze mota
	Mantentze-zeregina
	Gomendatutako maiztasuna

	Prebentziozkoa
	Proiektagailuak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Kableak eta konexioak egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Kontrol-softwarea eguneratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Aire girotuko iragazkiak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Pantailak begiz ikuskatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Kolorea kalibratzea monitoreetan
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bozgorailuetan soinu-maila egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Teklatuak eta kontrol-botoiak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Mikrofonoen funtzionamendua egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Kameren kableak eta konexioak ikuskatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Audioa grabatzeko eta erreproduzitzeko probak
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Urrutiko aginteetako bateriak egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Elikatze-iturriak berrikustea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Anplifikadoreen funtzionamendua egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Kameretako optikak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bideokonferentzia-ekipoak ikuskatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Grabazio-sistemak berrikustea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Sareen konektagarritasuna egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Zuzentzailea
	Proiektagailuen lanparak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Kaltetutako konexioak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Kontrol-softwarearen arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Klimatizazio-sistemak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Kaltetutako pantailak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Soinu-ekipoak doitzea eta konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Teklatuak eta botoi akastunak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Kaltetutako mikrofonoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Kameretako kableen eta konexioen arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Grabazio-ekipoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Urrutiko aginteetako bateria agortuak ordeztea
	Beharraren arabera

	Proaktiboa
	Ekipo zaharkituak ebaluatzea eta eguneratzea
	Urtero

	Proaktiboa
	Ekipoen segurtasun-sistemak hobetzea
	Sei hilean behin



	EZTABAIDA- ETA BOZKETA-SISTEMAK MANTENTZEKO ZEREGINAK

	Mantentze mota
	Mantentze-zeregina
	Gomendatutako maiztasuna

	Prebentziozkoa
	Mikrofono-konexioak egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Aldibereko itzulpeneko sistemen funtzionamendu-probak
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Aurikularrak eta mikrofonoak garbitzea eta desinfektatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bozketa-botoien erantzun-denbora kalibratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Urruneko eztabaidetarako bideokonferentzia-ekipoak ikuskatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bozketak kudeatzeko softwarea eguneratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Datuak transmititzeko sare-konexioak egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Botoak bistaratzeko monitoreen funtzionamendua egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bozketetarako ukipen-pantailak garbitzea eta mantentzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Eztabaidetako audioa grabatzeko sistemak berrikustea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Desgaitasuna duten pertsonentzako sistemen irisgarritasuna egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Segurtasun-sistemak ikuskatzea eta datuak enkriptatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Botoak erregistratzeko ordutegien sinkronizazioa egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bozketa-sistemetako teklatuak eta kontrol-saguak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Boto-adierazleetarako argiztapen-sistemen funtzionamendua egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Ekipo zaharkituak ebaluatzea eta eguneratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Datuak babesteko eta berreskuratzeko sistemak berrikustea
	Sei hilean behin

	Zuzentzailea
	Mikrofonoen eta entzungailuen konexio arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Aldibereko itzulpen sistemetan akatsak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Aurikularretan eta mikrofonoetan kaltetutako osagaiak ordezkatzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Bozketa-botoiak doitzea eta konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Urruneko eztabaidetan konexio arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Bozketak kudeatzeko softwarea eguneratzea eta erroreak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Sare-konexioetan akatsak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Boto akastunak bistaratzeko monitoreak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Bozketetarako ukipen-pantailak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Eztabaidak grabatzeko sistemetako arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasun-sistemak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Akatsak konpontzea segurtasun-sistemetan eta datuak enkriptatzean
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Botoak erregistratzeko ordutegien sinkronizazioa doitzea eta konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Teklatu eta sagu akastunak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Boto-adierazleak argiztatzeko sistemetako arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Proaktiboa
	Ekipo zaharkituak ebaluatzea eta eguneratzea
	Urtero

	Proaktiboa
	Hobekuntzak segurtasun-sistemetan eta datuak enkriptatzean
	Sei hilean behin



	ALDIBEREKO ITZULPEN SISTEMA MANTENTZEKO ZEREGINAK

	Mantentze mota
	Mantentze-zeregina
	Gomendatutako maiztasuna

	Prebentziozkoa
	Aurikularrak eta mikrofonoak garbitzea eta desinfektatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Audio-konexioak egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Hargailuen erantzun-denbora kalibratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Itzulpen-softwarea eguneratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Audiofonoetan soinuaren kalitatea egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Transmisoreen eta hargailuen funtzionamendua egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Hari gabeko komunikazio-kanalak garbitzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Bateriak berrikustea eta, beharrezkoa bada, ordeztea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Hari gabeko seinalearen irismena egiaztatzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Ekipo zaharkituak ebaluatzea eta eguneratzea
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Hizkuntzak eta itzulpen-kanalak sinkronizatzeko proba
	Sei hilean behin

	Prebentziozkoa
	Sareko konektagarritasuna egiaztatzea, eguneratzeetarako
	Sei hilean behin

	Zuzentzailea
	Kaltetutako aurikularrak eta mikrofonoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Audio konexioetan egon daitezkeen arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Hargailuetan osagai akastunak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Itzulpen-softwarea eguneratzea eta akatsak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Audifonoetan soinu-kalitatearekin lotutako arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Matxuratutako transmisoreak eta hargailuak konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Hari gabeko komunikazio-kanaletako interferentziak garbitzea eta konpontzea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Transmisoreetan eta hargailuetan bateria agortuak ordeztea
	Beharraren arabera

	Zuzentzailea
	Hari gabeko seinalearen irismen arazoak konpontzea
	Beharraren arabera

	Proaktiboa
	Ekipo zaharkituak ebaluatzea eta eguneratzea
	Urtero

	Proaktiboa
	Audifonoetan soinuaren kalitatea hobetzea
	Sei hilean behin



[bookmark: _Toc137809004]MANTENDU BEHARREKO EKIPOEN INBENTARIOA
Dokumentuaren atal honetan adjudikaziodunak mantendu beharreko ikus-entzunezko ekipoen inbentarioa zehazten da, baita lizitazio honetan hornituko diren eta mantendu beharko diren hitzaldi, bozketa eta aldibereko itzulpen sistemako ekipoak ere.
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[bookmark: _Toc135818287]Hemizikloa
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	IIYAMA TOUCH MONITOR
	IIYAMA
	PRO LITE T2236MSC-B2
	 LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	11402A9101130

	PANTALLA 
	BEETRONICS
	BEE-7HDM
	ATRILA HEMIZIKLOAN
	BEE7HDM1941259

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	HEMIZIKLOA
	B9TBA0089

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	HEMIZIKLOA
	B9TBA0073

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	HEMIZIKLOA
	B9TBA0078

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	HEMIZIKLOA
	B9TBA0092

	CLICKSHARE
	BARCO
	CSE-200
	HEMIZIKLOA
	1873071622

	MONITOR 86"
	LG
	LG 86 UL3E-T
	HEMIZIKLOA
	902KCMRKV187

	MONITOR 86"
	LG
	LG 86 UL3E-T
	HEMIZIKLOA
	902KCBDKV197

	DIGITAL MEDIA 4K
	CRESTRON
	DM'RMC'4K'SCALER'C
	HEMIZIKLOA
	1913NEJ11264

	DIGITAL MEDIA 4K
	CRESTRON
	DM'RMC'4K'SCALER'C
	HEMIZIKLOA
	1913NEJ11295

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	1841NEJ08942

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	1841NEJ08930

	DISTRIBUIDOR 1:4 HDMI 4K
	CRESTRON
	HD-DA4-4KZ-E
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	20554364

	MICROFONO CUELLO CISNE
	SHURE
	MX418/S
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	42406052269

	MICROFONO CUELLO CISNE
	SHURE
	MX418/S
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	42406052269

	PANTALLA derecha
	BEETRONICS
	BEE-17HDM
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	BEE17HDM1931564

	PANTALLA centro
	BEETRONICS
	BEE-17HDM
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	BEE17HDM1931565

	PANTALLA izquierda
	BEETRONICS
	BEE-17HDM
	LEHENDAKARITZA HEMIZIKL.
	BEE17HDM1931563

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	ATRILA
	1841NEJ11220

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	HEMIZIKLOKO TB
	5442057

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	HEMIZIKLOKO TB
	5442055



[bookmark: _Toc135818288]Prentsa-aretoa
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	PANTALLA TACTIL
	BEETRONICS
	BEE-12TS3W
	PRENTSA-ARETOA
	JW125A3931202

	CLICKSHARE
	BARCO
	CSE-200
	PRENTSA-ARETOA
	1873071697

	DIGITAL MEDIA 4K
	CRESTRON
	DM-RMC-4K-SCALER-C
	PRENTSA-ARETOA
	1913NEJ11241

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	PRENTSA-ARETOA
	1841NEJ08947

	DM COMPUTER CENTER
	CRESTRON
	DM-TX-201-C
	PRENTSA-ARETOA
	1837JBH05558 

	DM COMPUTER CENTER
	CRESTRON
	DM-TX-201-C
	PRENTSA-ARETOA
	1837JBH05599 

	MONITOR 86"
	LG
	LG 86 UL3E-T
	PRENTSA-ARETOA
	902KCFTKV195

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	PRENTSA-ARETOKO TB
	5442056



[bookmark: _Toc135818289]Batzordeen gela
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	BATZORDEEN GELA
	B9TBA0081

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	BATZORDEEN GELA
	B9TBA0088

	HD INTEGRATED CAMERA
	PANASONIC
	AW-HE 130KE
	BATZORDEEN GELA
	B9TBA0084

	PANTALLA TACTIL
	BEETRONICS
	BEE-12TS3W
	BATZORDEEN GELA
	JW125A3931201

	CLICKSHARE
	BARCO
	CSE-200
	BATZORDEEN GELA
	1873071708

	DIGITAL MEDIA 4K
	CRESTRON
	DM-RMC-4K-SCALER-C
	BATZORDEEN GELA
	1913NEJ11315

	DM COMPUTER CENTER
	CRESTRON
	DM-TX-201-C
	BATZORDEEN GELA
	1837JBH03011 

	DM COMPUTER CENTER
	CRESTRON
	DM-TX-201-C
	BATZORDEEN GELA
	1837JBH05530 

	MONITOR 86"
	LG
	LG 86 UL3E-T
	BATZORDEEN GELA
	902KCXMKV194

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	BATZORDEEN GELA
	1841NEJ08906

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	BATZORDEEN GELAKO TB
	5442011



[bookmark: _Toc135818290]Itzulpena
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	MONITOR IIYAMA
	IIYAMA
	PRO LITE XU2390HS-B1
	ITZULTZAILEAK
	11298JK200326

	MONITOR 
	SAMSUNG
	LS22E450F
	ITZULTZAILEAK
	FALTA ANOTAR

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	INTERPRETEEN TB
	5520292

	MINI CONVERTER
	BLACKMAGIC
	SDI TO HDMI 6G
	INTERPRETEEN TB
	5520301



[bookmark: _Toc135818291]Kontrola
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	SWITCH
	TP-LINK
	TL-SG1016D
	KONTROLA
	215B068002689

	MONITOR STREAMING
	IIYAMA
	PRO LITE XU2390HS-B1
	KONTROLA
	11298JK200627

	PC SENECA
	HP
	70W974070001
	KONTROLA
	CZC910F5SM

	TECLADO Y RATON INHALAMBRICO
	LOGITECH
	MK270
	KONTROL MAHAIA
	1905SY05N9Y9

	IIYAMA TOUCH MONITOR
	IIYAMA
	PRO LITE T2236MSC-B2
	KONTROL MAHAIA
	11402A9101136

	IIYAMA TOUCH MONITOR
	IIYAMA
	PRO LITE T2236MSC-B2
	KONTROL MAHAIA
	11402A8C00477

	RIO YAMAHA
	YAMAHA
	RIO 3224-D2
	KONTROL GELA
	21EEYP01091

	MESA DE VIDEO
	PANASONIC
	AV-HS410EJ
	KONTROL GELA
	D9TUA0010

	CONTROL REMOTO CAMARAS
	PANASONIC
	AW-RP120G
	KONTROL GELA
	A9TBA0030

	MESA DE AUDIO
	YAMAHA
	CL1
	KONTROL GELA
	21EAYM01005

	SWITCH
	D-LINK
	DGS151052XM.A2G
	KONTROL GELA
	RZGT3I8000276

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	KONTROL GELA
	1841NEJ08916

	DIGITAL MEDIA 8GB
	CRESTRON
	DM-RMC-SCALER-C
	KONTROL GELA
	1841NEJ08913

	BANDEJA MONARCH RACK
	MATROX 
	KIT MONARCH HD
	KONTROL GELA
	ABOA085

	GRABADOR/STREAMING
	MATROX 
	MATROX MONARCH HDX
	KONTROL GELA
	CC25500

	GRABADOR/STREAMING
	MATROX 
	MATROX MONARCH HDX
	KONTROL GELA
	CC35639

	MONITOR 55"
	LG
	LG 55LV340C
	KONTROLEKO TB
	901MABTHR333


[bookmark: _Toc135818292]Biltegia
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	PC SENECA BACK UP
	HP
	70W974070001
	BILTEGIA
	CZC910F5SP

	MONITOR BACK UP
	IIYAMA
	PRO LITE XU2390HS
	BILTEGIA
	11298JK200628

	 MICROFONO INHALAMBRICO BACK UP
	SHURE
	QLXD24E/SM58-H51
	BILTEGIA
	2SC29014609

	CONTROL REMOTO CAMARAS BACK UP
	PANASONIC
	AW-RP120G
	BILTEGIA
	A9TBA0032  

	DISTRIBUIDOR HDMI BACK UP
	CRESTRON
	HD'DA2'4KZ'E
	BILTEGIA
	20550414

	DISTRIBUIDOR HDMI BACK UP
	CRESTRON
	HD'DA4'4K'E
	BILTEGIA
	17169860

	DM-RMC-SCALER-C BACK UP
	CRESTRON
	DM'RMC'SCALER'C
	BILTEGIA
	1841NEJ11218

	DM-RMC-SCALER-C BACK UP
	CRESTRON
	DM'RMC'SCALER'C
	BILTEGIA
	1841NEJ08934

	CAPTURADOR VIDEO HD BACK UP
	DIGITNOW!
	BR139-UK-A
	BILTEGIA
	B077YG3P4Z

	MICROFONO CUELLO CISNE BACKUP
	SHURE
	MX418/S
	BILTEGIA
	42406052269

	MICROFONO CUELLO CISNE BACKUP
	SHURE
	MX418/S
	BILTEGIA
	42406052269

	CONTROL REMOTO CAMARAS
	PANASONIC
	AW-RP120G
	BILTEGIA
	A9TBA0032  

	MONITOR IIYAMA
	IIYAMA
	PRO LITE XU2390HS-B1
	BILTEGIA
	11298JK200628



[bookmark: _Toc135818293]Bideo racka
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17626

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17648

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17541

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17517

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17481

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17600

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-CO-HD
	BIDEO RACKA
	1905JBH17525

	TARJETA DE ENTRADA DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-C
	BIDEO RACKA
	1905JBH04081

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-C
	BIDEO RACKA
	1905JBH02426

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-C
	BIDEO RACKA
	1905JBH02421

	TARJETA 2 SALIDAS DM
	CRESTRON
	DMC-4KZ-C
	BIDEO RACKA
	1905JBH03849

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1852JBH04398

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1849JBH07736

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1849JBH07474

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH10148

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09876

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09769

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1852JBH04201

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1849JBH07710

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH10122

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1849JBH07404

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09767

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1852JBH04440

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1849JBH07923

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09777

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1852JBH04435

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09765

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09873

	TARJETA DE ENTRADA HDMI
	CRESTRON
	DMC-4KZ-HD
	BIDEO RACKA
	1906JBH09198

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	17377157

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	1905JBH00388

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	17377134

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	17377149

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	17377132

	MODULAR OUTPUT CARD
	CRESTRON
	DMC-HDO
	BIDEO RACKA
	1826JBH00438

	MATRIZ DM
	CRESTRON
	DM-MD-32X32-CPU-RPS
	BIDEO RACKA
	16851542

	UNIDAD PoE
	CRESTRON
	DM-PSU-16-PLUS
	BIDEO RACKA
	1837NEJ10458

	CARCASA PORTATARJETAS
	OPENGEAR
	OGX-FR
	BIDEO RACKA
	30119902041

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - SDI TO AUDIO
	BIDEO RACKA
	5506344

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - AUDIO TO SDI
	BIDEO RACKA
	5593801

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - AUDIO TO SDI
	BIDEO RACKA
	5590850

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - AUDIO TO SDI
	BIDEO RACKA
	5593811

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - AUDIO TO SDI
	BIDEO RACKA
	5593823

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - HDMI TO SDI
	BIDEO RACKA
	5420391

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - HDMI TO SDI
	BIDEO RACKA
	5420376

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - SDI TO HDMI
	BIDEO RACKA
	5283195

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - SDI TO HDMI
	BIDEO RACKA
	5283581

	TARJETA CONVERTIDORA
	BLACKMAGIC
	OPENGEAR CONVERTER - SYNC GENERATOR
	BIDEO RACKA
	5259341

	ELECTRONICA EFECTOS
	ANALOG WAY
	QMX150-H
	BIDEO RACKA
	FR0125

	CONTROL REMOTO
	CRESTRON
	RMC3
	BIDEO RACKA
	1849JBH15898 



[bookmark: _Toc135818294]Audio racka
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A1YCXLN

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A1YCXM8

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R2M

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A1YCXPU

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A1YCXLW

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A0124IZ

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R19

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R3C

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R1Y

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R1V

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R2K

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R2N

	DISTRIBUIDOR AUDIO
	EXTRON
	DA 6A
	AUDIO RACKA
	A212R2A



[bookmark: _Toc135818295]PCen racka
	DESKRIBAPENA
	MARKA
	MODELOA
	KOKAPENA
	SERIE-ZENBAKIA

	CAPTURADOR VIDEO HD 
	DIGITNOW!
	BR139-UK-A
	LEHENDAKARITZAKO PCaren RACKA
	B077YG3P4Z

	PC BACKUP DCN
	ASUS
	SFF I5-6400 2.7GHz LGA1151
	PCen RACKA
	UK3018FAI519950999

	PC PLENOS-VOTACIÓN
	AOPEN
	DE7400
	PCen RACKA
	92200078JEAH

	PC PRESIDENCIA HEMICICLO
	AOPEN
	DE7200
	PCen RACKA
	92200060JEBC

	PC CONTROL HEMICICLO
	AOPEN
	DE7400
	PCen RACKA
	92200070JEAH

	PC CONTROL PRENSA
	AOPEN
	DE7400
	PCen RACKA
	92200041JEAH

	PC CONTROL COMISIONES
	AOPEN
	DE7400
	PCen RACKA
	92200002JEAH

	CONMUTADOR DE DVI
	STARTECH
	SV431DD2DUA
	PCen RACKA
	ZG0811TH00011

	PC DCN HEMICICLO
	ASUS
	SFF I5-6400 2.7GHz LGA1151
	PCen RACKA
	UK4218PCI520861053

	PC DCN COMISIONES
	ASUS
	SFF I5-6400 2.7GHz LGA1151
	PCen RACKA
	UK4218PCI520861026

	PC DCN PRENSA
	ASUS
	SFF I5-6400 2.7GHz LGA1151
	PCen RACKA
	UK4218PCI520861052

	PC BACKUP VOTACIÓN
	AOPEN
	DE7400
	PCen RACKA
	92200080JEAH

	PC BACKUP CONTROL SALAS
	AOPEN
	DE7200
	PCen RACKA
	92200091JEBC





[bookmark: _Toc137809006]EZTABAIDA ETA BOZKETA SISTEMAKO EKIPOAK
Eztabaida eta bozketa sistema integrala osatzen duten ekipoak, lizitazio honetan zehar hornituko direnak, erabat babestuta egongo dira birjartzeko eta ordezteko bi urteko legezko bermeekin, Espainian indarrean dagoen araudiaren arabera beste edozein produktu edo zerbitzurentzat ezartzen den bezala.
Legezko bermeaz gain, saltzaile edo fabrikatzaile batzuek berme komertzial gehigarri bat eskain dezakete, babes gehigarria eskain dezakeena edo berme-aldia luza dezakeena. Hala ere, berme komertzial horiek ez diete eragiten, ezta mugatzen ere, kontsumitzaileak legezko bermearen pean dituen eskubideei.

[bookmark: _Toc137809007]ALDIBEREKO ITZULPEN SISTEMAKO EKIPOAK
Aldibereko itzulpenerako sistema integrala osatzen duten ekipoak, lizitazio honetan zehar hornituko direnak, erabat babestuta egongo dira birjartzeko eta ordezteko bi urteko legezko bermeekin, Espainian indarrean dagoen araudiaren arabera beste edozein produktu edo zerbitzurentzat ezartzen den bezala.
Legezko bermeaz gain, saltzaile edo fabrikatzaile batzuek berme komertzial gehigarri bat eskain dezakete, babes gehigarria eskain dezakeena edo berme-aldia luza dezakeena. Hala ere, berme komertzial horiek ez diete eragiten, ezta mugatzen ere, kontsumitzaileak legezko bermearen pean dituen eskubideei.
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