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II. ERANSKINA / ANEXO II

	Zatikatu beharreko obra unitateen zerrenda. Horietatik atera beharko dira prezio zatikatuak, eta adierazi beharko dira errendimenduak eta prezio arruntak.
	Listado de unidades de obra a descomponer. Se deberán extraer los precios descompuestos con indicación de los rendimientos y los precios simples.


ZATIKATU BEHARREKO OBRA UNITATEEN ZERRENDA / LISTADO DE UNIDADES DE OBRA A DESCOMPONER

	Ud
	Descripción

	M2
	Demolición de pavimento de hormigón de 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluido precorte. Incluso carga y transporte de material sobrante a zona de acopio o punto limpio. 



	M2
	Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, carga y transporte de material sobrante a acopio intermedio o lugar de empleo, barrido y limpieza. 



	ML
	Suministro y colocación de bordillo de hormigón de 25 x 20 cm, en rectas y curvas, incluso bordillo rebajado en pasos de peatones y zonas de pasos de vehículos, incluso colocación, toma de juntas, biselado de arista de 2x2 cm, hormigón de asiento y rejunteo, según planos de detalle, incluso excavación totalmente colocado. 



	M2
	Suministro y colocación de losas Granicem de PVT o equivalente, fabricadas en su capa de rodadura con hormigón de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales. Dicha capa está hidrofugada en su totalidad y no es inferior a 1,5 cm. Acabadas superficialmente con bujarda mecánica y con tratamientos finales mediante sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad. Colocada a matajunta con mortero de cemento 1:6 en masa, consistencia plástica, sobre solera de hormigón, niveladas con maza de caucho, incluso p.p. de líneas de color negro Mica, rebajes, cortes, ingletes, juntas de dilatación, humectación, enlechado y limpieza, medios auxiliares, totalmente terminado. 



	M2
	Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con mallazo 15x15x6 mm en viales, incluso rebajes para colocación de cenefas, preparación de superficie de asiento, encofrado, vertido, y vibrado y p.p. de junta de dilatación.



	ML
	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores h= 15 cm, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. incluso recibido a saneamiento. 



	M2
	Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, con fibras de polipropileno, para reducir fisuras y aumentar la resistencia, añadidos en planta, i/encofrado, vertido colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, con tratamiento superficial semi-pulido y raspado-barrido con cepillo de púas de plástico según indicaciones de la DF, en color azul en toda su masa, con árido de cuarzo superficial, p.p. de tratamiento de pendientes, corte, sellado de juntascon masilla de poliuretano en colorr, y aserrado de las mismas. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Superficie fratasada y aplicación de micromortero en color. 



	UD
	Hidrociclón de limpieza de hasta 20 l/seg. de caudal máximo Downstream Defender 1200 de URGARBI incluso suministro del aparato a pie de obra, ejecución de arqueta completa, instalación del aparato y parte proporcional de tubo de alivio a arroyo.



	ML
	Zanja para servicios, bajo acera, en zona urbanizada, en cualquier tipo de terreno hasta una profundidad de 1,5 m, incluso corte y demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en caso necesario, hormigón de limpieza, cama y protección de arena, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 



	M2
	Señalización de símbolos, cebreados, bandas de paradas y líneas de paso de peatones, con pintura blanca reflexiva de dos componentes, a base de resinas acrílicas termoplásticas y esferas reflectantes, incluso premarcaje, limpieza y barrido previo, señalización y protecciones. 
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