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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es regular las prescripciones técnicas que regirán el SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE AULA PARA CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

El suministro del mobiliario incluirá todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la total instalación de los elementos que se describen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): transporte, acceso a los centros, desembalaje, montaje, limpieza y retirada de embalajes y restos de materiales.

La licitación se divide en 6 lotes, considerando que con ello se garantiza la uniformidad y homogeneidad del producto final, así como una mejor supervisión por parte del Departamento de Educación.

En el Anexo IV se detallan los centros en los que se realizará el suministro, entrega e instalación.

El área de equipamiento del Servicio de Régimen Interior de la Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías del Departamento de Educación (en adelante Servicio de Equipamiento) gestionará el objeto del contrato a través del personal de las Delegaciones Territoriales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 


2.- ÁMBITO

El ámbito territorial en el que se llevará a cabo el suministro, entrega e instalación del mobiliario abarcará a los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (en el Anexo IV se detalla la relación de centros y el mobiliairo a suministrar a cada uno de ellos).

Se establecen 6 lotes, al objeto de salvaguardar la uniformidad y homogeneidad del producto final, considerando que, la gestión del suministro a llevar a cabo, así como la supervisión previa a la entrega del mismo, aconsejan que se hagan con la misma empresa adjudicataria.


3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Los productos de los distintos lotes en los que se divide el expediente se encuentran descritos en el presente pliego.

b) Las empresas interesadas podrán presentarse a uno, varios o a la totalidad de los lotes.

c) Todos los productos deberán ir embalados de forma que queden perfectamente protegidos durante la entrega y hasta su instalación.

d) El producto será colocado, montado e instalado en los centros de destino que se indiquen en el contrato y, a su vez, dentro del centro, en el lugar que indique el responsable del mismo. Para ello será necesario contactar con el centro antes de realizar la entrega, y concretar con la persona responsable del mismo la hora y fecha de entrega del material. 

e) En caso de que la empresa adjudicada se presente sin previo aviso en el centro, la empresa adjudicataria se hará responsable de almacenar el producto hasta que el centro se lo comunique. La instalación del mobiliario será siempre a cargo de la empresa adjudicataria.
 
f) El PPT define las características particulares del mobiliario de aula que desea adquirir la Administración, estableciendo a su vez la correspondiente tolerancia dimensional aplicable a cada código. 

Además, se deberán cumplir las siguientes especificaciones relativas a seguridad, ergonomía y garantía:
3.1.- SEGURIDAD
Los muebles deben ser seguros.
Por lo que respecta a los acabados de las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario:
a) Los bordes / soldadura deben de ser redondeados, sin aristas ni cantos vivos que puedan clavarse en el usuario o engancharse en su ropa.
b) No deben existir tornillos o salientes que puedan clavarse en el usuario o engancharse en su ropa.
3.2.- ERGONOMÍA
a) El alumnado debe disponer de suficiente espacio para trabajar.
b) La superficie del asiento no debe disponer de relieves demasiado marcados y el borde delantero debe de ser redondeado.
c) El respaldo debe de ser de sección horizontal algo cóncava y la vertical plana o suavemente convexa, resultando al borde inferior redondeado para evitar que se clave en la espalda.
d) La silla, por su morfología, debe permitir cierto nivel de apilamiento para facilitar su almacenaje.


e) La persona usuaria debe disponer de suficiente espacio para trabajar. 
f) El diseño debe favorecer la existencia de suficiente espacio para entrar y salir con comodidad del puesto, quedando suficiente espacio para que rodillas y piernas, se acomoden correctamente.

3.3.- GARANTÍA
El plazo de garantía sobre la totalidad del mobiliario objeto de este contrato será de TRES años, computándose dicho plazo desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de recepción del suministro e instala


4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1.- Condiciones generales

El precio de adjudicación incluirá todos los costes necesarios para la instalación y montaje de los distintos elementos y serán asumidos por la empresa adjudicataria.

A modo simplemente enunciativo, se recogen lo diferentes costes y actuaciones que serán asumidos por el adjudicatario:

a) El coste de transporte del material a los diferentes centros, así como de los gastos ocasionados en los casos de retirada de elementos defectuosos.
b) El coste de los embalajes.
c) Las tareas de carga y descarga.
d) Montaje de los elementos, en su caso.
e) La retirada de todo el material de transporte, embalaje y restos de materiales que se puedan generar durante su instalación, dejando limpio el espacio donde se ubique el mobiliario.

4.2.- Suministro de conteras para los pupitres

La experiencia ha demostrado que, con el uso continuado de los pupitres, así como el mero transcurso del tiempo, las conteras en las que se fijan las patas de los pupitres se va desprendiendo y es preciso volver a colocar otras que las sustituyan. Es por ello que se considera imprescindible tener un stock de conteras que permita sus sustitución inmediata en aquellos casos en que se precise, estimándose su cantidad en el 10% del total de patas o conteras que conforman cada uno de los lotes afectados (lotes 1 y 2).










FICHAS TÉCNICAS


LOTE 1
PUPITRES AULA COLABORATIVA
TALLA 6


	
PUPITRE AULA COLABORATIVA APILABLE TALLA 6
	CÓDIGO
5329




[bookmark: _Hlk183424610]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Pupitre unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller.

[image: ]El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

     Las mesas deberán ser apilables.


1.- DIMENSIONES:

Longitud de la tapa (mm)   		700
Anchura de la tapa (mm)    		500
Espesor de la tapa (mm)     	mínimo 17mm
Altura total de la mesa (mm)   	760 / Talla 6

Color de las conteras:		NEGRO

TALLA 6 conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.


2.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa).
 
2.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor mínimo de 1,5mm. La superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal de la estructura será de 30mm.

El recubrimiento de las partes metálicas de la estructura se hará con pintura epoxy blanco microtexturado RAL 9010.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética.

2.2.- TAPA

Tablero laminado de CDF, formado por fibras de densidad compacta, con cantos redondeados. Espesor de tablero mínimo de 17mm. Sin aristas vivas.

Color de la tapa: blanco


3.- NORMAS UNE

El pupitre estará fabricado con el pleno cumplimiento de la norma UNE-EN 1729-1 y 1729-2 de conformidad con su última versión.

Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.


4.- ACCESORIOS:

Se deberá suministrar copnteras para sustituir a las que se van desprendiendo por el uso y el transcurso del tiempo y cuya cantidad se determina en el PPT. El coste de las mismas está incluido en el precio de los pupitres.

Instalación y montaje en el centro incluida.







FICHAS TÉCNICAS


LOTE 2
PUPITRE COMBINABLE AULA COLABORATIVA APILABLE TALLAS 5 Y 6


	



PUPITRE COMBINABLE AULA COLABORATIVA APILABLE 
	CÓDIGO
T5 – 5335
T6 - 5336




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Pupitre unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller.

[image: ][image: ]
[image: ]

Ejemplos de combinaciones posibles.


El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán permitir múltiples combinaciones en su disposición al objeto de facilitar el trabajo colaborativo del alumnado formando superficies de trabajo mayores, tal y como se recoge a modo ilustrativo en las imágenes superiores.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por dos de los lados del pupitre.

Las mesas deberán ser apilables.


1.- DIMENSIONES:


	
	T5
	T6

	LONGITUD TAPA cm
	69
	69

	ANCHURA TAPA cm
	58
	58

	ALTURA TOTAL cm
	710
	760

	ESPESOR TAPA mm
	Entre 17 y 20 mm




Color de las conteras: NEGRO

TALLAS 5 y 6 conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.


2.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura), a la cual se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa).
 
2.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, con un espesor mínimo de 1,5mm. La superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 2394.

El diámetro nominal de la estructura será de 30mm.

El recubrimiento de las partes metálicas de la estructura se hará con pintura epoxy blanco microtexturado RAL 9010.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética.

2.2.- TAPA

Tablero laminado de CDF, formado por fibras de densidad compacta, con cantos redondeados. Espesor de tablero mínimo de 17mm. Sin aristas vivas.

Color de la tapa: blanco


3.- NORMAS UNE

El pupitre estará fabricado con el pleno cumplimiento de la norma UNE-EN 1729-1 y 1729-2 de conformidad con su última versión.

Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.



4.- ACCESORIOS:

Se deberá suministrar copnteras para sustituir a las que se van desprendiendo por el uso y el transcurso del tiempo y cuya cantidad se determina en el PPT. El coste de las mismas está incluido en el precio de los pupitres.


Instalación y montaje en el centro incluida.




FICHAS TÉCNICAS


LOTE 3
MESA GRUPAL COLABORATIVA PARA
AULA / PLEGABLE
TALLAS 2, 3, 4, 5 Y 6


	MESA GRUPAL COLABORATIVA PARA AULA / PLEGABLE
	CÓDIGO
T2 – 5330
T3 – 5331
T4 – 5332
T5 – 5333
T6 – 5334



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Mesa para trabajo en grupo rectangular y abatible en 90º del suelo con ruedas que permite agrupar fácilmente las mesas ocupando poco espacio, destinadas al trabajo de los escolares en las áreas educacionales polivalentes.
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1.- GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras y salientes. 

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de trabajo.
 
Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro los lados de la mesa. 

Deberá tener ruedas con freno que permitan su fácil movimiento. 


2.- CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm)

La mesa deberá ajustarse a la normativa europea UNE EN -1729-1, de acuerdo con las medidas y tolerancias que se establecen:
[bookmark: _Hlk184643131] 
	[bookmark: _Hlk184641936]
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	LONGITUD TAPA
	140
	140
	150
	150
	150

	ANCHURA TAPA
	70
	70
	80
	80
	80

	[bookmark: _Hlk184638971]ALTURA TOTAL
	530
	590
	640
	710
	760

	ESPESOR TAPA
	Entre 17 y 20 mm



Los elementos intermedios y las conteras serán de color negro.


3.- MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija rígidamente un bastidor y a este una superficie de trabajo (tapa).
 
3.1.- ESTRUCTURA

La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío, con un espesor mínimo de 1'5 mm, y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.
 
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante soldadura de tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte, no debiendo presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura de la mesa será en tubo cilíndrico de al menos 35 mm de diámetro al cual se suelda un travesaño de tubo rectangular de primera calidad estirado en frío de 50x20 mm y 1,5 mm de espesor nominal de pared.
Los extremos inferiores del tubo están rematados con una zapata de pletina metálica de 2,5 mm de espesor soldada.

· Materiales. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la tracción mínima de 33 Kg/mm2.

· Recubrimientos. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas 
epoxídicas (polvo epoxy), que se efectuará tras una serie de fases de 
desengrase por fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos, consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras (ASTEM 11.757 T). 
 
El color de la pintura epoxy será gris oscuro RAL 7015. 

3.2.- TAPA

a) TABLERO CONTRACHAPADO. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de espesor nominal de 1'2 mm, encoladas por aportación de capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 gr/m2 y presentadas de tal forma que se asegure una perfecta adhesión según UNE-EN-314-1.



b) TABLERO CABECEADO EN MACIZO. El aglomerado de la tapa tendrá una densidad mínima de 650 Kg/m3 y con espesor nominal de 16 mm, cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm, como mínimo, de fondo; todo ello cubierto por una capa de madera de 1 mm por cada una de las caras y, todo a su vez, por plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero contrachapado.


Las dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir, en cualquier caso, con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE-EN 323:1994, UNE 322:1994, UNE-EN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN120,1994.
 
Las tapas recubiertas, en cualquier caso, por laminados de estratificado y de color gris claro tipo BAIK PP2001, mate y de espesor de 1 mm y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado (decorativo o no decorativo), G (UNE 438-3 2005).
 
Periferia de la tapa: Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2 mm, como mínimo.
 
Respecto a las dimensiones de los tableros, sus tolerancias serán las permitidas por la norma UNE EN 1729-1.
 
RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.
 
3.3.- SISTEMA DE ABATIMIENTO
 
La mesa dispondrá de un sistema que permita abatir la tapa a 90º con el suelo. Este sistema dispondrá de un mecanismo de seguridad de tal manera que cuando se encuentre en la posición abatida a 90º con el suelo, los usuarios no lo puedan desbloquear accidentalmente. 

El sistema de abatimiento deberá evitar el atrapamiento de los dedos.
 


3.4. ENSAMBLAJE Y ACCESORIOS

 La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema tornillo-tuerca, (8 uds.), con tuerca metálica expansible embutida en la tapa de madera, M6 x 35 mm incorporando, entre ambos, elementos intermedios en las uniones hierro/madera, fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones internas. 

A la estructura se anclarán 4 ruedas antiestáticas, en evitación de posibles descargas, de 50mm de diámetro con freno. Las ruedas deberán tener doble banda de rodadura con núcleo de poliamida y banda de rodadura termoplástica. Capacidad de carga: 50kg por rueda.


Instalación y montaje en el centro incluida.






FICHAS TÉCNICAS


LOTE 4
SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE
TALLAS 2, 3, 4, 5 Y 6


	
SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE
	CÓDIGO
T2 – 5337
T3 – 5338
T4 – 5339
T5 – 5340
T6 – 5341




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
[image: ]
Silla unipersonal apilable para aula de secundaria/bachiller. 

Las sillas deberán estar fabricadas en un material resistente, duradero, que facilite su manejo por parte del alumnado y minimice el ruido en el aula. 

La forma debe ser ergonómica respetando las formas anatómicas.



1. DIMENSIONES en mm:


	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	ALTURA SILLA
	540
	630
	690
	780
	840

	LONGITUD RESPALDO (mínima)
	230
	260
	270
	300
	330

	ALTURA ASIENTO
	310
	350
	380
	430
	460

	ANCHURA ASIENTO
	280
	320
	340
	360
	380

	FONDO ASIENTO
	270
	300
	340
	360
	420



LAS TALLAS lo serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 1729-1 para centros de enseñanza. Las tolerancias en las dimensiones serán las permitidas por la citada norma UNE-EN 1729-1.


2. ESTRUCTURA:

· Silla fabricada en polipropileno reforzado (PP).
· Respaldo: Inclinación de 100-105º y radio mínimo de 300 en la parte inferior del respaldo para la zona lumbar. 
· Asiento: bordes redondeados.
· Patas posteriores inclinadas con efecto antivuelco.
· Color AZUL para las tallas T2, T3, T4 Y T5 

· Color GRIS ANTRACITA para la talla T6 








FICHAS TÉCNICAS


LOTE 5
SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA


	
SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULAS
	CÓDIGO
4852



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- DESCRIPCIÓN

Respaldo alto giratorio.
Mecanismo sincronizado con regulador lateral de la tensión.
Parada multiposicional y antirretorno.
Brazos regulables.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Tapizado en tejido ignifugo M1.

1.1.- ESTRUCTURA
El asiento dispondrá de un soporte inferior deslizante de poliamida con 30% de fibra de vidrio y superior de polipropileno, el acolchado del asiento deberá estar formado por espuma de poliéster de alta recuperación, además la tapicería será M1, con más de 90.000 ciclos de resistencia a la abrasión.
El respaldo se compondrá de un armazón metálico interior de tubo de acero de diámetro 22 mm. El apoyo lumbar del respaldo deberá ser independiente, regulable en altura y estará fabricado en polipropileno con espuma y acolchado de espuma en poliuretano base poliéster inyectada.
Los reposa-brazos contarán con un sobrebrazo de poliuretano flexible para no dañar los muebles y hacerlo más agradable al tacto.
El mecanismo será sincronizado con una carcasa de aluminio y acero, y manetas de poliamida con fibra de vidrio. 
La base será de cinco radios y fabricada en aluminio.
Las ruedas serán de 65 mm, especiales para suelos duros (rodadura blanda).

1.1. Regulaciones y movimientos.

Sistema de regulación de altura del asiento mediante resorte de gas a presión con giro completo alrededor de eje vertical sobre rodamiento axial de bolas.
Mecanismo de movimiento sincronizado de asiento y respaldo en proporción de 1º/2,6º con parada multiposicional. Regulación de la tensión de basculación de acuerdo con el peso de cada usuario (rango entre 45 y 120 kg) con accionamiento lateral. Dispondrá de un sistema de seguridad antigolpeo (antirretorno) que impedirá un movimiento brusco del respaldo si se desbloquea accidentalmente la maneta del mecanismo sincronizado.
El apoyo lumbar será independiente y regulable en altura mediante pieza anatómica articulada que se adaptará a las características antropométricas del usuario.
Deberá disponer de un mecanismo de regulación de profundidad del asiento mediante sistema de asiento deslizante, para adaptar dicha dimensión a las características antropométricas del usuario.
Los reposa-brazos serán 4GL, regulables en altura, anchura, orientables hacia el teclado y se podrán deslizar hacia atrás para permitir acercase al plano de trabajo.
Todos estos elementos regulables serán accesibles desde la posición natural de sentado, lo que permitirá al usuario una cómoda y rápida adaptación a cualquier tipo de mesa o mostrador.

1.2. Calidad de los materiales 

1.2.1. Las tapicerías cumplirán:

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Comportamiento al uso

	Resistencia a la abrasión
	UNE-EN 12947-2:1999
	≥ 30000

	Comportamiento mecánico

	Resistencia al desgarro (método lengüeta)
	UNE-EN ISO 13937-4:2001
UNE-EN ISO 4674-1:2004
UNE-EN ISO 3377-2:2003
	
>35 N

	Comportamiento del color

	Resistencia del color a la luz
	UNE-EN ISO 105-B02/A1:2002/A1:2002
	≥ 5

	Resistencia del color al frote seco y húmedo
	UNE-EN ISO 105 –X12:2003
UNE-EN ISO 11640:199
	≥ 4


[bookmark: _Hlk200708001]
1.2.2. Procesos de pintura sobre el metal:

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-1:2002
	Sin alteración del recubrimiento.



1.2.3. Gomaespumas

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Determinación de la densidad (volumétrica) del material 
	UNE-EN ISO 845:2010
	Min. 30 kg/m3 Asiento
Min. 25 kg/m3 Respaldo
Min. 28 kg/m3 Apoyabrazos

	Determinación de la Resiliencia
	UNE EN-ISO 8307:2008
	>45%

	Deformación remanente al 50%
	UNE-EN ISO 1856:2001
	< 7 % Respaldo
< 6 % Apoyabrazos
< 5 % Asiento 




1.2.4.Tablero madera:

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Emisión formaldehídos
	UNE-EN ISO 13986:2006
	No perjudicial salud humana




1.2.5.Materiales plásticos:

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Reciclabilidad
	UNE-EN ISO 11469:2017
	Sin recubrimientos que dificulten reciclaje




1.3. Producto acabado:

	     Ensayo
	Norma
	Especificación

	Dimensiones 
	UNE-EN ISO 1335-1:2001
	UNE-EN ISO 1335-1:2001 

	Requisitos generales
	UNE-EN ISO 1335-2:2009
	UNE-EN ISO 1335-2:2009 

	Ensayos mecánicos
	UNE-EN ISO 1335-3:2009
	UNE-EN ISO 1335-3:2009




· La silla se entregará con un manual ilustrativo de uso y mantenimiento que explique al usuario final su correcta utilización y además se entregará en formato digital para visualizarlo en PVD. Dicho material deberá presentarse en la oferta.
· Con la documentación se entregará una ficha de fin de vida del producto, para su despiece y reciclabilidad, así como una ficha de reducción del impacto ambiental conseguido durante la vida del producto ofertado.

1.4. Ergonomía

La silla deberá estar diseñada bajo las recomendaciones y parámetros definidos en la norma ISO 9241-5:1998 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos. Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales, mediante Declaración Responsable del fabricante.
La forma del respaldo deberá facilitar la postura erguida y estable de la columna vertebral. El apoyo lumbar se podrá adaptar a la altura deseada con la espalda apoyada en el respaldo. El respaldo será flexible para conseguir una distribución del peso uniforme. 
El asiento deberá ser anatómico y deberá evitar presiones en el hueco poplíteo.
El mecanismo de regulación de la tensión del respaldo, será lateral para no tener que adoptar posturas incómodas al realizar dicha regulación.
La regulación del ángulo entre asiento y respaldo deberá favorecer actitudes dinámicas que facilitará que el usuario pueda moverse con libertad, pasando de una postura avanzada de trabajo a una postura de relax.
Los brazos serán regulables y estarán especialmente pensados para trabajos de PVD ya que permiten acercarse al teclado sin perder el apoyo de los antebrazos y de la espalda.
Todas las sillas de trabajo ofertadas deberán acompañar un informe de ergonomía redactado por el Instituto de Ergonomía Mapfre – INERMAP, Instituto de Biomecánica de Valencia – IBV, etc., en el que se deberán especificar datos relativos a:
· Adecuación dimensional: Determinación de las dimensiones de la silla de oficina, según la norma UNE-EN 1335-1.
· Resultados de las pruebas biomecánicas: 
· Análisis del uso del respaldo: El estudio deberá mostrar datos relativos al apoyo de la espalda del usuario en el respaldo de la silla.
· Análisis de las distribuciones de presiones: Deberá mostrar la relación de presiones del usuario sobre el asiento de la silla.
· Utilización de los reposabrazos: 
· Regulaciones de los mandos: El estudio deberá mostrar los datos relativos a la utilización de los mandos de los diferentes mecanismos de los que dispone la silla. Este manejo deberá ser de fácil acceso y utilización.
· Resultados de las pruebas de confort:
· Test de confort general.
· Test de molestias en partes del cuerpo.
· Test de juicios subjetivos sobre características del producto.








FICHAS TÉCNICAS


LOTE 6
CASILLEROS, ENCERADOS Y PERCHEROS


	
ARMARIO CASILLERO 12 COMPARTIMENTOS
	CÓDIGO
155




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


1.- DIMENSIONES:

Altura total (mm)	:  1.500 ±1
Anchura total (mm)	:  1.000 ±1
Profundidad (mm)	:     450 ±1


2.- CASILLERO

Tanto el armazón como las baldas y zócalo estarán construidos en tableros de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm. Constará de 12 compartimentos de las mismas dimensiones. 

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Todos sus elementos estructurales irán debidamente encolados.

Las uniones de los tableros aglomerados se realizarán por medio de espigas de 10 mm de diámetro.

El bajo de la estantería llevará un total de 4 niveladores.

2.1.- MATERIALES

Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de 19 mm en armazón, baldas y zócalo, la trasera será de 10 mm. 

Los tableros tendrán densidades mínimas de 650 kg/m3.

2.2.- RECUBRIMIENTOS

Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel melamínico imitación a madera de haya claro, lo más parecido posible a la referencia usada en el estratificado (K 7016 FINN BEECH UN) o idéntico. 

Los cantos irán recubiertos con PVC. imitación madera de haya claro de 1 mm de espesor.

En ninguna parte el aglomerado irá visto una vez montado el mueble.





Instalación en el centro incluida.


3.- NORMATIVA APLICABLE AL PRODUCTO ACABADO

La normativa mínima que debe cumplir el producto acabado es la UNE 11016:89, la UNE 11017:89 y la UNE 11023-2:92 (nivel mínimo 4).


4.- NORMATIVA APLICABLE A LOS MATERIALES

Las normas y especificaciones para cumplir por los materiales son los que se indican en las tablas A, B y G del ANEXO I según el caso apropiado.


	
	
ENCERADO PARA ROTULADOR
	CÓDIGO
830




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones aproximadas:
1.800 x 1200 mm
     Bastidor:   
Material de aluminio con cantoneras en las esquinas.
La anchura del bastidor será de 20 mm aproximado.
Tablero: 
Madera aglomerada, recubierta de lámina estratificada de color blanco, adecuada para escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca.
El encerado llevará en su parte inferior una bandeja de aluminio, siendo la anchura útil de 40 mm aproximadamente.
Colocación:   
Para su colocación en la pared, se suministran los tirafondos y tacos de plástico, así como unos ganchos especiales, que se sujetan sobre la pared, los cuales sujetan la parte superior del encerado.
 	Instalación en el centro incluida.
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PERCHERO
	CÓDIGO
2148




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.- DIMENSIONES:
Longitud total 1.024 mm
Anchura 150 mm
Espesor tablero 20 mm
Número de ganchos 8 

2.- PERCHA
Constituida por una base sólida de tablero contrachapado, a la cual se fijarán ocho ganchos o colgadores.
 
2.1 Tablero
Tablero construido en madera contrachapada, cubierto por su cara vista de laminado plástico de tipo G, de haya de superficie lisa y de un espesor de 1 mm y compensada por su otra cara con laminado del mismo tipo y espesor. La periferia de ésta será mecanizada de forma rectangular, con las esquinas redondeadas, con un radio de 10 mm. Las aristas del tablero se redondearán con un radio mínimo de 2 mm.
2.1.1 Materiales
El contrachapado está compuesto por 15 hojas de maderas nacionales de 1,2 mm. de espesor, encoladas por aportación de capas de Urea/Formol, con rendimientos mínimos de 180 g/m2 y prensadas a la presión suficiente, asegurando con ello una perfecta adhesión. Los laminados serán estratificados plásticos, obtenidos por alta presión y temperatura, de papeles impregnados de resina fenólicas y melamínicas.
2.1.2 Recubrimientos
 Los cantos del tablero serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.




2.2 Colgadores
Cada tabla incorporará ocho ganchos dispuestos en la mencionada tabla con distancia inferior entre ejes de un gancho de 64 mm e igual medida entre ganchos. Incorporará, a su vez, en los cantos verticales, macho y hembra para formar filas consistentes en macho de varilla de 6 mm de diámetro y 25 mm de longitud y colocada a 113 de la altura de la tabla de la percha.
2.2.1 Materiales
Los ganchos de colgar serán de varilla calibrada de diámetro 6 mm y recubierta electrolíticamente (cromado). Los ganchos de colgar.

Instalación en el centro incluida.












FICHAS TÉCNICAS


ANEXO  I
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS

ANEXO  II
REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO CENTROS ENSEÑANZA

ANEXO  III
REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO OFICINA




ANEXO 1: NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS

En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que ofertan.

	TABLA A:TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Densidad
	UNE EN 323
	UNE EN 312

	Contenido de humedad
	UNE EN 322
	

	Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad
	UNE EN 310
	

	Tracción perpendicular a las caras
	UNE EN 319
	

	Determinación del hinchazón y de la absorción de agua
	UNE EN 317
	

	Resistencia al arranque de tornillos
	UNE EN 320
	

	El tablero aglomerado de partículas siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc,) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas.



	TABLA B:REVESTIMIENTO MELAMINADO

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Resistencia al impacto
	UNE EN 14323
	UNE 11 023-1

	Resistencia al manchado
	
	

	Resistencia a la abrasión
	
	

	Resistencia al calor seco
	
	

	Solidez a la luz
	
	



	TABLA C: TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Densidad
	UNE EN 323
	UNE EN 622-5

	Contenido de humedad
	UNE EN 322
	

	Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad
	UNE EN 310
	

	Tracción perpendicular a las caras
	UNE EN 319
	

	Determinación del hinchazón y de la absorción de agua
	UNE EN 317
	

	Resistencia al arranque de tornillos
	UNE EN 320
	UNE EN 312

	El tablero de fibras siempre se encontrará, en el mueble, recubierto con cualquiera de sus terminaciones habituales (estratificación, cantos sintéticos, etc) pero no al aire ni bajo pintura, incluso en interiores o partes no vistas.




	TABLA D: TABLEROS CONTRACHAPADO

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Resistencia flexión/ Módulo elasticidad
	UNE EN 310
	Valores para clasificación s/n
UNE EN 636

	Calidad del encolado
	UNE EN 314-1
	UNE EN 314-2 Interior seco

	Emisión de formaldehído

	UNE EN 717-2
	Clase E1: ≤3,5mgCHOH/h.m2
Clase E2: >3,5mgCHOH/h.m2 a ≤8mgCHOH/h.m2

UNE EN 636



	TABLA E: LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN (ESTRATIFICADO)

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Adherencia recubrimiento/tablero
	24 h inmersión en agua 23 ºC+/- 2ºC
UNE 56842
	Desfibre del 100%

	Resistencia al rayado, a las manchas.
	UNE EN 438-2
	UNE 11022-1
UNE EN 438-3

	Solidez del color. Escala de azules índice mínimo 6
	UNE EN 438-2
	UNE EN 438-3

	Resistencia al impacto de una bola de acero de diámetro 42,8 mm. y 324g
	UNE EN 438-2
	UNE 11022-1

	Resistencia a la abrasión. 
	UNE EN 438-2
	Superior a los 350 ciclos



	TABLA F: LAMINADOS POLIESTER

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Adherencia recubrimiento/tablero
	24 h inmersión en agua 23 ºC+/- 2ºC
UNE 56842
	Desfibre del 100%

	Resistencia al rayado (número índice)
	UNE EN 438/2
	3/ UNE EN 438-3 (HGS)

	Resistencia a la abrasión (número ciclos para P.I. número de ciclos para (P.I.+P.F.)/2))
	UNE 53491
	80/UNE 53491-1 (Y)
8150/UNE 53491-1 (Y)


	Resistencia al impacto (número índice)
	UNE EN 438-2
	3/ UNE EN 438-3 (HGS)

	Resistencia al agrietamiento (valoración)
	UNE 53491
	5/UNE EN 438-3 (HGS)

	Resistencia al manchado: Grupo 1 y 2
Grupo 3 y 4
	UNE 53491
	5/UNE 53491-1 (Y)
4/UNE 53491-1 (Y)

	Resistencia a la luz ( valoración s/escala de azules)
	UNE 53491
	6/UNE 53491-1 (Y)




	TABLA G: CANTEADO DE TABLEROS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Canteado encolado del canto: Ensayo de choque térmico
	UNE 56843
	UNE 56843



	TABLA H: BARNIZADO/LACADO ( SOBRE MADERA O DERIVADOS)

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Dureza de la película
	UNE 48269
	H (sobre vidrio)


	Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico
	UNE EN 12720
	UNE 11022-1
Uso severo


	Resistencia superficial al calor seco
	UNE EN 12722
	Debe superar la especificación marcada por la norma UNE 11022-1 en superficie de trabajo de uso severo para una temperatura de 85º

	Resistencia superficial al daño mecánico: Impacto
	UNE  11019-6
	Debe superar la especificación marcada por la norma UNE 11022-1 en superficie de trabajo de uso severo

	Resistencia superficial al daño mecánico: Corte cruzado
	UNE  11019-6
	



	TABLA I: CHAPA DE ACERO

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Chapa de acero laminada de calidad mínima FePO3, de bajo contenido en carbono, no aleado, para embutición y conformación en frío.
	UNE EN 10130
	UNE EN 10130



	TABLA J: SOLDADURA

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Uniones soldadas por arcos de acero
	UNE EN ISO 5817
	UNE EN ISO 5817



	TABLA K: RECUBRIMIENTOS SOBRE METAL (interior)

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Dureza de la película
	UNE 48269
	2H

	Resistencia a los agentes químicos de uso doméstico
	UNE 48027
	UNE 48268

	Adherencia
	UNE EN ISO 2409
	Comprendida entre 95-100%
(nivel 1 de clasificación en la tabla incluida en la norma)




	TABLA K: RECUBRIMIENTOS SOBRE METAL (interior)

	
Resistencia al calor seco
	UNE 48033
	Transcurridas 24 horas desde la realización ensayo, no se admitirá ninguna alteración visible de la superficie.


	Flexibilidad
	UNE EN ISO 1519
	La película de pintura deberá soportar sin agrietamientos ni desprendimientos el doblado sobre un mandril de 4 mm. de diámetro

	Embutición
	UNE-EN ISO 1520
	6 mm sin cuartearse ni desprenderse.

	Impacto con bola de 12.5mm. y carga de 1kg: mínimo 500mm. ( directo)
	UNE EN ISO 6272-1
	UNE 89401-3

	Corrosión: Resistencia a la niebla salina 100 h (probeta rayada con punta de trazar hasta alcanzar el metal base)
	ASTM B117
	Sin aparición de pequeñas ampollas a más de 1.5 mm. de los trazos

	Solidez a la luz
	UNE EN ISO 4892-2
	Tras exposición de las muestras a una irradiación que produzca un contraste de la muestra nº 7 de la escala de azules de 4-5 según escala de grises, la muestra debe alcanzar una alteración máxima de 4 según escala de grises.




	TABLA L: RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Niquelado y cromado: Las superficies cromadas sufrirán una prueba por flexión y/o plegado a 180º. En el caso de tubo cromado, la prueba será la de aplastado.
	UNE EN ISO 1519
	Sin descascarillado

	Espesores mínimos: 

	
	Niquel:10 micras
Cromo:0.5 micras

	Ensayo de la gota de sulfato de cobre: 2 horas
	
	Sin cambio

	Ensayo de corrosión: Resistencia a la niebla salina
	UNE 56843
	Sin cambio



	TABLA M: PLÁSTICOS

	Serán suficientemente resistentes para soportar los ensayos de producto acabado




	TABLA N: HERRAJES

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Resistencia a la corrosión 24h
	UNE 112017
	UNE 56843



	TABLA O: VIDRIOS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Vidrio en el mueble
	UNE EN 14072
	Todos los componentes exteriores y verticales de vidrio, cuya superficie sea mínimo de 0,1 m2, en los que la dimensión sea superior o igual a 200 mm, y que presenten alguna parte a menos de 900 mm por encima del suelo, no deben romperse cuando se ensayan según la norma EN 14072, utilizando una altura de caída de 60 mm o deben romperse como se especifica en la norma EN 14072:2003, capítulo 7, C2 o C3.



	TABLA P: MADERA: CANTOS Y MARCOS PUERTAS

	ENSAYO
	NORMA
	ESPECIFICACIÓN

	Densidad (kg/m3)
	UNE 56 531
	 600

	Dureza Monin (mm-1)
	UNE 56 434
	 3






NOTA: SE DEBE UTILIZAR LA VERSIÓN EN VIGOR DE CADA NORMA



ANEXO II
REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO CENTROS ENSEÑANZA
 
1. MATERIALES 
 
TABLEROS DE PARTÍCULAS 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Densidad 
	UNE-EN 323 
	Valor informativo 

	Contenido de humedad 
	UNE-EN 322 
	UNE-EN 312:2010 

	Resistencia a la flexión 
	UNE-EN 310 
	UNE-EN 312:2010  
(TIPO P2) 

	Módulo de elasticidad en flexión 
	UNE-EN 310 
	

	Cohesión interna 
	UNE-EN 319 
	

	Resistencia al arranque de superficie 
	UNE-EN 311 
	

	Resistencia al arranque de tornillos 
	UNE-EN ISO 13446 
	Valor informativo 

	Contenido de formaldehído 
	UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 
	Clasificación E1  o equivalente 


 
TABLEROS DE FIBRAS 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Densidad 
	UNE-EN 323 
	Valor informativo 

	Contenido de humedad 
	UNE-EN 322 
	UNE-EN 622-1:2004 

	Resistencia a la flexión 
	UNE-EN 310 
	UNE-EN 622-5:2010 
(AMBIENTE SECO) 

	Módulo de elasticidad en flexión 
	UNE-EN 310 
	

	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras 
	UNE-EN 319 
	

	Hinchazón en espesor 24 horas 
	UNE-EN 317 
	

	Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje 
	UNE-EN 320 
	Valor informativo 

	Resistencia al arranque de superficie 
	UNE-EN 311 
	

	Contenido de formaldehído 
	UNE-EN 120 UNE-EN 717-2 
	Clasificación E1  o equivalente 


 
CHAPAS DE ACERO 
	Se admitirán las siguientes calidades de chapa: 

	Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04 según norma UNE-EN 10130 

	Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 según norma UNE-EN 10111 


Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010 
 
HERRAJES (GUÍAS CORREDERAS, CERRADURAS, BISAGRAS, etc) 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-2 
	Elementos vistos: 3 ciclos (1) 
Elementos ocultos: 2 ciclos (2)


(1)  Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos. 
(2)
Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos. 
  
TIRADORES 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la corrosión 
	UNE-EN ISO 9227 
	Tiradores: Sin oxidación tras 
24 h 

	Resistencia del Color a la Luz (únicamente para tiradores pintados y de plástico 
	UNE-EN ISO 16474-2 
	UNE 56875:2014V2  
Grado 4 a 5 (uso intenso) 


 
 




2. ACABADOS 
 
ESTRATIFICADOS DECORATIVOS ALTA PRESIÓN 
	 ENSAYO 
	
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia al manchado 
	
	UNE-EN 438-2 
	Grado no inferior a 4 

	Resistencia al calor seco 
	
	
	Grado no inferior a 4 

	Resistencia 	al 	impacto caída de bola 
	por 
	
	Altura de 60cm sin huella, y diámetro < 10 mm 

	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la abrasión 
	
	P. inicial ≥ 150 
P. medio≥ 350 


 
LAMINADOS DECORATIVOS. MELAMINAS 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia al manchado 
	UNE-EN 14323 
	Grado no inferior a 3 

	Resistencia a la abrasión 
	
	Clase 2 


 
PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 
	UNE-EN ISO 2409 
	Clasificación 0 

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-1 
	Sin alteración del recubrimiento 

	Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación 
	UNE-EN ISO 16474-3 
	24 h Lámparas UV-B 
Pérdida de brillo ≤ 25 % 
Cambio de color ≥ 4 (grises) 

	Inflamabilidad 
	UNE-EN 71-2 
 
	UNE-EN 71-2:2011 
+A1:2014 



PROCESO DE ENCOLADO 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Encolado de cantos 
	UNE 56875 
	Sin desencolado 

	Adhesión recubrimiento al soporte 
	UNE 56875 
	≥ 80% de arrastre de partículas del soporte(3) 

	
	UNE 56875 
	≥ 100% de arrastre de partículas del soporte(4) 


(3) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo 
(4) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo 
 
PROCESOS DE BARNIZADO/LACADO 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Dureza de la película 
	UNE 48269 
	≥ F 

	Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 
	UNE-EN ISO 2409 
	Clasificación ≤ 2 

	Inflamabilidad 
	UNE-EN 71-2 
 
	UNE-EN 71-2:2011 
+A1:2014 


 
 	 



ANEXO III
REQUISITOS DURABILIDAD MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO MOBILIARIO OFICINA
  
1. MATERIALES 
 
TABLEROS DE PARTÍCULAS 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Densidad 
	UNE-EN 323 
	Valor informativo 

	Contenido de humedad 
	UNE-EN 322 
	UNE-EN 312:2010 

	Resistencia a la flexión 
	UNE-EN 310 
	UNE-EN 312:2010  
(TIPO P2) 

	Módulo de elasticidad en flexión 
	UNE-EN 310 
	

	Cohesión interna 
	UNE-EN 319 
	

	Resistencia al arranque de superficie 
	UNE-EN 311 
	

	Resistencia al arranque de tornillos 
	UNE-EN ISO 13446 
	Valor informativo 

	Contenido de formaldehído 
	UNE-EN 120 
UNE-EN 717-2 
	Clasificación E1  o equivalente 


Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010 
 TABLEROS DE FIBRAS 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Densidad 
	UNE-EN 323 
	Valor informativo 

	Contenido de humedad 
	UNE-EN 322 
	UNE-EN 622-1:2004 

	Resistencia a la flexión 
	UNE-EN 310 
	UNE-EN 622-5:2010 
(AMBIENTE SECO) 

	Módulo de elasticidad en flexión 
	UNE-EN 310 
	

	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras 
	UNE-EN 319 
	

	Hinchazón en espesor 24 horas 
	UNE-EN 317 
	

	Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje 
	UNE-EN 320 
	Valor informativo 

	Resistencia al arranque de superficie 
	UNE-EN 311 
	

	Contenido de formaldehído 
	UNE-EN 120 
UNE-EN 717-2 
	Clasificación E1  o equivalente 


Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010 
 CHAPAS DE ACERO 
	 Se admitirán las siguientes calidades de chapa: 

	Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04 según norma UNE-EN 10130 

	Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 según norma UNE-EN 10111 


Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010 
 CERRADURAS 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN  

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-2 
	Elementos vistos: 3 ciclos(1) 
Elementos ocultos: 2 ciclos(2) 

	Propiedades mecánicas 
	UNE-EN 16014 
	UNE-EN 16014:2012 


Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008 
(1) Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos. 
(2) Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos 
  TIRADORES 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la corrosión 
	UNE-EN ISO 9227 
	Tiradores: Sin oxidación tras 
24 h 

	Resistencia del Color a la Luz (únicamente para tiradores pintados y de plástico 
	UNE-EN ISO 16474-2 
	UNE 56875:2014V2  
Grado 4 a 5 (uso intenso) 


  

HERRAJES (GUÍAS CORREDERAS, CERRADURAS, BISAGRAS, etc) 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-2 
	Elementos vistos: 3 ciclos (1) 
Elementos ocultos: 2 ciclos (2) 


(1)  Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos. 
(2)
Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos. 
  
PLÁSTICOS 
 SILLAS, MESAS, ARMARIOS y ARCHIVADORES 
	 ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Ensayo de envejecimiento acelerado 
	UNE-EN ISO 4892-2 
	(5) 
La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998 (6)  
≥4 según escala de grises (24 h de exposición con irradiancia de 50 W/m2)  


Especificación según UNE 89401-1:2008, UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008 
(5) Especificación aplicable únicamente para armarios, archivadores y mesas 
(6) Especificación aplicable únicamente para sillas 
 
 	 

 
2.- ACABADOS 
 
 2.1. LAMINADOS DECORATIVOS 
 2.1.1. SUPERFICIES HORIZONTALES DE TRABAJO – MESAS 
 2.1.1.1. LAMINADOS DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Resistencia al manchado 
	UNE-EN 438-2:2005 
	Grado no inferior a 4 

	Resistencia al calor seco 
	
	Grado no inferior a 4 

	Resistencia al impacto por caída de bola 
	
	Altura de 60 cm sin huella, y diámetro < 10 mm 

	Resistencia a la abrasión 
	
	P. inicial ≥ 150 
P. medio ≥ 350 

	Resistencia del color a la luz 
	
	UNE-EN 438-3:2005 
Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 
20105-A02:1998 

	Brillo 
	
	 20 


Especificación según UNE 89401-2:2008 
Se incluyen los estratificados y los tableros melamínicos de elevada resistencia a la abrasión 
 
2.1.1.2. TABLEROS DE PARTICULAS MELAMINIZADOS DE BAJA LICITACION 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Resistencia al manchado 
	UNE-EN 14323:2004 
	Grado no inferior a 3 

	Resistencia al impacto por caída de bola 
	
	Valor informativo 

	Resistencia a la abrasión 
	
	Clase 2 

	Resistencia del color a la luz 
	
	UNE-EN 14322:2004 
Grado 4 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105A02:1998 (grado 3 para los acabados metalizados y nacarados ) 

	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Brillo 
	
	 20 


Especificación según UNE 89401-2:2008 
 

2.1.2. OTRAS SUPERFICIES – ARMARIOS, ARCHIVADORES, MESAS y BIOMBOS 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Resistencia al manchado 
	UNE-EN 438-2:2005         
UNE-EN 14323:2004 
	Grado no inferior a 3 

	Resistencia a la abrasión 
	
	P. inicial  50                            
P. medio  150 

	Resistencia del color a la luz 
	
	UNE-EN 438-3:2005 
Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 
20105-A02:1998 
UNE-EN 14322:2004 
Grado 4 según la escala de grises de acuerdo a la Norma UNE-EN 20105A02:1998 (grado 3 para los acabados metalizados y nacarados ) 


Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2008 
 
 





2.2. PROCESOS DE PINTURA SOBRE METAL 
 2.2.1 MESAS, ARMARIOS Y ARCHIVADORES 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Dureza de la película. 
(PERSOZ) 
	UNE-EN ISO 1522:2007 
	Valor informativo 

	Resist. de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos de uso doméstico 
	UNE 48027:1980 
	Productos: agente de limpieza, agua destilada, infusión de café, infusión de té, zumo de frutas, refrescos de cola, etanol (sin desnaturalizar) al 48%. 
· Clasificación 5 (24 h) 
· Clasificación 4 (72 h) 

	Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 
	UNE-EN ISO 2409:2013 
	Clasificación 0 

	Caída de una masa 
	UNE-EN ISO 6272-
1:2012 
	Altura de caída 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte (9) 

	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Resistencia a la humedad 
	UNE-EN ISO 6270-
1:2002 
	Sin alteración del recubrimiento 

	Espesor de película 
	UNE-EN ISO 2808:2007 
	Espesor (e) mínimo para partes vistas: 
e  25 μm para pintura líquida  e  40 μm para pintura en polvo 

	Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación 
	UNE-EN ISO 16474-
3:2014 
	24 h. Lámparas UV-B 
Pérdida de brillo ≤ 25 % 
Cambio de color ≥ 4 (grises) 


Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008 
(8) aplicable únicamente a superficies horizontales, como por ejemplo estantes de armario 
 	 

2.3 PROCESOS DE BARNIZADO / LACADO 
 
	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACION 

	Dureza de la película. Método del lápiz 
	UNE 48269:1995 
	H(10) 
F(11) 

	Resist. al cambio brusco de temperatura, según el ciclo: 1 hora a 60ºC y 1 hora a –20ºC 
	Anexo A 
	20 ciclos (10) 
10 ciclos (11) 

	Resistencia superficial al daño mecánico. Impacto. 
	UNE 11019-6:1990 
	 4(10) 

	Brillo 
	UNE-EN ISO 
2813:2015 
	 20(10) 

	Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 
	UNE-EN ISO 
2409:2013 
	Clasificación  2 

	Resistencia al calor seco 
	UNE-EN 
12722:2009+A1:2014 
	A 85ºC ligero cambio de color y/o brillo (10) 

	Resistencia superficial a los líquidos fríos 
	UNE-EN 
12720:2009+A1:2014 
	(12) Té y café: especificación 5 
Etanol y solución amoniacal: 4 
Resto: especificación 3 
 (13) Etanol y solución amoniacal: 4 
Resto: especificación 3 


Especificación según UNE 89401-2:2008
 (10) Especificación aplicable para superficies horizontales de trabajo
 (11) Especificación aplicable para otras superficies
 (12) Especificación aplicable para superficies horizontales de trabajo, tiempo de aplicación 6h. No se aplica acetona.
 (13) Especificación aplicable para otras superficies, tiempo de aplicación 10 min. No se aplica acetona, café y té. 
 



2.4. PROCESO DE ENCOLADO
 
	  ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Encolado de cantos 
	UNE 56875:2014 V2 apt. 4.8.5 
	Sin desencolado 

	ENSAYO 
	NORMA 
	ESPECIFICACIÓN 

	Adhesión al soporte 
	UNE 56875:2014 V2 
apt. 4.7.2.3  
	>= 80% de arrastre de partículas del soporte(14) 

	
	UNE 56875:2014 V2 apt. 4.7.3.8 
	>= 100% de arrastre de partículas del soporte(15) 


Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008 
(14) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo 
(15) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo 
 


ANEXO IV
RELACIÓN DE CENTROS Y DETALLE DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR
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ANEXO IV / RELACIÓN DE CENTROS Y MOBILIARIO A SUMINISTRAR

	LOTE 1 – PUPITRE AULA COLABORATIVA T6

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	IES SALBURUA BHI:
     5329-Pupitre aula colaborativa T6
     
	
300
	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	IES MUSKIZ BHI
     5329-Pupitre aula colaborativa T6
	
216
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA






	LOTE 2 – PUPITRE ECLIPSE AULA COLABORATIVA

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	IES SALBURUA BHI:
     5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6
     
	
380

	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	CEIP ALDAIALDE HLHI:
     5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5
     
	
150
	C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ
Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483
	
ARABA

	CEIP ARRASATE HLHI:
     5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5

	
100
	ELKANO, 10  
20500-ARRASATE/MONDRAGON
	
GIPUZKOA

	CEIP LUZARO HLHI:
     5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5

	
25
	HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA)
20829-ITZIAR (DEBA)
	
GIPUZKOA

	CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI:
     5335-Pupitre eclipse aula colaborativa T5

	
200
	SANTIO ZEHARRA 4
20115-ASTIGARRAGA
	
GIPUZKOA

	IES ZUMAIA BHI
     5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6

	
300

	SAGARBIDE BIDEA, 3
20750-ZUMAIA.
	
GIPUZKOA

	IES ORIXE BHI
     5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6

	
525
	SANTA LUTZIA 16
20400-TOLOSA
	
GIPUZKOA

	IES ETXEBARRI BHI
     5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6

	
250
	c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI
	
BIZKAIA

	IES MUSKIZ BHI
     5336-Pupitre eclipse aula colaborativa T6
	
120
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA






	LOTE 3 – MESA GRUPAL COLABORATIVA

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	IES SALBURUA BHI:
     5334-Mesa grupal colaborativa T6
     
	
40
	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	CEIP ALDAIALDE HLHI:
     5330-Mesa grupal colaborativa T2
     5331-Mesa grupal colaborativa T3
     5332-Mesa grupal colaborativa T4
     5333-Mesa grupal colaborativa T5

	
55
36
42
22
	C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ
Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483
	
ARABA

	CEIP ARRASATE HLHI:
     5331-Mesa grupal colaborativa T3
     5332-Mesa grupal colaborativa T4
     5333-Mesa grupal colaborativa T5

	
12
12
12
	ELKANO, 10  
20500-ARRASATE/MONDRAGON
	
GIPUZKOA

	CEIP LUZARO HLHI:
     5331-Mesa grupal colaborativa T3
     5332-Mesa grupal colaborativa T4
     5333-Mesa grupal colaborativa T5

	
6
6
3
	HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA)
20829-ITZIAR (DEBA)
	
GIPUZKOA

	CEIP ZESTOA HLHI:
     5331-Mesa grupal colaborativa T3
     
	
18
	BIDE ZAHARRA, 1   
20740-ZESTONA
	
GIPUZKOA

	CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI:
     5332-Mesa grupal colaborativa T4
     5333-Mesa grupal colaborativa T5
	
24
24

	SANTIO ZEHARRA 4
20115-ASTIGARRAGA
	
GIPUZKOA

	IES ZUMAIA BHI
     5334-Mesa grupal colaborativa T6

	
36

	SAGARBIDE BIDEA, 3
20750-ZUMAIA.
	
GIPUZKOA

	IES ORIXE BHI
    5334-Mesa grupal colaborativa T6

	
63
	SANTA LUTZIA 16
20400-TOLOSA
	
GIPUZKOA

	IES MUSKIZ BHI:
    5334-Mesa grupal colaborativa T6

	
40
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA

	LOTE 4 – SILLA AULA COLABORATIVA APILABLE

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	IES SALBURUA BHI:
     5341-Silla aula colaborativa T6
     
	
700

	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	CEIP ALDAIALDE HLHI:
     5337-Silla aula colaborativa T2
     5338-Silla aula colaborativa T3
     5339-Silla aula colaborativa T4
     5340-Silla aula colaborativa T5
     5341-Silla aula colaborativa T6
	
334
140
150
370
25

	C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ
Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483
	
ARABA

	CEIP ARRASATE HLHI:
     5338-Silla aula colaborativa T3
     5339-Silla aula colaborativa T4
     5340-Silla aula colaborativa T5
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
50
50
150
50
	ELKANO, 10  
20500-ARRASATE/MONDRAGON
	
GIPUZKOA

	CEIP LUZARO HLHI:
     5338-Silla aula colaborativa T3
     5339-Silla aula colaborativa T4
     5340-Silla aula colaborativa T5

	
25
25
25
	HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA)
20829-ITZIAR (DEBA)
	
GIPUZKOA

	CEIP ZESTOA HLHI:
     5338-Silla aula colaborativa T3
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
75
75
	BIDE ZAHARRA, 1   
20740-ZESTONA
	
GIPUZKOA

	CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI:
     5339-Silla aula colaborativa T4
     5340-Silla aula colaborativa T5
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
100
250
16
	SANTIO ZEHARRA 4
20115-ASTIGARRAGA
	
GIPUZKOA

	[bookmark: _Hlk184987336]IES ZUMAIA BHI:
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
352
	SAGARBIDE BIDEA, 3
20750-ZUMAIA.
	
GIPUZKOA

	IES ORIXE BHI
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
625
	SANTA LUCIA, 16    
20400-TOLOSA.
	
GIPUZKOA

	[bookmark: _Hlk185249163]IES ETXEBARRI BHI:
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
350
	c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI
	
BIZKAIA

	IES MUSKIZ BHI:
     5341-Silla aula colaborativa T6

	
662
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA





	LOTE 5 – SILLÓN GIRATORIO DESPACHO Y AULA

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	IES SALBURUA BHI:
     4582-Sillón giratorio despacho y aula
     
	
30
	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	CEIP ARRASATE HLHI:
      4582-Sillón giratorio despacho y aula

	
6
	ELKANO, 10  
20500-ARRASATE/MONDRAGON
	
GIPUZKOA

	CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI:
     4582-Sillón giratorio despacho y aula

	
6
	SANTIO ZEHARRA 4
20115-ASTIGARRAGA
	
GIPUZKOA

	IES ZUMAIA BHI:
     4582-Sillón giratorio despacho y aula

	
6
	SAGARBIDE BIDEA, 3
20750-ZUMAIA.
	
GIPUZKOA

	IES ORIXE BHI
     4582-Sillón giratorio despacho y aula

	
6
	SANTA LUCIA, 16    
20400-TOLOSA.
	
GIPUZKOA

	IES ETXEBARRI BHI:
     4582-Sillón giratorio despacho y aula

	
22
	c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI
	
BIZKAIA

	IES MUSKIZ BHI:
     4582-Sillón giratorio despacho y aula 

	
54
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA







	LOTE 6 – CASILLEROS, ENCERADOS Y PERCHEROS

	MOBILIARIO Y CENTRO / ALMACÉN
	UNIDADES
	DIRECCIÓN
	TERRITORIO

	[bookmark: _Hlk185232488]IES SALBURUA BHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero

	
18
18
27

	C/ ALBA 2, Salburua, 01006-GASTEIZ
Contacto: Andrés, 945 187208 / 626 875798
	
ARABA

	CEIP ALDAIALDE HLHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero

	
18
5
12

	C/ OCÉANO ATLÁNTICO 22, 01010-GASTEIZ
Contacto: Jon, 945 198350 / 646 032483
	
ARABA

	CEIP ARRASATE HLHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero

	
14
11
40
	ELKANO, 10  
20500-ARRASATE/MONDRAGON
	
GIPUZKOA

	CEIP LUZARO HLHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero 

	
6
3
12
	HERRIKO ENPARANTZA, 1 (FRENTE A LA IGLESIA)
20829-ITZIAR (DEBA)
	
GIPUZKOA

	
CEIP ZESTOA HLHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero 

	
6
3
12
	BIDE ZAHARRA, 1   
20740-ZESTONA
	
GIPUZKOA




	CEIP ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA HLHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero 
	
24
12
48

	SANTIO ZEHARRA 4
20115-ASTIGARRAGA
	
GIPUZKOA

	IES ZUMAIA BHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero

	
24
12
48

	SAGARBIDE BIDEA, 3
20750-ZUMAIA.
	
GIPUZKOA

	IES ORIXE BHI
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero 
	
42
24
84

	SANTA LUCIA, 16    
20400-TOLOSA.
	
GIPUZKOA

	IES ETXEBARRI BHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     2148-Perchero 

	
4
26
	c/SANTA MARINA 21, 48450 ETXEBARRI
	
BIZKAIA

	IES MUSKIZ BHI:
     155-Armario casillero 12 compartimentos
     830-Encerado para rotulador
     2148-Perchero

	
33
30
94
	c/MAGDALENA 10, 48550 MUSKIZ
	
BIZKAIA
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