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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN CAMION DE CARGA TRASERA Y DE CAJA 14-16M3 MEDIANTE ALQUILER PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS POR GARBITANIA ZERO ZABOR S.L.
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[bookmark: _Toc20306895]1.- OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente contrato es el suministro mediante alquiler de un vehículo, de carga trasera y capacidad 14-16m3 para la recogida y transporte de residuos urbanos, según las condiciones que se definen en el presente pliego y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
[bookmark: _Toc20306896]2.- CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 
[bookmark: _Toc20306897]2.1. SEGURO 
El vehículo dispondrá de un seguro con franquicia que contemple: 
 Seguro Obligatorio 
 Responsabilidad Civil limitada (50 millones de Euros)
 Daños por incendios 
 Seguro de lunas 
 Robo 
 Defensa Civil 
 Fianzas 
 Seguro de ocupantes 
 Asistencia en carretera durante 24 horas al día 
 En caso de siniestro total se procederá a la restitución de un vehículo de similares características 
 Cobertura total de daños con franquicia. En la oferta se concretará la franquicia del seguro del vehículo, siendo 1.800 euros la franquicia máxima admisible.
[bookmark: _Toc20306898]2.2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
El servicio de mantenimiento cubrirá cualquier gasto de mantenimiento y reparaciones salvo aquellos derivados de la manipulación inadecuada por parte de Garbitania Zero Zabor S.L.
El mantenimiento cubrirá lo siguiente:
 Servicio de mantenimiento integral del vehículo. 
 Repuestos 
 Mano de Obra 
 Lubricantes 
 Cambio de neumáticos cuando el estado de los mismos no garantice las condiciones de seguridad de conducción del vehículo. 
	
 En caso de tener que pasar revisión en la Inspección Técnica de Vehículos en cualquiera de los supuestos (I.T.V.), deberá efectuarse por cuenta del adjudicatario, tanto el servicio como los gastos ocasionados con motivo de las mismas. 
 El servicio de mantenimiento ordinario del vehículo, deberá efectuarse con un tiempo máximo de 24 horas desde la entrada en talleres del vehículo. 
 Igualmente atenderá cualquier deficiencia o vicio oculto de los que se encuentre cubierto por la garantía del vehículo y equipamiento. 
 En caso de reparación con duración superior a 3 días se proveerá un vehículo de sustitución. 
[bookmark: _Toc20306899]2.3. KILOMETRAJE Y HORAS DE UTILIZACIÓN 
Se contratará un kilometraje anual de hasta 40.000km por cada vehículo. Se contratará una utilización de hasta 5.500 horas al año por vehículo.
[bookmark: _Toc20306900]2.4. FIANZA DE PARTE DE GARBITANIA ZERO ZABOR AL ADJUDICATARIO 
No procede. 
[bookmark: _Toc20306901]2.5. CONDICIONES DE ENTREGA 
El adjudicatario entregará el vehículo a Garbitania Zero Zabor S.L. en sus instalaciones (Polígono Lastaola, Hernani, Gipuzkoa) preparado para poder entrar en servicio, es decir, entre otros, limpio y con todas las funciones operativas. 
El vehículo será entregado en el momento mismo de la formalización del contrato y para su aceptación se realizarán las pruebas previstas en el 3.4. de este pliego.  
[bookmark: _Toc20306902]2.6. CONTROL DE EXPLOTACIÓN
El adjudicatario se compromete a dar debida cuenta a Garbitania Zero Zabor de la gestión de la explotación del vehículo contratado. 
[bookmark: _Toc20306903]3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO A OFERTAR EN ALQUILER 
[bookmark: _Toc20306904]3.1 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL VEHÍCULO
El vehículo tendrá una antigüedad máxima de cuatro años y la antigüedad ofertada se valorará de la manera en la que se establece en los pliegos administrativos. La capacidad neta interior de la caja del vehículo será de 14-16m3, aparte de la capacidad de la tolva. Contará con sistema de compactación. La caja posibilitará su apertura para que la descarga se pueda realizar mediante tailgate. Irá montada en chasis de dos ejes. 
El vehículo a suministrar será de cabina lo más baja posible para permitir el trabajo ergonómico de los operarios (altura máxima desde el piso exterior hasta el piso del lugar del conductor en modo circulación 1.240mm)
El vehículo a suministrar será de carga trasera, y su utilización principal será la recogida selectiva manual mediante bolseo o con cubos de las siguientes fracciones de residuos urbanos: 
 Materia orgánica de origen vegetal y animal, cocinada y sin cocinar
 Papel y cartón 
 Envases ligeros
 Fracción rechazo
 Plástico film
 Mezcla de plásticos duros 
El vehículo se utilizará para la recogida selectiva de cada fracción, previo lavado de la caja de carga y de los elementos en contacto con los residuos de la fracción anteriormente recogida. El vehículo deberá ser adecuado para esta utilización. 
El vehículo se utilizará para la recogida de residuos urbanos y asimilables tanto de origen doméstico como comercial e industrial. Además del bolseo manual, se utilizarán cubos de entre 10 y 40 litros de capacidad para la recogida domiciliaria. Se utilizarán asimismo contenedores de carga trasera normalizados de entre 60 y 1.100 litros para las recogidas comerciales e industriales. 
Además de lo que se vacíe dentro de la caja recolectora de dicho vehículo, se recogerán a diario los pañales, las compresas y similares. Consecuentemente, el vehículo debe estar equipado de un contenedor integrado en un lateral (en aquel donde exista mayor espacio), independiente de la caja recolectora. Este contenedor lo suministrará Garbitania a la empresa licitadora y esta última estará obligada a instalarlo antes de que se cumpla el plazo de entrega. La instalación de este contenedor será la adecuada para que el acceso, descarga y vaciado sean lo más cómodos posibles, siendo Garbitania la que tiene que dar la aceptación. 
[bookmark: _Hlk15652159]Seguidamente se detallan varias fotos de la instalación de dicho contenedor (en caso de duda se puede inspeccionar la caja y su instalación en las instalaciones de Garbitania):[image: ]
Las medidas necesarias para la instalación de este contenedor son: 
· A = anchura entre railes: 1.500mm
· H= altura desde la base de la caja del camión hasta la base de la caja: 1.040mm
· F= fondo desde el lateral de la caja hasta el tope del camión: 800mm
El vehículo deberá contar con dispositivo eleva contenedores integrado para que pueda realizar adecuadamente las funciones de vaciado en la caja de carga. El diseño básico del camión debe tener en cuenta las condiciones exigibles a un servicio de recogida de residuos, como son:
 Mínimas emisiones de ruido 
 Mínimas emisiones de gases de escape 
 Máxima maniobrabilidad 
 Óptima relación capacidad-dimensiones
 Óptima recogida de lixiviados 
 Cumplimiento de las condiciones impuestas por la legislación y normativa aplicables. 
[bookmark: _Toc20306905]3.2. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAJA RECOLECTORA DE CARGA TRASERA 
El equipo presentará condiciones adecuadas de seguridad, robustez, durabilidad, estanqueidad y limpieza. En los apartados A y B se especifican las características y equipamientos que debe tener el vehículo. Se deberán señalar las especificaciones del equipo que se presenta. Se marcan con el símbolo [*] las características mínimas exigidas obligatoriamente:
 Apartado A: Características
1. Modelo de caja 
2. Capacidad neta de la caja (14- 16m3) [*] 
3. Capacidad de la tolva de entrada (m3) 
4. Velocidad de procesamiento (m3/minuto)
5. Ciclo de la prensa (segundos)
6. Compactación (kg/m3) o relación de compactación (6 a 1) [*] 
7. Tiempo de recogida del peine por contenedor (segundos)
8. Selector de niveles de compactación programables (uno por fracción) [*] 
9. Tolva insonorizada. Sonometría según norma CE2000 y Certificado externo [*] 
10. Altura total del vehículo (m) 
11. Anchura total del vehículo (m)
12. Longitud total del vehículo (m) 
13. Altura de bolseo en la tolva con el borde de carga sin abatir (máximo 1600 mm desde el suelo) [*]
14. Espacio útil existente entre ejes para la colocación del contenedor para pañales. Las dimensiones mínimas serán las necesarias para la instalación de la caja descrita en el apartado 3.1. Para valorar la propuesta, se adjuntará un esquema acotado y fotos en el que se detalle la colocación de la caja descrita. También se deberán especificar las siguientes medidas: anchura libre entre ejes, profundidad libre desde el larguero del chasis hasta la barrera anticiclista, y altura libre entre el suelo y la caja compactadora. [*] 
15. Engrase automático centralizado para todos los puntos posibles de la caja y el elevador. 
16. Elevador de cubos y contenedores: elevador polivalente y sincronizado para contenedores de entre 60 y 390 litros según norma EN 840/1. También para contenedores de tapa plana de entre 500-1000 litros (norma EN 840/2). Contará con sistema de peine y de brazos de aprehensión (DIN a bulón macho). [*] 
17. La caja posibilitará su apertura para que la descarga se pueda realizar mediante tailgate. [*] 
Apartado B: Equipamiento de seguridad del vehículo
- El mecanismo de elevación debe estar equipado con válvulas de seguridad para la protección frente a la rotura de los tubos flexibles u otros dispositivos para evitar la bajada accidental. [*] 
- Cuadro de mandos en cabina, además de los exteriores. Se dotará de un conmutador de selección en la cabina para garantizar que sólo un control funcione a la vez. [*]
 - El mecanismo de elevación no debe poder operarse mientras el vehículo se desplaza y se debe asegurar en su posición de reposo. [*] 
- El vehículo contará con sistema “pack on the move” (permite seguir con la compactación en marcha)
- Todos los tubos y accesorios del sistema hidráulico deben diseñarse para una presión de rotura de al menos dos veces la presión de servicio y cuando estén situados a los lados del vehículo deben estar protegidos frente a una proyección de aceite debida a una ruptura repentina. Latiguillos de alta calidad, con un mínimo de doble malla en zonas curvas y cuádruple malla en zonas rectas. 
- Podrá sacudir el contenedor, en la fase de vaciado, de forma manual. 
- El grupo de elevación estará dimensionado para levantar contenedores, con toda seguridad, de 1.100 litros a plena carga con materia orgánica, con seguridades de aprehensión para que no se caigan los contenedores en la descarga ni en el sacudimiento. [*]
 - Dispondrá la cabina de un botón de paro de emergencia para desactivar el funcionamiento del equipo manteniendo todas las funciones de seguridad de marcha del vehículo. Cada botonera externa dispondrá asimismo de un pulsador de paro de emergencia. [*] 
- Botoneras de elevación de contenedores a ambos lados [*]
- Rampa y tolvas: 
o El sistema de prensa-tolva deberá ser adecuado para la descarga y tragado de residuos de papel-cartón, envases ligeros, materia orgánica y rechazo. [*] 
o Es deseable tapar la tolva con un techo o una cubierta para evitar la entrada de agua de lluvia y añadir agua al residuo recogido. 
- Mecanismo de compactación y placa eyectora: 
o Sistema de control en cabina de la presión aplicada a la placa compactadora-eyectora, con al menos 4 posiciones, una para cada tipo de recogida (papel-cartón, envases ligeros, materia orgánica y rechazo), de 8 fácil uso por parte del operario de recogida sin conocimientos de mecánica (conductor o peón) [*] 
o La presión de cada posición debe ser reprogramable. Se especificará el modo de selección por parte del operario (mediante pantalla de software, accionadores mecánicos, u otros) [*] 
o Se especificará la presión máxima de trabajo del sistema de compactación, así como las ratios de compactación esperables para papel-cartón, envases ligeros y fracción rechazo.
 o Placa eyectora pasante, que sobresalga, de modo que permita la total descarga de la caja y facilite operaciones de mantenimiento. [*] 
- Las juntas de estanqueidad cubrirán todo el perímetro de contacto entre caja y tailgate hasta la máxima altura. La caja asegurará la máxima estanqueidad mediante tapas ciegas, cierres u otros, de manera que se prevenga la salida de lixiviados al exterior. Contará con válvulas accionables de salida de lixiviados. [*]
- Bandeja o depósito de recogida de lixiviados, con cierre rápido o válvula de descarga, preferiblemente tanto en la parte delantera como en la trasera de la caja, fácilmente vaciables y limpiables. [*] 
- Contará con los faros giratorios destellantes de color ámbar exigidos por normativa, en la parte superior, visibles desde todos los ángulos y situados de manera que no deslumbren a los operarios. [*] 
- Contará con las bandas retrorreflectantes correspondientes, según normativa de aplicación. [*] 
- Avisador acústico si el camión se mueve con el portón trasero levantado. [*]
- Focos necesarios para trabajo nocturno: tolva, zona de manipulación de contenedores, etc. Iluminación mínima de 75 lux medidas a un metro por encima del nivel del suelo. [*] 
- Estriberas traseras a cada lado, plegables, con control de presencia y antideslizantes. Inhabilitación de marcha atrás con operario en estribera y limitación de velocidad a 30km/hora en la misma condición. El nivel de vibraciones se justificará con certificación de mediciones de entidad externa según RD 1311/2005. [*]
- Incorporarán sistemas de seguridad para: parada de emergencia, barreras materiales e inmateriales de seguridad, protección y señalización de partes móviles y aristas. 
- Mandos de control y pulsador timbre a ambos lados de la caja. 
- Las características higiénicas y estéticas de los vehículos serán buenas. Todos los espacios del equipo estarán debidamente pintados y protegidos frente a la corrosión. [*] 
- Seguridad y otros equipamientos: 
o Placa de Identidad, certificado CE cumpliendo la directiva 2006/42/CE (antes 98/37CEE) referente a la seguridad de las máquinas, certificado conforme a la norma EN 1501/2 y certificado de cumplimiento de la Directiva 2000/14/CEE sobre emisión de ruidos. [*] 
o Soporte para pala y escoba. [*]
o Cámara para visión parte trasera y TFT monitor de color en cabina. [*] 
o Regulador electrónico de chasis (suspensión)
o Protección homologada de ciclistas [*]
[bookmark: _Toc20306906]3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL CHASIS 
El autobastidor del vehículo tendrá las características adecuadas para alojar y transportar los elementos que se detallan en este condicionado, ajustándose a sus posibilidades de carga y dentro de ellas a las dimensiones más reducidas para facilitar la maniobra. Deberán satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a distribución de pesos por ejes, con un equipamiento de (se marcan con el símbolo [*] las características mínimas exigidas):
- Peso máximo permitido: 18 Tm [*] 
- Potencia mínima: 240CV [*]
[bookmark: _Hlk14856169]- Altura máxima de cabina, desde el piso exterior hasta el piso del lugar del conductor en modo circulación 1.240 mm [*] La altura ofertada se valorará de la manera en la que se establece en los pliegos administrativos.  
- De par elevado a bajas revoluciones, tal que admita una toma de fuerza, que suministre la potencia necesaria para el accionamiento de las bombas de la carrocería, al mínimo de revoluciones por minuto posible, manteniendo las prestaciones (tiempo de ciclos, prensado, engrase, etc.). Especificar la curva de par obtenido en función de las r.p.m. del motor. [*] 
- Toma de fuerza adecuada a las solicitaciones de la caja. En conexión constante, esto es, que no exija embragar y desembragar en cada punto. En coherencia con el punto anterior, el conjunto toma de fuerza bomba, deberá funcionar al menor número de r.p.m. posible. Se especificará la marca y el modelo de la toma de fuerza. [*] 
- Limitador de velocidad, regulado a la velocidad legal máxima. [*] 
- Sistema de suspensión que garantice la nivelación longitudinal del vehículo, tanto vacío como a plena carga. [*] 
- Suspensión neumática regulable en altura, al menos en el eje trasero del vehículo. [*]
- Tubo de escape vertical, protegido para impedir quemaduras en la piel de acuerdo con la Norma de aplicación vigente. 
- Cumplirá la normativa EURO 6 de emisiones, y preferiblemente el estándar EEV, lo que se deberá acreditar con las certificaciones correspondientes. 
- Caja de cambios automática. Se especificará la marca y modelo de la caja de cambios.
- Cabina corta con acceso y descenso ergonómicos. Se valorará la facilidad de acceso a ella.
- Dirección asistida. [*]
- Volante regulable en altura y distancia. [*]
- Climatizador o aire acondicionado. 
- Tres plazas homologadas en cabina con cinturones de seguridad. [*]
 - Retrovisores calefactados antivaho. Uno panorámico por puerta y uno adicional en el lado del copiloto, para control de rueda derecha. Regulables eléctricamente desde el interior, al menos el del lado del copiloto. Espejo panorámico delantero. 
- Elevalunas eléctricos. 
- Horómetro y cuentarrevoluciones, integrados en los cuadros de mando. [*] 
- Faros antiniebla. 
- Sistema contra bloqueos (ABS) [*] 
- Alarma sonora de freno de mano sin accionar al bajarse de la cabina. [*] 
- Dos extintores según normativa vigente, incluso soportes. [*] 
- Piso antideslizante y lavable. [*]
- Pintura antideslizamiento en aletas de puertas, si se precisa ese apoyo para acceder a cabina. [*] 
- Instalación “manos libres”, polivalente multimarca, integrada en salpicadero, para móvil con conexión inalámbrica.
- Radio CD reproductor básico y sistema de altavoces. 
- Depósito de combustible con llave. [*] 
- Cajón para las cadenas y otros elementos auxiliares. Dotación completa de herramientas (lámparas, gato, triángulos, etc.), así como calzos, rueda de repuesto y chalecos reflectantes. 
- Avisador acústico de marcha atrás, de potencia de pitido variable, según normativa de aplicación, incluido el interruptor para la cancelación. [*] 
- Parachoques preferiblemente metálicos.
- Instalación de un sistema de control de posicionamiento por GPS, y una unidad de control de recogidas que permita al equipo técnico de Garbitania Zero Zabor S.L. acceder a un programa informático para realizar el seguimiento del equipo. [*]  
- Engrase automático centralizado para todos los puntos posibles del chasis. 
[bookmark: _Toc20306907]3.4. DOCUMENTACIÓN, LIBROS DE INSTRUCCIONES, FORMACIÓN, INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIONES 
Se hará entrega de una copia en soporte digital y dos en papel del manual en castellano de uso y de mantenimiento del vehículo, que incluya el despiece de todos los elementos del vehículo, y planos de circuitos eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos.
El contenido estará de acuerdo con el apartado 6.5 de la Norma EN ISO 12100-2. Debe incluir el mantenimiento preventivo y el programa de mantenimiento y proporcionar información detallada del procedimiento de mantenimiento antes de la utilización, después de la utilización y periódico. Una sección específica de información de seguridad que cubra las precauciones de seguridad, las precauciones generales y las prácticas de seguridad para el mantenimiento. Deberá incluir igualmente la información sobre las exigencias mínimas de la formación del personal de mantenimiento. 
Servicio de mantenimiento: se especificará el alcance del servicio de mantenimiento, detallando la red de talleres oficiales autorizados, medios materiales y humanos, cualificación técnica del personal y su ubicación geográfica, así como la ubicación del almacén de repuestos. [*] 
Tal y como se ha mencionado, tras la entrega del vehículo la recepción del suministro se llevará a cabo en el plazo de 5 días después de realizar las pruebas sobre el funcionamiento general del equipo coincidiendo con la oferta presentada. [*] 
Si se superan las pruebas, Garbitania Zero Zabor recibirá el suministro y empezará entonces el periodo de alquiler. [*] 
Se aportará asimismo documentación de [*]:
- Mes y año del lanzamiento del modelo. 
- Declaración de Conformidad. 
- Marcado CE.
- Certificaciones de seguridad. 
- Certificación de entidad externa de ensayos de emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, según normativa de aplicación (Directiva 2000/14/CEE, RD 212/2000; Norma EN ISO 3744), que indique el nivel de potencia acústica máxima asegurada que se certifica.
 - Ficha técnica del vehículo. 
[bookmark: _GoBack]DILIGENCIAS.- El presente documento de Pliegos Técnicos fue aprobado por el consejo de Administración de GARBITANIA ZERO ZABOR S.L. en la reunión celebrada el 4 de octubre de 2019 
En Hernani, a 4 de octubre de 2019
Lastaola industrialdea 3, A12 eraikina – Ereñotzu Auzoa 20120 Hernani – 943 369609 – www.garbitania.eus
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