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1. [bookmark: _Toc93667925]Pleguaren xedea

Plegu honetan oinarrituta formalizatuko den kontratuaren xedea ondorengoa izango da: eskainitako zerbitzuak modu egokian burutzeko Garbitania Zero Zabor S.M.k beharrezko dituen ontzi desberdinen horniketa. 
2. [bookmark: _Toc93667926]Ontzien deskribapena
2.1. [bookmark: _Toc93667927]Ontzien ezaugarri orokorrak

1. 10 litroko ontzi marroiak biohondakin frakzioa biltzeko eta ordezkapenetarako ontzi hauen kirtenak.
2. 10 litroko ontzi grisak errefus frakzioa biltzeko.
3. 7 litroko ontzi grisak errefus frakzioa biltzeko.
4. 20 litroko ontzi marroiak biohondakin frakzioa biltzeko.
5. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 40 litroko ontzi grisak errefusa frakzioa biltzeko.
6. 40 litroko ontzi horiak, ontzi arinak frakzioa biltzaileak eskuz hustutzeko.
7. 40 litroko ontzi urdinak, papera-kartoia frakzioa biltzaileak eskuz hustutzeko.
8. 120 litroko edukiontzi horiak, ontzi arinak frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
9. 120 litroko edukiontzi urdinak, papera-kartoia frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
10. 120 litroko edukiontzi marroiak, biohondakin frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
11. 120 litroko edukiontzi grisak, errefusa frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
12. 240 litroko edukiontzi marroiak, biohondakin frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
13. 360 litroko edukiontzi horiak, ontzi arinak frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
14. 360 litroko edukiontzi urdinak, papera kartoia frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
15. 360 litroko edukiontzi grisak, errefusa frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
16. 360 litroko edukiontzi berdeak, frakzio inertea biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
17. 1.000 litroko tapa laudun edukiontzi horiak, ontzi arinak frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
18. 1.000 litroko tapa laudun edukiontzi urdinak, papera kartoia frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
19. 1.000 litroko tapa laudun edukiontzi grisak, errefusa frakzioa biltzeko. Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izatekoak.
20. 360 litroko edukiontzi berdeak, taparik eta ardatz nahiz gurpilik gabekoak; atez ateko bilketan biltzaileek egunero atzeko kargako kamioiarekin jaso ahal izatekoak
2.2. [bookmark: _Toc93667928]Lote bakoitzaren ezaugarriak 
Lote bakoitzeko ontzi eta edukiontziek ondorengo ezaugarriak bete beharko dituzte:
1. LOTEA
· 10 litroko ontzi marroiak biohondakin frakzioa biltzeko eta ordezkapenetarako ontzi hauen kirtenak
· Neurriak: Usurbil eta Hernaniko hondakinak jasotzeko zintzilikatzekoetan arazorik gabe erabiltzeko neurrikoak izan beharko dute ezinbestean.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Pareten lodiera: lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien pareten lodierak.
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa. Tapa bakoitza bere gorputzari montatuta etorriko da.
· Paretak zulorik gabekoak, lisoak eta itxiak.
· Tapa zulorik gabekoa edota zuloekin eta itxia.
· Oinarri laukia.
· Tapa eta oinarria marroi kolorekoa.
· Serigrafia pertsonalizatua kolore txurian eta Garbitaniak zehaztutako logotipoarekin.
· Ontzia heltzeko kirtena nahiz ordezkapenetarakoak plastiko oso erresistentearekin eginak izango dira, ergonomikoak eta taparen blokeorako sistemarekin. Polikarbonatozkoa edo material plastiko erresistenteagokoa izatea positiboki baloratuko da.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu kirtenen ezaugarri mekaniko, fisiko eta tekniko zehatzak.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.
· 10 litroko ontzi grisak errefus frakzioa biltzeko.
· Neurriak: Usurbilgo hondakinak jasotzeko zintzilikatzekoetan arazorik gabe erabiltzeko neurrikoak izan beharko dute ezinbestean.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Pareten lodiera: lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien pareten lodierak.
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa. Tapa bakoitza bere gorputzari montatuta etorriko da.
· Paretak zulorik gabekoak, lisoak eta itxiak.
· Tapa zulorik gabekoa eta itxia.
· Oinarri laukia.
· Tapa eta oinarria GRISA kolorekoa.
· Serigrafia pertsonalizatua kolore txurian eta Garbitaniak zehaztutako logotipoarekin.
· Ontzia heltzeko kirtena plastiko oso erresistentearekin egina izango da, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin. Polikarbonatozkoa edo material plastiko erresistenteagokoa izatea positiboki baloratuko da.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu kirtenen ezaugarri mekaniko, fisiko eta tekniko zehatzak.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.

· 7 litroko ontzi grisak errefus frakzioa biltzeko.
· Neurriak: Hernaniko hondakinak jasotzeko zintzilikatzekoetan arazorik gabe erabiltzeko neurrikoak izan beharko dute ezinbestean.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Pareten lodiera: lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien pareten lodierak.
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa. Tapa bakoitza bere gorputzari montatuta etorriko da.
· Paretak zulorik gabekoak, lisoak eta itxiak.
· Tapa zulorik gabekoa eta itxia.
· Oinarri laukia.
· Tapa eta oinarria GRISA kolorekoa.
· Serigrafia pertsonalizatua kolore txurian eta Garbitaniak zehaztutako logotipoarekin.
· Ontzia heltzeko kirtena plastiko oso erresistentearekin egina izango da, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin. Material plastiko erresistentea izatea positiboki baloratuko da.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu kirtenen ezaugarri mekaniko, fisiko eta tekniko zehatzak.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.

· 20 litroko ontzi marroiak biohondakin frakzioa biltzeko.
· Neurriak: Garbitaniako udalerrietako biohondakina jasotzeko arazorik gabe erabiltzeko neurrikoak izan beharko dute ezinbestean.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Pareten lodiera: lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien pareten lodierak.
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa. Tapa bakoitza bere gorputzari montatuta etorriko da.
· Paretak zulorik gabekoak, lisoak eta itxiak.
· Tapa zulorik gabekoa eta itxia.
· Oinarri laukia.
· Tapa eta oinarria marroi kolorekoa.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.

2. LOTEA
· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 40 litroko ontzi grisak 
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, elebazio sistema DIN normatibari dagokiona eta peinea refortzatuta, EN 840 normatibari dagokiona.
· Memoria teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· Tapa eta gorputza kolore berekoak: GRIS koloreko ontziak.
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa.
· Ontzia heltzeko kirtenaren ezaugarriak: plastiko erresistentea, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin. Horrez gain, tapak berak ere heldulekua izatea positiboki baloratuko da, kirtenak blokeatuta duenean helduleku honetatik jasota tapa ireki ez dadin.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.


3. LOTEA
· Eskuz jasotzeko 40 litroko ontzi horiak eta urdinak
· Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
· UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak.
· Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak. 
· Ontzi arinentzat horia
· Papera-kartoiarentzat urdina
· Tapa erraz desmontatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa.
· Ontzia heltzeko kirtenaren ezaugarriak: plastiko erresistentea, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin.
· Lizitatzaileak eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.

4. LOTEA
· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 120 litroko ontziak (ardatz eta gurpilik gabekoak)
· Ontziaren gorputza eta tapa dentsitate altuko injektatutako polietilenoz egina (PEHD) %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurri eta ezaugarriak.
· Ontziaren pisua gehienez 10Kg
· Estabilitate altua UV izpietara eta uraren eraginari. Tenperaturak -20 eta +60ºC artean iraun dezan.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak
· Erabilera errazteko heldulekua gorputzera integratuta.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, EN 840 normatiba betetzen duen elebazio sistema eta peine refortzatuta
· Txosten teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· CE marka eta sonoritate mailaren azalpena Europar Parlamentuko 2000/14/CE Direktibaren arabera.
· Positiboki baloratuko da edukiontziek sortutako zarata maila leuntzeko hobekuntza diseinua.
· Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak. 
· Ontzi arinentzat horia
· Papera-kartoiarentzat urdina
· Errefusarentzat grisa
· Biohondakinarentzat marroia

· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 240 litroko ontzi MARROIA (ardatz eta gurpilik gabekoa)
· Ontziaren gorputza eta tapa dentsitate altuko injektatutako polietilenoz egina (PEHD) %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurri eta ezaugarri teknikoak.
· Ontziaren pisua gehienez 14Kg
· Estabilitate altua UV izpietara eta uraren eraginari. Tenperaturak -20 eta +60ºC artean iraun dezan.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak
· Erabilera errazteko heldulekua gorputzera integratuta.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, EN 840 normatiba betetzen duen elebazio sistema eta peine refortzatuta
· Txosten teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· CE marka eta sonoritate mailaren azalpena Europar Parlamentuko 2000/14/CE Direktibaren arabera.
· Positiboki baloratuko da edukiontziek sortutako zarata maila leuntzeko hobekuntza diseinua.
· Tapa eta gorputza kolore berekoak. Kolorea: biohondakinarentzako MARROIA 

· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 360 litroko ontziak (ardatz eta gurpilik gabekoak)
· [bookmark: _Hlk528578172]Ontziaren gorputza eta tapa dentsitate altuko injektatutako polietilenoz egina (PEHD) %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurri eta ezaugarri teknikoak.
· Ontziaren pisua gehienez 20Kg
· Estabilitate altua UV izpietara eta uraren eraginari. Tenperaturak -20 eta +60ºC artean iraun dezan.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak
· Erabilera errazteko heldulekua gorputzera integratuta.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, EN 840 normatiba betetzen duen elebazio sistema eta peine refortzatuta
· Txosten teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· CE marka eta sonoritate mailaren azalpena Europar Parlamentuko 2000/14/CE Direktibaren arabera.
· Positiboki baloratuko da edukiontziek sortutako zarata maila leuntzeko hobekuntza diseinua.
· Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak. 
· Ontzi arinentzat horia.
· Papera-kartoiarentzat urdina.
· Errefusarentzat grisa.
· Inertearentzat berdea.

· Goian deskribatutako 120, 240 eta 360 litroko ontzien ardatzak eta gurpilak
· 200mm-ko diametroko 2 gurpil eta pp-zko llantak eta kautxo koberturadunak edo goma solidoa izan daitezke; ingurumen ikuspegitik bestelako material hobeak  eta erresistentzia berekoak ere onartuko dira. Hauek ardatzera heldu beharko dira: ardatza burdin galbanizatuzkoa izango da. Memoria teknikoan argi zehaztu beharko dira ezaugarri guztiak.



· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 1.000 litroko ontziak
· Tapa planoa.
· Ontziaren gorputza eta tapa dentsitate altuko injektatutako polietilenoz egina (PEHD) %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa.
· Gorputzaren pareten batazbesteko lodiera: gutxienez 5mm.-koa
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurri eta ezaugarri teknikoak.
· Ontziaren pisua gehienez 60Kg
· Estabilitate altua UV izpietara eta uraren eraginari. Tenperaturak -20 eta +60ºC artean iraun dezan.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak
· Erabilera errazteko heldulekua gorputzera integratuta.
· 200mm-ko diametroko 4 gurpil, 360ºko giratzearekin. Horietako bik freno sistema izango dute edukiontzia geldirik edukitzeko. Zati metalikoak burdin galbanizatuzkoak izango dira, korrosioari erresistenteak.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, EN 840 normatiba betetzen duen elebazio sistema eta peine refortzatuta
· Txosten teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· CE marka eta sonoritate mailaren azalpena Europar Parlamentuko 2000/14/CE Direktibaren arabera.
· Positiboki baloratuko da edukiontziek sortutako zarata maila leuntzeko hobekuntza diseinua.
· Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak. 
· Ontzi arinentzat horia
· Papera-kartoiarentzat urdina
· Errefusarentzat grisa

· Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko atez ateko bilketan erabiltzeko 360 litroko ontzi BERDEAREN gorputza (ardatz, gurpil eta TAPARIK GABEKOA)
· Ontziaren gorputza dentsitate altuko injektatutako polietilenoz egina (PEHD) %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzaileak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa.
· Lizitatzaileak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurri eta ezaugarri teknikoak.
· Ontziaren pisua gehienez 20Kg
· Estabilitate altua UV izpietara eta uraren eraginari. Tenperaturak -20 eta +60ºC artean iraun dezan.
· Ez toxikoa.
· Material astunik gabeko pigmentuak
· Erabilera errazteko heldulekua gorputzera integratuta.
· Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, EN 840 normatiba betetzen duen elebazio sistema eta peine refortzatuta
· Txosten teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.
· Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001
· Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001
· CE marka eta sonoritate mailaren azalpena Europar Parlamentuko 2000/14/CE Direktibaren arabera.
· Gorputza BERDE kolorekoa. 
· Positiboki baloratuko dira ontzi hauen bizitza luzatuko duten sistemak, kontuan hartuta bilketa ekipoak egiten duen eguneroko erabilera atez ateko bilketan.

· Goian deskribatutako 360 litroko ontzi berdearen ardatzak eta gurpilak, hosgabetze sistemarekin
· 200mm-ko diametroko 2 gurpil eta pp-zko llantak eta kautxo koberturadunak edo goma solidoa izan daitezke; ingurumen ikuspegitik bestelako material hobeak eta erresistentzia berekoak ere onartuko dira. Positiboki baloratuko dira gurpil nahiz ardatzek ateratako zarata leuntzeko sistemak. Gurpilak burdin galbanizatuzko ardatzera heldu beharko dira. Memoria teknikoan argi zehaztu beharko dira ezaugarri guztiak.
Lizitatzaileak lote honetan zehaztutako material bakoitzaren eredu bat aurkeztu beharko du eskala errealean baldintza teknikoen agiri honetan eskatzen den ontziarentzat, Garbitaniako bulegoan eredurik izan ezean. Muntatuta egon beharko du eta %100ean erabiltzeko moduan, Garbitaniako lantalde teknikoak beharrezkoak diren froga guztiak egiteko. Frogak amaitutakoan lizitatzaileek ereduak hartu ahalko dituzte.

3. [bookmark: _Toc93667929]Ontziak entregatzeko sistema.
Hornitzen diren ontzien garraioa kontratuaren prezioaren barne daude. Hortaz, erregaien prezioaren aldaketak (gora edo behera) ez du eraginik izango kontratuaren prezioan. 
Kontratistak Garbitania Zero Zabor S.M.ren egoitzan entregatuko ditu:
· Lastaola industrialdea 3. A-12 eraikina, Ereñotzu auzoa. Hernani 20120, Gipuzkoa.
Kontratistak entregatzen diren ontzi kopuruaren kontrola eraman beharko du eta baita hornitzeko dauden ontziena ere. Honekin lotuta, kontratistak akastun unitateak edo garraioan edo montatzerakoan urratu edo kaltetutakoak ordezkatu egin beharko ditu.
Garbitania Zero Zabor S.M.k erraztasunak emango dizkio kontratistari ontzien banaketa egiteko, baina berau izango da garraioaren antolaketaz eta koordinazioaz arduratuko dena.
Kontratistak behar diren baliabide guztiak jarri beharko ditu eskatutako ontziak operatibo entregatu ahal izateko. Ardatzak eta gurpilak muntatu gabe etor daitezke. 40 litroko ontzietan tapak muntatu gabe etor daitezke.
Kontratistak eskatutako ontziak entregatzen dituenean, Garbitaniako talde teknikoak aztertuko ditu eta ontzia egoera onean dagoela erabakiko du. Egoera ez dela egokia ondorioztatzen badu, ontzia ez da jasoko. 
Edonola ere, ontziak jaso ostean berme epearen barne aurrez ikusi ezin ziren akatsak detektatzen badira esleipendunak ordezkatu egin beharko ditu ontzi horiek Garbitaniarentzako inolako kosturik gabe. 
Ontziak entregatzen diren momentuan kontratistak garraioa aprobetxatu dezake Garbitaniak ezin erabili dauzkan puskatutako edukiontziak birziklatzera eramateko; zerbitzu hori proposatuz gero. Horretarako eskaintzetan 2 artxibo elektronikoan birziklatzera eramateko proposamena egingo da eta positiboki baloratuko da, baldintza administratiboetako pleguetan zehazten den moduan.


4. [bookmark: _Toc93667930]Entrega-epea

Ontzien eskaera beharren arabera egingo da kontratuak irauten duen urtetan zehar. Egun, lote bakoitzaren eskaera honelako maiztasunarekin egin izan da eta kontratuak irauten duen bitartean maiztasun honekin egitea aurreikusten da: 
· 7-10Lko ontziak eta hauen kirtenak: urtean behin edo bitan
· 20L-ko ontzi marroiak: urtean behin, behar izanez gero
· 40Lko ontzi grisak: urtean behin edo bitan
· 40Lko ontzi urdinak eta horiak: urtean behin edo bitan
· 120, 240, 360 eta 1000ko ontziak: urtean bitan edo hirutan
· 360ko ontzi berdeen gorputzak: urtean behin edo bitan
[bookmark: _Hlk530404449]Kontratistari Garbitaniak beharrezkoa duen eskaera egiten dion momentutik hasita, hark 5 lan egun izango ditu eskaera jasotakoaren konfirmazioa bidaltzeko. Horrekin batera entrega epea ere zehaztuko du, zeinak ezingo duen gainditu lizitatzaileak zertifikatutako epea. Entrega epe hauek puntuatu egingo dira baldintza administratiboetako pleguetan zehazten den moduan.

Hernanin, 2022ko urtarrilaren 26an
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[bookmark: _Hlk526411581]Lastaola industrialdea 3, A12 eraikina – Ereñotzu Auzoa 20120 Hernani – 943 369609 – www.garbitania.eus
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