
	UGAO-MIRABALLESKO
UDALA
(BIZKAIA)

	[image: Ayto Ugao.tif gris (1)]

	AYUNTAMIENTO DE 
UGAO-MIRABALLES
(BIZKAIA)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO Y OFICINA
DEL POLIDEPORTIVO DE EL JARO (UGAO-MIRABALLES) 
BO65-2026-00013








ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Alcaldía del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes
TRAMITACIÓN: Ordinaria / Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 70.487,42€ (58.254,07€.+ 12.233,35€ de IVA)
PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) meses
REDACTOR DEL PROYECTO: Aparejador Municipal
FECHA: 2 de noviembre del 2026


CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO
1.1. Objeto del Contrato y del Pliego
El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de “Reforma y ampliación del gimnasio y de la oficina del Polideportivo de El Jaro”, en el término municipal de Ugao-Miraballes, redactado por la Aparejadora Municipal. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) define las condiciones técnicas mínimas y las especificaciones de calidad para los materiales, la ejecución de las unidades de obra, las instalaciones y la gestión ambiental y de seguridad aplicables al contrato.
1.2. Justificación de la Necesidad y Conveniencia
El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes busca dar cumplimiento a su compromiso de legislatura y a las competencias locales en materia de promoción del deporte descritas en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (Ley 2/2016, Art. 17) y la Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, Art. 25). La justificación técnica de la ampliación radica en el drástico crecimiento del número de abonados en las salas de gimnasio, el cual ha aumentado de 125 abonados iniciales a cerca de 300 usuarios activos actuales. Con el fin de aliviar la saturación de las salas actuales, se plantea una redistribución interior integral del edificio que contempla la demolición de la actual zona de despachos y almacenes para ganar superficie de gimnasio que albergará nuevas máquinas de entrenamiento, al tiempo que se reubicará y construirá un nuevo despacho y un nuevo almacén exentos de la zona de ejercicio, con accesos independizados para garantizar su funcionalidad.
1.3. Presupuesto Base de Licitación
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) que actúa como límite de gasto máximo para el expediente asciende a la cifra total de 57.233,73 € (IVA incluido), desglosado de la siguiente manera según las mediciones y el presupuesto oficial de obra civil:
Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 39.747,32 €
Presupuesto Base de Licitación (Base Imponible): 47.300,60 € (que incluye un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial sobre el PEM).
Impuesto sobre el Valor Añadido (21% IVA): 9.993,13 €
1.5. Plazo de Ejecución y Planificación
El plazo máximo de ejecución para la totalidad de las obras es de dos (2) meses, que se computarán a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. La planificación temporal deberá coordinarse estrechamente con la Dirección de Obra y los responsables del Polideportivo El Jaro, priorizando las actividades más ruidosas o de mayor impacto estructural para momentos de baja afluencia, con el objetivo de minimizar cualquier interferencia con el uso público y deportivo ordinario de las instalaciones.
Reducción del plazo ofertado: De conformidad con lo establecido en la carátula de cláusulas administrativas, el plazo de ejecución de dos meses podrá ser reducido si así lo oferta la empresa licitadora en su proposición económica, sin que en ningún caso dicha reducción suponga incremento alguno sobre el coste presupuestado para el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.
Ampliación de Plazo y Prórrogas (Causas No Imputables): De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables (como fuerza mayor o demoras administrativas) y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido. El responsable del contrato emitirá un informe vinculante en el que determinará si el retraso producido está motivado o no por causas imputables al contratista.
Demora en la firma del Acta de Comprobación de Replanteo: La ejecución de las obras comenzará oficialmente al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, la cual deberá suscribirse en presencia del contratista en un plazo máximo de un mes desde la formalización administrativa del contrato. Si la Administración demorase injustificadamente la comprobación del replanteo dando lugar a la resolución del contrato de obras, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2% del precio de adjudicación, IVA excluido.
Suspensión de la Iniciación de Obras: Si por razones excepcionales o disponibilidad técnica del polideportivo se suspendiese el inicio de las obras por un plazo superior a cuatro (4) meses por parte de la Administración, dicha circunstancia constituirá causa de resolución contractual. En tal caso, el contratista tendrá derecho a percibir una indemnización del 3% del precio de adjudicación, con exclusión del IVA. Asimismo, si las obras se suspendieran una vez iniciadas por un plazo acumulado superior a ocho (8) meses por causa imputable al Ayuntamiento, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6% del precio de adjudicación de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.


CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE OBRA
En este apartado se describen sistemáticamente las calidades, prescripciones de colocación y características de los materiales y sistemas de construcción de cada uno de los capítulos contenidos en el presupuesto de obra civil. El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de estas partidas respetando estrictamente los códigos del cuadro de precios y mediciones.
Capítulo 1: Demoliciones y Trabajos Previos
Incluye los desmontajes y demoliciones de la tabiquería de los antiguos despachos y elementos existentes, con recuperación de los falsos techos aprovechables y limpieza minuciosa de soportes.
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	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E01DET060
	Demolición de falsos techos desmontables de fibra, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material, apilado y traslado a pie de carga.
	m²
	66,000
	14,58
	962,28

	E01DIC130
	Desmontaje de tubo de extracción visto de salida de humos o ventilación, de hasta 5 m de altura por medios manuales.
	m
	25,000
	15,44
	386,00

	E01DIC120
	Desmontaje de rejillas de ventilación por medios manuales, limpieza y traslado a pie de carga.
	u
	4,000
	70,60
	282,40

	E01DIE020
	Desmontado manual de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un local de 100 m², desmontando previamente líneas y mecanismos.
	u
	1,000
	225,09
	225,09

	E01DKM010
	Levantado manual de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios.
	m²
	2,000
	14,44
	28,88

	E01DKW030
	Levantado por medios manuales de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o eq., con retirada de vidrios y apilado para reutilización.
	m²
	35,000
	16,23
	568,05

	E01DFC080
	Demolición manual de fábrica de ladrillo hueco doble enfoscado a dos caras, recibido con mortero de cemento.
	m³
	6,000
	141,87
	851,22

	E01DPP030
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o gres, por medios mecánicos, con limpieza y retirada a pie de carga.
	m²
	50,000
	9,19
	459,50

	E01DPW040
	Barrido y limpieza manual de forjados, dejándolos preparados para replanteos y capas posteriores.
	m²
	50,000
	2,65
	132,50

	E01DTW070
	Alquiler, servicio de entrega, colocación y recogida de contenedor de escombros de 8 m³ a pie de carga, a una distancia de hasta 10 km.
	u
	6,000
	131,19
	787,14

	E01DWW010
	Montaje, desmontaje y amortización (7 días) de conducto o bajante de escombros de poliéster troncocónico (diámetro 510/380 mm).
	m
	4,000
	85,62
	342,48


TOTAL CAPÍTULO 1: 5.025,54 €
Capítulo 2: Albañilería, Solados y Falsos Techos
En este capítulo se incluyen los trasdosados acústicos, tabiquerías de placa de yeso laminado (PYL), falsos techos acústicos Knauf D113 y el recrecido para colocar el nuevo pavimento elástico deportivo de 57 mm de alta resistencia. La ejecución del pavimento deportivo elástico combinado de 57 mm debe ser extremadamente cuidadosa, compuesto por lámina de polietileno, capa de contrachapado de 12 mm sobre soportes troncocónicos elásticos, capa cruzada a 70º de contrachapado de 12 mm encolada y atornillada, y pavimento prefabricado de caucho calandrado y vulcanizado de 3 mm de espesor en rollos.
	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E07YES180
	Trasdosado semidirecto PYL placas 13A+13I sobre estructura omega de 16 mm cada 400 mm. Acabado Q1/Q2 listo para pintar.
	m²
	35,000
	27,66
	968,10

	E07YSN010
	Tabique PYL placa sencilla estándar 15A+90+15A cada 400 mm con aislamiento interior de lana mineral (MW) y pastas/guardavivos.
	m²
	30,000
	33,22
	996,60

	E08PMC032
	Revestimiento acústico mediante planchas de corcho natural de 600x300x10 mm pegadas sobre paramentos.
	m²
	12,000
	35,43
	425,16

	E08CYA022
	Falso techo continuo de placas PYL Knauf D113 Acustik (27+2x12,5 mm), suspendido del forjado mediante cuelgues.
	m²
	66,000
	39,90
	2.633,40

	E08WET020
	Forrado de vigas y conductos de escayola lisa, desarrollo de hasta 180 cm, suspendido mediante perfil galvanizado y alambre de atar.
	m
	8,000
	36,50
	292,00

	E08WY070
	Forrado de vigas y conductos en U con placas de yeso laminado hidrófugo (Tipo H1) de 13 mm sobre perfilería oculta.
	m
	10,000
	40,15
	401,50

	E08TT050
	Trampilla de registro para falso techo de placas de 600x600 mm, acabado PYL 13 mm, marcos de acero y perfilería.
	u
	1,000
	127,81
	127,81

	E10AAV090
	Aislamiento de lana mineral Isover Acustilaine MD de 40 mm, panel semirrígido de lana de roca de 20 mm.
	m²
	18,000
	6,27
	112,86

	E16JA020
	Espejo de seguridad Miralite Revolution de 5 mm de espesor realizado con vidrio Planiclear, cantos pulidos y taladros de fijación.
	m²
	16,000
	48,54
	776,64

	E11D040
	Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento y arena de río, de 4 cm de espesor medio.
	m²
	50,000
	13,70
	685,00

	U16PFI074
	Pavimento deportivo elástico combinado de 57 mm. Incluye polietileno, doble capa cruzada contrachapado de 12 mm con soportes elásticos troncocónicos (32 u/tablero) y caucho prefabricado de 3 mm de espesor.
	m²
	50,000
	75,69
	3.784,50


TOTAL CAPÍTULO 2: 11.203,57 €


Capítulo 3: Carpintería y Cerrajería
Comprende la carpintería exterior e interior de PVC con herrajes de alta seguridad y vidrios de excelentes prestaciones acústicas.
	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E14PP020
	Ventanal fijo de PVC proveniente de recuperación o nuevos cerramientos, con refuerzos interiores de acero galvanizado.
	m²
	14,000
	239,68
	3.355,52

	E14P01abac
	Puerta balconera de PVC practicable blanca de una hoja (90x210 cm) para acristalar, con manilla inox y herrajes de colgar y seguridad.
	u
	1,000
	873,50
	873,50

	E16DFA030
	Acristalamiento acústico y de seguridad Stadip Silence (66.2SIL), atenuación de 39 dB, fijado perimetralmente con silicona neutra.
	m²
	16,000
	132,92
	2.126,72

	E16KF080
	Ventana proyectante sobre muro cortina (1,00x1,50 m) con marco oculto de aluminio de 1.5/2 mm de espesor y silicona estructural.
	u
	3,000
	510,49
	1.531,47


TOTAL CAPÍTULO 3: 7.887,21 €
Capítulo 4: Alumbrado e Instalación Eléctrica
Instalación de circuitos eléctricos, cajas de mecanismos empotrados de alta calidad e iluminación autónoma de emergencia.
	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E17CV010
	Circuito de iluminación 10 A (C1) con conductores H07V-K 2x1,5 mm² en tubo corrugado de PVC M16 empotrado.
	m
	40,000
	5,35
	214,00

	E17CV030
	Circuito de usos varios 16 A (C2, C5) con conductores H07V-K 3x2,5 mm² en tubo corrugado de PVC M20 empotrado.
	m
	30,000
	6,38
	191,40

	E17MJM010
	Punto de luz sencillo unipolar con mecanismo empotrado marca JUNG serie LS 990 Aluminio (tecla AL2990) y caja de empotrar.
	u
	20,000
	52,14
	1.042,80

	E17MA250
	Salida de cables empotrada en paramento con brida de sujeción, tubo M20 y guía, con tapa embellecedora de gama alta.
	u
	4,000
	40,49
	161,96

	E18GDC040
	Bloque autónomo de emergencias Daisalux Hydra LD N8 (400 lm, IP42, IK04), 1 hora de autonomía, batería estanca Ni-Cd.
	u
	3,000
	94,84
	284,52

	E17MJM100
	Base de enchufe con toma de tierra lateral 16 A, de ejecución empotrada f+n+t marca JUNG serie LS 990 Aluminio (IP44).
	u
	10,000
	64,69
	646,90


TOTAL CAPÍTULO 4: 2.541,58 €


Capítulo 5: Climatización y Ventilación
Instalación de la nueva red de fancoils interiores tipo cassette a 4 tubos y de la unidad exterior Daikin Multisplit.
	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E23FC070
	Unidad interior fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm) a 4 tubos, 4 vías, 4 kW de potencia fría y 5 kW de calor, panel decorativo.
	u
	3,000
	1.381,72
	4.145,16

	E23HMF030
	Unidad exterior Daikin 4MXS68F multisplit DC Inverter bomba de calor aire-aire (6.8 kW frío / 8.6 kW calor) para 4 ud. interiores.
	u
	1,000
	3.440,19
	3.440,19


TOTAL CAPÍTULO 5: 7.585,35 €
Capítulo 6: Acabados, Señalización, Seguridad y Varios
Partidas finales que garantizan la correcta terminación estética de la obra civil, la seguridad contra incendios y las medidas mínimas preventivas de equipos de protección.
	Código
	Unidad de Obra
	Ud.
	Cantidad
	Precio (€)
	Importe (€)

	E27EPP020
	Pintura plástica acrílica mate J-25 de alta cubrición en dos manos (base copolímeros, bióxido de titanio y Extendedores) blanco/negro.
	m²
	160,000
	9,93
	1.588,80

	E28PF010
	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B de 6 kg, con soporte de pared y manómetro comprobable.
	u
	2,000
	45,19
	90,38

	PP01005
	Limpieza general de final de obra para puesta en marcha, eliminando polvo, restos de yeso, morteros y pinturas en toda la superficie.
	ud
	1,000
	866,83
	866,83

	PP02005
	Partida alzada a justificar para remates imprevistos de obra y adecuaciones menores durante la ejecución de los trabajos.
	ud
	1,000
	2.752,15
	2.752,15

	E28EC020
	Cartel de PVC de señalización para extintor y boca de incendios, de acuerdo con el R.D. 485/1997 sobre señalización de seguridad.
	u
	2,000
	9,82
	19,64

	E28EC010
	Cartel de PVC de obligación/prohibición/advertencia, dimensiones de 220x300 mm, de acuerdo con el R.D. 485/1997.
	u
	1,000
	4,67
	4,67

	E28RM090
	Par de guantes de alta resistencia al corte con marcado CE y de conformidad con el R.D. 773/1997 para la protección de operarios.
	u
	10,000
	5,08
	50,80

	E28RP070
	Par de botas de seguridad con puntera y plantilla protectoras de acero (R.D. 773/1997 y marcado CE).
	u
	5,000
	26,16
	130,80


TOTAL CAPÍTULO 6: 5.504,07 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL: 39.747,32 €


CAPÍTULO III: CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
3.1. Ejecución Material e Instrucciones de la Dirección de Obra
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las especificaciones de este pliego, el presupuesto oficial y la memoria del proyecto. La Dirección Facultativa (representada por el Aparejador Municipal) ostenta la competencia exclusiva para inspeccionar y coordinar los trabajos, dictar órdenes técnicas en el Libro de Órdenes oficial y supervisar que los materiales y sistemas de construcción alcancen el nivel exigido.
3.2. Control de Calidad y Ensayos de Materiales
El contratista está obligado por contrato a realizar, a su cargo, todos los ensayos, análisis y comprobaciones de materiales (hormigón, mortero, placas PYL, etc.) requeridos para asegurar la idoneidad técnica. El coste de estos ensayos será asumido íntegramente por el adjudicatario hasta el importe límite del 1% del presupuesto de licitación de la obra civil (excluido IVA). En caso de detectarse unidades defectuosas o que no alcancen la calidad especificada, el contratista deberá demolerlas y reconstruirlas a su entera costa, sin derecho a indemnización alguna.
3.3. Documentación Obligatoria en Obra
A lo largo de la ejecución de la obra civil, deberán mantenerse actualizados en las oficinas de la obra los siguientes registros:
Libro de Órdenes: Donde la Dirección Facultativa anotará de forma vinculante las instrucciones y modificaciones verbales o escritas. Deberá ser devuelto al Ayuntamiento al final de la obra.
Libro de Incidencias: Gestionado por el Coordinador de Seguridad y Salud para el registro de cualquier anomalía de prevención. Se remitirá copia a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas.
Libro de Subcontratación: Habilitado por la autoridad laboral competente para asentar la relación de subcontratistas en la obra, comunicando de forma inmediata cualquier anotación al Coordinador de Seguridad.
3.4. Programa de Trabajo y Plan de Seguridad
El adjudicatario deberá presentar un Programa de Trabajo detallado en el plazo máximo de 30 días contados desde la formalización administrativa. Asimismo, antes de dar comienzo a los trabajos físicos en el Polideportivo, el contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que concrete el estudio de prevención, requiriendo el informe del Coordinador de Seguridad y la aprobación formal de los servicios del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.


CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN AMBIENTAL 
4.1. Medidas de Protección Ambiental
El contratista aplicará de forma estricta las directrices de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE para minimizar el impacto en el centro de trabajo:
Gestión del Agua: Establecer medidas activas de minimización y reutilización de agua requerida para las tareas de albañilería y limpieza.
Esmaltes y Emisiones: Uso exclusivo de materiales, adhesivos y pinturas (como el recubrimiento acrílico J-25) conformes con marcado CE y baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).
Control del Ruido y Vibraciones: Limitación de los ruidos de demolición y maquinaria pesada, realizándolos únicamente en horarios de bajo impacto vecinal e interno, de acuerdo con la Dirección de Obra y la ordenanza de ruidos.
Gestión de Residuos: Los escombros se gestionarán mediante bajantes de poliéster y se almacenarán temporalmente de forma estanca en los contenedores de 8 m³ habilitados, realizándose su entrega en vertedero o planta de reciclaje autorizada con certificación formal.
4.2. Memoria Ambiental Obligatoria
Al inicio de la ejecución del contrato de obras, la empresa adjudicataria tiene la obligación de elaborar y presentar una Memoria Técnica Ambiental, señalando expresamente todas las medidas de ahorro energético, gestión de escombros y minimización de recursos que se adoptarán. Esta memoria requerirá la aprobación formal de los servicios técnicos municipales antes del inicio de las obras.


CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDADES
5.1. Obligación de Cobertura de Seguros
Previa a la formalización en documento administrativo del contrato, y como requisito indispensable para el inicio de las obras de ampliación, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar los certificados oficiales de la entidad aseguradora (de acuerdo con el modelo del Anexo X) que justifiquen la contratación y el mantenimiento en vigor de las siguientes pólizas específicas:
5.2. Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción
Deberá cubrir cualquier pérdida o daño físico que sufran las obras ejecutadas o en curso de realización. La cobertura incluirá:
Daños Directos: Por incendio, rayo, explosión, robo, vandalismo, impericia o fallos derivados de fenómenos de la naturaleza.
Garantías Adicionales: Errores de diseño del fabricante, gastos de desescombro y demolición, y medidas excepcionales de la autoridad.
Suma Asegurada: La suma asegurada mínima de la póliza de Todo Riesgo de Construcción será igual al valor de adjudicación de la obra. Se designará obligatoriamente al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes como asegurado adicional.
5.3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Destinada a garantizar las indemnizaciones por daños materiales, corporales o perjuicios económicos que puedan causarse a terceras personas (incluyendo a los propios usuarios del polideportivo) durante la ejecución de los trabajos. La cobertura mínima de esta póliza se establece en 1.500.000 € (un millón quinientos mil euros), contemplando de forma obligatoria las coberturas de Responsabilidad Civil General, Responsabilidad Civil Patronal (accidentes de sus propios empleados) y Responsabilidad Civil Cruzada. El Ayuntamiento mantendrá la consideración de tercero asegurado.
5.4. Responsabilidad Civil de Prácticas Colusorias
En consonancia con la cláusula 40.3 de las condiciones administrativas, se recuerda que los licitadores que resulten perjudicados por prácticas restrictivas de la competencia o conductas colusorias en el marco de la licitación oficial de la obra civil están plenamente facultados para ejercer acciones de exigencia de indemnización de responsabilidad civil, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia (Artículos 71 a 81 de la LDC), ante las autoridades judiciales competentes.

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE PENALIDADES E INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
6.1. Penalidades por Demora y Retraso en los Plazos
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33.1.1 de las condiciones administrativas y en los artículos 193, 194 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el contratista adjudicatario queda estrictamente obligado a cumplir el plazo de ejecución general de dos meses, así como los plazos parciales fijados por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes [20, 122]. En caso de producirse un retraso injustificado o demora imputable al contratista, el órgano de contratación podrá optar, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, por la resolución del contrato de obras o bien por la imposición de las penalidades económicas diarias reguladas en el artículo 193 de la LCSP.
6.2. Otras Penalidades por Incumplimientos de Obligaciones Contractuales
De acuerdo con la cláusula 33.1.2 de las cláusulas administrativas, el cumplimiento defectuoso de las unidades de obra ejecutadas, el incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios de personal o materiales suficientes detallados en la oferta y en el Anexo VII, o la vulneración de las condiciones de ejecución especiales, facultará al Ayuntamiento para imponer penalidades económicas proporcionales al contratista de conformidad con los artículos 193, 194 y 195 de la LCSP.
Específicamente, se establecen las siguientes penalidades para las siguientes infracciones contractuales de especial relevancia:
Subcontratación Irregular: La concertación parcial del contrato de obras con terceros que no cumpla con los requisitos del pliego administrativo (como la omisión de la notificación de aptitud, la falta de acreditación de ausencia de prohibiciones de contratar, o la sustitución no autorizada de subcontratistas indicados en la proposición) dará lugar a la imposición de una penalidad económica de hasta el 50 por 100 del importe de la subcontratación realizada irregularmente, o bien a la resolución de pleno derecho del contrato de obras.
Incumplimientos de Obligaciones Medioambientales: El contratista está obligado a cumplir estrictamente las directrices ambientales para la obra civil en el Polideportivo El Jaro (minimización de ruidos, horarios compatibles con el uso deportivo de las instalaciones y el descanso de los vecinos, correcto almacenamiento e indicación de escombros y gestión autorizada de residuos). Al tener carácter de obligación contractual esencial, su incumplimiento grave o reiterado se considerará falta muy grave, lo que habilitará al Ayuntamiento a resolver el contrato o a imponer penalidades muy graves de conformidad con lo previsto en el artículo 201 de la LCSP.
Incumplimiento de Compromisos de Orden Social y Laboral: El contratista debe garantizar el mantenimiento estricto de las condiciones laborales y salariales fijadas en el convenio colectivo sectorial aplicable para cada categoría profesional de su personal, así como mantener un mínimo del 30% de plantilla indefinida adscrita a las obras. El incumplimiento de estos compromisos de orden social se tipifica como falta grave y facultará al Ayuntamiento para imponer penalidades, declarar la prohibición de contratar o instar la resolución del contrato de obras.
6.3. Procedimiento Administrativo para la Imposición de Penalidades
Conforme a lo regulado en la cláusula 31.2 (procedimiento de penalidades) de las condiciones administrativas del contrato, la imposición de penalidades económicas al contratista por cualquier incumplimiento se acordará formalmente mediante resolución motivada del órgano de contratación (Alcaldía) tras la tramitación de un procedimiento administrativo con plenas garantías, el cual constará obligatoriamente de los siguientes hitos:
1. Informe del Responsable del Contrato: Emisión de un informe técnico por parte del responsable o director del contrato en el que se detallen de forma rigurosa los incumplimientos detectados en la obra civil y se proponga justificadamente la cuantificación de la penalidad económica correspondiente.
2. Trámite de Audiencia: Apertura de un trámite de audiencia formal por un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para que la empresa contratista pueda examinar el expediente y formular las alegaciones, descargos o justificaciones técnicas que estime procedentes para su defensa.
3. Informe Jurídico Preceptivo: En el supuesto de que el contratista formule oposición o alegaciones disconformes con la propuesta, se requerirá la emisión de un informe de asesoramiento jurídico por parte del Secretario del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes con carácter previo a la resolución de Alcaldía.
4. Resolución del Órgano de Contratación: Resolución definitiva dictada por el Alcalde del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, acordando formalmente la desestimación o estimación de las alegaciones y la imposición de la penalidad económica correspondiente. Esta resolución será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa municipal, sin perjuicio de los recursos de reposición o contencioso-administrativos procedentes.
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