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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS ARBOLADO DE ALINEACION JARDINERAS Y CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA

CAPITULO I.- OBJETO Y AMBITO DE LA LICITACIÓN
El objeto de la presente licitación es la contratación de la conservación y mantenimiento de parques, zonas ajardinadas, talud lateral de las estradas, arbolado de alineación y jardineras, elementos todos ellos de carácter municipal sitos en el Municipio de Ortuella. 
El ámbito territorial sobre el que se realizará la valoración de este concurso es el indicado en el Anexo nº 1. 

Este inventario se desglosa en:

· Parques y jardines.

· Jardineras.

· Árboles de alineación
· Caminos
El presente pliego contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización de la prestación y define sus calidades, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y ss del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el objeto del contrato, su calificación es de contrato administrativo de servicios, al amparo de lo señalado por los artículos 10 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato derivan de la falta de personal propio y maquinaria por parte del Ayuntamiento para proceder al mantenimiento de las zonas verdes, fincas y caminos municipales del Ayuntamiento de Ortuella y de la finalización del contrato suscrito anteriormente al efecto.
El adjudicatario, el día de comienzo de las operaciones, deberá entregar el inventario de árboles de alineación, jardineras y el superficiado de las zonas ajardinadas. Una vez prestada conformidad, tanto si excede como si es menor de los datos del Anexo 1, se aplicará el Art. 19.

El adjudicatario a final de cada año entregará en SOPORTE DIGITAL,  compatible con los paquetes informáticos municipales, todas las variaciones que en el transcurso del año se hayan producido en el inventario.

La no presentación de este inventario, en las citadas fechas de fin de año, será considerada como falta grave, aplicándose la penalización prevista en este pliego.

A efectos de mediciones para elaborar el inventario, la superficie a medir siempre será la proyección plana horizontal y no la superficie real. El adjudicatario, al final del primer año entregará en forma de SOPORTE DIGITAL inventario del patrimonio vegetal en el que se incluyan:

1.-
 En arbolado de alineación: Número de árboles y especies en cada calle, número de jardineras, M2 de césped en cada calle, número de arbustos y especies en cada calle.

2.- 
En jardines y parques: En cada parque y jardín, segregado por situaciones, definir lo siguiente:

-M2 de cada parque o jardín, con distinción de paseos y jardines.

-Número de árboles y arbustos de cada especie en cada jardín o parque.

-Metros lineales de seto en cada parque o jardín y su especie.

-M2 de césped en cada parque o jardín.

-Número de jardineras.

-M2 de macizo en cada jardín de anuales y arbustivos.

-Bocas de riego.

3.-
 En jardineras su número características y planta que contiene. Dentro de las zonas objeto del Concurso, el Ayuntamiento tendrá libertad absoluta para realizar tanto obras nuevas como mejoras en los espacios verdes entregados a conservación. A tal efecto, podrán crearse nuevos macizos de plantas de flor, nuevas praderas, plantar árboles, trasplantarlos y cuantas actuaciones juzgue oportunas.

El adjudicatario no podrá realizar obras nuevas ni mejoras que alteren o modifiquen el trazado o características de los elementos a conservar, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

El ayuntamiento podrá incorporar parques y zonas verdes de nueva creación u objeto de remodelación y la ampliación, de zonas encomendadas a la empresa adjudicataria del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Jardinera Pública, hasta un máximo del 3% de la superficie inicialmente adjudicada. El adjudicatario se obliga a admitir para su conservación los parques y zonas verdes de nueva creación que, con motivo de obra nueva, ampliaciones, recepciones de urbanizaciones o adquisiciones de todo tipo incrementen el ámbito de actuación municipal en las mismas condiciones que el resto de la adjudicación, siempre que así lo decida el Ayuntamiento, y en cualquier situación que se encuentren. Si es preciso el adjudicatario deberá acondicionar el terreno a su costa para su adecuado mantenimiento según las indicaciones del Ayuntamiento.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
A continuación se describen las técnicas de los trabajos más importantes a realizar, siendo todo lo relacionado de obligado cumplimiento.

A) TRABAJOS PERMANENTES

A-1. Limpieza de zonas verdes

La limpieza se concreta y en la recogida de todos los restos, vegetales y no vegetales que se depositen en las zonas verdes, con el fin de que estas zonas verdes se encuentren siempre en perfectas condiciones de uso e imagen. El origen de estos restos es de naturaleza variada: usuarios, viento, lluvia, actos públicos, causas fortuitas, etc. debiendo el licitador disponer de los medios de los medios y del personal estable necesarios para su recogida diaria de acuerdo con unas rutas o circuitos, e incluso dispondrá, en su momento de las medidas extraordinarias que se requieran por actuaciones especiales.

Los residuos y restos recogidos serán transportados diariamente al vertedero autorizado o zona habilitada para gestión de residuos 

La frecuencia mínima de limpieza en zonas ajardinadas será de dos veces por semana.

A-1-2.- Limpieza y preparación para la siega.

Se deberán eliminar todos los residuos sólidos, tanto vegetales como de otra índole, de tamaño mayor de 2,5 centímetros.

En el caso de que la superficie esté deteriorada o con montículos será preciso regularizarlos, bien con rastrillo o en zonas no apelmazadas con rodillo alisador.

En otoño se retirarán las hojas de la caída de los árboles.

A-2.- Siega de zonas verdes

La siega de céspedes, consistirá en el corte periódico de éstos con el fin de obtener un césped compacto y vigoroso, sin malas hierbas o especies que, como consecuencia del paso del tiempo, tiendan a desplazar a las especies implantadas en su ejecución inicial.

La siega se efectuará cuantas veces sea necesaria, entendiéndose que el precio ofertado, es el del coste anual de dicha operación en las unidades inventariadas. No existiendo más limitación por exceso en la cantidad, que la altura que siempre debe presentar y que debe ser inferior a las alturas exigidas más abajo descritas. El número de siegas se adaptará a las necesidades de los diferentes periodos vegetativos.

La maquinaria que para tal fin utilice habrá de ser descrita en su oferta por el licitador, y la cuantificará de forma razonada en la memoria Técnica.

La recogida del césped segado será responsabilidad del adjudicatario, así como su transporte a los lugares legalmente establecidos, debiéndose de proceder a su retirada inmediatamente después de cada siega.

-Condiciones de mantenimiento:

En invierno se segará con una baja frecuencia. Como mínimo una vez al mes. La altura mínima de siega será de 4,5 centímetros.

En la época de mayor crecimiento (Primavera-verano) la altura mínima de siega será de 2,5 centímetros.

En pleno verano y condiciones de estrés se elevará la altura mínima y siega a 4,5 centímetros.

Se segará cada siete o catorce días según indicaciones de la Jefatura de Servicio.

En otoño se elevará la altura mínima de siega a tres centímetros. 

La reposición de carburantes se efectuará fuera del césped.

Los restos de la siega se retirarán salvo indicación contraria de la Jefatura de Servicio.

A-3.- Riegos de zonas verdes y resto de vegetales en ellas incluidas.

En las zonas verdes anteriormente definidas, se pueden encontrar árboles, arbustos, setos, vivaces, parterres de flor de temporada, bulbos y otras agrupaciones vegetales que forman parte de éstas zonas verdes y que deben ser objeto de riego (siempre que no exista norma especial que lo limite), para evitar su muerte por disminución de desarrollo, debido a falta de agua.

El agua, se obtendrá siempre de la red municipal, y se deberán de cumplir las normas municipales que regulen tal uso, tipo de columnas, llaves de paso, etc 

Los materiales auxiliares a utilizar, tales como boquillas, aspersores, mangueras, etc., deberán de ajustarse a las zonas que van a ser regadas, para evitar que, con el aporte inadecuado en su forma, se produzcan daños en los vegetales instalados o se pierda agua por las superficies pavimentadas.

Si el adjudicatario considerase oportuno el realizar instalaciones; semifijas de riego en las zonas por él conservadas, deberá solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, el cual podrá autorizar dichas instalaciones sin cargo alguno para este. En caso de que la propuesta incluyese obras complementarias de instalaciones fijas, el Ayuntamiento, si lo considerase oportuno, lo autorizará y el contratista sólo tendrá derecho al bono de los materiales propios para el riego, tales como tuberías, boquillas, aspersores y llaves, así como de los correspondientes cuadros eléctricos de programación con sus programadores, debiendo presentar proyecto y precio de ejecución. Si se considerase oportuno éste podrá ser objeto (en el caso del pago de la instalación), de licitación pública.

En caso de que por una ejecución incorrecta del riego se produjeran daños en las zonas verdes y adyacentes, el adjudicatario deberá de corregir éstos a su costa, bajo apercibimiento de sanción.

Las épocas de riego se ajustarán en función de las condiciones edafo-climáticas que afecten a las zonas verdes de forma importante.

La cantidad de agua a utilizar será la mínima e indispensable para conseguir los efectos deseados, y para ello se deberán de utilizar medios auxiliares en perfectas condiciones.

En el caso de que en las zonas verdes existiesen grupos de flor, bulbos, arbustos o arbolado en grupos o aislados, éstos se regarán evitando descalces de las plantas, deslizamientos de las zonas labradas, encharcamientos, etc., y para ello se dispondrá de riego manual o con aspersores la nebulización y pulverización.

Cuando se describiese como zonas verdes a las jardineras que por su cuantía, equipamiento e importancia y proximidad así se considerasen, éstas deberán regarse con igual periodicidad y cadencia que las demás zonas, quedando a elección del adjudicatario los medios a utilizar para cumplir su trabajo y resaltándose que, dada la limitación de tierra en éstas jardineras, la dedicación en cuanto a riego debe ser tenida en cuenta por la importancia que éstas posen en cuanto a ornato e imagen pública del Municipio, siendo consideradas como zonas verdes prioritarias.

El adjudicatario deberá presentar una vez iniciado el servicio, un estudio detallado de los puntos en los que piensa realizar la toma de las bocas de riego, indicando su estado y aquellas incidencias que pudieran existir. En caso de no existir ninguna boca cercana, se comunicará al servicio para que a través del Servicio de Aguas se tome la decisión oportuna.

El riego se efectuará cuando las condiciones edafo-climáticas así lo requieran y que se estima en época de sequía o verano un mínimo de seis riegos mensuales, con aporte mínimo de 20 l/m2., es decir, como mínimo se aportarán 120 l/m2 y mes. Especial atención requerirá la planta de temporada, que deberá ser regada cada tres días en verano o cuando las condiciones lo requieran, de forma que no se aprecien daños o disminución de desarrollo debido a la falta de riego (la planta de temporada será regada al pie, con poca presión, o en su defecto por micro aspersión).

Existen algunas instalaciones de riego automático instalados por este Ayuntamiento que pueden ser utilizadas por la contrata adjudicataria.

Debe entenderse que cualquier avería producida por su uso, debe ser subsanada por la empresa adjudicataria a su cargo, entendiendo que dichas instalaciones van directamente en beneficio de la empresa.

Como un caso especial se deberá regar todo el año las zonas verdes situadas debajo de algún elemento de cubierta.

A-4.- Conservación y cuidados de bordes, macizos y arbolado.

Se incluyen en estas operaciones, la escarda manual de las malas hierbas, a medida que aparecen, tanto en macizos de arbusto como en parterres de flor de temporada. Comprende además las labores de entrecavado y recorte del borde que define dichos macizos o parterres.

Estos trabajos consisten básicamente en mantener de forma cuidada y laboreada los bordes extremos de las praderas en su unión con los bordillos, muretes y pavimentos, así como aquellos otros bordes y macizos que se forman entre los árboles, arbustos, masas de arbustos, macizos de anuales, vivaces y bulbos, de forma que el césped no engulla a éstos en él, sino que se encuentren perfectamente laboreados y rematados, así como sellados, libres de malas hierbas, estercolados, abonados y perfectamente rastrillados. Las dimensiones; de éstas zonas a conservar en torno a los árboles, arbustos y masas de arbustos oscilarán en función de su tamaño, pero será la Jefatura del Servicio correspondiente quien señalará sus dimensiones en función de las especies y sus características, debiendo a continuación el adjudicatario velar por su perfecto estado.

Cuando el trazado sea circular siempre llevarán el mismo radio, y en caso de ser trazado rectangular, sus lados serán paralelos y se definirán en el conjunto de las masas que formen las zonas verdes.

En caso de masas arbustivas sin forma regular, se procederá a mantener su sotobosque sallado durante todo el año, de manera que se encuentren libres de hierbas que afecten a su desarrollo. Si no fuese posible tal trabajo por su forma, configuración, especie, etc., el adjudicatario deberá aportar el material idóneo, aprobado por la Jefatura del Servicio correspondiente para impedir el desarrollo de éstas hierbas.

Estará terminantemente prohibido el uso de herbicidas selectivos o totales para este tipo de trabajo, excepto en casos especiales con autorización previa y supervisión del servicio correspondiente.

Como finalización de los trabajos, se procederá al rastrillado y desmenuzamiento de los terrones ocasionados por el laboreo, de forma que siempre se encuentre la superficie lisa y regulada.

Las frecuencias de mantenimiento mínimo serán:

-Dos veces por mes en primavera.

-Una vez por mes el resto del año.

A-4-1. Perfilado de bordes

Cuando el césped linda con caminos, pavimentos, bordillos, macizos de flor, de arbustos o rocallas, el borde del césped se perfilará manualmente con palas de recorte, o mecánicamente con perfiladoras o con desbrozadoras manuales con cabezal de disco, definiendo el perfil con un cordel o similar.

Se efectuará como mínimo una vez al año y como máximo las que indique la Jefatura del Servicio.

A-5.- Conservación de parterres.
Además, de las labores necesarias para su cuidado, descritas ya en el punto anterior, se debe prever el suministro necesario de planta por parte del licitador, para que los parterres estén siempre en flor, es decir, durante la mayor parte del año. Al arrancar un tipo de flor hay que plantar acto seguido la siguiente especie, sin que en ningún momento el parterre esté sin planta. La planta correrá a cuenta del Ayuntamiento.

Por ello, la oferta deberá contener un estudio de las especies que se pretenden plantar, la periodicidad y el marco o situación. Así mismo, se podrá incorporar como mejora de la oferta básica y en el apartado Plan de Trabajos, una propuesta para la mejora de parterres, con nuevos sitios de plantación, especificando el lugar, donde se va a realizar, la forma que va a tener y la superficie aproximada de medición. La aceptación o no de estas propuestas la decidirá la Sección Técnica del Ayuntamiento de Ortuella.

A-6.- Riego de arbolado en alineación.

Esta labor consistirá en el riego del arbolado existente en las calles y zonas pavimentadas realizadas a pie del árbol, en el supuesto de sequia extraordinaria. 

A-7.- Riego de jardineras.

Se realizará de forma unitaria y manual, con boquilla tal que impida la compactación de la tierra, así como la disgregación del sustrato por el choque del chorro con la tierra.

Este riego irá acompañado con sallo previo y se podrá utilizar elementos humidificadores, tales como humectantes, siliconas hogroscópicas, etc., que mantengan y mejoren la humedad.

La ejecución se realizará cuantas veces sean necesarias según las condiciones edafo-climáticas, como en el resto de zonas verdes. 

A-8.- Podas de árboles, arbustos y setos.

Estos trabajos se realizarán con el fin de mejorar y mantener las diferentes formas que los arbustos dispongan con el objetivo de incrementar su valor ornamental.

Las dimensiones de estas podas, se señalarán por la Jefatura del Servicio y en cada caso tendrán unas condiciones determinadas, según tipo de arbustos, época de poda, objeto de la poda, etc.

Los restos obtenidos se recogerán inmediatamente a su ejecución se eliminarán por el adjudicatario, pudiendo el Ayuntamiento hacerse con ellos si lo considerase oportuno, depositándolos en el Vertedero autorizado

La ejecución se realizará con medios manuales o mecánicos, pero siempre se velará para que la forma a obtener resulte la encomendada, evitándose cortes indebidos, deformaciones o mutilaciones inadecuadas, en cuyo caso se podrá proceder a su sanción, mediante el descuento de la unidad ejecutada, o la aplicación de la tabla sancionadora si los descuentos fuesen continuos.

En el caso de los arbustos se tendrá en cuenta la época de floración y terminada ésta se permitirá su poda..

En los setos, se velará para que éstos dispongan caras paralelas y sus ángulos sean rectos, evitándose las varetas aisladas o sobresalientes una vez finalizada la poda.

La selección de las ramas a podar tenderá a fortalecer al arbusto, eliminando ramas secas debilitadas, mal formadas o competitivas con las de su alrededor, de forma que se obtengan formas regulares armoniosas con el entorno.

Asimismo, se podarán las ramas rotas por causas fortuitas (vandalismo, accidentes, viento, etc.)

Con la poda de vivaces, se procederá a la eliminación de las hojas y ramas viejas, con el fin de revitalizarlas, procediendo posteriormente a retirar los residuos obtenidos de las zonas podadas.

Respecto a la frecuencia de actuación se seguirá un criterio selectivo, señalándose por parte de la Jefatura de Servicio, qué arbustos y con qué frecuencia se deben podar, habiendo casos en los que la poda no se deba realizar.

En cuanto a los setos o bolas, deberán de podarse al menos cinco veces al año.

Como caso especial a la hora de realizar el estudio económico se deberá tener en cuenta al rosal, en que deberán ser quitados los capullos marchitos a medida que se generen.

En caso de que por una mala actuación se degrade tanto la planta como su potencial ornamental, deberá ser sustituida por otra de similares características por cuenta del adjudicatario.

A-9.- Preparación y plantación de jardineras.

Teniendo en cuenta que las jardineras son consideradas como zonas verdes, labores a realizar son: labores con parte de abonado aporte de corteza  molida; y plantación de arbustos anuales, bulbos o vivaces y riego. Labores estas que el licitador deberá realizar para su conservación y mantenimiento.

La frecuencia mínima del laboreo de jardineras se estima en una por mes, incrementándose en lo que fuese necesario para el correcto mantenimiento de las mismas.

Habrá que cuidar que haya siempre en el fondo de la jardinera, una carga de al menos 5 cm. de grava y gravilla, así como agujeros de drenaje, a fin de facilitar la evacuación del agua sobrante de riego.

En el presente contrato, y al igual que con la planta de los macizos de temporada, el precio que contemple el mantenimiento de las jardineras, deberá de tener en cuenta el cambio ininterrumpido de la planta necesaria para adorno de las jardineras bien planta de temporada, conífera enana, rastreras o trepadoras en aquellas de tipo singular, con una previsión media de 2 reposiciones anuales y la planta correrá a cargo de la Empresa adjudicataria.
Plantación de Flores de Temporada

Anualmente se realizarán dos plantaciones de flor de temporada en los parterres y jardineras del municipio, cuyo coste correrá a cargo de la empresa adjudicataria, para ello se emplearán las siguientes unidades

Temporada Primavera-Verano:

1) 1.500 uds. Begonia en maceta de 10 cms.
2) 1.500 uds. Alegria Guineana en maceta de 10 cms

3) 1.100 uds Surfinias en maceta de 10 cms.

Temporada Otoño-Invierno:

1) 2.000 uds. Pensamiento en maceta de 10 cms.

2) 1.500 uds. Ciclamen en maceta de 10 cms

Así mismo se aportará anualmente a los parterres 60 m³ de sustrato vegetal con el fin de elevar visualmente los mismos

Las zonas a plantar son las siguientes:

1. Iglesia de Urioste y Ermita …………..

2. Jardines de Aiega …………………….

3. Centro de Día y Monumento ………...
4. Catalina Gibaja ………………...……..

5. Jardineras fundición ………...………..
6. Otxartaga …………...…………...……

7. Correos ………………………………..

8. Cruce Barrenador ……………………
9. Iglesia San Félix ……………….…….
10. Ralera ………………………………..

11. Bañales …………………….………..

12. Estación ……………………………..

13. Cementerio …………………..……..

A-10.- Mantenimiento de alcorques.

Estos trabajos consistirán en la limpieza de las hierbas que pueden aparecer en los alcorques, así como todos aquellos chupones o brotes basales que las diferentes especies vegetales pueden producir, así mismo se procederá a su sallado y nivelación de placas de alcorque, con aportación arena silícea lavada, si fuese nivelada.

Será necesario levantar las losetas cubrealcorques, y mover bien la superficie del alcorque.

La eliminación de los restos se realizará por los métodos habituales descritos en el apartado de limpieza e zonas verdes.

Asimismo, en este capítulo deberá incluirse la retirada de arbolado seco, o roto por causas fortuitas (accidentes, tormentas, etc.), incluso se deberá realizar el destoconado.

Asimismo, se incluye la plantación del arbolado de reposición o nuevo, con el cambio de tierra correspondiente.

La frecuencia de mantenimiento es permanente, debiendo estar en perfecto estado en todo momento.

Cuando por el tamaño de los árboles las placas cubre alcorques puedan dañar el tronco, han de ser retiradas y llevadas al almacén municipal, rellenando el alcorque con tierra hasta su nivelación.

A-11.- Abonos minerales en zonas verdes.

Consisten en el aporte sobre las praderas de césped, los macizos de flor de temporada, las vivaces, las masas de arbustos, los arbustos y el arbolado de zonas verdes y alcorques de alineación en calles, así como en jardineras, de abonos minerales complejos, de micronutrientes, de quelatos y de cuantos productos de carácter mineral fueren necesarios para conseguir un mejor desarrollo vegetativo y un perfecto estado fisiológico de los citados vegetales. Las épocas de aplicación serán en primavera y otoño principalmente, y si se observara la necesidad de realizarlo entre dichas épocas, éste se realizará igualmente una vez se reciba la correspondiente instrucción.

Los abonados minerales se entenderá que deben realizarse sobre vegetales ya establecidos, diferenciándose de los abonos de establecimiento inicial.

Los productos utilizados consistirán en abonos que lleven en su composición los elementos N, P, K, bien como elemento aislado o en mezclas, debiendo figurar la composición y riqueza de los elementos que lo componen. También pueden llevar oligoelementos.

Asimismo, se usará, si fuera necesario para mejorar la estructura del suelo, el aporte de cal (preferible cal viva).

Se requerirá para el césped aportes iguales o mayores a 50 Kg P2 05, 80 Kg K2 0 y 10 Kg. Mg 0 por hectárea y año.

Se requerirá para el césped aportes iguales o superiores a 90 Kg. N por hectárea y área, preferentemente de liberación lenta.

En las praderas, la aplicación será sobre el césped, bien de forma manual o de forma mecánica. Pero cuando el abonado se realice sobre los arbustos, arbolados, setos, macizos de flor, bulbos o vivaces, éste se practicará sobre la zona sallada, y una vez aportado se procederá a su cubrición mediante el rastrillado correspondiente o mediante el aporte de mantillo orgánico.

Las dosis a utilizar variarán en función del tipo de abonos y de las zonas a abonar, según las especificaciones dadas por la jefatura del Servicio.

La ejecución del abonado se realizará previa indicación municipal y bajo la supervisión de la Jefatura de Servicio.

En caso de tener que aportar micronutrientes y oligoelementos, éstos se realizarán a través de los productos comerciales existentes en el mercado y de acuerdo con las dosis recomendadas por el fabricante.

A efecto de cálculo para el licitador, se indica que durante el otoño se hará un abonado de fondo, y entre dos y tres abonos fraccionando el abonado de nitrógeno en la época de primavera-verano, regándose a continuación, en caso de que no se produzcan lluvias.

B) LABORES ESTACIONALES

B-1.- Abonados orgánicos.

El abonado orgánico, se realizará utilizando estiércol fermentado, libre de malas hierbas y debidamente cuidado para tal fin, o bien con aporte de humus de lombriz roja, gallinaza, fermentado, mantillo, etc.

En la pradera nunca se utilizará el estiércol sino el mantillo o el humus de lombriz, y en los arbustos, setos, macizos de flor de temporada, arbolado, rosaledas, etc., se usará estiércol depositado en las zonas entrecavadas.

La época de realización será en el otoño-invierno y su control correrá a cargo de los servicios de inspección y vigilancia, de acuerdo con las comunicaciones escritas y expresadas en cada caso.

Para su ejecución se seguirá las pautas que se señalen, en función de las características de cada jardín. Del tipo de material a utilizar deberá presentarse previamente su análisis cualitativo y cuantitativo, remitido por laboratorio reconocido, que garantice la riqueza de su contenido. Las dosis a utilizar se especificarán por la Jefatura del Servicio.

B-2.- Abonado orgánico del arbolado en alineación.

Consistirá básicamente en el aporte de abonos de tipo orgánico, estiércoles, compost, humus, etc. Los cuales deberán ir acompañados de la correspondiente escarda que permita al abono penetrar en el suelo, sin peligro de ser arrastrado por los riegos y mangueos de las aceras. El abonado y su periodicidad se efectuarán previo aprobación de un estudio del Técnico competente de la Empresa.

B-3.- Poda de arbolado.

La poda de arbolado deberá diferenciarse en tres apartados: poda de arbolado de alineación cuya altura es inferior a 7 metros; poda de arbolado de alineación entre 7 y 12 metros y por encima de 12 mts.

Esta clasificación se realiza en función de los elementos materiales a utilizar: en el primer caso, se alcanza dicha altura con escalera o pértiga; en el segundo con cesta y brazo articulado, giratorio y telescópico, sobre camión ligero.

B-3.1.- Arbolado con altura inferior a 7 metros.

La poda del arbolado de alineación con altura inferior a 7 metros se realizará con tijera de corte, manual o automática, o bien con lanzas y pértigas preparadas para tal fin. La relación de especies y número de pies a podar lo señalará, la Jefatura del Servicio. El adjudicatario velará porque la realización de esta poda afecte lo menos posible a los usuarios, peatones y vehículos, evitando en todo momento los daños a bienes, cosas y terceros que se encuentren en la zona a podar. En ningún momento depositará en las aceras o calzadas los restos de la poda por plazo superior a media jornada y la eliminación de los residuos la  realizará en vehículos apropiados, depositando estos restos en  Vertedero autorizado, previamente triturado, o bien donde indique la Jefatura del Servicio.

La empresa deberá disponer de maquinaría para los trabajos de trituración para  el compostaje.
Las normas de poda serán señaladas para cada especie en el momento de la comunicación de las zonas a podar, pero, como criterio general, el licitador deberá conocer que la finalidad de esta poda es la de conformar la copa del árbol a un tamaño apropiado para las funciones de estética, ornato, evolución y desarrollo en las zonas urbanas en las que se encuentra ubicado.

Todos los cortes se deberán realizar de acuerdo con las instrucciones recibidas y, si se considerase oportuno, se procederá a su cicatrización con productos cicatrizantes, mezclados con los funguicidas necesarios para tal fin.

Ocasionalmente, se podrá encomendar la realización de podas aisladas en pies determinados, bien por los peligros que represente su estado y tamaño o bien por circunstancias varias que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo (visibilidad de señales y semáforos, ramas en ventanas, etc.).

La frecuencia que se señala es de actuación anual. Aún en el caso de no ejecutarse en todos los árboles recogidos en el inventario, la actuación se llevará a efecto en aquellos árboles que indique la Jefatura de Servicio con la misma frecuencia anual.

La frecuencia de poda será bianual, para la tipología de arbolado que lo requiera.

Se hará también un resubido de las ramas molestas en verano.

B-3.2.- Arbolado entre 7 y 12 metros.

Para el arbolado entre 7 y 12 metros de altura, ubicado en alineación o no, los medios a utilizar podrán ser varios y dependerá de su disposición, ubicación y tamaño, quedando en manos del adjudicatario la utilización de cuantos medios considere oportunos.

Los criterios de poda se le indicarán en cuanto se señalen las especies y los árboles a podar, y el adjudicatario no podrá tomar iniciativas al respecto sin consulta previa a la Jefatura del Servicio, pudiendo ser sancionado si ocurriese tal circunstancia. Los criterios generales para la poda serán los relacionados con formación de copa, eliminación de ramas peligrosas, incrementos de valor ornamental y aumento de rigor vegetativo.

Los restos obtenidos se eliminarán mediante transporte de éstos a Vertedero Autorizado, previamente triturados, o bien donde indique la Jefatura de Servicio.

En cuanto a condiciones de seguridad de terceros, bienes y cosas, se atenderá a lo especificado en el apartado anterior.

B-3.3.- Arbolado con altura superior a 12 metros.

El arbolado con altura superior a 12 m. en alineación o no, como consecuencia de su tamaño variable, ubicación diversa y características específicas, será objeto de tratamiento especial y, teniendo en cuenta que las labores posibles pueden ser varias, se actuará en dos aspectos: labores de limpieza de rebrotes y saneo, y labores de terciado y encopado. El coste de estas labores son a costa del adjudicatario, incluido los medios necesarios para su ejecución.

B-3.3.1 Labores de limpieza de rebrote y saneo.

Se considerará este trabajo como un trabajo auxiliar que no necesita de más medios especiales que los propios de una plataforma elevadora y por lo tanto su ejecución consistirá en la poda con hacha o motosierra de las pequeñas ramas que rebroten de yemas dormidas o intermedias, fácilmente operables. En cuanto al saneo consistirá en las labores de cirugía arbórea necesaria para eliminar podredumbres superficiales o internas y tratamientos posteriores de relleno y cicatrizado.

B-3.3.2 Labores de terciado y encopado.

Consistirá en labores de fuerte poda en la propia copa del árbol y que conlleven la utilización de medios auxiliares, tales como grúas de alto tonelaje, para atado y sujeción de las zonas podadas y plataformas elevadoras, así como elementos de seguridad y otros medios de troceado, carga y transporte de restos obtenidos al lugar que indique, la Jefatura del Servicio.

B-6.- Tratamientos fitosanitarios.

Consistirá en la actuación destinada a la prevención y lucha contra las plagas y enfermedades que puedan aparecer y sufrir el arbolado, arbustos, setos y césped. Para ello, el licitador deberá disponer o estar en condiciones de disponer, en cuanto se le encomiende la labor, de cuantos medios humanos y materiales sean necesarios para actuar sobre la plaga, enfermedad y brote inicial o tratamiento preventivo de manera que se adopten los trabajos de lucha y prevención de forma inmediata.

Los productos a utilizar para la actuación deberán ser productos comerciales, cuya composición y toxicidad estén debidamente garantizada, de acuerdo con los controles que el Ministerio de Agricultura ejerce al respecto, y su aplicación se realizará básicamente en horas nocturnas para evitar las molestias que este tipo de trabajos ocasiona a los peatones y vehículos.

La labor combativa se podrá combinar con labores de abonado foliar, de acuerdo con las instrucciones que al respecto reciba de la Jefatura del Servicio.

Las unidades de este trabajo consistirán en la actuación puntual sobre el árbol, el seto, el arbusto o el césped, dosificando el arbolado en función de su talla, inferior a 4 m, entre 4-10 m y superior a 10 m, considerándose excluido el producto químico, a utilizar, de acuerdo con los diferentes productos existentes y previamente especificados por el licitador, o el Ayuntamiento, teniendo preferencia lo dictaminado por éste último.

En cuanto a la frecuencia anual de ejecución, aun no realizándose en todo el material vegetal inventariado, en aquél que se indique por la Jefatura del Servicio, habrán de realizarse cuantas veces sean necesarias.

C) TRABAJOS PUNTUALES

C-1.- Aireado, verticut, horadado y enarenado.

Estos trabajos se realizarán sobre el césped, y para ello se utilizará la maquinaria específica existente en el mercado para tal fin. Las épocas para la realización las señalará la Jefatura del Servicio y todo el material obtenido deberá ser eliminado de los jardines una vez finalizadas estas labores.

Realizadas las pasadas encomendadas, se procederá al enarenado de los céspedes, incluyendo en dicha operación todo el suministro de materiales, siendo a cargo del Ayuntamiento, el coste de materiales (arena y turba o humus).

Respecto a la frecuencia de actuación anual, aun no ejecutándose en toda la superficie de pradera recogida en inventario, será en aquellas zonas que se indique por la Jefatura del Servicio, estimándose que al año se realizarán estas tareas en el 5 % del total del inventario de los jardines.

C-2.- Plantaciones de arbustos.

Consistirá en la plantación aislada o agrupada de arbustos, en aquellos lugares que previamente señalados y acompañados de croquis de plantación se le señalen al adjudicatario.

Todo arbusto podrá ser entregado con cepellón, o en cubeta.

El terreno para la plantación se preparará previamente, bien mediante apertura de hoyo de 40 x 40 x 40, ó bien mediante laboreo del terreno con detenimiento. En el primer caso, se aportarán tierras de calidad, abonado y mezclada con humus, si el lugar resultase poseer tierra fuerte, y en el segundo caso se procederá al estercolado y encalado, si fuese necesario, así como al abonado químico previo, siguiendo las instrucciones que la Jefatura del Servicio a tal fin señale. Se realizará un drenaje si se viera la necesidad.

Realizada la plantación se procederá al riego continuo, durante dos días consecutivos y otros dos alternos, pasada una semana en un plazo máximo de 15 días, y si fuese necesario disponer de entutorado se procederá a la colocación de éste de forma inmediata a la plantación.

La plantación de arbustos incrementará las unidades del patrimonio Municipal en lo relativo a vegetales, lo que se hará constar en el inventario del patrimonio vegetal Municipal.

En caso de marras de planta suministrada por el adjudicatario, la reposición será por cuenta del mismo, entendiéndose el plazo de un año, para comprobar que la planta ha arraigado.

Si la planta es suministrada por el Ayuntamiento, en el caso de una mala ejecución en la plantación, o en el mantenimiento, será descontado su valor.

En los casos de unidades nuevas el coste de la planta correrá a cargo del Ayuntamiento, en los casos de reposición de lo existente, el coste será asumido por el adjudicatario.

C-3.- Plantaciones de arbolado.
 Consistirá en la plantación de arbolado bien en calles, zonas pavimentadas, zonas de tierra, taludes, etc.

Los trabajos consistirán en la apertura de hoyo de 1 x 1 x 1 como mínimo, del cual se extraerá la tierra existente, escombro, restos de materiales, cuanto material vegetal exista en el terreno, previamente seleccionado y posteriormente se rellenará con tierra apilada, estercolada y abonada, para finalmente proceder a la plantación del arbolado que podrá venir con cepellón, cubeta o a raíz desnuda.

Si resultase no ser necesaria la apertura de dicho hoyo por encontrarse una tierra franca, válida para soportar el desarrollo posterior del árbol, se procederá a la apertura de un hoyo suficiente para colocar el sistema radical del árbol y permitir su sujeción. Si ésta, por la exposición a los vientos, no estuviese garantizada se procederá al entutorado correspondiente.

Finalizada la plantación se procederá a un riego de instalación durante cuatro veces, dos consecutivas y las otras dos espaciadas, 10 días cada una.

La eliminación de los residuos obtenidos de la apertura del hoyo, la poda del arbolado (tanto del sistema radical como aéreo), el transporte y los riegos de implantación, se encuentran incluidos en la ejecución de la plantación, así como el entutorado si fuese necesario.

En el caso de arbolado en calles y dada su disposición, la plantación de reposición se realizará de acuerdo con las instrucciones que a tal fin se le señalen.

Se adoptarán todas las medidas en materia de seguridad, limpieza, señalización e imagen y presencia, con el fin de evitar al máximo las molestias que pudieran ocasionarse en la vía pública.

El conteo del arbolado seco en calles será por cuenta del adjudicatario y la fecha tope para su presentación será el 30 de septiembre del año del contrato. Sicon posterioridad a dicha fecha el número de marras se incrementase, éste se añadirá al listado presentado con anterioridad para su inclusión en los programas de plantación.

En caso de observarse marras por motivo de la plantación regirán las mismas normas que para las plantaciones de arbustos (Apartado C-2).

Para los árboles de alineación en calles se hará de cada alcorque con árbol seco el correspondiente parte de posibles causas que afecten a su pérdida:

cascotes, arcillas, fugas de agua, gas, canalizaciones, etc., el cual será comunicado a la Jefatura del Servicio de forma diaria, para que el Servicio tenga conocimiento de éstas circunstancias y proponga, previa consulta, la solución a tomar.

Entutorado

Como consecuencia del tamaño de los árboles, de su ubicación y de la necesidad de su protección, se procederá, de acuerdo con las instrucciones que al respecto se señalen, al entutorado correspondiente mediante estacas de pino de 7 x 7 x 280 cm., cepilladas y canteadas por sus cuatro caras. Una vez clavado en el terreno, deberá disponer de una altura útil de 2,30 m. Al tutor se sujetará el árbol, mediante ligadura elástica que permita el desarrollo en grosor del árbol sin afectar a éste y lo sujete y proteja con respecto a zarandeos, golpes o demás agresiones humanas o naturales.

El licitador podrá proponer otro tipo de tutor, si bien éste deberá previamente ser aceptado por la Jefatura del Servicio, siempre que beneficie a los intereses municipales. Dicha propuesta deberá recogerse en la memoria técnica que el licitador presente. Hay que recordar que el suministro de los tutores es Municipal.

C-4.- Trasplante de arbolado.

Cuando por circunstancias varias hubiera necesidad de realizar trasplantes de arbolado, el adjudicatario deberá de poner para tal fin cuantos medios fuesen necesarios para ejecutar el trasplante, de acuerdo con las Instrucciones que reciba de la Jefatura del Servicio, con el objetivo de realizar éste de la manera más rápida y adecuada a la demanda planteada. El ayuntamiento solo abonará fuera del canon aquellos costes que se consideren excepcionales, tales como grúas de gran altura y tonelaje, camiones especiales, etc.

C-5.- Siembra de césped.

Consistirá esta labor en la preparación previa del terreno a sembrar, su posterior siembra, riegos de implantación con medios mecánicos.

La preparación del terreno irá acompañada de un laboreo con detenimiento con arado o motocultor, según la zona a sembrar y se procederá al abonado orgánico del terreno con estiércol, que previamente apilado haya fermentado y esté libre de malas hierbas. Realizada la extensión y reparto de éste, se procederá al rotobateado del terreno, hasta la desmenuzación completa de los terrones, y posteriormente se realizará un rastrillado inicial de despedrado, si resultase de la existencia de cascotes, piedras o demás elementos pétreos que se encuentren en el terreno. Por último se procederá al perfilado final del terreno a sembrar, dando las pendientes necesarias y uniformando la superficie de siembras, dando en última instancia un pase ligero de ruli para pisar el terreno y comprobar que está bien uniformado y perfilado.

En caso de que la zona a sembrar fuera por aporte de tierra vegetal, será necesario realizar las labores de desfonde previo, si existiese capa de tierra inferior, y el resto de las labores serían las mismas. Si solo se aportase tierra vegetal sobre zonas delimitadas por muretes elevados, no se realizaría el desfonde previo, siendo las demás labores de idéntica ejecución.

Terminado el reperfilado de la zona a sembrar, se procedería al reparto de las semillas, debidamente mezcladas. Teniendo como base diferentes festucas, y otras indicadas por la Jefatura del servicio.

Terminado este reparto de la semilla, se procederá al cubrimiento con mantillo orgánico, debidamente movido, o humus de lombriz o turba uinaria de tipo helicoidal o con segadora autopropulsada de alta revolución, considerándose terminadas las labores de encespedamiento.

Otros sistemas a utilizar, como hidrosiembras y esteras de césped o sistemas similares, necesitarán la previa autorización de la Jefatura del Servicio de acuerdo con las condiciones de la zona a sembrar y su idoneidad para conseguir el éxito deseado.

Las labores posteriores de abonado, cercado de zonas sembradas, etc., se considerarán como actuaciones puntuales que tenderán a mejorar y arropar las siembras, así como la señalización e información de la siembra realizada, solicitando la colaboración ciudadana en su cuidado, referenciando especialmente a los dueños de animales domésticos de raza canina.

Dada la variedad de labores a realizar para la conservación del césped, se consideran como trabajos unitarios incluidos en el precio base los siguientes:

-Desfonde, laboreo, rastrillado y reperfilado, aporte de estiércol, siembra de dosis de semilla y cubrición de ésta con rulado, riego de instalación y dos siegas.

Aporte de tierra vegetal con extendido, laboreo y rastrillado, arenado, verticut y horadado, aporte de arena, tepes, rulado, riego y siega, m2 de tratamiento con hidrosiembra, según dosis y especies a utilizar. Solamente el Ayuntamiento abonará fuera de este contrato el aporte de materiales.
C-6.- Desbroce y Mantenimiento de caminos.

• La limpieza de caminos, cunetas, cañas y pasos de agua, se efectuará 2 y 3 veces al año, según lo dispuesto en el listado de caminos del Anexo II

• El desbroce de vegetación de los laterales del camino, se efectuará 2 y 3 veces al año, según lo dispuesto en el listado de caminos del Anexo II.

• Las labores de desbroce se realizarán con tractor adaptado con brazo desbrozador y con maquinaria desbrozadora de cuchilla o pita, según disponga el técnico encargado del servicio, y en función del tipo de talud y vegetación del camino.

• Las labores de desbroce se realizarán con una anchura mínima de 1,5 metro y 3 metros de altura, dejando todo el camino y cuneta limpia de residuos orgánicos.

• La contrata adjudicataria del desbroce y mantenimiento de caminos, deberá disponer del personal que considere necesario para cumplir con el servicio contratado, sin contratiempo alguno, y no pudiendo alegar falta de personal para su ejecución, pudiendo disponer para dicho trabajo del personal subrogado y destinado principalmente a la conservación y mantenimiento de jardines. 
• Respecto al Servicio de caminos, la Empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dados de alta al personal que realice los trabajos, en seguridad social y cumplir con las obligaciones legales y contractuales.

C-7.- Anexos.

Anexo IX Listado de Zonas Verdes y Arbolado

Anexo  X Listado de Caminos

Anexo XI Plano de Zonas Verdes y Arbolado

Anexo XII Plano de Caminos

C-8 GESTIÓN DE RESIDUOS. COMPOSTAJE´


Los residuos no peligrosos, papel, cartón, plásticos etc., deberán ser separados selectivamente y depositados en los contenedores correspondientes.


Los residuos reutilizables deberán ser correctamente gestionados.


Los residuos peligrosos, aceites, envases de productos fitosanitarios etc. serán gestionados por Gestor autorizado.

La empresa adjudicataria del servicio dispondrá de un servicio puerta a puerta de recogida de restos vegetales de particulares, con objeto de una correcta eliminación y/o valorización de los mismos, evitando que acaben depositados en contenedores de RSU y/o vertederos incontrolados. Con la puesta en marcha del servicio se realizará un mailing, para su publicidad.


Los residuos vegetales serán valorizados mediante la transformación en compost y /o triturado de restos vegetales para acolchamiento de parterres, macizos etc.


Estos residuos vegetales serán reutilizados en el servicio de jardinería y en los  huertos de ocio municipales y / o cualquier otra actuación Municipal
Marcaje de los envases


Los envases de los productos fertilizantes y biocidas deben estar correctamente etiquetados indicando: nombre, compuestos peligrosos, instrucciones de uso y dosificación. Además han de tener aparatos de dosificación precisos.
Prácticas de riego

Donde así especifique la administración, se aplicará mulch o material de acolchado de origen orgánico (paja, corteza de árbol, cáscara de coco...) como medida de protección del suelo, prevención de la aparición de malas hierbas y aporte de nutrientes al suelo.

Además se usará agua no potable (freática, pluvial, grises) si la administración lo exige poniéndola a disposición del adjudicatario.

Cuando se coloquen nuevas plantas, el adjudicatario, a petición de la administración propondrá la mejora distribución de éstas para agruparlas en función de sus necesidades hídricas y mezclando plantas complementarias como repelentes de insectos o enfermedades.
Recogida selectiva de residuos

El adjudicatario tiene que garantizar la correcta gestión de los residuos generados en las tareas de mantenimiento. Esto es:
La fracción orgánica leñosa se triturará in-situ o en las instalaciones proyectadas para ello y se usará para los acolchados (mulching) en las zonas acordadas, y  se trasladarán a los huertos de ocio para su valorización, depositándolo en la zona establecida al efecto y extendido en capas de un grosor no superior a 20 cm , para evitar su descomposición, trasportándose los posibles excesos  a vertedero controlado y/o valorización del mismo en forma de compost.
-
Los envases no peligrosos se separarán el las fracciones de recogida selectiva urbana y se tirarán en los mismos selectivamente

-
Los envases de productos peligrosos se recogerán separadamente y gestionarán a través de un gestor autorizado.

-
Los aceites lubricantes y otros productos de vehículos y maquinaria, se recogerán separadamente y gestionarán a través de un gestor autorizado.
-
[cuando se disponga de plantas de tratamiento] Toda la fracción orgánica se compostará, in-situ, en las instalaciones de la empresa o en una planta autorizada.
Formación

El personal de trabajo debe recibir formación sobre sus labores y como desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio ambiente. El adjudicatario tendrá que presentar en las 2 primeras semanas el plan de formación.
Gestión del servicio

El adjudicatario tendrá que elaborar durante el primer mes de contrato instrucciones de trabajo que contengan información ambiental, de salud laboral y de seguridad de los productos. Éstas deberán estar accesibles el local o almacén destinado al servicio.
Recogida de información

La empresa presentará un informe anual que recoja:

-
el balance de productos y las cantidades usadas, con la intención de monitorizar el consumo e ir controlando la dosificación reduciéndola en la medida de lo posible, siempre que se mantengan los estándares fijados.

-
el consumo de carburante de la maquinaria y de los vehículos.
-
la generación de residuos segregada por fracciones.
-
el desarrollo del plan de formación.
-
el consumo de agua.
Inventario 
Se pretende tener informatizados los datos en el menor tiempo posible, para que, en el tiempo de duración del contrato, se pueda disponer de un sistema gráfico de gestión y aprobado y en explotación. Por esta razón, la empresa adjudicataria deberá utilizar el sistema de gestión del servicio de jardinería propiedad del Ayuntamiento de Ortuella. A través de este sistema se pretende llevar un seguimiento exhaustivo de las condiciones reflejadas en el pliego y que entre otras abarca las siguientes tareas:

•
Mantenimiento del Inventario de jardinería. El inventariado de las zonas verdes lo realizará la empresa adjudicataria durante los diez primeros meses del contrato. Este inventariado será actualizado en su totalidad cada dos años, y comprenderá:

- Zonas verdes, de las que se describirán sus características, superficie, estado de conservación, propuestas de mejoras a realizar,  existencia o no de riego automático, actuaciones que se realizan etc.
-Especies arbóreas por calles y/ o zonas, de las que se describirán  sus características, estado de conservación, ciclo de poda, abonado etc.

-Caminos

-Fincas Municipales

El inventario se mantendrá, con la incorporación de nuevas áreas, bajas, altas, incidencias etc., se presentará en papel, en formato informático y formato GIS, con las mismas características que el actual
Introducción del plan de actuación anual. Este será introducido con anterioridad al comienzo de cada año.

•
Introducción del parte o tarea realizada, especificando como mínimo la siguiente información


Fecha

Zona Ajardinada/ Camino/ Finca

Tipo Actuación

Duración

Recursos Materiales Utilizados

Personal Utilizado

Observaciones 
•
Introducción de las incidencias o anomalías detectadas, entendiéndose por incidencias, todas aquellas acciones no contempladas en los pliegos y que requieran de una intervención por parte de la empresa adjudicataria.
Este sistema será el único a utilizar por el ayuntamiento, y a través del cual se realizará el reporte y el seguimiento del servicio, si bien es cierto, y dado el caso de que la empresa adjudicataria ya dispusiera de un sistema de gestión del servicio a prestar, este pueda ser utilizado para su gestión interna. En el caso de que la empresa adjudicataria quisiera sincronizar los dos sistemas, los costes de la realización de esta tarea serán sufragados por la misma.
CAPITULO II.- INSPECCION Y NIVEL DE SERVICIOS.

El Ayuntamiento de Ortuella inspeccionará en todo momento la forma de prestación de los diferentes servicios adjudicados en relación con las especificaciones del presente Pliego. La Oficina Técnica mantendrá un servicio de inspección con la organización que estime oportuna, si bien dará cuenta al adjudicatario de las personas que han de tener relación directa con él.
El Ayuntamiento exigirá al adjudicatario la designación de un delegado con titulación profesional mínima de técnico de grado medio en cualquiera de las disciplinas relacionadas con la jardinería, para que esté al frente del servicio.

Las facultades de los técnicos designados para desempeñar el Servicio de Inspección, serán las siguientes:

a) Controlar que las labores se efectúen oportunamente y en la forma estipulada.
b) Controlar si se cumple tanto lo estipulado en este Pliego de Condiciones como en los posibles compromisos posteriores del adjudicatario en cuanto al número y cualificación del personal operario en las distintas zonas.
c) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas que haya de utilizarse en la realización de las labores, satisfacen las condiciones exigidas en el presente Pliego.
d) Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal afecto a la plantilla del adjudicatario reúne las condiciones apropiadas al rango del lugar que actúan, y a la importancia de la misión que tenga encomendada.
e) Fiscalizar el consumo de agua para que sea el mínimo compatible con realización de los riegos adecuados.
f) Los vehículos y el vestuario del personal laboral, deberá tener el indicativo de la Empresa y la marca de la identidad corporativa de Ortuella, no pudiendo usar en otras ubicaciones.
Las decisiones de los técnicos se transmitirán por escrito y serán cumplidas, de forma inmediata, o en el plazo que se fije, por el adjudicatario o persona que en cada momento lo represente.

El nivel de prestación del servicio deberá ser tal que el estado actual se incremente con las naturales mejoras que el tiempo y el cuidado permanente producen.

Del servicio se realizará una memoria anual por la empresa contratista 

El Ayuntamiento tiene facultad plena para inspeccionar en todo momento los trabajos, que para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos, efectuará diariamente la empresa adjudicataria, quien por su parte, está obligada a dar toda clase de facilidades para las visitas de inspección, que aparte de la vigilancia normal sean realizadas por los funcionarios del Ayuntamiento.
Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de la Administración Municipal, quien podrá realizar las revisiones de personal y material que estime oportunas y en cualquier momento y lugar.
El contratista deberá presentar partes mensuales de los trabajos realizados y de cuantas circunstancias ocurran en el servicio, así como recibir las instrucciones que estime oportuno la Administración Municipal, quedando obligado el contratista a exhibir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento de esta obligación y en especial los relativos a seguros sociales, accidentes de trabajo, pólizas de seguros, horas extraordinarias, instalaciones y material.
El contratista deberá presentar partes de horas mensuales y anuales de los trabajadores de servicio así como

El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios relacionados con los distintos servicios de esta contrata le sean ordenados por el Ayuntamiento.
El nivel de prestación de servicio deberá ser tal que, el estado actual se incremente con las naturales mejoras que en el tiempo y el cuidado permanente producen.
CAPITULO III.- PERSONAL Y HONORARIOS 
La empresa adjudicataria podrá establecer el horario diurno que considere más oportuno para la mayor eficacia y rapidez de los servicios. El horario establecido será sancionado por el Ayuntamiento el cual podrá establecer los cambios que considere adecuados, bien antes de su aprobación o bien posteriormente, en orden de eficacia y desarrollo de la vida ciudadana. 

Tal horario establecido no condicionará las actuaciones extraordinarias o de carácter urgente en las que será obligatoria una intervención inmediata.
Si durante la vigencia de este contrato se acordase entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores, la reducción o modificación de la jornada de trabajo, ello no repercutirá en el aspecto económico, ni en la calidad ni cantidad de los servicios contratados.
Todo el personal de los servicios deberá ir uniformado.

La cantidad y calidad del vestuario para el personal se regirá en todo momento según lo acordado por los convenios colectivos.

Cada licitador deberá presentar una relación detallada de las prendas de vestuario, así como del material auxiliar que va a emplear cada operario, con expresión del costo anual de los mismos.

El modelo de uniformidad del personal será establecido por el Ayuntamiento, oído el adjudicatario
El adjudicatario propondrá la política de personal a seguir y, en particular todos los aspectos relacionados con la formación del personal, seguridad e higiene en el trabajo y servicios médicos necesarios.

Todo el personal será sometido a las correspondientes revisiones médicas, sometiéndose la empresa concesionaria a las normas dictadas por las autoridades laborales competentes en esta materia.

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario siempre que se venga a producir una variación en la plantilla con que se inicia el contrato, bien sea por defunción, jubilación, baja voluntaria, despido, invalidez temporal, invalidez permanente, etc., o bien, siempre que se produzca una variación por necesidades del servicio,  está obligado a obtener la autorización previa del Ayuntamiento para cubrir las variaciones de puestos de trabajo que se puedan producir.

Si por variación del ámbito territorial de los servicios fuera necesario realizar aumentos de plantilla para la correcta prestación de los servicios, el Ayuntamiento a la vista de las nuevas necesidades planteadas por la empresa adjudicataria, podrá aprobar dichas ampliaciones que implicarán, en su caso, una compensación económica a favor del adjudicatario, en base a los precios unitarios vigentes en el momento de la ampliación.
El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, debiendo realizar los seguros de responsabilidad civil que cubran posibles daños a terceros en la prestación de los trabajos contemplados, así como los que provoquen los elementos confiados a su conservación.

Todo el personal deberá estar perfectamente identificado en orden a la seguridad de los servicios, proponiendo los licitadores  el sistema de identificación más eficaz.
CAPITULO IV.- INSTALACIONES

Los licitadores deberán comprometerse a disponer, a su cargo, de locales estables y exclusivos para el Servicio de esta Contrata y almacenes necesarios para el buen funcionamiento del servicio con un teléfono al menos de comunicación y esto, en plazo no superior a 30 días después de notificársele oficialmente la adjudicación.

La nave garaje-taller para el Parque Mecánico, tendrá una distribución tal que quede a cubierto la totalidad del Parque.

Dispondrá de aseos, duchas y vestuarios para conductores y operarios, almacén para herramienta y uniformes y de conformidad con lo preceptuado en la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Las instalaciones deberán estar en el término Municipal de Ortuella o en los Municipios limítrofes, con una distancia inferior a 5 kms.
CAPITULO V.- MEDIOS MATERIALES

La adquisición de todo tipo de material, maquinaria, herramienta y vehículos necesarios para prestación del servicio será de cuenta y cargo de la empresa adjudicataria así como los gastos de conservación y mantenimiento para un perfecto funcionamiento durante el periodo de vigencia del contrato. 

Los licitadores incluirán, en sus ofertas, una descripción detallada de todo el material previsto para la realización de las labores, con indicación de: 

· Las características técnicas y equipamientos de los medios mecánicos, vehículos y herramientas de uso exclusivo del ayuntamiento 

· Abonos, herbicidas y productos de tratamientos fitosanitarios, preventivos y curativos a utilizar. 

· La maquinaria de uso esporádico o excepcional. 

· La maquinaria de reserva de que se dispone. 
Será obligatoria la adscripción al contrato de los siguientes vehículos y maquinaria (medios mínimos a adscribir al contrato): 
· Camión de 3,5 TN con bola para remolque. (como mínimo de combustibles alternativos como por ejemplo GNC o GLP). 1 

· Un vehículo ligero (como mínimo de combustibles alternativos como por ejemplo GNC o GLP). 

· TRACTOR de corte y recogida de 19-21 CV mínimo y ancho de corte mínimo 132 cm con fondo de cajón recogedor extraíble para cortes sin recogida. 

· TRACTOR con kit MULCHING de 30 CV mínimo y ancho corte mínimo 132 cm con amortiguación a las cuatro ruedas. 

· 3 motosierras: 

· Motosierra de mano: 2,5 Cv, long corte 35 cm, Tipo Sthil MS 194T 35R 

· Motosierra grande: 5 Cv, long corte 50 cm, Tipo Sthil MS 261 C-M45R 

· Motosierra de pértiga: Tipo Sthil HT 131 

· 3 desbrozadoras. 

· 2 sopladora. 

· 2 podasetos. 

· 2 cortacésped: Honda HRH 536 HXE y Honda HRX 537 VYE o similares. 

· Trituradora de materia orgánica y leñosa portátil: Tipo Forst ST6P o similar en épocas de poda. 

· Escaleras de poda, andamios de poda y/o elevadores 

Los vehículos deberán ser adecuados a las funciones que vayan a realizar, debiendo tener buen aspecto exterior como interiormente.
Todo el material, maquinaria que se oferte en todo momento se encontrará en perfecto estado de utilización y conservación.

Todos los vehículos destinados de forma permanente al servicio deberán llevar el identificativo de la empresa y el del Ayuntamiento.

Todo el material ofertado deberá ser minuciosamente descrito por los licitadores, pudiendo aportar planos, croquis, fotografías y cuantos datos crean necesarios, a fin de obtener el mejor conocimiento posible del mismo, y de justificar su idoneidad al servicio y su adaptación a normativa vigente. 

Se concretará su utilidad, eficacia y las zonas en la que se empleará.

Se tendrá en cuenta aquellas innovaciones tecnológicas encaminadas a la disminución del impacto ambiental ocasionado, y se prestará especial atención a la disminución del nivel sonoro.
Todos los vehículos y maquinaria descritos como mínimos para la adscripción al contrato deben ser de uso exclusivo para este contrato,  deberán estar homologadas, poseer los certificados correspondientes, y justificarse su necesidad atendiendo no solamente a la funcionalidad de las mismas, sino también a criterios medioambientales y de accesibilidad, y que serán coherentes con el programa de trabajo.

La flota de vehículos (turismos o comerciales ligeros) propuesta para el servicio ha de tener unas emisiones de gases de combustión mínima de UROS 5 (vehículos posteriores a 2007).

Los vehículos excepcionales quedarían libres de esta condición.

Los vehículos adscritos al contrato deberán ser como mínimo de GLP o utilizarán combustibles de energías alternativas.

· Queda prohibido al adjudicatario introducir vehículos de tracción mecánica en los jardines, salvo en los casos necesarios para las labores propias de conservación, tales como_ retirada de hierba segada, retirada de la leña resultante de la poda, suministro de plantas en caso de reposición, limpieza general, etc. 

En cualquier otro caso excepcional, se recabará el oportuno permiso del servicio municipal.

· La gestión del material técnico, será de entera responsabilidad del adjudicatario teniendo en cuenta que seguirá en cuanto a mantenimiento las reglas que le parezcan oportunas, si bien, el Ayuntamiento exigirá que todo vehículo que sea utilizado en el marco de la asistencia técnica contratada se encuentre en un estado general bueno.

· - Serán por cuenta del Ayuntamiento el consumo de agua de riego.

CAPITULO VI.- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
ÁMBITO DEL SERVICIO
ZONAS VERDES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORTUELLA  DESCRITAS EN EL INVENTARIO DE JARDINERÍA.
LABORES A REALIZAR
LABORES DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS.
1.-
 Limpieza de zonas verdes 
2.- 
Siega  de césped de zonas verdes  PERIÓDICA, manteniendo una altura de corte, que mantenga y mejore el sistema radicular, y evite la disminución de la superficie foliar de  manera que se mantengan unas buenas condiciones de fotosíntesis y de capacidad de producción de carbo-hidratos, incluso siega manual de taludes, bordes, etc. y retirada de restos Estos residuos se trasladarán a los huertos de ocio para su valorización, depositándolo en la zona establecida al efecto y extendido en capas de un grosor no superior a 20 cm, para evitar su descompensación, trasportándose los posibles excesos  a vertedero controlado y/o valorización del mismo en forma de compost,
3.- 
Riegos de zonas verdes. Actuaciones puntuales, consideradas en las épocas de mayores necesidades y en las zonas más vistosas y de uso públicoPuesta en marcha según épocas y mantenimiento de los riegos automatizados existente
4.- 
Conservación de bordes y macizos. (Entrecavado y sallado). Se considerarán cuatro actuaciones al año, evitando la proliferación de las malas hierbas y facilitando la entrada del abono, agua de lluvia y riego de zonas arbustivas
5.- 
Abonados químicos necesarios
6.- 
Abonados orgánicos necesarios
7.- 
Riego de jardineras
8.- 
Abonado de jardineras
9.- 
Podas y Recortes de Arbustos, vivaces y setos, aislados, en masa o en alineación. Se establecerá un mínimo de tres cortes al año, en las épocas que lo requieran. Se cuidarán especialmente las zonas de cruce con la vialidad, en las que pudiera verse afectada la visibilidad, realizándose las podas necesarias. 
10.- Recogida de hojas. Se realizará en la época de otoño en las zonas urbanas, incluyendo su eliminación.
11.- Tratamientos fitosanitarios, preventivos y curativos en arbustos, Céspedes, Setos
12.- Plantación de flor de temporada en parterres y jardineras. 
13. Mantenimiento flores y plantas de edificios Municipales. 
14.- En las zonas verdes lineales de las aceras paralelas a las carreteras forales, se mantendrá la vegetación invasora, no dejando que afecte al cierre  de delimitación de la zona pública y /o a la acera, o espacio público.
Se dispondrá de u servicio de retirada de restos, mediante la gestión de las zonas de frutales mediante la preparación de las mismas para compostaje en superficie, por parte de los usuarios y el propio servicio, manteniéndose estas zonas en ópticas condiciones y evacuándose a vertedero autorizado los excesos. 

Periódicamente, mínimamente 4 veces al año se limpiará la zona de depósito de restos y cuando fuese necesario si  las condiciones de los restos no son las adecuadas para su utilización en el huerto.

Al inicio del contrato y anualmente según temporada se repondrá y completará el cierre de bordes de  especies arbustivas y la planta auxiliar de las distintas zonas ajardinadas.

Cuidado y mantenimiento de  setos, zonas ajardinadas de Ortuella 
1. Setos perimetrales zona oeste y norte (Hebe andersonii y Escalonia). Hay que ir realizando podas cortas y ligeras a lo largo del año, recortando aproximadamente la mitad del crecimiento anual de las plantas, de modo que vayan creciendo despacio en altura y no se queden desnudas en las zonas más bajas. Las podas hay que procurar efectuarlas tras los periodos de floración. Mantener el suelo de la hilera de plantación acolchado con materia orgánica de descomposición lenta (restos de poda, materiales leñosos, etc.).
2. Hortensias zona este. Las hortensias se podan en invierno una sóla vez al año, cuando están sin hojas y en periodo de reposo. Se procede a quitar los restos de flores secas y se poda los vástagos nuevos a la mitad de su longitud de modo que la planta vaya cogiendo su porte de modo gradual.
3. Viburnum tinus y plantas hasta número 13 de la zona este. Igual que las hortensias, variando la época de la poda, ya que ha de ser tras la floración (abril). Las podas han de ser ligeras ya que su crecimiento es más lento.
4. Photinia zona sur. Dos o tres cortes al año de las puntas jóvenes.
5. Lavanda, santolina zona sur. Dos tres recortes ligeros al año de las puntas jóvenes. En la lavanda y santolina se realizarán tras la floración.
6. Melisa. Recortar a ras de suelo en otoño.
7. Juniperus, Yucca. No tocar salvo la retirada de las flores secas de la Yucca filamentosa.
8. Bergenia. Podar flores cuando estén secas. Recortar tallos engrosados cuando las plantas tengan entidad (a partir  de dos años de la implantación).
9. Philadelphus. Mantener a media altura (1,5 – 2 m.) con dos o tres podas al año siempre tras la floración.
10. Jasminun mesnyi. Podar la mitad del crecimiento anual para que tome forma con soporte leñoso en zona baja.
11. Acanthus. No tocar, salvo para retirar las partes aéreas una vez acaba su época vegetativa. La planta es vivaz por lo que rebrotará cada año.
12. Olearia y Sarcococca.
13. Cotoneaster horizontalis. Los primeros dos años dejar sin tocar. Después recortar según necesidades estéticas.
14. Nepeta y Cetranthus de zonas ajardinadas junto a emplazamiento de compostaje. Cortar a ras de suelo en invierno. La planta reaparece en primavera.
15. Boj de perímetro zonas ajardinadas compostaje. Ahora recortar puntas hasta igualar altura de plantones implantados. Después mantener bajo con una poda muy ligera al año.
Todo el suelo de las zonas ajardinadas sur (junto a edificio de aperos) y junto a zona de compostaje ha de mantenerse cubierto de materia orgánica que puede ser de origen de restos de poda (materiales con predominancia de leña
LABORES DE MANTENIMIENTO ESPECIES ARBOREAS

ESPECIES ARBOREAS DE PODA ANUAL

Se realizarán  las siguientes operaciones.
1.- Poda de arbolado, especies de hasta 4 metros de altura de cruz
2.- Poda de arbolado, especies de altura entre 4 y 10 metros de altura de cruz
3.- Poda de arbolado de altura mayor de 10 mt.
4.- Retirada de restos de poda. Estos residuos se triturarán  y  se trasladarán a los huertos de ocio para su valorización, depositándolo en la zona establecida al efecto y extendido en capas de un grosor no superior a 20 cm , para evitar su descompensación, trasportándose los posibles excesos  a vertedero controlado y/o valorización del mismo en forma de compost, 
5.- Cicatrización, aplicación de productos cicatrizantes en las heridas y cortes que lo precisen.
6.- Limpieza de rebrotes y saneo, siempre que sea necesario
7.- Sallado de alcorques y retirada de restos, siempre que se necesario para mantener condiciones de limpieza y ornato.
RESTO DE ESPECIES ARBOREAS

Se realizarán las siguientes labores

1.- Poda selectiva de mantenimiento
2.- Retirada de restos de poda y traslado a vertedero (incluidos cánones de vertido)
3.- Cicatrización, aplicación de productos cicatrizantes en las heridas y cortes que lo precisen.
4.- Limpieza de rebrotes y saneo, siempre que sea necesario
5.- Sallado de alcorques y retirada de restos, siempre que se necesario para mantener condiciones de limpieza y ornato.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

CAMINOS VECINALES DESCRITOS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL 

LABORES A REALIZAR.

Las labores a realizar consienten en:
1.- Desbroce mecánico mediante máquina desbrozadora sobre tractor y apoyo de desbrozadoras manuales, de los bordes de los caminos de titularidad Municipal.
2.- Apoyo de desbroce manual para los caminos  y/o zonas que no se puedan desbrozar mecánicamente.
3.- Limpieza de cunetas, canaletas, arquetas y sumideros.
4.- Retirada de restos a vertedero, incluso canon de vertido
6.- Periodicidad, TRES veces al año como norma general, con la posibilidad de una cuarta actuación en 6 caminos o zonas que determine el Ayuntamiento en función de la necesidad, debiendo estar debidamente controlado en las épocas de mayor crecimiento vegetativo.
CAPITULO VII.- MEJORA, AMPLIACIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALES

Dentro de las zonas ajardinadas, el Ayuntamiento tendrá libertad absoluta para realizar, tanto obras nuevas como mejoras, en los espacios verdes entregados a conservación. A tal efecto podrán crearse nuevos macizos de plantas de flor, nuevas praderas, plantar árboles, trasplantarlos, cambiar el pavimento de los paseos y cuantas actuaciones juzguen oportunas.

El adjudicatario no podrá realizar obras nuevas ni mejoras que alteren o modifiquen el trazado o características de los elementos a conservar, salvo autorización expresa del Ayuntamiento como servicio especial.

El adjudicatario se obliga a admitir para su conservación los parques de nueva creación, las zonas verdes y árboles de alineación que, con motivo de obra nueva, ampliaciones, recepciones de urbanizaciones o adquisiciones de todo tipo incrementen la superficie de actuación municipal dentro de cada zona, en las mismas condiciones que el resto, de la adjudicación, siempre y cuando la superficie nueva no supere el 3% de la superficie existente adjudicada.

El adjudicatario estará obligado a rematar las obras efectuadas por el Ayuntamiento, sin cargo alguno para dicho Ayuntamiento, así como ampliaciones o recepciones de nuevas zonas verdes que tengan necesidad de ello a criterio de la Jefatura del Servicio del Ayuntamiento, ídem que la anterior

En caso de que, tras el inventario de superficie, y número de árboles la realidad modificarán los datos del anexo nº 1; así como en el caso de incorporación de zonas verdes y/o árboles de alineación y/o unidad de jardinera no contemplados en el inventario inicial, se realizará un expediente de ampliación o disminución, aplicándose los precios unitarios, siempre y cuando se supere el 4% de la superficie o del número de árboles, respecto a las mediciones recogidas en el Anexo IX
Serán por cuenta del Ayuntamiento, el consumo de agua para riego, el mantenimiento de la red y bocas de riego, así como el suministro de plantas, material vegetal, tierras, abonos, tutores y los productos fitosanitarios que considere oportuno sembrar, plantar o ampliar el Ayuntamiento.

Para el caso de servicio y suministro especiales que se encomienden a la contrata, se aplicarán precios contradictorios convenidos entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento.
ANEXO IX
INVENTARIO DE PARQUES, JARDINES, ARBOLADO Y JARDINERAS EN EL MUNICIPIO DE ORTUELLA
BARRIO MENDIALDE

Zonas Verdes ___________


 

3.384,16 m²

Celosía Césped ___________ 


  
   276,77 m²
APARCAMIENTO MENDIALDE
Zonas Verdes ___________


 

   436,53 m²

Celosía Césped ___________ 


   
   623,64 m²

ORTUEMENDI

Zonas Verdes ___________ 



3.699,51 m²

BARRIO OTXARTAGA

Zonas Verdes ___________ 



3.304,62 m²

COLEGIO OTXARTAGA

Zonas Verdes ___________ 



3.878,19 m²

BARRIO GORBEA

Zonas Verdes ___________


 

9.036,97 m²

Celosía Césped ___________ 


   
   268,11 m²

IES ORTUELLA, APARCAMIENTO AVDA. BILBAO

Zonas Verdes ___________


 

2.725,56 m²

BARRIO SANTA MARGARITA – LA BARRERA

Zonas Verdes ___________ 


          11.358,71 m²

BARRIO AIEGA

Zonas Verdes ___________ 



1.105,14 m²

BARRIO AIEGA- NUEVO

Zonas Verdes ___________ 



9.743,05 m²

Carretera Salida a Portugalete Ladera 

 
   237,06 ml

BARRIO SAN BERNABE

Zonas Verdes ___________ 



5.394,78 m²

BARRIO URIOSTE

Zonas Verdes ___________


 

4.530,51 m²

Zona Lineal ___________ 




   346,00 ml

Celosía Césped ___________
 

               593,90 m²

BARRIO SAN ANTON

Zonas Verdes ___________ 



   230,25 m²

Zona Lineal ___________


 
               300,00 ml

PEÑOTA – ETXEZURI

Zonas Verdes  Superior _____ 



9.881,00 m²
Zona  Verde Paseo – Arroyo _



9.475,82 m²
Celosía Césped ___________ 



1.326,00 m²

PASEO EUROPA

Zonas Verdes ___________ 



1.785,79 m²
AVDA. DE LA ESTACION, PLAZA DERECHOS HUMANOS Y SAN FELIX

Zonas Verdes ___________ 



2.374,48 m²

Zona Lineal ___________



 
   119,00 ml

HORNO CALCINACION

Zonas Verdes ___________ 



3.227,00 m²
PASEO DEL BARRACON, CEMENTERIO

Zonas Verdes ___________ 



   595,74 m²

Zona Lineal ___________



            306,58 ml

BARRIO NOCEDAL

Zonas Verdes ___________ 



838,14 m²

Celosía Césped ___________


           190,00 m²

Camino Real ___________ 



           308,00 ml

BARRIO BAÑALES – SAUGAL

Zonas Verdes ___________ 



250,00 m²

BARRIO RALERA

Zonas Verdes ___________ 



267,00 m²

SETO AVDA. LASAGABASTER

Zonas Verdes ___________ 



215,00 m²

RESUMEN

Total Superficie Zona Verde _______ 


77.825,60 m²

Total Metros Lineales Bordes-Caminos ___


  1.310,06 ml

Total Superficie Celosía Césped _______ 


  2.961,36 m²

INVENTARIO DE ARBOLADO POR BARRIOS

Bº DE URIOSTE 

………………………….
176 Uds

Bº DE SAN BERNABÉ 
………………………….
  88 Uds
Bº DE AIEGA 

………………………….

325 Uds

Bº SANTA MARGARITA 
………………………….
  22 Uds

Bº GORBEA 


………………………….
111 Uds
CONJUNTO CENTRO DE DIA 
…………………
  70 Uds

Bº OTXARTAGA 


…………………
212 Uds

Bº MENDIALDE

………………………….
281 Uds

Bº LOS ARCOS

………………………….
  31 Uds

AVDA DE LA ESTACION
 ………………………….
  46 Uds

Bº DE BAÑALES 

………………………….
  36 Uds

Bº DE SAUGAL

………………………….
    9 Uds

Bº DE LA RALERA 

………………………….
  15 Uds

Bº DE GOLIFAR 

………………………….
  34 Uds

AVDA DE BILBAO 

………………………….
112 Uds

Bº DE NOCEDAL

………………………….
135 Uds

________________________________________________________
T O T A L





       1.703 Uds.

Día del Árbol

La Contrata deberá incluir en el Servicio a realizar del presente Concurso la disponibilidad de una Jornada completa de todo el personal adscrito al mismo para la celebración del DIA DEL ÁRBOL, y con apoyo de medios y la plantación de VEINTE (20) Uds. de árboles, sin costo alguno para el Ayuntamiento.

PODA O TALA DE ARBOLADO

La Contrata deberá realizar el servicio de  10 Ud /anuales de  poda o tala de Arbolado  en las zonas del Municipio de Ortuella no expresamente indicadas en planos o inventario de arbolado, y Ordenadas por la Oficina Técnica, en base a eliminar  situaciones de Riesgo o bien por demanda ciudadana .

	
	NOMBRE


	LONGITUD

ML.



	
	Camino Abaro
	273

	
	Camino callejuelo Nocedal-chatarrería
	430

	
	Camino Aldapa

	95

	
	Camino Huertos

	503

	
	Camino Santo Domingo

	617

	*
	Camino Landeta-Capetillo

	972

	
	Camino La Zaguirría

	848

	*
	Camino Barracón Puente 2º

	685

	*
	Camino La Manzanera

	642

	*
	Camino del Cerro
	775

	
	Camino Bañales-Saugal a la Ralera
	716

	
	Camino Ralera-Golifar a Cadegal
	2092



	
	Camino Golifar alto 
	529

	
	Camino Balsa Granada
	352


	
	Camino Don Genero
	308

	
	Camino Orconera
	592



	
	Camino Las Losinas
	279



	
	Camino La Felicidad
	458




ANEXO X
LISTADO DE CAMINOS
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