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[bookmark: _Toc435772121][bookmark: _Toc351370933][bookmark: _Toc351371486][bookmark: _Toc435772122]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ABASTECIMIENTO DEL ALTO BAIA Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL ASOCIADA.


ANTECEDENTES
En 1.985, se redactó por encargo de la Diputación Foral de Álava el "Estudio de Recursos Hídricos de las Cuadrillas de Zuya y Añana", en el que como alternativas de posibles aprovechamientos se estudiaba la posibilidad de establecer cuatro cerradas en el río Baia, dos en su cabecera y dos en su curso medio.
Concluido el estudio, no se dieron más pasos hasta que, como consecuencia de la sequía que se padece entre el 89 y el 91, nuevamente se plantea su regulación. Es entonces cuando la Diputación Foral de Álava encarga formalmente un “Estudio de posibilidad de regulación del río Baia”, en el que se analizan las alternativas planteadas en la fase anterior con unas regulaciones de caudal importantes.
La previsión de una presa reguladora en la cuenca del río Baia se ha recogido desde entonces incluso dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 1998, aunque no se ha llevado a cabo por motivos de afección medioambiental y social, Parque Natural del Gorbea (cuenca alta) y posibles afecciones a poblaciones (cuenca baja).
Posteriormente, el crecimiento poblacional experimentado en los últimos años en buena parte de los núcleos de población que conforman los municipios de Zuia y Urkabustaiz, motivado especialmente por su cercanía y buena comunicación con las ciudades de Vitoria y Bilbao, y las dificultades habidas en su abastecimiento en los periodos de estiaje han motivado la extracción masiva de agua afectando gravemente al estado ecológico de un curso fluvial con valores singulares, que forma parte del ámbito protegido del Gorbeia. Como consecuencia de lo anterior, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, ante la imposibilidad de llevar a cabo la solución obtenida en el estudio anterior, encargó la redacción del “Estudio de alternativas y anteproyecto de abastecimiento del Alto Baia”.
El objeto de este Estudio de Alternativas y Anteproyecto era analizar las posibilidades existentes para, en primer lugar, proteger y mejorar el estado ecológico de la masa de agua afectada, y, en segundo lugar, subsanar el déficit estructural de agua para consumo humano y de desarrollo de los mencionados municipios.
La solución que se analizó fue la de llevar a cabo la toma en la cuenca alta del río, mientras que la presa reguladora se localizaba en un punto próximo a los municipios abastecidos, pero fuera del cauce principal del río Baia, en concreto se prevé situarla en el arroyo de Zaro.
Se valoraron en este Anteproyecto ocho posibles ubicaciones de la presa reguladora siendo la conclusión del estudio que la ubicada en el arroyo de Zaro era la más conveniente desde todos los puntos de vista analizados: técnico, ambiental y económico.
En diciembre de 2006, el Gobierno Vasco envía a la Dirección del Parque Natural de Gorbeia, el “Estudio de Alternativas y Anteproyecto de abastecimiento en el Alto Baia” a fin de que sea informado, ya que existen alternativas cuya ubicación es en el interior del Parque.
La Dirección del Parque concluye, a la vista de la información aportada, lo siguiente:
“Mostrar la conformidad con el emplazamiento de la balsa elegido entre todos los estudiados, entendiendo que es el idóneo en cuanto genera el menor impacto medioambiental.
Entender que las actuaciones proyectadas son AUTORIZABLES de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en el Parque Natural de Gorbeia, P.O.R.N y P.R.U.G.
El proyecto constructivo definitivo deberá ser sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos que establece la legislación vigente para este tipo de actuaciones.
Asimismo, el proyecto constructivo definitivo deberá ser presentado al Órgano Responsable de la Gestión del Parque a fin de que el mismo sea aprobado antes de comenzar la ejecución de las obras.
Al tratarse de terrenos pertenecientes a un Monte de Utilidad Pública (M.U.P. 734) se deberá tramitar el preceptivo expediente de ocupación en el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava.”
A partir de la solución planteada en el Anteproyecto anteriormente comentado, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco realizó la tramitación de los expedientes necesarios para su desarrollo. Los expedientes tramitados, que han dado lugar al desarrollo de la presente actuación, han sido los siguientes:
· El día 18 de enero de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la convocatoria de concurso público para la contratación del servicio de “Elaboración del Proyecto Constructivo del abastecimiento del Alto Baia”. Nº de Expediente C02/052/2006.
· Con fecha de 13 de junio de 2007, se produce la resolución de la Dirección de Servicios del Gobierno Vasco por la que se adjudica el mencionado concurso público a la Empresa Eptisa, Servicios de Ingeniería S.A., publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial del Estado del día 11 de julio de 2007.
Por otra parte, el 24 de enero de 2007 el Director de Aguas del Gobierno Vasco remite un escrito a los ayuntamientos de Zuia y Urkabustaiz instándoles a que procedan a la petición de concesión para las captaciones de abastecimiento a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
A partir del año 2008 la dirección y gestión de la actuación queda englobada dentro de las atribuciones del Organismo del Gobierno Vasco URA (Agencia Vasca del Agua), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que a partir de ese momento pasa a configurarse como promotor de la actividad.
Con el fin de dar cumplimiento a la tramitación ambiental, con fecha 27 de abril de 2009 se presenta al Órgano Ambiental en la Viceconsejería de Medio Ambiente de Gobierno Vasco el Documento Inicial “Estudio de Alternativas y anteproyecto de abastecimiento del Alto Baia (Álava)”, promovido por la Agencia Vasca del Agua, con objeto de solicitar el sometimiento de dicho estudio a evaluación de impacto ambiental.
Finalizado el plazo reglamentario de consultas y una vez analizadas las respuestas recibidas, el 23 de julio de 2009, la Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental remite a URA (Agencia Vasca del Agua) el “Informe preliminar sobre el contenido, amplitud y el nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Estudio de Alternativas y Anteproyecto de abastecimiento en el Alto Bayas, en los términos municipales de Zuia y Urkabustaiz (Álava)”.
En dicho informe se resalta la necesidad de definir con mayor detalle las alternativas más adecuadas, teniendo en cuenta los efectos ambientales de cada una de ellas, destacándose, así mismo, la importancia del caudal ecológico y su mantenimiento.
En agosto de 2010 se expone en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) la información pública de solicitud del Gobierno Vasco sobre la concesión de aprovechamiento precisa.
El 20 de abril de 2011, se remite desde la Agencia Vasca del Agua (URA) a la Viceconsejería de Medio Ambiente, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Dirección de Calidad Ambiental, el “Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia” y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, para su validación antes de su aprobación inicial y trámite de información pública.
El 7 de junio de 2011, se recibe respuesta en la Agencia Vasca del Agua (URA) desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Dirección de Calidad Ambiental indicando que no existe objeción por parte de dicho órgano ambiental para que se continúe con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental siempre que se subsanen una serie de deficiencias que se recogen en el citado escrito.
En septiembre de 2011 se licita la contratación del “Estudio de alternativas y ampliación del proyecto de abastecimiento del Alto Baia” con objeto de responder a los requerimientos que el órgano ambiental establece dentro del procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental, iniciándose los trabajos en diciembre de 2011.
El 9 de noviembre de 2012 el Director General de URA, remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) el documento de alegaciones al plan hidrológico del Ebro, que incluye la propuesta de inclusión de esta infraestructura como compromiso de URA. 
En diciembre de 2012, se finalizan los trabajos correspondientes al “Estudio de Alternativas y ampliación del proyecto de abastecimiento del Alto Baia”, tras lo cual se decidió no concluir los trámites administrativos y ambientales correspondientes, ya que, de haberlo hecho, hubieran incurrido en caducidad al no poder acometer la ejecución de la obra en ese momento.
Mencionar que en los años transcurridos desde el 2012 hasta la fecha, se han aprobado las siguientes figuras normativas que afectan directamente al ámbito de la actuación:
·  Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designa Río Bayas (ES2110006) Zona Especial de Conservación.
· Decreto 40/2016, de 8 de marzo, por el que se designa Gorbeia (ES2110009) Zona Especial de Conservación. 
· Anexo I al Decreto 40/2016, de 8 de marzo. Mapa de Delimitación.
· Anexo II al Decreto 40/2016, de 8 de marzo. Documento de Información Ecológica, Normativa, Objetivos de Conservación y Plan de Seguimiento de la ZEC Gorbeia.
·  Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se aprueba la parte normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Gorbeia, y se ordena la publicación íntegra del II Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia ES2110009
Por otro lado, en estos momentos se encuentra en fase de aprobación definitiva el segundo Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Espacio Natural Protegido de Gorbeia, en concreto se ha procedido a la aprobación provisional del borrador de dicho Plan por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda mediante la ORDEN de 2 de abril de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO: 
El objeto del Contrato consiste en la “Revisión y Actualización del Proyecto Constructivo del abastecimiento del Alto Baia” para lo cual se llevarán a cabo las siguientes tareas:
1. Recopilación y análisis de toda la información y estudios existentes hasta la fecha, incluyéndose en dicha información los diferentes estudios de alternativas, anteproyectos, proyectos constructivos, documentos destinados a satisfacer la correspondiente tramitación ambiental, estudios de demandas, etc.
2. Revisión del “Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia” de fecha diciembre de 2011, incluyendo los aspectos que se recogieron en el documento “Estudio de Alternativas y ampliación del proyecto de abastecimiento del Alto Baia” de la misma fecha, con el fin de dar respuesta a los requerimientos que el órgano ambiental estableció dentro del procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental.
3. Revisión de toda la documentación ambiental que se ha venido confeccionando a lo largo de todo el proceso, así como de los trámites acometidos hasta la fecha.
4. Actualización de todos los datos de partida que hayan quedado desfasados tales como datos de demandas, régimen de caudales ecológicos vigentes, datos de planeamiento, servicios afectados, topografía, precios, etc.
5. Establecimiento de los criterios en base a los cuales se procederá a actualizar el proyecto constructivo del abastecimiento del Alto Baia y su documentación ambiental asociada. Estos criterios serán acordados con la Dirección del Proyecto que será desempeñada por URA.
6. Revisión del diseño y características de la actual Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santa Marina en Zuia, y valoración de su capacidad para cubrir los criterios técnicos actuales. En caso de no ser viable la incorporación de la instalación anterior, revisión del diseño de la ETAP de Zaro recogida en el Proyecto constructivo del abastecimiento del Alto Baia, y adecuación, en caso necesario, a los criterios recogidos en los apartados anteriores.
7. Modificación, de todos los documentos que sea necesario de forma que se adapten y den respuesta a la situación actual (recálculos hidráulicos, estructurales, planos de definición, valoración económica, etc.). 
8. Corrección y/o mejora de cualquier deficiencia o indefinición que se pueda detectar durante la revisión de la documentación existente hasta la fecha.
9. Redacción del Proyecto a nivel constructivo que describa, justifique, defina y valore las obras necesarias para dar respuesta a la problemática ambiental y de abastecimiento existente en la zona del alto Baia. El proyecto definitivo contemplará todos aquellos aspectos que se deriven del trámite de información pública y las consultas que procedan a las diferentes Administraciones afectadas, así como todos aquellos que se requiera corregir, completar o adaptar tras la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
10. Redacción del Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación ambiental necesaria para poder proceder a la tramitación ambiental del expediente y la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. 
Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el P.C.A.P., a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite el órgano de contratación, dentro del marco del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El desconocimiento de este Pliego, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la omisión de estudios o descripciones que, por la legislación vigente, deban integrar el Proyecto y resto de documentación necesaria para la correcta tramitación ambiental de la actuación, o vengan exigidas por las características específicas de la obra, o bien, que a juicio de los Servicios Técnicos de la Agencia Vasca del Agua deban formar parte del trabajo.
El objeto del contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual de la documentación que se redacte en favor de la Agencia Vasca del Agua.
ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS
La zona de objeto de la actuación se localiza en la zona del Alto Baia, en el Término Municipal de Zuia (Álava), en concreto el proyecto de fecha diciembre de 2011 recogía la ejecución de una nueva configuración del sistema de abastecimiento de forma que se habilitaban dos nuevas tomas situadas en las cuencas altas de los arroyos Arralde y Riacorta, que alimentarán una balsa que se preveía situar sobre el cauce del Arroyo Zaro. Así mismo, aguas abajo de dicha balsa se definía una Estación de Tratamiento de Agua Potable y resto de conducciones para la conexión de los nuevos elementos con el sistema de abastecimiento existente.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Recopilación y análisis de toda la información y estudios existentes 
Con independencia de la información que el Adjudicatario pueda obtener de otras fuentes, la Administración suministrará todos los datos y documentos que posea, en especial el Proyecto Constructivo del abastecimiento del Alto Baia y el Estudio de Impacto ambiental del Proyecto constructivo del abastecimiento del Alto Baia ambos documentos de fecha diciembre de 2011.
En cualquier caso, se deberá actualizar toda la información relativa a la población que debe ser servida (datos censales, superficie industrial y tipo de industria, censo de cabezas de ganado y su situación, estabulada o no, datos del sector comercial, datos dotacionales, etc.), servicios afectados que puedan existir en el ámbito de la actuación, estudios de demandas lo más actualizados posible, información sobre planeamiento urbanístico, registros de caudales, registros de calidad de agua bruta, situación actual de la red de abastecimiento prestando especial atención a los puntos de conexión entre la instalación existente y la proyectada, etc.
[bookmark: _GoBack]Se deberá recopilar la documentación relativa al diseño y características de la actual Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santa Marina en Zuia, de forma que se pueda valorar su capacidad para cubrir los criterios técnicos actuales, y la posibilidad de incorporar y utilizar dentro de la instalación a proyectar.
Así mismo, se procederá a la obtención de la información cartográfica y topográfica del ámbito de la obra.
Revisión del “Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia” de diciembre de 2011
Se procederá a la revisión del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de fecha diciembre de 2011. La revisión abarcará todos los aspectos recogidos en el proyecto entre los que se destacan los siguientes:
· Revisión de los datos de partida prestando especial atención a los registros hidrológicos que deberán ser ampliados con los últimos datos disponibles. En particular, se tendrán en cuenta los nuevos datos de aforo de la estación de Sarria, así como los nuevos modelos de precipitación / escorrentía TETIS de la Agencia Vasca del Agua, entre otros.
· Revisión de los datos de usos y demandas contemplados en el proyecto, así como de los contemplados en otros estudios que se hayan podido hacer en los últimos años. Se tendrá en cuenta, en particular, el estudio de “Actualización de la caracterización de los sitemas de abastecimiento y de los balances recurso-demanda de la CAPV”, actualmente en realización por parte de URA.
· Revisión de los régimenes de caudales ecológicos de aplicación, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Ebro vigente.
· Revisión los cálculos hidráulicos llevados a cabo, hipótesis contempladas, programas utilizados, resultados obtenidos, etc., para determinar la capacidad de la presa reguladora y sus órganos de desagüe, así como para el dimensionamiento del resto de elementos del sistema (conducciones, válvulas, bombas, etc.)
· Revisión de los datos de calidad de agua bruta considerados para el dimensionamiento del proceso de tratamiento de agua en el ETAP. 
· Revisión del diseño y características de la actual Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santa Marina en Zuia, y valoración de su capacidad para cubrir los criterios técnicos actuales. En caso de no ser viable la incorporación de la instalación anterior, revisión del diseño de la ETAP de Zaro recogida en el Proyecto constructivo del abastecimiento del Alto Baia, y adecuación, en caso necesario, a los criterios recogidos en los apartados anteriores.
· Revisión de los datos cartográficos y topográficos utilizados. 
· Revisión de los datos de planeamiento que se tuvieron en cuenta.
· Revisión de los datos de servicios afectados incluidos en el proyecto, así como de las consultas mantenidas con los organismos gestores de los diferentes servicios. Revisión de que se hayan tenido en cuenta en la definición y valoración de las soluciones a las posibles interferencias, las especificaciones técnicas establecidas por cada uno de estos organismos gestores. 
· Revisión de la campaña geológica-geotécnica desarrollada, parámetros geológicos-geotécnicos considerados y cálculos realizados.
· Revisión de los cálculos estructurales (cargas consideradas, hipótesis contempladas, coeficientes de seguridad adoptados, programas empleados, etc.). Para el desarrollo de esta labor en lo que respecta a la Presa de Zaro se precisará un técnico especialista en cálculo de estructuras de presas. 
· Revisión de las Normas de Explotación de la presa, así como su Plan de Emergencia 
· Revisión de la definición de los diversos equipos, instrumentación e instalaciones (eléctrica, telemando y telecontrol, ventilación, etc.). Se ha de revisar también desde el punto de vista de la normativa de aplicación en cada caso. 
· Revisión de la vigencia de toda la legislación y normativa de referencia para la definición de las instalaciones. 
· Revisión de todos los aspectos ambientales considerados (normativa, condicionantes, etc.). 
Tras la finalización de la fase de revisión del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia, se redactará un documento donde se recoja el resultado de dicha revisión y de la recopilación de la información existente, que servirá de base para la toma de decisiones sobre los trabajos a acometer en las siguientes fases del trabajo.
Este documento se incluirá como Anejo del nuevo proyecto constructivo del abastecimiento del Alto Baia.
Revisión de la documentación ambiental existente y su tramitación
Tal como se ha indicado en el apartado de Antecedentes del presente Pliego, en el pasado se llevaron a cabo una serie trabajos encaminados a cumplir con la tramitación ambiental requerida por un proyecto de las características del que supone el objeto del presente Pliego. En la fase de revisión, se procederá a revisar toda la documentación relacionada con dicha tramitación, incluyendo el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia” de 2011 que, a pesar de haber perdido validez debido al tiempo transcurrido y a los cambios normativos en la materia que se han producido, servirá como fuente de información para la redacción del nuevo Estudio de Impacto Ambiental que se deberá acometer.
El nuevo Estudio de Impacto Ambiental adecuará su contenido al que fija la Ley 21/2013 modificada por la Ley 9/2018, y tendrá en cuenta los documentos de gestión asociados a los espacios naturales protegidos del ámbito de la actuación. 
Se revisarán también las diferentes comunicaciones que en su día haya habido con el órgano ambiental y resto de organismos consultados, con el fin de analizar los condicionantes que ya en su día se pusieron de manifiesto. 
Actualización de los datos de partida y toma de datos adicional
Una vez recopilada la información relacionada con el trabajo a desarrollar y tras la revisión de la considerada en su día para la redacción del “Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia”, se analizará qué datos y supuestos de partida han quedado desfasados y, consecuentemente, es preciso proceder a su actualización.
En cualquier caso, a pesar de que se pudieran considerar vigentes los datos considerados en su día, al menos deberán ser completadas las series históricas de datos (climáticos, hidrológicos, poblacionales, analíticas de calidad del agua bruta, etc.) con los valores correspondientes a los años transcurridos desde la entrega del proyecto (diciembre de 2011) hasta la actualidad. 
En caso de que se considere que se han de llevar a cabo trabajos adicionales para poder actualizar los datos de partida disponibles, se hará la propuesta correspondiente (campaña geológica-geotécnica, trabajos de topografía, analíticas de las características del agua bruta, inventario y/o diagnóstico de la red de abastecimiento existente, etc.).
Estos trabajos adicionales de toma de datos serán propuestos por el adjudicatario incluyendo la correspondiente justificación, y previo a su realización, deberán ser autorizados por parte de la Dirección del Proyecto ostentada por URA.
A modo de ejemplo, pero sin que constituya una lista limitativa, se indican los trabajos más comunes que puede ser necesario llevar a cabo: 
· Cartografía y topografía
Se deberá contar con la información cartográfica precisa para el correcto desarrollo de los trabajos incluyendo la red de nivelación de precisión de las captaciones y resto de conducciones hasta la conexión de las nuevas obras con las instalaciones existentes, los perfiles longitudinales, y los taquimétricos de las zonas de ejecución de la presa, de la ETAP, etc.
En caso de que, tras los trabajos de revisión del proyecto existente, se concluya que se ha de ampliar la información disponible, se procederá a llevar a cabo los trabajos de campo que proceda para obtener los taquimétricos y nivelaciones precisas. 
· Inventario de la instalación de abastecimiento existente
Las instalaciones proyectadas se han de conectar con la red de abastecimiento existente, para lo cual se ha de contar con un conocimiento exhaustivo de la misma, especialmente de los puntos de conexión. Por esta razón, el adjudicatario se pondrá en contacto con el actual gestor de la red de abastecimiento para obtener toda la información necesaria.
En caso de que exista alguna duda sobre la información que se incluye al respecto en el proyecto existente, y en todo caso, con el fin de verificar que sigue respondiendo a la realidad, se llevará a cabo una campaña de campo para revisar las instalaciones existentes. Durante estas labores se tomarán todos los datos que sea necesario (coordenadas x - y, cotas de fondo, de tapa y de la conducción, fotos, mediciones, descripción, existencia o no de mecanismos, instrumentación, etc.). Toda esta información se reflejará en una ficha cuyo formato se acordará con la Dirección del Proyecto.
Previamente a desarrollar los trabajos de campo indicados, se presentará la propuesta correspondiente a la Dirección del Proyecto, justificando la necesidad de los mismos, con el fin de que se apruebe su ejecución.
· Geología-Geotecnia: 
En caso de que sea necesario ampliar la información disponible en relación a la geología-geotecnia, el adjudicatario realizará en primer lugar un estudio geológico previo basado en un minucioso reconocimiento del terreno orientado a identificar todos los indicios que permitan establecer una cartografía geológica de la planta del área afectada por las obras. Para ello, se obtendrá información de excavaciones abandonadas o en ejecución, afloramientos, testimonios fundamentados, etc.
Posteriormente se procederá al estudio pormenorizado de los puntos singulares que se deriven de las características de las obras a ejecutar en las que sea previsible la realización de desmontes importantes, métodos constructivos especiales como pueden ser hincas, o bien que se afecte a edificaciones existentes. Entre estos puntos singulares, se prestará especial atención a la zona que constituirá la cerrada y vaso de la presa, sus características hidrogeológicas, capacidad portante, etc.
Con todo ello, se propondrá a la Dirección del proyecto para su aprobación, la ejecución de diferentes ensayos geotécnicos, como pueden ser las calicatas, sondeos a rotación con extracción continua de testigos, pruebas in situ, ensayos geofísicos, etc.
· Servicios afectados
Además de la revisión de la información recogida en el proyecto existente de fecha diciembre 2011, se deberán recopilar de las distintas empresas gestoras de los servicios unos planos de detalle con la correcta ubicación de los servicios afectados, procediendo posteriormente a su verificación en campo tomando los datos topográficamente. También se solicitará la normativa, instrucciones, recomendaciones, etc., que se han de seguir en relación a cada servicio. 
Con la información obtenida, se valorará la adecuación y alcance de lo recogido en el proyecto existente y en caso necesario, se plantearán las distintas alternativas de desvíos, reposiciones, apeos, etc. 
Las nuevas soluciones propuestas junto con las contempladas en su día en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de diciembre 2011, serán remitidas a las distintas compañías gestoras de los servicios para su supervisión y aprobación, previo a su definición definitiva en los correspondientes anejos y planos, y valoración económica.
Definición de criterios 
A la vista del resultado del proceso de recopilación y análisis de la información, revisión del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de diciembre de 2011, Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia, y resto de documentación existente hasta la fecha, y tras la actualización de los datos de partida que sea preciso, se procederá a establecer los criterios en base a los cuales se acometerá el trabajo en las siguientes fases. Básicamente se procederá en primer lugar, a decidir sobre la vigencia y validez de lo recogido en su día en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia, para continuar estableciendo el alcance de los cambios, actualizaciones y nuevos aspectos que sea necesario incluir.
Los criterios a adoptar serán acordados con la Dirección del Proyecto, labor que será desempeñada por parte de URA. 
Modificación de todos los documentos que sea necesario
Como resultado de las fases anteriores se dispondrá de toda la información necesaria para acometer la modificación y/o actualización del Proyecto Constructivo del Abastecimiento al Alto Baia y documentos ambientales necesarios para su correcta tramitación ambiental, de forma que la solución definida se adapte y dé respuesta a la situación actual (recálculos hidráulicos, estructurales, planos de definición, valoración económica, etc.). 
La solución constructiva del proyecto que se redacte debe ser acorde a las normas reguladoras e instrumentos de planificación de las distintas figuras de protección que cuenta el espacio natural protegido. En este sentido cabe mencionar que en los años transcurridos desde el 2012 hasta la fecha se han aprobado las siguientes figuras normativas que afectan directamente al ámbito de la actuación:
·  Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designa Río Bayas (ES2110006) Zona Especial de Conservación.
· Decreto 40/2016, de 8 de marzo, por el que se designa Gorbeia (ES2110009) Zona Especial de Conservación. 
· Anexo I al Decreto 40/2016, de 8 de marzo. Mapa de Delimitación.
· Anexo II al Decreto 40/2016, de 8 de marzo. Documento de Información Ecológica, Normativa, Objetivos de Conservación y Plan de Seguimiento de la ZEC Gorbeia.
·  Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se aprueba la parte normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Gorbeia, y se ordena la publicación íntegra del II Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia ES2110009
Por otro lado, en estos momentos se encuentra en fase de aprobación definitiva el segundo Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Espacio Natural Protegido de Gorbeia, en concreto se ha procedido a la aprobación provisional del borrador de dicho Plan por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda mediante la ORDEN de 2 de abril de 2019, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
Corrección y/o mejora de cualquier deficiencia o indefinición 
Además de la modificación o actualización del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia y su documentación ambiental, también se procederá a la corrección y/o mejora de cualquier deficiencia o indefinición que se pueda detectar durante la revisión de la información existente hasta la fecha.
Así mismo, se planteará la posibilidad de llevar a cabo cambios que supongan mejoras técnico-económicas de la solución gracias a la aplicación de tecnologías, procesos o equipos más eficientes y sostenibles. Se valorarán las mejoras tanto desde el punto de vista de la ejecución de la solución como desde el de la explotación y mantenimiento de las instalaciones en su conjunto.
Redacción del Proyecto a nivel constructivo 
Se procederá a redactar un Proyecto a nivel constructivo que describa, justifique, defina y valore las obras necesarias para dar respuesta a la problemática ambiental y de abastecimiento existente en la zona del alto Baia. 
El contenido del Proyecto será como mínimo el que se indica a continuación:
· Documento nº1: Memoria y Anejos:
· Memoria. En el que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores ambientales, sociales, técnicos, económicos y administrativos que se tienen en cuenta para plantear el problema a resolver, la justificación de la solución que se propone desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental, así como los datos y cálculos básicos correspondientes. Así mismo, se incluirá una descripción completa de la infraestructura proyectada. 
· Anejos:
· Anejo nº1: Antecedentes: donde se plasmarán todos los antecedentes relacionados con la infraestructura objeto del proyecto, desde sus primeros pasos hasta la actualidad. Se incluirán en los correspondientes apéndices al anejo, los documentos que justifican los antecedentes referidos.
· Anejo nº2: Características generales de la actuación planteada: En este anejo se hará una recopilación de los datos más significativos de la actuación definida en el proyecto. 
· Anejo nº3: Situación actual y principales condicionantes existentes. Se procederá a describir la situación actual y la problemática a la que se ha de dar respuesta con el nuevo proyecto constructivo del abastecimiento al Alto Baia.
· Anejo nº4: Revisión Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia y su Estudio de Impacto Ambiental ambos de fecha diciembre de 2011: En este anejo se incluirá el resultado de la fase de revisión descrita en apartados anteriores, las actualizaciones que se considera necesario realizar y los criterios que se han establecidos para acometer la redacción del documento final.
· Anejo nº5: Topografía y cartografía: en este anejo se hará referencia a:
· Cartografía existente utilizada
· Descripción de los trabajos topográficos realizados y de los equipos utilizados. 
· Fichas de bases de nivelación
· Fichas de bases taquimétricas de replanteo
Se distinguirá entre la información proveniente del proyecto de fecha diciembre de 2011, y la que se haya incorporado en el ámbito del presente contrato si es que es necesario llevar a cabo nuevos trabajos. 
· Anejo nº6: Geología y geotecnia: se incluirá un estudio geológico y geotécnico que deberá tener el suficiente grado de detalle como para que sirva de base para los trabajos de cálculo y diseño de cimentaciones, estructuras y excavaciones. En este sentido, tras la revisión del proyecto de fecha diciembre 2011, se habrá determinado si el estudio realizado en su día es suficiente y sigue siendo válido. En caso de que así sea, se pondrá de manifiesto expresamente en el anejo y se justificará la suficiencia y adecuación por no ampliación del ámbito, no modificación de tipologías de cimentación, cargas transmitidas, excavaciones, etc. 
Si, por el contrario, tras la revisión del proyecto de diciembre de 2011 se ha concluido la necesidad de ampliar el estudio geológico-geotécnico, y se ha procedido a realizar una propuesta de campaña de campo y trabajos de laboratorio que habrá de ser aprobada por parte del Director del Proyecto, se completará el estudio existente con los resultados de esta nueva campaña.
Como mínimo, el estudio será suficiente para que pueda servir de base para los trabajos de cálculo y diseño de cimentaciones, estructuras y excavaciones (definiendo los taludes estables correspondientes, o los sostenimientos más adecuados en caso necesario), adecuación del vaso de la presa de acuerdo a las características hidrogeológicas, etc., por lo que al menos, se aportará información relativa a:
· Geología general de la zona: Se incluirán las características generales del entorno geológico y la descripción de las grandes unidades estratigráficas.
· Descripción de los aspectos superficiales y características geotécnicas: 
· Caracterización de suelos 
· Caracterización de macizos rocosos (roca matriz y discontinuidades)
· Conclusiones y recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 
· Cálculo de los parámetros geotécnicos de los diferentes materiales ensayados. 
· Presiones admisibles
· Evaluación del riesgo de sifonamiento del fondo de las excavaciones.
· Asientos previsibles y plazo en el que ocurrirán.
· Profundidad del Nivel Freático y variaciones previsibles.
· Estudio de estabilidad de taludes a largo plazo
· Recomendaciones constructivas para realizar las excavaciones.
· Recomendaciones de contenciones y métodos de sostenimiento especiales, como pantallas continuas de hormigón, pilotes secantes, micropilotes, tablestacas, etc.
· Recomendaciones sobre rellenos
· Agresividad de los suelos y aguas al cemento
· Aptitud de los materiales existentes en la obra para su uso dentro de las distintas unidades que lo constituyen.
· Recomendaciones sobre la tipología de cimentación más adecuada.
En los planos de planta y perfil longitudinal y en las obras de fábrica se representará la cota estimada de roca y del nivel freático que se ha empleado en la valoración de las obras.
· Anejo nº7: Estudio de población, demandas y recursos disponibles: En este anejo sea cual sea el resultado de la revisión del proyecto anterior, como mínimo se procederá a completar las series de datos históricos de población, planeamiento, consumos, y aportaciones del río Baia con los registros correspondientes a los últimos años.
A la vista de los citados datos de los últimos años, se revisará la adecuación de la metodología para estimar las demandas y recursos disponibles (modelo geométrico, aritmético, etc.), teniendo en cuenta, en el caso de los recursos disponibles, las previsiones del efecto del cambio climático.
Una vez se disponga de los datos actualizados se obtendrán nuevamente los valores de los recursos disponibles y a las demandas que efectivamente hay que satisfacer. 
Para la obtención de los recursos disponibles se tendrá en cuenta la condición de mantener el régimen correspondiente al caudal ecológico. 
· Anejo nº9: Estudios climáticos e hidrológico del río Zaro: En este anejo se procederá a la determinación de las avenidas de proyecto para las que hay que definir la presa. 
Con el objeto de determinar los caudales correspondientes a dichas avenidas a partir de los datos pluviométricos de la zona, se procederá como mínimo a actualizar dichos registros históricos con los correspondientes a los últimos años. A continuación, con la serie completa se hará la transformación precipitación-escorrentía y el cálculo de los caudales correspondientes.
· Anejo nº10: Estudio hidráulico de la presa y los órganos de desagüe: Una vez completados los registros históricos correspondientes a los distintos datos de partida, y obtenidos los correspondientes caudales, se procederá a revisar el dimensionamiento hidráulico de la presa de Zaro y sus órganos de desagüe. 
Se determinará si el resguardo considerado sigue siendo suficiente para cumplir su función de laminación de avenidas, teniendo además en cuenta que, debido a la tipología de presa elegido (materiales sueltos), no se admiten vertidos por coronación en ningún caso.
· Anejo nº11: Estudio estructural de la presa: tras la definición hidráulica de la presa, en este anejo se procederá al cálculo estructural de aquellos aspectos que se hayan visto modificados. 
En caso de que como resultado del proceso de actualización de los datos de partida no se hayan producido modificaciones en la presa, y en consecuencia no sea necesario acometer cálculos estructurales adicionales, como mínimo se procederá a revisar el cálculo incluido en el Proyecto Constructivo de Abastecimiento del Alto Baia de fecha diciembre 2011 por parte de un técnico especialista competente en cálculos estructurales de presas, que dé su visto bueno a dichos cálculos.
Los cálculos estructurales se presentarán de forma clara y concisa, acompañados de las hipótesis de cálculo consideradas y acompañados de croquis y esquemas en los se indique de forma clara la disposición de las cargas de tal forma que resulte rápida la consulta y supervisión. Así mismo, se indicará la normativa de aplicación y los programas utilizados en cada caso. 
En el caso de que sea necesario el uso de sistemas especiales de sostenimiento del terreno en las excavaciones, como pueden ser pantallas de hormigón continuas, de pilotes secantes, micropilotes, carriles, tablestacas, etc., se incluirán los cálculos correspondientes a estos sistemas. Los mismo será de aplicación en el caso de ser necesario contar con muros de reacción en las hincas, base de apoyo de grúas, etc.
· Anejo nº12: Clasificación de la presa: En base a la revisión de la definición de la presa se procederá, si así fuera necesario, a actualizar la clasificación de la presa para que se adecúe a la legislación de aplicación.
· Anejo nº13: Definición y diseño de conducciones: En base a los caudales obtenidos y el resultado de la revisión llevada a cabo, y si así fuera necesario, se procederá a la validación o al rediseño hidráulico y mecánico de las conducciones, elementos de control y obras de fábrica previstos en el diseño. 
· Anejo nº14: Diseño de la ETAP de Zaro: En base a los resultados de las posibles nuevas analíticas de agua bruta disponibles, así como a modificaciones de caudales de tratamiento en función del estudio de demandas y recursos disponibles, si fuera necesario, se procederá a actualizar o modificar las instalaciones de la ETAP previstas en el Proyecto Constructivo de Abastecimiento del Alto Baia de diciembre de 2011. 
También se tendrán en cuenta posible nuevas tecnologías que pudieran suponer una mejora en las condiciones técnico-económicas de la solución, tanto en la fase de ejecución como de explotación y mantenimiento.
· Anejo nº15: Modificación de infraestructuras afectadas: Tras el proceso de revisión de la vigencia de los servicios afectados contemplados en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de fecha diciembre de 2011, que incluirá su contraste con la información más actualizada que proporcionen las distintas empresas gestoras de los servicios, se procederá a la definición de las actuaciones que pudieran ser necesarias y que no estuvieran contempladas en el proyecto anterior. Tanto las nuevas actuaciones como las ya previstas en el proyecto de diciembre de 2011, se remitirán a las compañías gestoras de los servicios para su revisión y aprobación.
Se procederá a incluir en los correspondientes apéndices, las comunicaciones mantenidas con los diferentes organismos gestores de servicios que se puedan ver afectados por las obras, al objeto de reflejar en el proyecto las condiciones que dichos organismos impongan y su aprobación a la solución finalmente reflejada en el proyecto.
Además de incluirse los correspondientes planos de servicios afectados con la situación actual, las interferencias con lo proyectado y la definición de las soluciones previstas en cada caso (desvíos temporales o definitivos, apeos, etc.), se deberán reflejar en los planos de planta y perfil longitudinal de los colectores, y en los planos de planta y secciones de la presa, ETAP y resto de elementos, la situación en planta y alzado de los diferentes servicios afectados.
En los casos en que se considere crítico, y siempre de acuerdo con las empresas responsables del servicio, se procederá a realizar catas para confirmar la situación de los servicios, especialmente en el caso de la red de gas y de líneas de alta tensión. En cualquier caso, en el presupuesto, además de la valoración de las actuaciones que se definan, se incluirán catas para la localización de servicios.
Dentro de este anejo también se procederá a analizar la afección a los viales existentes, vías pecuarias y caminos agrícolas, así como al tráfico que discurre por ellas, tanto durante la fase de ejecución como durante la de servicio. En caso necesario, se plantearán recorridos alternativos que deberán ser convenientemente señalizados según la normtiva vigente.
· Anejo nº16: Telemando, telecontrol y auscultación: se reflejará en este anejo la instalación que sea precisa implantar para poder controlar y operar la infraestructura de la forma más eficiente posible, es decir, conociendo los datos de estado de todos los elementos del sistema y actuando en automático o manual, en remoto o en local, según se haya definido en la memoria de funcionamiento, y todo en tiempo real. El puesto de control central se situará en la ETAP de Zaro y en él se integrará tanto las nuevas instalaciones a ejecutar como las existentes que se mantendrán en servicio.
Entre los datos a recopilar serán de especial relevancia los correspondientes a la auscultación de la presa.
Tras la revisión de la instalación de telemando y telecontrol prevista en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de diciembre de 2011, se procederá a la modificación o actualización que sea precisa para que siga cumpliendo la función de base de una gestión eficaz y eficiente del sistema.
En cualquier caso, se incluirán las especificaciones técnicas y de materiales de cada uno de los equipos electromecánicos, de instrumentación y control. 
Como en otros apartados, tras su planteamiento y aprobación si procede, se implantarán las mejoras técnico – económicas que se entiendan que supondrán una ventaja tanto en la fase de construcción como en la de explotación.
· Anejo nº17: Instalaciones eléctricas: en este anejo se justifica la definición de las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de la infraestructura proyectada. 
Se incluirán las especificaciones técnicas y de materiales de cada uno de los equipos eléctricos y electromecánicos, así como las hipótesis de cálculo empleadas, cálculos relativos a sección de los conductores, caída de tensión, potencia a instalar, potencia a contratar, etc.
Se llevarán a cabo las modificaciones y/o actualizaciones que se desprendan del proceso de revisión de la información existente y de los criterios adoptados. Así mismo, se considerarán aquellas mejoras técnico – económicas encaminadas a proporcionar una ventaja cara a la construcción o la explotación de las instalaciones que, tras su planteamiento por parte del adjudicatario, sean aprobadas por la Dirección de Proyecto 
· Anejo nº18: Puesta en carga. Normas de explotación de la presa. Plan de emergencia. En este anejo se procederá a definir el proceso completo para la puesta en carga de la presa con las incorporaciones y o modificaciones a lo recogido en el Proyecto Constructivo del Saneamiento del Alto Baia de diciembre de 2011 que pudieran ser necesarias en función de las revisiones, actualizaciones o mejoras llevadas a cabo.
Así mismo, se procederá a incluir las Normas de explotación de la presa de Zaro, donde igualmente se reflejará la realidad correspondiente a la consideración de nuevos datos de partida más actualizados, y resto de aspectos que se hayan podido incluir a lo largo del desarrollo del trabajo.
Finalmente, también se recogerá en este anejo el Plan de Emergencia de la presa realmente definida.
· Anejo nº19: Estudio de Impacto Ambiental
Se redactará un nuevo Estudio de Impacto Ambiental con el contenido mínimo que fija el artículo 35 y el Anejo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por a Ley 9/2018).
También se tendrán en cuenta el Informe Preliminar sobre el contenido, amplitud y el nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental emitido con feha 23 de julio de 2009 por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno Vasco y demás informes de respuesta recibidos.
El Estudio de Impacto Ambiental deberá contener específicamente, entre otros apartados, los siguientes:
· Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento.
· Evaluación de las repercusiones repercusiones del proyecto sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas. 
· Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
Para la elaboración de los apartados anteriores se aplicarán las guías metodológicas publicadas por los organismos competentes en materia de conservación de la naturaleza y otros documentos técnicos de general aceptación. 
El Estudio de Impacto Ambiental deberá ser realizado por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y tendrán la calidad necesaria para cumplir las exigencias de la Ley 21/2013.
El documento, así como todos sus anejos deberá identificar a dichas personas, indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. La identificación deberá incluir el nombre, apellidos y código del documento nacional de identidad u otro documento que sirva a los mismos fines (en caso de entregarse el número de colegiación deberá hacerse corresponder con el registro de un colegio profesional concreto). 
Además, deberá constar la fecha de conclusión y la firma de dichas personas, que serán responsables de los contenidos del documento y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma fehaciente. 
En caso de que incluya apartados monográficos, deberán identificarse las personas responsables de dichos apartados. 
Asimismo, deberá especificarse las fuentes de obtención de datos cuando proceda.
· Anejo nº20: Procedimientos constructivos: en este anejo se estudiarán y definirán con detalle los procedimientos constructivos a utilizar en las obras en todo lo referente con las excavaciones, las entibaciones de zanjas y recintos, colocación de tuberías, procedimientos de hinca, colocación del material que conformará la presa de Zaro (tongadas, compactación, drenajes, etc.), etc.
· Anejo nº21: Plan de obras: en este anejo se desarrollará la programación del desarrollo de los trabajos a llevar a cabo para la materialización de la actuación.
Se tendrán en cuenta las posibles incidencias climatológicas, días festivos, los rendimientos de la maquinaria a utilizar y del personal que se requerirá por cada unidad. 
Así mismo, se definirá el orden lógico de desarrollo de las unidades estableciendo sus depencias. Se obtendrá el correspondiente camino crítico. 
Se plasmarán los hitos y puntos de espera (permisos, autorizaciones, etc.) que sea preciso respetar, así como los periodos en los que pueda existir algún tipo de restricción debido por ejemplo a la presencia de especies amenazadas. 
Según el volumen de obra que se prevea ejecutar cada mensualidad, se calculará el importe de la relación valorada correspondiente. 
· Anejo nº22: Parcelario y relación de bienes y derechos afectados: A partir de la información catastral obtenida por el Consultor, se elaborarán los planos parcelarios, a escala 1/500, correspondiente a la zona de emplazamiento de las nuevas infraestructuras, así como de los otros terrenos afectados por las obras, indicando en cada parcela afectada mediante su referencia catastral (polígono y parcela) y un número de orden y distinguiendo gráficamente las siguientes superficies: superficie de ocupación permanente o a expropiar, superficie de servidumbre y superficie de ocupación temporal (a esta última se le prestará especial dedicación en su determinación en función de las necesidades de espacio que se requieran para poder ejecutar la obra, incluyendo zonas para ubicar las instalaciones auxiliares, punto limpio, acopios, accesos, etc.).
No obstante, la información catastral deberá ser contrastada mediante el trabajo de campo necesario que permita situar las diferentes propiedades afectadas por las obras.
Antes de proceder a la aprobación definitiva del trazado de los diferentes colectores y ubicación de las obras de fábrica, se deberá disponer de los límites de las propiedades adecuadamente representados en los planos cartográficos. Así mismo, se deberá contar con la información urbanística precisa para tener en cuenta las implicaciones económicas que se deriven de ocupar terrenos de una u otra calificación urbanística.
Junto con la información gráfica se incluirá una relación de propietarios, que recogerá los bienes y derechos afectados, elaborados sobre los datos reales obtenidos del catastro y comprobada por investigación directa en campo y en las administraciones correspondientes (Ayuntamientos, Diputación, etc.).
Toda la información se presentará en forma de ficha por cada una de las parcelas afectadas. Estas fichas han de contener la siguiente información: 
· Número de orden de la finca en el plano parcelario
· Número de polígono, de parcela y municipio de localización, obtenido del archivo catastral.
· Titular y domicilio
· Régimen de tenencia
· Datos personales y localización del cultivador o arrendatario
· Superficie de ocupación temporal y/o permanente (a expropiar)
· Superficie total de la finca afectada
· Linderos
· Tipo de cultivo, arbolado, cierres y mejoras
· Edificios, construcciones y otros bienes y derechos
· Valoración a efectos fiscales
· Fotografías del estado actual de la finca.
Con los datos anteriores, y teniendo en cuenta los precios medios de la zona de los diferentes bienes y servicios a expropiar, se realizará también la valoración de las expropiaciones con un detalle suficiente, para servir de base para la obtención del Presupuesto para Conocimiento de la Administración.
· Anejo nº23: Justificación de precios: En este anejo se procederá a justificar los precios considerados en el presupuesto para valorar las actuaciones a llevar a cabo.
La justificación de precios comprenderá la obtención de los precios elementales actualizados al momento presente (mano de obra, maquinaria y materiales) que sean necesarios para la conformación de los precios del presupuesto. 
Se incluirán los descompuestos de los precios unitarios tal como se indica en el Artículo 233.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
· Anejo nº24: Plan de garantía de calidad: en este anejo se recogerá el control de calidad que se ha de llevar a cabo para cada una de las unidades definidas en el presupuesto.
Tomando como referencia el anejo que en su día se incluyó en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia, se deberá incluir aquellas unidades nuevas que puedan surgir durante la redacción del nuevo proyecto objeto del presente Pliego, eliminar las que ya no procedan, actualizar la normativa de aplicación si fuera necesario, ajustar el número de ensayos en función de las nuevas mediciones, y todo aquello que sea preciso para que el anejo contenga todo el control de calidad que se ha de llevar a cabo en fase de obra.
· Anejo nº25: Gestión de residuos: El adjudicatario procederá a realizar el “Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición” del proyecto, conforme a la legislación vigente.
· Documento nº2: Planos: Se incluirán los planos necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios por su ejecución. Los planos deberán tener el suficiente grado de detalle de forma que puedan servir de base para la valoración de las obras a ejecutar.
· Situación y emplazamiento.
· Planta general situación actual.
· Secciones transversales situación actual.
· Planta general situación proyectada.
· Planta y perfil longitudinal de los colectores
· Secciones tipo de los colectores
· Planos de detalles de cruces las conducciones con otros servicios o en puntos especiales
· Pozos de registro tipo
· Planos de planta general a diferentes cotas si fuera necesario, y secciones de las obras de fábrica, incluyendo planos de emplazamiento, armados, equipos, instalaciones, urbanización, acometidas, etc. (captaciones, arquetas de válvulas, de seccionamiento, de conexión, macizos de anclaje, etc.)
· Planos de movimiento de tierras (planta y perfiles longitudinales y transversales)
· Secciones tipo
· Planos de definición del camino perimetral de la presa (planos de planta, longitudinal, transversales, sección tipo, drenaje, etc.)
· Planos de definición de los elementos funcionales y de control de la presa (obra de llegada, desagües, tomas, galería, aliviadero, drenajes, etc.). Se incluirán planos de planta, secciones, armaduras, equipamiento, instrumentación, instalaciones, auscultación, etc. 
· Planos de diagramas de proceso de la ETAP (línea de agua, fangos, aire, etc.)
· Planos de formas y armado, de planta y secciones de todos los elementos que componen la ETAP (depósitos, canales, edificios, etc.)
· Planos de equipos electromecánicos e instrumentación de la ETAP
· Planos de instalaciones eléctricas, telemando-telecontrol, ventilación, tratamiento de olores, etc. 
· Planos de urbanización
· Planos de servicios afectados y puntos de suministro con definición de apeos y desvíos provisionales o definitivos necesarios.
· Planos de expropiaciones y ocupaciones temporales y definitivas
· Planos de vialidad incluyendo las pistas de acceso distinguiendo entre las existentes y las que se acometan en el ámbito de la obra, definición de desvíos provisionales necesarios y resto de medidas que sea necesario implementar para minimizar la afección al tráfico y garantizar la seguridad vial.
· Planos ambientales en los que se recoja a escala 1:5.000 u otra de mayor detalle la delimitación cartográfica de los hábitats de interés comunitario y comunidades forestales autóctonas, así como de las zonas sensibles para la flora y fauna, otros condicionantes ambientales presentes en el ámbito de afección del proyecto en relación con las acciones del mismo susceptibles de producir impacto ambiental, localización de patrimonio cultural, definición de medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, incluyendo la restauración vegetal e integración paisajística de las actuaciones propuestas. 
· Plantas y secciones geológicas
· Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Como en el resto de los documentos que constituyen el proyecto objeto del presente contrato, en base a la revisión del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de fecha diciembre 2011, el adjudicatario conformará un documento adaptado a las unidades que finalmente se incluyan en el presupuesto definitivo tal como se recoge en el Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero.
Dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regulará la ejecución de las obras, con expresión de la forma que se llevarán a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al Contratista, y la manera en que se realizará la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
El consultor deberá incluir un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en el que se recogerán los siguientes aspectos: 
· Descripción de las obras.
· Un apartado general de condiciones generales
· Las especificaciones que deben cumplir los materiales
· Las condiciones de ejecución de las unidades de obra civil 
· Las condiciones que deben cumplir los equipos electromecánicos 
· Las especificaciones que deberán regir las instalaciones eléctricas
· El protocolo de ensayos, análisis y pruebas a realizar
· Las condiciones de medición y abono de las unidades de obra.
· Documento nº4: Presupuesto:
Conforme al Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el adjudicatario preparará un presupuesto integrado por uno o varios parciales con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Los apartados del presupuesto será el siguiente:
· Mediciones;
· Cuadro de precio nº1
· Cuadro de precios nº2 
· Presupuesto 
· Resumen de presupuesto o presupuesto general que comprenda todos los gastos, incluso de expropiaciones a realizar por la Administración caso de ser necesarias.
· Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud: Se redactará el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo a los riesgos asociados a cada una de las actividades definidas en el proyecto, incluyendo los planos necesarios y la correspondiente valoración. 
Se tendrá en cuenta la revisión que se haya llevado a cabo del documento incluido en el Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia de fecha diciembre de 2011. 
Redacción de toda la documentación ambiental necesaria para poder proceder a la tramitación ambiental 
Partiendo de la documentación existente en relación a este tema, del análisis de la misma y de la nueva versión actualizada del Proyecto de Abastecimiento del Alta Baia, el adjudicatario preparará toda la documentación ambiental necesaria y con el alcance que se requiera para proceder a la completa tramitación del expediente, incorporando en el proyecto aquellos aspectos que se puedan derivar de dicha tramitación.
[bookmark: _Toc40800450]OTROS TRABAJOS INCLUIDOS
La Agencia Vasca del Agua someterá el “ejemplar 0” del proyecto constructivo redactado a los trámites necesarios de información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
El adjudicatario del presente contrato una vez finalizada dicha trámitación realizará los siguientes trabajos:
a) Estudio y análisis de las posibles alegaciones presentadas en la tramitación mencionada, proponiendo la aceptación o rechazo de las mismas de forma motivada, siguiendo las directrices marcadas por la Agencia Vasca del Agua. Redactará un documento relativo a los resultados de la información pública y consultas realizadas.
b) En general, de cara a la obtención del documento técnico denominado proyecto constructivo, imprescindible para proceder a la licitación de la ejecución de las obras, deberá:
I. Realizar todas las modificaciones necesarias en la documentación del “ejemplar 0” del proyecto sometido a información pública y consulta, como consecuencia de las alegaciones aceptadas y aprobadas por la Agencia Vasca del Agua en este proceso.
II. Realizar todas las modificaciones necesarias en la documentación del proyecto en el caso de que el Órgano Ambiental decida que es necesario subsanar algún documento del proyecto para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
III. Integrar en el conjunto de pliegos de condiciones para la contratación de la obra y en el presupuesto, las medidas protectoras y correctoras, que contenga la DIA.
[bookmark: _Toc435772137][bookmark: _Toc351370951][bookmark: _Toc351371497]PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara, presentándose las actuaciones concretas pormenorizadas, cuadros de datos, análisis, datos de visitas, bibliografía, teoría general, etc., en apéndices o anejos por elementos de síntesis unitarios.
Los planos dibujados a escala en formato DIN-A1 se reducirán a DIN-A3, indicando claramente la escala resultante en el sello que se determine. 
Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte informático: los textos en formato Word; los modelos hidráulicos de las alternativas en formato compatible con Hec-Ras; los planos en Autocad y el GIS en formato shp. Además, se entregará una versión informática en formato PDF. Los planos en pdf deberán estar georreferenciados, es decir, los pdfs deberán contener las coordenadas del ámbito en el sistema de referencia oficial UTM30N ETRS89.
En este sentido mencionar que la documentación a presentar ha de cumplir con los requisitos que establezca el órgano ambiental para la tramitación de los procedimientos de Evaluación Ambiental.
[bookmark: _Toc435772138]PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se iniciarán el día siguiente a la firma del contrato siendo el plazo máximo de ejecución de seis (6) MESES.
No obstante, este plazo no se computará de forma continua puesto que, en cumplimiento de los trámites administrativos previstos de aprobación por parte del órgano ambiental, será obligatoria la adopción de una suspensión temporal total hasta que se cuente con el informe preceptivo y, en su caso, incorporar las posibles correcciones exigidas.
Así mismo, la continuidad del plazo también se verá afectada por la necesidad de someter el proyecto al proceso de información pública, tras el cual se procederá a las modificaciones necesarias para dar respuesta a las alegaciones aceptadas y aprobadas por la Agencia Vasca del Agua.
El Adjudicatario está obligado a presentar un programa de trabajo definitivo en el plazo de 30 días, a contar desde la formalización del Contrato, si bien en la fase de oferta debe presentarse uno lo más completo posible, y bien entendido que los plazos totales de ambos planes deben coincidir. La Administración podrá no dar curso a las certificaciones del trabajo realizado hasta que el Adjudicatario no presente en debida forma el programa definitivo.
El programa de trabajo deberá incluir, como mínimo, los siguientes datos expresados en un diagrama de actividades/tiempos: 
· Determinación de los trabajos que integran el total del Contrato.
· Determinación del equipo y medios a emplear en el desarrollo del trabajo.
· Estimación en periodos de calendario de los plazos parciales de elaboración de los diversos trabajos. Se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes.
· Valoración mensual y acumulada de los trabajos programados.
La Administración podrá, en este Plan de Trabajos, introducir modificaciones o fijar plazos parciales obligatorios. 
[bookmark: _Toc435772143]SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Agencia Vasca del Agua designará un técnico que ejercerá las funciones de Director del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios y líneas generales de actuación del adjudicatario, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud en todo caso.
Serán funciones del Director del Contrato, entre otras, las siguientes:
· Concretar y aclarar cualquier duda sobre el alcance de los trabajos recogido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que pudiera plantear el adjudicatario, y en base al cual, éste ha de preparar la programación del trabajo.
· Supervisar, la planificación a presentar por parte del Contratista, acordando la duración de las fases en las que se divida el trabajo, así como las posibles entregas parciales que correspondan. Informar favorablemente si procede, para su aprobación.
· Adoptar las medidas que sean necesarias para que la financiación y pago de los contratos se ajuste al ritmo requerido en la ejecución, programando las anualidades y durante el periodo de ejecución.
· Dar al adjudicatario las instrucciones para la interpretación de lo establecido en el clausulado del Contrato y en los Pliegos con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
· Proporcionar al adjudicatario toda la información de que disponga URA en relación a los trabajos a desarrollar. 
· Supervisar el desarrollo de los trabajos de revisión del Proyecto Constructivo del Abastecimiento del Alto Baia” de fecha diciembre de 2011, y del “Estudio de Alternativas y ampliación del proyecto de abastecimiento del Alto Baia” de la misma fecha.
· Supervisar la recopilación de datos actualizados sobre población, planeamiento, registros climáticos, hidrológicos, parámetros de calidad del agua bruta, etc., y su tratamiento para la obtención de las series completas a partir de las cuales se ha de definir la infraestructura de abastecimiento, conducciones, presa y ETAP.
· Revisar y aprobar, si procede, el documento recopilatorio donde se recoge el resultado de las labores de recopilación, revisión y actualización de la documentación existente, así como establecer los criterios en base a los cuales se desarrollará la redacción del proyecto a nivel constructivo que describa, justifique, defina y valore las obras necesarias para dar respuesta a la problemática ambiental y de abastecimiento existente en la zona del alto Baia, junto con todos los documentos necesarios para la tramitación ambiental de dicho proyecto.
· Supervisar y coordinar los trabajos de redacción del nuevo proyecto de abastecimiento del Alto Baia y la documentación ambiental necesaria para su correcta tramitación.
· Autorizar y facilitar al adjudicatario contactos con las Administraciones y organismos oficiales en relación con el presente proyecto.
· Preparar la recepción y liquidación del trabajo.
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del adjudicatario con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través del Director del Contrato.
Sin perjuicio de la facultad conferida al equipo técnico de la Dirección del Contrato de poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará a la Agencia Vasca del Agua y al Director del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos encomendados. En el plan de trabajo se programarán las reuniones a las que asistirán todas las partes. Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la consideración del Director del Contrato para su revisión y aprobación si procede, y que conservará en la documentación relativa al mismo.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
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