PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DECORATIVA NAVIDEÑA 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 Y 2025-2026” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
 
1. DEPARTAMENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO
Servicio de Oficina Técnica del Ayuntamiento de Ortuella
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto con las Condiciones Generales para la Contratación, el Reglamento General de Contratación y demás disposiciones aplicables, regirán en la contratación del “Suministro, Instalación y Desinstalación del alumbrado decorativo navideño para las navidades de 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 Y 2025-2026” en varias zonas del municipio de Ortuella.
El contrato será único para la totalidad de la actuación, suministro, instalación y desinstalación, y serán rechazadas las proposiciones que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo.
Las labores a desarrollar con el presente contrato consisten en:
Suministro, montaje, desmontaje, alquiler de todos los materiales necesarios, mantenimiento y reposición de elementos averiados del alumbrado ornamental de las Fiestas Navideñas en Ortuella.
El contrato se establece para, las navidades 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 Y 2025-2026 
Las ofertas presentadas por los licitadores se realizarán con arreglo a lo indicado en el presente pliego, e incluyendo la totalidad de la instalación a realizar en la oferta económica. 
Todas las actuaciones del licitador se realizarán acorde a la normativa vigente en cada momento; siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento y observancia de dichas disposiciones técnicas. Así como los medios de prevención de riesgos laborales necesarios de acuerdo a la normativa seguridad y salud.
Los trabajos incluidos dentro del presente pliego incluyen todas las labores necesarias para que la instalación del alumbrado decorativo navideño esté en correcto funcionamiento durante el periodo indicado en el proyecto, cumpliendo los requerimientos de seguridad. También se incluyen la mano de obra para todas las labores, las piezas, el material y el transporte.


3. DESCRIPCIÓN DE LA ILUMINACIÓN

· La iluminación contratada será 100% LED. 
· Se realizará en banderolas de fantasía colocadas en farolas o en cable fiador según documentación que se adjunta. También se colocará cordón luminoso en las plazas de Urioste y Golifar. Completarán la instalación tres arcos Zorionak y la decoración de la fachada de la OKE. Incluye el presente pliego la colocación de las tres figuras del logotipo del ayuntamiento de propiedad municipal
· Será preferentemente en blanco, pero añadiendo aquellos elementos de color que enriquezcan el producto final.
· Cada año se sustituirán los motivos en un 90% no pudiéndose repetir hasta transcurridos dos años.
· La iluminación utilizada en cada calle debe responder a un mismo patrón de diseño que dé sensación de continuidad entre las calles iluminadas, sobre todo, las calles de la zona centro. 
· Las empresas licitadoras podrán presentar sus propias creaciones siguiendo los estándares mínimos del presente proyecto. Se tendrá en cuenta la originalidad estética de los proyectos de diseño de los motivos ornamentales, así como la calidad contrastada que presenten.
· Las empresas deberán presentar Planos constructivos de cada motivo propuesto (representación gráfica de los diferentes motivos y simulación de su integración estética en los emplazamientos propuestos, detalles constructivos y de fijación de todos los elementos, etc.). Se deberán presentar varios motivos para cada zona
· Se presentarán fichas técnicas de los motivos elegidos indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos y potencia  de cada zona en la que está divido el proyecto, tipos de conexiones eléctricas, grado IP del cordón luminoso, cajas de conexiones y cordón eléctrico, etc.

3.1. MODELOS DE LOS ELEMENTOS DECORATIVOS

· Las empresas licitadoras podrán presentar sus propias creaciones.
· Las empresas deberán presentar croquis o fotos de los motivos a instalar en las distintas zonas, indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos, potencia y la potencia total de la instalación.
· Los modelos de cada barrio o calle tendrán las dimensiones mínimas que se indican en las tablas.
· La decoración de la fachada de la OKE deberá disponer de un ZORIONAK, , 5 elementos tipo copo de nieve, estrella, etc. y demás decoración a definir por el licitador. Todo ello se plasmará en un fotomontaje del edificio. A la decoración se añadirá el LOGO de Ortuella de propiedad municipal.


3.2. · CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

· ESTRUCTURA DE LAS FIGURAS: Las figuras deberán estar fabricadas con armazón de aluminio al que se adosarán los hilos o cordones luminosos, cuyos perfiles cumplirán las siguientes especificaciones:

· Composición mecánica, norma EN 755-2
· Para los diferentes perfiles, tolerancias y dimensiones se la norma UNE-EN 755-9-2009
· Perfiles, 40x40mm, 25x25mm, 12x8mm, 12x4mm

· HILO LMINOSO DE NEON: Neon con leds dispuestos en posición horizontal, para proyectar en todas las direcciones de 13mm de diámetro con 36 leds metro, con una distancia entre ellos de 27,7mm y potencias entre 1,44-2,41w por metro (según colores), 240V y con una IP54 apto para instalaciones de uso exterior.

· CORDON LUMINOSO: Leds de bajo consumo de Potencia 0,08-0,09w/ud., unidos entre si formando un cordón o guirnalda mediante cable de goma EPR UNE-EN 60598 con IP54. Características técnicas aptas para instalaciones exteriores, H03RN-F, 1x1,5mm2 de 12m de longitud y distancia máxima entre leds de 6,6-10 cm, 240V.

3.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL ALUMBRADO

· Antes de dar comienzo al montaje se llevará a cabo un reconocimiento por el contratista de la ubicación de cada adorno y se notificará a los servicios técnicos municipales cualquier anomalía respecto a los anclajes existentes. Si no se notificara a los Servicios Técnicos Municipales ninguna anomalía se entenderá que las fijaciones de los distintos elementos a instalar se consideran seguras y han sido comprobadas.
· Se deberán realizar los cálculos estructurales necesarios y pertinentes para garantizar la seguridad de las estructuras colgantes y cualquier otra que instale, teniendo como hipótesis de partida el peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia y otros agentes climáticos o condicionantes que pudiera prever, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad estructural y eléctrica.
·  Se especificará el tipo de montaje a emplear, las características, formas de fijación y anclaje. Finalizadas las fiestas se deberá eliminar todo elemento de la instalación, especialmente líneas de alimentación, cuadros, acometidas y alambres, dejando los lugares en las condiciones iniciales de manera que no se desmerezca la estética de la calle o plaza donde fueron instalados.
· La empresa adjudicataria aportará cuanto material sea necesario para el montaje de los toso el alumbrado
· En los casos en que los empalmes y derivaciones se efectúen en el interior de la farola se cerrará de la portezuela de la misma mediante brida metálica.
· Todos estos enganches y los trabajos previos se replantearán con los técnicos municipales.
· Los arcos de Avenida Lasagabaster  y Avenida del Minero se fijarán en los cables fiadores ya colocados. El galibo mínimo sobre la vía pública será de 5,50 metros.
· La decoración de la fachada de la OKE se anclara con seguridad sin provocar daños en la misma, debiendo eliminar, una vez desmontada la decoración cualquier amarre, cable, enganche, etc.
· La instalación se realizará por instalador autorizado por la Delegación de Industria, debiendo cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se cumplirá asimismo la normativa del Gobierno Vasco para instalaciones eléctricas temporales.
· La empresa instaladora será responsable de su buen funcionamiento durante los días de contrato, para lo cual facilitará un teléfono donde pueda avisarse de la existencia de cualquier defecto o anomalía para su reparación o sustitución en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.
· Las bombillas utilizadas deberán ser de la menor potencia posible, con un máximo de 6W, debiendo en la oferta presentar diseño de la instalación que proponen. 

3.4. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
La empresa concesionaria se verá obligada a realizar un control del estado de las luces y a responder de manera inmediata a las posibles averías que puedan surgir.

3.5. · FECHAS DE ALUMBRADO
La instalación deberá estar en funcionamiento de forma automática, desde las 18:00 horas del día del encendido hasta las 0:00 horas del día de apagado. Estas fechas podrán ser variadas si lo estima conveniente el Ayuntamiento.
	AÑO
	ENCENDIDO
	APAGADO

	2022-2023
	2/12/2018
	7/01/2023

	2023-2024
	1/12/2019
	7/01/2024

	2024-2025
	5/12/2020
	7/01/2025

	2025-2026
	5/12/2021
	7/01/2026



Nota: La fecha del encendido podrá variarse si así lo estima el ayuntamiento para incluir el encendido del alumbrado de Navidad como parte de los actos navideños



4. UBICACIONES
Con carácter de mínimo, se dispondrá iluminación ornamental en los puntos señalados en el presente proyecto, y de acuerdo con las fichas adjuntas del Anexo I.
	BANDERAS
	UDS.
	DIMENSIONES
	UBICACIÓN

	01.-
	CADEGAL
	2
	2,70x1,00
	AC-11, AC-12

	02.-
	LAS LOSINAS
	3
	2,70x1,00
	P-02, P-06, P-08

	03.-
	ORCONERA
	3
	2,70x1,00
	AH-06, AH-07, AH-09

	04.-
	SAUGAL-BAÑALES
	4
	2,70x1,00
	AM-19, AM-21, AM-17, AM-04

	05.-
	SAN ANTON
	3
	2,70x1,00
	A-33, A-34, A-35

	06.-
	LA RALERA
	3
	2,70x1,00
	AE-2, AE-3, AE-4

	07.-
	NOCEDAL
	4
	2,70X1,00
	AK-13, AK-14, AK-15, AK-16

	08.-
	AIEGA
	4
	2,70X1,00
	G-49, G-47, G-45, G-43

	09.-
	MENDIALDE
	7
	2,20x1,10
	Y-21, Y-03, Y-20, Y-02, Y-01, Z-19 (2 uds)

	10.-
	LASAGABASTER
	7
	2,70X1,00
	AD-05, AD-04, AD-2, AG-26, AG-27, AG-28, AF-32

	11.-
	LASAG.-C. GIBAJA
	7
	2,70x1,00
	AF-27, AF-30, AF31, Y-30, Y-23, Y-27

	12.-
	C. GIBAJA
	11
	2,70x1,00
	Y-29, T-17, T-16, T-15, T-13, T-12, T-11, T-10, V-15, V16, S-38

	13.-
	AVD. BILBAO
	6
	2,70x1,00
	Q-33, Q-34, Q35, Q-36, Q-37, Q-38

	14,-
	AVDA MINERO
	9
	2,70x1,00
	O-42, O-43, O-44, O-45, O-50, O-62, O-72, Q-04, Q-11

	15.-
	INSTITUTO
	3
	2,70x1,00
	 Q-13, Q-14, Q-15

	16.-
	STA. MARGARITA-LA CHAVA
	6
	2,70x1,00
	M-01, M-02, M-03, M-04-M-05, M-06,

	17.-
	SAN BERNABE
	4
	2,70x1,00
	G-26, G-28, G-29, G-31

	18.-
	URIOSTE ENTRADA PLAZA
	4
	2,70x1,00
	Entrada y salida de la Plaza Aretxabaleta

	
	URIOSTE CARRETERA
	3
	2,70x1,00
	A-19, A-19, A-20

	19.-
	AVDA. DE LA ESTACION
	5
	2,70x1,00
	AF-45, AF-46, AF-47, AF-42, AF-40

	
	AVDA. DE LA ESTACION
	1
	2,70x1,00
	Entrada al barrio nº 86-42

	20.-
	OTXARTAGA
	2
	2,70x1,00
	Entrada al barrio nº 15-8

	21,-
	PEÑOTA
	7
	2,70x1,00
	D01-, D-46, D-02, D-47, D-03, D-48, D04

	
	OTROS 
	8
	
	[bookmark: _GoBack]Otras ubicaciones a definir cada año

	
	TOTAL
	116
	
	



	CORDÓN LUMINOSO
	MTS
	DIST MAX
	UBICACIÓN

	18.-
	URIOSTE
	100
	6,6cm
	Plaza Aretxabaleta

	22.-
	GOLIFAR
	100
	36
	Parque Infantil

	
	TOTAL
	200
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ZORIONAK
	UDS
	DIMENSIONES
	UBICACIÓN

	10.-
	LASAGABASTER
	1
	6,00 x 0,80
	Cable fiador Talleres Guezuraga

	23.-
	FACHADA OKE
	1
	6,00 x 0,80
	En fachada principal

	24.-
	PLAZA OTXARTAGA
	1
	6,00 x 0,80
	Muro del reloj

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	COLOCACION LOGO ORTUELLA 
	UDS
	DIMENSIONES
	UBICACIÓN

	10.-
	LASAGABASTER
	1
	0,80 x 0,80
	Junto a Zorionak

	23.-
	FACHADA OKE
	1
	0,80 x 0,80
	Junto a Zorionak

	24.-
	PLAZA OTXARTAGA
	1
	0,80 x 0,80
	Junto a Zorionak



5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RELACIONES LABORALES
Será por parte de la empresa adjudicataria los costos de seguridad y salud para la instalación de los adornos, incluyendo protecciones colectivas, EPIs, etc. así como DOS señalistas para el corte de carreteras durante su instalación.
La instalación de adornos navideños en las ubicaciones de Avda. del Minero, Lasagabaster, Catalina Gibaja y Avda. Bilbao se realizarán en horario nocturno para reducir la incidencia en el tráfico rodado.
El adjudicatario deberá limitar perfectamente el ámbito de las instalaciones cuando éstas comporten riesgo para las personas, con los elementos y medios de protección que sean necesarios y que se mantendrán en cualquier momento en perfecto estado de conservación y señalización, cumpliendo en todo momento las disposiciones existentes sobre prevención de riesgos laborales.
Las negligencias o incumplimientos supondrán la sanción correspondiente con independencia de las responsabilidades a que hubiere lugar
El contratista se obliga al estricto cumplimiento en todo momento de las obligaciones que respecto de sus empleados/as y para con la Seguridad Social establezcan las disposiciones legales vigentes, respondiendo directamente ante el Ayuntamiento u Órgano competente de la Administración, de cualquier perjuicio que a ellos pudiera irrogárseles por aplicación de lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de riesgos laborales y disposiciones complementarias o concordantes que estén vigentes o que se promulguen durante la vigencia del Contrato.
6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa todos los residuos generados en la ejecución de la obra, incluidos los especiales y peligrosos, debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca de almacenamiento de materiales y productos.
Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato.
El Ayuntamiento de Ortuella  podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta estará obligada a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o cualquier otra información que considere oportuna referida a los mismos.

7. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento, respecto de todas las obligaciones emanadas del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación.
El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en este pliego, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea en el tiempo de duración del contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social.
El adjudicatario será responsable de la calidad de los trabajos realizados, de la calidad  de  los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, modificaciones, mejoras, re-emplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas Municipales que afecten a  los trabajos comprendidos en el servicio  y de todos los accidentes o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y medios utilizados en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del cumplimiento del contrato.
7.1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá aportar póliza de seguros suficiente para responder de posibles daños a terceros producidos por sus instalaciones.

7.2. RESPONSABILIDAD RESPECTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS.
En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento, que evaluará las proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario.
Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de reparación y puesta a punto que procedan.
Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, el adjudicatario dará  cuenta  de  ello  inmediatamente al Ayuntamiento,  proporcionando  los  datos exactos de lo sustraído.
7.3. RESPONSABILIDAD RESPECTO A ACCIDENTES O DAÑOS.
El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados directamente por las instalaciones o como consecuencia de fallos o defectos  en su funcionamiento, así como de los posibles perjuicios que puedan causar a terceros o al propio Municipio.
El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que exija la ejecución de las obras.
La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y / o instalaciones.

8. VIGILANCIA EN LOS TRABAJOS
El Ayuntamiento de Ortuella no será responsable de la seguridad de los materiales y medios técnicos que el adjudicatario tenga depositados en las dependencias municipales durante la realización de los trabajos y desarrollo de la obra. El contratista podrá establecer, si lo estima oportuno, y por su cuenta un servicio de vigilancia durante el tiempo que dure la ejecución de los mismos.
9. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Las empresas deberán presentar Planos constructivos de cada motivo propuesto (representación gráfica de los diferentes motivos y simulación de su integración estética en los emplazamientos propuestos, detalles constructivos y de fijación de todos los elementos, etc). Se deberán presentar varios motivos para cada zona
Se presentarán fichas técnicas de los motivos posibles indicando medidas, color, número y características de las micro lámparas o leds, casquillos y potencia  de cada zona en la que está divido el proyecto, tipos de conexiones eléctricas, grado IP del hilo luminoso, cajas de conexiones y cordón eléctrico, etc

