PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN
DUMPER NUEVO RIGIDO AUTOCARGABLE PARA LA BRIGADA DE OBRAS MUNICIPAL.



CLÁUSULA 1 OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este procedimiento es la adquisición de un dumper nuevo rígido autocargable para la brigada de obras municipal. El dumper dispondrá de motor de combustión, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen a continuación.
El contratista adjudicatario deberá ser un servicio oficial de la marca adquirida y contar con servicio de mantenimiento adecuado.


CLÁUSULA 2 ALCANCE DEL CONTRATO
El contrato incluye la fabricación, transporte y entrega de la máquina, así como una serie de servicios adicionales tales como: garantía y documentación para su matriculación.


CLÁUSULA 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características técnicas de la máquina son:


3.1.- REQUERIMIENTOS GENERALES
El vehículo a adquirir es un dumper rígido nuevo autocargable de combustión (motor diésel) de transmisión hidrostática, con tolva de capacidad de carga útil mínima de 2.000 kg. y descarga giratoria (180 grados). Deberá disponer de techo protector, con retrovisor y faro rotativo, así como luces homologadas para circular por vía pública.


3.2.- MOTORIZACIÓN Y PRESTACIONES MÍNIMAS
MOTORIZACIÓN Motor Kubota o de igual calidad, de combustión diésel euro5
TRACCIÓN 4 X 4 (a las 4 ruedas) permanente
POTENCIA MÍNIMA 18,5 kW. (aprox. 24,80 CV.)
Nº CILINDROS 4
TIPO DE TRANSMISIÓN Hidrostática 2 velocidades
DIRECCIÓN asistida y frenos de servicio estancos bañados en aceite
TOLVA de descarga hidráulica giratoria 180º
PALA con sistema de carga autocargable hidráulica
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL MIN. 2.000 Kg.
CAPACIDAD TOLVA RASA MIN. 930 Litros
ALTURA MAXIMA INFERIOR A 2600 mm.
LONGITUD TOTAL CON PALA AUTOCARGABLE PLEGADA 3280mm.
ANCHUFA INFERIOR A 1800 mm.
VELOCIDAD MAXIMA 18km/h
PENDIENTE MAXIMA SUPERABLE 35%
ARRANQUE ELECTRICO


3.3.- EQUIPAMIENTO MÍNIMO (Obligatorio)
Techo protector con homologación FOPS ROPS.
Avisador acústico de marcha atrás
Faro rotativo superior
Espejo retrovisor lateral
Equipo homologado completo de luces de circulación, apto para condiciones de poca visibilidad
2º asiento para acompañante
Cristal delantero con limpiaparabrisas
Dirección asistida
Asientos ergonómicos regulables
Cinturón de seguridad
Enganche bola y pinza
Toma eléctrica para remolque
Chasis rígido con eje trasero direccional


CLÁUSULA 4 PLAZO DE GARANTÍA
La máquina suministrada tendrá un período de garantía, como mínimo, de UN AÑO de duración, contada a partir de la fecha de entrega y recepción, contra todo defecto de diseño, fabricación montaje, siendo responsabilidad del adjudicatario subsanar sin cargo para el Ayuntamiento, los defectos que aparezcan en ese periodo.


CLÁUSULA 5 PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA
El plazo de entrega máximo será en el primer trimestre de 2023. 


CLÁUSULA 6 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN DETALLADO
El valor estimado del contrato será de 33.000€, más IVA, lo que asciende a un total de 39.930€. 


