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[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS “BATIMETRÍA Y TOPOGRAFÍA DE ESTACIONES DE AFORO, RÍAS, RÍOS, ARROYOS Y SUS MÁRGENES EN LA RED HIDROGRÁFICA DE LA CAPV. DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DE EPISODIOS DE INUNDACIÓN”

INTRODUCCIÓN

La cartografía de peligrosidad y de riesgo de inundación supone una herramienta fundamental en la ordenación del territorio, la gestión de autorizaciones y concesiones y la aplicación del Real Decreto 903/2010 (directiva de inundabilidad 2007/60/CE). Para definir correctamente dicha cartografía resulta necesario disponer de topografía y batimetría de detalle de ríos, arroyos y sus márgenes.

Actualmente se dispone de cartografía de inundabilidad y peligrosidad actualizada en gran parte del territorio de la CAPV. Aun así, existen ámbitos que carecen de la misma y en los que resulta interesante definirla, o en los que la cartografía de inundabilidad existente tiene una pobre topografía de base y precisa ser actualizada. Asimismo, tras la ejecución de obras en los cauces y sus márgenes, se debe actualizar la cartografía de inundabilidad para definir la peligrosidad resultante tras dichas actuaciones.

Respecto a las rías de la CAPV, resulta necesario actualizar la batimetría con el objetivo de valorar su evolución en el tiempo por los posibles cambios geométricos y por el transporte de sedimentos.

Por otro lado, el registro del nivel de los ríos en estaciones meteorológicas o de aforo permite mejorar el conocimiento hidrológico de los ríos, así como la gestión de los recursos hidráulicos y de las avenidas. Para ello, se requiere conocer con precisión la definición geométrica de la estación y así establecer una relación unívoca entre el nivel del río en la estación y el caudal circulante. Además, para que este registro de nivel sea preciso, se requiere instalar con suma exactitud regletas limnimétricas con el objeto de establecer unos umbrales de alerta asociados a la altura del río en función del riesgo.

Por último, durante los últimos años la Agencia Vasca del Agua y la Dirección de Atención de Emergencia y Meteorología (DAEM) están dedicando grandes esfuerzos a caracterizar en detalle los episodios de avenida acontecidos en la CAPV. Por ello, documentar en detalle dichos episodios mediante cartografía, vídeos y fotografías resulta una labor esencial.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que han de regir en la realización de los trabajos de “BATIMETRÍA Y TOPOGRAFÍA DE ESTACIONES DE AFORO, RÍAS, RÍOS, ARROYOS Y SUS MÁRGENES EN LA RED HIDROGRÁFICA DE LA CAPV. DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DE EPISODIOS DE INUNDACIÓN” y definir los criterios y metodología de ejecución, así como el contenido mínimo y los requisitos de entrega de documentación.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten fundamentalmente en cuatro tareas:
1. Actualizar o completar la batimetría y topografía de rías, cauces de ríos y sus márgenes.
2. Definición geométrica de estaciones de aforo.
3. Apoyo topográfico en la instalación de escalas limnimétricas en estaciones de aforo.
4. Documentar episodios de inundación.

La Agencia Vasca del Agua – Uraren Euskal Agentzia prevé seguir actualizando o completando la cartografía de inundabilidad de la CAPV. Para poder obtener dicha cartografía resultante de los modelos hidráulicos y de trabajos histórico-geomorfológicos, resulta necesario tomar la batimetría y topografía del lecho de cauces que están inundados por las aguas interiores y el levantamiento de datos del terreno de las márgenes y cauce bajo estructuras hidráulicas, como puentes y azudes, y arbolado denso. Asimismo, en determinadas circunstancias puede ser necesario realizar un levantamiento topográfico de una superficie fuera del cauce que ha sufrido alguna alteración (relleno o desmonte) y que haya podido modificar la inundabilidad definida previamente. Respecto a la batimetría de rías de la CAPV, se pretende analizar la variación y el transporte de sedimentos. Para ello, se requiere el uso de embarcación tripulada o dirigible desde tierra con la tecnología apropiada para ello.

Otro trabajo topográfico en campo consistirá en la definición geométrica de estaciones de aforo, especialmente aquellas que dispongan de elementos estructurales tales como V-Flat, Crump, azud, etc. Esta labor debe realizarse tomando un gran número de puntos y con la mayor precisión posible ya que la simulación hidráulica y su transformación en nivel requiere de gran exactitud para la definición o comprobación de su curva de gasto.

Como tercera tarea, la empresa contratada deberá apoyar topográficamente durante la colocación de escalas limnimétricas en estaciones de aforo o puntos de control. Estos trabajos podrán consistir en una primera visita a la estación de aforo para tomar las coordenadas pertinentes y así conocer las cotas de la regleta existente o la pendiente del talud en el que se instalará la futura regleta. Posteriormente, cuando vayan a colocarse las regletas fabricadas, la empresa podría realizar una segunda visita para corroborar topográficamente que la instalación de cada tramo se realiza a las cotas deseadas.

Por último, como cuarto trabajo se documentarán episodios de inundación mediante levantamientos topográficos para identificar los puntos de desbordamiento, delimitar cartográficamente la extensión máxima alcanzada por el agua y medir los calados máximos de la zona inundada durante un episodio de avenida. Asimismo, durante la realización de campo, se realizarán vídeos y fotografías para completar y mejorar el conocimiento del evento en cuestión.

Los datos necesarios de los trabajos topográficos son las coordenadas (x, y) en proyección UTM Huso 30N sobre el sistema de referencia ETRS89 y las cotas ortométricas (z) referidas a la REDNAP (modelos de geoide EGM08-REDNAP).

Como bases de partida para el cálculo de todos los puntos se utilizan las estaciones permanentes GNSS de la Red de Estaciones de Referencia GNSS de Euskadi. Con estos datos de campo, se completarán y corregirán, con el apoyo de los vuelos LIDAR, los Modelos Digitales del Terreno y de Estudios Hidráulicos (MDT/MDEH) disponibles de GeoEuskadi/Agencia Vasca del Agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ASISTENCIA

La asistencia técnica objeto de este contrato consta de cuatro partes claramente diferenciadas:
4.1. Batimetría y topografía de rías, ríos, arroyos y sus márgenes.
4.2. Topografía de estaciones de aforo.
4.3. Apoyo topográfico en la colocación de escalas limnimétricas.
4.4. Documentación de episodios de inundación.
4.5. Memoria de los trabajos.

Las tareas a desarrollar por el adjudicatario se caracterizan por una componente de trabajos campo y otra de gabinete. En cada una de las cuatro partes, la proporción de trabajos de campo y gabinete puede variar considerablemente.

4.1. Batimetría y topografía de rías, ríos, arroyos y sus márgenes

PLAN DE TRABAJO
Los trabajos serán propuestos por la dirección del contrato y se programarán antes de su inicio. Con carácter excepcional, los trabajos urgentes se podrán comunicar a la empresa contratada con un margen mínimo de 24 horas de antelación antes del inicio de los mismos.

Por lo general, previamente al desarrollo de cada trabajo de campo, se mantendrá una reunión en la oficina de la sede central de URA para definir los trabajos a desarrollar. Posteriormente el adjudicatario diseñará en oficina la documentación básica del trabajo de batimetría y topografía a desarrollar en campo para cada tramo, y propondrá a la dirección del contrato una estimación de la duración de las tareas y una definición geométrica del modelo hidráulico 1D o 2D que, tras el visto bueno, deberá desarrollar. Asimismo, definirá la información necesaria para la realización de las batimetrías y taquimétricos. Terminados estos trabajos, la dirección del contrato procederá a su análisis y valorará si es necesario mantener otra reunión para aclarar las posibles dudas y dar el visto bueno definitivo antes del inicio de los trabajos de campo.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
En función de las necesidades de cada trabajo de campo, estos podrán suponer las siguientes tareas:
· Levantamiento batimétrico: por lo general se realizarán en rías o en ríos con el calado suficiente para obtener datos válidos. Para ello se contará con un equipo de barrido de fondo montado sobre embarcación que permita colectar datos de coordenadas georreferenciadas y cotas relativas al nivel del mar en Alicante, de acuerdo a la red NAP de Nivelación Oficial.
· Levantamiento topográfico: se tomarán en campo los puntos de cauce en los que resulte posible vadear el río e inviable la utilización de la embarcación, así como las zonas en las que el vuelo LIDAR y su correspondiente MDE/MDT se vea perturbado por diferentes artefactos (estructuras, vegetación…). La distancia entre perfiles transversales al flujo del río rondará los 50 m en entorno rural y 30 m en entorno urbano.
· Zonas externas al cauce: en determinadas circunstancias puede ser necesario topografiar únicamente áreas desconectadas del cauce que han podido sufrir alguna alteración, como relleno o desmonte, y que pueden modificar la cartografía de inundabilidad definida previamente. 
· Estructuras: se tomarán en campo datos de la geometría de los puentes, azudes y otras estructuras hidráulicas presentes en el cauce. En determinados casos podrá requerirse que se acuda exclusivamente a tomar datos precisos de una estructura en concreto.
· Estaciones hidrológicas o de aforo: en el caso de que la dirección del contrato decida que dentro del tramo de trabajo existe una estación de aforos que se desea topografiar en detalle, esta labor se realizará en base a lo expuesto en el punto 4.2. de este pliego.
· Documentación fotográfica: se tomarán fotografías georreferenciadas durante los trabajos de campo con el objeto de que reflejen de forma clara las características del cauce, de las estructuras (puentes, azudes...) y del entorno. Por lo general, la distancia máxima entre fotografías contiguas será de 150 metros.
· Libreta de campo: se deberá completar y mantener actualizadas las libretas de campo para facilitar el seguimiento de los trabajos por parte de la dirección del contrato.

Conviene destacar que para la realización de los trabajos de campo se podrán utilizar drones con tecnología LIDAR siempre que la dirección del contrato lo apruebe previamente y se demuestre que la fiabilidad en la toma de datos topográficos es tan precisa como la tradicional para cumplir las necesidades que requiere este contrato.

Po su parte, los trabajos de gabinete consistirán, al menos, en lo siguiente:
· Se realizarán los cálculos y correcciones sobre la base de los datos recolectados y topografía LIDAR, se elaborarán los planos y ficheros informáticos con la información de campo y se generarán modelos 3D corregidos, dando forma al modelo digital del terreno corregido. Los trabajos se desarrollarán completando cada una de las hojas de la malla correspondientes al tramo de cauce objeto de estudio.
· Se definirá la geometría del modelo hidráulico 1D o 2D (según las necesidades) en base a la información recogida en campo.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
En esta fase se entregarán los documentos en soporte digital. Desde la finalización de los trabajos de campo, la entrega de la documentación no excederá un máximo de 5 días por kilómetro de río analizado en campo.

La información generada en el desarrollo de las tareas descritas en los puntos precedentes deberá ser recopilada, estructurada y presentada tal y como se describe a continuación:

Plan de trabajo:
· Este plan de trabajo deberá contener las actas de reunión, las áreas de trabajo y la capa shape de perfiles transversales.

Trabajo de campo y de gabinete:
· La documentación en formato digital a entregar derivada de los trabajos mencionados previamente contendrá al menos:
· Documento explicativo de cada trabajo desarrollado en formato texto, Word y PDF, que recogerá toda la información relevante de cada trabajo realizado.
· TIN en formato XML
· Formato vectorial SHAPE
· MDT y MDEH en formato ACSII
· Geometría en el modelo hidráulico 1D o 2D
· Fotografías

4.2. Topografía de estaciones de aforo

PLAN DE TRABAJO
Los trabajos relativos a topografía de estaciones de aforo, existentes o futuras, serán propuestos por la dirección del contrato y se programarán antes de su inicio. Previamente al desarrollo de cada trabajo de campo, se mantendrá una reunión en la oficina de la sede central de URA para definir los trabajos de campo y los documentos a desarrollar en oficina.

Tras dicha reunión inicial, al igual que en el apartado 4.1., el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 días laborables para definir en oficina la documentación básica del trabajo de topografía a desarrollar en campo, y propondrá a la dirección del contrato una estimación de la duración de las tareas y una definición geométrica del modelo hidráulico 1D o 2D que deberá desarrollar. Asimismo, definirá la información necesaria para la realización de los taquimétricos. Terminados estos trabajos, la dirección del contrato procederá a su estudio, aclarará las posibles dudas y dará el visto bueno definitivo previo al inicio de los trabajos de campo.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
El inicio de los trabajos de campo no se demorará más de 3 días laborables desde el visto bueno definitivo.

Los trabajos de campo consistirán, al menos, en lo siguiente:
· Levantamiento topográfico: se tomarán en campo los puntos de cauce, de las márgenes y de las estructuras en el entorno de la estación de aforo. Como norma general, se tomarán más puntos y con mayor precisión que en un trabajo rutinario de topografía de cauce (apartado 4.1. de este pliego) que irán desde 800 metros aguas arriba hasta 600 metros aguas abajo. Se prestará especial atención a la definición precisa de la estructura de la estación de aforo, tomando los puntos más característicos y relevantes.
En el caso de que la topografía sea necesaria para una definición geométrica del estudio hidráulico de una nueva estación de aforo, se realizará una toma de datos topográficos antes de la construcción para la realización dicho estudio hidráulico; así como, una toma de datos tras la ejecución de obra para actualizar la nueva geometría resultante en el modelo hidráulico.
· Documentación fotográfica: se tomarán fotografías georreferenciadas durante los trabajos de campo con el objeto de que reflejen de forma clara las características del cauce, de las estructuras y del entorno de la estación.
· Libreta de campo: se deberá completar y mantener actualizadas las libretas de campo para facilitar el seguimiento de los trabajos por parte de la dirección del contrato.

Al igual que en el apartado 4.1. de este pliego, se podrán utilizar drones con tecnología LIDAR siempre que la dirección del contrato lo apruebe previamente y se demuestre que la fiabilidad en la toma de datos topográficos es tan precisa como la tradicional para cumplir las necesidades que requiere este contrato.

Los trabajos de gabinete consistirán, al menos, en lo siguiente:
· Se realizarán los cálculos y correcciones sobre la base de los datos recolectados y topografía LIDAR, se elaborarán los planos y ficheros informáticos con la información de campo y se generarán modelos 3D corregidos, dando forma al modelo digital del terreno corregido. Los trabajos se desarrollarán completando cada una de las hojas de la malla correspondientes al tramo de cauce objeto de estudio.
· Se definirá la geometría del modelo hidráulico 1D o 2D en base a la información recogida en campo. Esta geometría deberá encajarse en el modelo hidráulico previo del río. En el caso de nuevas estaciones de aforo, se realizará una geometría para el modelo hidráulico en la situación previa (sin ejecución de obra) y otra geometría tras la ejecución de la nueva estación de aforo.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
En esta fase se entregará la documentación en soporte informático. Desde la finalización de los trabajos de campo, la entrega no excederá un máximo de 6 días laborables por cada estación de aforo.

La información generada en el desarrollo de las tareas descritas en los puntos precedentes deberá ser recopilada, estructurada y presentada tal y como se describe a continuación:

Plan de trabajo:
· El plan de trabajo podrá contener las actas de reunión, las áreas de trabajo y la capa shape de perfiles transversales.

Trabajo de campo y de gabinete:
· La documentación a entregar contendrá al menos:
· Documento de cada trabajo desarrollado en formato texto, Word y PDF, que recogerá toda la información que resulte de interés como infografía de la estación, fotografías, coordenas de puntos relevantes, proyección de imágenes 2D/3D...
· TIN en formato XML
· Formato vectorial SHAPE
· MDT y MDEH en formato ACSII
· Geometría en el modelo hidráulico 1D o 2D
· Fotografías

4.3. Apoyo topográfico para la medición o colocación de escalas limnimétricas

PLAN DE TRABAJO
Los trabajos para el apoyo topográfico para la medición de regletas existentes o para la colocación de regletas limnimétricas serán propuestos por la dirección del contrato y se programarán antes de su inicio. Por lo general, previamente al desarrollo de cada trabajo de campo, se mantendrá una reunión en la oficina de la sede central de URA para definir los trabajos a desarrollar.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
El grueso de los trabajos se realizará en campo. Los trabajos de oficina consistirán en la definición de documentos que describan los trabajos realizados y aporten la información relativa a las coordenadas de los tramos de las regletas.

Los trabajos de campo consistirán, al menos, en lo siguiente:
· Levantamiento topográfico: definir las cotas de colocación de la regleta en función a las necesidades transmitidas en cada caso. Por lo general, la cota de inicio de la escala, conocido como cero de la regleta, se corresponderá con la cota del vertedero (labio de un azud, vértice de la “V” de un vertedero V-Flat...) o con el lecho del cauce en secciones naturales sin estructura.
· Conviene prestar especial atención a la colocación de regletas en taludes inclinados.
· En el caso de estaciones o puntos de control hidrométrico de nueva construcción, puede resultar necesario que se tomen cotas en la futura ubicación de la regleta para solicitar una fabricación a medida de la misma. Por lo que serían necesarios 2 viajes a la estación: uno para tomar medidas para el diseño de las regletas y otro para ayudar a la colocación precisa de la regleta.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
En esta fase se elaborarán documentos digitales que contendrán al menos:
· Tabla de coordenadas de cada tramo de la escala limnimétrica. Generalmente los tramos serán de 1.0 m de cota, aunque en casos determinados puede resultan necesario aumentar la precisión (menor longitud de tramo)
· Documento con imágenes de los puntos característicos de la estación con sus cotas: lecho, V del vértice del vertedero, labio del azud, lecho del cauce y del ámbito de la caseta, etc.
· Fotografías georreferenciadas de la regleta, de la estación de aforo o punto de control y del entorno.

4.4. Documentación de episodios de inundación

PLAN DE TRABAJO
Los trabajos a desarrollar por el contratista serán propuestos por la dirección del contrato y se programarán antes de su inicio. Con carácter general serán trabajos urgentes, por lo que se podrá avisar a la empresa contratada con un margen mínimo de 12 horas de antelación antes del inicio de los mismos.
Debido al carácter imprevisible de los eventos de inundación, la dirección del contrato podrá requerir que los trabajos se realicen fuera del horario laboral, incluido fines de semana y festivos.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de campo consistirán, al menos, en lo siguiente:
· Levantamiento topográfico: se tomarán en campo diversos puntos para delimitar la extensión máxima de la inundación. Cuando sea posible, se tomarán medidas de los calados máximos alcanzados por el agua tomando como referencia las marcas dejadas por el agua, el sedimento y los restos vegetales en paredes, postes, vehículos, etc. También se identificarán, cuando sea posible, los puntos en los que se producen los desbordamientos. Asimismo, estos trabajos podrán realizarse mediante drones, siempre que se cuente con los permisos de vuelo pertinentes.
· Documentación videográfica y fotográfica: se tomarán vídeos y fotografías durante los trabajos de campo con el objeto de que reflejen de forma clara la inundación. Siempre que disponga de los permisos correspondientes y el tiempo lo permita, se realizarán vuelos con un dron para obtener dicha documentación.

Los trabajos de gabinete consistirán, al menos, en lo siguiente:
· El resultado del levantamiento topográfico de campo se cartografiará en formato vectorial.
· Redacción de informe documentando la inundación cartografiada y detallando los aspectos relevantes observados como calados, puntos de desbordamiento, arrastre de sedimentos, tapones en puentes, etc.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
En esta fase se presentarán los documentos en papel y en soporte informático a entregar. Desde la finalización de los trabajos de campo, la entrega de la documentación no excederá un máximo de 5 días laborales.

La información generada en el desarrollo de las tareas descritas en los puntos precedentes deberá ser presentada tal y como se describe a continuación:
· Documento de texto en formato Word y PDF en el que se documente la avenida en base a los trabajos de campo y gabinete desarrollados.
· Cartografía de la extensión de la inundación en formato SHAPE.
· Raster de calados de la inundación en formato ASCII.
· Vídeos y fotografías georreferenciadas.
· Un ejemplar en formato papel en el que se documenten los episodios de inundación en base a los trabajos de campo y gabinete desarrollados.

4.5. Memoria de los trabajos

Adicionalmente a la entrega de los trabajos comentados a continuación, deberá entregarse una memoria de los trabajos realizados como resumen de la actividad al final de cada año de contrato, así como una memoria final de contrato. El formato y el contenido que deberá recoger dicha memoria se detallarán en la primera reunión de inicio del contrato en base a las propuestas de la oferta del contratista y a las necesidades de la dirección del contrato.

METODOLOGÍA

La propuesta metodológica que deberá presentar el adjudicatario contará, al menos, con los siguientes aspectos:
5.1. Batimetría y topografía de rías, ríos, arroyos y sus márgenes
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de los trabajos de campo y de gabinete
· Entrega de los trabajos

5.2. Topografía de estaciones de aforo
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de los trabajos de campo y de gabinete
· Entrega de los trabajos

5.3. Apoyo topográfico para la colocación de escalas limnimétricas
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de los trabajos de campo y de gabinete
· Entrega de los trabajos

5.4. Documentación de episodios de inundación
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de los trabajos de campo y de gabinete
· Entrega de los trabajos

5.5. Informe anual y final del contrato

La metodología de ejecución del contrato deberá ser clara y detallada, así como recoger toda la propuesta y desarrollo de los trabajos por parte del contratista para poder evaluarlos correctamente.

OTRAS CONSIDERACIONES

Las empresas que se presenten deberán disponer de material que facilite el acceso al río en todas las condiciones meteorológicas, así como el equipo necesario para realizar con total seguridad los trabajos descritos en este pliego. En episodios de inundación no se deberán realizar trabajos dentro del río que supongan un riesgo para las personas que están realizando los trabajos.

La empresa adjudicataria deberá solicitar al órgano competente los permisos necesarios para la navegación en ríos. Asimismo, deberá disponer de los permisos necesarios para realizar vuelo con dron.

La empresa o persona adjudicataria deberá mostrar, cuando URA lo solicite, las libretas de campo.
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Toda documentación relativa al contrato se subirá a un servidor web de almacenamiento que se detallará en la reunión de inicio del contrato.

7.- CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA Y NÚMERO DE UNIDADES

	Concepto
	Precio unitario
(sin IVA)
	IVA
(21%)
	Precio unitario
(con IVA)
	Nº
unidades

	Batimetría y topografía de ríos, arroyos y sus márgenes
(100 m lineales de cauce)
	210,00 €
	44,10 €
	254,10 €
	600

	Topografía de áreas externas al cauce
(1 hora)
	110,00 €
	23,10 €
	133,10 €
	60

	Batimetría de rías
(1 Ha)
	40,00 €
	8,40 €
	48,40 €
	1500

	Topografía de una estructura hidráulica (puente, azud…)
(1 hora)
	120,00 €
	25,20 €
	145,20 €
	80

	Topografía de estaciones de aforo
(1 unidad)
	2.100,00 €
	441,00 €
	2.541,00 €
	20

	Topografía escalas limnimétricas
(1 hora)
	100,00 €
	21,00 €
	121,00 €
	153

	Evento inundación
(500 m lineales de cauce)
	70,00 €
	14,70 €
	84,70 €
	150



Nota 1: los precios de cada concepto incluyen todos los trabajos necesarios. Es decir, están incluidos las tareas de campo y de gabinete para generar la documentación necesaria a entregar.
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Nota 2: los conceptos medidos mediante horas se tratan del cómputo de horas de campo (con desplazamiento). Las horas de trabajo de gabinete se consideran incorporadas en dicho precio y no se computarán para el cálculo. Por ejemplo, si un trabajo de topografía de un puente supone 2 horas de desplazamiento, 6 horas de trabajo de campo y 1 hora de trabajo de gabinete, el precio de ese trabajo en base a los precios unitarios sería (2+6) x 120,00 = 960 € (IVA excluido).
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