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[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y SILLERÍA PARA LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE EUSKADI EN FRANCIA.

1.-	OBJETO 

El presente pliego define las condiciones de ejecución del contrato de suministro, transporte e instalación de mobiliario y sillería para la sede de la Delegación de Euskadi en Francia y las especificaciones que deben cumplir los objetos suministrados, es decir:

· Normativa común aplicable (materias primas, calidades mínimas).
· Criterios específicos por producto (materiales, dimensiones, gama, acabados, prestaciones técnicas).
· Periodos de garantía de los productos.
· Condiciones en el plazo de entrega… etc.


El objeto del contrato es el suministro transporte e instalación del mobiliario, según los siguientes lotes:


Lote 1.- Mobiliario de Oficina Operativo y Dirección. 

· Mobiliario de Dirección (mesas, armarios y bloques de cajones).
· Mobiliario de oficina general (mesas, armarios y bloques de cajones).
· Mesas de reunión de dirección.
· Mesas de reunión multiusos.

Lote 2.- Sillería. 

· Sillería operativa de oficina.
· Sillería de dirección.
· Sillería de reuniones y confidente.

Los artículos a suministrar son los siguientes:

	ELEMENTO
	UNIDADES

	Mesa de Dirección+armario de apoyo
	2

	Armario despacho de Dirección
	3

	Mesa de trabajo operativa
	8

	Mesa mostrador recepción
	1

	Armario operativo
	10

	Bloque de cajones mesa operativa
	9

	Bloque rodante para apoyo impresora
	3

	Mesa reuniones Dirección
	2

	Mesa de reuniones circular
	1

	Mesas multiusos
	6

	Silla operativa
	9

	Silla de Dirección
	2

	Silla de reunión y confidente
	34



Las caracterísiticas técnicas de los productos a suministrar se especifican en el Anexo al presente Pliego.

2.-	LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS 

La Delegación de Euskadi en Francia se localiza en un inmueble ubicado en el centro de Paris. Se encuentra situado, dentro de una zona comercial y de oficinas, y se trata de un tercer piso.


3.-          CONDICIONES DE EJECUCION, GESTION, ALMACENAJE Y ACCESIBILIDAD.

3.1.- Ejecución/acabados y seguridad 

Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. 

Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales.

Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el usuario, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.

3.2.- Instrucciones de manejo

Cada artículo suministrado debe ir acompañado de unas instrucciones de manejo, limpieza, montaje y desmontaje. 

· Instrucciones para el accionamiento de los elementos de regulación. 
· Instrucciones sobre cuidado, mantenimiento y limpieza. 
· Instrucciones para el montaje y desmontaje.

3.3.- Accesibilidad Universal

Las soluciones deberán ser estándar, y estar integradas para trabajadores Discapacitados, con problemas crónicos de Salud o Características morfológicas extremas. Ley 13/1982 sobre la Integración Social de Minusválidos y sus sucesivas disposiciones adicionales recogidas en las leyes 66/1987 y 50/1998.

3.4.- Criterios de Calidad y Ergonomía

Lotes 1 y 2: 

Se deberá dar cumplimiento a la norma UNE-EN ISO 9241-5 de 1999 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales”

Lotes 1 y 2:

No se admitirá ninguna posibilidad de corte o de quedar atrapado al manipular las palancas de regulación. 

Declaración del fabricante por la cual se asegurará el que los suministros no contienen ninguna sustancia tóxica.

El suministro deberá estar diseñado para una larga vida útil, con componentes sustituibles. 

3.5.- Gestión Medioambiental

Lotes 1 y 2:

Se presentará el Certificado de cumplimiento de la norma UNE – EN ISO 14001:2015 y 14006:2020. Sistema de Gestión Ambiental, aplicable al Diseño y Producción de los productos afectados.

Lotes 1 y 2:

La utilización de pintura en polvo estará exenta de compuestos orgánicos volátiles (COV) y metales pesados.

Al menos 30% de materiales reciclados por peso y 80 % del producto reciclable en peso. 

Desmontaje rápido y sencillo para un reciclaje efectivo.

Será necesaria la minimización de los posibles impactos ambientales que los embalajes pueden provocar al medio ambiente, de forma que se cumplan las siguientes indicaciones:

· Embalajes libres de PVC: La No utilización de plásticos que impliquen la formación y emisión al medio ambiente de sustancias órgano-cloradas tóxicas, persistentes y bio-acumulativas.
· La utilización de materiales reciclados al menos un 30% (papel o cartón reciclado)
· La utilización de embalajes reutilizables.
(En el caso de no poder ser así, estos deberán ser obligatoriamente embalajes reciclables al 100%.)
.	Todos los embalajes que no son reutilizables serán reciclados por gestores de residuos autorizados.
· El papel y el embalaje deben estar impresos con tintas con base de agua, es decir, sin disolventes.
· Sera necesario que el tamaño y el peso se optimicen para minimizar las emisiones de CO2 asociadas al transporte.

4.-	 CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 

Antes del fin de la mitad del plazo ofertado para la entrega de los suministros, contado a partir del día siguiente de la firma del contrato, la adjudicataria facilitará a la Delegada de Euskadi en Francia un programa de montaje del lote del que haya resultado adjudicataria.

El suministro, montaje e instalación se llevará a cabo en las dependencias de la Delegación de Euskadi en Francia; se entregará y colocará en su ubicación definitiva, según el plano de distribución que se entregará a la adjudicataria, y siempre bajo las indicaciones y supervisión de la persona responsable de la Delegación.

El plazo de entrega a partir de la firma del contrato, será el ofertado por la licitadora, plazo ofertado que en ningún caso superará los 40 días naturales en todos los artículos y lotes.

Se incluye la manipulación de los productos y su revisión total una vez finalizada, procediendo a subsanar las faltas o deterioros detectados en el plazo máximo de una semana desde su colocación. 

Se requiere la retirada de todos los embalajes.

Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de montaje, mantenimiento, limpieza y almacenamiento del producto.



5.-	 GARANTÍAS 

La adjudicataria garantizará, frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación, la totalidad de los productos acabados objeto de adjudicación por un periodo de tiempo no inferior a 3 años.

Además, en la oferta presentada, habrá confirmado los siguientes extremos:

·  Periodo de vida activo, "en comercialización de serie" y con mantenimiento de gama, por un periodo de tiempo no inferior a 3 años.
·  Periodo de continuidad "no de serie" a partir de la finalización del periodo de "comercialización de serie" y con mantenimiento de la gama específica adjudicada, por un periodo de tiempo no inferior a 2 años.
·  Disponibilidad de componentes y repuestos para reparaciones durante un mínimo de 3 años a partir de la finalización del periodo de garantía.


















ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DEL MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN DE EUSKADI EN FRANCIA

LOTE 1: 

1.- Mobiliario de Oficina, Dirección y complementos. Se adjunta anexo al presente Pliego con descripción de cada uno de los elementos.

· Mobiliario de dirección (mesas, armarios y bloques de cajones).
· Mobiliario de oficina general (mesas, armarios y bloques de cajones).
· Mesas de reunión dirección.
· Mesas plegables usos múltiples.


CALIDAD DE LOS MATERIALES / NORMATIVA COMÚN APLICABLE

En este apartado se especifican los niveles (REQUISITOS) de calidad requeridos para los diferentes materiales integrantes de los productos solicitados.

Las empresas licitadoras deben cumplir y ajustarse a la normativa correspondiente a cada tipo de producto. 


REQUISITOS ESPECIFICOS:

El mobiliario de oficina general ofertado pertenecerá a un programa modular de la misma gama modelo (mesas, cajoneras, armarios, etc.) que posibilite ampliaciones y transformaciones del puesto de trabajo y contará con una gama de productos homogénea (mesas de trabajo, bloques, mesas auxiliares, armarios, paneles, etc.), de manera que sea posible el amueblamiento integral de una oficina, asegurando la compatibilidad y coordinación estética y dimensional de los diversos elementos que la conforman.

Así mismo, todos los productos de este lote responderán a las exigencias y valores actuales en cuanto a ergonomía, estética, funcionalidad, acabados y seguridad; así como a la normativa de calidad requerida.

La identificación de características constructivas y dimensionales se ajustará a lo descrito en el presente pliego, entendiendo que las dimensiones indicadas son aproximadas, por lo que los licitantes deben adaptarlas a sus modulaciones estándar con un margen máximo de variación admitido de +/- un 5 % sobre las dimensiones indicadas en la descripción de objetos que no incluyan específicamente la variación admitida.


A.-MESAS
 
A.1.- MESAS DE TRABAJO OPERATIVAS. Características Generales

A.1.1.- Acabados. 

Los planos de trabajo y encimeras, en mesas y extensiones, serán en color blanco. 
El grado de reflexión será menor del 45% del valor incidente a 60º del plano de reflexión.
La Estructura soporte presentará color blanco.
Los licitantes presentarán 2 acabados, uno laminado en blanco y cantos de ABS de 2 mm y otro lacado en blanco para encimeras de mesas de oficina operativas. Los tableros tendrán 25-30mm de espesor.

A.1.2.- Puesto de trabajo (estructuras y encimeras)

A.1.2.1.- Soporte: La estructura será metálica con bastidor en la parte inferior de la encimera pintado con pintura en polvo blanca, auto portante y con elementos de rigidización transversales o perimetrales si fueran necesarios, que garanticen la estabilidad estructural del puesto y permitan la adaptación de los complementos de electrificación y ofimática.
El formato del soporte de estructura, se basará en soporte metálico cerrado en forma de O con dimensiones mínimas de tubo de 60x20mm pintado en polvo, debiendo estar unidos entre sí mediante estructura rigidizante perimetral o de yugo central que, garantice la máxima movilidad interior del puesto.
Dispondrá de niveladores en altura, incluido en el precio de la oferta, para su demanda en casos específicos.
El espesor mínimo del material de estructura será de 1.5 mm.
El acabado exterior será pintado, con un espesor mínimo de 40 micras para pintura polvo.

A.1.2.2.- Planos de trabajo:
- Tableros aglomerado de partículas de alta densidad y baja humedad, con recubrimiento laminado o lacado, debiendo disponer del correspondiente contrabalanceo en su cara inferior que garantice su estabilidad dimensional. 
A.1.2.3.- Espesor: Los laminados y chapas de madera tendrán un espesor mínimo de 0,4 mm., tanto por la cara de trabajo como por la contracara.
A.1.2.4.- Grosor: Los tableros de partículas tendrán un grosor con relación directa a la 
        densidad, esto es:
· Tableros de 16 mm. y densidad mínima 620 kg/m3
· Tableros de 19 mm. y densidad mínima 615 kg/m3
· Tableros de 25 mm. y densidad mínima 610 kg/m3.
· Tableros de 30/40 mm. y densidad mínima 605 kg/m3.

El grosor de 16 mm. será aplicable a encimeras decorativas de bloques y armarios  y 19 mm. será aplicable a frentes de bloques y puertas de armarios.
Los grosores de 25 y 30/40 mm. serán aplicados a encimeras de mesas de trabajo.
A.1.2.5.- Seguridad: Dispondrá de tuerca metálica embutida antidesgarro en tablero, para su montaje sobre la estructura soporte, siendo la tornillería utilizada de rosca métrica. 
A.1.2.6. - Cantos: Los tableros en el caso de los laminados estarán canteados en todo su perímetro con una banda anti-impacto de PVC o ABS de 2 mm. de espesor y tendrá las esquinas redondeadas con un radio mínimo de 2 mm..
Cantos 							UNE-EN 527-2:2017
Redondeados con un radio > 2 mm y sin rebabas

Los tableros de madera estarán canteados conforme al chapado base ofertado.

A.1.2.7- Mesa y puesto de recepción:  Se trata de un puesto de trabajo de administración normal que cumplirá además las funciones de recepción y estará dotada de una mesa de iguales características que las definidas anteriormente para los puestos operativos. Así, las características de la mesa, en cuanto a dimensiones, calidades, materiales y forma, serán iguales a las mesas operativas descritas en los apartados anteriores.

Dispondrá de altillo para mostrador, ejecutado con los mismos materiales y calidades que la mesa, y según las dimensiones especificadas en el anexo I

Dispondrá así mismo de superficie de trabajo anexa en forma de ala lateral con las mismas características, materiales y calidades que la mesa, y con las dimensiones especificadas en la documentación gráfica, para albergar en su superficie un aparato de impresión.


A.2.- MESAS DE TRABAJO DE DIRECCIÓN. Características Generales

A.2.1.- Acabados. 

Los planos de trabajo y encimeras en mesas estarán formadas por tableros de fibra de 40mm, o bien por tablero de 20mm+ zócalo de 40mm, lacados en color blanco y canteados en madera natural igual a mueble librería de apoyo de mesa, o laminados en madera natural. 
El grado de reflexión será menor del 45% del valor incidente a 60º del plano de reflexión.
La Estructura soporte presentará color negro.
Los licitantes presentarán 4 acabados, para el laminado de madera natural, dos claros y dos oscuros.

A.2.2.- Puesto de trabajo (estructuras y encimeras)

A.2.2.1.- Soporte: La estructura será metálica con bastidor en la parte inferior de la encimera pintada con pintura en polvo negra, auto portante y con elementos de rigidización transversales o perimetrales si fueran necesarios, que garanticen la estabilidad estructural del puesto y permitan la adaptación de los complementos de electrificación y ofimática.
El formato del soporte de estructura, se basará en pie metálico en forma de patín de acero (soportes cerrados, pie O), en un lado de la mesa, con dimensiones mínimas de tubo de 60x20mm pintado en polvo color negro, debiendo estar unidos entre sí mediante estructura rigidizante perimetral que garantice la máxima movilidad interior del puesto. O bien en una estructura de madera formada por patas en forma de L teñidas e inclinadas hacia el interior de la mesa y unidas por un larguero longitudinal a nivel del suelo hasta el mueble soporte del lado opuesto.  
El lado opuesto de la mesa irá soportado sobre un bloque-mueble de 450mm de ancho y 1500-2000mm de largo laminado en madera natural igual al canteado del tablero.
Dispondrá en opción de pies regulables en altura, incluido en el precio de la oferta, para su demanda en casos específicos.
El espesor mínimo del material de estructura será de 1.5 mm.
El acabado exterior pintado tendrá un espesor mínimo de 40 micras para pintura polvo.
A.2.2.2.- Planos de trabajo:
- Tableros de fibra acabados en color blanco y canteados en chapa de madera natural o laminados en madera natural acabado en barniz de poliuretano con filtro solar, debiendo disponer del correspondiente contrabalanceo en su cara inferior que garantice su estabilidad dimensional. 
A.2.2.3.- Espesor: Los laminados y chapas de madera tendrán un espesor mínimo de 0,4 mm.
A.2.2.4.- Grosor: Los tableros de partículas tendrán un grosor con relación directa a la 
        densidad, esto es:
· Tableros de 16 mm. y densidad mínima 620 kg/m3
· Tableros de 19 mm. y densidad mínima 615 kg/m3
· Tableros de 25 mm. y densidad mínima 610 kg/m3.
· Tableros de 30/40 mm. y densidad mínima 605 kg/m3.

A.2.2.5.- Seguridad: Dispondrá de tuerca metálica embutida antidesgarro en tablero, para su montaje sobre la estructura soporte, siendo la tornillería utilizada de rosca métrica. 

A.3.- MESAS DE TRABAJO OPERATIVAS Y DE DIRECCIÓN. Características Comunes

A.3.1. - Características dimensionales
Las dimensiones de la superficie de trabajo, de los huecos para las piernas cumplirán la normativa de aplicación UNE EN 527, 1/2/3 y los requisitos de ergonomía NTP 242

A.3.1.1.- La mesa de trabajo tendrá forma regular, con dimensiones estándar de mercado, en diferentes combinaciones de planos que permitan formas diversas para una mejor adaptación a las necesidades de uso.
Entre otras se definen geometrías rectangulares y angulares a 90º.
Profundidad de la superficie de la mesa 	 UNE-EN 527-1:2011 		≥ 800 (2)
Espesor de tablero
Por delante					 UNE-EN 527-1:2011		≤70
A 500 mm del borde delantero			 UNE-EN 527-1:2011		≤100
Altura nominal (mesa de altura fija) 		 UNE-EN 527-1:2011 	             740+/- 20
A.3.1.2.- La altura, distancia vertical desde el suelo a la cara superior del plano de trabajo, medida sobre el borde delantero del tablero en el medio de su extensión será de 720 / 740 mm.
A.3.1.3.- Alojamiento para las piernas: Dimensiones
De acuerdo con la norma europea EN-527-1, 

Profundidad del hueco para las piernas 		UNE-EN 527-1:2011 		≥ 800 (2) 
Anchura del hueco para las piernas 		UNE-EN 527-1:2011 		≥ 850  
       
Altura del espacio del pie:			UNE-EN 527-1:2011		
    Desde 600 mm hasta 800 mm desde el borde delantero			   ≥ 120
           
A.3.2.- Desmontabilidad / Durabilidad

A.3.2.1.- Las características constructivas de la mesa permitirán, de forma fácil, su reiterado montaje y desmontaje a lo largo de la vida útil de la misma, sin sufrir holguras o deformaciones. Las uniones atornilladas se realizarán mediante elementos de rosca métrica.

A.3.3-Modularidad / adaptabilidad de nuevos elementos

A.3.3.1.- La modulación y gama de tableros disponibles debe permitir la unión o combinación con nuevos planos de trabajo añadidos.
A.3.3.2.- Entre dos planos unidos no existirá interrupción superior a 1 mm.  
A.3.3.3.- Los elementos portantes no sobrepasarán el plano de trabajo debiendo quedar ocultos por éste (salvo requerimiento de crecimiento en altura).
A.3.3.4. -Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario o en la zona destinada a visitantes.
A.3.3.5.- Deberá poderse adaptar elementos contenedores de conexiones, cableado y elementos informáticos.

A.3.4.	Nivelación

A.3.4.1.- Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación de 10 mm. de recorrido, como mínimo

A.3.5.-	Electrificación.

A.3.5.1.- Las mesas permitirán la canalización vertical y horizontal de cableado de telefonía, datos y tensión de forma separada y guiada. 
A.3.5.2.- La canalización eléctrica será fácilmente accesible, a la vez que se evitará recurrir a sistemas que puedan producir riesgos.
A.3.5.3.- Debe disponer de forma estándar (incluido en precio ofertado) de un accesorio de canalización horizontal en toda la longitud del puesto (mesa + ala).
A.3.5.4.- La canalización vertical estará compuesta de:
-	Un canal vertical, accesible y ocultable por tapa en cada píe 
-	Un canal vertical articulado (tipo gusano) de 800 mm de longitud con contrapeso inferior y de libre colocación en el puesto. 
A.3.5.5.- El sistema de electrificación deberá permitir el alojamiento de cajas de conexión de fuerza, teléfono y datos, que estarán incluidas también en la oferta.
A.3.5.6.- El acceso del cableado al plano de trabajo se realizará a través de orificios practicados en el mismo y ubicados en las zonas exteriores del tablero, debiendo permitir la conducción de los diferentes cabezales estándar de tensión y datos de uso habitual.
A.3.5.7.- Las partes de la estructura que alojen cableado deben estar redondeadas, no debiendo presentar bordes cortantes.

B.-BLOQUES DE CAJONES.

B.1.- BLOQUES DE CAJONES RODANTES PARA PUESTOS OPERATIVOS. Características Generales

B.1.1.-	La gama de bloques incluirá rodantes (como auxiliares al puesto), altura de mesa (como extensión del plano de trabajo y para necesidades específicas en colocación de aparatos de impresión.
Se ofertarán con encimera de las mismas características que los planos de trabajo. 
B.1.2.-	Serán de estructura y envolvente de chapa de acero de acuerdo a las calidades solicitadas (ver normas técnicas de materia prima) con un espesor mínimo de chapa para la carcasa exterior y para los frentes de cajones (oficina general) de 0,75 mm, lacadas en color blanco. O bien estructura y frentes realizados en bilaminado con el mismo acabado que los planos de trabajo de las mesas
En el caso de estructura metálica, la carcasa estará ensamblada por soldadura y dispondrá de tirantes de estructura tanto superiores como inferiores, además de los correspondientes soportes para guías. Sus bordes estarán redondeados y no tendrán bordes cortantes ni aristas vivas.
B.1.3.-	En el caso de bloques metálicos, el acabado exterior será pintado (salvo encimeras que tendrán el mismo acabado que los planos de trabajo), con un espesor mínimo de 25 micras para pintura líquida y 40 micras para pintura polvo. 
En el caso de bloques bilaminados el acabado será idéntico a los planos de las mesas.
B.1.4.-	Las dimensiones de referencia aproximadas son:
· Frentes:
· 420 mm. para rodante y extensión

· Fondos:  
· Bloques rodantes bajo mesa 550 mm. 
· Bloques rodantes para soporte de impresión 450-550 mm. 

· Altura:
· 500 mm. para rodante bajo mesa
· 700 mm. para rodante soporte de impresión

B.1.5.-	Dispondrán de cerradura de bombillo intercambiable y amaestrado, con cierre de todos los cajones simultáneamente y bloqueo de apertura. La llave (dos unidades) será articulada anti-rotura. Por cada 7 unidades se suministrará una llave maestra.
B.1.6.-  Las gavetas de archivo dispondrán de guías telescópicas de extracción total para un completo aprovechamiento del mismo.
B.1.7.-   Las ruedas serán interiores para evitar golpes.
B.1.8.-   Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. 
B.1.9.-  Permitirá la clasificación de documentos norma DIN A-5, A-6, A-7 en cajones para lo cual dispondrá de ranurado lateral e inferior para la colocación de los separadores y carpetas suspendidas A-4 o bateas para fichas en archivo mediante las guías móviles incluidas de forma estándar (2 por archivo).
B.1.10.-   El cajón irá equipado de forma estándar con porta lapiceros / bandeja independiente.

B.2.- BLOQUES DE APOYO MESA PARA PUESTOS DE DIRECCIÓN. Características Generales

B.2.1.-	La gama de bloques de apoyo de mesa incluirá tres cajones, y armarios con balda intermedia y módulo con puertas.
Se ofertarán en chapeado de madera natural con cuatro opciones a elegir 2 de color claro y 2 de color oscuro de las mismas características que los canteados de los planos de trabajo. 
B.2.2.-	Serán de tableros de fibra de 20mm de acuerdo a las calidades solicitadas (ver normas técnicas de materia prima) chapeado y canteado con madera natural acabado con barniz mate con filtro solar, debiendo presentar cuatro muestras, dos en color claro y dos en color oscuro, para elegir.
Los cajones dispondrán de la misma composición, con cerradura y guías metálicas con control de cierre.
B.2.3.-	Las dimensiones de referencia aproximadas son:
· Fondo:
· 450 mm. 

· Largo:  
· Bloques apoyo mesa 1500-2000 mm. 

· Altura:
· 500-600 mm. para apoyo bajo mesa
· Altura de mesa para formación de ala.

B.2.4.-	Dispondrán de cerradura de bombillo intercambiable y amaestrado, con cierre de todos los cajones simultáneamente y bloqueo de apertura. La llave será articulada anti-rotura.
B.2.5.-   Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. 
B.2.6.-   Uno de los cajones de cada mesa irá equipado de forma estándar con porta lapiceros / bandeja independiente.

C.- ARMARIOS

C.1.- ARMARIOS PARA DISPOSICIÓN EN PUESTOS OPERATIVOS. Características Generales

Se incluyen en este apartado las unidades de archivo y almacenamiento utilizadas en áreas de oficina general. 

Se ofertarán, de forma estándar, con estantes incorporados, de forma que permitan archivar todo tipo de documentos.

Se ofertarán los mismos acabados que para los planos de trabajo y bloques rodantes, de forma que todo el conjunto pertenezca a la misma gama.

C.1.2.-  La gama incluirá los siguientes tipos de cierre a elegir en el mismo precio:

· Puertas batientes con bisagra de montaje rápido y doble regulación, apertura mínima 100º para la colocación de carros y estantes extraíbles.
· Puertas correderas sobre guías de rodadura superior y encarrilado inferior.
· Librería sin puertas.

Todos los cierres deberán practicarse suavemente y sin emisión de ruidos.

Los armarios ofertados pertenecerán a un programa que posibilite distintas configuraciones del puesto de trabajo. Así mismo, el producto responderá a las exigencias y valores actuales, en cuanto a ergonomía, estética y seguridad.

C.1.3.- Modularidad

Deberán ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos que lo conforman.


C.1.4.- Composición

Serán laminados en blanco o lacados en blanco de acuerdo a las calidades exigidas en las normas técnicas de materia prima, según la elección de acabado de superficies de trabajo, con espesor mínimo de 19mm, o metálicos lacados en blanco con encimera igual a las superficies de trabajo..

Dispondrán de  las nervaduras o refuerzos interiores que se precise para su estabilidad, tanto en los laterales como en techo y base, así como de ranuras de nivelación en altura de estantes cada 35 mm. máximo, no aceptándose pestañas que formen parte del cuerpo interior del armario.  Dispondrá de niveladores de suelo, baldas de acero laminado y tiradores lacados en color blanco.

Todas las aristas de los armarios evitarán los cantos cortantes. 

C.1.5.- Acabados

En el caso de armazón metálico, el acabado exterior será pintado en color blanco, con un espesor mínimo de 25 micras para pintura líquida y 40 micras para pintura polvo en el caso de armarios metálicos.

Se ofertarán acabados para encimeras laminadas o lacadas según acabado de los planos de trabajo de las mesas; acabados de pintura para volúmenes (interior y exterior) y puertas en color blanco igual a los acabados de las estructuras de trabajo y bloques rodantes, sin variación de precio entre los acabados por producto.
En el caso de armazón laminado, los acabados serán iguales a los elegidos para las superficies de trabajo.
En todos los casos la elección será sin variación de precio.

C.1.6.- Cierre

Dispondrán de cerradura de bombillo intercambiable y amaestrado y bloqueo de apertura. La llave (dos unidades) será articulada anti-rotura. 

C.1.7.- Estantes

Todos los armarios ofertados dispondrán de estantes de chapa de acero según calidades exigidas, con un espesor mínimo de 0,75 mm. debidamente plegados y sin puntos de corte o aristas. 

Estos elementos se incorporarán al armario de forma fácil y sin mecanizaciones y cumplirán los siguientes requisitos:
· Ser graduables cada 35 mm. como máximo.
· Los soportes de los estantes serán metálicos
· Permitirán colgar carpetas suspendidas sin necesidad de accesorios.
· Permitirán archivar todo tipo de documentación.


C.1.8.- Nivelación

Los armarios dispondrán de pies niveladores accesibles desde el interior y de fácil manipulación, con un recorrido mínimo de 10 mm.

C.1.9.- Dimensiones

La modulación básica de armarios corresponde a las siguientes dimensiones aproximadas:

· Fondo exterior 450 mm.
· Frente exterior 800 mm.
· Alto exterior 1600 mm.

C.2.- ARMARIOS PARA DISPOSICIÓN EN PUESTOS DE DIRECCIÓN. Características Generales

Se incluyen en este apartado las unidades de archivo y almacenamiento utilizadas en áreas de dirección, tipo credenza.

Se ofertarán, de forma estándar, con divisor intermedio, según se especifica en la descripción de cada elemento a ofertar, de forma que permitan archivar todo tipo de documentos.

Se ofertarán los mismos acabados que para los planos de trabajo y bloques  de apoyo de mesa, de forma que todo el conjunto pertenezca a la misma gama.

C.2.1.-  La gama incluirá los siguientes tipos de cierre a elegir en el mismo precio:

· Modulo con puertas.
· Librería sin puertas.
· Credenza con cajones

Todos los cierres deberán practicarse suavemente y sin emisión de ruidos.

Las credenzas ofertadas pertenecerán a un programa que posibilite distintas configuraciones del puesto de trabajo. Así mismo, el producto responderá a las exigencias y valores actuales, en cuanto a ergonomía, estética y seguridad.

C.2.2.- Modularidad

Deberán ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos que lo conforman.


C.2.3.- Composición

Serán de tableros de fibra de 20mm de acuerdo a las calidades solicitadas (ver normas técnicas de materia prima) chapeado y canteado con madera natural acabado con barniz mate con filtro solar, debiendo presentar cuatro muestras, dos en color claro y dos en color oscuro, para elegir en el mismo acabado que los bloques soporte de mesa.
Los cajones dispondrán de la misma composición, con cerradura y guías metálicas con control de cierre.

Dispondrán de  las nervaduras o refuerzos interiores que se precise para su estabilidad, tanto en los laterales como en techo y base, no aceptándose pestañas que formen parte del cuerpo interior del armario.  Dispondrá de niveladores de suelo, y sistema antivuelco.

Todas las aristas de los armarios evitarán los cantos cortantes. 

C.2.4.- Dimensiones

Las dimensiones de referencia aproximadas son:
· Fondo:
· 450-500 mm. 

· Largo:  
· Bloques apoyo mesa 1500-2000 mm. 

· Altura:
· 500-600 mm. para apoyo bajo mesa

C.2.5.- Cierre

Dispondrán de cerradura de bombillo intercambiable y amaestrado y bloqueo de apertura. La llave (dos unidades) será articulada anti-rotura. 


C.2.6.- Nivelación

Dispondrán de niveladores de fácil manipulación, con un recorrido mínimo de 10 mm.



D.- MESAS DE REUNIÓN 

D.1.- MESAS DE REUNIÓN EN DESPACHOS DE DIRECCIÓN. Características Generales

D.1.1.- Se utilizarán para uso complementario a las mesas de trabajo.

Sus características constructivas responderán a los siguientes criterios:

· Tableros de partículas o de fibra de densidad media de idénticas características constructivas y acabados que mesas y credenzas.
· Estructura rigidizante y soporte, de idénticas características y acabados que mesas.
· El pie será, de idénticas características y acabados que las mesas.
· Kit de electrificación.

D.1.2.-	Las dimensiones y tipo se ajustan a lo indicado en el Anexo I. 


D.2.- MESAS DE REUNIÓN EN SALA DE RECIBIR. Características Generales

D.2.1.- Se utilizarán para uso versátil de la sala, y por lo tanto deberá ser plegable o desmontable sin necesidad de herramientas.

Sus características constructivas responderán a los siguientes criterios:

· Encimera de resina compacta de 13-15mm de espesor acabado en color blanco.
· Armazón y estructura con patas tubulares plegables en acero pintado en blanco
· Montaje y desmontaje sin herramientas.
· Armazón y encimera apilables.

D.2.2.-	Las dimensiones y tipo se ajustan a lo indicado en el Anexo I. 


D.3.- MESAS DE REUNIÓN EN SALA MULTIUSOS. Características Generales

D.3.1.- Se utilizarán para uso versátil de la sala, y por lo tanto deberá ser plegable, con ruedas y fácilmente apilable.

Sus características constructivas responderán a los siguientes criterios:

· Encimera de resina compacta de 13-15mm de espesor acabado en color blanco, abatible por medio de un mecanismo de fácil uso.
· Armazón y estructura con perfiles de acero en forma de U, con patas tubulares de acero de 60mm de diámetro pintado en blanco.
· Base en aluminio inyectado, pintada en polvo, con ruedas y freno.
· Kit de electrificación y piezas de unión entre encimeras.

D.3.2.-	Las dimensiones y tipo se ajustan a lo indicado en el Anexo I. 



LOTE 2: 

2.- Sillería. Se adjunta en el anexo I al presente Pliego la descripción de cada uno de los elementos.

· Sillería operativa de oficina.
· Sillería de dirección.
· Sillería de reuniones y confidente.


CALIDAD DE LOS MATERIALES / NORMATIVA COMÚN APLICABLE

En este apartado se especifican los niveles (REQUISITOS) de calidad requeridos para los diferentes materiales integrantes de los productos solicitados.

Las empresas licitadoras deben cumplir y ajustarse a la normativa correspondiente a cada tipo de producto. Estas deberán presentar los certificados de cumplimiento de la normativa que les corresponda.


REQUISITOS ESPECIFICOS: 

A.1.- SILLERÍA OPERATIVA Y DE DIRECCIÓN.

Bajo la descripción de sillería operativa se integra la silla de trabajo adscrita a cada puesto de toda la zona operativa. La silla de dirección podrá ser de otra serie, ya que deberá tener acabados y estética diferentes.

Los licitadores deben ofertar modelos que satisfagan funciones que en cada caso permitan opciones diversas en cuanto a bases de ruedas, patas, la incorporación de reposabrazos, así como otros elementos adicionales. 

Se debe tener en cuenta que la silla de trabajo de Dirección es una silla de uso continuado, por lo que la definición técnica es común con sillería operativa en todos los apartados, salvo indicaciones expresas en las prestaciones o acabados solicitados. 

A.2. Características generales 

A.2.1. Ruedas (silla operativa y de dirección) 

A.2.1.1. Orientabilidad: bajo carga, las ruedas girarán fácilmente alrededor del eje vertical. 

A.2.1.2. El eje de giro deberá ser paralelo al suelo. 

A.2.1.3. Existirán diferentes tipos de rueda en función del pavimento, duro o blando, sobre el que rodará la silla. Su diámetro no será menor de 65 mm. 

A.3.1. Bases (silla operativa y de dirección). 

A.3.1.1. La base de las sillas será giratoria y de 5 radios con ruedas.

A.3.1.2. Será de aluminio moldeado con espesor mínimo de 2 mm. 

Se ofertarán acabados pulidos para Dirección y como mínimo 4 acabados pintados en tonos neutros para las operativas, con espesor mínimo de 25 micras para pintura líquida y 40 micras para pintura polvo.

A.3.1.3. El material de la base ha de tener suficiente calidad para soportar los ensayos de producto.

A.4.1. Sistema de elevación y amortiguación del asiento (silla operativa)

A.4.1.1. El accionamiento irá en el cabezal.

A.4.1.2. Deberá llevar, alrededor del cilindro neumático un tubo concéntrico, para que soporte las fuerzas de flexión de la silla.

A.4.1.3. Deberá disponer de un elemento de amortiguación para hacer el efecto de muelle o anti-impacto al adoptar la posición sentada.

A.5.1. Movimiento del respaldo y sincronización con el asiento (silla operativa).

A.5.1.1. El respaldo y el asiento se moverán sincronizada menté.

A.5.1.2. Este movimiento se realizará en la proporción de 2º o 3º del respaldo a 1º del asiento.

A.5.1.3. La regulación de la tensión de basculación deberá poder ser ajustada de forma lateral, al alcance de la mano del usuario y sin necesidad de inclinarse hacia delante perdiendo el contacto con el respaldo. El acceso lateral garantiza mayor comodidad al usuario y una regulación precisa y óptima ya que es necesario estar en contacto con el respaldo e inclinarse para poder ajustar adecuadamente la tensión del respaldo.

A.5.1.4. El ajuste de la tensión de basculación se podrá fijar en cualquier punto que el usuario determine, no se aceptarán posiciones de ajuste fijadas de serie. 

A.5.1.5. La silla será multi-posicional con bloqueo del respaldo en posición avanzada con un ángulo asiento / respaldo de al menos 92º. Limitación del recorrido de basculación en al menos cuatro posiciones. Pudiéndose parar el respaldo en diversos puntos de su recorrido, debiendo estar dotada de mecanismo anti-retorno. 

A.5.1.6. Se podrá regular la tensión del respaldo, de forma que la fuerza del movimiento de basculación se adapte a las características físicas de cada usuario. El intervalo mínimo estará comprendido entre 45 y 120 kg.

A.6.1. Asiento (silla operativa y de dirección).

A.6.1.1. El asiento deberá estar almohadillado, la densidad de la espuma del cojín deberá ser igual o superior a 45kg/m3. Su fijación a la carcasa soporte deberá realizarse por un sistema de clipeado o tirafondo con llanta anti desgarro, garantizando una fácil extracción y reposición para mantenimiento.

El asiento de la silla de dirección deberá disponer de una densidad de espuma de poliuretano de 65kg/m3 y un espesor de 45mm y tapizado en piel con presentación de cuatro muestras a elegir, dos de color claro (una de ellas blanca) y dos de color oscuro (una de ellas negra), dentro del mismo precio.

No existirá ninguna capa estanca entre tejido y espuma para asegurar un intercambio térmico óptimo.

A.6.1.2. Deberá disponer de un núcleo o carcasa soporte. Si éste fuera visto, deberá ser de un derivado polímero flexible y resistente, con espesor mínimo de 2 mm. y se ofertarán al menos 2 acabados neutros. Si fuera interno estará totalmente integrado y tapizado y deberá ser estable y flexible garantizando el soporte del asiento y su ajuste con la plataforma de anclaje en el mecanismo.

A.6.1.3. Tendrá la parte anterior redondeada, para evitar puntos de compresión en la zona de apoyo. Así mismo su forma interior deberá tener un perfil cóncavo para un mejor ajuste posicional. 

A.6.1.4. La silla operativa dispondrá de mecanismo de regulación de profundidad de asiento con recorrido mínimo de 60mm.

A.6.1.5. El espacio debajo del asiento deberá permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de la posición de sentado a la posición de pie.




A.7.1. Respaldo (silla operativa y de dirección).

A.7.1.1. Podrá ser tapizado o de malla elástica para la silla operativa, y tapizado en ecopiel para la silla de dirección, con presentación de cuatro muestras a elegir, dos de color claro (una de ellas blanca) y dos de color oscuro (una de ellas negra) dentro del mismo precio.

En el primer caso para la silla operativa, deberá estar almohadillado, la densidad de la espuma deberá ser igual o superior a 45kg/m3 en zona lumbar y 63 kg/m3 para la zona alta de la espalda. Deberá disponer de un núcleo o carcasa soporte. 

Si éste fuera visto, deberá ser de un derivado polímero flexible y resistente con espesor mínimo de 2 mm. y se ofertarán al menos 2 acabados neutros (negro y blanco). Su fijación deberá realizarse por un sistema de clipeado garantizando una fácil extracción y reposición para mantenimiento

Si fuera totalmente tapizado deberá igualmente garantizar la flexibilidad del respaldo y su extracción se realizará mediante un sistema de apertura por cremallera.

Deberá asegurar un soporte adecuado a la región lumbar del usuario, mediante mecanismo de regulación en altura del respaldo de recorrido mínimo de 85 mm.

En el caso de mallas, debe garantizar un soporte adecuado y tener una tensión progresiva y dinámica para un mejor ajuste y apoyo de las diferentes zonas de contacto y deberá asegurar un soporte adecuado a la región lumbar del usuario, mediante mecanismo de regulación o adaptación en altura del apoyo lumbar.

En el caso de la silla de dirección, se presupuestará dentro del mismo precio la posibilidad de respaldo fijo o regulable en altura.

A.8.1. Brazos (silla operativa y de dirección)

A.8.1.1. Los brazos fijos serán de aplicación únicamente en sillas de dirección, si se solicitaran.

A.8.1.2. Los brazos de la sillería operativa serán regulables al menos en altura, orientación y profundidad.

A.8.1.3. Los brazos se podrán quitar y poner según las necesidades.

A.8.1.4. En el caso de las sillas de dirección, los brazos serán de aluminio fundido por inyección de alta presión.

A.9.1. Tapizados (recubrimientos de asiento y respaldo en sillas operativas y de dirección)

A.9.1.1. Deberán admitir su limpieza sin deterioros.

A.9.1.2. Serán permeables al aire y al vapor de agua.

A.9.1.3. Los licitadores habrán de indicar el material empleado, así como la urdimbre y trama, por separado (tapizado tela, malla elástica etc, para operativas, y tipo de piel para dirección).

A.9.1.4. Los tapizados textiles serán de tejido 100% poliéster, con gramaje mínimo de 500gr/ml y resistencia de mínimo 100.000 ciclos. 

A.9.1.5. Las mallas elásticas serán de composición poliéster / poliamida y resistencia de mínimo 80.000 ciclos.  

A.9.1.6. Los tapizados textiles se aplicarán enfundados o grapados (no encolados) y tendrán clasificación ignífuga UNE EN 1021-1/2:2015. Se deberá presentar el correspondiente certificado de ensayo y ficha técnica.

A.9.1.7. Se ofertarán al menos 2 acabados de tapizados y 2 de malla para las sillas operativas, y dos acabados en piel color claro y dos en color oscuro para las sillas de dirección

A.10.1. Mandos de accionamiento (silla operativa y dirección).

A.10.1.1. Serán de materiales suficientemente resistentes.

A.10.1.2. Deberán estar integrados en el lateral o frontal de la carcasa del asiento 

A.10.1.3. Deberán ser accesibles desde la posición de sentado y en número restringido.

A.10.1.4. Serán de fácil accionamiento.



B.1.- SILLERÍA DE REUNIÓN Y CONFIDENTE.

Bajo la descripción de sillería de reunión se integran las sillas adscritas a cada una de las mesas de reuniones de los despachos de dirección, las sillas adscritas a las mesas configurables de la zona de usos múltiples, y las sillas correspondientes a la mesa de reunión circular del espacio para recibir.  Así mismo, dentro de este mismo modelo, se adscribirán las sillas de confidentes de los dos despachos de dirección. 

Los licitadores deben ofertar modelos que satisfagan funciones para las que está prevista, con el cumplimiento de la normativa general de este capítulo, y las condiciones formales y de acabados que se describen específicamente en este apartado.

B.1.2. Características específicas

Las sillas de reunión y confidente estarán constituidas por una estructura tipo cantiléver, ejecutada con tubo de acero de diámetro aproximado de 21mm con espesor de tubo de mínimo 2mm, acabado a elegir dentro del mismo precio en acero inoxidable o pintado con pintura al polvo color a elegir.

Dispondrá de una carcasa de tablero contrachapado formado por láminas de madera de 10mm de espesor, con posibilidad de tintar imitando el acabado de las mesas de dirección, y acabado en barniz de poliuretano transparente o lacado a elegir incluido en el mismo precio de la oferta.

Se ofertará con tapizado en el frente con un grosor de tapizado mínimo de 10mm en ecopiel.  La oferta incluirá cuatro muestras para elegir, dos en color claro (siendo una de ellas blanco) y dos en color oscuro (siendo una de ellas negro).

Los licitadores deberán presentar certificado de la silla para usos públicos.
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