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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN TECHADO MUDULAR CUBIERTO PARA EL ESCENARIO DE EVENTOS CULTURALES Y FESTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO.
1. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato que en base al presente pliego se realice, tendrá por objeto el suministro de un techado modular cubierto que complemente al actual escenario de eventos culturales y festivos del Ayuntamiento, así como las lonas y demás elementos que proporcionen la protección y seguridad necesarios, así como su integración con el actual escenario y cuanta documentación sea requerida, todo ello según lo estipulado tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

2. ALCANCE

Se deberán entender incluidos en el contrato, y por consiguiente serán a cuenta de la empresa adjudicataria:

2.1 El suministro de los elementos detallados en la prescripción 3 de los presentes Pliegos, la primera instalación (montaje para comprobación y desmontaje para almacenamiento), el traslado al lugar de almacenamiento en los emplazamientos que designen los técnicos del Ayuntamiento y la retirada para su reciclado posterior de los residuos de embalaje y transporte. 

1.- Los componentes del suministro deberán llegar al lugar indicado por el personal responsable del Ayuntamiento perfectamente protegidos para el traslado. Los embalajes y protecciones deberán ser retirados previamente a la recepción del suministro por el adjudicatario. 

2.- Cada componente se ofrecerá, para su recepción, debidamente montado e instalado en el lugar designado por los técnicos municipales 
3.- La estructura en su conjunto deberá ser sometida a ensayo de cargas en dependencias del adjudicatario anteriormente a su recepción.
4.- El procedimiento de recepción del suministro se completará con el desmontaje y traslado al lugar de almacenamiento designado por dichos técnicos. 
2.2 Deberá aportar Dossier Técnico con la documentación correspondiente al montaje y desmontaje, mantenimiento y conservación y garantías del suministro, así como los certificados correspondientes. Previa a la recepción del suministro el adjudicatario presentará la siguiente documentación: 

1.- Manuales de instalación y de usuario de los equipos. 

2.- Marcado CE y declaraciones de conformidad de los elementos suministrados. 

Todos los elementos suministrados estarán en posesión del correspondiente marcado CE.

Se acreditará mediante Declaraciones de Conformidad, el cumplimiento de las normas UNE EN que le sean de aplicación. Las Declaraciones de Conformidad correspondientes habrán de formar parte ineludible del Dossier Técnico que ha de entregarse a la Administración, previamente a su recepción. 
3.- Listado que incluya fabricante, modelo y números de serie de los elementos suministrados. 
4.- Documento de compromiso de la empresa adjudicataria de suministrar piezas de repuesto y reparaciones de acuerdo a los plazos fijados en la prescripción 5.3 de los presentes pliegos.
5.- El adjudicatario entregará, previa a la recepción, dos certificados de instalación (uno por cada superficie de toldo) debidamente sellado y firmado en el que haga constar que la Instalación se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente de aplicación y a las instrucciones del fabricante. 

6.- Garantías de los productos suministrados, así como teléfono y correo electrónico de contacto para resolver dudas posteriores sobre su montaje, desmontaje y almacenamiento.
2.3  Dado que la unión del escenario actual y el nuevo techado puede afectar a las condiciones de cálculo inicial de ambos elementos de manera independiente, la empresa adjudicataria deberá adaptar a la normativa el conjunto y conseguir las certificaciones que fueran precisas. Para ello, previa a la recepción del suministro el adjudicatario presentará la siguiente documentación: 

1.- Certificado firmado por técnico competente donde se haga constar que el conjunto de techado y escenario es apto para el fin pretendido y cumple con la normativa de aplicación.
2.- Dos certificados de instalación del conjunto de escenario y techado, (uno por cada superficie de toldo) debidamente sellado y firmado en el que haga constar que la Instalación se ejecuta de acuerdo a la normativa vigente de aplicación y a las instrucciones del fabricante. 

3.- Modificación si fuera necesario de los Manuales de instalación y de usuario de los equipos.
3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Se detalla a continuación los elementos o bienes que serán objeto de suministro, así como sus características técnicas.

3.1 TECHADO MEDIANTE TRUSSES

La estructura techada, con vertiente de aguas hacia el fondo del escenario, capaz de ser montada de forma rápida y segura debe ser de construcción modular mediante la unión de trusses de aluminio homologado y estandarizados (para una mayor ligereza). 
Debe ser capaz de cubrir, al menos, las dos superficies de entarimado/escenario con que cuenta el Ayuntamiento, más concretamente las superficies de 10,80 x 6,00 metros y la de 7,20 x 4,50 metros, valorándose su adaptabilidad y modularidad a diferentes medidas, de manera que permita su uso en futuras adquisiciones de escenarios o diferentes montajes del escenario actual en módulos de 1,20 x 0,50 metros.
Los módulos deber ser livianos, y de sencilla manipulación, de aluminio ligero, (de 3 metros de longitud máxima) y de unión sencilla y rápida. Además, su elevación debe poder realizarse mediante las cuatro torres elevadoras transportables detalladas en el apartado siguiente.

Estructura construida según la normativa CE, con tubo extrusionado de aluminio, designación EN AW6082 y características mecánicas designación EN AW-5083.

Deberá cumplir con las normas y requisitos para estructuras de aluminio EUROCODE 9.

El truss TRS-29 tendrá certificación homologada y la correspondiente memoria de cálculo, efectuada y visada por Colegio Oficial de Ingenieros.

3.2 TORRES ELEVADORAS
Para la elevación del techado con lona incluida debe de realizarse completamente en suelo por 2/4 operarios que no precisaran de accesorios externos o maquinaria auxiliar. Para su elevación debe de dotarse de cuatro torres elevadoras transportables para su izado (incluida la lona) hasta una altura máxima de 6,5 metros, y con una capacidad de elevación de forma segura de 210 Kg/unidad como mínimo.

Tipo de Torres elevadoras telescópicas VMB Mod. TE-076 o similar.

Deben responder a los siguientes requisitos técnicos:

-
Construida con tubos principales de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con cabrestantes manuales de elevación (hasta 6,5 m máximo de altura).

-
Base estructural de acero con patas, y niveladores.

-
Sistema de seguridad ALS (Auto Lock Segurity)

-
Certificación BGV C1 (GUV-VC1) CE2006/42 CE.

-
Capacidad de elevación de 220 Kg/unidad.
3.3 LONAS
Se realizará el suministro de las lonas precisas para cubrir y proteger las superficies de escenario detalladas en el apartado 3.1 anterior, es decir, 10,80 x 6,00 metros y 7,20 x 4,50 metros, no permitiéndose uniones en las lonas de cubierta, es decir, las lonas de cubierta deben de ser de una sola pieza. De igual manera, se deberán cubrir también mediante lonas los 2 laterales en un altura de al menos 2 metros desde la parte superior, así como la totalidad del fondo del escenario, quedando completamente cubierto y protegido el espacio escénico (entarimado).

El montaje de dichas lonas debe realizarse a una altura cómoda de trabajo y las lonas contarán en su contorno con ojales cada 30 cm aproximadamente, para su fijación, en principio, mediante cintas, método sencillo y eficaz.

El acabado de la parte inferior de las lonas trasera y laterales será de bucle, con vaina, para fijar lastre, a la altura deseada evitando así el destensado (efecto vela).

Lona de PVC hidrófuga, con tejido interior de poliéster 1.100 Dtex.

-
Color a determinar por el Ayuntamiento.

-
Peso 650 gr/me

-
Resistencia a la tracción 230 /220 daN/5 cm.

-
Resistencia al fuego: tratamiento ignífugo norma M2 /B1, UNE 23727.

-
Acabado de superficie lacado.

-
Tratamientos: anti-rayos UVA, anti-moho, anti-ambiente salino.
3.4 ELEMENTOS AUXILIARES
Los elementos auxiliares son imprescindibles para garantizar el correcto montaje y desmontaje de la infraestructura tanto presente como futura.

· Fabricación y suministro de 4 tubos telescópicos con garra Alicraf o similar, debidamente adaptados para realizar la unión mecánica de ambas estructuras (techado y entarimado).

· Con el fin de evitar pérdidas de los elementos constructivos se suministrarán 2 baúles móviles reforzados (fight cases) para transporte y guarda de lonas y piezas propias de montaje y elementos delicados y/o susceptibles de pérdida.

4. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE
Todos los elementos suministrados deberán cumplir las correspondientes normativas, marcado CE, normas UNE, Certificados de Idoneidad y cuantos requerimientos legales les sean de aplicación.
5. CONDICIONES ESPECIALES
5.1 Serán a cuenta de la empresa adjudicataria el envío y transporte hasta el lugar que designe el Ayuntamiento, siempre dentro del término municipal de Amurrio.

5.2 El personal, los vehículos, utensilios, maquinaria, herramientas, aparatos, así como cuantas medidas de seguridad sean necesarios para las operaciones de primer montaje, desmontaje y almacenamiento serán a cuenta de la empresa adjudicataria.

5.3 La empresa adjudicataria se comprometerá a reparar las piezas o elementos suministrados en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la petición, y en el caso de que no sea posible su reparación, suministrar piezas de repuesto o de ampliación en el mismo plazo máximo, debiéndose mantener dicho compromiso durante al menos 10 años desde la adjudicación del contrato. 
5.4 La empresa adjudicataria deberá aportar durante al menos 10 años cuanta documentación y datos sean requeridos por el Ayuntamiento en relación a los bienes suministrados, en especial a efecto de futuras necesidades de ampliación, integración o acoplamiento a similares o diferentes sistemas de montaje.

5.5 Será a cargo de la empresa adjudicataria cuantas pruebas y ensayos sean necesarios realizar a efectos certificar el cumplimiento de la normativa de aplicación, así como del montaje del conjunto del escenario actual y el nuevo techado.
5.6 La empresa adjudicataria desplazará personal cualificado que impartirá un tutorial práctico a al personal que designe el Ayuntamiento, resolviendo in situ cualquier duda sobre el montaje y desmontaje. De igual manera, se deberá resolver telefónicamente o mediante correo electrónico cualquier duda que surja a posteriori sobre el montaje, desmontaje y almacenamiento de los bienes suministrados. Para ello en el acto de recepción se deberá indicar un teléfono y un correo electrónico de contacto donde se puedan plantear dichas cuestiones.
6. VISITA DE TOMA DE DATOS DEL ESCENARIO ACTUAL
A efectos de que los licitadores puedan analizar el sistema de integración entre el escenario y la cubierta, ampliar los datos y analizar sus características, el Ayuntamiento programará una visita el día indicado más adelante, donde el Ayuntamiento habrá montado unos módulos del escenario para que puedan ser visitados a analizados por los licitadores. 

A efectos de organizar la visita se deberá presentar solicitud previa, antes de 4 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente pliego en el perfil del contratante, mediante envió de solicitud al correo electrónico: amurrio@amurrio.org indicando en el asunto “petición visita toma de datos escenario” y detallando en el cuerpo del mensaje al menos los siguientes datos: empresa, teléfono y correo electrónico de contacto y asistente con nombre, apellidos y DNI.

A la vista de las solicitudes realizadas, el Ayuntamiento, con una antelación de al menos 36 horas a la realización de la visita, notificará mediante correo electrónico, enviado al correo electrónico indicado por la empresa, el día, hora y lugar donde se realizará la visita.

Dada la actual situación de pandemia, el número de asistentes por empresa queda limitado a una persona. 

Las visitas serán a cuenta del licitador y no se suministrará ningún medio de transporte para dicha visita, tampoco ningún medio de protección individual necesario, ni se permitirá la manipulación de ningún elemento más allá de inspecciones visuales y tomas de datos.
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