PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA DEL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE LA CUESTA Nº 24 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZIERBENA.

1°. OBJETO DE CONTRATO
Suministro, montaje e instalación del equipamiento de elementos hostelería en la barra del bar y la cocina del edificio del Centro Social del barrio de La Cuesta nº 24 del término municipal de Zierbena.
El local consta de las siguientes dependencias: zona público bar, barra bar, comedor, cocina, almacén y aseos.
Se pretende, por tanto, equipar de electrodomésticos y otros elementos de barra de bar y cocina para su mejor uso y aprovechamiento.

2°. IMPORTE DE LICITACIÓN.
Se establece un importe de licitación máximo de 39.256,14 €. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 32.443,09 € más el Impuesto sobre el Valor Añadido de 6.813,05 €, cantidad que podrá ser mejorada para el Ayuntamiento por los interesados en sus ofertas.

3°. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS
El suministro será completo y único.
lncluirá transporte, colocación, montaje y puesta en marcha.
El conjunto de suministros incluirá al menos los siguientes elementos:
	1
	SECCIÓN BARRA BAR
	

	1
	MESA INTERIOR MOSTRADOR
	1 ud

	
	Construcción acero inoxidable AISI 304 18/10 Con fregadero de 400*400*250 mm. Hueco para lavavajillas. Peto en zonas de contacto con la pared.
Dimensiones: 1450*650*850 mm.

	2
	BOTELLERO
	1 ud

	
	Botellero construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Capacidad para 620 Litros.
Compuesto por 4 puertas, 3 separadores.
Potencia: 180 w
Refrigerante: R 290
Temp. +3ºC/+6ºC
C. Clima. 4
Dimensiones: 2000x550x850 mm

	3
	LAVAVASOS
	1 ud

	
	Lavavasos industrial.
Construido en acero inoxidable Programador electrónico de ciclo. 1 Ciclo de lavado:120" Tamaño de la cestas: 400*400mm Incorporado micro de seguridad en la puerta. Temperatura de lavado: 60ºC y aclarado 85ºC Aclarado en frío.
Dotación: 2 cestas de 400*400, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.
Altura de vajillas máx: 270 mm
Potencia:2,7 kw.
Dimensiones: 470*520*720 mm

	4
	FABRICADOR DE HIELO
	1 ud

	
	Fabricador compacto de cubito macizo acabado en acero inox.
Refrigerado por agua.
Compacto de cubito macizo.
Peso de los cubitos de 33 gr.
Los cubitos con forma de cono con los lados del tronco ligeramente chafados.
Producción 32 kg./24 h.
Depósito de 9 kg.
Potencia 350w.
Dimensiones 387*465*687 mm.
(Altura total con patas 797- 837 mm)

	5
	FRENTE MOSTRADOR
	1 ud

	
	Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado y con trasera de acero plastificado.
Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados.
Estante de acero inoxidable AISI-304 18/10.
Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
Modelos con profundidad de 350 mm con 1 estante.
estantes.
Dimensiones: 1500x350x1045 mm.

	6
	FRENTE MOSTRADOR
	1 ud

	
	Construidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, Acabado satinado y con trasera de acero plastificado.
Encimeras con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados. 
Estante de acero inoxidable AISI-304 18/10.
Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
Modelos con profundidad de 350 mm con 1 estante.
estantes.
Dimensiones: 2000x350x1045 mm.

	7
	MUEBLE CAFETERO
	1 ud

	
	Construida en acero inoxidable acabado satinado y trasera en acero plastificado prelacado gris. Tolva de recogida de los posos del café de acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado y una apertura de hasta 119º. Cajones auxiliares en acero inoxidable, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura completa del cajón.
Encimeras con peto trasero de 100 mm, totalmente soldado y con cantos redondeados.
Estantes de acero inoxidable regulables en altura. Pueden incorporar estantes adicionales.
2 estantes que se pueden regular en 7 niveles, con una separación de 70 mm. Patas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
Incorporan orificio en la encimera.
Dimensiones: 2025*600*1045 mm.

	8
	ENCIMERA
	1 ud

	
	Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, sobre frente de muebles mostrador y cafetera, con dimensiones 3500*350*50 + 21500*600*60 mm, incluso quiebro

	
	
	

	
	

	2
	COCINA

	9
	MESA MURAL
	1 ud

	
	Construcción acero inoxidable AISI 304 18/10. Espacio inferior para mesa refrigerada y hueco para horno.
Peto en zonas de contacto con la pared.
Dimensiones: 2248*725*850 mm.

	10
	BAJOMOSTRADOR
	1 ud

	
	Bajomostrador construido en acero AISI 304 18 / 10.
Con un espesor de 70 mm y una capacidad de 305 litros.
Compuesto por 2 puertas y sistema de frío ventilado.
Consumo 2,40 (kWh/24h)
Sistema de frío ventilado.
Refrigerante R 134 a
Temp. -2ºC/+8ºC
C. Clima 4
Potencia: 400 w
Dimensiones: 1495x700x850 mm

	11
	HORNO PANADERÍA
	1 ud

	
	Exterior e interior en acero inoxidable.
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Temperatura de trabajo 50ºC a 250ºC.
Temporizador de trabajo 0 a 120 minutos y modo continuo con alarma de fin de ciclo.
Termostato de seguridad.
Iluminación interior.
Grill.
Capacidad 4 bandejas 430*340 mm. Dotación 4 parrillas y 4 bandejas.
Potencia: 3100 W 230V 50 Hz.
Dimensiones cámara: 500*410*345 mm.
Dimensiones exteriores: 640*720*540 mm.

	12
	FRIGORIFICO
	1 ud

	
	Armario frigorífico con el exterior en acero inoxidable.
Refrigeración ventilada.
Temperatura regulable de 0ºC a
15ºC.
Capacidad Bruta: 421 litros.
Potencia: 170 W.
Dim Interiores:475*480*1688mm
Dim Exteriores:600*680*1900mm

	13
	CONGELADOR
	1 ud

	
	Armario congelador.
Temp. graduable:-14ºC /-26ºC
Acabado exterior inoxidable.
Capacidad Bruta útil: 425/407 litros.
Compuesto por 3 cestos y 4 estantes.
Potencia: 120 W.
Dim interiores:421*480*1686 mm
Dim exteriores:600*680*1900 mm

	14
	MESA DE LAVADO
	1 ud

	
	Construcción acero inoxidable AISI 304 18/10 Con fregadero, vierte aguas, cajeo a columna. Peto en zonas de contacto con pared.
Dimensiones: 2050*650*850 mm.

	15
	GRIFO DUCHA
	1 ud

	
	Grifo ducha de 2 aguas, provisto de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
Dimensiones:350x1100

	16
	LAVAVAJILLAS
	1 ud

	
	Lavavajillas de apertura frontal, para cestas de 500x500mm, programador electromecánico.
Ciclo de lavado de 120", incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Potencia de la cuba de lavado de 2,8 Kw
Válvula antiretorno, termostato de seguridad. Dosificador de abrillantador.
Temperatura regulada en 60ºC.
Prod.:540 platos-hora
Altura útil:320 mm
Potencia:3,45 Monof.
Dimensiones:600x600x820 mm

	17
	ELEMENTO NEUTRO
	1 ud

	
	Encimera neutra en acero inoxidable sin cajón.
Dimensiones: 400*600*295 mm.

	18
	ELEMENTO BASE
	1 ud

	
	Mesa soporte para elementos de cocción, sin puertas.
Dimensiones:400x600x535 mm

	19
	FREIDORA
	1 ud

	
	Freidora eléctrica realizada en acero inoxidable. Calentamiento mediante resistencia en la cuba. Cuba estampada de 10l Zona fría y zona de expansión del aceite con ángulos redondeados e inclinada. Termostato regulable de 10ºC a 180ºC y termostato de seguridad de rearme manual. Testigos de conexión a la red eléctrica y funcionamiento de las resistencias.
Filtro extraíble, cesta, tapadera y grifo de vaciado incluidos.
Potencia: 9 Kw, VAC400-3N 50Hz
Dimensiones: 400*600*295 mm.

	20
	ELEMENTO BASE
	1 ud

	
	Mesa soporte para elementos de cocción, sin puertas.
Dimensiones:400x600x535 mm

	21
	PLANCHA
	1 ud

	
	Fry-top de gas con plancha lisa, realizado en acero inoxidable.
Peto antisalpicaduras en los tres lados y canaleta frontal con cajón recogegrasas extraíble. dos zonas de cocción independientes. Calentamiento mediante quemadores de acero con quemador piloto y termopar de seguridad. Salida de gas controlada por válvula.
Superficie de cocción 496*555 mm. Peleta de acero inoxidable incluida.
Potencia gas: 10 kW
Dimensiones: 600*650*295 mm

	22
	ELEMENTO BASE
	1 ud

	
	Mesa neutra
Dimensiones:600x535x600 mm

	23
	COCINA GAS
	1 ud

	
	Construido en acero inoxidable.
cocina 4 fuegos con horno debajo.
2 Quemadores de 3,5 Kw y dos quemadores de 6 Kw.
Quemador del horno de 5 Kw.
Dimensiones de la cámara del horno de 570x530x295 mm
Potencia: 24 Kw
Dimensiones:700x650x870 mm

	24
	CAMPANA MURAL
	1 ud

	
	Dimensiones: 2000*750*50 mm.

	25
	MOTOR EXTRACCIÓN
	1 ud

	
	400ºC 2 Horas.
1,5 CV

	26
	SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS CAMPANA
	1 ud

	
	Sistema extinción incendios de campana

	27
	CONDUCTO INTERIOR DE CONEXIÓN
	1 ud

	
	Conducto interior de interconexión entre campana entre motor y campana, realizado en tubería de acero inoxidable de doble pared lisa de 250 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, con capa interna de aislamiento de lana de roca de 30mm de espesor, con resistencia al fuego EI30s/Normativa. Incluye la p.p de codos, uniones, abrazaderas y demás material auxiliar. Homologada.

	28
	MESA MURAL CON FREGADERO
	1 ud

	
	Construcción acero inoxidable AISI 304 18/10
Con fregadero de 400*400*250 mm. Balda bajo y balda intermedia.
Peto en zonas de contacto con la pared.
Dimensiones: 1020*650*850 mm.
	

	29
	GRIFO PEDAL
	1 ud

	
	Grifo pedal de calidad profesional con dos pedales independientes para agua fría o caliente.
Dimensiones: 217 x 93 x 60 mm
Acabado en cromado brillante de alta calidad.

	30
	ESTANTE MURAL
	2 ud

	
	Estantería mural
Construido en acero inoxidable
Dimensiones: 1000*250 mm

	31
	ESTANTE MURAL
	2 ud

	
	Estante para colgar en la pared.
Construida en acero inoxidable
Totalmente soldado.
Dimensiones: 1000*400 mm



4º. PLANO DE DISTRIBUCIÓN
Se adjunta plano de distribución del local y ubicación del equipamiento de hostelería.

5°. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de entrega será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

6°. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía se fija en 1 año por defecto de fabricación y de reparación como mínima contado desde la firma del acta de recepción.
	En Zierbena a 12 de mayo de 2020.
