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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DE LA REGATA ERREKABELTZA EN EL BARRIO OKENDOTEGI DE DONOSTIA.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Redacción del proyecto de acondicionamento hidráulico y defensa contra inundaciones de la regata Errekabeltza del barrio Okendotegi de Donostia
[bookmark: _Toc351370934][bookmark: _Toc351371487][bookmark: _Toc98941061]OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El objeto de este Contrato de servicios es la redacción del Proyecto de acondicionamiento hidráulico de la regata Errekabeltza del barrio Okendotegi de Donostia, con el fin de mejorar la función hidráulica y la capacidad de desagüe del mismo, que actualmente discurre en un cajón de hormigón de reducidas dimensiones y parcialmente en cobertura.
Las soluciones a desarrollar contemplarán todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias: hidráulicas, estructurales, ambientales, de demolición, etc. El tramo a estudio tiene su inicio aguas arriba del paso bajo el viaducto de la carretera A-15, y finaliza en la obra de paso bajo el ferrocarril, todo ello en una longitud de aproximadamente 300 m.
Se tendrá en consideración el carácter ambiental de la actuación y su solución técnica, de cara a ofrecer una importante mejora en el entorno.
La redacción del Proyecto tendrá en cuenta los criterios establecidos en el Plan Hidrológico y en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, así como toda aquella normativa vigente que se considere de aplicación.
Una vez identificada la solución idónea para consecución de los objetivos, se desarrollará el proyecto constructivo de la misma, definiendo completamente las actuaciones a llevar a cabo.
La finalidad de los trabajos a realizar consiste en editar un proyecto de construcción completo, de acuerdo con lo recogido en el apartado 4 del presente Pliego, considerando la normativa vigente y las exigencias del Plan Hidrológico, así como todos los condicionantes existentes.
Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el P.C.A.P., a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite el órgano de contratación, dentro del marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
[bookmark: _Toc98941062]ANTECEDENTES
El barrio de Okendotegi pertenece al municipio de San Sebastián y se encuentra situado en la margen izquierda del Urumea frente al barrio de Ergobia del municipio de Astigarraga, entre la vía ferroviaria y la variante GI-131.
El barrio es atravesado por la regata Errekabeltza, que tiene una superficie de cuenca drenante a su paso por el barrio de 67 ha, y se incorpora al río Urumea en el perfil PK 9354,92 de éste (según el modelo hidráulico del Urumea). El punto más bajo del barrio se encuentra a la cota +5,82.
Tiene una población de 80 habitantes y un total de 20 viviendas afectadas por episodios de inundaciones recurrentes (2-3 veces al año). Estos episodios de avenidas se dan por dos motivos:
· Inundación por la propia cuenca del barrio: La regata Errekabeltza, que recoge una cuenca de 67 has, discurre por una cuneta de sección de 0,95x0,98 a su paso por la zona del barrio. Esta sección resulta insuficiente (con una capacidad de 1,09 m3/s) para desaguar la regata en periodos de lluvias intensas.
· Inundación por el Umumea: En situación de avenida del río Urumea, el agua entra a través de la incorporación de la regata Errekabeltza, impidiendo su desagüe y a su vez inundando el barrio, debido a la cota a la que este se encuentra.
En base a lo anterior, y habida cuenta de las dificultades de solucionar los problemas de inundabilidad del río Urumea, la Agencia Vasca del Agua pretende contratar la redacción del proyecto de acondicionamiento hidráulico y defensa contra inundaciones de la regata Errekabeltza en el ámbito del barrio Okendotegi de Donostia. El objetivo hidráulico obedecerá al Plan Hidrológico de referencia, considerándose un nuevo periodo de retorno objetivo de 100 años.
[bookmark: _Toc98941063]MARCO LEGAL
La documentación del proyecto se atendrá a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de modo que el proyecto deberá constar de la necesaria documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.
Se tendrá en consideración la normativa recogida en Plan Hidrológico y en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independientes que se prevean, deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general.
Durante la elaboración del trabajo el proyectista se mantendrá en contacto con la Agencia Vasca del Agua, recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas.
El Proyecto objeto del Contrato se ajustará, de forma general, a la normativa aplicable y vigente en el momento de redacción del documento.
[bookmark: _Toc98941064]TRABAJOS A REALIZAR
[bookmark: _Toc98941065]ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El objeto del contrato la redacción de un proyecto en el siguiente ámbito:
ÁMBITO: Regata Errekabeltza, entre el barrio de Okendotegi de Donostia, aguas arriba del paso del viaducto de la carretera A-15 hasta la obra de paso bajo el ferrocarril.
MUNICIPIO:  Donostia-San Sebastián
TERRITORIO:  Gipuzkoa
COORDENADAS:  	
Punto 1 (límite aguas arriba):	X:  584.397	Y:  4.792.109
Punto 2 (límite aguas abajo): 	X:  584.613	Y:  4.792.242
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[bookmark: _Toc17276159][bookmark: _Toc98941066]DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de SEIS (6) meses.
[bookmark: _Toc357478992][bookmark: _Toc357488322][bookmark: _Toc357488761][bookmark: _Ref357493684][bookmark: _Toc408908914][bookmark: _Toc98941067]TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO
[bookmark: _Toc98941068]Recopilación y análisis de los estudios existentes
La Agencia Vasca del Agua dispone de un modelo hidráulico unidimensional del estado actual del río Urumea que ha sido elaborado en el marco de la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo dentro de los trabajos de implementación de la Directiva de Inundaciones.
[bookmark: _Toc98941069]Criterios generales de diseño
Se establecerán los criterios de diseño teniendo en cuenta la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, así como en el correspondiente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.
De acuerdo a lo indicado en el apartado 3 del presente Pliego, considerando el carácter hidráulico, estructural y ambiental del Proyecto, este se ajustará, de forma general, a la normativa aplicable y vigente en el momento de redacción del documento.
En cualquier caso, en el diseño se tendrán también en cuenta aspectos que contribuyan a la mejora del estado ecológico del arroyo y de su ecosistema fluvial.

[bookmark: _Toc98941070]Trabajos topográficos y toma de datos de campo complementarios
Se utilizará la topografía existente, tanto la que pueda descargarse vía Internet, como la información que pueda ser aportada al respecto por el Ayuntamiento de Donostia y por la Agencia Vasca del Agua. Previa comprobación y marcaje de las bases de replanteo, la Adjudicataria realizará cuanta topografía adicional y de detalle sea necesaria para que el ámbito del Proyecto quede completamente levantado y detallado. Con carácter general, la topografía base del trabajo se realizará digitalizada a escala 1/500. 
El sistema de referencia geodésico a utilizar será el ETRS 89, basándose exclusivamente en vértices REGETE y ROI de la Red geodésica Nacional y de las estaciones de la red GNSS de Euskadi.
El sistema de referencia altimétrico, se tomarán como referencia de altitudes el nivel medio del mar en Alicante. Este sistema está materializado por la nueva REDNAP del IGN, DFA y DFG. En caso de las cotas obtenidas mediante sistemas GNSS se transformarán las cotas elipsoidales en ortométricas utilizando el Modelo de Geoide EG 108.
Sistema de representación: Todos los elementos del plano estarán definidos en Coordenadas ETRS89 Transversa de Mercator (UTM) Huso 30.
[bookmark: _Toc98941071]Trabajos geotécnicos
La Adjudicataria presentará a la Agencia Vasca del Agua una propuesta de actualización de la información geotécnica que, previamente a su realización, deberá ser aprobada por dicha entidad y por la Dirección del Proyecto.
Se contempla incluido en el precio del contrato objeto del presente pliego una partida para el desarrollo de una campaña de campo y el correspondiente trabajo de gabinete asociado a la misma. Se ha previsto la realización de, al menos:
· Caracterización del terreno: 
· Realización de 2 sondeos geotécnicos
· Toma de muestras de las capas
· Análisis de laboratorio
· Definición de la cota de roca y sus características en base a sondeos mecánicos, toma de muestras en roca y ensayos de resistencia sobre las muestras. 
· Definición de la capacidad de carga del terreno: 
· Determinación de los parámetros característicos del terreno
· Evaluación de la resistencia del terreno frente a la estructura a ejecutar
· Definición del tipo de cimentación más adecuada: 
· Cimentación más adecuada para las estructuras
· Cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones límites y cargas de servicio
· Realización de 3 catas hasta 2-3 metros de profundidad. 
[bookmark: _Toc98941072]Desarrollo de alternativas y cálculos hidráulicos
Definidos los criterios de diseño, de acuerdo a lo indicado en los apartados 3 y 4.3.2, se estudiarán diferentes soluciones para aumentar la capacidad hidrúalica de la regata Errekabeltza y reducir la inundabilidad en todo el ámbito, teniendo en cuenta los condicionantes hidráulicos y estructurales, así como los servicios afectados que se encuentran en la zona. Dichas propuestas definirán las necesidades de ocupaciones, demoliciones de estructuras, sustitución de determinadas estructuras o ejecución de aquellas no existentes, eliminación de obstáculos, etc. 
Los trabajos a realizar por la Adjudicataria comenzarán con la revisión del estudio de la capacidad hidráulica del cauce actual, todo ello comprendido entre los puntos incial y final del ámbito recogido en el apartado 4.1. Tras lo anterior, se estudiarán las diferentes alternativas de trazado y se llevará a cabo la modelización de estas y de la solución definitiva, lo cual será validado por el área correspondiente de la Agencia Vasca del Agua. Los trabajos anteriores serán recogidos en el correspondiente documento de Estudio de Alternativas, cuyo análisis servirá de base para la toma de decisiones.
Se dispone de un modelo hidráulico unidimensional del estado actual del río Urumea, que ha sido elaborado y aprobado en el marco de la elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo dentro de los trabajos de implementación de la Directiva de Inundaciones. Este estudio será suministrado a la empresa adjudicataria del presente contrato para que incorpore al modelo el estado actual de la regata Errekabeltza, así como las posibles actuaciones futuras.
Así mismo, se dispone de Modelo Digital del Terreno, cuya información se pondrá a disposición de la Adjudicataria.
El Plan Hidrológico establece, como objetivo de protección a alcanzar, la avenida de 100 años de periodo de retorno. A pesar de ello, el presente Contrato contemplará el estudio de las avenidas de diferentes períodos de retorno. Se tendrá en consideración la afección hidráulica del río Urumea, así como todos aquellos elementos estructurales y actuaciones que requiera la solución a proyectar. Los criterios a adoptar en la modelización hidráulica serán validados previamente por la Agencia Vasca del Agua.
Además, se obtendrán las superficies de inundación final de la alternativa seleccionada para periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. Será necesario, a su vez, la delimitación de la zona de flujo preferente tras la ejecución del proyecto. Por último, se deberán elaborar los mapas de calados para cada uno de los periodos de retorno.
Se delineará la planta y los perfiles transversales necesarios para la caracterización completa de la solución definitiva, sin perjuicio de preparar todos aquellos documentos gráficos que la Dirección del Proyecto solicite a lo largo del Contrato.
El Estudio de Alternativas considerará la posibilidad de uso de técnicas blandas y/o bioingeniería en los puntos en los que el terreno, el entorno y el estudio hidráulico lo permitan. Analizará también la posibilidad de introducir otras medidas para la recuperación del hábitat para la fauna ligada al río. 
La Adjudicataria recopilará toda aquella información patrimonial que afecte a cada una de las actuaciones y que pueda condicionar las soluciones técnicas a desarrollar en el Proyecto objeto de esta Licitación.


[bookmark: _Toc98941073]Cálculo de estructuras
El Proyecto Constructivo estudiará y definirá, de forma completa y detallada, todas aquellas estructuras que requiera el nuevo trazado, tanto aquellas relativas a la solución hidráulica (muros, escolleras, gaviones, protecciones de borde, etc.), como aquellas relativas a los accesos a modicar o a los nuevos a incorporar dentro del sistema viario (puentes, pasarelas, etc.). Previo al diseño definitivo de cada una de las anteriores, se presentarán diferentes alternativas de forma justificada, así como un análisis multicriterio al respecto, de forma que la Dirección del Proyecto pueda revisar las propuestas y optar por la más adecuada.
Las soluciones estructurales relativas a pasos sobre el cauce, así como todas aquellas actuaciones que afecten al sistema viario, tendrán en consideración los criterios municipales, lo cuales serán consultados en fase de redacción de Proyecto.
En caso de incorporar al proyecto protecciones de borde, su estudio conllevará el análisis de evacuación de las aguas de escorrentía del entorno, asegurando un buen funcionamiento hidráulico del sistema.
Se dimensionarán las estructuras de protección de márgenes que sean necesarias, priorizando el uso de sistemas de bioingeniería que, además del objetivo de defensa contra inundaciones, permita una actuación de revitalización de ecosistemas. 
Se incluirán todos los cálculos estáticos y resistentes, tanto en lo que se refiere a la obra terminada como en lo que respecta a las diversas secuencias del procedimiento constructivo elegido. 
La Memoria describirá todos los supuestos e hipótesis considerados en los cálculos. 
Los Planos definirán de modo completo y detallado cada estructura y su procedimiento de ejecución, incluyendo los detalles constructivos de sus componentes. Se incluirá un despiece completo de las armaduras y datos para el replanteo de los bordes de tablero y estribos.
[bookmark: _Toc98941074]Definición de servicios afectados
Se revisarán los servicios afectados existentes en las zonas de estudio, y se estudiarán las soluciones para las restituciones que sean necesarias. 
La Adjudicataria obtendrá los datos de las redes de servicio existentes de distribución de agua, saneamiento, alumbrado, gas, telefonía y energía eléctrica del ámbito del proyecto, los cuales serán consultados a través de Inkolan, y a través de las diferentes empresas suministradoras o del propio Ayuntamiento. Quedan incluidos en el presupuesto del Contrato los gastos derivados de la recopilación de la citada información.
A partir de los datos recibidos, se realizará una investigación “in situ” de forma que se identifiquen las arquetas, señales, etc., con cada uno de los servicios en los puntos que resulten conflictivos, comprobándose los trazados en planta y alzado de cada uno de ellos. Se reflejará dicha información en los planos correspondientes del Proyecto.
El proyecto de las reposiciones se integrará en el anejo correspondiente, y quedará detallado su procedimiento constructivo en los diferentes documentos del Proyecto Constructivo.
Toda reposición será acordada con la empresa titular, de forma que no haya inconvenientes a la hora de ejecutar las obras.
[bookmark: _Toc98941075]Estudio de tráfico
Dado que se procederá a la sustitución de pasos sobre el cauce, o a la definición de nuevas estructuras, se deberá incluir un estudio de tráfico provisional, rodado y peatonal, que permita la ejecución de las obras con las mínimas molestias posibles.
[bookmark: _Toc98941076]Presupuestos y justificación de precios
Se realizarán las mediciones de todas las unidades de obra necesarias para llevar a cabo los trabajos, y se confeccionará el presupuesto completo del proyecto, aportanto los documentos de mediciones, cuadro de precios 1, cuadro de precios 2 y presupuesto. Se incluirá, en un anejo, la justificación de cada uno de los precios unitarios del proyecto, basados en el coste horario de la mano de obra, de la maquinaria y en los precios unitarios de los materiales.
El presupuesto deberá completarse, además, con las unidades de obra y precios relativos al transporte y gestión de residuos y a la ejecución de las medidas correctoras.
[bookmark: _Toc98941077]Estudio de Seguridad y Salud
Se elaborará el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto.
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
Deberá servir de base para que, en su momento, antes del comienzo de la actividad en las mismas, la empresa constructora que resulte adjudicataria de las obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto.
[bookmark: _Toc98941078]Plan de Obra
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificando el plazo total estimado para la terminación de las mismas, e indicando las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución.
[bookmark: _Toc98941079]Estudio Ambiental
Si bien el “Proyecto de acondicionamento hidráulico y defensa contra inundaciones de la regata Errekabeltza del barrio Okendotegi de Donostia” no requiere la elaboración de un “Estudio de Impacto Ambiental” ni de un “Documento Ambiental” al que se refieren la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, deberá contener como anejo un “Estudio ambiental” con el contenido, estructura y nivel de detalle que se concretan a continuación:
Se elaborará un Estudio de Impacto Ambiental con el contenido, estructura y nivel de detalle que se concretan a continuación:

· Inventario ambiental: Se realizará una breve descripción del medio, destacando aquellos componentes más valiosos y aquéllos que pudieran resultar afectados por las acciones del proyecto. 
· Identificación y valoración de impactos ambientales: Se identificarán todas aquellas acciones del proyecto que pudieran dar lugar a impactos ambientales (focos generadores de emisiones de polvo, ruido, vibraciones, residuos, aguas contaminadas, etc.). 
· Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: El detalle de la descripción de dichas medidas deberá ser suficiente para garantizar la reducción, eliminación o compensación de forma efectiva de los impactos ambientales detectados, contemplando los apartados propios de un proyecto de ejecución: memoria, cuadro de mediciones, definición de unidades de obra, partidas presupuestarias correspondientes a cada una de las medidas contempladas y pliego de prescripciones técnicas, así como la cartografía necesaria para la mejor comprensión de las mismas. Se integrarán estas medidas en el plan de obra, proponiendo un calendario coordinado para su ejecución. 
· Los aspectos en los que habrá de hacer especial hincapié la propuesta de medidas serán los relacionados con la protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los ecosistemas fluviales y los suelos, así como las relacionadas con el sosiego público y calidad del hábitat humano, entre otros. 
· Programa de vigilancia ambiental: Deberá contener controles destinados a verificar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias previstas para la fase de obras (control de la calidad de las aguas del río Oria aguas arriba y aguas abajo de la zona de actuación, controles de la calidad de las aguas a la salida de los dispositivos de sedimentación, control de los límites de ocupación de la obra, control de gestión de residuos, etc.) 
· Al igual que las medidas, el programa de vigilancia ambiental también deberá incorporar el correspondiente presupuesto desglosado. 
· Planos, a escala de proyecto, donde se detallen y localicen las medidas preventivas, correctoras y/ o compensatorias y de seguimiento ambiental. 
En el caso de que concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el “Estudio Medioambiental” recogerá, en la medida de lo posible, los resultados del procedimiento que se inicie para la declaración de la calidad de los suelos que resulten afectados por las acciones del proyecto (medidas de preventivas, correctoras y/ o de vigilancia para la protección de los suelos y de las aguas).
[bookmark: _Toc98941080]Proyecto de restauración ecológica y paisajística
Se elaborará un proyecto de integración ecológica y paisajística del ámbito afectado por el proyecto. Este proyecto se adecuará a lo estipulado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En todo caso, se incluirá la justificación de las técnicas propuestas, las especies seleccionadas, las densidades de plantación, la tipología de plantas, composición y dosis de hidrosiembras y espesores de tierra vegetal. 
Asimismo, se adjuntarán planos a escala de proyecto, donde se detallen y representen las distintas superficies objeto de restauración, indicando el tratamiento previsto en cada caso.
Como criterios generales que deben guiar dicho proyecto pueden señalarse: priorizar el uso de técnicas de bioingeniería y la utilización de especies de la vegetación potencial de la zona, evitar la introducción o fomento de especies invasoras y, si están presentes en el tramo, proponer programas de erradicación.
Se deberán incluir en el proyecto constructivo y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo de este proyecto.
[bookmark: _Toc98941081]Estudio de Gestión de Residuos
Se elaborará un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 4, epígrafe 1.a. del Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el artículo 4 del Decreto 112/2012. Dicho Estudio de Gestión de Residuos tendrá el contenido mínimo establecido en el anexo I del Decreto 112/2012. Se deberá incluir en el proyecto y documentos contractuales las labores necesarias y los consecuentes costes para el correcto desarrollo del citado estudio.
[bookmark: _Toc98941082]CONTENIDO DE LOS PROYECTOS
El Proyecto de construcción dará respuesta a los conceptos que se ordenan a continuación, en la medida que se presenten en el ámbito del mismo.
El proyecto constará al menos de los siguientes documentos:
1. Memoria y Anejos
2. Planos
3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4. Presupuesto
5. Estudio de Seguridad y Salud
[bookmark: _Toc98941083]Memoria y Anejos
La memoria, con carácter contractual, constituye la exposición de motivos de las soluciones adoptadas. La persona redactora debe justificar aquí el criterio que le guió en su estudio.
Deberán justificarse las soluciones adoptadas, en sus aspectos técnico y económico y las características de todas y cada una de las obras proyectadas.
La Memoria tendrá, de forma orientativa, los siguientes apartados:
1. Antecedentes
2. Resumen
3. Objeto y alcance del proyecto 
4. Documentos previos 
5. Trámites previos para la ejecución de las obras 
6. Antecedentes y situación actual
7. Criterios de diseño y justificación de la solución adoptada
8. Descripción de las obras 
9. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras
10. Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto de restauración ecológica y paisajística 
11. Disponibilidad de terrenos y servicios afectados 
12. Plan de obra y plazo de ejecución 
13. Presupuesto 
14. Presupuesto para conocimiento de la Administración
15. Clasificación del contratista 
16. Revisión de precios 
17. Documentos que componen el proyecto 
18. Conclusión
Los anejos del Proyecto Constructivo serán, de forma orientativa, los siguientes:
Anejo Nº 1 : Características del proyecto
Anejo Nº 2 : Trabajos topográficos
Anejo Nº 3 : Estudio geológico-geotécnico
Anejo Nº 4 : Estudio hidráulico
Anejo Nº 5 : Desvíos de tráfico durante las obras
Anejo Nº 6 : Cálculos estructurales
Anejo Nº 7 : Procedimientos constructivos
Anejo Nº 8 : Reposición de servicios afectados
Anejo Nº 9 : Estudio de Impacto Ambiental
Anejo Nº 10 : Proyecto de restauración ecológica y paisajística
Anejo Nº 11 : Expropiaciones y ocupaciones temporales
Anejo Nº 12 : Plan de Obra
Anejo Nº 13 : Plan de Control de Calidad
Anejo Nº 14 : Justificación de precios
Anejo Nº 15 : Reportaje fotográfico
Anejo Nº 16 : Estudio de gestión de residuos
A pesar de lo anterior, la Adjudicataria presentará una propuesta de índice a llevar a cabo en la redacción del Proyecto, el cual será validado por la Dirección del Proyecto.
[bookmark: _Toc98941084]Planos
Se extraerán todos los planos necesarios para la correcta definición de las obras a ejecutar. Incluirán todos los dibujos de conjunto y detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y su exacta realización. Así mismo, deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las Mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.
[bookmark: _Toc98941085]Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Se redactará un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares completo y articulado, recogiendo la totalidad de las unidades a ejecutar en obra. Se tendrán en consideración los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación.
Se redactará en forma de articulado según las unidades de obra a ejecutar. La Adjudicataria presentará una propuesta de capítulos que será acordada con la Dirección del Proyecto y validada en consecuencia.
[bookmark: _Toc98941086]Presupuesto
Este documento del Proyecto estará constituido por los siguientes capítulos:
1) Mediciones
2) Cuadro de precios nº 1.
3) Cuadro de precios nº 2.
4) Presupuestos parciales.
5) Presupuesto General.
El Presupuesto General se desglosará del Proyecto General, lo que incluirá:
· Mediciones
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación.
Se dividirán en el número de apartados y sub-apartados necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que se integran en cada una de las etapas de ejecución separada que se prevén en el Proyecto.
· Cuadros de precios
Donde se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación de los Presupuestos Parciales y Generales, así como otros que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.
En el Cuadro de precios nº 1 figurarán, en letra y en número, los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas, numerados correlativamente.
Estos precios se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
En el Cuadro de precios nº 2 figurarán los mismos precios del Cuadro nº 1, descompuestos según los siguientes conceptos:
· Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.
· La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc., que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
· El resto de obra que incluye: la maquinaría, con los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., que en su caso se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
· Presupuestos parciales y Presupuesto General
Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los de los presupuestos parciales y el Presupuesto General, y las unidades de obra se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios. Asimismo, quedarán perfectamente definidos cada uno de los resultados parciales que se obtengan, debiendo figurar todos los datos que se empleen en tal medición en la documentación gráfica.
· Presupuesto de ejecución material y Presupuesto base de licitación
Se dividirá en las etapas o capítulos que desarrolle el Proyecto. Incluirá en capítulos independientes el presupuesto de control de Calidad y el de Seguridad y Salud.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en Euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la normativa de aplicación del Euro.
El Presupuesto base de licitación se formará a partir del presupuesto general de ejecución material agregando el 13 % de gastos generales, y el 6 % de beneficio industrial.
Al presupuesto de licitación se le aplicará el porcentaje de IVA correspondiente.
[bookmark: _Toc98941087]Estudio de Seguridad y Salud 
Se elaborará el correspondiente estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, suscrito por un técnico competente y cuyo presupuesto se incluirá en el presupuesto general del proyecto. 
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las Leyes 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.
[bookmark: _Toc98941088]SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
[bookmark: _Toc292454159][bookmark: _Toc259717919][bookmark: _Toc259622537][bookmark: _Toc259555142][bookmark: _Toc259484045][bookmark: _Toc17276169]La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara.
Los planos dibujados a escala en formato DIN-A1 se reducirán a DIN-A3, indicando claramente la escala resultante en el sello que se determine. Los originales de los planos (reproducibles) deberán entregarse a la Administración convenientemente empaquetados, junto con una copia en papel de los reducidos.
La documentación se presentará en papel blanco, con numeración de páginas y presentación tipo libro, en tamaño de hoja DIN-A4 para los textos literales y DIN-A3 para los planos reducidos. Todos los documentos se encuadernarán en los tomos necesarios. El conjunto de tomos se presentará en uno o varios cajones de dimensiones y resistencia adecuadas, con la indicación exterior suficiente para su identificación.
Se entregará un (1) ejemplar completo en papel del Proyecto, así como un (1) ejemplar en digital (formato editable y pdf).
Se deberá hacer entrega de toda la documentación escrita y gráfica en soporte informático: los textos en formato Word y los presupuestos parciales en bc3; los planos en Autocad y los archivos GIS en formato SHP. Así mismo, se hará entrega de los archivos ejecutables de todos aquellos estudios técnicos o simulaciones utilizados para el diseño o ejecución del objeto del Contrato. Además de cada documento se entregará una versión informática en formato PDF.
El Estudio de Impacto Ambiental se elaborará de acuerdo a las instrucciones facilitadas en la “Guía para la entrega de la documentación en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental”, editada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el año 2020. Los autores de dichos documentos deberán estar debidamente identificados (nombre, apellido, titulación y nº identificativo, en el caso de que se aporte el nº de colegiado deberá indicarse el Colegio Oficial al que corresponde). 
[bookmark: _Toc98941089]SOBRE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc98941090]GENERALIDADES
La Agencia Vasca del Agua designará un técnico, que ejercerá las funciones de Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios y líneas generales de actuación del Consultor, quien realizará los trabajos de detalle y será responsable de su exactitud en todo caso.
Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:
· Supervisar los trabajos de redacción del Proyecto.
· Inspeccionar y coordinar los trabajos, estableciendo criterios de actuación e incorporando todas aquellas ideas o propuestas que se consideren interés.
· Informar de las minutas que se correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el presente Pliego.
· Aprobar el Plan de trabajo propuesto por el Consultor.
· Autorizar y facilitar al Consultor contactos con las Administraciones y organismos oficiales en relación con el presente proyecto.
· Preparar la recepción y liquidación del proyecto.
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través del Responsable del Contrato.
El Adjudicatario deberá designar un interlocutor con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de estudios. Este interlocutor se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato.
Previamente al inicio efectivo de los trabajos, el Adjudicatario presentará a la Administración, para su aprobación, un equipo de solvencia técnica garantizada y con la titulación que se adecue a las funciones a desarrollar. La Administración podrá rechazar razonadamente uno o varios miembros del equipo presentado. En este caso la empresa Adjudicataria deberá sustituirlos, tantas veces como sea necesario, hasta que el Responsable del Contrato dé su aprobación.
La persona designada como interlocutor por parte del Adjudicatario no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del Responsable del Contrato. El interlocutor asignado por el Adjudicatario se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento del Responsable del Contrato de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la sustitución de la persona interlocutora.
La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Adjudicatario, el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este Contrato.
[bookmark: _Toc98941091]CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará a la Agencia Vasca del Agua y al Responsable del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos encomendados.
Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la consideración del Responsable del Contrato y que conservará en la documentación relativa al mismo.
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