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1.-	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Adquisición de linternas de carga rápida y sus cargadores 


2.-	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los requisitos mínimos de obligado cumplimiento en cuanto a características de la linterna son:
· Recargable con intensidad luminosa máxima superior a 5.000 candelas medidas a 1metro.
· Sistema de carga a 12v. El sistema de carga de la linterna será de carga rápida y sin efecto memoria en la recarga. La carga completa deberá realizarse en menos de 10 minutos desde el vacío absoluto del acumulador de energía.
· El cuerpo y cabezal exteriores de la linterna serán de aleación de metal o aluminio.
· Opciones de control: Poseerá al menos tres opciones de control una para máxima intensidad, otra para mínima y una tercera en modo intermitente para su uso en señalización con los conos.
· Autonomía: será de al menos 45 minutos en máxima potencia y de al menos 100 minutos en baja potencia.
· Resistente a caídas y al agua.


3.-	ACCESORIOS Y DISTINTIVOS

Los accesorios que se deberán suministrar con la linterna así como los distintivos que deberán grabarse en la misma son:
· Se suministrará un cono para señalización acoplable al cabezal de la linterna. La linterna deberá tener una opción de señalización bien en tono amarillo o rojo. Esta variación de tonos de luz se podrá conseguir bien mediante lámparas ubicadas en la linterna y que den esa gama de colores o bien mediante filtros ubicados en los conos y que deben ser de fácil accionamiento.
· Se suministrará un cargador de carga rápida con la linterna.
· Distintivo policial. El cuerpo metálico llevará grabado en láser el logotipo identificativo de la Ertzaintza.
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