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	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUKO EGOITZA NAGUSIAN PINTURA LANAK 
	TRABAJOS DE PINTURA EN LA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

	EZAUGARRI TEKNIKOEN AGIRIA
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

	ESPEDIENTE ZENBAKIA: H23004
	NÚMERO DE EXPEDIENTE: H23004

	
	

	I. KONTRATUAREN XEDEA
	I. OBJETO DEL CONTRATO

	Kontratuaren objektua pintura-lanak egitea da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren egoitza nagusiko (Errotaburu 2) zenbait gunetan.
	El objeto del contrato es la realización de trabajos de pintura en dependencias de la sede central (Errotaburu 2) del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

	II. AURREKARIAK
	II. ANTECEDENTES

	Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak Donostiako Errotaburu pasealekuko 2. zenbakian du egoitza nagusia. Eraikina Departamentuak bakarrik erabiltzen du. Eraikinak beheko solairua, solairuartea, 10 solairu eta solairu estalia ditu. Bulegoetarako erabiltzen dira eta horietara sartzeko eskailera nagusi bat eta atzeko eskailera bat ditu.
	El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene su sede central en el Paseo Errotaburu nº 2 de San Sebastián. El edificio es de uso exclusivo del Departamento. El edificio cuenta en superficie de planta baja, entreplanta, 10 plantas y planta cubierta, que se destinan a oficinas y para acceder a las mismas, dispone de una escalera principal y otra escalera trasera.

	Departamentuak hormen, sabaien eta ateen pintura berritu behar du eraikineko gela hauetan: 
· Eskailera nagusia
· Atzeko eskailera 
· Behegaina edo soilairuartea. 

	El Departamento tiene la necesidad de renovar la pintura de paredes, techos y puertas en las siguientes dependencias del edificio: 
· Escalera principal
· Escalera trasera 
· Entreplanta 


	III. LANEN EZAUGARRIAK
	III. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

	Hiru espazioetan egin beharreko lanen artean daude hormak, sabaiak eta ateak pintatzea, tratamendu desberdinekin, gainazalen aurretiazko akaberen eta lortu nahi den emaitzaren arabera. 
Kontratuaren xedearen barruan sartuko dira operazio guztiak, bai eta beharrezkoak diren bitarteko osagarri guztiak ere: zoruak eta altzariak babestea eta, ondoren, eragindako eremu guztien garbiketa eta beste zerbitzu osagarri batzuk, hala nola aldamioen instalazioak edo barrualdeak pintatzeko berezko elementuak.

Jarraian, espazio eta elementu bakoitzerako egin beharreko lanak zehazten dira. Kontzeptu bakoitzerako, neurketek pintatu beharreko oihal osoa islatzen dute. 
	Los trabajos a desarrollar en los tres espacios comprenden el pintado de paredes, techos y puertas, con diferentes tratamientos en función de los acabados previos de las superficies y el resultado pretendido. 
Se entenderán incluidas dentro del objeto del contrato todas las operaciones, así como todos los medios auxiliares que resulten necesarios: la protección de suelos, mobiliario y posterior limpieza de todas las zonas afectadas y otros servicios complementarios, por ejemplo, instalaciones de andamios o elementos propios para pintado de interiores.
A continuación, se detalla el alcance del trabajo a realizar para cada espacio y elemento. Para cada concepto, las mediciones reflejan la totalidad del paño a pintar. 

	III.1.- Eskailera nagusiko pintura-lanak
	III.1.-Trabajos de pintura en escalera principal

	Eskailera nagusia beheko solairuaren eta solairu estaliaren artean dago. Eskailera bikoitza da, eta solairu bakoitzak (beheko solairua, solairuartea, 10 solairu eta solairu estalia) atondo bat du, igogailuetara, komunetara, lokal teknikoetara eta bulegoetara sartzeko. 
Solairu bakoitzeko eskailera nagusian eta hallean egin beharreko lana sabaiak, hormak eta ateak pintatzea da. 
	La escalera principal discurre entre la planta baja y la planta de cubierta. La escalera es doble y cada planta (planta baja, entreplanta, 10 plantas y la planta cubierta) cuenta con un hall que da acceso a los ascensores, a los baños, a locales técnicos y a las oficinas. 
El trabajo a realizar en la escalera principal y el hall de cada planta es el pintado completo de techos, paredes y puertas. 

	III.2.- Atzeko eskailerako pintura-lanak
	III.2.-Trabajos de pintura en escalera trasera

	Atzeko eskailera ere beheko solairuaren eta solairu estaliaren artean dago. Eskailera sinplea da eta bulegoetarako sarbidea duen eskailera-buru bat du solairu bakoitzean, eta lokal teknikoetarako sarbidea solairu estalian. 
	La escalera trasera también discurre entre la planta baja y la planta de cubierta. La escalera es simple y cuenta con un rellano con acceso a las oficinas por la parte trasera en cada planta, y con acceso a locales técnicos en la planta de cubierta. 

	III.3.- Solairuarteko pintura-lanak
	III.3.-Trabajos de pintura en entreplanta 

	Solairuartea edo behegaina, 0 eta 1 solairuen artean dago, eta bulego-erabilera du. Hormaren, sabaiaren eta ateen pintaketa osoa egin behar da. 
	La entreplanta se sitúa entre la planta 0 y 1, y tiene uso de oficina. El trabajo a realizar es el pintado completo de pared, techo y puertas. 

	
	

	IV. LANEN ANTOLAKETA
	IV. ORGANIZACÍÓN DE LOS TRABAJOS

	Egin beharreko lanak antolatzeko, adjudikaziodunak bulegoetako laneko egutegia eta ordutegiak hartuko ditu kontuan, eta, bereziki: 
	Para la organización de los trabajos a realizar, la adjudicataria tendrá en cuenta el calendario y los horarios laborales de las oficinas, y en especial: 

	· Eskailera nagusian (III.1), bai eskaileran bertan, bai halletan, bulegoetara uneoro sartu ahal izateko moduan egingo dira lanak, eta larrialdietan eraikina behar bezala ebakuatuko dela bermatzeko moduan. Eskaileren eremuan, eskaileraren bi ataletako bat gaituta eduki beharko da beti, eta bulegoak erabiltzen ez diren aldian egin beharko da (arratsaldez, 16:30etik aurrera).

Lan horiek eraikina itxita eta, beraz, hutsik dagoen orduetan egin daitezke. Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango ebakuazio-bideak bermatzea, enpresa adjudikazioduneko langileentzat beharrezkoak direnak izan ezik. 
Eraikina 20:00etatik 06:00etara itxiko da, astelehenetik ostiralera, eta asteburuetan 20:00etatik asteleheneko 06:00etara.
	· En la escalera principal (III.1), tanto la propia escalera como en los halles, los trabajos se realizarán de modo que se permita el acceso a las oficinas en todo momento y se garantice la correcta evacuación del edificio en caso de emergencia. En la zona de escaleras deberá mantenerse siempre habilitado uno de los dos tramos de escalera y realizarse en periodo de no uso de las oficinas (tardes a partir de las 16:30h).
Existe la posibilidad de realizar dichos trabajos en horarios en los que el edificio esté cerrado y por lo tanto vacío. En este caso no será necesario garantizar las vías de evacuación, salvo las necesarias para los propios trabajadores de la empresa adjudicataria. 
Los horarios de cierre del edificio son de 20:00h a 06:00h de lunes a viernes y durante el fin de semana de 20:00h del viernes hasta las 06:00h del lunes.

	· Atzeko eskaileran (III.2), bai eskaileran bertan, bai eskailera-buruetan, bulegoetara uneoro sartu ahal izateko moduan egingo dira, eta larrialdi-kasuan eraikina behar bezala ebakuatuko dela bermatzeko moduan. Beraz, lanak egiteko, gutxienez pasabide osoaren erdia egokituta eduki beharko da, bai eskaileretan, bai eskailera-buruetan.

Lan horiek eraikina itxita eta, beraz, hutsik dagoen orduetan egin daitezke. Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango ebakuazio-bideak bermatzea, enpresa adjudikazioduneko langileentzat beharrezkoak direnak izan ezik. 

Eraikina 20:00etatik 06:00etara itxiko da, astelehenetik ostiralera, eta asteburuetan 20:00etatik asteleheneko 06:00etara.

	· En la escalera trasera (III.2), tanto en la propia escalera como en los rellanos, se ejecutarán de modo que se permita el acceso a las oficinas en todo momento y se garantice la correcta evacuación del edificio en caso de emergencia. Por lo tanto, los trabajos deberán realizarse manteniendo siempre habilitada por lo menos la mitad del paso total tanto en las escaleras como en los rellanos.
Existe la posibilidad de realizar dichos trabajos en horarios en los que el edificio esté cerrado y por lo tanto vacío. En este caso no será necesario garantizar las vías de evacuación, salvo las necesarias para los propios trabajadores de la empresa adjudicataria. 
Los horarios de cierre del edificio son de 20:00h a 06:00h de lunes a viernes y durante el fin de semana de 20:00h del viernes hasta las 06:00h del lunes.


	· Solairuartean (III.3) espazio horiek erabiltzen ez diren aldian egingo dira lanak: arratsaldean 16:30etik aurrera edo eraikina itxita dagoen bitartean (20:00etatik 06:00etara astelehenetik ostiralera, eta asteburuetan 20:00etatik asteleheneko 06:00etara).
	· En la entreplanta (III.3) se ejecutarán en el periodo de no uso de estos espacios: tardes a partir de las 16:30h o mientras el edificio permanezca cerrado (20:00h a 06:00h de lunes a viernes y durante el fin de semana de 20:00h del viernes hasta las 06:00h del lunes).

	Lan horiek egiteko gehienezko epea 14 astekoa izango da.
	El plazo máximo total para la realización de estos trabajos será de 14 semanas.

	Adjudikaziodunak, zuinketa egiaztatzeko ekitaldian, margotu beharreko zona guztiak planifikatuko diren lanak egiteko programa aurkeztu beharko du.
	El adjudicatario, en el acto de comprobación de replanteo deberá presentar el programa para la realización de los trabajos en el que se planifiquen todas las zonas a pintar.

	V. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
	V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	Enpresa adjudikaziodunak Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legetik eratorritako neurriak betearazi beharko ditu, bai eta lege horren arau-garapena ere, aplikagarri zaion guztian, eta aplikatzekoa den segurtasun- eta osasun-araudia zorrotz bete beharko du.

	La empresa adjudicataria queda obligada a ejecutar las medidas derivadas de las Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo correspondiente en todo aquello que le sea de aplicación y queda obligada al estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud aplicable. 

	[bookmark: _GoBack]Era berean, obrara bideratutako langile guztiek laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza jaso eta ikastaro hauek gainditu beharko dituzte:
	Asimismo todo el personal operario destinado a la obra deberá haber recibido formación y superado los siguientes cursos de prevención de riesgos laborales:

	· Laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko ikastaroa. 
	· Curso básico de prevención de riesgos laborales. 

	· Altuerako lanetarako arriskuen prebentziorako ikastaroa.
	· Curso de prevención de riesgos para trabajos en alturas.

	VI. GEHIENEZKO AURREKONTUA

	VI. PRESUPUESTO MÁXIMO


	Agiri honetan araututako lanen gehieneko aurrekontua eta neurketa atal honetan laburbiltzen dira.
Aurrekontu horren barruan sartzen dira soldata-kostua, langileen eta kontratua gauzatzean sartzen diren materialen eta zerbitzuen Gizarte Segurantzako kotizazioak, bai eta beste edozein gastu ere, zeharkako kostuak, egiturako gastu orokorrak edo industria-mozkinak barne.
	La medición y el presupuesto máximo de los trabajos regulados por este pliego se resumen en este apartado.
El presupuesto señalado incluye el costo salarial, cotizaciones a la Seguridad Social del personal y  materiales y servicios comprendidos en la ejecución del contrato, así como cualquier otro gasto, incluidos los costes indirectos, gastos generales de estructura o beneficio industrial.

	
	 
	 
	 

	 
	AURREKONTUAREN LABURPENA – PINTURA LANAK 
	ZENBATEKOA

	 
	
	 

	 
	V.1 ESKAILERA NAGUSIKO PINTURA-LANAK
	   63.395,00 € 

	 
	V.2 ATZEKO ESKAILERETAKO PINTURA-LANAK
	   30.150,00 € 

	 
	V.3 SOLAIRUARTEKO PINTURA-LANAK
	     5.270,00 € 

	 
	EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA
	   98.815,00 € 

	 
	Gastu orokorrak, % 13
	   12.845,95 € 

	 
	Industria-mozkina, % 6
	     5.928,90 € 

	 
	LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA, BEZ GABE
	 117.589,85 € 

	 
	BEZ (% 21)
	   24.693,87 € 

	 
	LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA
	 142.283,72 € 

	 
	 
	 



	 
	 
	 

	 
	RESUMEN DE PRESUPUESTO - TRABAJOS DE PINTURA
	IMPORTE

	 
	
	 

	 
	V.1 TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCALERA PRINCIPAL
	   63.395,00 € 

	 
	V.2 TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCALERA TRASERA
	   30.150,00 € 

	 
	V.3 TRABAJOS DE PINTURA EN ENTREPLANTA
	     5.270,00 € 

	 
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
	   98.815,00 € 

	 
	13% Gastos Generales
	   12.845,95 € 

	 
	6%  Beneficio industrial 
	     5.928,90 € 

	 
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
	 117.589,85 € 

	 
	21% de IVA
	   24.693,87 € 

	 
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
	 142.283,72 € 

	 
	 
	 








	
	
	
	
	
	

	
	PRESUPUESTO Y MEDICIONES PARA EL PINTADO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ERROTABURU 2 DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 Unid. 
	Partida
	 C. Unitario 
	 C. Total 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	V.1 TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCALERA PRINCIPAL
	 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TECHOS
	
	 
	

	
	800 
	M2 Protección de los elementos necesarios. Apertura de fisuras existentes, tomado de las mismas con masilla elástica, colocación de vendas y lucido de las mismas. 
Tomado general de faltas, lijado y acabado con dos baños de pintura plástica lisa mate.
	     12,00 € 
	     9.600,00 € 
	

	
	 
	PAREDES   
	
	 
	

	
	1.440 
	M2 Protección de elementos necesarios. Limpieza y matizado general, aplicación de un baño de imprimación, tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador, volver a lijar acabando con dos manos de esmalte acrílico satinado. 
	     19,00 € 
	   27.360,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS METÁLICAS DE UNA HOJA POR UNA CARA
	 
	

	
	7 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Lijado del óxido y limpieza. Aplicación sobre dichas zonas una mano de imprimación antioxidante y acabando con dos baños de esmalte sintético satinado.
	   105,00 € 
	       735,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS DE MADERA DE UNA HOJA POR DOS CARAS
	 
	

	
	98 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador y acabado con esmalte acrílico satinado.
	   190,00 € 
	   18.620,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS DE MADERA DE DOS HOJAS POR DOS CARAS
	 
	

	
	24 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador y acabado con esmalte acrílico satinado.
	   295,00 € 
	     7.080,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TOTAL V.1 EJECUCION MATERIAL 
	 
	   63.395,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	V.2 TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCALERA TRASERA
	 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TECHOS (con relieves)
	
	 
	

	
	620 
	M2. Protección de los elementos necesarios. Rascado de pintura deteriorada, tomado de faltas, lijado y confección de relieve en las zonas afectadas, aplicación de una mano de imprimación antihumedad, aplicación de fondo y acabado con dos manos de pintura acrílica semi-mate.
	     14,00 € 
	     8.680,00 € 
	

	
	 
	PAREDES (con relieves)
	
	 
	

	
	940 
	M2. Protección de los elementos necesarios. Rascado de pintura deteriorada, tomado de faltas, lijado y confección de relieve en las zonas afectadas, aplicación de una mano de imprimación antihumedad, aplicación de fondo y acabado con dos manos de pintura acrílica semi-mate.
	     14,00 € 
	   13.160,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS METÁLICAS DE DOS HOJAS POR DOS CARAS 
	 
	

	
	1 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Lijado del óxido y limpieza. Aplicación sobre dichas zonas una mano de imprimación antioxidante y acabando con dos baños de esmalte sintético satinado.
	   315,00 € 
	       315,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS DE MADERA DE UNA HOJA POR DOS CARAS
	 
	

	
	25 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador y acabado con esmalte acrílico satinado.
	   190,00 € 
	     4.750,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS DE MADERA DE DOS HOJAS POR DOS CARAS
	 
	

	
	11 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador y acabado con esmalte acrílico satinado.
	   295,00 € 
	     3.245,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TOTAL V.2 EJECUCION MATERIAL 
	 
	   30.150,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	V.3 TRABAJOS DE PINTURA EN ENTREPLANTA
	 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TECHOS
	
	 
	

	
	170 
	M2 Protección de los elementos necesarios. Apertura de fisuras existentes, tomado de las mismas con masilla elástica, colocación de vendas y lucido de las mismas. 
Tomado general de faltas, lijado y acabado con dos baños de pintura plástica lisa mate.
	     12,00 € 
	     2.040,00 € 
	

	
	 
	PAREDES
	
	 
	

	
	140 
	M2 Protección de elementos necesarios. Limpieza y matizado general, aplicación de un baño de imprimación, tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador, volver a lijar acabando con dos manos de esmalte acrílico satinado. 
	     19,00 € 
	     2.660,00 € 
	

	
	 
	PUERTAS DE MADERA DE UNA HOJA POR DOS CARAS
	 
	

	
	3 
	Unidades. Protección de elementos necesarios. Tomado de las faltas, lijado general, aplicación una mano de fondo sellador y acabado con esmalte acrílico satinado.
	   190,00 € 
	       570,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TOTAL V.3 EJECUCION MATERIAL 
	 
	     5.270,00 € 
	

	
	 
	
	
	 
	

	
	 
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
	 
	   98.815,00 € 
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