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[bookmark: _Hlk30056757][bookmark: _Hlk66348014]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 2 VEHÍCULOS: UNA FURGONETA DE 7 PLAZAS Y UN CAMIÓN DOBLE CABINA DE 7 PLAZAS PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DE TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.
Cláusula 1.- Objeto
[bookmark: _GoBack]Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) establecer, entre otros, las características técnicas que han de regir el suministro de 2 vehículos (una furgoneta de 7 plazas y un camión doble cabina de 7 plazas) para el Área de Jardinería de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.
Cláusula 2.- Características técnicas de los vehículos a suministrar
2.1 A continuación, se relacionan las características con que deben contar los vehículos objeto de suministro.
LOTE 1: Furgoneta (características técnicas).
a) Tipo:
7 plazas con pared divisoria cerrada (sin acceso a la parte de atrás)
b) Motor:
i. Tipo: diésel.
ii. Potencia: ≥110 CV
c) Medidas:
i. Longitud total exterior: 5.600 mm (± 100 mm)
ii. Altura total exterior: 2.600 mm (± 100 mm)
iii. Anchura total exterior: 2.100 mm (± 100 mm)
iv. Volumen de carga: ≥ 9m3
v. 3.500 kg de MMTA.
d) Equipamiento mínimo:
i. Avisador acústico exterior de marcha trasera.
ii. Cámara y sensor marcha atrás.
iii. Conectividad manos libres por bluetooth.
iv. 4 puertas laterales.
v. Puerta trasera.
vi. 7 asientos.
vii. 2 filas de asientos.
viii. ABS, ESP, EBD, ASR, MSR, HBA.
ix. Dirección asistida.
x. Cambio manual.
xi. Cierre centralizado.
xii. Elevalunas eléctricos.
xiii. Instalación de radio.
xiv. Rueda de repuesto
xv. Enganche de bola para remolque
xvi. Estructura interior panelado.
e) Color:
i. Blanco.

LOTE 2: Camión (características técnicas).
a) Tipo:
i. 7 plazas. Doble cabina más chasis
ii. 3.500 kg de MMTA.
b) Motor:
i. Tipo: diésel.
ii. Potencia: ≥ 110 CV.
c) Cabina:
i. Longitud (habitáculo pasajeros): 2.150 mm (±50)
ii. Altura: 2.250 mm (±50)
iii. Anchura: 2.100 mm (±50)
d) Caja de carga o Carrozado:
i. Volquete/ basculante
ii. Altura total de la caja: 1.900 mm 
iii. Anchura total caja: 2.200 mm 
iv. Longitud total caja: 3.400 mm 
v. Cartolas de aluminio de 600 mm.
vi. Sobre cartola de 800 mm.
vii. Piso de chapa
viii. Toldo de color verde.
e) Características:

i. Eje trasero de ruedas gemelas
ii. Suspensión posterior reforzada con ballestín
iii. Avisador acústico marcha atrás
iv. Rueda de repuesto
v. Rotativo desmontable y con alargador
vi. 4 puertas laterales.
vii. 7 asientos.
viii. 2 filas de asientos.
ix. Cambio manual
f) Equipamiento mínimo:
i. Conectividad manos libres por bluetooth.
ii. ABS, ESP, EBD, ASR, MSR, HBA.
iii. Dirección asistida.
iv. Cierre centralizado.
v. Elevalunas eléctricos.
vi. Instalación de radio.
g) Color:
iii. Blanco.
2.2. Los vehículos contarán con todos aquellos elementos que por disposición legal (actual o futura), deban llevarse a bordo (triángulos de emergencia, juego de luces de repuesto, chalecos reflectantes, etc). 
2.3. Ambos vehículos deberán adecuarse a las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE.
2.4. Ambos vehículos deberán cumplir las exigencias normativas en materia de emisiones de CO2 y, en concreto, con las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011.
2.5. La modalidad de contratación de los vehículos será en régimen de compra. Los vehículos serán nuevos. 
Cláusula 3.- Formación
Se realizará un curso de formación de, mínimo, 3 horas para conductores y mecánicos designados por Taller Usoa Lantegia, S.A.U. que se realizará en las propias instalaciones de USOA (C/ Zumalakarregi nº 10, 48903, Barakaldo), en función de sus necesidades.
El curso se impartirá dentro de los quince días siguientes a la recepción del vehículo, salvo acuerdo expreso de las partes para determinar fechas posteriores.
Cláusula 4.- Entrega y recepción del vehículo
4.1 El vehículo deberá entregarse en un plazo máximo de 4 meses a contar desde la formalización del contrato. El lugar de entrega será el siguiente: B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia).
4.2 En este acto se entregará el vehículo matriculado, en orden de marcha y dispuesto para ser utilizado por Taller Usoa Lantegia, S.A.U., así como toda la documentación y legalizaciones necesarias para la correcta circulación del mismo, en concreto:
- Manual de instrucciones, mantenimiento y seguridad del vehículo y todos los equipos instalados.
- Listado de componentes de la instalación con identificación de componentes incluyendo los datos de marca, modelo, referencia, número de serie o cualquier otro que sea necesario para su identificación y localización como repuesto.
De todos los documentos señalados en el punto anterior deberán entregarse 1 ejemplar en formato papel a todo color y una copia en formato digital, tipo archivo “pdf”.
4.3 En caso de incumplimiento respecto al plazo de entrega del vehículo se aplicarán las sanciones previstas en la Cláusula 29 del PCAP. 
Cláusula 5.- Plazo de garantía
5.1. El plazo de garantía mínimo del vehículo a suministrar será de, como mínimo, 2 años.
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