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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE SAN JUAN” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MUSKIZ.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir en el contrato de suministro e instalación del parque infantil de San Juan en el término municipal de Muskiz.
2. ALCANCE DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro e instalación de los juegos infantiles y elementos que se describen en el presente pliego para el área del parque San Juan situada en la siguiente ubicación:


Dirección: Parque San Juan, carretera San Juan San Julián 8, Muskiz Bizkaia.
El suministro e instalación incluirá toda la obra civil necesaria para la misma, cimentaciones de las estructuras incluidas, entregándose totalmente terminada y en perfectas condiciones de uso. Se deberá presentar un certificado de la instalación una vez terminada por la empresa homologada.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los suministros a ofertar por los licitadores deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
Deberá contener:

· Retirada de los juegos y pavimentos: retirada de juegos y pavimentos existentes, los juegos en buen uso se entregarán a los servicios municipales y los deteriorados se realizará la gestión de residuos a gestor autorizado.
Al realizarse la instalación a continuación de la existente, los servicios municipales, conforme la propuesta adjudicada, indicará que juegos debe ser retirados.

El pavimento a retirar es el existente en el área, aproximadamente unos 240 m2.

PAVIMENTOS PARA LA ZONA DE JUEGOS EXISTENTE (Superficie aproximada 240 m2)
· Realización de pavimento “in situ”: 105 m2 de 40 mm pavimento formado por 30 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.
· Realización de pavimento “in situ”: 50 m2 de 50 mm pavimento formado por 40 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.
· Realización de pavimento “in situ”: 60 m2 de 90 mm pavimento formado por 80 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.
· Realización de pavimento “in situ”: 25 m2 de 140 mm pavimento formado por 130 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.
PAVIMENTOS PARA LA NUEVA ZONA DE JUEGOS (Superficie aproximada 175 m2)
· Realización de pavimento “in situ”: 35 m2 de 40 mm pavimento formado por 30 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.
· Realización de pavimento “in situ”: 55 m2 de 50 mm pavimento formado por 40 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.

· Realización de pavimento “in situ”: 25 m2 de 90 mm pavimento formado por 80 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.

· Realización de pavimento “in situ”: 60 m2 de 120 mm pavimento formado por 110 mm de SBB reciclado compactado y alisado 10 mm de capa terminación con SBR encapsulado ALTA GAMA compuesta por gránulos de caucho SBR color mezclados con resina de alta CALIDAD.

· Estructura multi-juego:
La estructura ocupará una superficie de dimensiones máximas de 12,50x14,00. y la superficie máxima a ocupar con el área de seguridad de 175 m2.

La capacidad mínima será de 50 niñ@s.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

La estructura multijuego contará con las siguientes características:
· Un tobogán doble recto y altura de caída libre 0,9 metros.

· Un tobogán de giro 270° y altura de caída libre 1,9 metros.

· Un tobogán de giro 360° y altura de caída libre 2,4 metros.

· Un tobogán de tres giros 360° y altura de caída libre 3,9 metros.

· Plataformas varias, en su forma y en número superior 14 ud. Que sirvan de acceso a los diferentes niveles de la estructura y áreas de juego.

· Puentes-tunes de conexión entre plataformas, mínimo 3 ud.

· Varios tejados temáticos.

· Varios paneles temáticos y elementos decorativos que proyecten sombra.

· Una escalera con barandillas de paneles de polietileno rotomoldeado, mínimamente uno.
· Conjunto de paneles opacos, con juegos y con claraboyas transparentes.

· Una escalera metálica.
· Elemento de escalada en vertical, mínimamente uno.
· Varios túneles de cuerda de acceso de una plataforma a otra.

· Rocódromos, como mínimo 2 uds.
· La altura de la torre máxima estará entre los 7,50 y 8,50 m de altura.
Los materiales a utilizar cumplirán con las siguientes características:
· Piezas de polietileno rotomoldeado teñido en masa para mayor resistencia a rayos UV.
· Postes de tubo de acero galvanizado de diámetro 114mm. pintados al horno y fabricados en una sola pieza.

· Barandillas y barras de tubo de acero galvanizado de diámetro 32mm. pintados al horno.

· Plataformas de acero galvanizado con recubrimiento en polvo.

· Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida. 

· Abrazaderas para ensamblaje de postes verticales y horizontales de diferentes diámetros fabricadas en aleación de aluminio. 

La estructura deberá estar certificada conforme a los requisitos de la Norma UNE EN 1176/1-3;2018 junto con el sello emitido por la Entidad Nacional de Acreditación.

4. PLAZO DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES
Los licitadores dispondrán de un plazo de 6 meses (24 semanas) para el suministro e instalación de los juegos infantiles. 

5. PLAZO DE GARANTÍA
El objeto del contrato quedará sujeto a los plazos de garantía siguientes:

1.- Certificado de garantía completa: 2 años.

2.- Garantía de disponibilidad de piezas originales de los juegos y mantenimiento del modelo suministrado: 4 años después de la recepción de los mismos.

3.- Garantía contra defectos debidos al material o la corrosión en las piezas galvanizadas, en piezas metálicas, paneles de plástico, paneles de contrachapado con revestimiento de resina o madera tratada. 4 años después de la recepción de los mismos.
4.- Garantía por defecto del material o de la producción, en piezas metálicas, en muelles, piezas metálicas pintadas, piezas de plástico, piezas de plástico modelado y redes de escalada: 2 años después de la recepción de los mismos.
5.- Garantía por defectos de funcionamiento atribuidas a defectos de material o de producción, en piezas móviles de plástico, de metal y redes: 2 años después de la recepción de los mismos.
6. SEGURIDAD Y SALUD
El adjudicatario deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección y señalización que garanticen la seguridad, tanto del personal que trabaja como del público en general, cumpliendo con toda la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

7. MARCADO
Todos y cada uno de los juegos deberán marcarse de forma legible y permanente con la siguiente información (Aptdo. 7 Marcado de la norma UNE EN 1176-1): Denominación del juego, la cual habrá de atenerse a las definiciones recogidas en la norma UNE EN 1176.

Nombre y dirección del fabricante y/o representante autorizado, referencia del equipo según catálogo del fabricante y año de fabricación, Marca de la línea de suelo.

Número y fecha de la Norma Europea Grupo de edades al que se destina el juego o equipo.

Se ofrecerá junto con el conjunto de elementos infantiles, un cartel de normas de parques, en euskera y castellano, que deberá incluir al menos la información que se relaciona a continuación, cuyo diseño deberá ser en unas dimensiones que sean legibles a una distancia media, presentándose la propuesta la cual podrá sufrir modificación, en función de las directrices que indique el Ayuntamiento de Muskiz:
· Logotipos según lo especificado por los servicios municipales.

· Edades de usuarios.

· Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Se indicará expresamente la necesidad de vigilancia para niños/as de 0 a 3 años.

· N.º de teléfono de atención y teléfono de urgencias.

· Cumplimiento de normativas UNE-EN1176/7;2009

· Prohibición de acceso de perros, bicicletas y vehículos a motor y consumo de bebidas alcohólicas.
8. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS
Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera.

Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles.
Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera.
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