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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS TEXTILES DE SUELO (ALFOMBRAS Y MOQUETAS) Y CORTINAS ENROLLABLES PARA LOS EDIFICOS ADSCRITOS A LEHENDAKARITZA.


1.-	OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente pliego define las especificaciones que deben cumplir los revestimientos textiles de suelo (alfombras y moquetas) y las cortinas enrollables a colocar en los edificios adscritos a Lehendakaritza.
El objeto del contrato es el suministro e instalación de los siguientes elementos:

REVESTIMIENTOS TEXTILES DE SUELO
MOQUETA PEGADA EN LOSETAS. 
· LOSETAS 50X50 O 30X120 DE FIBRA 100% MATERIAL REGENERADO COLOR A ELEGIR 

ALFOMBRAS

· ALFOMBRA DE PELO CORTADO PURA LANA 
· ALFOMBRA DE PELO 100% LANA VIRGEN 
· ALFOMBRA DE BUCLE TEJIDO PLANO LANA 
· ALFOMBRA DE BUCLE TEJIDO PLANO PET RECICLADO
· ALFOMBRA BUCLE LANA VIRGEN 
· ALFOMBRA TRIEXTA SMARTSTRAND


CORTINAS ENROLLABLES

· CORTINA ENROLLABLE LINO 
· CORTINA ENROLLABLE TIPO SCREEN 
· MOTOR VIA RADIO PARA ACCIONAMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES

2.-	REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL PARA TODOS ELEMENTOS

El presente pliego de Bases Técnicas describe las condiciones generales y específicas que deben cumplir los productos ofertados y las condiciones de servicio derivadas del suministro, es decir:

· Criterios específicos por producto (materiales, materias primas, calidades…).
· Periodos de garantía de los productos.
· Condiciones en el plazo de entrega.


El precio de adjudicación del suministro incluye: 
 
· El diseño de los productos y la justificación de las características solicitadas. 
· Los derechos del autor, “copyright” del diseño o similares. 
· La fabricación de los mismos, incluyendo la aportación de los materiales. 
· Los costes de mano de obra por diseño y fabricación, con sus gastos sociales. 
· El transporte, los embalajes y los seguros correspondientes. 
· El almacenamiento, tanto durante el transporte como en y durante la entrega y sus seguros. 
· Distribución y colocación de los productos en las dependencias correspondientes, así como la retirada de todos los materiales de embalaje y protección.  
· Ejecución de las uniones que fueran necesarias para la configuración del tamaño requerido en cada caso.
· Ejecución de los bordes según elección de Lehendakaritza, en el caso de alfombras tanto cortados como festoneados, ribeteados, o acabados tipo strong.
· Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto fabricado como de sus componentes. 
· Los gastos generales y el beneficio industrial. 
· Los impuestos y derechos de importación si los hubiere, incluido el IVA.

[bookmark: _Toc25134813]3.-          CONDICIONES Y GARANTÍAS.
3.1.- Gestión Medioambiental

Se deberá presentar en el momento del suministro, el sistema de gestión ambiental aplicable al diseño y producción de los elementos colocados, las etiquetas ecológicas disponibles del análisis del ciclo de vida de los materiales o el certificado de calidad de las emisiones del producto completo para su uso en interiores.

3.2.- Condiciones de suministro
El suministro y colocación se llevará a cabo en las dependencias de Lehendakaritza y/o en los edificios adscritos al mismo, se entregará y colocará en su ubicación definitiva, con la supervisión e indicaciones de la Dirección de Servicios.

El plazo de entrega de los materiales a partir del requerimiento de la Administración, será de 30 días naturales en todos los artículos y lotes.
En caso de incumplimientos de los plazos descritos, se aplicará la escala de penalizaciones contempladas por la Ley de Contratos del Sector Público.

3.3.- Garantías
Las empresas licitadoras garantizarán, frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación, la totalidad de los productos acabados objeto de adjudicación por un periodo de tiempo no inferior a 3 años.
La contratista garantizará por escrito en cada una de las entregas que, en todo momento, sus productos se fabrican con las materias primas que están recogidas en el presente pliego de condiciones técnicas.

4.- REQUISITOS ESPECIFICOS 
[bookmark: _GoBack]4.1.- REVESTIMIENTOS TEXTILES DE SUELOS.
4.1.1.- MOQUETA PEGADA EN LOSETAS. 
Losetas de dimensiones 50x50 o 30x120 con aspecto de bucle estructurado, y tintado en masa.  Dispondrá de un soporte primario realizado con lámina de poliéster, y un soporte secundario con un contenido al menos de un 75% de reciclado definido de forma positiva C2C.  La fibra, estará compuesta al 100% de material regenerado.
Sistema de fabricación Tuftado 1/10”
Bucle formado por Nylon fabricado a partir de materiales regenerados.
Altura total máxima 6.5mm
Altura máxima de fibra 3.0mm
Peso de fibra total 840g/m2
Densidad de la fibra 0.163 g/m2
Carga electrostática <2.0 kV
Soporte Ecobase a base de Poliolefina.
Deberá disponer de una amplia gama de colores de forma que las moquetas suministradas tengan unos tonos y colores iguales o similares a los existentes actualmente en el edificio de Lehendakaritza. 

4.1.2.- ALFOMBRAS

· ALFOMBRA DE PELO CORTADO PURA LANA  
Alfombra de pura lana 100% de pelo cortado, con sistema de fabricación Tuftado, con posibilidad de amplia gama de colores para elección.
Composición de la felpa 100% pura Lana.
Altura de felpa 7mm
Peso total de lana 1000 gr/m2
Peso total alfombra 2.111 gr/m2
Revés Action Back PP
Número de puntadas 139.500
Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.
· ALFOMBRA 100% PURA LANA VIRGEN
Alfombra de pura lana Virgen 100%, con sistema de fabricación Raschel doble cara, con posibilidad de amplia gama de colores para elección.
Composición de la felpa 100% pura Lana Virgen.
Altura de felpa 7,2mm
Peso total de lana 1350 gr/m2
Peso total alfombra 2.850 gr/m2
Revés PE tejido
Número de puntadas 205.520
Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.

· ALFOMBRA DE BUCLE TEJIDO PLANO LANA
Alfombra de bucle con tejido plano de lana 100% con sistema de fabricación Wilton tejido plano, con posibilidad de gama de colores para elección.
Composición de la felpa, 100% Lana.
Peso de la felpa 1.060 gr/m2
Peso total alfombra 2.000 gr/m2
Altura total 4,0 mm
Revés P.P. y acabado látex.
Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.


· ALFOMBRA DE BUCLE TEJIDO PLANO PET RECICLADO
Alfombra de bucle con tejido plano de PET 100% reciclado, con sistema de fabricación Wilton tejido plano y con posibilidad de patrones y colores para elección.
Composición de felpa 100% PET reciclado outdoor
Peso total 2.600 gr/m2
Altura total 4,0 mm
Revés P.P. y Látex.
Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.

· ALFOMBRA BUCLE LANA VIRGEN 
Alfombra de bucle con tejido de bucle 100% pura lana virgen, con sistema de fabricación Wilton con posibilidades de dibujo y colores para elección.
Composición de felpa 100% Pura lana Virgen.
Peso de felpa 1.300 gr/m2.
Peso total  2.730 gr/m2
Altura de felpa 5,0 mm
Altura total 7,0 mm
Repetición del dibujo 13,4x14,3 cm.
Revés Yute y acabado látex.
Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.

· ALFOMBRA TRIEXTA SMARTSTRAND 
Alfombra de pelo con tejido 100% de polímero renovable Smartstrand fabricado con fibra triexta, con posibilidades de colores para elección.
Composición de felpa 100% Triexta smartstrand.
Peso de felpa 1.280 gr/m2
Peso total 2.250 gr/m2
Altura felpa 6 mm
Altura total 8 mm

Se realizarán las uniones correspondientes de forma imperceptible hasta alcanzar la superficie total requerida en cada caso.
Se podrá elegir entre los acabados, festoneados, termosoldados, encintados o con grecas.

4.2.- CORTINAS ENROLLABLES.
Se usarán para proteger la visión y actuar como regulador térmico de efectos limitados, ante la incidencia de la luz solar a través de ventanas exteriores o cristaleras interiores de despachos o áreas de trabajo, ofreciendo un buen nivel estético.
4.2.1.- CORTINAS ENROLLABLES LINO.
Su recogida se realizará mediante tracción manual de cadena compuesta por bolas plásticas, o con manivela o motor con radio, reloj y emisor a distancia.
El soporte o tubo de recogida superior será metálico (acero o aluminio) así como los correspondientes soportes de instalación de éste. Dispondrá así mismo de tapas embellecedoras.
La parte inferior del tejido desplegado (cortina) dispondrá de perfil metálico de rigidización y tensión.
Estas cortinas enrollables serán de tejido compuesto de Poliester y Lino, enrollables en sentido vertical y presentarán diferentes grados de apertura que definan su nivel de opacidad.: trasparente o traslucido, desde el 3% hasta el 6%., con diferentes accionamientos tanto a cadena como a motor.  
El tejido estará compuesto por Poliester y Lino, con porcentajes de fabricación del 62% y 38% aproximadamente, y siempre siendo mayor la composición de Poliester. La apertura será en general tendente al 6%.
El límite máximo de variación dimensional no será superior al 7%.
Será de detención gradual en cualquier altura.
La cortina enrollable estará provista de soporte, tanto para pared como para techo, (preparado para su montaje y funcionamiento).
El accionamiento manual será mediante cadena.
Dispondrán de una gama de colores con variación de fríos, neutros y cálidos.

Se indicará el valor alcanzado en resistencia a la luz (escala de grises), según normas.
Deberán estar contemplados, los diámetros de tubo, contrapesos y soportes para el correcto funcionamiento de las cortinas.


4.2.2.- CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN.
Su recogida se realizará mediante tracción manual de cadena compuesta por bolas plásticas, o con manivela o motor con radio, reloj y emisor a distancia.
El soporte o tubo de recogida superior será metálico (acero o aluminio) así como los correspondientes soportes de instalación de éste. Dispondrá así mismo de tapas embellecedoras.
La parte inferior del tejido desplegado (cortina) dispondrá de perfil metálico de rigidización y tensión.
Estas cortinas enrollables serán de tejido screen, (fibra de vidrio o poliéster recubierto de PVC), enrollables en sentido vertical y presentarán diferentes grados de apertura que definan su nivel de opacidad.: trasparente, traslucido u opaco, desde el 0% hasta el 3%., con diferentes accionamientos como a cadena o a motor.  
El tejido estará compuesto por un núcleo o alma de poliéster da alta tenacidad con recubrimiento exterior de PVC libre de plomo o compuestos tóxicos.
El máximo de hilatura será de 3,5 mm.   
El peso máximo del tejido de 625 gr./m2.
El grosor máximo será de 0,70 mm.
Se ofertara de tipo opacidad total y hasta de grado 3%  de apertura.
El límite máximo de variación dimensional no será superior al 7%.
Será de fácil lavado, preferentemente paño húmedo con o sin detergente.
Será de detención gradual en cualquier altura.
La cortina enrollable estará provista de soporte, tanto para pared como para techo, (preparado para su montaje y funcionamiento).
El accionamiento manual será mediante cadena o tirador central.
Dispondrán de una gama de colores con variación de fríos, neutros y cálidos.
Se indicará el valor alcanzado en resistencia a la luz (escala de grises), según normas.
Deberán estar contemplados, los diámetros de tubo, contrapesos y soportes para el correcto funcionamiento de las cortinas.

4.2.3.- MOTOR VIA RADIO PARA ACCIONAMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES.  
Motor vía radio para accionamiento de cortinas enrollables, suministrado e instalado con los correspondientes emisores. 
Tecnología RTS. 
Definición de la potencia y el número de emisores en el momento del encargo, para manejo por grupos o individualmente.  
Emisores con 4 canales configurables.

5. REFERENCIAS 
A continuación, se indican los modelos de alfombras y moquetas con los que actualmente cuentan los edificios adscritos a Lehendakaritza para que pueda servir de referencia en cuanto a colores, tonalidades y entramados.
MOQUETA PEGADA EN LOSETAS. 
· ATMOS EARTH DESSO DE TARKETT   50X50
· ATMOS EARTH DESSO DE TARKETT  30X120

ALFOMBRAS
· MODELO SEVILLA ULIA
· MODELO CASTOR ULIA
· MODELO NORDICA CLASSIC ROLS
· MODELO NATURE Y MAYA DUNE ROLS
· MODELO DIANA ROLS
· MODELO KP VISUAL 880 OSSO
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