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BATERÍAS PARA VEHÍCULOS


[bookmark: _GoBack]


1. [bookmark: _Toc488235712]OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

	Determinar y delimitar las bases técnicas para la adquisición baterías/acumuladores que suministren la energía suficiente para alimentar un motor de arranque que ponga en funcionamiento el motor térmico de un vehículo, así como alimentar a los diferentes servicios eléctricos del mismo cuando dicho motor térmico esté parado o gire a pocas revoluciones y el generador no sea capaz de producir esa energía, debiendo ser revisadas periódicamente.

	Las baterías estarían destinadas a los turismos, furgonetas, vehículos todo terreno y motocicletas adscritos al Parque Móvil en los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
       
             


1. [bookmark: _Toc488235713]CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS

[bookmark: _Toc488235714]Especificaciones técnicas de baterías de Plomo-Ácido destinadas a turismos, furgonetas y vehículos todo-terreno.

0. Las baterías serán sin mantenimiento y de plomo de elevada pureza con aleación de calcio.

0. El monobloque y tapa construidos serán de polipropileno y unidos por termofusión, de gran resistencia a los ácidos, vibraciones y temperaturas extremas.

0. Las rejillas están fabricadas mediante estampación asegurando una vida útil más larga y un flujo de potencia estable, permitiendo una recarga más rápida y una conductividad óptima.

0. El elemento separador entre rejillas positivas y negativas es de Polietileno (PE) o en su defecto, de cloruro de polivinilo (PVC).

0. Las baterías objeto de esta Base Técnica serán completamente nuevas, no aceptándose aquellas cuya fecha de fabricación sea superior a tres meses antes de la fecha de pedido.

0. Las baterías tendrán una garantía igual o superior a 3 años de funcionamiento.









[bookmark: _Toc488235715]Especificaciones técnicas de baterías de Litio destinadas a motocicletas.

1. Las baterías de Litio serán sin mantenimiento y muy seguras, no debiendo poseer gases explosivos ni ácidos.

1. El monobloque y tapa construidos son de polipropileno y unidos por termofusión. De gran resistencia a los ácidos, vibraciones y temperaturas extremas.

1. Los módulos son modulares, permitiendo ajustarse a las características concretas de cada motocicleta. Las dimensiones máximas de cada módulo son 120x35x95 mm, con un peso máximo de 500 gr. 

1. Cada módulo es de 12V 6Ah con un PCA de 120 A y un CCA 90 A.

1. Los módulos pueden colocarse de cualquier forma y posición.

1. Las baterías objeto de esta Base Técnica serán completamente nuevas con garantía igual o superior a 3 años.



[bookmark: _Toc488235716]Especificaciones técnicas de baterías de AGM.

1. Las baterías son de AGM (Fibra de vidrio absorbente), sin mantenimiento ya que poseen ventilación regulada.

1. El monobloque y tapa construidos son de polipropileno y unidos por termofusión.  De gran resistencia a los ácidos, vibraciones y temperaturas extremas

1. Su tasa de autodescarga es inferior al 3% mensual. 

1. Poseen baja resistencia interna que proporcionan una intensidad de corriente más alta que respecto las baterías tradicionales.

1. Poseen una vida útil larga superior a 450 ciclos al 75% de profundidad de descarga.

1. Las baterías objeto de esta Base Técnica serán completamente nuevas con garantía igual o superior a 3 años.



Normativa

	Independientemente del diseño y características que distingan a cada fabricante y/o marca del vehículo, las baterías deberán cumplir las exigencias de las Normas ISO y UNE aplicables a los materiales relacionados al presente documento, utilizándose la última edición en vigor así como contar con la homologación correspondiente.
 


[bookmark: _Toc488235717]Embalaje

	Las baterías deberán suministrarse acorde a sus necesidades permitiendo que sean transportadas, manipuladas y almacenadas sin sufrir deterioro ni pérdida de sus propiedades durante la vida útil de las mismas.




[bookmark: _Toc488235718]Etiquetado

	Dispondrán de etiquetas en las que estén especificadas la marca y modelo de la batería así como las características técnicas de las mismas que especifiquen la tensión de funcionamiento (v), su capacidad (Ah) y la intensidad de arranque (A).
	Las etiquetas se colocarán sobre las baterías de forma que sean claramente visibles y legibles y como se ha indicado deben incluir toda la información necesaria para la correcta identificación de las características de la misma.


[bookmark: _Toc488235719]Retirada de baterías usadas

	La empresa adjudicataria retirará sin coste alguno de los distintos centros  pertenecientes al Parque Móvil Policial de la Ertzaintza en los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco las baterías fuera de uso.
 
Una vez recogidas las baterías fuera de uso, se procederá a gestionar de manera correcta las baterías catalogadas como residuo peligroso. 

La administración valorará la gestión de las baterías fuera de uso a través de un gestor autorizado que reutilice las baterías para otros usos o recuperación de las mismas, alargando su vida útil antes de ser tratadas como residuos finales. En estos casos, la empresa deberá igualmente garantizar la trazabilidad de las baterías facilitando a la administración, al final de cada año, un informe donde se indique el porcentaje de reutilización real de las baterías.  



1. [bookmark: _Toc488235720]ENTREGA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[bookmark: _Toc488235721][bookmark: _Toc488235686][bookmark: _Toc488225523]	Las empresas licitantes tendrán que presentar toda la información técnica y especificaciones de las baterías ofertadas.
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