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[bookmark: _Toc149029926]INTRODUCCIÓN.

El barrio de Jauregi se sitúa dentro del municipio de Bedia. El término municipal de Bedia es una localidad situada en la comarca de Arratia. Destacan en sus alrededores el monte Mandoya y el Matiloarre, mientras que el río Ibaizabal atraviesa el municipio de oeste a este. Su superficie es de 16,4 km2 y limita al norte y oeste con Galdakao, al este con Lemoa y al sur con Igorre y Zeberio.

El ámbito de actuación del presente `` REURBANIZACIÓN DEL BARRIO JAUREGI DE BEDIA. FASE 4 ´´ se emplaza en Jauregi auzoa, al norte del municipio.

Se presenta a continuación una vista aérea de la zona:

[image: ]VISTA AÉREA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.



[bookmark: _Toc149029927]OBJETO DE LA ACTUACIÓN

El objeto del presente `` REURBANIZACIÓN DEL BARRIO JAUREGI DE BEDIA. FASE 4 ´´ es la definición completa de las actuaciones a llevar a cabo en Jauregi auzoa, en el municipio de Bedia, para reurbanizar su entorno y renovar mobiliario urbano y señalización. Este proyecto da continuidad a los realizados en fases anteriores en el barrio Jauregi, dotando de mayor importancia al peatón y disminuyendo la velocidad de circulación en el entorno urbano del barrio.

La redacción del presente documento se ha realizado maximizando la integración de los elementos y geometría existente en la zona e incrementando la accesibilidad al eliminar las barreras arquitectónicas existentes en la zona objeto de actuación. 

En la vía que conecta la carretera N-240 con el inicio de la urbanización del Barrio Jauregi se propone la modificación de la configuración de la misma, eliminando parcialmente la acera oeste con el fin de realizar una mejora sustancial en la acera este, mejorando pavimentación y ampliando anchura para hacer el transito peatonal más amable, así como reasfaltado de la calzada acorde a la nueva geometría.

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]



[bookmark: _Toc149029928]ANTECEDENTES.

[bookmark: _Toc149029929]ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.  recibe por parte del Ayuntamiento de la anteiglesia de Bedia el encargo de la redacción del `` REURBANIZACIÓN DEL BARRIO JAUREGI DE BEDIA. FASE 4´´.

[bookmark: _Toc149029930]ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

El presente Proyecto de Urbanización se fundamenta en los siguientes documentos:

· Ortofotos y Cartografía Base de la Diputación Foral de Bizkaia.
· Levantamiento taquimétrico del ámbito de actuación realizado expresamente por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A. para la redacción del presente proyecto.
· Inventario de redes de saneamiento existentes proporcionado por Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).
· Información sobre Redes No Municipales existentes facilitada por INKOLAN.



[bookmark: _Toc149029931]ANÁLISIS DE LA SITUCIÓN ACTUAL.

El ámbito de actuación sobre el que se desarrolla el presente proyecto se concentra en la vía que conecta la carretera N-240 con el inicio del grupo de viviendas del Barrio Jauregi, en el entorno de los portales Nº3 y Nº 4 del mismo. Se trata de una vía compuesta por una calzada de dos carriles y doble sentido de circulación, es decir, un carril para cada sentido, y acera a ambos lados de la calzada. Con unas dimensiones aproximadas y relativamente constantes a lo largo de la vía, los 8,30 m de anchura se dividen en 5,00 m de calzada y 2,30 m de acera, repartidos en 1,75 m para la acera este y 1,55 m para la acera oeste.  

	[image: Una carretera a lado de una calle

Descripción generada automáticamente]

	[image: Carretera en medio de la calle

Descripción generada automáticamente]


	[image: Una calle de tierra

Descripción generada automáticamente]

	[image: Una casa al lado de una calle

Descripción generada automáticamente con confianza media]




	[image: Casa en medio de un camino

Descripción generada automáticamente con confianza media]

	[image: Casa en medio de la carretera

Descripción generada automáticamente con confianza media]


	[image: Una carretera con árboles

Descripción generada automáticamente con confianza media]

	[image: Una calle con edificios de fondo

Descripción generada automáticamente]



· Las barandillas existentes son de hormigón, barandillas que protegen de los desniveles que existen entre los viales y la urbanización.
[image: Esquina de una calle cerca de unos árboles

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
· Existen luminarias, repartidas al tresbolillo, en las aceras este y oeste a lo largo de la vía. De igual manera y a lo largo de la vía existen árboles en ambas aceras.
[image: Casa en medio de un camino

Descripción generada automáticamente con confianza media]

· Existe un banco en la acera oeste de la vía, próximo al inicio de un sendero de montaña.
[image: Carretera en medio de una calle

Descripción generada automáticamente con confianza media]

· Existen contenedores de RSU en la acera oeste de la vía, en el entorno del inicio del grupo de viviendas del Barrio Jauregi.
[image: Vista de una calle

Descripción generada automáticamente]

Existen zonas, tal y como se aprecia en las algunas de las imágenes tomadas, en las que la pavimentación de aceras está deteriorada, las calzadas requieren una modificación de sus acabados por lo deteriorado de los mismos, la altimetría de la zona presenta importantes discontinuidades y/ e irregularidades, no existe continuidad peatonal en la zona, etc.



Delante del portal Nº 8 del barrio de Jauregi actualmente existe pavimento de hormigón impreso entre la fachada de las viviendas y el muro perimetral de la parcela existente frente a ellas. Sin embargo, parte de esa parcela se encuentra expropiada, y en esa superficie expropiada es donde se proyecta habilitar unas plazas de estacionamiento:

[image: Casa en medio de la calle

Descripción generada automáticamente con confianza media]
[image: Vista de un edificio

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Dentro de la parcela no existen servicios, pero delante del murete perimetral se localiza una farola y la canalización soterrada correspondiente al alumbrado público municipal.


En relación con los servicios existentes cabe señalar lo siguiente:

· Existencia de red de abastecimiento de agua potable que distribuye el agua a cada uno de los portales del barrio y que discurre por la vía objeto del proyecto.
· Existencia de red de saneamiento separativa.
· Existencia de red de alumbrado público en todo el ámbito de actuación, incluido el futuro aparcamiento delante del portal Nº 8.
· Existencia de red de la compañía Iberdrola de baja y media tensión aérea. 
· Existencia de red de la compañía Euskaltel, que discurre por la vía objeto del proyecto.
· Existencia de red de la compañía Telefonica aérea y por fachada. 
· Existencia de red de la compañía Naturgas a lo largo del barrio, compuesta por tubería de PE de 90 milímetros de diámetro. Por el vial de subida al barrio discurren dos tuberías de Naturgas, una de PE de 90 milímetros de diámetro y otra de acero de 6 pulgadas de diámetro.
· Existencia de tendidos aéreos sobre poste de hormigón y de madera.

La totalidad de las redes mencionadas se pueden observar en los planos que se presentan en el documento nº 2 Planos.



[bookmark: _Toc149029932]ESTADO PROYECTADO.

[bookmark: _Toc149029933]DESCRIPCION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

El tramo de las obras proyectadas tiene una longitud de unos 170 metros y va a ser una zona de coexistencia de vehículos y peatones.

El diseño de la reurbanización barrio Jauregi se ha realizado teniendo en cuenta que se desea dotar de mayor importancia al peatón y disminuir la velocidad de circulación de los vehículos en el entorno urbano del barrio. 

Las actuaciones a realizar consisten en la renovación completa de la pavimentación del ámbito de la vía que conecta la carretera N-240 con el inicio del grupo de viviendas del Barrio Jauregi, así como reorganización del alumbrado y la disposición de nuevos sumideros acorde a la nueva geometría.

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Concretamente se realizarán los siguientes trabajos:

· [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Renovación completa de la pavimentación del ámbito de actuación, colocando bordillos de hormigón de dimensiones 15x25 cm y asfaltado con una mezcla AC 11 50/70 ofita en un espesor de 6 cm en toda la superficie de la calzada a excepción de los pasos elevados de peatones, donde el espesor será de 12 cm.
· [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Renovación de la acera este existente, aumentando la anchura, garantizando un ancho mínimo de 2,50 m en toda la longitud de la vía. Para la nueva pavimentación se dispondrá de baldosa “Tipo Bilbao”, esta baldosa tiene unas dimensiones de 30x30x4 cm.






· [image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]Eliminación parcial de la acera oeste. Se mantendrá acera, de menor anchura a la existente, en los tramos de acceso a la vivienda de este lado de la vía. En el lado oeste de la calzada se dispondrá de un jardín de tierra vegetal de 0,80 m de achura. 
· Ejecución de nuevos pasos elevados de peatones, con su correspondiente señalización en acera mediante baldosa táctil direccional, de dimensiones 30x30x4 cm, y baldosa táctil de 36 botones, de dimensiones 30x30x4 cm.
· Ejecución de cuneta de hormigón junto al bordillo de la acera proyectada y disposición de nuevos sumideros para la recogida del agua de escorrentía.
· Reposición de pasos de carruajes en la acera este, en el entorno de la intersección con la carretera N-240.
· Ejecución de nueva red de alumbrado público. Las luminarias se ubicarán principalmente en la acera este con una distancia aproximadamente de 20 metros. Las luminarias proyectadas serán iguales a las ejecutadas en las fases previas, modelo de luminaria ClassicStreet de la firma Philips. 
· Disposición de nuevo arbolado en la acera este. El nuevo arbolado se distribuye de forma cíclica con dos arboles por cada pareja de luminarias.
· Ejecución de nuevas canalizaciones soterradas destinadas a alojar el cableado correspondiente a las redes de suministro eléctrico y de telecomunicaciones.
· Disposición de mobiliario urbano, a colocar según planos de proyecto (bancos, papeleras, barandillas y cierre de malla de simple torsión).
· Ejecución de nuevas plazas de aparcamiento en las proximidades al portal nº8 de barrio Jauregi. Se dispondrá de un total de 6 nuevas plazas de aparcamiento, junto a las ejecutadas en fases anteriores en el mismo barrio Jauregi.




· Por lo que respecta a la habilitación de las plazas de aparcamiento en batería delante del portal Nº 8, se procederá a:
· La demolición del murete de cierre de la parcela en el tramo paralelo a la línea de fachada, retirando el cierre de malla existente sobre él.
· La excavación de la zona de estacionamiento, para rebajar el terreno hasta la cota del paquete de firmas del aparcamiento.
· La ejecución del nuevo muro de hormigón idéntico al ejecutado en las fases anteriores de urbanización de Jauregi Auzoa, colocando sobre él el nuevo cierre con malla verde.
· La pavimentación de la zona de estacionamiento, con una sub-base granular, una capa de hormigón, un acabado con asfalto impreso y el pintado de las plazas de estacionamiento.
· La ejecución de un parterre verde entre los estacionamientos y el nuevo muro de cierre de la parcela, para evitar que los vehículos impacten con el muro en la maniobra de estacionamiento.
· El traslado de la farola existente en esa parte, trasladándola al parterre verde y alineada con una de las líneas de estacionamiento, para evitar que sea golpeada por los vehículos cuando aparquen.

[image: ]
Actuación proyectada delante del portal Nº 8


[bookmark: _Toc149029934]TOPOGRAFÍA.

La redacción del presente Proyecto ha sido efectuada mediante el empleo de cartografía digitalizada de Base de la Diputación Foral de Bizkaia y topografía tomada en campo.

De cara al diseño de la solución de proyecto que se presenta se ha optado por realizar un levantamiento topográfico de la zona, efectuado por Profesionales Técnicos cualificados y capacitados de i-ingenia S.A..

[bookmark: _Toc149029935]REPLANTEO Y ALINEACIÓN.

El comienzo de los trabajos vendrá dado por los trabajos relacionados con la ejecución de un replanteo completo del ámbito de actuación del proyecto, de las alineaciones a realizar y disponiendo sobre el terreno la totalidad de los encuentros con los accesos limítrofes, definiendo planimétrica y altimétricamente la solución presentada en los planos y escritos del presente documento.

Será igualmente imprescindible la localización de las instalaciones existentes en la zona previo inicio de trabajo alguno, y quedará a expensas de la Dirección Facultativa de las Obras la decisión de permitir al contratista adjudicatario de las obras, el comienzo de las mismas una vez comprobadas y localizadas las instalaciones más críticas en materia de seguridad y salud en la obra, como puedan ser: 

· red de B.T. de Iberdrola aérea,
· redes de Naturgas,
· redes de Euskaltel,
· redes de Telefónica, etc…

Igualmente se localizará con ayuda de los técnicos municipales responsables del mantenimiento de las instalaciones de agua potables, saneamiento y de alumbrado público las citadas instalaciones con el fin de no afectarlas en mayor medida de lo preestablecido.

Los trabajos de replanteo que se han de realizar se efectuarán tomando de punto de partida las estaciones colocadas para la toma del Taquimetrico de proyecto. Las coordenadas de estás se pueden consultar en el Anejo nº 2 Informe Topográfico.



[bookmark: _Toc149029936]RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

No está prevista la ejecución de ningún trabajo en esta red con motivo de la renovación de la urbanización.

[bookmark: _Toc149029937]RED DE SANEAMIENTO.

La red existente de saneamiento es una red con tramos de tipología separativa y tramos de colector mixto, con diferentes materiales de tubo y diámetro con numerosos injertos a la red general que no quedan registrados. 

Las actuaciones a llevar a cabo en la red de saneamiento existente únicamente contemplan la instalación y conexión a la red existente de nuevos sumideros adaptándose a las nuevas alineaciones y rasantes proyectadas para el ámbito de actuación.

[bookmark: _Toc149029938]RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

[image: Mesa de madera

Descripción generada automáticamente con confianza media]El alumbrado público en la zona de actuación está formado, por un lado, por columnas con luminarias LED en toda la longitud exterior del vial.

Se instalarán nuevas luminarias LED en el barrio, colocando todas del mismo modelo e idénticas a las ejecutadas en fases previas en el mismo barrio Jauregi, modelo de luminaria ClassicStreet de la firma Philips

[bookmark: _Toc149029939]PAVIMENTACIÓN.

Las labores a realizar, en cuanto a la disposición de la pavimentación de la zona, son las siguientes:

· Disposición de asfalto impreso en todas las zonas de calzada con tránsito de vehículos, incluida la zona de estacionamiento delante del portal Nº 8, sobre una base de hormigón y una subbase granular.

· Para las zonas de tránsito peatonal, se colocará baldosa tipo Bilbao, con baldosas con dibujo en forma de roseta y cenefas a base de baldosa lisa.

· Se colocará baldosa táctil de 36 botones tipo Bilbao 30x30x4 cm y baldosa táctil indicadora de tipo direccional en los accesos a los pasos de peatones proyectados, de cara a orientar hacia éstos el tránsito de los peatones invidentes. 

· Se dispondrán bordillos de hormigón enterrados, de dimensiones 15x25 cm., como separación entre las zonas de diferentes pavimentaciones. 

[bookmark: _Toc149029940]SERVICIOS NO MUNICIPALES AFECTADOS.

En el documento nº 2 Planos se presentan los planos de la totalidad de las instalaciones urbanas existentes dentro del ámbito de actuación del proyecto. Igualmente, se puede consultar el Anejo nº 3 correspondiente a los servicios afectados para conocer la totalidad de las consideraciones con relación a estos servicios.

En el presente proyecto nos encontramos con red de baja y media tensión aérea de Iberdrola, red de Euskaltel soterrada, red de Telefónica aérea y red de Nortegas. No se va a actuar en relación con ninguno de los operadores no municipales, si bien está previsto ejecutar las canalizaciones necesarias para soterrar los tendidos aéreos actuales de Iberdrola y Telefónica dentro del ámbito de actuación. Ejecutadas las canalizaciones, deberán ser los propios operadores los que acometan la sustitución de los tendidos aéreos por nuevos cableados soterrados.

[bookmark: _Toc149029941]MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y SEÑALIZACIÓN.

Se dispondrá nuevo mobiliario urbano, colocando nuevas papeleras y bancos, así como disponiendo barandilla que cumpla accesibilidad en todos los lugares que sea necesario.

Se recolocarán los diferentes elementos levantados para acometer los trabajos necesarios como: señalización vertical, contenedores, etc.

No se recolocarán las señales verticales, sino que se dispondrán las nuevas señales verticales que sean necesarias y se pintará la señalización horizontal.



[bookmark: _Toc149029942]CONTROL DE CALIDAD.

Con fecha del 28 de Octubre de 2014 se publica el RD 209/2014, del 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción (antiguo 236/1996).

En cumplimiento con este citado decreto se incluye en el presente documento como Anejo nº 7 un plan de control de calidad con su presupuesto correspondiente.

[bookmark: _Toc149029943]SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se ha desarrollado, en el Anejo nº 8, el Estudio de Seguridad y Salud obligatorio para estos casos tal y como se detalla en el Artículo 4 del Capítulo II del citado Real decreto con su presupuesto correspondiente.

[bookmark: _Toc149029944]ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Con fecha de 1 de Febrero de 2008 se publica el Real Decreto 105/2008, por que establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. Este Real Decreto tiene carácter básico, por lo que establece que determinados aspectos de la materia deben ser regulados por la legislación específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas.

Y con fecha de 26 de Junio de 2012, el Gobierno Vasco aprueba el Decreto 112/2012, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, desarrollando el RD105/2008.

En cumplimiento de esta normativa se redacta como Anejo nº 9 un Estudio de Gestión de Residuos, en el que se estima el volumen de residuos que se generarán siguiendo las tablas del decreto 112/2012, se indica el tratamiento que se dará a los mismos y se presenta un presupuesto del coste que supondrá ese tratamiento.



[bookmark: _Toc149029945]ACCESIBILIDAD.

A partir del 12 de Abril de 1.998 entra en vigor la Ley 20/1997, del 4 de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual fue concebida y aprobada con la finalidad de garantizar la accesibilidad del entorno urbano, los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los sistemas de información y comunicación, permitiendo su uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación, o cualquier otra limitación psíquica o sensorial de carácter temporal o permanente. 

Con fecha del 12 de Junio del 2.000 sale publicado el Decreto 68/2000 del 11 de Abril por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, y enfocada a todas las actuaciones en materia de Urbanismo, edificación, Transporte y Comunicación, realizadas por cualquier sujeto con personalidad física o jurídica, pública o privada.

Con fecha del 11 de Marzo de 2.010 sale publicada la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

El cumplimiento de esta normativa está contemplado al máximo en la medida de los posible y siempre condicionado por la orografía del terreno. Ejemplos del cumplimiento de esta normativa se puede apreciar en planteamientos y/o elementos urbanísticos como son las pendientes transversales, diferencia de cotas entre rasante de coronación de bordillo y calzada, pasos de peatones, disposición de bolardos, barandillas, pasamanos...mobiliario urbano en definitiva, etc.

[bookmark: _Toc149029946]CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS

Será indispensable la localización sobre el terreno de la totalidad de las canalizaciones existentes de las instalaciones urbanas de titularidad municipal y no municipal mediante el empleo de los planos de proyecto y las indicaciones realizadas por parte de los “pilotos“ de las compañías operadoras y de los servicios municipales.

Previo el inicio de cualquier tipo de trabajo se efectuará la correcta delimitación del ámbito de actuación, cerramiento de obra y señalización de prohibido acceso al centro de trabajo. El cierre del centro se realizará, vigilará y mantendrá correctamente con vallas de pie de payaso de 2m de altura y apoyos de hormigón en masa.

Se habilitará las zonas de acopio y se cercara la zona de trabajo una vez haber dado comienzo las obras con el Acta de Comprobación de Replanteo firmada por la partes implicadas, siempre que se tenga dad de alta la obra mediante el correspondiente Aviso Previo en la Autoridad Laboral y se sepa con certeza que antes de haber transcurrido el plazo de 30 días se tendrá la aprobación del Pan de Seguridad y Salud de las obras por parte de la Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras mediante la redacción del informe favorable al Plan.

Será indispensable la colocación de la señalización de cumplimiento con las medidas vigentes en materia de seguridad y salud en la obra.

[bookmark: _Toc149029947]CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DEL TRASIEGO DE MAQUINARIA EN LA ZONA

Será indispensable que el trasiego de maquinaria entre los tajos abiertos en la calle sea acompañado de personal a pie con el fin de que esta circulacion sea lo mas protegida posible tanto para el personal de la obra como para el personal ajeno a la obra.

Las entradas y salidas de las zonas destinadas a acopios se realizarán acompañadas de un señalista, a pesar de que se disponga de un estrechamiento en la zona para facilitar la entrada y salida de la maquinaria.

[bookmark: _Toc149029948]PLANEAMIENTO URBANO VIGENTE.

La actuación a llevar a cabo cumple con el planeamiento municipal vigente.



[bookmark: _Toc149029949]CONDICIONES CONTRACTUALES.

[bookmark: _Toc149029950]PLAZO DE EJECUCIÓN Y COMIENZO DE LAS OBRAS

Tal y como se representa en el Plan de Obra que se presenta en el Anejo nº 5 el plazo total para la ejecución total de las obras es de 6 (SEIS) MESES, en caso de que se ejecuten por separado los trabajos de ejecución de aparcamiento delante del portal Nº 8 (DOS MESES) y la reurbanización del acceso desde la N-240 (CUATRO MESES). El comienzo de las obras de cada Fase se efectuará con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, comenzando a correr el plazo de ejecución correspondiente desde ese mismo instante.

[bookmark: _Toc149029951]PLAN DE OBRA

El Anejo nº5 Plan de Obra muestra una planificación orientativa de los trabajos a realizar bajo un punto de vista económico – temporal.

[bookmark: _Toc149029952]PERÍODO DE GARANTÍA.

El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de Recepción.

[bookmark: _Toc149029953]REVISIÓN DE PRECIOS.

No se prevé revisión de precios por la tipología de obra y la duración de la misma.

[bookmark: _Toc149029954]PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no será requisito indispensable que los contratantes que liciten a las obras proyectadas se encuentren clasificados, ya que el presupuesto de licitación no supera el valor de 500.000 €.
En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su correspondiente articulado, se propone la siguiente clasificación a exigir a los Contratantes que liciten a las obras proyectadas:
GRUPO :         G   VIALES Y PISTAS.
SUBGRUPO :  6   OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA.
CATEGORÍA : 2
[bookmark: _Toc149029955]PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

A continuación, se muestra el resumen del presupuesto del presente Proyecto.
[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de las obras de ejecución del aparcamiento delante del portal Nº 8 a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (55.774,64 €).

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de las obras del resto de la reurbanización a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (334.221,50 €).

Y asciende el Presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de las obras completas a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS. 

[bookmark: _Toc149029956]CONSIDERACIONES FINALES

En cumplimiento de Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación.

Por todo lo expuesto se hace entrega a la propiedad del presente documento para que proceda a su análisis. Se propone a la Superioridad la aprobación del presente Proyecto, para que sirva de base para proceder a realizar los trámites oportunos para someterlo a las instancias oportunas, tramitar las licencias y procedimientos necesarios y proceder a su ejecución.









[bookmark: _Hlk34232802][bookmark: _Hlk147397286][bookmark: _Hlk34232761]2023ko iraila 
Septiembre de 2023



Por i-ingenia ingeniería y arquitectura, S.A.
Los Ingenieros Autores del Proyecto



Miren Edurne Álvarez Del Amo.	Luis Fernando Lazkano Fernández.
I.C.C.P. Nº COL.: 24.947.	I.T.O.P. Nº COL.: 17.042
	I.T.TOPÓGRAFO Nº COL.: 3.873.
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Capitulo Importe
1 APARCAMIENTO JUNTO AL PORTAL N2 8
1.1 LEVANTES Y DEMOLICIONES 1752,11
1.2 ALUMBRADO 814,96
1.3 URBANIZACION 11.294,64
1.4 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 2.276,69
1.5 ESTRUCTURAS 17.702,27
1.6 CONTROL DE CALIDAD 241,56
1.7 GESTION DE RESIDUOS .. 2.847,69
1.8 SEGURIDAD Y SALUD
1.8.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 75,38
1.8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 31074
1.8.3 MEDICINA Y PREVENCION 858,14
1.8.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS . 560,90
Total 1.8 SEGURIDAD Y SALUD 1805,16
Total 1 APARCAMIENTO JUNTO AL PORTAL N 38.735,08
2 REURBANIZACION ACCESO DESDE N-240
2.1 LEVANTES Y DEMOLICIONES 1937478
2.2 SANEAMIENTO . 6.037,06
2.3 ABASTECIMIENTO 3.000,00
2.4 ALUMBRADO 3510329
2.5 TELECOMUNICACIONES 9.705,64
2.6 URBANIZACION 77.570,52
2.7 IBERDROLA 22577,98
2.8 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 34.576,08
2.9 ESTRUCTURAS 2816,63
2.10 CONTROL DE CALIDAD 541,52
2.11 GESTION DE RESIDUOS 12.568,72
2.12 SEGURIDAD Y SALUD
2.12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .. 22614
2.12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 2316,14
2.12.3 MEDICINA Y PREVENCION .. 1470,48
2.12.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS . 2.229,40
‘Total 2.12 SEGURIDAD Y SALUD : 6.242,16
Total 2 REURBANIZACIGN ACCESO DESDE N-240 . 232.118,38
Presupuesto de Ejecucion Material 270.849,46
13% de Gastos Generales 35.210,43
6% Beneficio Industrial 16.250,97
suma 322310,86
LV.A:21% 67.685,28
Presupuesto de Ejecucion por Contrata 389.996,14
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