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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DEL FRONTÓN ERNIO EN BIDANIA-GOIATZ





































1.- OBJETO.
El presente proyecto tiene como objetivo la definición de las características generales para la construcción de la reforma del acceso al frontón de Bidania y de sus espacios auxiliaries, todo conforme a las prescripciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y a su presupuesto.
Se adjuntan a los presentes Pliegos, la memoria técnica, los planos, el presupuesto y los anexos al proyecto del suministro y trabajos a realizar.

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES.
2.1.-  Características básicas generales del estado actual
El frontón es un edificio cerrado exento de planta baja cuyo programa consta de cancha con graderío y un anexo con los usos auxiliares tales como aseos, vestuarios y dos locales de reunión.
El edificio, en general se encuentra en buenas condiciones, pero no se ha reformado en profundidad desde su inauguración en 1985.
Dado que el edificio fue construido en la década de los 80 de acuerdo con los requerimientos de la época, no reúne las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad. El Plan de Accesibilidad de Bidania-Goiatz redactado por las Arquitectas Arcauz & Benko en diciembre de 2016, recoge el diagnóstico y propuesta para diferentes edificios del municipio de Bidania-Goiatz. 
En este plan se señalan los puntos a modificar, así como una propuesta de intervención para los mismos y en este edificio existen varios aspectos a subsanar. Entre los espacios inaccesibles se encuentra el propio acceso al edificio y al pasillo que distribuye a los aseos, vestuarios y los dos locales de reunión social. Además, carece de aseo-vestuario accesible.
Actualmente, la cancha se emplea como frontón para pelota, pala y como campo de fútbol sala.

2.2.- Características básicas generales de la nueva solución adoptada
Se propone una reforma con redistribución de los espacios en el edificio auxiliar del frontón suprimiendo las barreras arquitectónicas del ámbito donde se actúa y en el acceso al edificio.
Por otra parte, se modifica el uso de los dos espacios de reunión existentes para su utilización como gimnasio y como sala polideportiva. En cuanto al uso de la cancha, se incorpora la posibilidad de jugar a otros deportes como minibasket, minibalonmano y voleibol incrementando el equipamiento necesario y el marcado de la pista. 

Demoliciones
Se ampliará y rasgará el hueco situado en el muro de hormigón del frontón para eliminar el peldaño existente. Se eliminará la solera existente en la zona de la nueva rampa y escalera para coordinar los niveles de forma accesible. 

Se procederá al desmantelamiento de la tabiquería interior, manteniendo los dos muros portantes sobre los que se apoyan las cerchas, los revestimientos salvo los solados (que servirán de base al nuevo solado), así como las instalaciones que hubiera en estos espacios. En los muros transversales de apoyo de cerchas se abren huecos para ampliar el pasillo.

Cubierta
La cubierta existente no cuenta con aislamiento, por lo que se colocará un aislamiento a base de lana de roca de 80mm de espesor sobre las placas de yeso laminado del falso techo.

Fachada
El trasdós de la fachada se aislará con un trasdosado autoportante de doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor sobre montantes de acero galvanizado de 70mm y 60 mm de lana de roca de 70 kg/m3 de densidad. 
Por el exterior, se reparará el acabado raseando de nuevo, colocando malla donde sea necesario y pintando con dos manos de acabado.
Las particiones interiores.
Las particiones interiores estarán construidas mediante tabiques de doble placa de yeso laminado de 12,5+12,5 mm por cada lado sobre montantes de acero galvanizado de 70 mm y alma de aislamiento de lana de roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad. Las placas de cartón yeso serán normales excepto en los aseos, vestuarios y el cuarto de instalaciones que serán resistentes al agua. Las divisiones interiores de los aseos y vestuarios se construirán mediante un sistema de paneles fenólicos. Las paredes de los aseos y vestuarios estarán revestidas con un alicatado recibido con cemento cola.
Las puertas de paso interiores serán de madera prefabricadas normalizadas barnizadas o lacadas.

Carpintería exterior
La carpintería exterior del ámbito de actuación se sustituirá por otra que mejore las condiciones de la envolvente térmica para disminuir su consumo energético con el objeto de ser más eficiente. Se instalaría una carpintería exterior de aluminio de hoja oculta con rotura de puente térmico que no requiera mantenimiento, mejore la envolvente energética y disminuya el consumo de energía. El acristalamiento sería térmico con vidrio de cámara planitherm, vidrios exteriores bajos emisivos y cámara de aire con gas argón. En las zonas bajas susceptibles de impacto y en las puertas será laminado de seguridad.
Se sustituirá el portón de acceso al frontón para incorporar una puerta de acceso accesible al edificio.

Solados
La pavimentación del interior del edificio será de un material duro, lavable y antideslizante como el gres porcelánico de clase 2 instalado sobre el existente tras el repaso y saneado puntual que pueda requerirse tras la demolición.

INSTALACIONES
La habilitación contará con instalación de: electricidad, iluminación, protección contra incendios, ventilación, fontanería y saneamiento.

Electricidad, alumbrado y telecomunicaciones.
La instalación, que deberá ser revisada tanto por los inspectores de la compañía suministradora como por los organismos oficiales competentes, se ajustará en su ejecución a las normas de la Compañía y al Reglamento Electrotécnico de Baja tensión e Instrucciones Complementarias MI-BT aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Se prevé una puesta a tierra de acuerdo con la instrucción MI-BT-18 y la norma NTE-IET. 
Se instalará un cuadro de protección secundario para la zona del edificio auxiliar de vestuarios.
El cuadro de protección irá equipado con un interruptor diferencial general y circuitos independientes protegidos por un pequeño interruptor bipolar cada uno al objeto de proteger sus líneas correspondientes de contactos en los receptores o posibles fallos de aislamiento. La instalación se realizará dentro de tubo flexible de PVC. Los conductores serán de cobre y deberán soportar una tensión nominal no menor de 750 voltios.
En derivaciones e instalación interior se utilizarán conductores con aislamiento de PVC tintado de color azul claro para neutro, negro o marrón para fases y bicolor amarillo- verde para el conductor de protección. Los cuadros de distribución serán de material no inflamable.
El contador, interruptores de control de potencia, diferenciales, magnetotérmicos, etc., serán los autorizados por el Ministerio de Industria e irán provistos del etiquetado correspondiente para su identificación.
La iluminación dispondrá para cada zona de un sistema de control y regulación. Las luminarias instaladas serán LED y contarán con un sistema de detección de presencia que impida que queden encendidas si no hay nadie
Además, se incluirá iluminación de emergencia y señalización para la protección contra incendios, instalándose extintores en la zona reformada.
Fontanería
Todas las instalaciones se ejecutarán ateniéndose a la normativa vigente para cada uno. Teniéndose principalmente en cuenta todo lo que dispone el CTE-DB-HS4 suministro de agua y el CTE-DB-HE2 rendimiento de las instalaciones térmicas (Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo) este último se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios, RITE. Así mismo cumplirá las normas propias de la compañía suministradora y las recomendaciones de las normas básicas aprobadas por la Orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975 (NTE-IFA, NTE-IFC, NTE-IFF, NTE-IFR).
La acometida existe y se modificará únicamente la red interior. La instalación interior ser realizará con polietileno (forrado con PVC de distinto color). Habrá instalación de agua fría y caliente sanitaria.

Dado que la distancia hasta el último punto de consumo es inferior a 15 metros no es necesaria la disposición de un circuito adicional de retorno para el agua caliente sanitaria.
La red interior se irá derivando a los cuartos húmedos ramificándose posteriormente a cada uno de los aparatos, teniendo en cuenta que la presión final no sobrepase las 4 atmósferas.  Si se diese el caso, habría que instalar los elementos necesarios para controlar golpes de ariete y sobrepresiones que podrían dañar a las pequeñas derivaciones de los aparatos. 
El caudal de suministro estará entre 2 y 3 l/seg.
La velocidad del agua en las canalizaciones no superará nunca la velocidad de 1m/s. La instalación se ejecutará de forma que la presión mínima en el punto de suministro, pero situado de la instalación a efectos de pérdida de carga sea de 15 metros columna de agua. La instalación se realizará en polietileno reticulado.
Los materiales empleados en canalizaciones y grifos de las instalaciones interiores tendrán que ser capaces de forma general y como mínimo para soportar una presión de trabajo de 15kg/cm2. Totalmente estables a lo largo del tiempo en sus propiedades físicas. Tampoco tendrán que alterar ninguna de las características del agua.
Los conductos de agua cuando no estén empotrados irán recubiertos de aislante (barrera de vapor) de 1,5 mm de espesor a fin de evitar condensaciones. Las válvulas se colocarán con el mismo diámetro que el conducto en el que se encuentren y serán de esfera, estando situadas de forma que tengan fácil acceso y registro.
La instalación irá empotrada en todo su recorrido interior. En la entrada de los locales húmedos se colocará llave de paso, tanto para el A.F. como para A.C.S.

Los consumos unitarios y diámetros de conexión de servicio previstos en cada elemento son:
	
	Caudal mínimo agua fría
	Caudal mínimo agua caliente
	Diámetro polietileno

	Inodoro.......................................
	0,10 l/s
	
	13/15 mm mínimo.

	Lavabo.......................................
	0,10 l/s
	0,065 l/s
	13/15 mm mínimo.

	Urinario con grifo temporizado
	0,15 l/s
	
	13/15 mm mínimo

	Ducha……………………………
	0,20 l/s
	0,10 l/s
	13/15 mm mínimo



Los conductos de A.F. y A.C.S. mantendrán una distancia <4cm y en el plano vertical el A.F. siempre discurrirá por debajo del A.C.S. Además, mantendrán una separación >30cm con la red de telecomunicaciones, que junto con las eléctricas siempre discurrirán por encima de las redes de abastecimiento.
Se trata de un edificio en cuyo uso se prevé la concurrencia pública por lo que contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos (grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de 

los puntos de consumo).



Saneamiento. 
La red de saneamiento de fecales será separativa y se dirigirá a una arqueta que conectará con la red de fecales municipal.
Los conductos de saneamiento lo constituyen conductos de PVC de la serie C que en sus recorridos horizontales cuelgan de los forjados. En los tramos enterrados se utilizarán conductos de PVC según UNE 53.332. La red interior de saneamiento de fecales se dirigirá al punto previsto. 
Ventilación. 
El edificio contará con la ventilación natural que cuenta en la actualidad.  
3.- CONDICIONES GENERALES.
Se considerarán incluidas dentro del precio del contrato tanto los materiales como la mano de obra, las ayudas necesarias, demoliciones, saneados, desmontaje y montaje de piezas, retirada y gestión de fibrocemento, medios de elevación, remates, etc., la gestión de residuos, gestiones con Industria y Osalan, así como todos los medios y equipos auxiliares necesarios para la ejecución, andamios, plataformas elevadoras, incluido los proyectos de andamio y montacargas, asegurados y correcta instalación de la cubierta.
Todos los materiales suministrados deberán estar en posesión del correspondiente marcado CE, y tanto su fabricación como instalación se deberá realizar de acuerdo a las normativas y reglamentaciones Españolas y Comunitarias, que le resulten de aplicación, así como a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
Se considerarán incluidas dentro del contrato la totalidad de los medios auxiliares necesarios, así como las medidas de protección colectivas e individuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato.
La carga, transporte y tratamiento en gestor autorizado se consideran dentro de la gestión de residuos y corren a cargo del adjudicatario.
Las características y especificaciones técnicas que se detallan en este Pliego, tienen la consideración de mínimas, y por tanto, mejorables por los licitadores.
Una vez concluidas todas las actuaciones descritas y trabajos necesarios se deberá realizar una limpieza final de obra.




4.-  PRESUPUESTO.
Se adjunta los presentes Pliegos el presupuesto de contrata de la actuación a realizar que 
 asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y SEIS €uros. (170.280,36 €) más TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO €uros (35.758,88 €) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%).
Se deberá presentar una relación de los precios unitarios del presupuesto.


5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo fijado para la realización del suministro, instalación y construcción de los trabajos citados es de cuatro (4) meses contando desde la formalización del contrato.

6.- REPLANTEO PREVIO.
Una vez adjudicado el contrato, y con anterioridad a cualquier actuación, se realizará el replanteo previo en la planta objeto de las obras.

7.-TRANSPORTE E INSTALACIÓN.
Correrá a cargo de la empresa adjudicataria la carga, el transporte, la descarga y posterior instalación de todos los productos suministrados, así como los medios auxiliares necesarios para dicha instalación. De igual manera, será la empresa adjudicataria la encargada de la retirada de los posibles embalajes y productos sobrantes una vez instalados los elementos así como el reciclaje o el traslado a vertederos autorizados y los cánones correspondientes.

8.-  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
Junto a la documentación solicitada tanto en este pliego como en el pliego de cláusulas administrativas se deberá adjuntar:

· Documentación técnica, donde se detalle claramente las diferentes características técnicas de los elementos a instalar de forma que quede constancia en la oferta de que los materiales cumplen con todos los mínimos marcados en los presentes Pliegos. 

El licitador podrá presentar así mismo cuanta documentación estime necesaria para completar a la anterior.

                           Bidania Goiatz, septiembre 2024
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