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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE ARTALEKU Y AZKEN PORTU.

1. Personal necesario

1. El concesionario deberá aportar todo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, teniendo plena libertad para contratar cuantos recursos humanos precise. No obstante, el concesionario deberá garantizar presencialmente, como mínimo, en cada una de los polideportivos de un trabajador de control y atención al público por turno, un trabajador de mantenimiento por turno, un socorrista por turno( excepto cuando esté cerrada la piscina por mantenimiento de la misma), un técnico para la sala fitness , un técnico para la zona de balneario urbano y un operario de limpieza. 

2. El concesionario deberá cumplir con las obligaciones legales laborales y de Seguridad Social, debiendo satisfacer al personal que presta el servicio objeto de adjudicación, como mínimo, el salario correspondiente según lo previsto en el convenio colectivo de  “Instalaciones Polideportivas de Titularidad Pública de Guipúzcoa” aplicable actualmente o bien el que esté vigente. Igualmente, el adjudicatario deberá cumplir con los requisitos legales que existen en materia de contratación de trabajadores con discapacidad, de forma que su plantilla esté conformada, cuando menos, por el porcentaje mínimo de trabajadores con estas características que la legislación estipula. 

3. Todo el personal que ejecute las prestaciones dependerá únicamente del adjudicatario, o, en su caso, de las empresas subcontratadas, a todos los efectos, sin que exista ningún vínculo de dependencia funcionarial ni laboral con el Patronato o Ayuntamiento. A tal efecto, y con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, el adjudicatario estará obligado a especificar las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y a acreditar su afiliación y su situación de alta en la Seguridad Social. Durante la vigencia del contrato, cualquier modificación o sustitución de esas personas deberá comunicarse previamente al Patronato o Ayuntamiento, así como acreditar que su situación laboral está ajustada a derecho.

4. El personal contratado deberá contar con la titulación mínima para el desarrollo de sus funciones establecido en el Convenio Colectivo de Instalaciones Polideportivas de Titularidad Pública de Gipuzkoa. Se establecerán los siguientes requisitos mínimos para cada una de las instalaciones: 

· Responsable de la instalación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.
· Personal de mantenimiento: Formación Profesional Grado Medio o equivalente, al menos uno de los trabajadores Grado Superior o equivalente.

· Personal administrativo: Formación Profesional Grado Medio o equivalente.

· Técnicos de enseñanzas:

· Stretching, Gimnasia Terapéutica y similares: Diplomado en Fisioterapia, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Licenciado en Medicina.

· Psicomotricidad: Diplomado en Magisterio con especialidad en Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

· Aerobic, Funky y Jazz y similares: T.A.F.Y.D. o Técnico F.E.D.A nivel 2 de aeróbic y actividades dirigidas.

· Gimnasia, Gimnasia 3ª edad, yoga, bailes ,  y taichi y similares: mínimo 100 horas formación específica en las materias y experiencia mínima de 50 horas de impartición de clases como monitor en la materia específica a impartir.

· Natación: monitor de natación.

· Aquagym y aquaerobic y similares: 20 horas de formación específica en las materias y experiencia mínima de 20 horas de impartición de clases como monitor en la materia específica a impartir.

· Natación bebés: experiencia mínima de 20 horas de impartición de clases como monitor en la materia específica a impartir.

Para las actividades no incluidas en la relación anterior, deberá contemplarse una equivalencia  en los criterios de cualificación.

· Socorristas: Socorrista acuático.

· Técnico de la Sala de Fitness: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

· Técnico del Balneario Urbano: Diplomatura del ámbito sanitario.

En todo caso, las titulaciones mínimas de los trabajadores contratados por el adjudicatario para la prestación de servicios deportivos se ajustará a la normativa vigente y, en especial, a lo que la Ley determine en cuanto a competencias profesionales en el sector.

5. El personal contratado por el concesionario en las instalaciones que tenga contacto directo con los ciudadanos deberá ser capaz de desarrollar su cometido en los dos idiomas oficiales de la CAV, debiendo ser necesario acreditar los perfiles lingüísticos recogidos en la siguiente cláusula de los presentes Pliegos.

6. Se procurará igualmente, por parte del adjudicatario, que al menos el personal encargado de la recepción tenga conocimientos de francés. 

7. El personal de la instalación deberá poder ser identificado en todo momento como tal por las personas usuarias de la misma, para lo que el concesionario adoptará las medidas necesarias (acreditación visible...)

8. El adjudicatario designará una persona responsable del buen funcionamiento del servicio, quien será el interlocutor con el Patronato o Ayuntamiento para todas aquellas cuestiones que afecten al desarrollo del contrato. Esta designación deberá ser comunicada al Patronato o Ayuntamiento, por parte del concesionario, nada más le sea notificada la adjudicación del contrato. Indiferentemente de lo anterior, se podrá designar una Comisión de Seguimiento de la gestión de las instalaciones, cuyos miembros cada parte designaría en su momento. 

9. En el caso de que, a futuro y por razones de interés público, el Patronato o Ayuntamiento optase por el rescate del servicio en aras a gestionarlo directamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168.2 del TRLCAP, el personal contratado directamente por el concesionario, así como el perteneciente a las empresas subcontratadas por aquél, en ningún caso quedará vinculado ni funcionarial ni laboralmente con el Patronato o Ayuntamiento de Irun. Tampoco existirá dicho vínculo funcionarial o laboral para el caso de que, una vez acabada la vigencia del contrato o alguna de sus prórrogas, el Patronato o Ayuntamiento optase por no volver a licitar la gestión y explotación de los polideportivos , pasando a explotarlos directamente. 

2. Acreditación del conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte del personal de las instalaciones 

1. El personal contratado en las instalaciones  deberá estar capacitado para tratar con los usuarios del mismo en los dos idiomas oficiales de la CAV (euskera y castellano). El nivel exigible a cada trabajador del Polideportivo se especifica en la siguiente tabla:

	PUESTO DE TRABAJO
	FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO DE TRABAJO (*)
	PERFIL LINGÜÍSTICO

	Gerente / Responsable
	OR
	Equivalente al PL 3 de la Administración

	Administrativos
	JE
	Equivalente al PL3 de la Administración

	Técnico del balneario
	JE, GA
	Equivalente al PL 2 de la Administración

	Técnico del gimnasio
	JE, GA
	Equivalente al PL 2 de la Administración

	Trabajadores de mantenimiento
	OR
	---

	Socorrista
	JE, GA
	Equivalente al PL 2 de la Administración

	Monitores

· Fitness

· Cursillos deportivos

· Piscinas
	JE, GA
	Equivalente al PL 2 de la Administración

	
	
	


(*) Significado de las abreviaturas:

· OR: Carácter general

· JE: Carácter de atención al público

· GA: Relación directa con niños o jóvenes

Además de lo anterior, los trabajadores encargados de la gestión del bar – restaurante deberán estar capacitados para relacionarse con los usuarios en los dos idiomas oficiales de la CAV (euskera y castellano), de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza municipal que fija las normas para el uso del euskera en el Ayuntamiento y en el municipio de Irun. 

2. La capacitación del conocimiento de euskera se acreditará mediante la presentación de los documentos justificativos de estar en posesión de un determinado perfil lingüístico o de título o certificado acreditativo del conocimiento del euskera convalidado con el mismo, según normativa vigente en la materia. 

La capacitación lingüística deberá acreditarse después de la presentación y valoración de ofertas del concurso público, pero antes de la adjudicación. En consecuencia, será la empresa que obtenga la valoración más alta en la fase de concurso la que tenga que acreditar el conocimiento lingüístico, debiendo realizarse dicha acreditación con anterioridad a la adjudicación, necesariamente. 

3. En el caso de que se produzca la sustitución de un trabajador que haya acreditado el conocimiento de euskera, el trabajador que lo sustituya deberá cumplir con los requerimientos señalados en estos puntos. Corresponderá al concesionario garantizar esa condición. Lo mismo se cumplirá para todos los trabajadores nuevos que tomen parte en esta actividad. 

3. Inventario

1. En el Anexo IA y IB se facilita a la empresa adjudicataria un inventario detallado de los bienes y equipos propiedad del PMD/Ayuntamiento que se entregan junto con las instalaciónes. La empresa adjudicataria dispondrá de cinco días hábiles para verificar la entrega y la disponibilidad del citado material. Una vez transcurrido el plazo asignado, se levantará acta en la que se refleje la disponibilidad de los bienes y la posibles incidencias registradas. 

2. Los bienes con los que sea preciso dotar a la instalación para su explotación y que no figuren en el inventario inicial, correrán de cuenta del concesionario. 

3. La entidad concesionaria esta obligada a tener un libro inventario de bienes muebles e inmuebles existentes en la instalación, con expresión de sus características, marca, modelo y estado actual .

4. Los bienes inventariables o fungibles adquiridos con cargo a las cuentas de explotación de la instalación serán de propiedad municipal.

4. Servicios mínimos a ofertar

El adjudicatario deberá garantizar la prestación, como mínimo, de los siguientes servicios a los usuarios, sin perjuicio de los dispuesto en los presentes Pliegos:

· Utilización de las piscinas de ambas instalaciones
· Gimnasios de musculación y cardiovascular

· Actividades Deportivas: según lo dispuesto en la cláusula sexta de estos Pliegos, sin perjuicio de las posibles innovaciones que disponga el adjudicatario

· Alquiler de todos los espacios deportivos disponibles en ambas instalaciones, excepto los squash, frontón y trinkete de Artaleku, que serán gratuitos para los abonados.
· Servicios vinculados al espacio destinado a SPA 

· Servicios hosteleros (bar y cafetería)

· Además de lo anterior, los abonados tendrán la posibilidad de acudir a las pistas de atletismo de Plaiaundi en horario de apertura de las mismas.

5. Estándar de calidad de las instalaciones

El adjudicatario deberá mantener en esta instalación los mismos parámetros que definen el estándar de calidad del resto de instalaciones deportivas municipales. En concreto, deberá garantizar los siguientes parámetros mínimos:

· Temperatura agua piscina recreativa
27º - 28º

· Temperatura piscina infantil
27º - 28º

· Temperatura del aire recinto piscina
28º - 30º

· Humedad relativa del aire del recinto
65º - 72º

· Temperatura vestuarios piscinas
22º - 24º

· Temperatura vestuarios gimnasios
18º - 20º

· Temperatura salas de gimnasio – aeróbic
18º - 20º

· Temperatura de A.C.S.
37º - 38º

· Temperatura en frontones y similares
16º - 18º

ILUMINACIÓN

· Recinto de piscinas
300 lux mínimo

· Vestuario y zonas públicas
150 lux

· Salas de aeróbic y gimnasios
300 lux

· Recinto de entrada y halles
300 lux

· Zonas de mantenimiento
100 lux

VENTILACIÓN

· Cumplimiento del R.I.T.E.

6. Programa deportivo

El programa de actividades a desarrollar habrá de completar, como mínimo, las siguientes líneas de actuación: 

a) En el ámbito del deporte escolar:

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa vigente en Gipuzkoa sobre deporte escolar, así como el Programa Anual de Actividades de Deporte Escolar de Irun. En concreto, el adjudicatario no podrá organizar ninguna actividad deportiva de competición dirigida a escolares de las categorías benjamín y alevín los sábados por la mañana durante el curso escolar, de forma que se respeten los calendarios polideportivos de competición elaborados por los centros escolares en coordinación con el Área de Deportes del Ayuntamiento.

En cualquier caso, todas las actividades dirigidas a escolares (hasta 2º de ESO) que no formen parte del Programa de Deporte Escolar que anualmente aprueba el área de deportes del Ayuntamiento, deberán contar con la previa autorización de éste. Así mismo, todas las actividades dirigidas a escolares de los modelos educativos B y D se ofertarán en euskera. 

2. La utilización de las instalaciones deportivas, por parte de los centros escolares, para el desarrollo de actividades de deporte escolar incluidas en el Programa de Actividades de Irun (hasta la categoría infantil inclusive) será de carácter gratuito, y tendrán prioridad en el acceso a las pistas polideportivas  los sábados de 08.00h a 14.00h, desde el 1 de octubre al 1 de junio, siendo prioritaria la utilización de los centros escolares de estas categorías (benjamín, alevín e infantil). El concesionario podrá disponer de estos horarios o de parte de ellos para utilizaciones diferentes en el caso de que, durante el plazo establecido por el Patronato o Ayuntamiento para realizar las reservas de temporada, el Deporte Escolar no cubra la totalidad de la reserva horaria citada (300 h./año aprox. De las cuales 150 corresponderán a Artaleku y otras 150 a Azken Portu)

Asimismo, deberá reservarse gratuitamente la utilización de las piscinas para la celebración de, al menos, dos festivales acuáticos benjamín, que tendrán lugar los sábados por la mañana durante el curso escolar. Las fechas serán concretadas por el Patronato o Ayuntamiento anualmente, una vez confeccionado el programa de actividades de deporte escolar correspondiente al curso escolar (8 h./año aprox.)

Para la celebración de competiciones de natación incluidas en el programa de deporte escolar de Gipuzkoa, se reservará el recinto de piscinas un mínimo de dos jornadas, contando cada una de ellas con un cierre aproximado de 3,5 horas de duración (7 h./año aprox.)

3. El adjudicatario deberá reservar de forma gratuita y prioritaria, un mínimo de dos calles de la piscina de 25 m. y una calle en la piscina pequeña, de lunes a viernes, dentro del horario lectivo y curso escolar, y durante los horarios necesarios para la organización, en el caso de que los centros escolares decidan tomar parte en dicho programa,  de los cursillos incluidos en la Campaña de Promoción de la Natación. Todos los aspectos relacionados con estas actividades (inscripciones, publicidad, monitores, etc.) serán coordinados por el Patronato o Ayuntamiento pero a cuenta del Centro escolar interesado. Las necesidades concretas de calles, horas y fechas se comunicarán al adjudicatario al comienzo de cada curso escolar, una vez finalizado el proceso de inscripción de los centros escolares en la Campaña de Promoción de la Natación, y el adjudicatario podrá disponer para sus propias actividades de los espacios no ocupados por los cursillos de esta Campaña (200 h/año 2 calles mínimo, es decir, 400 h/año, aprox.)

4. De igual manera, la empresa adjudicataria se obliga a prestar los servicios de enseñanza de la natación incluidos en el programa de la Campaña de Promoción de la Natación. La enseñanza se impartirá siguiendo los criterios establecidos por el Patronato o Ayuntamiento.

5. Todas estas disponibilidades horarias para las instalaciones deportivas, en favor del Patronato o Ayuntamiento y con destino al deporte escolar, constituyen un mínimo que el concesionario deberá garantizar, mínimo de disponibilidad que podrá ser mejorado al alza en la oferta realizada por los licitadores, lo cual se valorará de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones Económico – Administrativas. El mínimo de horas anuales de ocupación por estos conceptos se establece en 750h/año.

b) En el ámbito del deporte de rendimiento:

El concesionario deberá garantizar, en favor del los clubes deportivos con sede social en Irun y con destino a sus entrenamientos y competiciones, la prioridad en el acceso a la reserva de, como mínimo, 5.400h/año, distribuidas aproximadamente del siguiente modo, dentro de las instalaciones por él gestionadas:
	Competiciones piscina natación (3,5h x 4 x piscina completa)
	112 horas

	Competiciones waterpolo (2h x 20 x piscina completa)
	320 horas

	Entrenamientos piscina (250 días x 2,5h x 2 calles x 2inst.)
	2.500 horas

	Competiciones pistas polideportivas (40 fines de semana x 8h x 2inst.)
	640 horas

	Entrenamientos pistas polideportivas (200 días x 4,5h x 2inst.)
	1.800 horas


La distribución de horario y calendario de estas disponibilidades se realizarán en coordinación con el Patronato o Ayuntamiento y, a título orientativo, tendrán lugar en estos horarios y fechas:

· Entrenamientos: 

Pistas Polideportivas: de 17.00h a 22.00h, de lunes a viernes

Piscinas de 25 m.: de 16.30h a 21:30h, de lunes a viernes, y los sábados por la mañana.

· Competiciones: 

Área de Piscinas: sábados y domingos en horario de apertura

Pista Polideportiva: sábados y domingos en horario de apertura

En todo caso,  a las entidades deportivas con sede social en Irun y que se encuentren dadas de alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco,  se les aplicara  a la tarifa por alquiler de cada instalación deportiva, la  bonificación que se encuentre vigente en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Irun.  
El reparto de horas de entrenamiento para las entidades deportivas que soliciten utilizar las instalaciones deportivas de Artaleku y Azken Portu durante  toda la temporada, se realizará desde el Area de Deportes del Ayuntamiento. Los alquileres y anulaciones puntuales se gestionarán directamente entidad deportiva- adjudicatario, dando aviso al área de deportes.

La utilización por parte de los clubes tendrá unas limitaciones con el fin de preservar la garantía de servicio a los usuarios particulares. De esta manera, en ningún caso podrá superarse la ocupación simultánea de 3 calles de la piscina grande en Artaleku y de 4 en Azken Portu. En todo momento, el abonado deberá disponer de un mínimo de 2 calles en Artaleku y 3 en Azken Portu. En cuanto a las pistas polivalentes, los fines de semana tendrán prioridad los clubes deportivos para poder disputar los partidos federados correspondientes a cada jornada. 

c) En el ámbito del deporte de participación (abierto a toda la población):

1. El adjudicatario deberá ofertar actividades dirigidas a toda la población, orientadas al ocio, mantenimiento físico y formación deportiva. Dentro de esta oferta deportiva se deberán establecer programas de iniciación deportiva, así como actividades deportivas dirigidas a la tercera edad y otros colectivos con dificultades (personas discapacitadas, etc.). No obstante, debido a que la oferta de la temporada 2011-12, está creada con anterioridad a la licitación a los que hace referencia los presentes pliegos, se deberá respetar tanto en días como en horarios,  como mínimo, hasta el 30 de Junio de 2012, la oferta de  cursos que se impartan en el trimestre Octubre-Diciembre de 2011, con el fin de dar una continuidad a los cursillistas. Una vez ofertados, si no llegasen a los mínimos de alumnos apuntados en los cursos, se podrían no impartir dichos cursos.
2. El adjudicatario promocionará entre sus abonados actividades a 1€/sesión en las siguientes modalidades: Gimnasia, aerobic y gimnasia para mayores de 65 años.

3.  A finales de diciembre de 2011, se realizará una renovación de abonos y cursillos para el primer trimestre de 2012 con los tipos de abonos actuales (abonados de Artaleku, abonados de Azken Portu y K+), con las tasas aprobadas para 2012. La empresa adjudicataria dispondrá de ese período de un trimestre antes de que caduquen los abonos para comunicarse con sus abonados y que estos puedan regularizar y actualizar la nueva situación, en función de los precios de abono que haya presentado el adjudicatario. 

4. La prestación de servicios consistirá en la impartición de cursos de las disciplinas descritas en las instalaciones deportivas y con el material deportivo 
que  la instalación disponga para ello. El adjudicatario deberá renovar  el material que se utilice en las clases para garantizar un servicio de calidad.
5. La empresa adjudicataria se obliga a aportar los recursos humanos necesarios para las actividades deportivas que se programen. Todo el personal deberá tener la capacitación suficiente para impartir las clases. 

6. La asistencia a cursillos se permitirá únicamente a todos aquellos usuarios que tengan contratado este servicio, para lo cual habrá de controlar el adjudicatario la asistencia a dichos cursillos. 

7. La empresa adjudicataria se atendrá en cuanto a contenidos y a fechas a los calendarios de realización de cursos que el Patronato o Ayuntamiento periódicamente apruebe, pudiendo variar de un año a otro el número total de sesiones por esta circunstancia.

8. El adjudicatario permitirá en cualquier momento la inspección técnica del Patronato o Ayuntamiento sobre la gestión del servicio a fin de comprobar que su funcionamiento se ajusta a lo prevenido en el pliego y a las disposiciones legales vigentes

9.  El adjudicatario se compromete al seguimiento individual del alumno: pase de listas de participantes y control de asistencia de los alumnos que consten en las listas , no pudiendo impartir clase a ningún cursillista que no aparezca registrado en las mismas. 

10. La empresa adjudicataria deberá nombrar a un representante  como interlocutor con el Patronato o Ayuntamiento. Este interlocutor único dispondrá de una disponibilidad mínima de dos horas a la semana para realizar dichas funciones.

11. La empresa se obliga a que los monitores vistan la indumentaria adecuada y a que en ésta conste en lugar visible el término “MONITOREA” y “MONITOR”, de forma que los usuarios de la instalación puedan identificarlos con facilidad. De la misma forma, en la indumentaria del/de la socorrista, deberá constar en lugar visible el término “SOROSLE” Y “SOCORRISTA”, para que pueda ser identificado fácilmente.
12. El programa deportivo podrá incluir también competiciones de carácter recreativo abiertas a la participación de toda la población.

13. En todo caso, la oferta de actividades dirigidas deberá contener, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Programa mínimo a ofertar para la temporada de octubre a junio (aprox 16.170 horas):
	TIPO DE CURSO
	Nº DE CURSOS
	Nº ALUMNOS

/CURSO
	PRECIO

	Natación adultos
	15 cursos de 2 ses/sem.  45´ ó 60´
15 cursos de 3 ses/sem 45´ó 60´  

	MÍN 6-MAX 15
	Con el límite del  vigente en las Ordenanzas municipales para los mismos cursos en el PMD, o en su caso, los aprobados por la Junta Rectora del PMD.

	Natación para niños 
	16 cursos de 1 ses/sem. De 45´
50 cursos de 2 ses/sem. De 45´

18 cursos de 3 ses/sem de 45´


	En función de niveles

Mín 6 – Máx 15
	

	Natación para bebés
	12 cursos de 1 ses/sem. De 30
	Min 3-Max 6
	

	Natación discapacitados
	4 cursos de 1 ses/sem de 45´
8 cursos de 2 ses/sem de 45´
3 cursos de 3 ses/sem de 45´
	En función del nicel de discapacidad. Min 1 y máx 4
	

	Aerobic y similares
	8 cursos de 2 ses/sem 60´

5 cursos de 3 ses/sem 60´
	Min 6 – Max 30
	

	Gimnasia y similares
	4 cursos de 1 ses/sem 60´

8 cursos de 2 ses/sem 60´

8 cursos de 3 ses/sem 60´
	Min 6 – Max 30
	

	Ciclo indoor
	2 cursos de 1 ses/sem 60´

12 cursos de 2 ses/sem 60´

5 cursos de 3 ses/sem 60´
	Min 6 – Max 30
	

	Pilates y Yoga
	2 cursos de 1 ses/sem 60´ó 90´

14 cursos de 2 ses/sem 60´ó 90

12 cursos de 3 ses/sem 60 ó 90
	Min 6 – Max 30
	

	Actividades para niños y jóvenes
	8 cursos de 2 ses/sem 45´ó 60´
2 cursos de 3 ses/sem 45´ó 60
	Min 6 – Max 30
	


Todos los cursos ofertados en este apartado deberán ser trimestrales
Programa mínimo para la temporada de verano (aprox. 3.830 horas):
	TIPO DE CURSO
	Nº DE CURSOS
	Nº ALUMNOS

/CURSO
	PRECIO

	Natación adultos
	3 cursos mensulaes de 2 ses/sem 60´
3 cursos mensuales de 3 ses/sem 60´ 
	MÍN 6-MAX 15
	Con el límite del  vigente en las Ordenanzas municipales para los mismos cursos en el PMD, o en su caso, los aprobados por la Junta Rectora del PMD.

	Natación para niños 
	90 cursos mensuales de 5 sesiones semanales de 45´
	En función de niveles

Mín 6 – Máx 15
	

	Natación discapacitados
	6 cursos mensuales de 5 sesiones semanales que podrán ser de 45 ó 60 minutos de duración
	En función del nivel de discapacidad. Min 1 y máx 4
	

	Aerobic, Yoga, ciclo indooor, gimnasia y sus derivados y en general todas las actividades que se imparten en gimnasio, destinados a niños, jóvenes, adultos y mayores.
	30 cursos mensules 2 ses/sem
15 cursos mensuales 3 ses/sem
	Min 6 – Max 30
	


El Patronato o Ayuntamiento podrá actualizar esta oferta mínima para cada ejercicio, siempre dentro del límite de horas resultante de esta licitación, para lo cual proporcionará al adjudicatario detalle de la misma con anterioridad a la puesta en marcha de las campañas de preinscripción o inscripción. Estas actualizaciones respetarán, en todo caso, la estructura básica del programa de mínimos antes descrito, limitándose a la realización de pequeños ajustes, debidos, principalmente, a las lógicas adaptaciones al calendario del ejercicio correspondiente y a la debida coordinación entre las actividades. 
	
	Deporte escolar
	Deporte de rendimiento
	Deporte de participación

	Piscinas
	415 h
	2.932 h
	11.150 h

	Salas
	
	
	8.850 h

	Pista polideportivas
	300 h
	2.440 h
	

	Total
	715 h
	5.372 h
	20.000 h


14. El concesionario estará facultado para ampliar la oferta mínima señalada en el punto anterior con una mayor programación de estas actividades, o con la inclusión de cualquier otra, siempre que éstas estén enfocadas a los objetivos mencionados en el punto primero. En todo caso, se deberá incluir en esta oferta deportiva aquellas actividades que el adjudicatario se comprometa a prestar en la oferta presentada a la licitación. 

15. El Patronato o Ayuntamiento supervisará la oferta deportiva programada para cada ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en los presentes Pliegos y valorando siempre el interés general de los ciudadanos de Irun. En el caso de que, por motivos de interés general, el Patronato o Ayuntamiento no mostrase su conformidad con la oferta deportiva elaborada por el concesionario, el primero le señalará a éste los motivos de dicha decisión, estando el adjudicatario facultado para presentar una oferta alternativa. 

16. La distribución horaria de la oferta deportiva responderá, por una parte, a la planificación del Patronato o Ayuntamiento (el mínimo exigido en el punto 4), mientras que el resto lo será a discreción del adjudicatario, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior. 

17. El concesionario deberá mantener el mismo nivel de actividad durante toda la duración de la concesión, aunque el contenido de la misma pueda variar. 

18. Se deberá garantizar que, en todas las actividades organizadas, el número de usuarios matriculados por cada monitor no exceda de los siguientes ratios en ningún caso:

· Actividades de natación  máximo de alumnos por curso: 

· Curso de tortuga/6

· Curso de rana/8

· Curso de pulpo/12

· Curso de pingüino/13

· Curso tiburón/15

· Curso pez espada/15

· Curso jóvenes/12

· Curso adultos piscina grande/12

· Curso adultos piscina pequeña/8

· Discapacitados/individualizado

· Discapacitado/4 ( en función del grado de discapacidad)

Los mínimos orientativos para que los cursos puedan impartirse serán los siguientes:

Para cursos de 6 o menos plazas, 3

Para cursos de 7 a 20 personas, 8

Para cursos de más de 20 personas, 10

· Espacio/máximo de alumnos por curso: 

· Salas ciclo indoor/20

· Gimnasio Enseñanzas en las que no se necesite una  atención personalizada/30

· Gimnasio Enseñanzas en las que se necesite una atención personalizada/20

7. Prestación de servicios especiales al Ayuntamiento de Irun

1. El adjudicatario se obliga a prestar determinados servicios especiales al Ayuntamiento de Irun, en aras a atender a colectivos desfavorecidos u otras necesidades de interés general auspiciadas por los departamentos municipales.

2. La prestación de estos servicios no dará lugar a compensación económica alguna y los gastos que pudieran generar se entenderán asumidos en la cuenta de explotación presentada a concurso.

3. En concreto y, a modo de ejemplo, se entenderán incluidos en este apartado los siguientes casos:

· Programas de acogida de niños por familias irunesas: acceso libre a las instalaciones con el contenido mínimo del abono. Período de verano. Máximo 40 personas por programa.

· Apoyo a colectivos desfavorecidos auspiciados por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun: acceso libre a las instalaciones con el contenido mínimo del abono. Todo el año. Previsión máximo de 30 personas/año.

· Apoyo a colectivos en colaboración con las áreas municipales: prestación de enseñanza de cursos con el cobro únicamente del coste de monitor: máximo 160 horas anuales.

4. El Ayuntamiento se reservará el derecho de uso de un espacio de  100 metros cuadrados ( 4 despachos actuales) en el espacio donde actualmente están ubicadas las oficinas del Patronato, con acceso directo desde el espacio donde se atiende al el público actualmente. 
5. El Ayuntamiento se reservará el derecho de uso de los espacios ocupados actualmente por el CD Bidasoa de balonmano y por la Diputación Foral de Gipuzkoa, además del espacio destinado para el control de la megafonía de Artaleku, que podrá ceder el uso a entidades deportivas de la ciudad. 
6. Archivo 

Hasta que se realice el traslado del archivo actual del Patronato, se podrá seguir utilizando el espacio utilizado para ello que se encuentra en las actuales oficinas.
8. Horario del servicio y acceso al recinto para el público
El concesionario deberá contemplar el siguiente horario orientativo de apertura de la instalación al público:

En invierno ( Septiembre-Junio ambos inclusive) de 7h-22h de lunes a viernes

En verano ( Julio y Agosto) de 7:-21h de lunes a viernes

Sábados de 8-22h( Septiembre-Junio ambos inclusive) 8-21h(Julio y Agosto)
Domingos y festivos 9-14h
Para la realización de obras o labores de mantenimiento de las instalaciones, éstas podrán permanecer cerradas con los siguientes criterios, siempre previa autorización del Patronato o Ayuntamiento, salvo que obedezcan a razones de urgencia: 

· Piscinas: quince días máximo, en el mes de septiembre. No coincidirán los cierres de ambas piscinas.

· Otros espacios deportivos, una semana máximo en el período de menor afluencia.

· Cualquier cierre temporal de un espacio de las instalaciones de cualquier Polideportivo deberá comunicarse a los responsables del Patronato o Ayuntamiento, con la suficiente antelación, quien dará o no el visto bueno a la operación.

· Se procederá, siempre que sea posible, a la coordinación de uso de instalaciones con otros espacios deportivos municipales.

El concesionario deberá tomar las medidas necesarias para que toda persona con dificultades de movilidad tenga acceso a las instalaciones en igualdad de condiciones que el resto de usuarios, removiendo todo obstáculo que impida o dificulte el uso y disfrute de dichas instalaciones por parte de estos usuarios. 

9. Precios de los servicios prestados

1. El adjudicatario aplicará las tarifas por utilización de las instalaciones resultantes de esta licitación. 

2. El licitador deberá presentar, en su oferta, la propuesta de tarifas para el uso de instalaciones, actividades o servicios acompañada de un estudio económico que las justifique. 

3. En el caso de que, durante la vigencia del contrato, el concesionario opte por incluir nuevos servicios o actividades en las instalaciones por él gestionadas y que no fueron comunicados en la oferta inicial, los precios de dichos servicios deberán respetar la estructura de coste reflejada en su oferta por el concesionario. Dichos precios habrán de ser comunicados al Patronato o Ayuntamiento con carácter previo a su entrada en vigor, estando facultado éste a proponer al concesionario los ajustes convenientes. 

4. Los precios serán revisados anualmente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del Pliego de Condiciones Económico – Administrativas. 

5. El precio a pagar por parte de los abonados por las actividades dirigidas será fijado por el concesionario, con la sola excepción de las actividades recogidas en el programa mínimo contemplado en la cláusula 6.c), sin perjuicio de su sujeción a lo dispuesto en los puntos anteriores. No obstante, los abonados disfrutarán de unos precios inferiores en, por lo menos, un 20% respecto a los que disfruten los usuarios no abonados .
6. Los abonados empadronados en Irun, disfrutarán de unos precios inferiores en al menos un 20% en el abono, que los no empadronados.
7. En los diferentes tipos de abono que establezca, el concesionario deberá fijar precios distintos en función de la edad del abonado empadronado en Irun, de forma que los menores de 12 y 16 años disfruten de precios inferiores a los del usuario ordinario, en, por lo menos, los porcentajes que se detallan en el Anexo II para cada tramo de edad. 
8. La retribución del empresario no se verá mermada en ningún caso por la aplicación de las bonificaciones en materia de abonos recogidas en la Ordenanza Fiscal vigente en cada momento, practicándose, cuando fuera necesario, la liquidación correspondiente al cierre del ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 18.b del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

10. Proceso de inscripción a cursos y actividades

La empresa adjudicataria realizará de su cuenta las inscripciones a cursos ofertados en las instalaciones, poniendo los medios para desarrollar el proceso en las condiciones necesarias. El Patronato o Ayuntamiento podrá establecer, en su caso, los criterios a seguir en el proceso de inscripciones, en cuanto a prioridad en el acceso a las plazas de los cursos se refiere.

Las campañas de preinscripción e inscripción correspondientes a las actividades dirigidas de la temporada octubre - junio y de la campaña “UDA” se realizarán de forma coordinada en ambas instalaciones.

11. Mantenimiento y cuidado de las instalaciones

1. El adjudicatario de la gestión de las instalaciones será el responsable del buen uso, adecuado mantenimiento, cuidado, limpieza y ornato de dichas instalaciones. Además, deberá prestar especial atención al mantenimiento de las condiciones de seguridad de los usuarios. 

2. El concesionario deberá suscribir, además de la póliza de responsabilidad civil correspondiente exigida en la última cláusula de estos Pliegos de Condiciones Técnicas, una póliza de seguros que cubra de modo suficiente los riesgos de “incendio” y “otros daños” de los bienes incluidos en el Anexo I, por un capital de 6.000.000 de euros y con una franquicia máxima de 4.000 euros, cuyo coste deberá asumir también el adjudicatario. En los supuestos de siniestros que impliquen desaparición total o parcial de la instalación y/o de los equipamientos en ésta contenidos, el beneficiario de la póliza será el Patronato o Ayuntamiento de Irun

3. Serán a cargo del concesionario las labores de mantenimiento señaladas en el Anexo III y en la propia oferta presentada a la licitación, que se realizarán, como mínimo, con la periodicidad indicada en el citado anexo (o comprometida en la oferta, en el caso de que ésta mejore la periodicidad mínima recogida en dicho anexo). No obstante, deberá acometer igualmente todas aquellas operaciones que, aún no estando contempladas en el mencionado anexo, sean necesarias en pro del adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones, siempre que las mismas respondan al deterioro ordinario producido por el uso de las mismas, así como a actos de vandalismo. El coste económico de estas operaciones será asumido íntegramente por el concesionario. 

4. De la misma manera, el adjudicatario deberá acometer a su cargo la limpieza de todos los bienes comprendidos en el Anexo I, incluyéndose las superficies acristaladas de las fachadas, las terrazas exteriores, las rampas de acceso al edificio, los espacios ajardinados y el espacio anexo destinado a aparcamiento. 

5. El PMD podrá, en cualquier momento, verificar el cumplimiento de lo establecido en el Libro de Mantenimiento y Limpieza entregado por el concesionario, así como realizar cualquier indicación sobre el estado del mantenimiento y conservación de las instalaciones, que deberá ser atendida por el concesionario. 

6. En ningún caso podrá el concesionario realizar obras o modificaciones en las instalaciones a su cargo sin la previa autorización del PMD. 

12. Comunicación, publicidad e imagen del servicio

La entidad gestora queda obligada a:

1. No utilizar el nombre, ni la imagen externa o interna de las instalaciones con motivos publicitarios o por cualesquiera otros de interés exclusivo de la entidad, excepto que medie autorización expresa previa por parte del Patronato o Ayuntamiento. 

2. En cualquier difusión de las actividades o servicios de la instalación, además de la identificación del adjudicatario (nombre, logotipo,...), habrá de hacerse constar la titularidad pública de la instalación, así como el logotipo del Patronato o Ayuntamiento. En concreto, el adjudicatario deberá utilizar siempre la denominación de “ARTALEKU o AZKEN PORTU Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal  ARTALEKU o AZKEN PORTU”, según proceda, anteponiendo siempre el nombre en euskera en toda comunicación o impreso del concesionario. 

3. Las tarifas, impresos, avisos, propaganda, elementos de rotulación o señalización, así como los elementos lingüísticos de máquinas expendedoras, de productos y sistemas informáticos que estén a disposición del público se redactarán siempre previa autorización del Patronato o Ayuntamiento, en los dos idiomas oficiales de la CAV, otorgándole al euskera un tratamiento preferente. Así, cuando las comunicaciones bilingües se escriban a doble columna, el texto en euskera se colocará en la columna de la izquierda, y cuando se opte por incluir el texto en los dos idiomas, seguidos el uno del otro, se colocará el texto en euskera en la parte superior. En el caso de que el concesionario disponga de bolsas, embalajes, etiquetas, prospectos, sobres o equivalentes, se tendrá en cuenta el mismo criterio. Para dar cumplimiento a todo lo anterior, podrá el adjudicatario contar con la colaboración del Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun. 

En cuanto a la comunicación oral, los mensajes orales dirigidos a receptores indeterminados (mensajes emitidos por contestadores automáticos, megafonía, etc.) se emitirán en euskera y castellano, por este orden. Asimismo, en la relación oral directa con el público, el personal con conocimiento de euskera procurará dirigirse en esta lengua, para posteriormente continuar en la lengua elegida por el ciudadano.

El concesionario, al prestar el servicio, actuará de conformidad con los Planes de Utilización del Euskera que el Ayuntamiento posee para la regulación de su actividad. Así, el concesionario presentará toda la documentación (memoria, balances, cuentas de resultados, presupuestos, etc.) de forma bilingüe. 

Para todo lo demás, se estará a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal sobre Normas para la Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento y Municipio de Irun. El Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun, velará por el cumplimiento de todo lo anterior, pudiendo adoptar las medidas correctoras y penalizadoras que estimen necesarias en caso de incumplimiento. 

4. La publicidad que se realice en la instalación habrá de ajustarse a la normativa legal vigente, incluida la relativa a la prevención de drogodependencias. En cualquier caso, la colocación de carteles o cualquier otro elemento publicitario, ya sea fijo o móvil, deberá contar con la previa autorización del Patronato o Ayuntamiento.

El Patronato o Ayuntamiento podrá incluir, dentro de las comunicaciones y acciones de difusión generales que realice sobre la oferta deportiva en la ciudad, información acerca de la oferta deportiva existente en las instalaciones, así como sobre las actividades y cursos que el concesionario de la gestión de dichas instalaciones realice. En estas comunicaciones se indicará, en todo caso, que esta oferta se presta en las instalaciones a cargo del concesionario. 

El adjudicatario deberá informar, a aquellos usuarios que demanden dicha información, de la posibilidad de acogerse al régimen de exenciones y bonificaciones vigentes en el Ayuntamiento para el uso de instalaciones deportivas por parte de ciertos colectivos, encauzando a los interesados a las instancias municipales oportunas. 

13. Explotación de la publicidad en las instalaciones

La entidad adjudicataria podrá explotar la publicidad estática en los soportes habilitados para ello en las instalaciones deportivas municipales. En cualquier caso esta explotación requerirá de una propuesta anual que deberá ser autorizada por el Ayuntamiento. El Patronato o Ayuntamiento podrá acceder a una quinta parte de los soportes que anualmente autorizados para publicidad institucional o para explotación privativa de la publicidad en los espacios que se habiliten

14. Tratamiento de la información y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de datos de carácter personal

1. En el tratamiento, la comunicación y la cesión de cualquier información que contenga datos de carácter personal (datos de abonados, matriculaciones, etc.), el concesionario deberá cumplir en todo momento con las disposiciones legales vigentes en esta materia y, más concretamente, con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobado por R.D. 994/1999 de 11 de junio.

2. El Ayuntamiento de Irun mantendrá la condición de titular de los datos personales necesarios para la gestión de la actividad de las instalaciones objeto de esta contratación, actualmente registrados convenientemente ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. 

3. El adjudicatario estará obligado a la firma de un convenio específico de cesión para el tratamiento de dichos datos de carácter personal. En este sentido, no podrá aplicar o utilizar los datos de carácter personal que obtenga por razón del contrato con fin distinto al que figura en el mismo, ni cederlos a terceros bajo ningún concepto, ni siquiera para su conservación. 
4. Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario entregará en el PMD los datos de carácter personal tratados. El adjudicatario deberá destruir los suyos, salvo que medie autorización escrita del PMD motivada por la posibilidad de ulteriores servicios, en cuyo caso se podrán almacenar, con las debidas condiciones de seguridad, por un período de cinco años.

5. De cualquier incumplimiento en este sentido responderá el concesionario ante el posible afectado, sin perjuicio de la responsabilidad que, ante el propio Ayuntamiento de Irun y su PMD, posea el concesionario en virtud de estos Pliegos. 

6. El concesionario deberá, una vez le sea notificada la adjudicación del contrato y con carácter previo al comienzo de su actividad, cumplimentar por escrito los compromisos necesarios para poder efectuar el posible tratamiento de datos de carácter personal en poder del PMD, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12.2 de la LOPD. 
Infraestructuras y servicios tecnológicos.
1. El Ayuntamiento de Irun cederá al adjudicatario, sin repercusión de costes por su utilización, las infraestructuras de voz/datos que proporciona la Red Municipal, lo que supone:

· La interconexión gratuita de los dos polideportivos tanto informática como telefónicamente.

· La cuasi-gratuidad en las llamadas fijos <-> móviles dentro del “grupo cerrado de usuarios” que actualmente constituyen el Ayuntamiento, los organismos autónomos y empresas públicas, y los dos polideportivos.

· Una reducción importante de costes en llamadas externas tanto de telefonía fija como de telefonía móvil, aprovechando las economías de escala de la contratación municipal, y los sistemas técnicos implantados que facilitan estas reducciones.

· El acceso gratuito a Internet (navegación, correo electrónico) desde todos los puestos informáticos integrados en la Red Municipal, protegido con diversas plataformas de seguridad.

· La integración informática de las herramientas ofimáticas y aplicaciones de gestión.

· El ofrecimiento de servicios de tramitación y gestión electrónica a través de Internet destinados a los abonados, facilitados por las infraestructuras de Administración Electrónica (servicios S@C) del Ayuntamiento de Irun.

· Un avanzado servicio de copia de seguridad automática, automatizado, que protege todos los datos e informaciones albergados en los equipos de almacenamiento central de la Red Municipal.
2. El Ayuntamiento de Irun gestionará, sin repercusión de costes al adjudicatario (salvo circunstancias motivadas por negligencia constatable achacable al adjudicatario), el mantenimiento de las infraestructuras generales de la Red Municipal que afectan a los dos polideportivos. Esto incluye las infraestructuras de cableado de fibra óptica y la electrónica de red, y excluye expresamente el cableado de distribución a puesto. 

3. El adjudicatario heredará, sin repercusión de coste, el equipamiento informático y telefónico con el que están dotadas actualmente las instalaciones de los dos polideportivos. Se detalla la relación de este equipamiento en el anexo ¿?
4. El adjudicatario utilizará de forma obligatoria la misma aplicación informática de gestión polideportiva implantada por el Ayuntamiento de Irun. Asimismo el Ayuntamiento podrá acceder discrecionalmente a la consulta de la información almacenada en la aplicación por el adjudicatario en la gestión de las instalaciones objeto de esta contratación con el objeto de cumplir la labor de control, seguimiento e inspección del cumplimiento de las condiciones de adjudicación. El coste de los servicios de formación y mantenimiento de la aplicación informática de gestión en cuestión correrá a cargo del adjudicatario. 
5. El Servicio de Informática del Ayuntamiento de Irun se responsabilizará de la integración informática de la gestión de los dos polideportivos, gestión que en la actualidad se encuentra separada en dos instancias diferenciadas de la aplicación de gestión polideportiva antes referenciada. 

6. La adquisición de cualquier nuevo equipamiento informático, telefónico o de comunicaciones que vaya a integrarse en las infraestructuras de voz, datos, proceso o almacenamiento que el Ayuntamiento de Irun pone a disposición del adjudicatario deberán mantener obligatoriamente los estándares tecnológicos determinados por el Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Toda adquisición deberá ser validada por los dos servicios adscritos a dicha Área responsables de dichas infraestructuras: el Servicio de Informática para los equipamientos informáticos (ordenadores, sistemas de impresión y digitalización, sistemas de almacenamiento de datos, etc.), y el de Compras y Equipamientos para los de telefonía y comunicaciones.
7. El adjudicatario observará estrictamente todas las directrices determinadas por los dos servicios indicados en el punto anterior (Informática, y Compras y Equipamientos) en todos los ámbitos tecnológicos de su competencia, lo que incluye también todos los aspectos referidos a licenciamiento y uso de cualquier tipo de software en los equipos conectados a las infraestructuras municipales.
8. Las necesidades de nuevos equipos informáticos, adicionales a los relacionados en el Anexo 1 A y 1B de los presentes Pliegos, serán sufragadas íntegramente por el adjudicatario.
9. El mantenimiento de los equipos informáticos de la instalación corresponderá asimismo a cuenta del adjudicatario. Éste deberá realizarse en todo caso con repuestos originales de fabricante y, preferentemente, con las empresas adjudicatarias del Ayuntamiento de Irun, beneficiándose de esta manera de los precios que, por economía de escala, obtiene el Ayuntamiento en sus contrataciones globales.

10. La utilización de los equipamientos informáticos facilitados (acceso a Internet, sistemas centrales de proceso y almacenamiento de datos y ofimática) deberá ceñirse estrictamente a los cometidos laborales propios de la actividad de gestión polideportiva, pudiendo emprenderse acciones legales por parte del Ayuntamiento de Irun contra actuaciones inapropiadas, lesivas para los intereses del Ayuntamiento, o incluso ilícitas que pudieren resultar de dichos usos inapropiados.

11. El adjudicatario potenciará la domiciliación bancaria como forma de cobro a los usuarios.

12. El adjudicatario potenciará el uso por parte de los abonados de la relación electrónica online, utilizando el portal S@C de Administración Electrónica que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía.

15. Realización de encuesta de satisfacción de los usuarios 

El concesionario deberá realizar, con una periodicidad anual, una encuesta de satisfacción a los usuarios de cada instalación. El coste de dicha encuesta deberá sufragarse por el propio adjudicatario. 

La encuesta de satisfacción deberá ser lo suficientemente representativa del conjunto de los usuarios de la instalación y, necesariamente, deberá recabar la opinión de los usuarios acerca de, cuando menos, los siguientes aspectos:

· Satisfacción de los usuarios con el mantenimiento y grado de conservación de las instalaciones

· Satisfacción de los usuarios con el contenido, calidad y variedad de las actividades deportivas organizadas por el concesionario

· Satisfacción de los usuarios con el sistema de usos y preferencias en el acceso establecido para las instalaciones

· Satisfacción de los usuarios con el tratamiento dispensado por el personal al servicio del concesionario

· Posibles aspectos a mejorar en la gestión y conservación de las instalaciones (preguntas abiertas)

El Patronato o Ayuntamiento podrá supervisar, con anterioridad a su puesta en marcha, el contenido y estructuración del modelo de encuesta, estando facultado para proponer al concesionario los ajustes que estime necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta cláusula, debiendo el concesionario atender estas indicaciones. 

Los resultados de esta encuesta de satisfacción deberán trasladarse al Patronato o Ayuntamiento durante los tres primeros meses de cada ejercicio, conforme a lo dispuesto por la cláusula 18ª de los presentes Pliegos de Condiciones Técnicas. En base a dichos resultados, el Patronato o Ayuntamiento podrá sugerir al concesionario mejoras en la gestión de las instalaciones deportivas, sin perjuicio de la aplicación del régimen de penalidades previsto en los Pliegos de Condiciones Económico – Administrativas, en caso necesario. 

16. Reglamento de Servicios

El concesionario deberá proponer, en el plazo de seis meses desde el inicio de la concesión, un reglamento de servicios de las instalaciones. En ningún caso podrá este reglamento contemplar un recorte en los derechos de los usuarios de las instalaciones, respecto a los derechos que el Reglamento de Servicios del PMD o Ayuntamiento fija para dichos usuarios. El reglamento de servicios propuesto deberá ser, posteriormente, aprobado por el órgano municipal competente .

Este reglamento general de utilización de las instalaciones incluirá tanto los distintos horarios para usos individuales, asociaciones deportivas, clubes, centros escolares y otras entidades que tengan entre sus fines el fomento de la educación física y el deporte, como las condiciones de utilización de cada uno de los espacios deportivos y servicios de la instalación. 

Hasta la entrada en vigor de este reglamento de servicios, regirá lo dispuesto en el citado Reglamento de Servicios del PMD o Ayuntamiento.

17. Programa Sasoian 
El adjudicatario colaborará con el Patronato o Ayuntamiento en los programas de promoción de la actividad física en el municipio, especialmente en los relacionados con la actividad física y la salud englobados en el programa Sasoian. En concreto, se desarrollarán las siguientes iniciativas:

· En las acciones de asesoramiento personalizado sobre actividad física (monitor de la sala de fitness u otros), se seguirán los protocolos establecidos en el Servicio de Orientación de Actividad Física (SOAF), llevando actualizados los registros oportunos y facilitando al Patronato o Ayuntamiento los datos necesarios para mantener la coordinación de los programas y los datos estadísticos de los mismos. El servicio de asesoramiento será gratuito y estará destinado a cualquier ciudadano interesado en involucrarse en un programa de actividad física. De la misma manera, se prestará el servicio de asesoramiento gratuito por parte de los técnicos habilitados (monitor sala de fitness u otros de similar cualificación) a aquellas personas involucradas en protocolos de colaboración del Patronato o Ayuntamiento con otras entidades para la promoción de la actividad física (servicios sociales, centros escolares, centros de salud...).

· El adjudicatario se obliga a la distribución de soportes informativos para la promoción de la actividad física que el Patronato o Ayuntamiento programe, así como la colocación de elementos publicitarios o promocionales a ubicar en las instalaciones.

18. Otras obligaciones del adjudicatario en relación a la gestión y explotación del servicio

El concesionario del presente contrato deberá, además:

a) Presentar la cuenta de explotación de la instalación, que será independiente de la específica de la entidad adjudicataria. 

b) A la conclusión de cada ejercicio, y dentro de los tres primeros meses inmediatamente posteriores a ésta, el concesionario deberá presentar una memoria resumen del servicio correspondiente al ejercicio terminado, incluyendo información sobre:

· Número de abonados iniciales, finales y variaciones habidas durante el ejercicio, detalladas conforme a las categorías establecidas. 

· Número de entradas vendidas en cada uno de los meses del año, conforme a las categorías establecidas

· Número de accesos a las instalaciones deportivas por meses, diferenciando entre abonados y no abonados. 

· Memoria deportiva y resumen de las actividades dirigidas: por cada actividad ofertada se habrá de presentar calendario, duración y horarios, plazas ofertadas y plazas finalmente cubiertas. 

· Resumen de los alquileres de las instalaciones por meses, especificando horas alquiladas por instalación. 

· Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente (conforme a los criterios recogidos en la cláusula 15 de estos Pliegos). 

· Análisis de las principales incidencias producidas: en mantenimiento, en aspectos organizativos, en eventos, etc. 

· Cuentas anuales auditadas e informe de auditoría, acompañado, en su caso, de la separata relativa al servicio objeto de concesión al que se refieren estos Pliegos. 

· Propuesta de distribución del excedente de explotación obtenido, en su caso, de conformidad a la oferta presentada para tomar parte en la licitación. 

· Inventario actualizado al cierre del ejercicio

c) Transcurrido un mes desde la recepción de dicha documentación por el Patronato o Ayuntamiento, el adjudicatario procederá, en el plazo máximo de un mes, a abonar al Patronato o Ayuntamiento, el excedente que, de acuerdo a la oferta presentada, le corresponda. Este pago se tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto el Patronato o Ayuntamiento no se pronuncie acerca de la documentación recibida y la eleve a definitiva. La discrepancia entre el adjudicatario y el Patronato o Ayuntamiento no eximiría a aquél de realizar el ingreso en plazo que, de acuerdo con la documentación por él presentada, procediera. 

d) Todo lo anterior se deberá entender sin perjuicio de la facultad, del Patronato o Ayuntamiento de Irun, de verificación de cuanta información se considere oportuna en relación con la memoria, datos y propuestas ofrecidas por el concesionario, así como del cumplimiento de la legislación aplicable a las relaciones jurídicas que se establezcan. Los gastos del cumplimiento de todos estos compromisos se entenderán de cuenta y cargo del propia concesionario.

e) Encargar, a cargo de su cuenta de explotación y con una periodicidad máxima anual, una auditoría técnica sobre el estado de las instalaciones, si Patronato o Ayuntamiento de Irun así lo estimase oportuno.

f) Requerir la previa autorización del Patronato o Ayuntamiento para la organización de actividades extraordinarias de carácter no deportivo en la instalación. La organización de estas actividades requerirá la previa autorización de las mismas por parte del Patronato o Ayuntamiento. A estos efectos, deberá comunicarse al Patronato o Ayuntamiento, por parte del concesionario, la intención de organizar una actividad de este tipo con al menos 15 días de antelación al día en el que se prevea vaya a tener lugar. La no pronunciación del Patronato o Ayuntamiento en los cinco días siguientes a la recepción de tal comunicación tendrá los efectos del silencio positivo, entendiéndose autorizada la citada actividad.

g) Formalizar una póliza de seguro de resonsabilidad civil que cubra cualquier daño que se pueda ocasionar a las personas o instalaciones en la ejecución del contrato, incluída la defunción, por un importe mínimo de 600.000€.Esta póliza deberá presentarse en las oficinas del PMDI en la forma prevista en cláusula 22 del Pliego de cláusulas económico administrativas. En todo momento deberá acreditarse que esta póliza se encuentra en vigor y al corriente en el pago de la prima que corresponda, mediante la presentación en el PMDI de los correspondientes justificantes.

h) Elaborar un Plan de Seguridad y Emergencia para la instalación, así como aplicar e implantar las medidas que se deriven de dicho plan, manteniéndolo actualizado. 

i) Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, manteniéndolo actualizado. 

j) Elaborar el Plan de Prevención de Legionellosis, así como aplicar e implantar las medidas que se deriven de dicho plan, manteniéndolo actualizado. 

k) Elaborar el Manual de Autocontrol de Piscinas, así como aplicar e implantar las medidas que se deriven de dicho plan, manteniéndolo actualizado.

l) Abonar los siguientes gastos:

· Gastos de consumos eléctricos, gas, teléfono y cualesquiera otros de similares características que se pudieran producir. 

· Gastos derivados de la conservación, mantenimiento y limpieza del conjunto de las instalaciones, incluyendo el mantenimiento preventivo, correctivo y el mantenimiento derivado de disposiciones jurídicas o administrativas. 

· Gatos derivados de daños registrados en el edificio por causas ajenas a la explotación del servicio, sin perjuicio del deber de suscripción de la póliza de seguro para la cobertura de riesgos, según se estipula en la cláusula 11 de los presentes Pliegos. 

· Gastos de reposición de los bienes y materiales inicialmente adscritos a la instalación: bancos, taquillas, máquinas de musculación, etc. 

· Gastos del personal de la instalación. 

· Gastos correspondientes a los anuncios del concurso y de la adjudicación publicados en el BOG.

· Gastos derivados de la realización de inversiones menores para el funcionamiento del servicio.

· Cualquier otro gasto que se pueda derivar de la gestión y funcionamiento de la instalación. 

m) Colaborar en las actividades y campañas de promoción deportiva organizadas por el Patronato o Ayuntamiento. 

n) Garantizar que todas las personas usuarias dispongan de toda la información pertinente sobre el funcionamiento de la instalación. En este sentido, habrá de colocar en un lugar visible y de fácil acceso un panel en el que se indique, en euskera y castellano:

· las tarifas vigentes

· el horario en el que la instalación permanece abierta

· el horario de atención al público

· los servicios y programas que se ofertan

· el nombre de la entidad gestora

· el nombre de la instalación

o) El adjudicatario deberá implantar, en un lugar accesible al público ubicado en la propia instalación, un sistema de recogida de avisos, quejas y sugerencias acerca del funcionamiento de la instalación y de los servicios ofrecidos en la misma, debiendo periódicamente dar cuenta al Patronato o Ayuntamiento acerca de las informaciones recabadas por este sistema. 

p) Habrá de presentar, en los plazos que se establezcan, la siguiente documentación: 

· Propuesta de tarifas para el año siguiente para los diferentes servicios y actividades ofrecidos en las instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula novena de los presentes Pliegos de Condiciones Técnicas

· Antes del 30 de Julio de cada ejercicio, contenido completo de la oferta deportiva programada para la siguiente temporada dentro de sus instalaciones (tipo de actividad, público objetivo, horarios de impartición, tarifas, etc.). En todo caso, la oferta de actividades deberá concretarse en un volumen de horas al año, distribuidas de forma razonable (que no homogénea), y el contenido podrá variar de un año a otro. 

· En el caso de que varíen las previsiones iniciales presentadas con la oferta, presupuesto económico y financiero para cada ejercicio presupuestario, con anterioridad al 30 de noviembre de cada año.

· Una vez le sea comunicada la adjudicación del presente contrato, deberá presentar el Libro de Mantenimiento, Limpieza y Control de todos los espacios y las instalaciones, especificando todas las operaciones que van a efectuarse en las instalaciones, tanto preventivas como correctivas, con indicación de la planificación del programa de trabajo. El contenido de este Libro habrá de respetar, en todo caso, lo dispuesto en los presentes Pliegos y en la oferta formulada por el concesionario en la licitación. 

· Auditoría técnica sobre las instalaciones, si fuera solicitada por el Patronato o Ayuntamiento
· Plan de utilización deportiva para el año siguiente (cuadro ocupación, etc.), con anterioridad al 30 de noviembre de cada ejercicio

· Propuesta de plantilla de personal de cada instalación para el ejercicio siguiente, con anterioridad al 30 de noviembre de cada ejercicio.

AXEXO IA  -  INVENTARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL AZKEN PORTU
1. Descripcion de la instalacion.

Características técnicas del edificio:

El polideportivo de Azken Portu es un edificio de estructura mixta, los pilares de fachada son metálicos, siendo los interiores de hormigón armado, los forjados son losas armadas y el resto de la estructura metálica. La cubierta se ha proyectado con chapa nervada tipo Deck con aislamiento térmico. Las fachadas tienen diferentes tratamientos dependiendo que sean opacas ó acristaladas, pasando desde la composición tipo sandwich con terminación exterior de paneles tipo Prodema y tipo Mad al interior, con aislamiento térmico de paneles rígidos de polietileno expandido; las zonas acristaladas se proyectan sobre perfilería de aluminio anodizado con dos planos de acristalamiento de vidrio 6+6 y cámara de aire de 12 mm. 

El edificio se divide en cuatro niveles que se describen a continuación:

· Planta Baja: nivel +3,30


Comprende las áreas cubiertas de acceso desde el aparcamiento, salas deportivas de yoga y polifuncional, los gimnasios de fitness y enseñanza, almacén, vestuarios y sanitarios de gimnasios, vestuario de personal, instalaciones generales de piscinas y acceso de mantenimiento

En el espacio exterior, se desarrolla un aparcamiento, una zona sobre el río Bidasoa y un patio interior.

· Planta primera: nivel +6,60

En este nivel se encuentran el acceso principal, área de recepción, área de administración y control, vestuarios de piscinas y para discapacitados, las áreas de piscinas y balneario urbano, el solarium y la pista exterior sobre la cubierta del gimnasio de fitness.

· Planta segunda: nivel +9,90


En este nivel se ubican la recepción de público al bar, las gradas de piscina, el área de cafeterías restaurante y una sala de reuniones polivalente.

· Planta tercera: nivel +14,30

En este nivel se desarrolla la cubierta que no es accesible al público, en la misma se han previsto un área de instalaciones y la colocación de los colectores solares.

El edificio está provisto de todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento que se enumeran de una manera genérica a continuación:

· Instalación de electricidad con acometida en Media Tensión, que incluye el centro de transformación, grupo electrógeno con sistema automático de conmutación y la instalación de distribución en baja tensión.

· Instalación de fontanería, aparatos sanitarios y grifería

· Instalación de saneamiento

· Instalación de depuración, tratamiento y filtrado para las piscinas

· Instalación de gas natural

· Instalación de climatización

· Instalación de aparatos elevadores ( 2 unidades)

· Instalación de energía solar térmica

· Instalación de telefonía, voz y datos

· Instalación de antena de televisión

· Sistema de megafonía

· Sistema de portero automático

· Sistema de control de acceso al aparcamiento

· Sistema de seguridad contra intrusión y robo

· Instalación de circuito cerrado de televisión

· Instalación de detección automática de incendios

· Instalación de extinción de incendios

· Sistema de control de accesos

· Instalación de un sistema de gestión.

2. Equipamiento incluido en la concesión.

SEÑALÉTICA INTERIOR.

- Señalización del nuevo Polideportivo Municipal Azken Portu de Irun, utilizando lamas intercambiables de aluminio y rotuladas mediante adhesivos impresos, distribuidos de la siguiente manera: 

LAMAS INDIVIDUALES: 65 lamas para señalizar las dependencias individuales de las dos plantas, como aseos, baños, vestuarios, etc.. con medidas que oscilan entre 300 x 80 mm y 400 x 80 mm aprox.

4 DIRECTORIOS distribuidos de la siguiente manera: 

· PLANTA BAJA: 2 Directorios colgantes a dos caras  baja, con 4 y 5 lamas por cara, de medidas 480 x 600 mm y 320 x 600 mm.

· PLANTA BAJA: 1 Directorio a pared de 4 lamas de 320 x 600 mm. 

· PLANTA PRIMERA: 1 Directorio de 3 lamas de 320 X 600 mm.

MATERIAL ACCESORIO DE PISCINAS

- Corcheras 25m. antioleaje modelo MOSCU o similar con gancho y tensor de corchera de acero inoxidable. Incluidos flotadores modelo Moscú. Cable de acero inoxidable AISI-316, diámetro 4x6mm. plastificado DIN3055, tensor de corcheras en latón cromado y gancho de acero inoxidable AISI-304

9 u. 

- Enrollador de corcheras móvil de 1,8 m., fabricado en acero inoxidable AISI-304, dotado de volante de gran diámetro para el accionamiento y montado sobre 4 ruedas giratorias para su fácil transporte. Dos de ellas disponen de freno para la inmovilización del enrollador. Ancho 1,80m., longitud total 2036mm., distancia entre ruedas 1526mm., altura hasta el eje 685mm., diámetro volante 980 mm.

2u. 


- Flotadores salvavidas reglamentarios. De plástico, color naranja de diámetro exterior 730mm. con soporte construido en acero inoxidable AISI-304.
4 u. 

- Sillas de ruedas de aluminio especiales para lugares húmedos
2u. 

- Silla  socorrista en altura
1 u. 

- Carro de acero inoxidable de 100x80x80cm
2u. 

- Postes natación espaldas tubo D. 43 Inoxidable, compuesto por cuatro postes de acero inoxidable AISI-316 y 1,8m. de altura. 

1u. 

- Banderola natación espalda (por metros doble) compuesto de 2 cuerdas de poliester y banderolas
19 u. 

- Postes salida falsa tubo D. 43 Inoxidable, compuesto por 2 tubos de acero inoxidable AISI-316 y 1,8m. de altura Uno de ellos con polea y elemento de fijación y liberación de cuerda.
1 u. 

- Flotadores salida falsa. Cuerda de poliester y flotador.
19 ml

- Salidas de piscinas, pasamano,
11u.

- Escaleras partidas inox. aisi-316 de 3 peldaños “luxe” + 1 peldaño seguridad

6u.

- Escaleras partidas inox. aisi-316 de 2 peldaños “luxe” + 1 peldaño seguridad,

5u. 

- Anclaje inclinado para corcheras, para tubo ø43 de acero inoxidable 18/8/2 (aisi-316) (para piscinas tipo finlandés)
24u.

- Anclaje plano para tubo ø43 de acero inoxidable 18/8/2 (aisi-316) (para paneles de viraje, señalización salida falsa y señalización natacion espalda).
24 u.

- Sillas de plástico con respaldo en gradas de piscina.

260 u.

Piscina Pequeña

- Corcheras 16,67 m. longitud con gancho de acero inoxidable
3 u. 

- Flotadores salvavidas reglamentarios. De plástico, color naranja de diámetro exterior 730 mm. con soporte construido en acero inoxidable AISI-304.

4 u. 

PLATAFORMA DE SALIDA Y PLACAS DE VIRAJE

- Plataforma de salida.
        

17 m. 

- Podiums de salida. 
        

8u.

- Placas de giro de 2000x300mm..          8u.

- Candelas (soportes placas).

16u.


· Anclajes múltiples de tres alojamientos
7u.

· Anclajes múltiples de dos alojamientos
2u.

Con las siguientes características o especificaciones:

- Plataforma elevada para colocar en los frontales de una piscina de 25 x 16,66 metros 

- 17 metros de plataforma elevada y 8 podiums de salida.

- Plataforma con una altura de 300 m/m sobre el nivel del agua. La parte superior de la misma, cuya profundidad es de 700 m/m y está cubierta, superior y frontalmente, por medio de unas piezas de plástico inyectado (ABS) que van unidas por unos perfiles de acero inoxidable hasta formar unos módulos de 50 x 70 cm. Estos módulos van montados de forma continuada y aprisionados entre sí. Quedan colocados y alojados sobre un chasis de acero inoxidable que enmarca toda la longitud y anchura de la plataforma. Las piezas son totalmente antideslizantes y de una resistencia probada.

El chasis está montado y sujeto por puntos de soldadura hasta formar unos módulos de la misma anchura que las calles de la piscina (2 mts) uniéndose entre ellos con unos anclajes fijados en el piso firme del andén de la piscina. La plataforma queda enmarcada por unos perfiles de acero inoxidable pulido y, tanto los ángulos como los vértices están redondeados a fin de no dañar o herir al usuario y practicante. El chasis está provisto de anclajes empotrados para la recepción de las banquetas de salida, quedando sujetas por unos tornillos especiales que sirven a su vez, si se desea sacar la banqueta, para tapar el propio anclaje.


En el interior de la plataforma y sujetos al chasis en su parte delantera van incorporadas unas piezas (arraigadores) que sirven para sujetar las corcheras.


La parte superior de la plataforma es totalmente desmontable por módulos de 50 x 60 cm por lo que se puede acceder con suma facilidad al canal de retorno de aguas para proceder a su limpieza o reparación si ésta fuera necesaria.


Las piezas de plástico inyectado superiores están montadas en forma paralela a las paredes frontales de la piscina, mientras que las frontales y laterales están montadas en forma perpendicular, por lo que el tratamiento del agua de la piscina no impide en forma alguna el buen funcionamiento del mismo ya que al tener una separación entre piezas, el paso del agua superficial se realiza correctamente.

- Podiums de salida construidos con acero inoxidable y diseñados siguiendo las normas indicadas en los reglamentos vigentes. La columna central es de 130 m/m de Ø. Las caras superiores de fibra de vidrio son totalmente antideslizantes y con la inclinación reglamentaria. La barra de salida de espalda está situada a la altura correspondiente. El sistema de fijación de la banqueta es por medio de unos tornillos de fácil manejo que permiten desmontarla en el momento que se desee. Llevan la numeración reglamentaria en los cuatro lados y tienen una altura de 400 m/m.

- Placas de giro de 2000x300mm.de acero inoxidable perforada.

- Anclajes y candelas en acero inoxidable.

MATERIAL CARDIOVASCULAR FITNESS

· Máquinas de trabajo cardiovascular para fitness con la siguiente relación:

· Bicicleta estática Fitness
6 u. 

· Bicicleta spinning

6 u. 

· Bicicleta recumber

2 u. 

· Cinta de correr 

4 u. 

· Step


2 u. 

· Elíptica


2 u. 

· Remo


4 u. 

MATERIAL MUSCULACIÓN FITNESS

Máquinas de musculación para fitness con la siguiente relación:

- Leg press


1 u.


- Shoulder press

1 u.


- Chest press


1u.


- Leg Curl 


1 u.


- Leg Extension

1 u.


- Low Row


1 u.


- Abdominal


1 u.


- Arm Curl


1 u.


- Arm Extension

1 u.


- Lat Machine


1 u.


- Calf Stand


1 u.


- Pectoral


1 u.


- Vertical traction

1 u.


- Glúteo


1 u.


- Pulley



1 u. 

- Multipower


1 u. 

- Cable Jungle


1 u. 

OTRO MATERIAL DEPORTIVO FITNESS

Banco plano

2 u. 

Banco graduable
2 u. 

Conjunto mancuernas de goma de 4 a 44 kg.
1u. 

Soporte mancuernero
3 u. 

Colchoneta gimnasia
20 u. 

Abdominator

2 u. 

MATERIAL DEPORTIVO PISTA POLIVALENTE

- Juego de canastas baloncesto fijas, de un solo tubo rectangular de 100 x 100 mm, con base de chapa para fijación a solera de hormigón. Vuelo de 1,65 m. con tablero de fibra de vidrio de 20 mm, y aros macizos con redes. Incluyendo adaptadores Basket/minibasket. Montaje, transporte e instalación.

4 u. 

- Juego de porterías de balonmano en marco de aluminio de 80x80 mm., cantos redondeados, refuerzos interiores y ranura posterior para la fijación de red, con ganchos de PVC. y arquillos metálicos galvanizados. Se incluye larguero reductor para mini, en aluminio.  Montaje, transporte ,instalación y anclaje a suelo.

1 u. 

BICICLETAS CICLISMO INDOOR

Bicicletas estáticas ciclismo indoor
21 u. 

MOBILIARIO

Gimnasio de Fitness:

Mesa de 1600x800 con faldón metálico


1 u. 

Buc de 3 cajones con ruedas




1 u. 

Armario persiana (1200x450x1980) con cuatro baldas
1 u. 

Silla con brazos giratoria




1 u. 

Silla con brazos fija





2 u. 

Papelera






1 u. 

Oficina:

Mesa se 1600x 1600 (90º) con faldón metálico

3 u. 

Buc de 4 cajones fondo 60 H= 74



3 u. 

Armario persiana (1200x450x1980)  con 4 baldas

3 u. 

Silla con brazos giratoria




3 u. 

Silla con brazos fija





6 u. 

Perchero pie






1 u. 

Papelera






3 u. 

Control-Recepción:

Silla con brazos giratoria




3 u. 

Socorrista y Enfermería

Mesa de 1200x800 con faldón metálico


2 u. 

Buc de 3 cajones con ruedas




2 u. 

Armario persiana (1200x450x1980) con 4 baldas

2 u. 

Silla con brazos y giratoria




2 u. 

Control balneario urbano

Mesa de 1600x800 con faldón metálico


1 u. 

Buc de 3 cajones con ruedas




1 u. 

Armario persiana (1200x450x1980) con cuatro baldas
1 u. 

Silla con brazos giratoria




1 u. 

Perchero pie






1 u. 

Papelera






1 u. 

Oficina Monitores:

Mesa de 1600x800 con faldón metálico


1 u. 

Buc de 3 cajones con ruedas




1 u. 

Armario persiana (1200x450x1980) con 4 baldas

1 u. 

Silla con brazos y giratoria




1 u. 

Perchero pie






1 u. 

Papelera






1 u. 

Distribuidor:

Mesa se 1600x 1600 (90º) con faldón metálico

2 u. 

Buc de 4 cajones fondo 60 H= 74



2 u. 

Armario persiana (1200x450x1980)  con 4 baldas

2 u. 

Silla con brazos giratoria




2 u. 

Silla con brazos fija





4 u. 

Perchero pie






1 u. 

Papelera






2 u. 

Sala de reuniones y aula:

Mesa plegable de 2000x900.




4 u. 

Silla apilable 






45 u. 

Pizarra en acero vitrificado (2000x1200)


1 u. 

Pantalla mural (1500x1500) con separador de pared.

1 u. 

* Características técnicas mobiliario:

· Mesas (excepto las plegables de la Sala de reuniones) con las siguientes características:

· Sobres: fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2mm. acabado a elegir.

· Faldones: realizados en melamina de 19mm. y canto de pvc 0,8mm., acabado a elegir, fabricado en plancha de acero de 1,5 mm. de espesor, pintado en epoxi Ral 9006

· Laterales: travesaño tubo de acero 60x40x2mm., montantes en tubo de 60x60x2 acabado en pintura epoxi Ral 9006. Unión entre montante y travesaño mediante una pieza de inyección de aluminio y tornillos M8. Esta pieza puede ser pulida o pintada en epoxi Ral 9006. Barra de refuerzo electrifiucable en forma de canal, realizada en plancha de acero de 0,8mm, color plata. 

· Estructura totalmente modulable para la composición de puestos de trabajo individuales o colectivos. Opciones de lateral regulable.

· Bucs con las siguientes características:

· Móviles con ruedas. Laterales, tapa, bajo, trasera, en melamina de 19mm., cantos de 0,8mm de pvc (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8mm. Delanteras en melamina de 19mm con cantos de 0,8mm. en el mismo color que la melamina. Sobres sobre estructural en melamina de 25mm. Cantos de 0,8mm. exceptuando canto delantero de 2mm. cajones metálicos. Sistema antivuelco y sistema de cierre simultáneo en todas las cajoneras, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial en todos los cajones.

· Sillas giratorias con brazos con las siguientes características:

· Mecanismo Syncro con bloqueo en 5 posiciones, ajuste de tensión según peso corporal, diferentes alturas de respaldo (regulación de altura en respaldo alto, respaldo medio, respaldo bajo), regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado a elegir, asiento regulable en profundidad, espumado asiento moldeado en poliuretano inyectado, espumado respaldo en polieter, piezas interiores asiento y respaldo en madera laminada, basa fabricada en polipropileno con fibra de vidrio, color negro, ruedas dobles de nylon, diámetro 60mm., color negro, Brazos pintados en epoxi negro para silla con respaldo medio y bajo.

· Sillas fijas con brazos con las siguientes características:

· Armazón estructural realizado en acero (tubo elíptico de 31,5x18,5x1,5 pasamano de 25x8mm. y calibrado de 8x8mm.), asiento, respaldo y contrarespaldo fabricados en madera laminada, asiento y respaldo con tuercas insertables M6 para la unión al armazón mediante tornillería.

· Respaldo fijo.

· Espumados de poliester, densidad (asiento. 30kg/m3, respaldo: 30kg/m3), pieza trasera embellecedor unión respaldo al armazón realizado en polipropileno, apoyabrazos fijo, apilable en un máximo de 3 sillas. 

· Mesas plegables aula:

· Mesa plegable de 2000x900 con pies plegables independientes con refuerzo de perfil de aluminio de sección triangular. Pies de tubo de acero de 50 diámetro con tacos niveladores y acabados pintado aluminio. Encimera estratificado con cantos de haya barnizada de 25 mm.

· Sillas apilables Aula:

· Silla apilable con asiento y respaldo de polipropileno inyectado mate. Grabado antideslizante estructura pintada en aluminio. Silla compuesta de estructura metálica de 22mm. de diámetro, acabado cromado o pintado epoxi, apilable, carcasa anatómica, asiento y respaldo en polipropileno FSC 1012 antideslizante color a elegir.

· Armarios persiana:

· Armario de persiana, puertas verticales, con 4 baldas de 1200x450x1980mm. 

· Estructura de chapa laminada en frío, funda de PVC ignífuga, tirador y cierre imantado, nivelador de regulación interior, cierre con llave.

· Papelera: 

· Papelera en Abs, dimensiones: 320x320mm.

· Perchero pie:

· Perchero de pie fabricado en tubo de acero cromado, peana con contrapeso de fundición.

LIMPIAFONDOS PISCINAS

Características por definir. 1u.

EQUIPOS DE SONIDO

Mesa autoamplificada 150+150W
1u.

Bafles 200w, motor 1” diafragma de titanio y wofer de 10”
6u.

Unidad receptor multifrecuencia, profesional UHF
2u.

Unidad emisor de petaca multifrecuencia UHF
2u.

Micrófono de cabeza con cápsula back-electret
2u.

Funda cintura para emisor de petaca
2u.

Lector de CD/MP3, CD audio, CD-R, CD-RW con mando a distancia, pitch control, salto  de 10 títulos, rueda avance y retroceso rápido, salida digital.
2u.

Mueble  rack
2u.

Etapa de potencia 500W distorsión 0,1%-20-20.000 Hz limitador clip en cada canal
1u.

Mesa mezcla 4 canales mono, 2 canales stereo, 3 Bad EQ, salidas master sí y no balanceadas. Mute peak Leed en cada canal

2u.


Bafle autoamplificado 300W, 8 ohms 50 a 22.000Hz Motor de 1”, wofer 8”. 
1u.

Mueble rack de 19”, 8u. Sujeto a muro fre-206 madera contrachapada, frente –fondo libres, asas de transporte, pies de goma, cantoneras metálicas.
1u.

MATERIAL AUDIOVISUAL

· Televisión (VGA) Tipo de Pantalla: Plasma Tamaño (Pulgadas): 42. Altavoces: Sí. Resolución Horizontal (Pixel): 852. Resolución Vertical (Pixel): 480. Brillo: 1500. Ángulo de Reflexión: 175, mando a distancia, incluido soporte a pared.


4 u.


· Vídeo Estéreo

· Reproductor de DVD: Reproducción de DVD Audio / Vídeo, DVD-RAM, DVD-R , CD-DA, VCD, SVCD, HighMAT, JPEG, WMA y MP3 (en CD-R/RW para uso personal). Procesado de remasterización múltiple. Salida digital óptica y coaxial. Reforzador de diálogos. Salida RGB a través de conector scart. Compatible CD-R/RW (dependiendo de la calidad de la grabación/soporte). Surround avanzado y compresión de la gama dinámica. Exploración de imágenes estable a gran velocidad (x200). Procesado de vídeo con sobremuestreo x4 / 54 MHz / 10 bits. Parada automática campo / cuadro. Reproducción de discos NTSC seleccionable PAL 60 ó NTSC. Menú de ajuste en pantalla. Menú de navegación Audio/Jpeg.Mando a distancia




1 u.

· Vídeo VHS con 4 cabezales de vídeo, sonido estéreo Nicam, sistema Smart Trilogic control automático de contorno de imágenes, 3 modos de duración para las incluyendo grabación de doble duración, menú para acceder a todos los parámetros y controles vía el mando a distancia, función de rebobinado flash de 60 segundos para una cinta VHS de 3 horas.









1 u. 


EQUIPOS INFORMÁTICOS

	DENOMINACIÓN
	CANTIDAD
	VALORACIÓN ECONÓMICA

	COMUNICACIONES
	
	

	SAI APC 1000VA
	1
	700.-

	Fibras monomodo con Ayuntamiento.
	8
	6.000.-

	Switch Enterasy  48 bocas
	1
	475.-

	GBIC conexionado de fibra
	1
	225.-

	TELEFONÍA
	
	

	Central telefónica HiPath 3300
	1
	2.300.-

	Placa HG 1500 (conexionado IP)
	1
	1.050.-

	Antenas BS4 
	3
	2.250.-

	Terminales inalámbricos 
	3
	510.-

	Terminales optiPoint 500
	5
	1.250.-

	Fax 
	1 
	Sin valoración

	Líneas de alarma de intrusión
	1
	Sin valoración

	Lineas de alarma de ascensor
	2
	Sin valoración

	INFORMATICA (conectados a la red)
	
	

	Ordenadores (Memoria 502Mb)

3 pentium D  

3 pentium 4 
	6
	

	Impresora láser
	1
	

	Impresora de carnets Evolis
	1
	

	Impresora multifunción
	1
	

	Impresora deskjet
	1
	

	Impresora de tickets Epson TM-T88
	2
	


ENFERMERÍA Y SOCORRISMO

Camilla elevable 3 cuerpos con soporte de papel
2u.

Taburete elevable a gas con ruedas

2u.

Armario-Vitrina de suelo con puertas

2u.

Botiquín completo
2u.

EQUIPAMIENTO BALNEARIO URBANO

Equipamiento a concretar incluyendo 1 sauna, 1 baño de vapor, 1 terma, 1 equipo de ducha Kneipp, 1 equipo de ducha Vichy, camas térmicas de reposo, estación de criterapia, cuchas de tratameinto y pediluvio con tratameinto de temperatura de agua.

Camilla elevable 3 cuerpos con soporte de papel
3u.

Rulo 50x25

3u.

Taburete elevable a gas con ruedas

3u.

Armario-Vitrina de suelo con puertas

3u.

Equipo combinado con todas las corrientes+ultrasonido 1/3 Mhz
1u.

Equipo combinado con todas las corrientes+ultrasonido 1 Mhz
1u.

Equipo de presoterapia secuencial con bomba floutron, brazo secuencial, pierna secuencial
1u.

TORNOS

Portillo automatico modelo ap110-s


1u.

Portillo automatico especial modelo ap110-s-esp
1u.

Pictogramas de señalización



6u.

Barandas auxiliares – 100



2u.

Consola de sobremesa




1u.

Lectores magneticos pasada 



3u.

Lectores proximidad mifare 



3u.

Placas control micrologic-10 ml-10 net
3u.

Displays alfanumericos

3u.

ELEVADOR DISCAPACITADOS PISCINAS

Elevador hidráulico de minusválidos para entrada y salida de piscina Acero inoxidable AISI-316 se adapta el mecanismo hidráulico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera válida para el monitor, incluyendo los siguientes materiales: 

· Pasamanos elevador hidráulico, para entrada y salida piscina. 

· Cilindro de elevador hidráulico

· Complementos.

1 u. 

ERGÓMETROS VASA

Ergómetros Vasa especiales para natación

2u.

MARCADORES ELECTRÓNICOS PISCINAS

Marcador electrónico de competición para natación.

1u.

Marcador de temperaturas de ambiente y agua/reloj

1u.

Reloj segundero de piscina 




1u.

Marcador electrónico para Waterpolo



1u.

Marcador electrónico para Basket



1u.
ESPEJOS

- Espejos laminares 3+3 c/pulidos y pegados a pared de dimensiones 1000x1000mm 

9 u. 

- Espejos laminares 3+3 c/pulidos y pegados a pared de dimensiones 3000x1000mm. 
9 u. 

TAQUILLAS FENÓLICAS 

- Taquillas fenólicas para dos personas color, 1800,500x250
aprox.
Pendiente definición. 250u.

BANCOS DE VESTUARIO

- Bancos de vestuario formados por tableros de resinas fenólicas para vestuarios. Pendiente definición.

AXEXO IB  -  INVENTARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ARTALEKU

1. Descripcion de la instalacion.

Características técnicas del edificio:

El polideportivo Artaleku es un edificio de estructura mixta, los pilares interiores son de hormigón armado, existiendo una estructura nodal que apoyandose en los pilares forma la cubierta y la fachada metálica, los forjados son losas armadas. Las fachadas tienen diferentes tratamientos dependiendo que sean opacas ó acristaladas, las primeras se componen de placas tipo sándwich y las zonas acristaladas se proyectan sobre perfilería de aluminio y vidrio tipo climalit. 

El edificio se divide en cuatro niveles que se describen a continuación:

· Planta -2: nivel +29,30


Comprende las zonas de Trinkete, Boulder y Frontón junto con las zonas de acceso a las mismas.las áreas cubiertas de acceso desde el aparcamiento, salas deportivas de yoga y polifuncional, los gimnasios de fitness y enseñanza, almacén, vestuarios y sanitarios de gimnasios, vestuario de personal, instalaciones generales de piscinas y acceso de mantenimiento

· Planta -1: nivel +32,70


En este nivel se encuentra la sala Finess, Squash 1-4, Salas A, B, C y D, Pista polivalente, Vestuarios (1-6 de Pista polivalente, Fitness/Squash masculino y femenino, entrenadores masculino y femenino,  personal mtmto+monitores) , instalaciones generales (piscinas, ACS, Climatización Piscina), rampa de acceso rodado.

.

· Planta 0: nivel +36,10


En este nivel se ubican la recepción al público, Piscinas, Vestarios Piscina (1-4), Duchas Piscina Masculino y femenino, Tratamiento corporal, Control piscina, Fisioterapia, WC recepción, Sala climatización Planta 0 (exceptuando piscina).

· Planta 1: nivel +39,50


En este nivel se ubican las oficinas del PMDI, Bar/Cafeteria, WC Bar/Cafeteria, Sala de Video, Circo Pista polivalente, Oficinas Diputación y Bidasoa..

El edificio está provisto de todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento que se enumeran de una manera genérica a continuación:

· Instalación de electricidad con acometida en Media Tensión, y la instalación de distribución en baja tensión.

· Instalación de fontanería, aparatos sanitarios y grifería

· Instalación de saneamiento

· Instalación de depuración, tratamiento y filtrado para las piscinas

· Instalación de gas natural

· Instalación de climatización

· Instalación de aparatos elevadores ( 1 unidad)

· Instalación de telefonía, voz y datos

· Sistema de megafonía

· Sistema de seguridad contra intrusión y robo

· Instalación de circuito cerrado de televisión

· Instalación de detección automática de incendios

· Sistema de control de accesos

· Instalación de un sistema de gestión.

2. Equipamiento incluido en la concesión.

SEÑALÉTICA INTERIOR.

- Señalización del Polideportivo Municipal Artaleku de Irun, utilizando lamas intercambiables de aluminio y rotuladas mediante adhesivos impresos, distribuidos de la siguiente manera: 

LAMAS INDIVIDUALES: 70 lamas para señalizar las dependencias individuales de las dos plantas, como aseos, baños, vestuarios, etc.. 

8 DIRECTORIOS distribuidos de la siguiente manera: 

· PLANTA -1:  Directorios colgantes con 3 caras, 3 directorios a pared con 9, 6 y 4 lamas.
· PLANTA 0: 2 Directorios colgantes con 5 y 6 lamas 

· PLANTA 1: 1 Directorio a pared de 15 lamas y otro colgante con 6 lamas
MATERIAL ACCESORIO DE PISCINAS

- Corcheras 25m. antioleaje modelo MOSCU o similar con gancho y tensor de corchera de acero inoxidable. Incluidos flotadores modelo Moscú. Cable de acero inoxidable AISI-316, diámetro 4x6mm. plastificado DIN3055, tensor de corcheras en latón cromado y gancho de acero inoxidable AISI-304









5 u. 

- Enrollador de corcheras móvil de 1,8 m., fabricado en acero inoxidable AISI-304, dotado de volante de gran diámetro para el accionamiento y montado sobre 4 ruedas giratorias para su fácil transporte. Dos de ellas disponen de freno para la inmovilización del enrollador. Ancho 1,80m., longitud total 2036mm., distancia entre ruedas 1526mm., altura hasta el eje 685mm., diámetro volante 980 mm.









2u.

- Flotadores salvavidas reglamentarios. De plástico, color naranja de diámetro exterior 730mm. con soporte construido en acero inoxidable AISI-304.




4u. 

- Sillas de ruedas de aluminio especiales para lugares húmedos



1u. 

- Silla  socorrista en altura








1 u. 

- Postes natación espaldas tubo D. 43 Inoxidable, compuesto por cuatro postes de acero inoxidable AISI-316 y 1,8m. de altura. 





1u. 

- Banderola natación espalda (por metros doble) compuesto de 2 cuerdas de poliester y banderolas









25ML. 

- Postes salida falsa tubo D. 43 Inoxidable, compuesto por 2 tubos de acero inoxidable AISI-316 y 1,8m. de altura Uno de ellos con polea y elemento de fijación y liberación de cuerda.
1 u. 

- Flotadores salida falsa. Cuerda de poliester y flotador.
19 ml

- Escaleras partidas inox. aisi-316



4u.

- Anclaje plano para tubo ø43 de acero inoxidable 18/8/2 (aisi-316) (para paneles de viraje, señalización salida falsa y señalización natacion espalda).
24 u.

Piscina Pequeña

- Corcheras 12,67 m. longitud con gancho de acero inoxidable
2 u. 

- Flotadores salvavidas reglamentarios. De plástico, color naranja de diámetro exterior 730 mm. con soporte construido en acero inoxidable AISI-304.

4 u. 

PLATAFORMA DE SALIDA Y PLACAS DE VIRAJE

- Plataforma de salida.
        


12.5 m. 

- Podiums de salida. 
        


6u.

- Placas de giro de 2000x300mm..       
6u.

- Candelas (soportes placas).


12u.


Con las siguientes características o especificaciones:

- Plataforma elevada para colocar en los frontales de una piscina de 25 x 12,5 metros 

- 12.5 metros de plataforma elevada y 6 podiums de salida.

- Plataforma con una altura de 300 m/m sobre el nivel del agua. La parte superior de la misma, cuya profundidad es de 700 m/m y está cubierta, superior y frontalmente, por medio de unas piezas de plástico inyectado (ABS) que van unidas por unos perfiles de acero inoxidable hasta formar unos módulos de 50 x 70 cm. Estos módulos van montados de forma continuada y aprisionados entre sí. Quedan colocados y alojados sobre un chasis de acero inoxidable que enmarca toda la longitud y anchura de la plataforma. Las piezas son totalmente antideslizantes y de una resistencia probada.

- Podiums de salida construidos con acero inoxidable y diseñados siguiendo las normas indicadas en los reglamentos vigentes. La columna central es de 130 m/m de Ø. Las caras superiores de fibra de vidrio son totalmente antideslizantes y con la inclinación reglamentaria. La barra de salida de espalda está situada a la altura correspondiente. El sistema de fijación de la banqueta es por medio de unos tornillos de fácil manejo que permiten desmontarla en el momento que se desee. Llevan la numeración reglamentaria en los cuatro lados y tienen una altura de 400 m/m.

- Placas de giro de 2000x300mm.de acero inoxidable perforada.

- Anclajes y candelas en acero inoxidable.

MATERIAL CARDIOVASCULAR FITNESS

· Máquinas de trabajo cardiovascular para fitness con la siguiente relación:

· Bicicleta estática Fitness (SALTER GIRO)
8 u. 

· Bicicleta vertical (LIFE FITNESS 95Ci)

9 u. 

· Bicicleta reclinada (LIFE FITNESS 95Ci)

2 u. 

· Cinta de correr (LIFE FITNESS)


2 u. 

· Cinta de correr (SALTER)



1 u. 

· Cinta de correr (JHONSON)


1 u. 

· Step (Tecnogym EXC 500i)


2 u. 

· Elíptica (LIFE FITNESS CLSXH)


2 u. 

· Remo (CONCEPT2)




2 u. 

· Elíptica (KEISER M5 STRIDER)


1 u. 

MATERIAL MUSCULACIÓN FITNESS

Máquinas de musculación para fitness con la siguiente relación:

	FABRICANTE
	MAQUINA

	Salter
	Rotatoria  Magnetic

	Telju
	Gemelo Sentado

	Precor
	EXTENSION TOBILLO SENTADO 623

	Precor
	EXTENSION RODILLA  605

	Tecnogym
	Extensiones cuadriceps

	Tecnogym
	Femoral sentado

	Tecnogym
	Prensa  (Leg Press)

	Precor
	REMO INCLINADO AL PECHO 310

	Precor
	JALON POLEA  304

	Precor
	REMO A LA CINTURA 302

	Precor
	REMO HORIZONTAL AL PECHO 309

	Tecnogym
	Cuatro estaciones

	Precor
	ADDUCTOR DE HOMBRO  505

	Precor
	SOPORTE SQUAT  608

	Precor
	MAQUINA SMITH  802

	Precor
	MAQUINA SMITH  802

	Precor
	PREDICADOR SENTADO  202

	Precor
	PREDICADOR SENTADO  202

	Precor
	MULTI-GIMNASIO  820

	Precor
	PRENSA PIERNAS INCLINADA  601

	Precor
	PRENSA PIERNAS HACK  603

	Quindo
	Remo en punta

	Gerva sport
	Pres horizontal isolateral

	Gerva sport
	Jalones sentado isolateral

	Precor
	PRESS DE HOMBROS  500

	Precor
	ADDUCTOR DE HOMBRO  505

	Tecnogym
	Dominadas asistidas

	Precor
	ELEVACIONES LATERALES  504

	Precor
	CRUCE CABLES AJUSTABLE  407B

	Precor
	PRESS TRICEPS SENTADO  215

	Precor
	EXTENSION CADERA  618

	Precor
	FLEXION RODILLAS TUMBADO  606

	Precor
	ADDUCTOR    620

	Tecnogym
	Abductores

	Gervasport
	Gluteo de pie

	Z Sport
	Banco romano de cuadriceps

	Hamer Strength
	Press Banca Hombros

	Hamer Strength
	Press Banca Inclinado

	Precor
	PRESS DE HOMBRO  550

	Hamer Strength
	Press Banca Declinado

	Hamer Strength
	Press Banca Hombros

	Z Sport
	Pres inclinado

	Hamer Strength
	Press Banca Plana

	Telju
	Banco Press Banca

	Precor
	ELEVACION RODILLAS VERTICAL 702

	Tecnogim
	Abdominal Crunch

	Precor
	B. DECLINADO AJUSTABLE  113

	Precor
	B. EXTENSION TRONCO  312

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Regulable

	Quindo
	Banco Fijo

	Quindo
	Banco Fijo

	Salter
	Soporte Barras-Discos

	Telju
	Soporte Barras 

	Quindo
	Soporte Barras 

	Salter
	Soporte Discos

	Artesano
	Soporte Discos Artesano

	Artesano
	Soporte Discos Artesano

	Salter
	Soporte Mancuernas

	Tecnosport
	Soporte Mancuernas

	Tecnosport
	Soporte Mancuernas

	Artesano
	Soporte Barras Montadas

	Artesano
	Soporte Barras Montadas

	Artesano
	Soporte Barras Montadas

	Tecnogim
	Soporte Mancuernas

	Salter
	Soporte Mancuernas

	Salter
	Soporte Mancuernas

	Salter
	Soporte Mancuernas

	Salter
	Soporte Mancuernas


OTRO MATERIAL DEPORTIVO FITNESS

Banco plano

2 u. 

Banco graduable
2 u. 

Conjunto mancuernas de goma de 4 a 44 kg.
1u. 

Soporte mancuernero
3 u. 

Colchoneta gimnasia
20 u. 

Abdominator

2 u. 

MATERIAL DEPORTIVO PISTA POLIVALENTE

- Juego de canastas de baloncesto controladas desde recepción
4 u. 

- Juego de porterías de balonmano en marco de aluminio de 80x80 mm. Se incluye larguero reductor para mini, en aluminio.  Montaje, transporte ,instalación y anclaje a suelo.

4 u. 

BICICLETAS CICLISMO INDOOR

Bicicletas estáticas ciclismo indoor KEISER M3
20 u. 

MOBILIARIO

Gimnasio de Fitness:

Mesa de 1600x800 con faldón metálico


1 u. 

Buc de 3 cajones con ruedas




1 u. 

Armario persiana (1200x450x1980) con cuatro baldas
1 u. 

Silla con brazos giratoria




1 u. 

Silla con brazos fija





2 u. 

Papelera






1 u. 

Oficina:

Mesa se 1600x 1600 (90º) con faldón metálico

11 u. 

Buc de 4 cajones fondo 60 H= 74



11 u. 

Armario persiana (1200x450x1980)  con 4 baldas

11 u. 

Silla con brazos giratoria




11 u. 

Silla con brazos fija





15 u. 

Papelera






11 u. 

Control-Recepción:

Silla con brazos giratoria




3 u. 

Socorrista y Enfermería

Mesa de madera





1 u. 

Armario (1200x450x1980) con 4 baldas


2 u. 

Silla con brazos y giratoria




1 u. 

Sala de reuniones y aula:

Mesa plegable de 2000x900.




1 u. 

Silla apilable 






6 u. 

Pizarra veledado (2000x1200)




1 u. 

LIMPIAFONDOS PISCINAS

Características por definir. 1u.

EQUIPOS DE SONIDO

Mesa autoamplificada 150+150W
1u.

Bafles 200w, motor 1” diafragma de titanio y wofer de 10”
6u.

Unidad receptor multifrecuencia, profesional UHF
2u.

Unidad emisor de petaca multifrecuencia UHF
2u.

Micrófono de cabeza con cápsula back-electret
2u.

Funda cintura para emisor de petaca
2u.

Lector de CD/MP3, CD audio, CD-R, CD-RW con mando a distancia, pitch control, salto  de 10 títulos, rueda avance y retroceso rápido, salida digital.
2u.

Mueble  rack
2u.

Etapa de potencia 500W distorsión 0,1%-20-20.000 Hz limitador clip en cada canal
1u.

Mesa mezcla 4 canales mono, 2 canales stereo, 3 Bad EQ, salidas master sí y no balanceadas. Mute peak Leed en cada canal

2u.


Bafle autoamplificado 300W, 8 ohms 50 a 22.000Hz Motor de 1”, wofer 8”. 
1u.

Mueble rack de 19”, 8u. Sujeto a muro fre-206 madera contrachapada, frente –fondo libres, asas de transporte, pies de goma, cantoneras metálicas.
1u.

MATERIAL AUDIOVISUAL

· Televisión (VGA) Tipo de Pantalla: Plasma Tamaño (Pulgadas): 42. Altavoces: Sí. Resolución Horizontal (Pixel): 852. Resolución Vertical (Pixel): 480. Brillo: 1500. Ángulo de Reflexión: 175, mando a distancia, incluido soporte a pared.


1 u.


· Vídeo Estéreo

· Reproductor de DVD: Reproducción de DVD Audio / Vídeo, DVD-RAM, DVD-R , CD-DA, VCD, SVCD, HighMAT, JPEG, WMA y MP3 (en CD-R/RW para uso personal). Procesado de remasterización múltiple. Salida digital óptica y coaxial. Reforzador de diálogos. Salida RGB a través de conector scart. Compatible CD-R/RW (dependiendo de la calidad de la grabación/soporte). Surround avanzado y compresión de la gama dinámica. Exploración de imágenes estable a gran velocidad (x200). Procesado de vídeo con sobremuestreo x4 / 54 MHz / 10 bits. Parada automática campo / cuadro. Reproducción de discos NTSC seleccionable PAL 60 ó NTSC. Menú de ajuste en pantalla. Menú de navegación Audio/Jpeg.Mando a distancia




1 u.

· Vídeo VHS con 4 cabezales de vídeo, sonido estéreo Nicam, sistema Smart Trilogic control automático de contorno de imágenes, 3 modos de duración para las incluyendo grabación de doble duración, menú para acceder a todos los parámetros y controles vía el mando a distancia, función de rebobinado flash de 60 segundos para una cinta VHS de 3 horas.









1 u. 


EQUIPOS INFORMÁTICOS

	DENOMINACIÓN
	CANTIDAD
	VALORACIÓN ECONÓMICA

	COMUNICACIONES
	
	

	SAI APC 1000VA
	1
	700.-

	Fibras multimodo con Ayuntamiento.
	6
	4.000.-

	Switch Enterasy  48 bocas
	1
	475.-

	GBIC conexionado de fibra
	2
	450.-

	TELEFONÍA
	
	

	Central telefónica HiPath 3350 v 7.0
	1
	1.650.-

	Placa HG 1500 (conexionado IP)
	1
	1.050.-

	Placas SLU8 (2) SLAS4, STLS4, 
	4
	1.140.-

	Módulo IVM8
	
	2.100.-

	Antenas BS4 
	5
	3.750.-

	Terminales inalámbricos 
	4
	680.-

	Terminales optiPoint 500
	7
	1.750.-

	Terminales optiset
	6
	1.500.-

	Terminales entry
	3
	150.-

	Datáfonos
	4
	Sin valoración

	Fax 
	1 
	Sin valoración

	Líneas de alarma de intrusión
	1
	Sin valoración

	Lineas de alarma de ascensor
	2
	Sin valoración

	Control de piscina
	1 
	Sin valoración

	INFORMATICA
	
	

	Ordenadores (Memoria 502Mb)

6 pentium D  

4 pentium 4 
	10
	

	Impresora láser
	4
	

	Impresora de carnets Evolis
	1
	

	Impresora de tickets Epson TM-T88
	3
	


ENFERMERÍA Y SOCORRISMO

Camilla elevable 3 cuerpos con soporte de papel
2u.

Taburete elevable a gas con ruedas

2u.

Armario-Vitrina de suelo con puertas

2u.

Botiquín completo
2u.

EQUIPAMIENTO BALNEARIO URBANO

Equipamiento a concretar incluyendo 1 sauna, 1 baño de vapor, 1 terma, 1 equipo de ducha Kneipp, 1 equipo de ducha Vichy, camas térmicas de reposo, estación de criterapia, cuchas de tratameinto y pediluvio con tratameinto de temperatura de agua.

Camilla elevable 3 cuerpos con soporte de papel
3u.

Rulo 50x25

3u.

Taburete elevable a gas con ruedas

3u.

Armario-Vitrina de suelo con puertas

3u.

Equipo combinado con todas las corrientes+ultrasonido 1/3 Mhz
1u.

Equipo combinado con todas las corrientes+ultrasonido 1 Mhz
1u.

Equipo de presoterapia secuencial con bomba floutron, brazo secuencial, pierna secuencial
1u.

TORNOS

Portillo automatico modelo ap110-s


4u.

Portillo automatico especial modelo ap110-s-esp
2u.

Pictogramas de señalización



6u.

Consola de sobremesa




2u.

Lectores magneticos pasada 



4u.

Lectores proximidad mifare 



4u.

ELEVADOR DISCAPACITADOS PISCINAS

Elevador hidráulico de minusválidos para entrada y salida de piscina Acero inoxidable AISI-316 se adapta el mecanismo hidráulico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera válida para el monitor, incluyendo los siguientes materiales: 

· Pasamanos elevador hidráulico, para entrada y salida piscina. 

· Cilindro de elevador hidráulico

· Complementos.

1 u. 

MARCADORES ELECTRÓNICOS PISCINAS

Marcador electrónico de competición para natación.

1u.

Marcador de temperaturas de ambiente y agua/reloj

1u.

Reloj segundero de piscina 




1u.

Marcador electrónico para Basket/Balonmano


2u.

ESPEJOS

- Espejos laminares 3+3 c/pulidos y pegados a pared de dimensiones varias 

50 u. 

TAQUILLAS FENÓLICAS 

- Taquillas fenólicas para dos personas color, 1800,500x250
aprox.
Pendiente definición. 250u.

BANCOS DE VESTUARIO

· Bancos de vestuario formados por tableros de resinas fenólicas para vestuarios. Pendiente definición.
AXEXO II  -  TARIFA DE PRECIOS 
	CONCEPTO
	AÑO 2012

	Importe anual a abonar por un abonado adulto individual empadronado en Irun

	· Máximo
	20 €/mes

	· Mínimo
	18 €/mes


Régimen propuesto de bonificaciones a aplicar a los distintas modalidades de abonos para usuarios empadronados en Irun:

	TIPO
	BONIFICACIÓN

	Hasta 12 años (inclusive)con 2 padres abonados
	100%

	Hasta 12 años (inclusive) con 1 padre abonado
	50%

	De 13 años y hasta 16 años (inclusive), con 2 padres abonados
	50%

	De 13 años y hasta 16 años (inclusive), con 1 padre abonado
	25%


AXEXO III  -  OPERACIONES MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. La Empresa adjudicataria se obliga al cumplimiento de las tareas de mantenimiento y control derivadas de la aplicación de la normativa que a continuación se indica:

a). Electricidad.

· Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja Tensión. Instrucciones complementarias ITC BT 01 a 51. Guía Técnica de aplicación al REBT.

b). Climatización.

· Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

· Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

c). Gases Combustibles.

· Real decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales; y sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.) MI-IRG 01 a 14.

d). Aparatos a presión.

· Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

· Real Decreto 507/1982, de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.

· Real Decreto 1504/1990, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a presión.

· Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AP-01 a 16.

e). Protección contra incendios.

· Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, en el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

· Orden del 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.

· Orden del 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP% referente a extintores de incendios que figura como anexo a la Orden: asimismo se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

· Real decreto 2177/1966, de 4 de octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación “NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios”.

f). Legionella.

· Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.

· Decreto 257/2004, de 21 de diciembre, por el que se crea el Registro Oficial de establecimientos y Servicios Biocidas del País Vasco.

· Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico - sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.

g) Aparatos Elevadores.

· Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.

· Real decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

· Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

· Modificación del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

· Resolución  de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

h) Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

· Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

· Decreto 216/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el plan general de inspecciones y comprobaciones de los locales e instalaciones dedicados a espectáculos públicos y actividades recreativas.

i) Productos Químicos.

· Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIEAPQ-1, MIEAPQ-2, MIEAPQ-3, MIEAPQ-4, MIEAPQ-5, MIEAPQ-6, MIEAPQ-7.

i) Agua.

· Oren de 9 de diciembre de 1975 por  la que se aprueban las Normas Básicas para instalaciones Interiores de suministro de agua.

j) k). Instalaciones Frigoríficas.

· Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

· Orden de 24 de enero de 1978, por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

· Orden de 4 de noviembre de 1992 por la que se modifica la instrucción Complementaria MI.IF-005.

· Orden de 23 de noviembre de 1994 por la que se adaptan al progreso técnico las instrucciones complementarias MI.IF-002, MI.IF-004, MI.IF-009, MI.IF-010.

· Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias MI.IF-002, MI.IF-004, MI.IF-009, del reglamento de Seguridad para plantas e Instalaciones frigoríficas.

· Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias MI.IF-002, MI.IF-004, MI.IF-009, del reglamento de Seguridad para plantas e Instalaciones frigoríficas.

k) l). Riesgos Laborales.

· Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (incluye las modificaciones realizadas por la Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

· Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.

· Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Servicios de Prevención.

· Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

· Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

· Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

· Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

· Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

· Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

l) Otras normas de aplicación. Incluyendo las tareas derivadas de la normativa relativa a piscinas de uso colectivo.

2. La Empresa adjudicataria se obliga al cumplimiento de las inspecciones incluidas en el cuadro que se presenta a continuación. Las condiciones establecidas estarán sujetas a variación en función de la evolución de la legislación específica al respecto. Asimismo, podrán incorporarse otras nuevas que vinieran determinadas por la normativa de aplicación.

a) Electricidad.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Local pública concurrencia
	Rd 842/2002
	Itc-BT05 ap 4.2
	Quinquenal
	


b) Electricidad.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Calderas
	RD 1244/1979, ITC-MIE-AP-01
	Art 6.6
	5,10,13,16,19... años
	Si P.V>10

	Tuberías para fluídos relativos a  Calderas
	RD 1244/1979, ITC-MIE-AP-02
	Art 3.3
	5,10 años
	Si P>581kW

Ppresión=Pdiseño

	Recipientes frigoríficos
	RD 1244/1979, ITC-MIE-AP-09
	Art 6
	1ª a 10 años post: cada 5
	Si Vint>15 dm3 y P>1 bar

Si P*V>40 OCA Si <40, instalador


c) Aparatos a presión.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Instalación de aire comprimido
	RD 1244/1979

ITC-MIE-AP-17
	Art 2.9
	Decanal
	


d) Protección contra incendios.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	BIE’s (manguera)
	RD 1942/1993
	Tabla II
	Quinquenal
	15 kg/cm2

	Extintores
	ITC 5 de RD 1244/1979
	Art 9
	Quinquenal
	Vida Util: 20 años


e) Aparatos elevadores.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Ascensores
	ITC-MIE-AEM1
	Art. 16.3
	2 años
	


f) Productos químicos.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles
	RD 379/2001

MIE APQ-1
	Art. 56
	Anual
	

	Almacenamiento de óxido de estileno
	RD 379/2001

MIE APQ-2
	Art 26
	Anual
	

	Almacenamiento de Cloro
	RD 379/2001

MIE APQ-3
	Art 33

Art 34
	5 años

2 años
	Recipientes fijos

Tuberías y accesorios

	Almacenamiento de líquidos corrosivos
	RD 379/2001

MIE APQ-6
	Art 30


	5 años
	Espesores y tuberías

	Almacenamiento de líquidos tóxicos
	RD 379/2001

MIE APQ-7
	Art 32
	5 años

10 años
	Rev. Exterior

Rev. interior


g) Instalaciones Frigoríficas.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Instalaciones frigoríficas según MI IF-01. Terminología.
	RD 3099/1977

MI IF-015
	p. 1
	Anual

10 años
	Si pot > 10Kw

Prueba presión

Solo si presenta deterioro.


h) Riesgos Laborales.

	Equipo
	Normativa
	Capítulo apartado
	Periodicidad
	Observaciones

	Inspección de trabajo
	Ley 31/95
	Art 13
	N/P
	


3. Mejoras en las instalaciones. 

El PMD entregará al adjudicatario un inventario de bienes, que aparece descrito en el Anexo I y que se entregará conforme a lo establecido en la cláusula 3 de los Pliegos de Condiciones Técnicas. Cualquier equipamiento necesario no incluido en este inventario, será considerado mejora independientemente de la necesidad que suponga para la prestación del servicio y correrá de cuenta del adjudicatario con cargo a su cuenta de explotación.

4. Aspectos clave en el mantenimiento.

El adjudicatario se obliga a realizar, entre otras, como mínimo, las tareas clave de mantenimiento en las condiciones establecidas a continuación:

	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
	

	
	

	CIMENTACIONES
	

	
	

	Inspección general de los elementos que conforman la cimentación
	10 años

	Inspección de muros de contención
	10 años

	
	

	ESTRUCTURAS
	

	
	

	Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares
	10 años

	Revisión total de los elementos de la estructura vertical
	10 años

	Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.
	5 años

	Pintado de la estructura de cubierta
	10 años

	Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las soleras
	5 años

	Control de aparición de lesiones en los elementos de las estructura de cubierta
	5 años

	Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta
	5 años

	Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal
	10 años

	Revisión general de los elementos portantes horizontales
	10 años

	
	

	FACHADAS
	

	
	

	Inspección general de los elementos de estanqueidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada
	5 años

	Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de fabrica
	5 años

	Limpieza de los antepechos
	semestral

	Limpieza de las superficie de las cornisas
	semestral

	Inspección general de los acabados de la fachada
	5 años

	Limpieza y engrase de elementos de giro en carpinterías
	anual

	Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y estanqueidad al agua y aire
	anual

	Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas
	anual

	Repintado de la carpintería
	5 años

	Renovación del sellado de los marcos con la fachada
	5 años

	Comprobación del anclaje y fijación de las barandillas
	anual

	Repintado de barandillas
	5 años

	
	

	CUBIERTAS
	

	
	

	Inspección de los anclajes y fijaciones de elementos sujetos a la cubierta, como antenas, pararrayos
	anual

	Limpieza de canalones, sumideros
	semestral

	Limpieza de cubierta y eliminación de cualquier tipo de vegetación
	semestral

	Inspección visual, revisado de juntas, solapes, fijaciones. 
	2 años

	Comprobación de la estanqueidad
	2 años

	Comprobación de las características de la tela asfáltica
	5 años

	Limpieza de lucernarios
	anual

	Comprobación de la estanqueidad de los lucernarios
	anual

	Comprobación del estado de los elementos de los lucernarios
	10 años

	Sustitución de elementos de sellado y juntas
	5 años

	Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y maniobra de los lucernarios
	anual

	
	

	PARTICIONES
	

	
	

	Revisión de la tabiquería y techos
	10 años

	Revisión de los herrajes de la carpintería interior
	2 años

	Repintado de la carpintería interior
	5 años

	Comprobación de las fijaciones de los perfiles de las mamparas
	2 años

	Inspección visual de los tabiques de cartón yeso
	10 años

	
	

	REVESTIMIENTOS
	

	
	

	Limpieza general del alicatado
	anual

	Comprobación erosión y desprendimientos de alicatado
	anual

	Inspección de posibles grietas en paredes y techos
	anual

	Repintado de paredes
	5 años

	Inspección de pavimentos 
	4 años

	Acuchillado, lijado y barnizado de parquet flotante
	10 años

	Comprobación de erosiones y desprendimientos de Solados pegados( goma, linoleo, PVC, ...)
	2 años

	Sustituciones de solados pegados, si fuera necesario
	5 años

	Barnizado de elementos de madera
	10  años

	
	

	
	

	INSTALACIONES
	

	
	

	INSTALACION DE EVACUACION
	

	
	

	Inspección del estado de las bajantes
	anual

	Inspecciones de los anclajes de las bajantes (verticales y horizontales)
	anual

	Limpieza de las arquetas a pie de bajantes, arquetas de paso y arquetas sifonicas
	anual

	
	

	INSTALACION DE FONTANERIA
	

	
	

	Revisión de las perdidas de agua en tuberías
	semestral

	
	

	Cambio de juntas de grifos
	2 años

	
	

	
	

	CHIMENEAS; EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION
	

	
	

	Limpieza de chimeneas
	anual

	Limpieza de rejillas de ventilación
	anual

	
	

	PCI
	

	
	

	Extintores
	

	Comprobación de la accesibilidad y buen estado de los extintores
	3 meses

	Verificación del estado de carga, presión, y estado de la manguera, boquilla o lanza del extintor
	anual

	Retimbrado del extintor un máximo de 3 veces
	5 años

	
	

	BIES
	

	Comprobación de la accesibilidad y buen estado de las BIES, lectura del manómetro y limpieza
	trimestral

	Desmontaje de la manguera, comprobación del correcto funcionamiento de la boquillas, estanqueidad de racores, comprobación del manómetro
	anual

	Someter a la manguera  a una presión de prueba de 15 Kg/cm2
	5 años

	
	

	Sistema automático de detección y alarma de incendios
	

	Comprobación del funcionamiento de las instalaciones, y sustitución de pilotos, fusibles, defectuosos
	anual

	Verificación integral de la instalación
	anual

	Limpieza de equipos y accesorios
	anual

	Verificación de uniones roscadas o soldadas
	anual

	Limpieza y reglaje de relés
	anual

	Regulación de tensones e intensidades
	anual

	Verificación de los sistemas de transmisión de alarma
	anual

	Prueba final de la instalación
	anual

	
	

	Sistema manual de alarma de incendios
	

	Comprobación de funcionamiento de la instalación y mantenimiento de acumuladores
	trimestral

	Verificación integral de la instalación
	anual

	Limpieza de sus componentes
	anual

	Verificación de uniones roscadas o soldadas
	anual

	Prueba final de la instalación con cada fuentes de suministro eléctrico
	anual

	
	

	Hidrantes
	

	Comprobar la accesibilidad y señalización, inspección visual,y engrasar.
	trimestral

	Engrasar la tuerca de accionamiento y abrir y cerrar el hidrante
	semestral

	
	

	Columnas secas
	

	Comprobar la accesibilidad y señalización, tapas, llaves de las conexiones siamesas, llaves de seccionamientos
	semestral

	
	

	Sistemas fijos de extinción ( rociadores, agua pulverizada, polvo, espuma, y agentes extintores)
	

	Comprobación de boquillas, válvulas, estado de carga, circuitos de señalización y limpieza general
	trimestral

	Comprobación integral de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador
	anual

	
	

	Sistema de abastecimiento de agua contra incendios
	

	Inspección de todos los elementos, engrase y verificación de niveles, comprobación de la accesibilidad
	trimestral

	Accionamiento y engrase de válvulas, comprobación de motores y alimentación eléctrica
	semestral

	Mantenimiento de motores de acuerdo con las instrucciones del fabricante
	anual

	Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad
	anual

	Prueba de estado de carga
	anual

	
	

	ASCENSORES
	

	
	

	Mantenimiento reglamentario
	anual

	
	

	CLIMATIZACION
	

	
	

	Mantenimiento reglamentario
	

	
	

	ENERGIA SOLAR
	

	
	

	Limpieza de paneles solares
	anual

	
	

	Revisión de la instalación
	anual

	
	

	Mantenimiento reglamentario
	

	
	

	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
	

	
	

	Comprobación de funcionamiento del sistema
	diario

	Limpieza ajuste y engrase de cámaras
	semestral

	Limpieza y ajuste de monitores
	semestral

	
	

	GRUPO ELECTROGENO
	

	
	

	Arranque del grupo electrógeno
	mensual

	Limpieza de tanques 
	anual

	Aspirado de fangos  y condensaciones del fondo
	anual

	Revisar niveles
	semanal

	
	

	ALUMBRADO
	

	
	

	Revisión general del alumbrado
	diaria

	Desmontaje y limpieza de plafones y difusores
	anual

	
	

	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	

	
	

	Revisión general del alumbrado de emergencia
	diaria

	Simular cortes de emergencia para comprobar funcionamiento de puntos de luz 
	mensual

	Limpieza de luminarias
	anual

	
	

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	

	
	

	Observar posibles calentamiento de bornas, conexiones y cables en la revisión general diaria
	diaria

	Observar estado de las canaletas, canalizaciones y arquetas y reparación de los desperfectos observados
	semestral

	Medida del aislamiento de líneas y comprobación de su estado general
	anual

	Medida de la resistencia de las tierras
	anual

	Re-apriete de conexiones en embarrados de pletinas múltiples
	anual

	
	

	CUADROS GENERALES 
	

	
	

	Revisar cuadros generales
	diario

	Comprobar funcionamiento y revisar partes mecánicas y eléctricas de los interruptores generales
	semestral

	Engrase de partes móviles y comprobación del estado de contactos
	semestral

	Comprobar estado y funcionamiento de interruptores manuales haciendo funcionar el dispositivo diferencial y regulando si es preciso sus tarados
	semestral

	Limpieza general de cuadros
	anual

	
	

	CUADROS SECUNDARIOS
	

	
	

	Revisión de los cuadros con atención al estado de fusibles, relés, pilotos de señalización, etc.
	diaria

	Comprobar funcionamiento de interruptores diferenciales
	mensual

	Comprobar funcionamiento de contactores
	semestral

	Apriete de tornillería y bornas
	anual

	Limpieza general de cuadros y comprobación de estanqueidad
	anual

	
	


5. “Pequeño” mantenimiento y gremios específicos. 

Corresponde a la empresa adjudicataria la acometida de las labores preventivas y de mantenimiento propia de aquellas reparaciones propias de gremios de pintura, fontanería, carpintería, mantenimiento de los equipos de musculación y fitness, etc., de manera que se asegure el estado de conservación del edificio, instalaciones y equipos existentes.

6. Se incluye en el programa de mantenimiento que deberá llevar a cabo la empresa las tareas requeridas para el mantenimiento del parking de la instalación: pintura, limpieza, jardinería y cuantas labores resulten necesarias para la correcta conservación del espacio y de los equipos en él ubicados.

AXEXO IV  -  Planes prevención  

[image: image1.jpg]