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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE DEBERÁN REGIR PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA.
1º.- OBJETO 

El objeto del presente documento es describir el servicio de mantenimiento de las instalaciones semafóricas sitas en el término municipal de Ortuella, propiedad del Ayuntamiento de Ortuella, conforme al inventario de elementos existentes y puntos de instalaciones que se adjuntan.

2º.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprende la realización periódica de las tareas que permitirán disminuir el número de averías y el deterioro del servicio, y alargar la vida de las instalaciones. Se resumen en las siguientes:


Realización mensual de inspección completa de las instalaciones semafóricas comprendiendo las siguientes inspecciones:

· Revisión de báculos, columnas y soportes, realizando informe sobre estado de sujeción y fotografía, en los casos en los que se detecte algún problema.

· Revisión de lámparas fundidas, funcionamiento de espiras y pulsadores.

· Revisión, durante al menos 2 ciclos consecutivos, del funcionamiento del regulador, confirmando que realiza los cambios de fase adecuadamente.

· Reposición de lámparas fundidas y de lentes de led

· Realización anual de las siguientes inspecciones y actuaciones:

· Revisión de tomas de tierra, en cada elemento metálico (báculos, columnas y armarios de regulador)

· Revisión y apriete en su caso de cableados, y estado de bornas.

· Limpieza interior de regulador

· Engrase de cerraduras y bisagras

· Sellado de tubos y rendijas entre regulador y cimentación.

· Pintado de todos los elementos semafóricos, en el color que indique la dirección de obra, y limpieza de lentes con agua y jabón.


Se realizará un informe de las actuaciones realizadas con la misma periodicidad de las actuaciones, a entregar durante la semana posterior a la terminación de las mismas, según modelo adjunto o similar aprobado por la Dirección del Contrato

3º.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Constituye la realización de trabajos necesarios para reparar averías, y corregir deterioros ocasionados en las instalaciones, bien por fallos de las mismas, bien por causas externas.


La realización del mantenimiento correctivo y reparación se realizará a demanda del Excelentísimo Ayuntamiento de Ortuella. Las operaciones de mantenimiento correctivo que se deban realizar en horario laboral de 07:00 horas a 15:00 horas, no conllevará costes de mano de obra y medios auxiliares serán por cuenta del contratista, salvo casos de fuerza mayor, como incendio, inundaciones, actos vandálicos o accidentes de vehículos.


Las operaciones de mantenimiento correctivo a realizar fuera del horario laboral normal, es decir de 15:00 a 07:00 en días laborables, los sábados y los festivos, serán facturadas a los precios de mano de obra especificados en la lista de precios que cada licitador deberá proporcionar, en base a la tabla de precios propuesta.


Las intervenciones que conlleven reposiciones de materiales se abonarán a los precios fijados en la tabla de precios de materiales, previa aprobación de la Dirección del Contrato.


El contratista dispondrá de un servicio de guardia disponible las 24 horas., los 365 días del año, que deberá atender las reparaciones con un nivel de servicio según la siguiente tabla:

	NIVELES DE SERVICIO

	Tipo de Avería
	Tiempo de respuesta

	Cruce apagado o intermitente
	2 horas

	Cruce con luces fijas 
	2 horas

	Cruce con elementos con peligro de caída
	2 horas

	Cruces con 1 luz apagada
	12 horas

	Cruces con fallo funcionamiento pulsador 
	12 horas 


4º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
a) Para los trabajos de mantenimiento preceptivos se establece un presupuesto anual de 9.000 .- € IVA no incluido , y se facturará dicha cantidad mediante un canon fijo mensual de 750.- € IVA no incluido

El IVA a aplicar será legalmente establecido para dicho contrato de servicios.

b) Para los trabajos de mantenimiento correctivo, se establece un presupuesto anual máximo de 9.000 € IVA no incluido.

Los precios a aplicar en los trabajos relacionados con dicho mantenimiento correctivo, serán los establecidos en el (Anexo III) listado de precios unitarios, correspondiente al material a reparar o instalar, y a la mano de obra según el horario de trabajo.

c) Los trabajos de mantenimiento se podrán ofertar a la baja.

d) Se admiten mejoras en la oferta de los trabajos, siempre y cuando dichas ofertas estén valoradas económicamente, y se concrete el tipo de mejora.

Anexo I: Formatos de informes de inspección

PARTE DE INSPECCION

MENSUAL

	
	BIEN
	SI NO ES CORRECTO ANOTAR INCIDENCIA


MES : ______________

FECHA : ____________

	0-1

Urioste – San Antón


	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-2a – 02 b

Urioste – San Bernabé
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-3

Ayegas
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-4

Gorbea
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-5

OKE
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-6 A/ 0-6 B/0-6C

Nudo  C/634

Mendialde
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-7  C/ 634

POLIGONO GRANADA
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	

	
	
	
	

	0-8  C/ 634 

LASAGABASTER Nº 2 
	ESTADO SOPORTES
	
	

	
	LAMPARAS Y LENTES LED
	
	

	
	PULSADORES
	
	

	
	CICLO REGULADOR
	
	


PARTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL/MENSUAL
MENSUAL 

	BIEN
	SI NO ES CORRECTO ANOTAR

INCIDENCIA


FECHA : ____________

	0-1

Urioste – San Antón
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG.
	
	

	
	ENGRASE
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	

	0-2a – 02 b

Urioste – San Bernabé
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE 
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS 
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	

	0-3

Ayegas
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE 
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	

	0-4

Gorbea
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS 
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	0-5

OKE
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE 
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS 
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	

	0-6 A/ 0-6 B/0-6C

Nudo 
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE 
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS 
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZ DE LENTES
	
	

	
	
	
	

	0-7  N 634

POLIGONO GRANADA
	TOMAS DE TIERRA 
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES 
	
	

	
	
	
	

	0-8 c/ 634

LASAGABASTER Nº 2 


	TOMAS DE TIERRA
	
	

	
	CABLEADOS Y BORNAS
	
	

	
	LIMPIEZA INTERIOR REG
	
	

	
	ENGRASE
	
	

	
	SELLADO DE TUBOS
	
	

	
	PINTADOS Y LIMPIEZA DE LENTES
	
	

	
	
	
	


ANEXO VIII
Listado de precios a valorar y su ponderación

	TABLA DE PRECIOS UNITARIOS 

	DESCRIPCION
	PONDERACION
	PRECIO UD.
	Importe

	Horas oficial de mto. Horario diurno laborable
	30
	
	

	Horas oficial de mto. Horario diurno festivo
	10
	
	

	Horas oficial de mto. Horario nocturno laborable
	10
	
	

	Horas oficial de mto. Horario nocturno festivo
	10
	
	

	Báculo semafórico
	1
	
	

	Columna semafórica
	1
	
	

	Soporte semafórico
	5
	
	

	Bajante de báculo
	1
	
	

	Semáforo 13/200
	2
	
	

	Semáforo 12/200
	1
	
	

	Semáforo 13/300/200
	1
	
	

	Semáforo 12/200 PPC
	2
	
	

	Semáforo invidentes modelo ONCE 
	2
	
	

	Semáforo 12/100 repetidor
	2
	
	

	Pulsador de peatones
	4
	
	

	Lente de leds 300 mm. Rojo 
	2
	
	

	Lente de leds 200 mm. Rojo
	3
	
	

	Lente de leds 200 mm. Ambar
	3
	
	

	Lente de leds 200 mm. Verde
	3
	
	

	Lente de leds 100 mm. Rojo
	3
	
	

	Lente de leds 100 mm. Verde
	3
	
	

	Lente de leds silueta peatones Rojo
	5
	
	

	Lente de leds silueta peatones Verde
	5
	
	

	Ml. Cable DM 0,6/1 Kv 2X6 mm²
	100
	
	

	Ml. Cable DM 0,6/1 Kv 3X1,5 mm²
	100
	
	

	Ml. Cable DM 0,6/1 Kv 4X1,5 mm²
	100
	
	

	Ml. Cable DM 0,6/1 Kv 1X16 mm² AV 
	100
	
	









TOTAL OFERTADO
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Plano de Situación de Semáforos 
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