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[bookmark: Texto1]PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE “RECOGIDA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS RECOGIDA EN EL 5º CONTENEDOR MARRÓN ” EN EL MUNICIPIO DE ORTUELLA (BIZKAIA).

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones de carácter técnico de la contratación del servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos domésticos (5º contenedor marrón personalizado dotado de cerradura electrónica - Sistema DORLET) en el municipio de Ortuella. 
2. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR
Constituye el objeto de la presente contratación la prestación de los siguientes servicios:
· La recogida y transporte a planta de tratamiento de los residuos orgánicos depositados en los 16 contenedores existentes de superficie instalados en la vía pública destinados a la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos del 5º contenedor marrón personalizado  en el municipio de Ortuella con posibilidad de ampliación hasta del 12,5%.
· Reconocimiento de contenedor en posición de alzada y pesaje individual del contendor.
· Traslado e instalación inicial en la vía pública de nuevos contenedores de las mismas características que los existentes, hasta un porcentaje de 12,5%. (2 uds) 
· Traslado, reposición e instalación de los contendores en caso de necesidad del servicio (rotura de contenedor, limpieza en otro lugar, …).
· El mantenimiento y limpieza de los contenedores.
· La recogida de la información del sistema de cerradura electrónica con sistema proporcionado por el ayuntamiento de Ortuella.

3. ÁMBITO DEL SERVICIO:
El área afecta al servicio de recogida será todo el término Municipal de Ortuella 
El número de habitantes es de 8.379habitantes y 3.477 viviendas ocupadas, y el número de contenedores instalados es de 16 uds, ampliable a 18 uds.

4. CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES
Los contenedores destinados al depósito de la fracción orgánica de los residuos doméstico objeto de la presente contratación están dotados de cerradura electrónica (Sistema DORLET), serán proporcionados por el Ayuntamiento de Ortuella y son del tipo que se describe a continuación.
· Suministrador: CONTENUR, S.L.
· Aptos para carga trasera.
· Capacidad de 1100 litros.
· Fabricados en polietileno de alta densidad.
· Color marrón.
· Tapa plana permanentemente cerrada con subtapa de dimensiones más reducidas provista de cerradura electrónica para su apertura mediante tarjeta personalizada.
El número inicial de contenedores es de 16 uds. ubicados según Anexo I
El número de contenedores con previsión de incluir en este contrato sin incremento de precio es de 2 contenedores.
El número de contenedores disponibles para reposición, proporcionados así mismo por el Ayuntamiento, es de 5 unidades

5. FRECUENCIA Y HORARIO DE LA RECOGIDA
Dada la tipología de los contenedores la recogida será mediante carga trasera.
La recogida de los 16 contenedores existentes y de las posibles ampliaciones del 12,5% se realizará en horario diurno 2 veces por semana no consecutivas. 
El horario se establecerá previa propuesta de la empresa licitadora, respetando las limitaciones de emisión de ruidos impuestas por las ordenanzas municipales, y posterior aprobación municipal, no pudiendo realizar el Servicio en la zona Urbana entre las 22.00h y las 08. 00h. 
Cualquier modificación requerirá la aprobación municipal, pudiendo los licitadores plantear el cambio de horario de recogida perfectamente justificado.



6. TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO.
Los residuos de carácter orgánico depositados en los contenedores objeto de recogida serán transportados a la Planta de Compostaje de Bizkaiko Konpostegia, situada en el vertedero de Artigas (Bilbao).
En el caso de que, por alguna razón justificada, los residuos no pudieran ser depositados en la citada Planta, estos serán transportados al destino alternativo ubicado en Bizkaia, establecido por el Ayuntamiento.

7. DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y CONDICIONES	DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

7.1. Recogida y transporte a instalación de tratamiento del 5º contenedor marrón personalizado.
Los contenedores serán vaciados mediante vehículos aptos para el tipo de contenedor proporcionado. No se admitirán propuestas de otro modelo de carga que no sea apto para la recogida de los contenedores actuales.
Los residuos serán transportados para su tratamiento, después de realizado el circuito de recogida, a la Planta de Bilbao Konpostegia, sita en el vertedero de Artigas, con la frecuencia y horarios determinados en este pliego.
El adjudicatario será el responsable de trasladar y depositar en el interior de los contenedores de basura ordinaria RSU aquellos residuos que aparezcan depositados en el exterior de los contenedores de fracción orgánica.
El adjudicatario deberá tener el máximo cuidado en la ejecución de los servicios al objeto de no ensuciar las aceras y calzadas, debiendo proceder inmediatamente a la limpieza de los productos que se vierten en la maniobra
En el caso de que, por alguna causa justificada, los residuos no pudieran ser depositados en la citada Planta, será comunicado al ayuntamiento con la antelación debida para proporcionar al adjudicatario un destino alternativo.
Los vehículos serán perfectamente visibles y dispondrán de los sistemas de seguridad obligatorios para los operarios que trabajen en conexión con el conductor. Así mismo, contarán con los equipos de señalización precisos para su mejor detección, en evitación de riesgos para los peatones y terceros vehículos.
Los vehículos lucirán en zonas visibles los logotipos indicados por el Ayuntamiento.
El tipo de vehículo ofertado deberá ser descrito por los licitadores, con aportación de planos, fotografías y cuantos datos se consideren necesarios a fin de obtener el mejor conocimiento de sus características.
Los vehículos deberán someterse a inspección técnica periódica, de acuerdo con la normativa en vigor. De los informes que emita el Organismo de ITV, se enviará una copia a la Dirección Técnica del Ayuntamiento, en el plazo máximo de un (1) mes de realizada la inspección.

7.2. Registro de control de pesaje de cada contendor con reconocimiento del mismo en situación de alzada.
El camión de recogida deberá disponer de un sistema informático capaz de detectar e identificar el contenedor únicamente en la posición de alzada.
Así mismo, dispondrá de un sistema de pesaje que permita conocer la cantidad recogida por cada contendor.

7.3. Traslado e instalación, tanto inicial como de reposición, de los contenedores en la vía pública.
Dado que los 16 contendores objeto de contrato ya se encuentran en la vía pública, será obligación del Contratista el traslado e instalación, y reposición de los contenedores existente en caso de necesidad, así como de los nuevos previstos incluidos en este contrato.
También será responsable el adjudicatario de la instalación de los dispositivos sujetacontenedores que se estimen necesarios por los Servicios Técnicos Municipales. El modelo de dispositivo será comunicado oportunamente al ayuntamiento para su estudio y aprobación.
El coste de este servicio está incluido en el Presupuesto Base de Licitación.
Así mismo, se considera que el número de contenedores para traslado, instalación y reposición se podría ampliar sin coste alguno hasta el 12,5 % de los existentes en este contrato.

7.4. Mantenimiento y limpieza de los contenedores.
El Adjudicatario será responsable del mantenimiento y limpieza de los contenedores. Para ello presentará un Plan de Mantenimiento y Limpieza según las siguientes condiciones:
Limpieza de contenedores
· Cada vez que se recoja su contenido se retirarán pegatinas o carteles extraños adheridos.
· Se realizará una limpieza periódica mensual de todos los contenedores según las siguientes pautas:
· Limpieza externa del contenedor, con retirada de elementos extraños adheridos, lavado con detergente y aclarado.
· Limpieza mecánica y/o manual interior, detergente, aclarado y desinfección.
· Limpieza de la calzada que ocupan los contenedores.
· En caso de aparición de pintadas de carácter ofensivo y/o cuyo contenido vulnere la Ley, deberán ser eliminadas en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

Mantenimiento de contenedores
Dentro del Contrato se incluirá el mantenimiento integral de los contenedores para que en todo momento se encuentren en perfectas condiciones funcionales y estéticas. A excepción únicamente del sistema de cerradura electrónica.
Tras un incidente de cualquier orden se procederá a la reparación de los daños producidos en el contenedor y a realizar los trabajos de limpieza necesarios para dejar el contenedor en correcto estado funcional y estético.
En caso de daño serio del contenedor, como por ejemplo incendio, será competencia de la Dirección Técnica del Ayuntamiento la decisión de si el siniestro se considera total y si por lo tanto procede su sustitución por uno nuevo.
El mantenimiento podrá efectuarse “in situ” o con traslado del contenedor a taller, en cuyo caso el traslado será por cuenta del adjudicatario, debiendo colocar otro contenedor en sustitución de aquel durante su reparación.
El adjudicatario quedará también obligado a la reposición de la señalización adhesiva de los contenedores en caso de producirse su deterioro.

7.5. Gestión de la información del control de pesajes.
El adjudicatario será responsable de la gestión de la información de pesajes proporcionada por su propio sistema.
El adjudicatario redactará un informe mensual  con los datos recogidos, indicando por cada contenedor:
Nº contenedor /días de recogida/ kg recogidos/total mes/total acumulado

Así mismo, será responsable de la verificación, durante la recogida, del buen funcionamiento del sistema de cerradura electrónica. En caso de que se  detecten deficiencias en éstas, el adjudicatario lo comunicará en el plazo de 24h, identificando el número del contenedor y su ubicación, tanto a los a los servicios municipales como al gestor del sistema informático, en la forma y formato que indique el suministrador del software, para que procedan a su reparación. 
Deberá quedar constancia de la incidencia en los términos que establezcan el ayuntamiento, el adjudicatario y la empresa mantenedora del sistema de cerradura electrónica.

8. PRESUPUESTO DE LICITACION
El presupuesto base de licitación de la presente contratación asciende a la cantidad de 45.450,00 euros, siendo el IVA aplicable del 10% de 4.545,00 euros, ascendiendo a un total de 49.995,00 €.

9. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

9.1. Dirección de los servicios.
La supervisión, control y seguimiento de los servicios a prestar como consecuencia de la presente licitación estarán a cargo de la Oficina  Técnica del Ayuntamiento.
El adjudicatario comunicará al ayuntamiento la persona designada como Delegado del Servicio, la cual será considerada como interlocutor válido a efectos de la ejecución del Contrato.

9.2. Planificación de los servicios.
Los licitadores incluirán en su oferta:
1) Plan de prestación de los servicios encomendados. Dicho Plan detallará el personal y los medios materiales, incluidos sus horarios, frecuencias y rutas, que tendrán que llevarse a cabo para el correcto desempeño de los servicios objeto del Contrato.
2) Plan de mantenimiento y limpieza de los contenedores.
3) Plan de gestión de reconocimiento de contenedores y su pesaje.
Los Planes justificarán la suficiencia e idoneidad de los recursos humanos, materiales y organizativos asignados a la ejecución de los trabajos.

9.3. Personal.
El Adjudicatario se obliga con respecto al personal contratado a cumplir con la legislación vigente con respecto a los salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, formación, seguridad y salud laboral, aportando la documentación que justifique el cumplimiento de dicha normativa. Así mismo, deberá cumplir lo establecido en la legislación, reglamentos y normativas del sector.
El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con el personal del Adjudicatario, durante la vigencia del Contrato ni al término del mismo, siendo por cuenta del Adjudicatario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este Contrato. 
Se designará a una o varias personas para recibir la formación del sistema de cerraduras electrónicas implantado en los contenedores.
Todo el personal deberá estar perfectamente identificado mediante una tarjeta personal en la que aparecerá la fotografía de la persona trabajadora, su código personal y servicio al que pertenece. El licitador podrá proponer el sistema de identificación que estime que puede mejorar el propuesto.
Todo el personal deberá ir uniformado. La cantidad y calidad del vestuario se regirá según lo dispuesto en el convenio colectivo. 
Los licitadores deberán proporcionar a todos los trabajadores del servicio los Equipos de Protección Individual establecidos por los servicios de prevención para cada puesto de trabajo.
El Adjudicatario se responsabilizará de la falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestuario o de la descortesía o mal trato que el personal observe con respecto al vecindario, así como de producir ruidos excesivos durante la prestación de los servicios y al trasladarse a los puntos de trabajo.
En la oferta se detallará el personal necesario para la realización de los trabajos con indicación de:
- Cualificación
- Trabajo asignado.
- Procedimiento organizativo de vacantes.
- Aquellos otros que se consideren de interés para valorar la oferta.

9.4. Seguro de responsabilidad civil.
El Adjudicatario deberá ser suscriptor de una póliza de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros durante la prestación de los servicios objeto del Contrato, con una cobertura mínima de 400.000 €. 

10. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración de los servicios a cuya realización responde la necesidad de la presente contratación será de dos (2) años contado a partir del día del inicio de la primera recogida.
La duración del Contrato se extenderá desde el día que el Contrato determine hasta la finalización del periodo de dos (2) años correspondiente a la ejecución del presente Proyecto.
La fecha de inicio de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos será comunicada al adjudicatario por el Ayuntamiento con la antelación debida.

11. SUBCONTRATACIÓN.
No se admite subcontratación en la prestación de los servicios directamente relacionados con la presente contratación.

ANEXO I: UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES.

La ubicación de los contenedores objeto de recogida de este contrato es la siguiente. A su vez, se detalla su ubicación con un plano del municipio.

	4
	NOCEDAL-IGLESIA

	10
	AVENIDA DE LA ESTACION. FRENTE AL 40

	15
	SAUGAL 8-10

	19
	GOLIFAR- BAJADA RENFE-TRIGUEROS

	24
	MENDIALDE 22. BAJO PLAZA DE LA CONCORDIA

	29
	MENDIALDE FRENTE AL 42. CARNICERIA JAVI

	30
	LASAGABASTE Nº 9

	33
	CATALINA GIBAJA FRENTE AL 24. BAR TXUTXI

	36
	OTXARTAGA. SALIDA DE LA RESIDENCIA

	41
	SAGRADA FAMILIA

	42
	IES ORTUELLA

	45
	AIEGA-SANTA MARGARITA

	50
	AIEGA 29-ST PATRICKS

	53
	AIEGA 13

	55
	URIOSTE ANTIGUO CARREJO

	60
	PEÑOTA ETXEZURI



ANEXO II:TABLA DE INFORMACION.
Ejemplo de informe mensual de pesajes

MES: ABRIL
	
	PESAJE DE CADA RECOGIDA
	TOTAL KG MES
	TOTAL KG ACUMULADO
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