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[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS (EXPTE. X25004)



OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será el mantenimiento de los vehículos ligeros de los departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se consideran vehículos ligeros los turismos de cualquier tipología, vehículos todocamino, todoterreno, pick-ups, furgonetas y furgones.

En el presente pliego se relaciona la flota de vehículos a mantener. Esta relación debe considerarse como orientativa, ya que variará a lo largo del contrato por la baja de vehículos existentes y la incorporación de otros nuevos. Por ello, no existe un compromiso de volumen económico u operaciones anuales concretas a realizar, ya que, como se ha dicho, la flota de vehículos será variable en el tiempo y las operaciones a realizar serán aquellas que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de los vehículos.

En cualquier caso y para que las empresas licitadoras tengan un conocimiento aproximado del volumen económico que se ofrece, en el apartado 4 del cuadro de características del PCAP se indican los importes estimados de cada lote obtenidos en base a datos históricos.


DIVISIÓN EN LOTES

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la contratación se estructura en cuatro lotes, definidos conforme a criterios geográficos y a la tipología de servicios e infraestructuras requeridas.

Esta distribución responde a los siguientes objetivos:

· Optimización operativa: Facilitar el acceso a talleres próximos, reduciendo los tiempos de desplazamiento y minimizando las interrupciones en la disponibilidad de los vehículos.
· Garantía de competencia: Adaptar la contratación a la estructura del mercado, permitiendo la concurrencia de empresas con capacidad para prestar tanto servicios habituales como operaciones especializadas que requieren recursos técnicos específicos.

A continuación, se describen las comarcas y las operaciones asignadas a cada lote:

· Lote 1 (Donostialdea – Bidasoa): 
· Mantenimiento habitual y correctivo, incluyendo mecánica, electricidad-electrónica y neumáticos.
· Pintado completo (operaciones tarifadas).
· Mantenimiento correctivo no tarifado en mecánica, electricidad-electrónica y carrocería, para intervenciones cuya complejidad impide la aplicación de tarifas unitarias y requiere talleres con equipamiento especializado.

· Lote 2 (Tolosaldea – Goierri):
· Mantenimiento habitual y correctivo en mecánica, electricidad-electrónica y neumáticos (operaciones tarifadas).
· Mantenimiento correctivo no tarifado en mecánica y electricidad-electrónica.

· Lote 3 (Debagoiena – Debabarrena):
· Mantenimiento habitual y correctivo en mecánica, electricidad-electrónica y neumáticos (operaciones tarifadas).
· Mantenimiento correctivo no tarifado en mecánica y electricidad-electrónica.

· Lote 4 (Urola Kosta):
· Mantenimiento habitual y correctivo en mecánica, electricidad-electrónica y neumáticos (operaciones tarifadas).
· Mantenimiento correctivo no tarifado en mecánica y electricidad-electrónica.

En el Anexo I de este pliego se detalla la relación de vehículos incluidos en cada lote, estableciendo su distribución según su ubicación geográfica.


PLANTEAMIENTO GENERAL

Las operaciones a realizar se dividen en 3 grupos principales:

· Las operaciones tarifadas de mantenimiento preventivo y correctivo habituales. Se trata de operaciones de mecánica, electricidad-electrónica y neumáticos. Se valorarán económicamente mediante el descuento ofertado sobre el precio tarifado. Se incluirán en los 4 lotes.
· Las operaciones tarifadas de pintura. Se valorarán económicamente mediante el descuento ofertado sobre el precio tarifado. Se incluirán en el lote 1.
· Las operaciones que por su imprevisibilidad no pueden ser tarifadas mediante un precio unitario por operación y que por tanto se valorarán económicamente mediante el precio de la mano de obra y un descuento sobre el PVP de los materiales utilizados. Se dividen en:
· Operaciones de mantenimiento correctivo o reparaciones de mecánica y electricidad-electrónica que por sus características y pequeña entidad pueden ser efectuadas en los talleres habilitados para realizar las operaciones tarifadas de mantenimiento preventivo y correctivo habituales. Se incluirán en los 4 lotes.
· Operaciones de mantenimiento correctivo o reparaciones de mecánica, electricidad-electrónica y carrocería que por sus características y entidad no puedan ser efectuadas en los talleres habilitados para realizar las operaciones tarifadas de mantenimiento preventivo y correctivo habituales. Se incluirán en el lote 1.






DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


1.1 CONDICIONES GENERALES

Para todas las operaciones de mantenimiento los materiales de repuesto serán preferentemente nuevos y originales del fabricante, salvo que se justifique y se proponga una alternativa de características y prestaciones similares a un precio menor. En este último caso, el material de repuesto propuesto deberá ser autorizado por el responsable del contrato con carácter previo a su utilización en el vehículo. 

Excepcionalmente, el contratista podrá solicitar la utilización de piezas refabricadas, recicladas o de intercambio, siempre que su uso no comprometa la seguridad del vehículo y suponga un ahorro económico. Su instalación requerirá la conformidad previa del responsable del contrato.

No se incluirán en este servicio aquellas reparaciones que queden cubiertas por el seguro del vehículo. 

Para la gestión, desarrollo y control de este contrato a efectos técnicos y operativos, se nombrará un responsable del contrato por cada departamento, siendo éste el interlocutor para interpretar, ejecutar y controlar todos los apartados que contempla es presente pliego técnico.

Igualmente, la empresa adjudicataria designará la figura de interlocutor, que será responsable de canalizar todas las comunicaciones y necesidades que le trasladen los responsables de flota de cada departamento.

Tanto para las operaciones tarifadas como para las no tarifadas, se enviará al responsable de flota del departamento un parte de asistencia técnica con indicación de plazo y presupuesto económico. En el caso de operaciones tarifadas, el presupuesto deberá incluir la tarifa del fabricante y reflejar el descuento ofertado. Se valorará el uso de plataformas de valoración y gestión de flotas de reconocido prestigio en el sector, tales como SOLERA o GT MOTIVE. 

Ninguna intervención podrá iniciarse sin la autorización escrita del responsable del contrato, ni podrán realizarse operaciones no especificadas en el parte de asistencia. En caso de requerirse actuaciones adicionales, deberá tramitarse un nuevo parte siguiendo el mismo procedimiento.


1.2 OPERACIONES TARIFADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (PARA TODOS LOS LOTES)

Las operaciones tarifadas incluyen aquellas intervenciones periódicas en los vehículos para las que existe un tarifario oficial de fabricante con precios unitarios por operación y modelo de vehículo. Estas operaciones se consideran completas, incluyendo en su precio la mano de obra, la utilización de medios auxiliares y los materiales necesarios.

Las empresas licitadoras deberán ofertar un descuento sobre el precio tarifado. La Diputación se reserva el derecho de solicitar, cuando lo estime oportuno, documentación que acredite la tarifa oficial de la operación.

La empresa adjudicataria deberá de responsabilizarse de llevar a cabo todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de mantenimiento del vehículo, según el kilometraje y las recomendaciones y programas de mantenimiento establecidos por el fabricante.

Las revisiones y servicios periódicos de mantenimiento necesarios durante el período de garantía de los vehículos nuevos, deberán ser realizados con materiales originales de recambio y consumo, o recomendados por los fabricantes de acuerdo con las características técnicas de cada marca y modelo. Para los vehículos que se encuentren en periodo de garantía, el mantenimiento ordinario se realizará en talleres oficiales, asociados o autorizados mediante certificación por la marca.

Las operaciones incluidas en este apartado son las siguientes:

a) Revisión:
Incluirá las siguientes operaciones:
Comprobación general de niveles, estado de la dirección, suspensión, pastillas de freno, limpiaparabrisas.
Diagnóstico y verificación del estado de los frenos, reposición de niveles de líquido: frenos, sistema de refrigeración, anticongelante, sistema de engrase, caja de cambios y transmisiones, batería y líquido limpiaparabrisas; comprobación del alumbrado exterior y chequeo del desgaste y presión de los neumáticos.
Reglaje de faros.
Sustitución del aceite del motor y del filtro de aceite. El aceite del tipo indicado por el fabricante o especificaciones superiores; con carácter general, será sintético o semisintético (debiendo en caso contrario justificar el uso de otro tipo de aceite).

Se utilizarán aceites que correspondan a cada vehículo y tipo de motor, según indicaciones del fabricante.

El aceite será de marca de reconocido prestigio (Elf, Motul, Valvoline, Castrol, Mobil o similar). Para el resto de especificaciones, que podrán corresponderse con las distintas clasificaciones (API, la CCMC, ACEA), se estará a lo marcado por el fabricante o características superiores.

En todos los casos, el coste de reciclaje del aceite retirado se considera incluido en el precio

Las revisiones incluirán, si procede, la reposición parcial de los niveles de líquidos revisados y el ajuste de la presión de los neumáticos según las especificaciones del fabricante.

Cuando en el transcurso de la revisión se detecte la necesidad de sustituir un componente incluido en el catálogo de operaciones tarifadas, se facturará tanto el precio de la revisión como el correspondiente a la sustitución del elemento afectado. 

b) Sustitución de la correa de distribución
Sustitución del juego de la correa de distribución (correas de distribución y tensores), según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

c) Sustitución del filtro del aire
Sustitución filtro de aire, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

d) Sustitución del filtro de combustible
Sustitución filtro de combustible, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

e) Sustitución del filtro de polen
Sustitución filtro de polen, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

f) Sustitución de las pastillas de freno
Sustitución de las pastillas de freno delanteros y/o traseros, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

g) Sustitución de los discos de freno
Sustitución de los discos de freno delanteros o traseros, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

h) Sustitución del líquido de frenos
Sustitución completa del líquido de frenos, según indicación del fabricante. Totalmente terminado.

i)  Recarga del aire acondicionado
Carga del aire acondicionado, incluyendo el control de temperatura, control de nivel de fluido, control de filtro de habitáculo, control de estanqueidad del circuito y carga de fluido, y aceite sin límite de peso. 

j)  Reparación de pinchazo en neumático
Estará incluido el desmontaje del neumático, el parcheado en frío, el montaje del neumático, el equilibrado, el apriete con llave dinamométrica y la verificación de la presión inflado de todas las ruedas del vehículo.

k) Sustitución de neumático
Esta operación incluirá el montaje del neumático, el equilibrado, el apriete con llave dinamométrica y la verificación de la presión inflado de todas las ruedas del vehículo.


1.3 OPERACIONES TARIFADAS DE PINTADO: LOTE 1

Se trata de operaciones que se pueden efectuar esporádicamente sobre los vehículos y para las que existe un tarifario oficial que recoge el precio unitario por operación y modelo de vehículo. Estas operaciones se entienden completas, es decir, su precio incluye la mano de obra, la utilización de medios auxiliares y los materiales necesarios. Al tratarse de una operación que requiere de instalaciones específicas que no son habituales en muchos talleres, se incluyen, independientemente de la adscripción geográfica de los vehículos, en el lote 1. También en este caso, las empresas deberán ofertar un descuento sobre el precio tarifado. La Diputación se reservará la facultad de solicitar, cuando así estime oportuno, un documento que certifique la tarifa oficial de la operación.

En concreto, las operaciones serán las siguientes:

a) Pintado exterior
Pintado de vehículo completo exterior realizado en cabina de pintura con pintura monocapa de alta calidad (Glasurit, Sikkens, Nexa o equivalente).

b) Pintado completo
Pintado de vehículo completo exterior e interior realizado en cabina de pintura con pintura monocapa de alta calidad (Glasurit, Sikkens, Nexa o equivalente).


1.4 OPERACIONES NO TARIFADAS

Se incluyen en este apartado las operaciones de mantenimiento correctivo de mecánica, electricidad-electrónica y carrocería que por su naturaleza no pueden ser tarifadas con un precio fijo por operación. En estos casos el precio de la operación se establecerá en base a las horas de mano de obra y los materiales empleados, aplicando un precio de mano de obra y un descuento sobre materiales, que serán ofertados por las empresas. 

Específicamente, se incluye entre estas operaciones las de suministro y montaje de neumáticos. Este servicio alcanzará las operaciones de sustitución de los neumáticos por neumáticos nuevos, incluyendo el suministro y todas las operaciones necesarias para el adecuado montaje y funcionamiento de los mismos, equilibrado, sustitución de válvula y gestión del neumático sustituido hasta que sea retirado por una empresa homologada de gestión de residuos. En el caso que los neumáticos sustituidos presenten un desgaste irregular, previa aprobación de los responsables de flota del departamento correspondiente, se procederá a la alineación de uno de los ejes o de los dos, según proceda. 

En el caso de que se solicite la sustitución únicamente de 2 de los 4 neumáticos, estará incluida la operación de permutación de los neumáticos menos desgastados al eje que determine el responsable de la flota.

Todos los neumáticos serán nuevos, sin uso, de una antigüedad inferior a dos años en stock y deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Turismos, SUV y furgonetas:
· Neumático “All seasons” o “4 estaciones”. Contarán con con especificación 3PMSF. 
· Eficiencia energética de consumo C o superior.
· Baja resistencia a la rodadura.
· Alta adherencia en superficie mojada, tipo B o superior.
· Baja generación de ruido, tipo B o superior (se indicará el nivel de emisión de ruido dB(A))
· Alta resistencia a la temperatura y capacidad de disipación.

· Todo-terrenos:
· Eficiencia energética, deseablemente E o superior
· Resistencia a los impactos.
· Elevada capacidad de tracción.
· Alto agarre en mojado.
· Baja resistencia a la rodadura.
· Baja generación de ruido (se indicará el nivel de emisión de ruido dB(A))
· Alta resistencia a la temperatura y capacidad de disipación.
· Se ofrecerán TRES versiones:
· Neumático mixto 50/50, con características de los neumáticos de carretera y de campo. Será un neumático más robusto que el de carretera, con un flanco reforzado, un dibujo más agresivo y deseablemente con el código M+S (mud and snow) o especificación 3PMSF para circulación por barro y nieve.
· Neumático de carretera 80/20, con una carcasa más blanda para ofrecer un mayor confort en la conducción y un dibujo adecuado para la correcta evacuación del agua en carretera, ofreciendo un excelente comportamiento sobre el asfalto.
· Neumáticos “Off road” 20/80, para circulación en terrenos abruptos con barro, piedras y pendientes, destacan por su robustez, estructura optimizada para soportar el peso del vehículo y pinchazos, para uso limitado en carretera.

Las marcas propuestas serán marcas de reconocido prestigio para este tipo de vehículos: Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone u otras de características similares. En vehículos todoterrenos, junto a las marcas anteriormente expuestas se podrán proponer otras marcas especializadas de reconocido prestigio como BF Goodrich, Cooper o similar.

Para la ejecución de las operaciones no tarifadas, la empresa presentará siempre un presupuesto en base a las horas de trabajo y los materiales a emplear y al precio de mano de obra y descuento adjudicados. La Diputación podrá contrastar este presupuesto mediante una peritación externa. En el caso de que la peritación coincida o supere el presupuesto realizado por el taller, el coste de la peritación será abonado por la Diputación y en caso contrario, será abonado por la empresa.

Este grupo de operaciones no tarifadas, a su vez, se subdivide en dos grupos, en función de las características y entidad de las mismas:


1.4.1 OPERACIONES NO TARIFADAS DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA DE PEQUEÑA ENTIDAD (PARA TODOS LOS LOTES).

Se incluyen en este apartado las operaciones de mantenimiento correctivo o reparaciones de mecánica y electricidad-electrónica que por sus características y pequeña entidad pueden ser efectuadas en los talleres habilitados por la empresa adjudicataria para realizar las operaciones tarifadas de mantenimiento preventivo y correctivo habituales, y que por su imprevisibilidad no pueden ser tarifadas mediante un precio unitario por operación y que por tanto se valorarán económicamente mediante el precio de la mano de obra y un descuento sobre el PVP de los materiales utilizados. Se incluirán en los 4 lotes.

Asimismo, se incluirán las operaciones de suministro y montaje de neumáticos de los vehículos adscritos a dichos lotes. En el caso de que no tuvieran instalaciones y capacidad técnica adecuadas para ello, tendrán que acordar con otros talleres situados en la misma comarca dichos trabajos, siendo a su cargo la gestión de la operación con dichos talleres. 

1.4.2 OPERACIONES NO TARIFADAS DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA DE GRAN ENTIDAD: LOTE 1

Se incluyen en este apartado las operaciones de mantenimiento correctivo o reparaciones de mecánica, electricidad-electrónica y carrocería de los vehículos del lote 1, así como de los vehículos geográficamente adscritos a los lotes 2 a 4 que, debido a las características y entidad de las operaciones, no puedan ser efectuadas en los talleres habilitados por la empresa adjudicataria para realizar las operaciones tarifadas de mantenimiento preventivo y correctivo habituales de dichos lotes.

Asimismo, se incluirán las operaciones de suministro y montaje de neumáticos.

1.5 SERVICIO DE VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Para las operaciones realizadas por la empresa adjudicataria del lote 1, la Diputación podrá solicitar la puesta a disposición de un vehículo de sustitución mientras dure la operación, en cuyo caso la empresa tiene la obligación de facilitarlo a un coste/día incluido en la oferta.

Deberá facilitarse un vehículo de sustitución sin coste cuando la intervención supere el plazo previsto.

El vehículo de sustitución será un vehículo tipo turismo medio, furgoneta o todoterreno, en función de la demanda del usuario, por lo que la empresa deberá disponer al menos de uno de cada tipo.

1.6 RED DE TALLERES

Las prestaciones objeto del contrato podrán realizarse en las instalaciones propias del contratista o en aquellas gestionadas bajo acuerdos de colaboración, subcontratación u otras fórmulas legales que este establezca con terceros, siempre que dichas instalaciones cumplan con los requisitos técnicos, normativos y de calidad especificados en los pliegos.

La Diputación Foral trasladará los vehículos a las instalaciones designadas con sus propios medios. Se considera imprescindible minimizar el tiempo invertido por vehículo en los desplazamientos hacia y desde el taller. Por ello los licitadores deberán fijar las direcciones de la ubicación de los talleres.

Para cada uno de los lotes, la referencia geográfica que se tendrá en cuenta para valorar la idoneidad de las ubicaciones se realizará en base a la ubicación de los Parques Forales de Bomberos, Bases de mantenimiento de carreteras y la sede principal de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
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1.6.1 LOTE 1

Para la ejecución de las prestaciones en la comarca de Donostialdea-Bidasoa, la empresa adjudicataria deberá disponer, al menos, de un taller habilitado en los términos de disponibilidad establecidos anteriormente. Dicho taller deberá estar autorizado para la prestación de servicios en las especialidades de mecánica y electricidad-electrónica y contar con la capacidad técnica suficiente para atender todas las categorías de vehículos incluidas en el contrato.

El taller deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos en materia de acreditaciones, personal e instalaciones:

· Certificado de Industria como taller de mantenimiento de vehículos en las especialidades de mecánica y electricidad-electrónica.
· 3 mecánicos.
· Superficie mínima de 500 m2
· Equipo elevador de al menos 2.500 kg
· Equipo elevador de al menos 3.500 kg
· Equipo de diagnosis multimarca
· Alineador de direcciones
· Cabina de pintura

Se valorará la disponibilidad de talleres secundarios que, sin cumplir con la totalidad de estos requisitos, contribuyan a reforzar la prestación del servicio y mejorar la cobertura.

Asimismo, se valorará la disponibilidad de talleres que sean oficiales de las marcas de los vehículos que componen la flota actual. Estos talleres deberán contar con equipo de diagnóstico oficial del fabricante y, al menos, con un técnico mecánico acreditado en alta tecnología por la marca.


1.6.2 LOTES 2, 3 Y 4

Para la ejecución de las prestaciones en la comarca correspondiente a cada lote, la empresa adjudicataria deberá contar, al menos, con un taller habilitado en los términos de disponibilidad establecidas en el apartado 4.6. Dicho taller deberá estar autorizado para la prestación de servicios en las especialidades de mecánica y electricidad-electrónica y contar con la capacidad técnica suficiente para atender todas las categorías de vehículos incluidas en el contrato.

El taller deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos en materia de acreditaciones, personal e instalaciones:

· Certificado de Industria como taller de mantenimiento de vehículos en las especialidades de mecánica y electricidad-electrónica.
· 2 mecánicos.
· Equipo elevador de al menos 2.500 kg
· Equipo de diagnosis multimarca.

Se valorará la disponibilidad de talleres secundarios que, sin cumplir con la totalidad de estos requisitos, contribuyan a reforzar la prestación del servicio y mejorar la cobertura.

Asimismo, se valorará la disponibilidad de talleres, propios o concertados, que sean oficiales de las marcas de los vehículos que componen la flota actual. Estos talleres deberán contar con equipo de diagnóstico oficial del fabricante y, al menos, con un técnico mecánico acreditado en alta tecnología por la marca.


1.7 DISPONIBILIDAD Y TIEMPOS DE INTERVENCIÓN

El taller estará disponible para la recepción del vehículo todos los días laborables en horario mínimo de 9:30 a 18:00 horas. Se valorará la ampliación de la disponibilidad del taller para la recepción de vehículos.

El plazo para el diagnóstico, cuando sea necesario, será de dos días hábiles, salvo cuando por razones excepcionales y justificadas se requiera un plazo mayor, que en cualquier caso no podrá superar un total de cinco días hábiles. En estos casos, en un plazo máximo de dos días, se deberá notificar y justificar las razones para la ampliación del plazo estándar.

El plazo para la comunicación del parte de asistencia técnica con indicación de presupuesto económico y plazo será de dos días hábiles. 

Los tiempos de entrega para las reparaciones, revisiones y mantenimiento de los vehículos serán los detallados a continuación:

· Para las operaciones de mantenimiento habitual, el vehículo será entregado al día siguiente o en un plazo de 24 horas desde su entrega en el taller.
· Para las operaciones no tarifadas, el plazo de inmovilización del vehículo en el taller estará sujeto a lo indicado en el parte de diagnóstico, sin que pueda exceder los 5 días hábiles. Excepcionalmente, y previa justificación y notificación, podrá autorizarse una ampliación del plazo. No obstante, si la inmovilización del vehículo supera un mes, la Diputación se reserva el derecho de derivar la reparación a otros talleres.
· Las operaciones de pintado tendrán el siguiente plazo:
· Pintado exterior: 3 días.
· Pintado completo: 5 días.
· Para aquellas intervenciones que supongan un tiempo de trabajo empleado inferior a cuatro horas, el vehículo deberá estar disponible para el usuario, como máximo, el siguiente día laborable a la entrada del vehículo en el taller de asistencia.
· Cuando el tiempo de trabajo empleado se encuentre comprendido entre cuatro y doce horas, el vehículo deberá entregarse al usuario, como máximo, el segundo día laborable siguiente a la entrada del vehículo en el taller.
· Para operaciones que supongan un tiempo efectivo de trabajo superior a doce horas, se sumará un día laborable (por cada 7 horas adicionales) a los supuestos anteriores.


ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

La empresa deberá realizar la gestión de todos los residuos peligrosos generados en la prestación del servicio a través de una empresa homologada para la gestión de residuos y de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, se prima la cercanía de los talleres a los diferentes parques móviles de Diputación evitando de esta manera recorridos innecesarios y por lo tanto minimizando el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

San Sebastián, 28 de febrero de 2025

	EL TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES







Sin.: Josu Elola Zeberio
	EL JEFE DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y APROVISIONAMIENTOS






Sin.: Jon Ander Calafell Salaverria



ANEXO I


FLOTA ACTUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS EN PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN

Ver fichero X25004_FlotaLigeros_2024.xls

X25004_FlotaLigeros_2024.xls
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DENOMINACIÓN COMARCA MUNICIPIO DIRECCIÓN LOTE

PARQUE DE BIDASOA BIDASOA IRUN Avenida Jaizubia 59, 20300 Irun 1

BASE CARRETERAS DE ANDOAIN DONOSTIALDEA ANDOAIN Barrio Ubiluts 11w, 20140 Andoain 1

SEDES DFG EN DONOSTIA DONOSTIALDEA DONOSTIA Plaza Gipuzkoa s/n, 20004 San Sebastian 1

PARQUE DE GOIERRI GOIERRI ORDIZIA Upabi aldea 1, 20240 Ordizia 2

PARQUE DE ORIA TOLOSALDEA TOLOSA Avenida de Iruña 8, 20400 Tolosa 2

PARQUE DE KOROSTI GOIERRI LEGAZPI Barrio Elbarrena 17, 20230 Legazpi 2

BASE CARRETERAS DE URRETXU GOIERRI URRETXU Ipeñarrieta 32-34, 20700 Urretxu 2

BASE CARRETERAS DE TOLOSA TOLOSALDEA TOLOSA Avenida de Donostia, 20400 Tolosa 2

PARQUE DE ZUBILLAGA DEBA GARAIA OÑATI Barrio Zubillaga  62, 20560 Oñati 3

PARQUE DE ARRATE DEBABARRENA EIBAR Poligono Azitain 1, 20600 Eibar 3

PARQUE DE KOSTA UROLA-KOSTA ZARAUTZ Maria Etxetxiki 18, 20800 Zarautz 4

PARQUE DE UROLA UROLA-KOSTA AZPEITIA Camino de Oñatz 2, 20730 Azpeitia 4

BASE CARRETERAS DE AZPEITIA UROLA-KOSTA AZPEITIA Avenida Landeta 30, 20730 Azpeitia 4
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