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1. [bookmark: _Toc191549324]INTRODUCCIÓN
El ente Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, por haber recibido los distintos encargos desde la Comunidad Autónoma Vasca, tiene como objeto, facilitar la inclusión sociolaboral de las personas internas en los establecimientos y centros penitenciarios de Euskadi, mediante la promoción, organización y gestión de la formación profesional para el empleo y el trabajo productivo.
Como receptor de los distintos encargos, es responsabilidad del ente Aukerak, el proporcionar Ropa Laboral adecuada a las personas internas trabajadoras de Aukerak en los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa protegiéndoles así adecuadamente en el desempeño de sus funciones realizando un uso efectivo de los mismos.
Para la realización de dichas tareas, Aukerak necesita disponer de un suministro de Ropa Laboral y Equipos de Protección Individual adecuados a las labores que realizan dentro los centros penitenciarios (CCPP), en el desarrollo del trabajo productivo llevado a cabo en los mismos por las personas internas, resultando necesario contar con el suministro de estos artículos en adecuación a cada tarea contando con variedad y tallaje de ropa Laboral y Equipos de Protección Individual.
2. [bookmark: _Toc191549325]OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El objeto de la presente Base Técnica es definir las características que debe de cumplir los Equipos de Protección Individual y Ropa Laboral que será utilizada por las personas internas trabajadoras de Aukerak en los centros penitenciarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el desarrollo de sus funciones. 
3. [bookmark: _Toc191549326]RELACIÓN DE PRENDAS OBJETO DEL CONTRATO
A continuación, se recogen los Equipos de Protección Individual y la Ropa Laboral objeto de suministro con indicación de las cantidades estimadas a suministrar en dos lotes, el tipo de marcado que deberá llevar cada una y el importe unitario máximo de cada prenda, incluido el tipo de marcado.
Los cuadros recogen los artículos con indicación de las prendas que deberán ir marcadas (bordado, serigrafiado) o sin marcar (ninguno), en el apartado “Tipo de marcado”.
Los precios unitarios máximos indicados para cada artículo incluyen en su importe el precio del marcado, en el caso de que así se indique. 
Las unidades que se recogen los cuadros para cada artículo son siempre cantidades estimadas a suministrar, con el límite del presupuesto máximo autorizado para el contrato, no encontrándose Aukerak obligada a su consumo total.
LOTE 1.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	Nº
articulo

	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	MARCADO
	UNIDADES
	Precio Base unit excluido IVA
	TOTAL
 IVA EXCLUIDO

	1
	CALZADO DE SEGURIDAD ENTORNO SECO 
	 NINGUNO 
	180
	 29,95 € 
	 5.391,00 € 

	2
	CALZADO DE SEGURIDAD ENTORNO HÚMEDO 
	 NINGUNO 
	170
	 29,00 € 
	 4.930,00 € 

	3
	BOTA DE SEGURIDAD 
	 NINGUNO 
	200
	 35,00 € 
	 7.000,00 € 

	4
	CALZADO DE TRABAJO ZUECO BLANCO 
	 NINGUNO 
	300
	 30,00 € 
	 9.000,00 € 

	5
	BOTA AGUA VERDE JARDINERO/A
	 NINGUNO 
	40
	 50,00 € 
	 2.000,00 € 

	6
	BOTA AGUA BLANCA FREGADERO 
	 NINGUNO 
	100
	 50,00 € 
	 5.000,00 € 

	7
	GUANTES CON PALMA DE PU
	 NINGUNO
	1.500
	 1,20 € 
	 1.800,00 € 

	8
	GUANTES LIMPIEZA PROTECCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORG.
	 NINGUNO 
	200
	 1,95 € 
	 390,00 € 

	9
	GUANTES NITRILO REFORZADOS (50 UNIDADES)
	 NINGUNO 
	100
	 14,50 € 
	 1.450,00 € 

	10
	GUANTES MALLA PROTECCIÓN CONTRA CORTES Y PINCHAZOS
	 NINGUNO 
	20
	 85,00 € 
	 1.700,00 € 

	11
	GUANTES FRÍO PROTECCIÓN BAJAS TEMPERATURAS 
	 NINGUNO 
	35
	 6,00 € 
	 210,00 € 

	12
	MANOPLA TÉRMICA PROTECCIÓN ALTAS TEMPERATURAS
	 NINGUNO 
	100
	 8,50 € 
	 850,00 € 

	13
	ROPA ABRIGO IMPERMEABLE (serigrafiado) *
	 NINGUNO 
	80
	 56,00 € 
	 4.480,00 € 

	14
	GAFAS ANTISALPICADURAS Y ANTIPROYECCIONES
	 NINGUNO
	200
	 6,50 € 
	 1.300,00 € 

	15
	MASCARILLA FPP2 PARA PARTÍCULAS 
	 NINGUNO 
	80
	 0,35 € 
	 28,00 € 

	16
	SEMI-MÁSCARA VAPORES Y SUS FILTROS MÁSCARA
	 NINGUNO 
	20
	 29,95 € 
	 599,00 € 

	17
	CASCO DE PROTECCIÓN 
	 NINGUNO 
	10
	 22,00 € 
	 220,00 € 

	18
	PROTECTORES OCULARES Y FACIALES SOLDADURA PROTECTOR
	 NINGUNO 
	20
	 19,50 € 
	 390,00 € 

	19
	PROTECTORES AUDITIVOS
	 NINGUNO 
	150
	 15,00 € 
	 2.250,00 € 

	20
	PANTALLAS FACIALES PROTECCIÓN SALPICADURAS
	 NINGUNO 
	10
	 20,00 € 
	 200,00 € 

	21
	CHAQUETA IGNÍFUGA TRABAJOS SOLDADURA
	 NINGUNO
	15
	 40,00 € 
	 600,00 € 

	22
	PANTALÓN IGNÍFUGO TRABAJOS SOLDADURA
	 NINGUNO 
	15
	 37,00 € 
	 555,00 € 

	23
	DELANTAL PROTECCIÓN IGNÍFUGA TRABAJOS SOLDADURA
	 NINGUNO 
	15
	 30,00 € 
	 450,00 € 

	24
	FAJAS LUMBARES
	 NINGUNO 
	25
	 20,00 € 
	 500,00 € 

	25
	GUANTES ANTIPINCHAZO
	 NINGUNO 
	50
	 30,00 € 
	 1.500,00 € 

	26
	CHALECO REFLECTANTE (NARANJA)
	 NINGUNO 
	40
	 3,50 € 
	 140,00 € 

	27
	MANOPLA ANTICALÓRICA CON ANILLAS
	 NINGUNO
	5
	 95,00 € 
	 475,00 € 

	

	
	
	
	
	53.408,00 € 


LOTE 2.-ROPA LABORAL
	[bookmark: _Hlk223008372]Nº
articulo

	ROPA LABORAL
	MARCADO
	UNIDADES
	Precio Base unit excluido IVA
	TOTAL
 IVA EXCLUIDO

	1
	BATAS BLANCAS *
	 SERIGRAFIADO 
	200
	12,00 €
	 2.400,00 € 

	2
	CAMISETAS BLANCAS *
	 SERIGRAFIADO 
	2.500
	8,00 €
	 20.000,00 € 

	3
	CAMISETAS GRISES *
	 SERIGRAFIADO 
	500
	8,00 €
	 4.000,00 € 

	4
	POLO MANGA CORTA VERDE *
	 SERIGRAFIADO 
	650
	9,00 €
	 5.850,00 € 

	5
	POLO MANGA LARGA VERDE *
	 SERIGRAFIADO 
	600
	11,00 €
	 6.600,00 € 

	[bookmark: _Hlk223008341]6
	FORRO POLAR VERDE **
	 BORDADO 
	900
	15,00 €
	 13.500,00 € 

	7
	CHAQUETA COCINA BLANCA *
	 SERIGRAFIADO 
	600
	15,00 €
	 9.000,00 € 

	8
	PANTALÓN BOLSILLOS LATERALES AZUL
	 NINGUNO 
	1.200
	8,00 €
	 9.600,00 € 

	9
	PANTALÓN BLANCO
	 NINGUNO 
	350
	13,00 €
	 4.550,00 € 

	10
	PANTALÓN COCINA CUADROS AZUL Y BLANCO
	 NINGUNO 
	600
	13,00 €
	 7.800,00 € 

	11
	CHAQUETA DE AGUA / CHUBASQUERO *
	 SERIGRAFIADO 
	40
	15,00 €
	 600,00 € 

	12
	PANTALON DE AGUA IMPERMEABLE
	 NINGUNO 
	40
	11,00 €
	 440,00 € 

	13
	CHALECO BLANCO *
	 SERIGRAFIADO 
	250
	15,00 €
	 3.750,00 € 

	14
	CHALECO MANTENIMIENTO AZUL *
	 SERIGRAFIADO 
	200
	15,00 €
	 3.000,00 € 

	15
	DELANTAL TEJIDO *
	 SERIGRAFIADO 
	150
	7,00 €
	 1.050,00 € 

	16
	DELANTAL HULE
	 NINGUNO 
	100
	15,00 €
	 1.500,00 € 

	17
	GORROS DE TIPO PANADERO
	 NINGUNO 
	250
	4,00 €
	 1.000,00 € 

	18
	MANGUITOS BLANCOS (100 UDS)
	 NINGUNO 
	15
	3,00 €
	 45,00 € 

	19
	GORROS DESECHABLES BLANCO (100 UDS)
	 NINGUNO 
	50
	6,00 €
	 300,00 € 

	20
	BATAS DESECHABLES (1 UDS)
	 NINGUNO 
	300
	0,70 €
	 210,00 € 

	21
	CUBREBARBAS (100 UDS)
	 NINGUNO 
	10
	6,00 €
	 60,00 € 

	22
	MANGUITOS DE TELA
	 NINGUNO
	60
	2,81 €
	 168,60 € 

	

	
	
	
	
	95.423,60 € 


* En los precios unitarios se incluye el precio de la serigrafía excluido el IVA.
** En el precio del artículo “7. Forro Polar Verde” se incluye el precio del bordado excluido el IVA.
El precio indicado es precio unitario excluido el IVA incluyendo el marcado indicado.
Se deberá realizar oferta por la totalidad de artículos que componen la licitación, siendo causa de exclusión la no oferta sobre alguno de ellos, así como la superación del importe máximo de licitación fijado para cada artículo.
La descripción técnica de los materiales y vestuario que son objeto del presente contrato, se relacionan en la siguiente cláusula.
4. [bookmark: RANGE!A1:E24][bookmark: _Toc120704137][bookmark: _Toc191549327]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 
Se realiza una descripción técnica de los artículos que son objeto del presente contrato. Los productos a suministrar deberán cumplir con la normativa comunitaria y estatal vigente en la materia, así como las especificaciones técnicas que se requieran en cada caso. 
Los Equipos de Protección Individuales están sometidos a un “doble marco normativo”: desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo, el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones mínimas para garantizar una protección adecuada del trabajador/a durante su utilización y desde el punto de vista de la seguridad del producto, el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece los requisitos que deben cumplir los EPIs, desde su diseño y fabricación hasta su comercialización, con el fin de garantizar la salud y seguridad de los usuarios. Y el Reglamento Europeo UE 2016/425, relativo a los equipos de protección individuales (EPIs).
El suministrador estará obligado a entregar junto con cada EPI, sus instrucciones de uso, mantenimiento y fecha de caducidad.
LOTE 1.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
1. CALZADO DE SEGURIDAD ENTORNO SECO
Zapato de seguridad con cordones, fabricado en piel serraje. 
· Zona talón cerrada.
· Sistema de cierre con cordones y lengüeta.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Puntera termoplástica resistente a impactos de 200 julios sustituyendo a la puntera de acero tradicional.
· Protección en la planta textil.
· Forro tipo red de alta transpirabilidad y con acolchado tipo FOAM.
· Plantilla interior antiestática, antibacteriana, antihongos, textil antiperforación no metálica.
· Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, antiperforación.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 20345:2022. Categoría S1 P SRC.

2. CALZADO DE SEGURIDAD ENTORNO HÚMEDO
Zapato de seguridad con cordones, fabricado en piel. 
· Zona talón cerrada
· Sistema de cierre con cordones y lengüeta.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Puntera termoplástica resistente a impactos de 200 julios sustituyendo a la puntera de acero tradicional.
· Protección en la planta textil.
· Plantilla interior antiestática, antibacteriana, antihongos, textil antiperforación no metálica.
· Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, antiperforación.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 20345:2022. Categoría S3 P SRC.

3. BOTA DE SEGURIDAD
Bota de microfibra tipo piel hidrofugada, WRU, S3, “Metal free” y suela doble densidad poliuretano.
· Zona talón cerrada.
· Sistema de cierre con cordones y lengüeta.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Puntera termoplástica resistente a impactos de 200 julios sustituyendo a la puntera de acero tradicional.
· Protección en la planta textil.
· Plantilla interior antiestática, antibacteriana, antihongos, textil antiperforación no metálica.
· Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, antiperforación.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 20345:2022, S3, SRC, WRU, E, A, EPI, Categoría II.

4. CALZADO DE COCINA, ZAPATO BLANCO
Zapato de cuero blanco S2.
· Color blanco con costuras blancas.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Suela de poliuretano inyectado doble densidad, antiestático, resistente a aceites y ácidos, antideslizante y aislamiento contra el frío.
· Absorción de la energía en el talón.
· Tejido exterior transpirable, resistente a la penetración y al contacto con el agua y costura doble.
· Cuello material sintético esponjoso con alta resistencia y transpiración.
· Costuras con hilo antibacteriano, con excelente capacidad de transpiración, evitando la formación de olores desagradables y manteniendo la higiene del pie del usuario.
· Lengüeta Interior en esponja perforada con una alta capacidad de transpiración.
· Puntera en composite con una resistencia de 200 J en sustitución a la de acero.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: CE EN ISO 20345: 2022 S2+CI+FO+SR 

5. BOTAS DE AGUA, VERDES TIPO JARDINERO
Bota de caña alta color verde oliva.
· Protección contra el agua y la humedad, impermeable.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Aislamiento contra el frío.
· Puntera termoplástica resistente a impactos de 200 julios, sustituyendo al acero.
· Suela resistente a aceites y a hidrocarburos.
· Suela resistente al resbalamiento y antiestática.
· Zona de apoyo con absorción de energía.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 20345:2022 S4 SRC SUELA ANTIDESLIZANTE.

6. BOTAS DE AGUA, BLANCAS USO ALIMENTARIO
Bota de caña alta color blanco para uso alimentario.
· Protección contra el agua y la humedad, impermeable.
· Resistencia eléctrica antiestático.
· Aislamiento contra el frío.
· Puntera termoplástica resistente a impactos de 200 julios, sustituyendo al acero.
· Suela resistente a aceites y a hidrocarburos.
· Suela resistente al resbalamiento y antiestática.
· Zona de apoyo con absorción de energía.
· Tallas: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 20345:2022 S4 SRC SUELA ANTIDESLIZANTE.

7. GUANTES CON PALMA DE PU
· Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
· Palma recubierta para dexteridad y aireación mayor
· Soporte de galga 13 para su ajuste
· Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
· Resistencia a la abrasión y al rasgado
· Certificado CE
· Nivel al corte A1 ANSI
· Seguridad alimentaria CE
· Tallas: 7 8 9 10.
· Cumplirá NORMA: EN ISO 21420: 2020 + A1:2024 Dexteridad 5 / EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

8. GUANTES DE LIMPIEZA, APTO PARA USO ALIMENTARIO. PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS. 
Guante de protección química, guante de protección técnica, apto para uso alimentario.
· Guante de libre de látex.
· Terminado texturizado flexible en toda la mano, antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos.
· Diseño ergonómico.
· Resistencia a la abrasión y a sustancias químicas abrasivas.
· Protección contra productos químicos y microorganismos.
· Tallas: 7 8 9 10.
· Cumplirá NORMA: UNE-EN ISO 374-1:2016 TYPE B.

9. GUANTES DE NITRILO REFORZADOS (CAJA DE 50 UNIDADES)
Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado y sin polvo. Extralargo y extra grueso. Aptos para preparación alimentaria, así como limpieza industrial y doméstica. Categoría III.
· Tendrá un grosor de mínimo 0,20mm.
· Largura mínima de 30 cm.
· Texturizado en su exterior para maximizar el agarre.
· Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.
· Ambidiestros
· Excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos.
· Aptos para personas alérgicas al látex.
· Cumple NORMA: 
EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

10. GUANTES MALLA
Guantes con protección contra cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
· Guante malla metálica de acero inoxidable.
· Aplicaciones: Protección Anticorte y Antipinchazos. Guante especial contra cortes y pinchazos por cuchillos de mano. 
· Homologado para uso alimentario.
· Perfectamente acoplable a la mano y muy fácil de cambiar de una mano a otra.
· Tallas: 7 8 9 10.
· Cumplirá NORMA: UNE-EN 1082-1:1997.

11. GUANTES DE FRÍO PARA ACCESO A CÁMARAS 
Guante con forro aislante interior para protección de bajas temperaturas, así mismo, tendrá ajuste en muñeca. EPI de categoría II. 
· Guantes de protección contra el frío inferior a -5ºC.
· Guante de poliéster o acrílico con palma impregnada de espuma de nitrilo.
· Relieve con puntos para un mejor agarre.
· Resistencia al frío de contacto.
· Tallas: 7 8 9 10.
· Cumplirá NORMA: UNE-EN 511:2006.


12. MANOPLA TÉRMICA ANTICALÓRICA, RESISTENCIA TÉRMICA
Guante para protección contra altas temperaturas que ofrezca una excelente resistencia al corte y al calor, permitiendo al usuario una flexibilidad y un tacto óptimos.
· Resistencia a la abrasión al fabricarse con mayor gramaje.
· Nivel 1 calor de contacto (100º al menos durante 15 o más segundos).
· Tallas: 7 8 9 10.
· Certificado CE.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN 407:2020.

13. ROPA ABRIGO IMPERMEABLE SERIGRAFIADO
Parka de color azul marino. El exterior será impermeable y el interior antifrío.
· Tejido impermeable resistente al agua.
· Acolchado para aislamiento térmico
· 2 bolsillos laterales exteriores, así como uno interior.
· Capucha
· Cintura regulable.
· Costuras termoselladas.
· Usos del producto Frío / Intemperie.
· Tallas: S, M, L, XL, XXL.
· Cumplirá NORMA EN ISO 13688:2013 + A1:2021.
· Cumplirá NORMA UNE‑EN 343:2019
· Cumplirá NORMA EN 342:2017
· Marcado: serigrafía

14. GAFAS ANTISALPICADURA Y ANTIPROYECCIONES
· Gafas de seguridad con lente de policarbonato transparente.
· Envoltura antiempañante y antirayaduras, con espuma interior y protector nasal integrado.
· Ofrece protección frente a radiaciones UV.
· 100% libre de metal.
· La gafa vendrá provista de patillas y goma.
· Tendrá protector nasal.
· Material de la lente y montura: Policarbonato.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN ISO 16321‑1:2022. 


15. MASCARILLA FPP2 PARA PARTÍCULAS
· Mascarilla para partículas con clip ajustable en la nariz y bandas elásticas.
· Hipoalergénica. Sin componentes látex y libre de grafeno.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN 149:2001 + A1:2021.

16. SEMI MÁSCARA VAPORES Y SUS FILTROS
· MÁSCARA:
· Media máscara reutilizable. Tendrá una válvula de exhalación fácil de limpiar y baja resistencia a la respiración.
· Apta para vapores orgánicos y partículas. Protección respiratoria.
· Diseño de doble filtro que proporciona una menor resistencia al respirar, un ajuste equilibrado y un mejor campo de visión. 
· Los filtros serán independientes a la máscara.
· Sistema de conexión para un ajuste de seguridad garantizado, ajuste seguro y sencillo.
· Será de peso reducido para poder ser utilizado durante largo tiempo.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN 140:1999/AC:2000

· FILTROS:
· Filtros de recambio para vapores orgánicos y partículas
· Cumplirá NORMA: UNE-EN 143:2022 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. para gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcados
· Cumplirá NORMA: UNE-EN 14387:2022 Equipos de protección respiratoria. Filtros para gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcados

17. CASCO DE PROTECCIÓN
· Casco de seguridad ajustable.
· Arnés de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación.
· Sudadera de esponja.
· 2 posiciones del contorno de la cabeza (alto/bajo).
· Banda retroreflectante.
· Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.
· Material: polipropileno de alta densidad
· Color: blanco
· Marcado CE
· Tamaños desde 54 - 62 cm.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN 397:2025

18. PROTECTORES OCULARES Y FACIALES DE SOLDADURA
· Protección para ojos y cara durante soldadura y tareas afines
· Pantalla para soldar con arnés interior regulable con cierre de rosca para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura. 
· Fabricada en polipropileno, muy ligero, pero con alta resistencia a la temperatura, al impacto y a las agresiones químicas. 
· Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.
· Diseño ergonómico y redondeado que permite que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos. 
· Con cristal de soldadura y cubrefiltro
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN ISO 16321‑2:2021

19. PROTECTORES AUDITIVOS
Orejeras de gran efecto atenuador en la gama de altas y bajas frecuencias, pero permitiendo al mismo tiempo oír el habla y/o señales acústicas.
· Diseño de bajo peso.
· Las almohadillas amplias estarán rellenas con una combinación de líquido y espuma. Serán confortables incluso con un uso prolongado.
· Óptimo ajuste y una baja presión de contacto. La corona de unión de los cascos estará diseñada de forma que se mantenga una presión constante y regular en la cabeza.
· Amplio espacio dentro del protector para minimizar la acumulación de calor y humedad.
· Para ambientes con ruido industrial moderado: talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y actividades exteriores.
· Las orejeras tendrán un SNR mínimo de 31 dB.
· Certificado CE.
· Cumplirá NORMA: UNE‑EN 352‑1:2020

20. PANTALLAS FACIALES PROTECCIÓN SALPICADURAS 
· Pantalla facial ajustable protege contra impactos, salpicaduras de metal fundido y proyecciones de sólidos calientes. 
· Superior protección frontal y lateral a la cara.
· Frontal con visor transparente de Policarbonato y borde de aluminio
· Ajuste por ruleta para mayor facilidad
· Certificado CE 
· Normativa: EN 166 1 BT 3 9


21. CHAQUETA IGNÍFUGA TRABAJOS DE SOLDADURA
· Chaqueta ignífuga con trabilla de sujeción y puños con corchetes. 
· Protección en procesos de soldadura y otras técnicas relacionadas. 
· Doble protección, protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.
· Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
· Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
· [bookmark: _Hlk181620857]Composición: algodón 100% con tratamiento ignífugo válido para 50 lavados
· Gramaje: 330 gr. 
· Talla: S a XXL
· Normativa:
EN ISO 11612
EN ISO 11611 Class 1 
ASTM F1959 (2024b) / (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)).

22. PANTALÓN IGNÍFUGO TRABAJOS DE SOLDADURA
· Protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la resistencia a la llama durante la vida de la prenda. 
· [bookmark: _Hlk181620979]Doble protección, protección contra calor por contacto, convectivo y radiante. 
· Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido.
· Protección clasificación UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV.
· Cintura con trasero elástico para un seguro ajuste.
· Composición: algodón 100% con tratamiento ignífugo válido para 50 lavados.
· Gramaje: 330 gr/m².
· Talla: S a XXL
· Certificado CE
· Normativa: 
EN ISO 11612
EN ISO 11611 Clase 1
ASTM F1959 (2024b) /F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%)).

23. DELANTAL PROTECCIÓN IGNÍFUGA TRABAJOS DE SOLDADURA
· Protección para tronco y parte superior de las piernas. 
· Resistente a la llama.
· Cintas ajustables y hebilla de zafado rápido.
· Piel de serraje vacuno y cosido con hilo de para-aramida.
· Protección clase 2 para soldadura.
· Talla: 91 x 58 cm
· Certificado CE
· Normativa: EN ISO 11611 Class 2 A1.

24. FAJAS DE SUJECIÓN LUMBARES
Fajas lumbares que ofrezcan total sujeción al usuario. Refuerza la columna vertebral y sujeta el abdomen y la parte baja de la espalda. La faja se podrá ajustar para mayor comodidad y podrá ser usada bajo la ropa o sobre ella.
· Cuatro tiras de amarre, con elástico reforzado para un ajuste seguro
· Tiras ajustables para un ajuste seguro
· No restringe el movimiento
· Cinturón de mínimo 8 pulgadas de anchura, para ofrecer al usuario un soporte total
· Tallas de S a XL

25. GUANTES ANTIPINCHAZO
Se trata de un guante que requiere de alta resistencia y protección contra pinchazos y antiperforación para su uso en lavandería.
· Guante antipinchazos 
· Refuerzo interno de entramado inoxidable tanto en palma como en dedos
· Galga 10
· Categoría II
· NORMA: EN 388 2443F / ASTM F 2878:2024
· Tallas 7, 8, 9 y 10

26. CHALECO REFLECTANTE
Chaleco Alta Visibilidad
· Color: naranja.
· Composición: 100% poliester.
· Cierre cremallera al tono.
· Tejido AV y 2 bandas reflectantes 25 ciclos.
· Color Amarillo AV en stock permanente.
· Certificado EN20471:2013 CAT II - Clase 2.
· Normativa: EN ISO 20471:2013

27. MANOPLA ANTICALÓRICA CON ANILLAS
Manopla completa de cuero crupón tipo serraje. 
· Reforzado en la palma con tejido Panox. 
· Malla metálica de arandelas sobre la palma. 
· Forrado interior totalmente de para-aramida aluminizada en la mano y lana en la manga.
· Longitud total de guante 350 mm
· Color: Marrón
· Marcado CE
· Normativa: UNE‑EN 407:2020 / UNE‑EN 388:2016+A1:2018
· Tallas 7, 8, 9 y 10

Se realiza una descripción técnica de los artículos que son objeto del presente contrato. Los productos a suministrar deberán cumplir con la normativa comunitaria y estatal vigente en la materia, así como las especificaciones técnicas que se requieran en cada caso. 
LOTE 2.-ROPA LABORAL
1.	BATA BLANCA
· -	Color: Blanca
· -	Manga larga.
· -	Cuello con solapa.
· -	Apertura central con botones. 
· -	Bolsillo: Uno en pecho y dos laterales en la cintura.
· -	65 % poliéster / 35% algodón
· -	Sarga de 175 g/m2 
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: serigrafía

2.	CAMISETA BLANCA MANGA CORTA (MONZA)
· -	Color: Blanca
· -	Camiseta de manga corta 
· -	Cuello de lycra redondo 
· -	Refuerzo de hombro a hombro
· -	100% algodón preencogido
· -	160 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL, XXL
· -	Marcado: serigrafía

3.	CAMISETA GRIS MANGA CORTA (MONZA)
· -	Color: Gris
· -	Camiseta de manga corta 
· -	Cuello de lycra redondo
· -	Refuerzo de hombro a hombro
· -	100% algodón preencogido
· -	160 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL, XXL
· -	Marcado: serigrafía

4.	POLO VERDE MANGA CORTA
· -	Manga corta
· -	Color: Verde
· -	Cuello con tapeta y botones para cierre en el cuello
· -	100% algodón preencogido
· -	A partir de 210 g/m² 
· -	Tallas: S, M, L, XL, XXL
· -	Marcado: serigrafía

5.	POLO VERDE MANGA LARGA
· -	Manga larga
· -	Color: Verde
· -	Cuello con tapeta y botones para cierre en el cuello
· -	Puños elásticos
· -	100% algodón preencogido
· -	A partir de 210 g/m2 
· -	Tallas: S, M, L, XL, XXL
· -	Marcado: serigrafía

6.	FORRO POLAR VERDE
· -	Color: Verde 
· -	Cremallera entera.
· -	Cordón de ajuste con topes en cintura.
· -	Bolsillos laterales. 
· -	Puños con ribete elástico.
· -	100% poliéster acabado micropolar antipeeling.
· -	A partir de 290 g/m² 
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: bordado

7.	CHAQUETA BLANCA DE COCINA
· -	Color: Blanca
· -	Cierre central de doble botonadura cruzado
· -	Cuello tirilla
· -	Manga larga tipo sastre, con abertura en puños
· -	Un bolsillo: 1 bolsillo de parche en el pecho
· -	Plana. 65% poliéster - 35% algodón
· -	175 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: serigrafía

8.	PANTALÓN DE TRABAJO AZUL
· -	Color: Azulina
· -	Cierre central con cremallera y/o botón
· -	Cinturilla elástica
· -	Costura trasera de seguridad
· -	Cinco bolsillos, 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con tapeta y velcro y 1 bolsillo trasero de parche
· -	Sarga. 80% poliéster - 20% algodón
· -	190 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: ninguno

9.	PANTALÓN BLANCO COCINA
· -	Color: Blanco
· -	Cinturilla elástica 
· -	Cinturilla ajustable con cintas
· -	Tejido con tratamiento antibacterias y repelente de líquidos
· -	Tres bolsillos: 2 bolsillos franceses y 1 bolsillo trasero
· -	Microfibra 100% poliéster
· -	140 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: ninguno
10.	PANTALÓN CUADROS COCINA
· -	Color: Cuadros blanco y azul o similar
· -	Cierre central con cremallera y/o botón
· -	Costura trasera de seguridad
· -	Cinturilla elástica
· -	Tres bolsillos: 2 bolsillos franceses y 1 bolsillo trasero. 
· -	Sarga. 65% poliéster - 35% algodón 
· -	140 g/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: ninguno

11.	CHAQUETA DE AGUA / CHUBASQUERO
Se trata de una chaqueta de agua impermeable.
· -	Color: Negro
· -	Costuras termoselladas que evitan la penetración del agua
· -	100% poliéster con recubrimiento de PVC que cumple con REACH
· -	Tejido UPF 40+ que bloquee el 98% de los rayos UV
· -	225 g/m2
· -	Cierre central con cremallera
· -	Capucha desmontable
· -	Bajo de la prenda ajustable
· -	Puños elásticos
· -	Dos bolsillos seguros
· -	Cumplirá con las normas:
· o	UNE EN 343 CLASE 3:1 X (Columna de agua WP 5.000mm)
· -	Marcado: serigrafía

12.	PANTALÓN DE AGUA IMPERMEABLE
Se trata de un pantalón de agua impermeable.	
· -	Color: Negro
· -	Hechura espaciosa para permitir su uso sobre los pantalones
· -	Costuras termoselladas que evitan la penetración del agua
· -	100% poliéster con recubrimiento de PVC que cumple con REACH
· -	Tejido UPF 40+ que bloquee el 98% de los rayos UV
· -	225 g/m2
· -	Cumplirá con las normas:
· o	UNE EN 343 CLASE 3:1 X (Columna de agua WP 5.000mm)
· -	Extremos con corchetes
· -	Cintura elástica
· -	Accesos laterales a los bolsillos
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: ninguno

13.	CHALECO BLANCO
· -	Chaleco softshell
· -	Corta viento resistente al agua
· -	Color: Blanco
· -	Cierre central con cremallera
· -	Bolsillos frontales bajos con cremallera con algún bolsillo interno
· -	Tejido Exterior: 94% poliéster, 6% elastano unido a un micropolar 100% poliéster de 2 capas 
· -	220 gr/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: serigrafía

14.	CHALECO ACOLCHADO AZUL
· -	Chaleco acolchado multibolsillos
· -	Color: Azul
· -	Cierre central con cremallera, oculta con tapeta
· -	Tapeta central con botones automáticos
· -	Cortavientos en sisa
· -	Varios bolsillos
· -	Material Exterior: microfibra 100% poliéster 
· -	220 gr/m²
· -	Tallas: S, M, L, XL
· -	Marcado: serigrafía

15.	DELANTAL PETO TEJIDO
· -	Color: Blanco
· -	Una sola tira, que pasa por el cuello y laterales, y que ajusta la prenda
· -	Por la rodilla y regulable en el cuello
· -	Un bolsillo: 1 bolsillo central
· -	Dimensiones: 100 x 70 cm (+/-10 cm)
· -	Plana. 100% poliéster o mezcla de poliéster y algodón
· -	210 g/m2 
· -	Talla única
· -	Marcado: serigrafía

16.	DELANTAL HULE / PVC PETO
· -	Color: Blanco
· -	100% impermeable, tejido resistente al agua
· -	Acabado con protección química, protege contra ácidos y aceites
· -	Dos tiras en los extremos, para ajustar la prenda
· -	PVC. 70% PVC - 30% poliéster
· -	Dimensiones: 90 x 65 cm (+/-10 cm)
· -	470 g/m2
· -	Talla única
· -	Marcado: ninguno

17.	GORRO DE PANADERO
· -	Color: Blanca
· -	Gorro tipo panadero/militar apto para industria alimentaria
· -	Sistema de ajuste para adaptar el gorro a la medida necesaria
· -	Con rejilla transpirable en parte superior 
· -	Sarga. 65% poliéster - 35% algodón
· -	Rejilla: 100% POLIÉSTER
· -	195 g/m2
· -	Tallas S, M, L, 
· -	Marcado: ninguno

18.	MANGUITOS COCINA (POLIETILENO)
· -	Color: Blanco
· -	Material: polietileno virgen 100%
· -	Compatibles con uso alimentario
· -	Reciclables 100%
· -	Gomas de ajuste en ambos lados para un ajuste optimo y preciso.
· -	Talla única: 40 cm de largo.
· -	Marcado: ninguno

19.	GORROS DESECHABLES
Gorro universal desechable con goma ajustable.
· -	Producto de un solo uso
· -	Tejido hipoalergénico.
· -	Filamentos sellados.
· -	Color: Blanco.
· -	Gramaje: 20 grm
· -	Composición: 100% polipropileno.
· -	Talla única
· -	Borde elástico
· -	Paquetes de 100 unidades
· -	Marcado: ninguno

20.	BATAS DESECHABLES
Bata de Polipropileno, medida estándar, con cierre mediante velcros, cuello tipo camisa y manga
larga con elásticos para una mejor protección y adaptabilidad.
· -	Producto de un solo uso
· -	Materia prima: Polipropileno de 35 gramos.
· -	Talla única
· -	Medidas: 112x138 cm aproximado (10 cm +/-)
· -	Cierre mediante velcros
· -	Marcado: ninguno

21.	CUBREBARBAS DESECHABLES
Cubrebarbas desechables en polipropileno blanco para protección de la zona del mentón. Es una pieza del vestuario desechable dedicada a impedir la caída del cabello y su contaminación de los alimentos o materiales que se manipulan.
· -	Producto de un solo uso
· -	Cubrebarbas - mentón en polipropileno blanco
· -	Ajuste mediante elástico
· -	Protección sobre riesgos menores
· -	Tamaño aprox. 18cm x 9 cm
· -	Compatible con el Uso Alimentario 2011/10/CE
· -	Certificado CE
· -	ISO 13485:2003
· -	Talla única
· -	Marcado: ninguno

22.	MANGUITOS DE TELA
· 	Color: Blanco
· -	Material: poliester-algodón 
· -	Sarga ≥215 grs. 
· -	Tejido antibacterias.
· -	Gomas de ajuste en ambos lados para un ajuste optimo y preciso.
· -	Talla única: 40 cm de largo.
· -	Marcado: ninguno

5. [bookmark: _Toc191549328]ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Las prendas que se suministren deberán venir etiquetadas con la marca CE (Directiva 93/68/CEE) y con el siguiente contenido informativo mínimo:
· Identificación del fabricante
· Designación del tipo de producto, nombre comercial o código
· Talla
· Cuidados de lavado y/o mantenimiento
· Pictograma indicativo del tipo de protección que proporciona, con referencia a la Norma UNE que cumple y los niveles de prestación que proporciona.
Todas las prendas de vestuario vendrán identificadas con la serigrafía o bordado indicados del logotipo de Aukerak que se proporcionará desde los Servicios Centrales de Aukerak en el documento de Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del Contrato (ANEXO IV. LOGO AUKERAK del PCAP).

6. [bookmark: _Toc120704140][bookmark: _Toc191549329]CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
El plazo para el suministro de los artículos será máximo de 3 semanas, desde la realización del pedido desde Aukerak hasta el suministro en los centros penitenciarios.
Los artículos objeto del contrato aparecen relacionados en las cláusulas 3 y 4 de este documento, donde figura el precio máximo unitario de licitación, por artículo (marcado incluido e IVA no incluido) así como el número de artículos estimado que se proporcionarán a lo largo de la vigencia del presente contrato. 
Cuando sea necesaria la adaptación de un artículo para algún o algunos/as trabajadores/as por sus condiciones anatómicas, fisiológicas o estado de salud, el suministrador buscará el que mejor se le adapte de acuerdo con los importes adjudicados en el contrato. Los gastos de envío y devoluciones, hasta encontrar el equipo definitivo, correrán a cargo del suministrador.
La licitante, deberá poder suministrar todo tipo de tallaje para la totalidad de las prendas objeto del contrato, si bien, en el supuesto caso de tallas especiales, el tratamiento y plazo de entrega será individualizado y el precio será de acuerdo con los importes adjudicados en el contrato.
El objeto del contrato incluye el suministro y entrega de los artículos contenidos en las cláusulas 3 y 4 de este documento, así como la tramitación de incidencias.
Las características y formatos de los artículos deben considerarse como características de referencia a productos existentes en el mercado, tienen por tanto carácter orientativo admitiéndose variaciones siempre que no supongan reducción de la calidad sobre lo descrito en la cláusula 4 de este documento, de forma genérica, debiendo ser autorizadas por Aukerak.
Se admitirán mejoras cuando se consideren condiciones técnicas que mejoren lo solicitado en el pliego, directamente vinculada con el artículo y sus características, y que no implique modificación en los precios.
7. [bookmark: _Toc120704139][bookmark: _Toc191549330]GESTIÓN DE PEDIDOS
La empresa licitante deberá facilitar a Aukerak las siguientes gestiones mediante un intercambio de información de carácter mensual a través de herramientas informáticas que faciliten el intercambio de documentación donde se incluirá:
· Realización de pedidos
· Consulta de pedidos realizados 
· Seguimiento del estado de los pedidos realizados
· Albaranes emitidos
· Facturas emitidas
· Consumo de cada artículo por CP hasta la fecha solicitada
Todo ello con disgregación de información de tallas y pedidos de CCPP.
Permitiendo a Aukerak, conocer el consumo de cada artículo por centro penitenciario, así como el nivel de consumo total alcanzado y las cantidades pendientes de consumir en relación con el total del contrato.
Las comunicaciones con la adjudicataria se realizarán tanto por correo electrónico como por teléfono, por tanto, la empresa adjudicataria deberá tener siempre a disposición del contrato un buzón de correo electrónico y un número de teléfono, con una franja horaria de atención que abarque el horario comprendido entre las 9:00h y las 17:00h de lunes a viernes. Este teléfono de atención será el mismo durante toda la vigencia del contrato, salvo que se permita su sustitución por la persona responsable del contrato.
8. [bookmark: _Toc191549331]MUESTRAS DE LOS SUMINISTRADORES
Para comprobar la adecuación a los requisitos de la licitación, la empresa adjudicataria del contrato deberá presentar muestras o modelos de los productos, así como documentación técnica (fichas técnicas) de cada artículo contenidos en su oferta en los 10 días hábiles siguientes a ser requerida, tras la propuesta de adjudicación de éste. Para realizar las comprobaciones, la empresa adjudicataria deberá entregar una unidad de cada tipo de artículo con el marcado indicado en cada una de las prendas.
No se admitirán variantes, por lo que solamente se podrá presentar una muestra para cada uno de los elementos ofertados, ajustándose con la máxima exactitud posible a las especificaciones indicadas en la cláusula 4 de este documento. De esta manera se podrá contrastar la calidad y medidas con la recepción del suministro, así como para indicar en su caso las alternativas posibles de color o formato de los artículos que se soliciten una vez resulte adjudicatario del contrato.
Las muestras serán entregadas en la oficina de Aukerak:
AUKERAK - Gizarteratzearen Euskal Agentzia 
Agencia Vasca de Reinserción Social
C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71 -2º planta
01008 Vitoria-Gasteiz

Las muestras irán correctamente embaladas y vendrán acompañada de la siguiente documentación:
· Denominación del expediente de contrato
· Nombre del licitador
· Identificación de las prendas
· Especificaciones de calidad de la muestra.
· Certificados acreditativos del cumplimiento de Normas Europeas por el artículo
· Ficha técnica del artículo, esta deberá contar como mínimo con la siguiente información:  
· Nombre y dirección completa del fabricante o representante legal
· Nacionalidad del fabricante
· Composición de la prenda o elemento.
· Cuidados de mantenimiento que requiere.
· Protección que proporciona
· Certificado/s acreditativo/s del cumplimiento de norma/s europea/s por la prenda o elemento.
· Explicación de cualquier pictograma y nivel de prestación
· Garantía ofrecida: cobertura y plazo.
· Cuanta información complementaría consideren adecuada.

9. [bookmark: _Toc120704143][bookmark: _Toc191549332]FACTURACIÓN Y PAGO
El pago se hará mensualmente, sobre unidades suministradas, a mes vencido, en base a facturas presentadas por el contratista sobre productos suministrados durante el mes facturado, una vez sean conformadas estas por la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato. Las facturas se extenderán por meses naturales vencidos, con desglose de los suministros realizados en cada Centro Penitenciario en facturas diferenciadas, y deberán incluir todas las menciones legalmente obligatorias.
10. [bookmark: _Toc191549333]ENTREGA DEL SUMINISTRO
El adjudicatario entregará los artículos a solicitud de la persona designada por Aukerak, en un plazo máximo de 3 semanas, desde la realización del pedido.
El proveedor confirmará en todo momento a la persona designada por Aukerak y al centro penitenciario, el día y la hora aproximada a la que va a realizar la entrega, ésta se realizará en horario de mañana hasta las 13:00h, en los centros penitenciarios, sitos en: 
Centro Penitenciario Araba
Camino Portillo San Miguel,1 01230, Iruña Oka
Centro Penitenciario Bizkaia
Calle Lehendakari Agirre,92 48970, Basauri
Centro Penitenciario Gipuzkoa
Martutene Pasealekua,1 20014, Donostia (actualmente)
Poligono Eskusaitzeta, 20.160, Zubieta (en el futuro)

En cada pedido se indicarán, número de pedido de Aukerak, número de prendas o artículos, sus características, cantidades y tallas solicitadas por cada centro penitenciario.
La entrega de los materiales se realizará en embalajes adecuados y de capacidad suficiente para albergar y transportar los artículos en óptimas condiciones, evitando la mezcla de diferentes artículos en un mismo embalaje. La entrega recogerá indicación de todos los artículos enviados con desglose de tipo de artículo, cantidad y tallaje, en documento independiente donde se recoja el número de pedido de Aukerak.
En cada factura emitida, se indicará el número de pedido de Aukerak facturando de forma separada los pedidos realizados a cada centro penitenciario.
En caso de suministros erróneos, es decir, cuando los artículos recibidos no se correspondan con el tipo, marca, modelo, talla, nivel de protección, eficacia, material, etc. solicitado, los gastos de devolución correrán por cuenta del suministrador.
Cuando sea necesaria la adaptación de un artículo para algún o algunos/as trabajadores/as por sus condiciones anatómicas, fisiológicas o estado de salud, el suministrador buscará el que mejor se le adapte. Los gastos de envío y devoluciones, hasta encontrar el equipo definitivo, correrán a cargo del suministrador. 
Deberá poder suministrar todo tipo de tallaje para la totalidad de las prendas objeto del contrato, si bien, en el supuesto caso de tallas especiales, el tratamiento y plazo de entrega será individualizado.


11. [bookmark: _Toc191549334]RESPONSABLE DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS PEDIDOS
La empresa contratista nombrará un responsable que lo represente y que actúe como interlocutor con el responsable del suministro que sea designado por Aukerak.
Aukerak también nombrará un responsable del contrato, quien será el encargado de controlar el gasto realizado mensualmente.
Por otra parte, este responsable de contrato marcará la información a aportar, el sistema que se seguirá para controlar los elementos que se suministrarán, así como la identificación y enumeración de lo demandado.
Será responsabilidad del adjudicatario el correcto suministro de los artículos y correrán por su cuenta todos los gastos necesarios para suministrar las prendas en el lugar de entrega indicado en el presente pliego y ajustado a lo exigido en el mismo. Por tanto, Aukerak únicamente abonará: el precio unitario ofertado para cada elemento a suministrar, así como el IVA a aplicarse.
Los gastos de transporte para llevar a cabo las entregas de los productos en los 3 Centros Penitenciarios correrán a cargo de la empresa adjudicataria.
Si durante la vigencia del contrato alguna de las prendas o artículos objeto de este contrato, dejara de fabricarse, la empresa adjudicataria deberá entregar otro de igual o superior calidad, sin que suponga incremento del precio de la adjudicación de unidad sustituida.
12. [bookmark: _Toc191549335]DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS DE ENTREGA
[bookmark: _Hlk223438943][bookmark: _Hlk223434733]Plazo de duración de tres años, 36 meses, desde el día 27 de mayo de 2026, o en el caso de que sea posterior, desde la formalización del contrato.
Plazo parcial o de entrega: será el plazo de entrega de los elementos a suministrar, en este caso con un máximo de 3 semanas desde la realización del pedido.
Para el debido control del cumplimiento de los plazos parciales, cada vez que Aukerak solicite un elemento, se le remitirá a la empresa adjudicataria una hoja de pedido identificada con el nombre del Centro Penitenciario a la que se le tenga que suministrar los productos.
En caso de que un mismo pedido se suministre en momentos diferentes de tiempo en función de la disponibilidad de los productos a entregar, se emitirán por la empresa adjudicataria tantos albaranes como entregas parciales se realicen debiendo recoger en los albaranes el número de pedido a que hacen referencia.
Los albaranes deberán ir firmados por la persona responsable de la recogida de este material en cada Centro Penitenciario y por la empresa adjudicataria.
Las comunicaciones se realizarán tanto por correo electrónico como por teléfono, por tanto, la empresa adjudicataria deberá tener siempre a disposición del contrato un buzón de correo electrónico y un número de teléfono, que será el mismo durante toda la vigencia del contrato, salvo que se permita su sustitución por la persona responsable del contrato.
13. [bookmark: _Toc191549336]COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE)
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, la empresa contratante tiene a disposición de la empresa contratista una herramienta específica de control y gestión documental para la coordinación de actividades empresariales gestionada por la empresa contratada para el Servicio de Prevención Propio.
Mediante esta herramienta, la empresa contratante entrega al contratista la normativa específica para la ejecución de los trabajos en sus instalaciones, el cual deberá garantizar la difusión y el cumplimiento de estas normas por parte de todo su personal que trabaje en las instalaciones de la empresa contratante.
Tras la formalización del Contrato, empresa contratada para el Servicio de Prevención propio contacta con la empresa contratista para solicitar la información y la documentación necesarias. Es obligación de la empresa contratista facilitar a la empresa Prevención la documentación requerida e introducir todos los datos necesarios en el sistema antes del inicio de los trabajos, en caso contrario, no se tendrá acceso a las instalaciones de la contratante y el incumplimiento del suministro derivado del Contrato recaerá sobre la empresa contratista. El sistema dispone de unos códigos de colores para indicar la situación documental de cada empresa y trabajador. También es obligación del contratista mantener el sistema correctamente durante toda la vigencia del Contrato.
Es obligación del contratista afectado por el CAE aportar, rellenar y mantener actualizada toda la documentación del Contrato en la herramienta de gestión documental. La aportación por cualquier motivo de esta documentación al personal de la empresa contratante o externo, fuera de este sistema, no exime en ningún caso al contratista de la obligación de aportarla al sistema.
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