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Erakundea: Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea.
Saila: Iraunkortasuna.
Espediente-mota: Administrazio-kontratazioa.
Kontratu mota: HORNIDURA
Zerbitzuaren xedea: Paper- eta kartoi-hondakinak biltzeko alboko kargako edukiontziak hornitzea, hala nola garraiatzeko, deskargatzeko, muntatzeko eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatera entregatzeko. 
Prozedura-mota: Irekia.
Izapidetze-mota: Arrunta.
Espediente-zenbakia eta -urtea: 2022/04
Dokumentu-mota: Baldintza teknikoen plegua.
PAPER- ETA KARTOI-HONDAKINAK BILTZEKO ALBOKO KARGAKO EDUKIONTZIEN HORNIDURAREN ESLEIPENA, HALA NOLA GARRAIOA, DESKARGA, MUNTAKETA ETA URIBE KOSTAKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEARI ENTREGATZEA ARAUTUKO DITUEN KLAUSULA TEKNIKOEN PLEGUA.
 KONTRATUAREN XEDEA.
Lehiaketa honen xedea da papera eta kartoia zatitzeko alboko kargako edukiontziak hornitu eta instalatzea eta kontratuaren iraupenean edukiontzi horiei dagozkien ordezko piezak hornitzea.
Edukiontziak hornitu, garraiatu, deskargatu, muntatu eta pleguan zehaztutako lekuan entregatu behar dira.
EZAUGARRI TEKNIKOAK 
Paper eta kartoi edukiontziak urdinak izango dira, erraz ezagutu daitezen. Alboko kargako edukiontziak izango dira eta aho bat izango dute hondakina edukiontziaren goiko estalkia ireki beharrik gabe botatzeko.
Edukiontzi mota
Alboko karga
Bolumena
Gutxienez 3.200 l
Kolorea 
Gorputz gris alemaniarra eta tapaki urdin frantsesa 
Materiala
· Dentsitate handiko polietilenoa 
· Metal astunik gabe erabilitako pigmentuak
· Torloju, buloi, burdineria eta halako pieza guztiak altzairu herdoilgaitzezkoak edo berotan galbanizatuak izango dira. 
Ezaugarriak
· 1.263 mm-ko karga-altuera
· Dentsitate handiko polietilenozko injekzio-sistemaren edo errotomoldaketaren bidez fabrikatua, masan koloreztatua eta UV izpien aurrean egonkortua. 
· Eraikitze sendoa. 
· Gainazal lauak, eta ez porotsuak, barrutik eta kanpotik errazago garbitu dadin. Hodiaren hormak nerbadurarik gabe. 
· Edukiontziaren deskargaren aldean blokeo-sistema bat duten estalki finkoak. Erabiltzaileak irekitzea eragotziko dute eta materiala karga-aho espezifiko baten bidez sartzera behartuko dute. Edukiontzia biltzeko kamioian husten denean edo edukiontziak garbitzeko kamioian garbitzen denean, iraulketaren ondorioz, gailu hori automatikoki desblokeatu eta estalkiak askatu beharko ditu, erabat ireki eta edukia guztiz hustu ahal izateko. 
· Erabiltzailearen aldeak irekigune bat edo karga selektiboko aho bat izango du erdialdean, neurri egokikoa, eta bereziki diseinatuta egongo da etxeko paperaren eta kartoiaren frakzioari dagozkion hondakinak biltegiratzeko. Ahoa angeluzuzena izango da, eta 1.000 mm luze eta 190 mm zabal izango da gutxienez. 
· Diseinu bisual atsegina, borobildua eta trinkoa. Kanpoko itxura estetiko ona. 
· Herritarrek erraz eta eroso erabiltzeko modukoa. 
Serigrafia.
· Serigrafiaren helburua da erabiltzaileek edukiontziak behar bezala erabiltzea, eta zuzena eta agerikoa izan behar du. Paper/kartoi edukiontzien kasuan, gutxienez, “PAPERA/KARTOIA” - “PAPEL/CARTÓN” mezua izango dute, eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatearen logoarekin serigrafiatu beharko dira.
· Segurtasuneko bi banda islatzaile lau izkinatan, kalitate handiko itsasgarri islatzailearekin (3 M), zerrenda zuri eta gorri txandakatuak eta zeiharrak edukiontziaren lau angeluetan. 
· Galtzadaren aldean itsasgarri bat, aparkatzea debekatuta duela adierazteko, eta ibilgailu bat erretiratzen ari den garabi baten piktograma bat.  
· Bilketako kamioiaren aldean zerrenda bertikal bat izango du, alboko kargako ibilgailua erdiratzeko erreferentzia-seinale gisa.
· Serigrafia guztiek elebidunak izan behar dute.
· Ikusmen-desgaitasuna duten erabiltzaileei egokitutako erliebeko eta braille markaketako piktograma.
Ziurtagiriak.
· Europako araudiaren araberako edukiontzi homologatua eta CE markarekin ziurtatua, soinu-maila adierazita, Europako Parlamentuaren 2000/14/EE Zuzentarauaren arabera. Kanpoko erakunde batek emandako ziurtagiria aurkeztuko da, EN 12574 araua betetzen dela egiaztatzen duena, arauaren kalitatea bermatzeko eta egungo eta etorkizuneko bilketa-ibilgailuekin bateraezintasunik sor ez dadin. 
· Edukiontzi irisgarri bat eskatuz gero, enpresa esleipendunak irisgarritasun-ziurtagiri bat aurkeztu beharko du UNE EN 170001 arauaren arabera. Enpresak hornitu eta ipini egin beharko du, beharrezkoa bada. Horretarako, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen legeria eta diseinu irisgarriaren irizpideak bete beharko ditu, UNE EN 170001-1 Araua, Irisgarritasun globala. 
HORNIDURA EMATEKO LEKUA ETA EPEA
Hasierako aurreikuspenen arabera, gutxienez 50 unitate eskuratuko dira. Kontratua luzatuz gero, 10 edukiontzi izango dira gutxienez.
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak zenbat edukiontzi eta horiek nola entregatu zehaztuko du, hau da, eskaerak eta, ondorioz, entregak mailakatuak izango dira, mankomunitateak bete behar dituen eskariaren eta beharren arabera.
Oro har, enpresa esleipenduna arduratuko da hornitu beharreko ondasunari dagozkion indarreko aplikazio-araudiak betetzeaz, bai eta plegu honen bidez esleituko den edukiontzia erabiltzeko behar diren bermeak, homologazioak, ziurtagiriak edo beste edozein xedapen edo betekizun betetzeaz ere.
Kontratistak erabat muntatutako eta berrikusitako edukiontziak entregatuko ditu, gehienez 45 egun naturaleko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.
Edukiontziak mankomunitateak adierazitako instalazioetan edo lekuan garraiatu, deskargatu eta muntatuko dira, eta kontratistak egingo du hori, mankomunitateak dituen langileak eta bitartekoak tartean sartu gabe.
Hornitutako ondasunak garraiatu, entregatu eta muntatzeko gastuak kontratistaren kontura izango dira.
Edukiontziak deskargatu eta muntatu ondoren, kontratistak entregatzeko lekua zegoen bezala utzi beharko du, hau da, enbalatze-hondakin guztiak eta sor daitezkeen gainerako hondakin guztiak erretiratu eta gunea garbi utziko du.
BIRJARTZE-HORNIDURAK
Lehiaketa honen esleipendunak konpromisoa hartuko du, lehiaketa honetan parte hartze hutsagatik, erositako edukiontziak birjartzeko elementuen hornidura 10 urtez bermatzeko, baita ordezko edukiontziak eskatu eta 30 egun naturaleko epean entregatzeko ere.
HORNIDURAREN BERMEA 
Nahitaezko baldintza da hornitu beharreko edukiontzi bakoitzerako gutxienez hiru urteko bermea eskaintzea. Berme hori edukiontzia osatzen duten zati eta pieza guztiek izan behar dute. 
Bermealdia hornidura jasotzen den egunetik aurrera jarriko da indarrean.
Administrazio-pleguetan jasota geratzen da bermealdia luzatzea baloratuko dela.
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