	[bookmark: _GoBack]PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA, ABENDUAREN 23KO 87/2008 FORU DEKRETUAK ARAUTUTAKO ETXEAN PROGRAMAKO LAGUNTZA-PRODUKTU BERRESKURAGARRIAK HORNITZEKO ESPARRU-AKORDIORAKO.


	
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO DE CARÁCTER RECUPERABLE DEL PROGRAMA ETXEAN REGULADO POR EL DECRETO FORAL 87/2008, DE 23 DE DICIEMBRE.



	1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratuaren xedea izango da agiri honen I. eranskinean identifikatu eta erreferentzia egiten diren laguntza-produktu berreskuragarriak hornitzea.
	
	1.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será el suministro de los productos de apoyo de carácter recuperable que se identifican y referencian en el anexo I del presente pliego.


	Eskuratu beharreko gehienezko zenbatekoak gutxi gorabeherakoak dira, eta kontratu hau indarrean dagoen bitartean zehaztuko dira, betiere premien arabera (2008ko abenduaren 23ko 87/2008 Foru Dekretuak, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituenak) eta eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera. 

	
	Las cantidades a adquirir tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria.


	2.- LAGUNTZA-PRODUKTUEN ETA HAUEN ORDEZKOEN EZAUGARRIAK.

Agiri honen II. eranskinean ageri dira produktu guztien erreferentzia eta bakoitzak gutxienez eta derrigorrez bete beharko dituen ezaugarriak. 
	
	2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE APOYO.

Las características de mínima exigibilidad, de obligado cumplimiento en todos sus términos, así como la referencia que se realiza respecto de cada producto de apoyo, se incorporan en el anexo II al presente pliego.


	Lizitatzaileak, hala egokituz gero, eskaintzan aipatutako elementuak eta hauen ordezkoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku jarri beharko ditu, honen egoitza sozialean eta Gipuzkoako Lurralde historikoan izan dezakeen egoitzan, honek aztertu eta baloratu ditzan. Horretarako, gutxienez 2 asteko epea izango du, eskaintza teknikoari buruzko gutun-azala irekitzen denetik aurrera.  

	
	La licitadora deberá poner a disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en su caso, los elementos que ofrezca en la oferta, para poder observarlos y valorarlos, en un plazo al menos de 2 semanas una vez abierto el sobre referente a la oferta técnica, en su sede social o sede que tenga en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.


	3.- HORNITU BEHARREKO KOPURUAK ZEHAZTEA.

Nahiz eta III. eranskinean urtean zehar hornitu beharreko elementu bakoitzaren unitate-kopuruaren estimazio bat adierazten den, zifra hori ez da loteslea izango, eta elementuak unean uneko behar eta baliabide ekonomikoen arabera erosiko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak elementu edo multzo bakoitzeko kopuru jakin batzuk eskuratzeko inolako konpromisorik hartu gabe.

	
	3.- ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR.

Si bien en el Anexo III se indica una estimación del número de unidades de cada elemento a suministrar a lo largo del año, dicha cifra no será vinculante, y la adquisición de elementos se realizará en función de las necesidades y disponibilidades económicas existentes en el momento, sin que exista compromiso alguno por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para adquirir cantidades determinadas por cada elemento o totalidad.


	Eskuratu beharreko kopuruak "Kostua BEZ gabe" zutabean adierazitako kostuaren kalkuluan sartutzat joko dira, eta gehieneko orientagarria adierazten dute. Beraz, kopuru horiek kontratuak indarrean dirauen bitartean unean uneko premien arabera zehaztuko dira (ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonei zuzendutako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituen 87/2008 Foru Dekretuak, abenduaren 23koak, ezarritakoari jarraituz), eta erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera. Hori, elementu bakoitzak guztizko kopuruarekin alderatuta izango duen gutxi gorabeherako kostuaren haztapenean islatzen da, eta gauzatzekoan aldatu egingo da.

	
	Las cantidades a adquirir se entienden implícitas en el cálculo del coste que se especifica en la columna “coste sin IVA” y tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria. Esto se refleja en una ponderación que se realiza en relación con el coste estimado que supondrá cada elemento respecto de la totalidad, que en su ejecución variará.


	Garraio-gastuak elementu bakoitzaren prezioan sartzen dira. Produktuen azken erosketak, dagoen premiaren arabera, lote bakoitzari dagokionez urtean hiru eskaera eta hurrenez hurreneko entrega desberdin egitea ekar dezake, lizitazioaren aurrekontua agortzen ez den bitartean eta, beraz, garraio edo biltegi gastu osagarriak esleipendunaren kargura izango dira.
	
	Los gastos de transporte se entienden implícitos en el precio de cada elemento. La adquisición final de los productos, en virtud de la necesidad existente, podrá implicar tres pedidos y correlativas entregas diferentes al año respecto de cada lote, en tanto no se agote el presupuesto de licitación y, por lo tanto, los correlativos gastos de transporte o de almacén adicionales, se entenderán de cargo de la adjudicataria.


	4.- ALDAKETAK.

Ez da onartzen inongo aldaketarik gutxienez eskatu beharreko baldintza horietan, baina posible da hobetzea eta elementu gehigarriak eranstea.


	
	4.- ALTERACIONES O VARIACIONES.

No se admite alteración o variación alguna en relación con los requisitos de mínima exigibilidad descritos, siendo posible la mejora o el añadir elementos complementarios.


	5.- ENTREGA EGITEKO LEKUA ETA EPEA.

a) Hornidurak entregatzeko lekua izango da Donostian kokatutako zentro edo biltegian, Gizarte Politiketako Departamentuak hala erabakita.

b) Adierazitako lekuan egin beharreko entregaren denbora, laguntza-produktuen programa kudeatzen duen zerbitzuak, Etxetek-ek, hornidura posta elektronikoz eskatu duen egunaren biharamunetik hasita zenbatuko da.

c) Elementuak eskuratzeko, urtean 2 eskaera egingo dira, denboran modu homogeneoan banatuta. Horietako bakoitzean, Gizarte Politiketako Departamentuak, unean uneko beharren arabera, dagokion kontratistak sorta bakoitzean zenbat elementu hornitu behar dituen zehaztuko du. Zenbatekoak, beraz, ez dira aldez aurretik zehaztuko.



Nolanahi ere, elementu guztiak gehienez ere 15 egun naturaleko epean entregatu beharko dira.

	
	5.- LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA.

a) El lugar de entrega general será en el centro o almacén ubicado en San Sebastián (Gipuzkoa) que a estos efectos señale el Departamento de Políticas Sociales.

b) El tiempo de entrega en el lugar señalado empezará a contarse desde el día siguiente a la fecha en la que se realiza la solicitud del suministro mediante correo electrónico por parte del servicio gestor del programa de productos de apoyo, Etxetek.

c) La adquisición de los elementos se realizará mediante 2 peticiones anuales, distribuidas homogéneamente en el tiempo. En cada una de ellas el Departamento de Políticas Sociales, en función de las necesidades del momento, determinará el número de elementos incluidos en cada lote que deberán ser suministrados por la contratista correspondiente. Las cantidades, por tanto, no estarán previamente determinadas.

En todo caso, el plazo máximo de entrega de todos los elementos es de 15 días naturales.


	6.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA.


Balio-judizioaren araberako irizpideen balorazioa egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu beharko da, lote bakoitza honako atal hauetan egituratuta:

	
	6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR.


Contendrá la documentación necesaria para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor y se estructurará en los siguientes apartados, para cada lote:


	- Eskaintza teknikoa, eskainitako elementu bakoitzaren identifikazioarekin, elementu gehigarri eta ordezkoak deskribatuz eta baita hobekuntzak ere.

	
	-Oferta técnica, con identificación de cada elemento ofertado, así, como con la descripción de mejoras y/o elementos complementarios y repuestos añadidos, en su caso.


	Arestian esandakoaz gain, eskainitako elementu bakoitzaren ezaugarri teknikoak deskribatuko dira.

	
	Además de lo anterior descripción de las características técnicas de cada elemento ofertado.


	- Eskainitako saldu osteko zerbitzuaren xehetasunak: epeak, bestelako zerbitzu gehigarriak.

	
	-Detalle de elementos de cortesía ofrecidos en exclusiva a personas beneficiarias y memoria del servicio post-venta ofrecido, señalando si se refiere únicamente al período de garantía o se incrementa su duración.


	Eskaintza formatu elektronikoan aurkeztuko da. Formatu elektronikoa PDF fitxategi bakar bat izango da. Ahal dela, aurkeztutako dokumentazioa ez da zabalegia izango. 

	
	La oferta se entregará en formato electrónico. El formato electrónico consistirá en un único fichero PDF. Se procurará que la documentación presentada no sea excesivamente extensa.





















ANEXO I ERANSKINA

1.LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA EL HIGIENE.


	N
	Artikulua/ Artículo

	
	

	1
	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra)

	
	14045 Barandilla abatible (unidad)

	2
	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa

	
	14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho

	3
	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa

	
	14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho

	4
	14047 Oheari ainguratutako trapezioa

	
	14047 Trapecio anclado a la cama

	5
	14015 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 90 cm zabalekoa

	
	14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho

	6
	14016 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 105 cm zabalekoa

	
	14016 Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho

	7
	14046 Trapezio oinarriduna

	
	14046 Trapecio con base

	8
	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S

	
	14051 Compresor colchón antiescaras S 

	9
	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L

	
	14052 Compresor colchón antiescaras L 

	10
	13071 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna

	
	13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas

	11
	13074 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna, kumunaren altuera 55zm

	
	13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm

	12
	13054 Bainuontziko eserleku birakaria

	
	13054 Asiento giratorio bañera

	13
	13056 Hanka erregulagarridun kumuneko aulkia

	
	13056 Silla de ducha con patas regulables







2. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.


	N
	Artículo

	
	

	1
	11040 Laguntzaileak gidatzeko gurpil aulkiarentzako motor sistema

	
	11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente

	2
	11041 Laguntzaileak eramateko  gurpil aulkiarentzako sistema berezia

	
	11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente

	3
	11050 Scooter edo antzekoa S

	
	11050 Scooter o similar S

	4
	11051 Scooter edo antzekoa L

	
	11051 Scooter o similar L

	5
	11011 Gurpil aulki motorduna, oinarrizko gama

	
	11011 Silla de ruedas motorizada gama básica



3. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

	N
	Artículo

	
	

	1
	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako

	
	12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados

	2
	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna

	
	11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor

	3
	11215 Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna

	
	11215 Grúa móvil tipo cigüeña mediana con motor

	4
	11211 Zutikako garabi txikia motorduna

	
	11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor

	5
	11212 Zutikako garabi ertaina motorduna

	
	11212 Grúa bipedestadora mediana con motor
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ANEXO II ERANSKINA:  DESKRIBAPENAK/DESCRIPCIONES 

2022KO HORNIDURA DESKRIBAPENAK / DESCRIPCIONES SUMINISTRO 2022


1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA EL HIGIENE.
	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA / PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFERENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	14045
	Baranda eraisgarria (unitatea) / BARANDILLA ABATIBLE (UNIDAD)
	•  Herramintarik gabe jartzeko modukoak izatea.
	•  Que se suban y queden aseguradas de forma automática.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	APEX MEDICAL

	
	
	•  Blokeatzeko eta desblokeatzeko sistema ziurra eta erraza izatea.
	•  Que tengan un sistema de bloqueo/desbloqueo seguro y sencillo.
	
	 
	ORTOS

	
	
	•  Baraila bidezko finkatze-sistema
	•  Sistema de fijación por mordaza
	
	 
	 

	
	
	•  Barnealdeko ainguratze neurria: 20 mmtik 35mmra, profil esturako egokitzailea barne egon beharko da modeloak edukiko balu.
	•  Con anclaje de medidas interiores de: desde 20mm hasta  35mm, debiendo incluir adaptador para perfil estrecho si el modelo lo tiene
	 
	 
	 

	14013
	Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 90 CM. DE ANCHO
	•  Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
	TECNIMOEN LEZA

	
	
	•  90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
	•  Para colchón de 90 x 190 cm.
	•  HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK
	•  PATAS REGULABLES POR ROSCA
	VIDALIA

	
	
	•  Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak.
	•   Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho minimo 5 cm
	•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
	•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
	 

	
	
	•  Koltxoiari eusteko osagarria.
	•  Accesorio soporta-colchón.
	•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO
	•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
	 

	
	
	•  Altuera erregulagarridun hankak.
	•  Patas regulables en altura.
	•  PRODUKTUAREN PISUA 50 KG-TIK BEHERAKOA IZATEA
	•  PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A  50 KG
	 

	
	
	•  Baranda unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua eransteko aukera.
	•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio .incorporador, piecero y cabecero.
	•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA
	•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUTURA
	 

	
	
	•  Kabledun urrutiko agintea. 
	•  Mando con cable
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Larrialdiko jaitsiera.
	•  Bajada de emergencia
	 
	 
	 

	14014
	Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 105 CM. DE ANCHO
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
	•  Capacidad máxima de carga: minimo 120 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
	TECNIMOEN LEZA

	
	
	•  Para colchón de 90 x 190 cm.
	•  Para colchón de 105 x 190 cm.
	•  HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK
	•  PATAS REGULABLES POR ROSCA
	VIDALIA

	
	
	•  Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho minimo 5 cm
	•   Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho minimo 5 cm
	•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
	•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
	 

	
	
	•  Accesorio soporta-colchón.
	•  Accesorio soporta-colchón.
	•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO
	•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
	 

	
	
	•  Patas regulables en altura.
	•  Patas regulables en altura.
	•  PRODUKTUAREN PISUA 50 KG-TIK BEHERAKOA IZATEA
	•  PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A  50 KG
	 

	
	
	•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio .incorporador, piecero y cabecero.
	•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio .incorporador, piecero y cabecero.
	•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA
	•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUTURA
	 

	
	
	•  Mando con cable
	•  Mando con cable
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Bajada de emergencia
	•  Bajada de emergencia
	 
	 
	 

	14047
	Oheari ainguratutako trapezioa / TRAPECIO ANCLADO A LA CAMA
	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg minimo.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 70 kg
	•  KARGA AHALMENA >70 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 70 Kg
	TECNIMOEN

	
	
	• Somier artikulatuari erantsi ahal zaio.
	•  Incorporable a somier articulado
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	VIDALIA

	14015
	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 90 CM. DE ANCHO
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
	•  Capacidad máxima de carga:  minimo120 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
	TECNIMOEN LEZA PLUS

	
	
	• 90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
	•  Para colchón de 90 x 190 cm.
	•  35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA
	•  DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM
	 

	
	
	• Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia,  gutxienez 5 cm zabalekoak.
	•  Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho minimo 5 cm
	•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
	•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
	 

	
	
	• Koltxoiari eusteko osagarria.
	•  Accesorio soporta-colchón
	•  ERTZ BIRIBILDUAK
	•  CANTOS REDONDEADOS
	 

	
	
	• Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da.
	•  Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia.
	•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO
	•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
	 

	
	
	• Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. 
	•   Ruedas con freno individual o simultáneo,
	•  TRENA/ANTITRENA
	•  TREN/ANTITREN
	 

	
	
	• Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera.
	•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero.
	•  BALAZTA ZENTRALIZATUA
	•  FRENO CENTRALIZADO
	 

	
	
	• Kabledun agintea.
	•  Mando con cable
	•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA
	•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUTURA
	 

	
	
	• Larrialdiko jaitsiera.
	•  Bajada de emergencia.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	14016
	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 105 CM. DE ANCHO
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
	•  Capacidad máxima de carga:  minimo120 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
	TECNIMOEN LEZA PLUS

	
	
	• 90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat.
	•  Para colchón de 105 x 190 cm.
	•  35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA
	•  DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM
	 

	
	
	• Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia,  gutxienez 5 cm zabalekoak.
	•  Laminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho minimo 5 cm
	•  BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA
	•  ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS
	 

	
	
	• Koltxoiari eusteko osagarria.
	•  Accesorio soporta-colchón
	•  ERTZ BIRIBILDUAK
	•  CANTOS REDONDEADOS
	 

	
	
	• Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da.
	•  Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia.
	•  LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO
	•  LAMAS ANCHAS  19 CM. O MAS
	 

	
	
	• Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. 
	•  Ruedas con freno individual o simultáneo,
	•  TRENA/ANTITRENA
	•  TREN/ANTITREN
	 

	
	
	• Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera.
	•  Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero.
	•  BALAZTA ZENTRALIZATUA
	•  FRENO CENTRALIZADO
	 

	
	
	• Kabledun agintea.
	•  Mando con cable
	•  TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA
	•  INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUTURA
	 

	
	
	• Larrialdiko jaitsiera.
	•  Bajada de emergencia.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	14046
	Oinarridun trapezioa / TRAPECIO CON BASE
	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg minimo.
	•  Capacidad minima de carga: 70 Kg.
	•  70 KG-TIK GORAKO PISUA
	•  PESO SUP 70 KG.
	AYUDAS DINAMICAS

	
	
	•   
	•   
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	14051
	Eskara-kontrako konpresorea S / COMPRESOR GENERICO S
	• Eskaren kontrako koltxoirako hodi malguak barne -
	•  Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras.
	•  KARGA AHALMENA >70 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 70 Kg
	APEX DOMUS 1

	
	
	• Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 100 Kg.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 100 Kg.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	 
	 
	•  PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA
	•  INDICADOR BAJA PRESION
	 

	14052
	Eskara-kontrako konpresorea L / COMPRESOR GENERICO L
	• Eskaren kontrako koltxoirako hodi malguak barne -
	•  Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras.
	•  PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA
	•  INDICADOR BAJA PRESION
	APES DOMUS 2+

	
	
	• Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 140 Kg.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 140 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >140 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 140 Kg
	 

	
	
	 
	 
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	13071
	Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. 
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
	ETAC CLEAN

	
	
	• Gehiengo zabalera: 53 cm.
	•  Anchura máxima: 53 cm.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	• Ferra erako irekidura daukan eserlekua.
	•  Asiento con apertura en herradura.
	 
	 
	 

	
	
	• Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira.
	•  Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables.
	 
	 
	 

	13074
	Dutxako eta komun alturako aulki gurpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS  ACOPLABLE A INODORO ALTO 
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. 
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
	ETAC CLEAN

	
	
	• Gehiengo zabalera: 53 cm.
	•  Anchura máxima: 53 cm.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	• Ferra erako irekidura daukan eserlekua.
	•  Asiento con apertura en herradura.
	•  ALTUERA ERREGULAGARRIA
	•  REGULABLE EN ALTURA
	 

	
	
	• Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira.
	•  Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables.
	
	 
	 

	
	
	• Komun alturako akoplagarria
	•  Acoplable a inodoro alto. 
	
	 
	 

	
	
	• Eserlekuaren gutxieneko altuera: 55 cm
	•  Altura del asiento mínimo de 55 cm
	 
	 
	 

	13054
	Bainuontziko eserleku birakaria / ASIENTO GIRATORIO PARA BAÑERA
	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg.
	•  AURREKO IREKIDURA FERRA MODUKOA
	•  ABERTURA ANTERIOR HERRADURA
	AYUDAS DINAMICAS AD536I

	
	
	• Honako neurri hauek dituzten bainuontzientzat egokiak: barruko neurriak 55/60 cm-koak eta kanpoko neurriak 60/70 cm-koak.
	•  Adecuado para bañeras de 55/60cm. de medidas interiores y 60/70 cm. de medias exteriores
	•  BESO-EUSKARRI IGOGARRIAK
	•  REPOSABRAZOS ELEVABLES
	 

	
	
	• Zati metalikoek epoxi estaldura dute.
	•  Revestimiento en epoxi de las partes metálicas
	•  KARGA AHALMENA >120 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg
	 

	
	
	• Kokapen torlojuak eta bainuontzira finkatzekoak erregulagarriak dira.
	•  Tornillo de posicionamiento y fijación a la bañera regulables
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	• Gomazko euskarriak.
	•  Gomas de apoyo
	
	 
	 

	13056
	Dutxako aulkia, hanka doigarriduna / SILLA DE DUCHA CON PATAS REGULABLES
	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. -
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg.
	 
	 
	ETAC SWIFT

	
	
	• Eserlekuaren altuera erregulagarria da.
	•  Altura asiento regulable.
	 
	 
	 

	
	
	• Gehiengo zabalera: 58 cm. 
	•  Anchura máxima: 58 cm.
	 
	 
	 

	
	
	• Beso-euskarriak eta bizkarraldea ditu
	•  Con reposabrazos y respaldo incluidos.
	 
	 
	 

	
	
	• Ferra erako irekidura daukan eserlekua.
	•  Asiento con apertura en herradura.
	 
	 
	 




2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2:PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.
	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA / PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFERENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	11040
	Laguntzaileak gidatzeko moduko gurpil aulkiarentzako motor sistema / SISTEMA MOTORIZACION PARA SR MANEJADO POR ASISTENTE
	•   Abiadura erregulagarria.
	•  Velocidad regulable.
	•  KARGA AHALMENA >135 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg
	WERMEIREN VDRIVE

	
	
	•   Abiadura kontrola.
	•  Control de velocidad.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	TGA

	
	
	•   Karga-adierazgailua.
	•  Indicador de carga
	 
	 
	TEYDER POWERPACK

	
	
	•   Gurpil bikoitza.
	•  Doble Rueda.
	 
	 
	MOTORCHAIR

	
	
	•   Bi norabidedun martxa.
	•  Marcha bidireccional.
	 
	 
	 

	11041
	Laguntzaileak gidatzeko gurpil-aulkiarentzako motor sistema. / MOTORIZACIÓN ESPECIAL DE SR MANEJADA POR ASISTENTE
	•   Abiadura erregulagarria.
	•  Velocidad regulable.
	•  JASAN DEZAKEEN PISUA >165 Kg
	•  SOPORTA PESO > 165 Kg
	WERMEIREN VDRIVE

	
	
	•   Abiadura kontrola.
	•  Control de velocidad.
	•  AULKIETARA EGOKITZEKO MODUKOA, ESERLEKU-ZABALERA > 51 CM-KOA DENEAN.
	•  ADAPTABLE A SILLAS CON ANCHO DE ASIENTO > 51 CM
	HD

	
	
	•   Karga-adierazgailua.
	•  Indicador de carga
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•   Gurpil bikoitza.
	•  Doble Rueda.
	 
	 
	 

	
	
	•   Bi norabidedun martxa.
	•  Marcha bidireccional.
	 
	 
	 

	
	
	•   Gehienezko karga: Gutxienez 165 Kg.
	•  Capacidad máxima de carga: mínimo 165 kg
	 
	 
	 

	11050
	Scooterra edo antzekoa S / SCOOTER S
	•   Gehieneko luzera 101 zm.
	•   Largo max 101 cm.
	•  ABIADURA > 6 Km/H
	•  VELOCIDAD > 6 Km/H
	ECLIPSE PLUS

	
	
	•   Gehieneko abiadura: Gutxienez 6 kilometro orduko. 
	•  Velocidad máxima 6 km/ h
	•  AUTONOMIA > 19 Km
	•  AUTONOMIA > 19 km
	 

	
	
	•   Gehieneko autonomia: 12 Km minimo.
	•  Autonomia máxima: mínimo 19 km.
	•  BATERIAK > 12 Anperio
	•  BATERIAS > 12 Amperios
	 

	
	
	•   4 gurpil.
	•  4 ruedas
	•  OSAGARRIAK: ARGIAK
	•  ACCESORIOS: LUCES
	 

	
	
	
	•   
	•  OSAGARRIAK: SASKIA
	•  ACCESORIOS: CESTA
	 

	
	
	 
	 
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	11051
	Scooterra edo antzekoa L / SCOOTER L
	•   Gehieneko luzera 122 zm.
	•  Largo max 122 cm.
	•  ABIADURA > 6,5 Km/H
	•  VELOCIDAD > 6,5 Km/H
	INVACARE LEO

	
	
	•   Gehienezko abiadura 6,5 kilometro orduko gutxienez.
	•  Velocidad máxima: mínimo: 6,5 km/ h
	•  AUTONOMIA > 30 Km
	•  AUTONOMIA SUP A 30 Km
	SAPPHIRE 2

	
	
	•   Gehieneko autonomia: 30 Km minimo.
	•  Autonomia máxima: mínimo 30 km.
	•  BATERIAK > 36 Anperio
	•  BATERIAS > 36 Amperios
	 

	
	
	•   4 gurpil.
	•  4 ruedas
	•  OSAGARRIAK: SASKIA
	•  ACCESORIOS: CESTA
	 

	
	
	
	•   
	•  OSAGARRIAK: ARGIAK
	•  ACCESORIOS:LUCES
	 

	
	
	•   
	•   
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	11011
	Gurpil-aulki motorduna, oinarrizko gama / SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA GAMA BÁSICA
	•   Gehieneko abiadura: 6 kilometro orduko gutxienez.
	•   Velocidad máxima: mínimo 6 km/h
	•  ABIADURA > 6 Km/H
	•  VELOCIDAD > 6 Km/H
	QUICKIE TANGO

	
	
	•   Gehieneko autonomia: 25 Km minimo.
	•  Autonomía máxima: mínimo 25 km.
	•  AUTONOMIA > 25 Km
	•  AUTONOMIA > 25 km
	QUICKIE RUMBA

	
	
	•   10 zmko edo gehiagoko zintarriak igotzeko gaitasuna.
	•  Capacidad para subir bordillos de 10 cm. o superiores
	•  ESERLEKU/BIZKAR ANATOMIKOA
	•  ASIENTO/RESPALDO ANATOMICO
	 

	
	
	•   Eserlekuaren altuera erregulagarria da.
	•  Asiento regulable
	•  ESKUZKO BASKULAZIOA
	•  BASCULACION MANUAL
	 

	
	
	•   Beso-euskarri eraisgarria edo ateratzeko modukoa eta oinazpikoak ateratzeko modukoak eta erregulagarriak dira.
	•  Reposabrazos abatibles o extraibles y reposapies extraibles y regulables
	•  OIN-EUSKARRI IGOGARRIA
	•  REPOSAPIES ELEVABLES
	 

	
	
	•  Urrutiko kontrolaren ezker/eskuin kokapena desberdina da.
	•  Ubicación del mando izda/derecha indiferente
	•  ARGIAK
	•  LUCES
	 

	
	
	• Agintea eskaera egiten den unean zehaztuko da. Erabiltzailea edo laguntzailea izan daiteke.
	• La ubicación del mando se definirá en el momento del pedido. Siendo posible usuario o acompañante
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 





3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

	ERREF. /  REF.
	PRODUKTUA / PRODUCTO
	GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 
	REQUISITOS MÍNIMOS
	BALORAGARRIAK
	 VALORABLES
	ERREFERENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)

	12117
	Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa > 1 m eta 35 gradurako / Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
	•   Capacidad de carga máxima: mínimo 130 Kg.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
	TGR JOLLY

	
	
	•  Gehieneko inklinazioa:  35º gutxienez.
	•  Inclinación máxima: mínimo 35º
	•  INKLINAZIOA > 35º
	•  PENDIENTE > 35º
	VIMEC T09

	
	
	•  100 x 100 cm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna.
	•   Capacidad de realizar giros  a 90º en espacios de 100 x 100 cm.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	LG2004

	
	
	•  100 x 200 cm-ko espazioetan 180ºko birak emateko gaitasuna.
	•  Capacidad de realizar giros a 180º en espacios de 100 x 200 cm.
	•  GAINDITU DITZAKEEN MAILAK > 18 Cm
	•  CAPACIDAD SUPERAR ESCALONES > 18 Cm
	LG2004S

	
	
	•  Balazta askatzeko sakagailua.
	•  Pulsador de liberación de freno.
	
	 
	 

	
	
	•  315 cm-ko diametroa duten gurpil-aulkiekin erabiltzeko aukera, akoplearekin edo akoplerik gabe.
	•   Posibilidad de uso con sillas de ruedas de 315 cm de diámetro con o sin necesidad de colocar acoples.
	
	 
	 

	
	
	•  Inklinazio-adierazlea.
	•  Indicador de inclinación.
	 
	 
	 

	11214
	Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna / GRUA MOVIL TIPO CIGÜEÑA PEQUEÑA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez.
	•  Capacidad de carga máxima: mínima  130 kg
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
	VILGO MINILIFT

	
	
	•  Kanpoko gehieneko zabalera, hankak itxita: 56 zm.
	•   Ancho exterior máximo patas cerradas 56 cm.
	•  LUZERA GUZTIRA < 113 Cm
	•  LONGITUD TOTAL < 113 Cm
	BIRDIE COMPACT

	
	
	•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). 
	•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual)
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
	•   Botón de parada de emergencia
	
	 
	 

	
	
	•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala.
	•   Pedal para regular la anchura de las patas
	
	 
	 

	
	
	•  Bizkar-gerrialdeko uhal biguna dakar.
	•  Incluye arnes dorsolumbar acolchado.
	
	 
	 

	
	
	•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido
	 
	 
	 

	11215
	Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna / GRUA MOVIL TIPO CIGÜEÑA MEDIANA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 150 Kg gutxienez.
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 150 kg.
	•  KARGA AHALMENA >150 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 150 Kg
	SUNLIFT MINI

	
	
	•  Kanpoko gehieneko zabalera hankak itxita: 66 zm.
	•  Ancho exterior máximo patas cerradas 66  cm.
	•  LUZERA GUZTIRA < 116 Cm
	•  LONGITUD TOTAL < 116 Cm
	 

	
	
	•  Pertxaren igotze maila: gutxienez 168 cm-ko altuerara iritsi behar da.
	•  Rango de elevación de la percha: minimo debe  alcanzar 168 cm. de altura.
	•  ZABALERA GUZTIRA < 66 Cm
	•  ANCHO TOTAL < 66 Cm
	 

	
	
	•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai).
	•    Sistema de descenso de emergencia (al menos manual)
	•  ESEKIGAILUA IGOTZEKO GAITASUNA > 168 Cm
	•  ELEVACION PERCHA > 168 Cm
	 

	
	
	•  Erraz desmuntatzeko modukoa.
	•   Fácilmente desmontable.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
	•   Botón de parada de emergencia
	
	 
	 

	
	
	•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala dakar.
	•   Pedal para regular la anchura de las patas.
	
	 
	 

	
	
	•  Buruari eusteko arnes biguna dakar.
	•  Incluye arnés apoyo cefálico acolchado.
	
	 
	 

	
	
	•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da
	•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido
	 
	 
	 

	11211
	Bi hanketan zutik jartzeko garabi txikia  motorduna / GRUA BIPEDESTADORA PEQUEÑA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg minimo.
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 130 kg.
	•  KARGA AHALMENA >130 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg
	VILGO VERTIC

	
	
	•  Gehieneko zabalera hankak itxita: 56 zm.
	•  Ancho exterior máximo patas cerradas 56  cm.
	•  LUZERA GUZTIRA < 113 Cm
	•  LONGITUD TOTAL < 113 Cm
	FORTA

	
	
	•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai).
	•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual)
	•  ZABALERA GUZTIRA < 56 Cm
	•  ANCHO TOTAL < 56 Cm
	 

	
	
	•  Larrialdietarako geldialdi botoia.
	•   Botón de parada de emergencia
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Hanken zabalera erregulatzeko pedala.
	•   Pedal para regular la anchura de las patas.
	 
	 
	 

	
	
	•  Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar.
	•  Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación.
	 
	 
	 

	
	
	•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido
	 
	 
	 

	11212
	Bi hanketan zutik jartzeko garabi ertaina  motorduna / GRUA BIPEDESTADORA MEDIANA
	•  Gehienez jasan dezakeen karga: 150 Kg minimo. 
	•  Capacidad de carga máxima: mínimo de 150 kg.
	•  KARGA AHALMENA >150 Kg
	•  CAPACIDAD DE CARGA > 150 Kg
	RELIANT 350

	
	
	•  Gehieneko zabalera hankak itxita: 66 zm.
	•  Ancho exterior máximo patas cerradas 66  cm.
	•  HANKEN LUZERA < 113Cm
	•  LONGITUD PATAS < 113 Cm
	WERMEIREN

	
	
	•  Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). 
	•  Sistema de descenso de emergencia (al menos manual)
	•  ZABALERA GUZTIRA < 66 Cm
	•  ANCHO TOTAL < 66 Cm
	ALBATROS

	
	
	•  Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar.
	•  Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación.
	•  ORDEZKO PIEZAK
	•  REPUESTOS
	 

	
	
	•  Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.
	•  La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido
	 
	 
	 







[image: ]





  			ANEXO III ERANSKINA

                                                               UNITATEKO GEHIENEZKO LIZITAZIO PREZIOZ BEZ GABE
                                                        PRECIOS UNITARIOS MAXIMOS DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO)


1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
 LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA EL HIGIENE.
	N
	Artikulua/ Artículo
	2022ko erosketa aurreikuspena/
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	ponderazioa
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	
	
	Previsión compras 2022
	
	
	
	
	

	1
	
	500
	59,35
	29.675,00
	28,68%
	21%
	35.906,75

	
	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra)
	
	
	
	
	
	

	
	14045 Barandilla abatible (unidad)
	
	
	
	
	
	

	2
	
	65
	302,87
	19.686,55
	19,03%
	21%
	23.820,73

	
	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	3
	
	5
	363,51
	1.817,55
	1,76%
	21%
	2.199,24

	
	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	4
	
	65
	62,95
	4.091,75
	3,96%
	21%
	4.951,02

	
	14047 Oheari ainguratutako trapezioa
	
	
	
	
	
	

	
	14047 Trapecio anclado a la cama
	
	
	
	
	
	

	5
	
	2
	718
	1.436,00
	1,39%
	21%
	1.737,56

	
	14015 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 90 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	6
	
	2
	788
	1.576,00
	1,52%
	21%
	1.906,96

	
	14016 Somier artikulatua, orga goratzaileduna, 105 cm zabalekoa
	
	
	
	
	
	

	
	14016 Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho
	
	
	
	
	
	

	7
	
	70
	116,65
	8.165,50
	7,89%
	21%
	9.880,26

	
	14046 Trapezio oinarriduna
	
	
	
	
	
	

	
	14046 Trapecio con base
	
	
	
	
	
	

	8
	
	20
	46,45
	929,00
	0,90%
	21%
	1.124,09

	
	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S
	
	
	
	
	
	

	
	14051 Compresor colchón antiescaras S 
	
	
	
	
	
	

	9
	
	6
	63,96
	383,76
	0,37%
	21%
	464,35

	
	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L
	
	
	
	
	
	

	
	14052 Compresor colchón antiescaras L 
	
	
	
	
	
	

	10
	
	75
	283,69
	21.276,75
	20,57%
	10%
	23.404,43

	
	13071 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna
	
	
	
	
	
	

	
	13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas
	
	
	
	
	
	

	11
	
	5
	297,75
	1.488,75
	1,44%
	10%
	1.637,63

	
	13074 Dutxako eta komuneko aulki gurpilduna, kumunaren altuera 55zm
	
	
	
	
	
	

	
	13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm
	
	
	
	
	
	

	12
	
	35
	142,99
	5.004,65
	4,84%
	10%
	5.505,12

	
	13054 Bainuontziko eserleku birakaria
	
	
	
	
	
	

	
	13054 Asiento giratorio bañera
	
	
	
	
	
	

	13
	
	80
	99,07
	7.925,60
	7,66%
	10%
	8.718,16

	
	13056 Hanka erregulagarridun kumuneko aulkia
	
	
	
	
	
	

	
	13056 Silla de ducha con patas regulables
	
	
	
	
	
	

	 
	1 SORTA kalkulatutako aurrekontua / Presupuesto estimado  LOTE 1
	 
	 
	103.456,86
	100%
	 
	121.256,27



























2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK. 
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

	N
	Artículo
	2021ko erosketa aurreikuspena/
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	ponderazioa
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	
	
	Previsión compras 2021
	
	
	
	
	

	1
	
	80
	767,85
	61.428,00
	61,89%
	21%
	74.327,88

	
	11040 Laguntzaileak gidatzeko gurpil aulkiarentzako motor sistema
	
	
	
	
	
	

	
	11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente
	
	
	
	
	
	

	2
	
	6
	1.150,00
	6.900,00
	6,95%
	21%
	8.349,00

	
	11041 Laguntzaileak eramateko  gurpil aulkiarentzako sistema berezia
	
	
	
	
	
	

	
	11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente
	
	
	
	
	
	

	3
	
	8
	1337,5
	10.700,00
	10,78%
	21%
	12.947,00

	
	11050 Scooter edo antzekoa S
	
	
	
	
	
	

	
	11050 Scooter o similar S
	
	
	
	
	
	

	4
	
	10
	1.682,50
	16.825,00
	16,95%
	21%
	20.358,25

	
	11051 Scooter edo antzekoa L
	
	
	
	
	
	

	
	11051 Scooter o similar L
	
	
	
	
	
	

	5
	
	2
	1.700,00
	3.400,00
	3,43%
	10%
	3.740,00

	
	11011 Gurpil aulki motorduna, oinarrizko gama
	
	
	
	
	
	

	
	11011 Silla de ruedas motorizada gama básica
	
	
	
	
	
	

	 
	2 SORTA kalkulatutako aurrekontua / Presupuesto estimado  LOTE 2
	 
	 
	99.253,00
	100%
	 
	119.722,13


3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.
	N
	Artículo
	2021ko erosketa aurreikuspena/
	Unitateko gehienezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA
	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA
	ponderazioa
	BEZ aplikagarria IVA aplicable
	Aurreikusitado kostua guztira Coste total previsto

	
	
	Previsión compras 2021
	
	
	
	
	

	1
	
	10
	3.313,80
	33.138,00
	26,23%
	10%
	36.451,80

	
	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako
	
	
	
	
	
	

	
	12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados
	
	
	
	
	
	

	2
	
	30
	764,28
	22.928,40
	18,15%
	10%
	25.221,24

	
	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor
	
	
	
	
	
	

	3
	
	30
	816,07
	24.482,10
	19,38%
	10%
	26.930,31

	
	11215 Zikoina-garabi mugikor ertaina motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	11215 Grúa móvil tipo cigüeña mediana con motor
	
	
	
	
	
	

	4
	
	25
	1015
	25.375,00
	20,08%
	10%
	27.912,50

	
	11211 Zutikako garabi txikia motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor
	
	
	
	
	
	

	5
	
	20
	1021,66
	20.433,20
	16,17%
	10%
	22.476,52

	
	11212 Zutikako garabi ertaina motorduna
	
	
	
	
	
	

	
	11212 Grúa bipedestadora mediana con motor
	
	
	
	
	
	

	 
	3 SORTA kalkulatutako aurrekontua / Presupuesto estimado  LOTE 3
	 
	 
	126.356,70
	100%
	 
	138.992,37
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