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[bookmark: _Toc116979242]ANTECEDENTES
La Agencia Vasca del Agua promueve las obras del PROYECTO ACTUALIZADO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE I. MUELLES SANTURTZI Y ESPIGÓN CENTRAL. Dichas obras afectan a varios emplazamientos del inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
Con fecha 28 de junio de 2019, la Autoridad Portuaria de Bilbao solicita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco la autorización del “Plan de excavación asociado al proyecto de instalación de un sistema de saneamiento en los muelles de ampliación del Puerto de Bilbao”, redactado por la entidad acreditada AFESA Medio Ambiente, S.A. El alcance de los trabajos a ejecutar de dicho proyecto corresponde a las denominadas Fase I “Muelles Santurtzi y espigón central” y Fase II “Muelles ampliación”.
La Resolución de 26 de septiembre de 2019, del Director de Administración Ambiental, declara la aplicabilidad de la exención regulada en el artículo 25.1 b) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y autoriza la ejecución de dicho plan de excavación.
Tras la reciente aprobación del expediente de contratación de las obras de dicho proyecto, surge la necesidad de la contratación de una Asistencia Técnica como entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo, en cumplimiento de los condicionantes recogidos tanto en el Plan de Excavación Selectiva como en la Resolución anteriormente referidos.
[bookmark: _Toc116979243]MEMORIA
[bookmark: _Toc351370934][bookmark: _Toc351371487][bookmark: _Toc116979244]OBJETO DEL PLIEGO
[bookmark: _Toc351370935][bookmark: _Toc351371488]El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante P.P.T.P., es fijar las condiciones técnicas que han de regir en la contratación de una Asistencia Técnica como entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo para la ejecución de las obras del “PROYECTO ACTUALIZADO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE I. MUELLES SANTURTZI Y ESPIGÓN CENTRAL”.
En los apartados que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con una estimación de su coste en relación con las funciones que se prevé desarrollar.
[bookmark: _Toc116979245]OBRA OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es la asistencia técnica como entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo referida al siguiente trabajo:
CONTRATANTE: Agencia Vasca del Agua
OBRAS: PROYECTO ACTUALIZADO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE I. MUELLES SANTURTZI Y ESPIGÓN CENTRAL
MUNICIPIO: Santurtzi
TERRITORIO: Bizkaia
[bookmark: _Toc351370936][bookmark: _Toc351371489]PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: plazo correspondiente a la ejecución de las obras del PROYECTO ACTUALIZADO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE I. MUELLES SANTURTZI Y ESPIGÓN CENTRAL, veinticuatro meses (24) meses.
[bookmark: _Toc116979246]OBJETO DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Tiene por objeto el presente procedimiento abierto contratar la Asistencia Técnica de una entidad entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo, que lleve a cabo la realización de los trabajos que en el presente Pliego se definen, teniendo por tanto este documento carácter obligatorio en el desarrollo del Contrato. 
Los trabajos objeto de este contrato deberán ser ejecutados por entidades acreditadas en materia de investigación y recuperación de suelos contaminados. Por su parte, las analíticas necesarias para la caracterización se realizarán en un laboratorio acreditado según la norma ISO/IEC 17025.
[bookmark: _Toc116979247]DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecución es de DIECIOCHO (18) MESES. En el caso de que los trabajos de movimientos de tierras de la obra del PROYECTO ACTUALIZADO DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE BILBAO. FASE I. MUELLES SANTURTZI Y ESPIGÓN CENTRAL a la que está vinculada la obra se alarguen en el tiempo, este servicio podrá ser prorrogado hasta NUEVE (9) MESES.
[bookmark: _Toc116979248]DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN
La Agencia Vasca del Agua pondrá a disposición del adjudicatario el proyecto constructivo aprobado. 
https://uragentzia.euskadi.eus/obras-del-saneamiento-del-puerto-de-bilbao-fase-i-muelles-santurtzi-y-espigon-central-actuacion-financiada-por-la-union-europea-a-traves-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-next-generation-eu/webura00-contents/es/ 
En el anejo ANEJO Nº 18. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS ALTERADOS de la Memoria de dicho proyecto constructivo se pueden consultar tanto el PLAN DE EXCAVACION ASOCIADO AL PROYECTO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS MUELLES DE AMPLIACION DEL PUERTO DE BILBAO (Apéndice 7) como la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA LA APLICABILIDAD DE LA EXENCIÓN Y SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EXCAVACIÓN Y CON REFERENCIA: EX1B-142/19-IC (Apéndice 8).
[bookmark: _Toc116979249]PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
[bookmark: _Toc351370938][bookmark: _Toc351371491][bookmark: _Toc116979250]ADMINISTRACIÓN
A todos los efectos, se entenderá por Administración a la AGENCIA VASCA DEL AGUA, que ejercerá sus competencias de acuerdo con la legislación vigente.
[bookmark: _Toc351370939][bookmark: _Toc351371492][bookmark: _Toc116979251]RESPONSABLE DEL CONTRATO
[bookmark: _Toc351370940][bookmark: _Toc351371493][bookmark: _Toc357478992][bookmark: _Toc357488322][bookmark: _Toc357488761][bookmark: _Ref357493684][bookmark: _Toc408908914]El Responsable del Contrato, representante de la Administración, desempeñará funciones directoras e inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación del Consultor Adjudicatario, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos.
El Responsable de Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas generales de actuación del Adjudicatario, que realizará los trabajos de desarrollo, cálculo y detalle.
Por consiguiente, el Responsable del Contrato no será responsable, ni directa, ni solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal proyecte o calcule el Adjudicatario.
Las funciones del Responsable del Contrato son las siguientes:
a) Redactar este Pliego de Condiciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato o en otras disposiciones legales; aprobar las oportunas modificaciones y su incidencia en el presupuesto y/o plazo de realización de los trabajos de la Asistencia Técnica a la dirección de obra.
b) Establecer y concretar los criterios para la realización de los trabajos de Asistencia Técnica, así como supervisar el desarrollo de los mismos.
c) Informar el plan de trabajo propuesto por el Adjudicatario para su aprobación.
d) Facilitar al Adjudicatario credenciales ante otros organismos oficiales.
e) Facilitar al Adjudicatario, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo, el conjunto de información que la administración pone a su disposición.
f) Preparar la recepción única y definitiva del Contrato, y preparar la liquidación del mismo.
g) Confeccionar y tramitar la Certificación mensual, así como controlar económicamente el desarrollo del Contrato.
[bookmark: _Toc116979252]ASISTENCIA TÉCNICA 
Se define como Asistencia Técnica como entidad acreditado en investigación y recuperación de la calidad del suelo al personal facultativo para la realización de los trabajos que componen el contrato:
0. Supervisión ambiental de la excavación. 
0. Caracterización adicional de los materiales a excavar. 
0. Investigación del estado final del suelo.
0. Análisis Cuantitativo de Riesgos.
0. Informe final.
Durante la realización de los trabajos, la entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo deberá contar con personal propio a pie de obra. 
[bookmark: _Toc351370946][bookmark: _Toc351371495][bookmark: _Toc116979253]TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUCITARIO 
[bookmark: _Toc116979254]Supervisión ambiental de la excavación
Teniendo en cuenta el Programa de Trabajos del proyecto constructivo (Anejo 23), en el presupuesto se han estimado un total de setecientos doce (712) horas de supervisión ambiental de la excavación por personal técnico especialista en suelos contaminados para la realización de las labores descritas en este apartado.
La supervisión se realizará incluyendo tanto tareas in-situ en la zona obra como otras tareas de asistencia técnica de gabinete. Las tareas de las que se hará cargo el personal técnico especialista en materia de suelos contaminados para la supervisión medioambiental de la excavación serán las siguientes: 
a. Tareas previas al inicio de la excavación.
El personal técnico especialista en suelos encargado de la supervisión ambiental de la excavación analizará el proyecto constructivo, en especial, los aspectos más relevantes del Plan de Excavación Selectiva y la Resolución de 26 de septiembre de 2019, del Director de Administración Ambiental. Analizará también los resultados analíticos de la caracterización previa realizada posteriormente. Además, revisará la propuesta de reutilización y gestión de los materiales a excavar que contiene el proyecto constructivo, comprobando su adecuación a los requerimientos de la autorización.
b. Supervisión y segumiento ambiental “in situ” de las tareas de excavación, organizando la retirada del material a excavar en función de los resultados analíticos.
Velará por el cumplimiento de las tareas incluidas el Plan de Excavación Selectiva y de los requerimientos de la Resolución de 26 de septiembre de 2019, que autoriza la excavación, si bien tratará de adecuarse a las distintas circunstancias que se vayan produciendo.
Durante la excavación de los materiales en el emplazamiento, controlará las operaciones de excavación y carga realizadas, procediendo a una inspección visual en la que se compruebe la excavación y transporte adecuado hasta su destino final (o, en caso de que fuera necesario, acopio intermedio) y según las diferentes tipologías de residuos identificadas en la caracterización previa. Además, controlará la correcta segregación de los materiales
El Plan de Excavación Selectiva ha previsto una supervisión parcial durante la excavación y gestión de materiales. El /la técnico/a especialista en materia de suelos contaminados realizará un control a pie de obra mientras se realicen tareas de excavación y/o gestión del material dentro de la parcela inventariada. No obstante, en fases de la excavación en las que se estén ejecutando trabajos auxiliares no relacionados con la excavación y gestión de materiales, podrá no ser necesaria una supervisión continua si bien este hecho deberá estar justificado adecuadamente.
c. Control y seguimiento del material gestionado.
La supervisión garantizará el control de los trabajos de excavación de cada unidad de decisión homogénea para su correcta gestión final o la formación de acopios homogéneos previos a su gestión final. 
El personal encargado de las tareas de supervisión se ocupará de solicitar al contratista de la obra la documentación que justifique la gestión realizada. Llevará un registro de la documentación generada.
d. Control de la afección al entorno. 
Deberá supervisar las medidas de vigilancia ambiental aprobadas o requeridas por el órgano ambiental. En concreto, deberá evaluar y controlar la posible emisión anómala de polvo y gases o la presencia de aguas de escorrentía o lixiviados que puedan originar los trabajos de excavación.
e. Control de la reutilización del material excavado.
Deberá controlar que los residuos y materiales no susceptibles de ser reutilizados en la propia obra son retirados y gestionados conforme a su clasificación y caracterización, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los criterios de material del Puerto y demás requerimientos de la autorización. Además, pondrá una especial atención en la reutilización de las unidades que contegan escorias, asegurando que se diferencia la gestión de estas escorias del resto de materiales.
f. Control de la aparición de agua en el fondo de la excavación y comprobación de su correcta gestión. 
En el caso de que durante la excavación haya presencia de agua en el fondo de la misma, el personal especialista en materia de suelos contaminados se encargará de comprobar que ésta ha sido caracterizada de cara a su vertido y que se ha gestionado correctamente.
g. Registro y control de los trabajos de supervisión.
Rellenará los formularios de supervisión y diario de obra referido al control y seguimiento ambiental. En el caso de producirse algún tipo de incidencia, la asistencia técnica dará el aviso oportuno y recogerá los detalles de la misma.
h. Supervisión de la correcta ejecución de los acopios temporales (en caso de realizarse). 
i. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud relacionadas a los trabajos de excavación de los suelos, en colaboración con la Coordinación de Seguridad y Salud.
j. Asistencia a reuniones de obra, siempre que lo requiera la Dirección de Obra y/o la persona responsable de este contrato.
k. Otras tareas de asistencia técnica de gabinete: comunicaciones con el Órgano Ambiental, gestores y transportistas de residuos, etc.
[bookmark: _Toc116979255]Caracterización adicional de los materiales a excavar 
La Autoridad Portuaria de Bilbao ha llevado a cabo, recientemente, la caracterización previa de los materiales a excavar en las zonas sobre las que no se habían obtenido muestras durante la elaboración del Plan de Excavación Selectiva que fue presentado al órgano ambiental en junio de 2019, en respuesta a uno de los requerimientos del resuelvo segundo de la Resolución que autoriza la excavación,
No obstante, en caso de aparición durante la supervisión ambiental de la excavación de materiales no identificados previamente, la entidad acreditada procederá a su identificación y caracterización mediante acopios con el fin de determinar las posibilidades de gestión o reutilización de dichos materiales.
De cada uno de los acopios generados se tomarán 2 muestras de suelo: una muestra simple para su caracterización para reutilización en obra y una muestra compuesta para su caracterización para gestión externa en vertedero. 
Los resultados de estas caracterizaciones permitirán establecer el destino adecuado para la gestión de dicho material de acuerdo con los criterios de aceptabilidad en cada caso: reutilización dentro de la parcela, gestión en el Puerto de Bilbao o en vertedero autorizado de residuos.
Las analíticas necesarias para la caracterización se realizarán en un laboratorio acreditado según la norma ISO/IEC 17025. Los parámetros a analizar serán:
 - Para la caracterización para la gestión en vertedero, analizando los parámetros establecidos en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Incluye la realización del ensayo de lixiviación UNE-EN 12457-4 L/S=10 (prueba de conformidad de lixiviación de los materiales granulares residuales), analizando sobre eluato: metales disueltos (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se y Zn), cloruros, fluoruros, sulfatos, COD e índice fenoles, y sobre residuo seco: BTEX, PAHs, PCBs, COT, Metales, CrVI y aceite mineral.
- Para la caracterización para la reutilización en obra o en el Puerto de Bilbao, analizando un barrido de amplio espectro que incluya los parámetros para los que exista VIE-B, además de los TPH C5-C40.
En el presupuesto se han previsto un total de cuarenta (40) unidades de toma de muestra de suelo, preservación, etiquetado, conservación, apertura de la cadena de custodia y traslado a laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025. Además, se han presupuestado veinte (20) analíticas en un laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025 de caracterización para la gestión en vertedero y otras veinte (20) de caracterización para la reutilización.
[bookmark: _Toc116979256]Investigación del estado final del suelo
A la finalización de la excavación en las zonas objeto de actuación, se deberán realizar las campañas previstas de caracterización del suelo remanente, conforme a los criterios recogidos en el ANEXO VIII al Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, que deberá permitir verificar que no se superan los valores de referencia.
Dicha campaña deberá permitir verificar que no se superan los valores de referencia establecidos por el órgano ambiental en su autorización.
Sobre las muestras tomadas se procederá a la determinación del contenido de cromo, cromo hexavalene, níquel, molibdeno, selenio, TPH y PCB y cualquier otro parámetro que se detecte en concentraciones superiores a los valores de referencia.
En el presupuesto se han previsto un total de tres cientos veinte (320) unidades de toma de muestra de suelo, preservación, etiquetado, conservación, apertura de la cadena de custodia y dos cientos setenta y cinco (275) unidades analíticas en un laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025 de caracterización del suelo remanente.
[bookmark: _Toc79392583][bookmark: _Toc116979257]Análisis Cuantitativo de Riesgos
En el caso de que los resultados de las muestras de suelo remanente superasen algunos de los valores de referencia que se citan en la Resolución que autoriza la excavación, se deberá realizar la correspondiente revisión de los Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), conforme a las nuevas rutas de exposición, incluyendo nuevas vías y receptores identificados.
[bookmark: _Toc116979258]Informe final
Tras la finalización de la ejecución de la excavación, la entidad acreditada contratada para ello elaborara un informe que recoja todos los datos e incidencias que se hayan producido durante el trabajo. Este informe se presentará a la Viceconsejeria de Medio Ambiente para su valoración.
A la finalización de los trabajos de excavación y control ambiental, se redactará un informe final descriptivo de todos los trabajos ejecutados en la parcela, detallando la metodología empleada, detalle de todos los trabajos realizados, resultados de la caracterización efectuada, en su caso. Se incluirán también los documentos acreditativos de la gestión o reutilización en el emplazamiento de los materiales excavados, así como los resultados del suelo remanente.
El informe final desarrollará, al menos, los aspectos que contiene el Anexo IV al Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
[bookmark: _Toc351370966][bookmark: _Toc351371503][bookmark: _Toc116979259]RELACION DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION
La dirección de los trabajos será ejercida por la Responsable del Contrato. 
El Adjudicatario deberá designar un Delegado que será un Titulado Superior con suficiente experiencia y acreditada solvencia en este tipo de trabajos. Este Delegado se responsabilizará de todos los trabajos contratados y actuará como representante del Adjudicatario ante el Responsable del Contrato. 
La persona designada por el Adjudicatario como Delegado o responsable no podrá ser sustituida sin la autorización expresa del responsable del contrato. El Delegado o responsable se asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación contratada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la Responsable del Contrato cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.
Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo de la Responsable del Contrato que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir.
La Responsable del Contrato o la persona en quien delegue, podrá estar presente durante la toma de muestras en cualquiera de los puntos de control objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas y en cualquiera de las instalaciones en las que se realicen los ensayos analíticos para verificar que todo el procedimiento se ajusta a los protocolos previamente establecidos. 
En el caso de que alguno de los trabajos a realizar en este Contrato (toma de muestras, análisis in situ, etc.) no se ajuste a los procedimientos de trabajo establecidos por el Adjudicatario y la Administración previamente al inicio de los mismos, el Adjudicatario procederá a su repetición sin que tenga derecho a indemnización de ninguna clase por este motivo.
La Responsable del Contrato podrá comprobar en todo momento, mediante visitas a las instalaciones y/u oficinas del Adjudicatario, la efectiva disposición de medios que éste se compromete a poner a disposición del trabajo y que deberán ser descritos en el Programa de Trabajos. A estos efectos se le garantizará libertad de accesos a estas instalaciones y oficinas.
Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos.
[bookmark: _Toc116979260]
ANEXO Nº1. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA ECONÓMICA
[bookmark: _Toc116979261]PRECIOS DEL CONTRATO
En las ofertas a presentar por los diferentes licitadores se fijarán los precios que se incluyen en los siguientes apartados y que servirán de base para la confección de las correspondientes certificaciones.
Todos los precios incluyen gastos de personal, incluso dietas y desplazamientos, material fungible, amortización y funcionamiento de las instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo y, en general, todo lo necesario para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego. En concreto, será de cuenta del adjudicatario los gastos de todo tipo (tiempo de viajes, Kilometraje, dietas, etc.) que se le originen a consecuencia del desplazamiento de su personal o equipo dentro del ámbito de la obra, o a las oficinas de URA en cualquiera de los tres territorios históricos. El adjudicatario garantizará el desplazamiento de sus técnicos a obra, mediante la puesta a disposición del número vehículos y características adecuadas de forma que se consiga el óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra.
Se tendrá en cuenta que los precios ofertados serán de aplicación para toda la duración del Contrato, al no ser objeto los mismos de revisión ni actualización de precios.
El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario laboral que el del Contratista de la Obra y durante el periodo vacacional, el adjudicatario aportará algún técnico para sustituir al personal asignado a la obra de forma que se garantice en todo momento la correcta Dirección, Control y Vigilancia de las obras. Estas sustituciones serán comunicadas a URA, debiendo cumplir los perfiles de los nuevos técnicos los requisitos mínimos de titulación y experiencia exigibles al técnico que temporalmente sustituyen.
Se entienden repercutidos en los precios del contrato del equipo directamente asignado a la obra los siguientes:
· el gasto del funcionamiento general de la Asistencia técnica a la Dirección de Obra 
· los trabajos previos al inicio de la obra.
· de mecanografía de los informes y documentos inherentes al desarrollo del trabajo de Asistencia técnica a la Dirección de Obra y, en su caso, la delineación de los cuadros y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos
· material en general utilizado a lo largo de los trabajos
· material de oficina
· la elaboración de planos, cálculos hidráulicos, estructurales, eléctricos y geotécnicos
· equipo informático y el material fungible complementario (CDs y DVDs)
· Equipos audiovisuales: cámara de fotos y video, así como los consumibles anexos.
· Los trabajos relacionados con la recepción y liquidación de las obras
· y demás gastos generales para el desempeño de las funciones definidas en este Pliego y material no especificado de uso habitual para el tipo de trabajo objeto del Contrato.
Se entienden así mismo, repercutidos en los precios de los miembros del equipo directamente asignado a la obra, el trabajo de coordinación y organización de los equipos y del trabajo en general a desarrollar para cumplir con el objeto del Contrato, así como los contactos que deba mantener para tal fin con la Agencia Vasca del Agua, que desarrolle el Delegado del Adjudicatario encargado de dicha función en la empresa.
[bookmark: _Toc116979262]VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
La valoración y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se llevará a cabo mediante Certificaciones mensuales que se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el Adjudicatario únicamente a los trabajos desarrollados en el mes. 
No se abonará ningún trabajo que no cuente con la autorización por escrito del Responsable del Contrato de URA. 
La dotación mínima de personal que integrará la Asistencia Técnica será la siguiente:
- Jefe(a) de proyectos, especialista en suelos contaminados y analista de riesgos acreditado(a) por Gobierno Vasco de acuerdo al Decreto 199/2006, con experiencia laboral demostrada mínima de cinco (5) años en el ámbito de caracterización, seguimiento ambiental de Planes de Excavación Selectiva y verificación de la calidad del suelo remanente.
- Técnico (a) titulado(a) superior especialista en suelos contaminados con una experiencia laboral mínima de tres (3) años en la realización de trabajos de caracterización, seguimiento ambiental de Plan de Excavación Selectiva y verificación de la calidad del suelo remanente.
[bookmark: _Toc116979263]PRESUPUESTO ESTIMADO

	CONCEPTO
	UD
	MEDICIÓN
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	Supervisión ambiental de la excavación por técnico/a especialista en suelos contaminados perteneciente a una entidad acreditada según el Decreto 199/2006, de 10 de octubre 
	Hora
	712
	50,00 €
	35.600,00 €

	Informe Análisis Cuantitativo de Riesgos 
	Ud.
	1
	1.500,00 €
	1.500,00 €

	Informe final 
	Ud.
	1
	3.500,00 €
	3.500,00 €

	Toma de muestra de suelo, preservación, etiquetado, conservación, apertura de la cadena de custodia y traslado a laboratorio acreditado UNE-EN ISO 17025
	Ud.
	315
	15,00 €
	4.725,00 €

	Caracterización analítica calidad de suelo remanente 
	Ud.
	275
	165,00 € 
	45.375,00 €

	Caracterización analítica de muestra de suelo para aceptación en vertedero de  residuos 
	Ud.
	20
	145,00 €
	2.900,00 €

	Caracterización analítica de muestra de suelo para determinación de VIE-B y TPH 
	Ud.
	20
	165,00 €
	3.300,00 €

	
	
	
	Total
	96.900,00 €

	
	
	
	21% IVA
	20.349,00 €

	
	
	
	TOTAL
	117.249,00 €
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