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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINSTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS CCTV EN EL EDIFICIO DE LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE AJURIA ENEA
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en el suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de 10 cámaras CCTV en el edificio de Lehendakaritza, sito en la calle Navarra, 2, y Complejo Ajuria Enea sito en calle Fray Francisco, nº 5, de Vitoria-Gasteiz.

Dado que el objeto es la sustitución de varias cámaras que deben integrarse en el sistema BOSCH actualmente instalado y en funcionamiento, las cámaras y demás elementos de hardware y software a suministrar son las que se especifican en el presente pliego.

Del total de las diez cámaras, nueve son de exterior y una de interior.

Se trata de 10 cámaras CCTV (9 unidades de Autodomo IP starlight 5000i y una unidad de Autodomo HD 4000 12X), accesorios y adaptadores de montaje y cajas de alimentación junto con el cableado completo nuevo.


2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones a realizar por la adjudicataria serán las siguientes:

1) Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de 10 cámaras CCTV  según se detalla a continuación:


9 unidades de AUTODOME IP starlight 5000i. 

1 unidad de AUTODOME HD 4000 12X DN IN PEND CL 50/60HZ.   AUTODOME SERIE 4000I NDP-4502-Z12. 

1 TECLADO UNIVERSAL BOSCH KBD-UNIVERSAL XF. KBD- UXF.

5 unidades de VJD-7513 VIDEOJET DECODER 7000 H.265. 

5 unidades de LICENCIA DE DECODIFICADOR VOCS PARA 1 PANTALLA/Unidad

1 ESTACION DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO MHW- Z4G4-HEN4.


2) Instalación de las cámaras. De manera orientativa se enumeran los siguientes elementos necesarios para llevarla a cabo:

· Transformadores
· Accesorios de montaje, adaptadores de montaje de cámara
· Cajas de alimentación
· Convertidores
· Adaptadores
· Latiguillos
· Cableado UTP o fibra, según convenga por distancia (UTP cat. 7)
· Cableado eléctrico, tirada de linea de alimentacion eléctrica nueva y protecciones nuevas.
· Elementos enrocables como bandejas y patchpanels necesarios 
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3) Integración de las cámaras instaladas en el sistema Bosch y visualización en los  puntos donde se require (entre 5 y 10), para lo que será necesario que la contratista incluya entre los elementos a suministrar, al menos:

· Licencias videojet
· Licencias cámaras


4) Programación, configuración y puesta en servicio de la instalación.
Configuración de grabaciones y puestos de visualización necesarios.
Documentación de la instalación y planos actualizados. Retirada y limpieza de los equipos antiguos de la red de los sistemas de CCTV, tanto de codificadores de fibra como matrices y equipos distribuidores de telemetría antiguos.

3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS OBLIGATORIAS
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

La adjudicataria, antes del comienzo de las obras, deberá presentar toda la documentación solicitada en materia de coordinación de actividades en cumplimiento del Real Decreto 171/2004.

INTERFERENCIAS Y COORDINACIÓN REQUERIDAS EN EL CONTRATO

Se deberá realizar la coordinación necesaria para no interferir con la actividad ordinaria del personal de Lehendakaritza y asegurar la seguridad de los trabajos.

MAQUINARIA, MEDIOS TÉCNICOS Y OTROS

La contratista aportará la maquinaria y medios técnicos necesarios para la correcta ejecución del suministro e instalación objeto del contrato, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE CONTRATO Y DE CONTROL DE CALIDAD

La documentación comprenderá, como mínimo, los siguientes contenidos: 

DOCUMENTACIÓN AS-BUILT DEL PROYECTO. 
· Memoria As-Built 
· Planos As-Built, incluyendo tanto actualizaciones de planos de proyecto como planos de detalles de la instalación. 
· Fichas técnicas 
· Manuales de uso  y  de  operación  de  equipos,  sistemas  y  aplicaciones informáticas 
· Manuales de Mantenimiento de equipos y sistemas
· Documentación de Calidad, incluyendo inspecciones, certificados y pruebas de puesta en marcha. 
· Documentación justificativa de la garantía de los diferentes equipos
· Proyectos de legalización 

4. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

La contratista, con una antelación de veinte días hábiles, comunicará por escrito la fecha prevista para la terminación de ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción

La contratista realizará la puesta en marcha de todo el sistema instalado y una demostración de cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en este pliego para la instalación solicitada. Si el suministro e instalación se han realizado con arreglo a las prescripciones previstas, la representante de Lehendakaritza las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

A partir de la fecha del acta de recepción de la instalación comenzará a contar el plazo de garantía, cuya duración mínima será de tres años, y finalizará al cumplirse el plazo contenido en la oferta de la adjudicataria.
1

2

image1.png





image2.png





