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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE ENSERES PARA EL TALLER DE COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO ARABA
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[bookmark: PRIMER_PUNTO]1.- ANTECEDENTES Y OBJETO
El objeto de este pliego es determinar, con carácter de mínimos, las prescripciones técnicas para la contratación del suministro de enseres para el taller de cocina del centro penitenciario Araba.
Si bien mediante resolución del pasado 15 de marzo se tramitó el expediente GEA-014M-2023, cuyo objeto también era el suministro de determinados enseres para la cocina de dicho centro penitenciario, este suministro se limitó exclusivamente a cubrir las necesidades más urgentes que había puesto de manifiesto la inspección de salud pública realizada en dicho taller las semanas previas. Así pues, para dar cobertura al resto de necesidades de enseres que garanticen la seguridad alimentaria en todo el proceso, desde su elaboración hasta su servicio, se redacta el presente contrato de suministro de enseres para el taller de cocina del centro penitenciario Araba.

[bookmark: _Toc139018077]2.- ALCANCE DEL CONTRATO Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
El alcance del presente contrato incluye el suministro de los siguientes enseres que se corresponden con los siguientes lotes:

	LOTE
	OBJETO

	Lote 1
	Enseres 

	Lote 2
	Carros de Transporte para exteriores






Los productos que se deberán suministrar están listados en la cláusula 8 del presente documento. El adjudicatario está obligado a licitar todos los productos de la mencionada lista y, por tanto, será excluido del procedimiento aquel licitador que no presente oferta para todas las variedades de productos recogidas. Las cantidades fijados en esta tabla son estimadas y en ningún caso la administración contratante está obligado a agotarlos.
En el momento de la oferta, el licitador deberá presentar las Fichas Técnicas de los productos, al objeto de poder comprobar que el producto cumple con los criterios de calidad exigidos a estos artículos
En el caso en que las fichas técnicas, no cumplan con las características técnicas exigidas en el presente documento la oferta será rechazada por no cumplir el objeto del presente contrato.

[bookmark: _Toc139018078]3- CONDICIONES DE SUMINISTRO DE LOS ENSERES
1. El contratista asume expresamente la obligación de suministrar todos los artículos que componen el objeto del contrato, al precio convenido, de acuerdo a las cantidades concertadas y siempre de conformidad con los pedidos del Centro Penitenciario.
Excepcionalmente, por variaciones en las necesidades de este tipo de productos, el Centro Penitenciario podrá variar en los pedidos que realice al proveedor, las cantidades de uno o más artículos, siempre y cuando la suma total de los importes de cada uno de los artículos no supere al valor total de adjudicación del contrato.
2. El suministrador facilitará, a Aukerak, la totalidad de las Fichas Técnicas de cada uno de los productos suministrados al comienzo del contrato.
3. Si el suministro se refiere a bienes o artículos ya comercializados y existentes en el mercado o en los que el adjudicatario no haya intervenido directamente en todo o parte del proceso de producción, almacenamiento, distribución, comercialización, transporte, entrega o cualquier otra fase previa, la contratista se obliga a garantizar que los mismos cumplen la normativa de consumo vigente aplicable en la materia y que, en su caso, se hallan homologados y normalizados a nivel estatal y de la Comunidad Autónoma del País Vasco para su uso.
4. La adjudicataria, deberá remitir, datos identificativos y copia del Documento Nacional de Identidad, de la persona que realice la entrega del suministro objeto del contrato, en el centro Penitenciario. Con una antelación mínima de 48 horas, a la dirección de correo electrónico de la oficina de seguridad del Centro Penitenciario.

[bookmark: _Toc139018079] 4.- FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 
El contrato tendrá una duración de 8 semanas, con fecha de inicio 1 de agosto, o en su defecto, fecha de formalización del contrato, por lo que la entrega de los enseres se deberá realizar en el plazo máximo de 8 semanas desde la firma del contrato, o en su caso, el ofertado como criterio de adjudicación.
El proveedor confirmará en todo momento al centro el día y la hora aproximada a la que va a realizar la entrega.
[bookmark: _Toc135141398][bookmark: _Toc135218497]Los productos se entregarán en las zonas y muelle de carga y descarga, habilitados para esta actividad en el centro 

[bookmark: _Toc139018080]5.- FORMA DE PAGO
La facturación del contrato se realizará por CP mediante factura detallada, en función del consumo real realizado por el centro penitenciario para de cada tipo de artículo.

[bookmark: _Toc139018081]6.- PRODUCTOS A SUMINISTRAR Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS
6.1.- Los productos cuyo suministro constituye el objeto del contrato son los siguientes:
6.3.1 Lote 1- ENSERES
	ARTÍCULO
	CANTIDAD 

	Bandeja Inox GN 1/1 100 mm
	44

	Bandeja Inox GN 1/1 65 mm
	34

	Bandejas Inox Descongelación GN 2/1
	18

	Carro Caliente 40 GN 1/1
	2

	Carro de Escurrido Bandejas GN
	2

	Carro Descongelación GN 2/1
	2

	Cesta lava utensilios
	1

	Contenedor Isotérmico Cilíndricos Inox  
	20

	Contenedor Isotérmico Rectangular PPE
	20

	Placa Perforada Descongelación GN 2/1
	36

	Soporte Inox para bolsa de residuos con pedal
	4

	Tapas herméticas GN 1/1 Inox
	78



Bandeja Inox GN 1/1 100 mm
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, de 0,8 mm de espesor mínimo.
· Dimensiones 53,0 cm x 32,5 cm x h 10,0 cm 
· Apto para horno y lavavajillas
· Apilables

Bandeja Inox GN 1/1 65 mm
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, de 0,8 mm de espesor mínimo.
· Dimensiones 53,0 cm x 32,5 cm x h 6,5 cm 
· Apto para horno y lavavajillas
· Apilables

Bandeja Inox para Carro de Descongelación GN 2/1
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, de 0,8 mm de espesor mínimo.
· Dimensiones 65,0 cm x 53,0 cm x h 10,0 cm 
· Cubeta con desagüe 

Carro Caliente 40 GN 1/1 
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304.
· Dimensiones 1540 x 840 x 1770 mm
· Capacidad 20+20 GN 2/1 ó 40+40 GN 1/1
· Distancia entre guías 70 mm
· 4 ruedas giratorias reforzadas, dos de ellas con freno.
· Asa posterior para facilitar la manipulación en el desplazamiento
· Temperatura máxima de trabajo 90º C
· Bloque calórico inferior con resistencia ventiladas extraíbles y sistema de aire reforzado.
· Recipiente inferior para generar humedad con sistema anti-ola
· Interruptor ON/OFF luminoso
· Puertas batientes aisladas con burlete perimetral para estanqueidad y cerradura con llave.

Carro de Escurrido Bandejas GN
· Material Acero Inoxidable. Calidad Alimentaria
· Estructura de acero inoxidable soldado de tubo estructural 25 x 25 mm
· Dimensiones 1600 x 620 x h 1705 mm
· Rejillas movibles de alambre de acero inoxidables de diámetro 6 mm y 4 mm y distancia entre alambres de 30 mm
· Con capacidad para 4 niveles para bandejas GN 1/1 ó 2 niveles GN 1/1 y un nivel GN 2/1
· 4 ruedas giratorias reforzadas, dos de ellas con freno.

Carro de Descongelación GN 2/1
· Material Acero Inoxidable. Calidad Alimentaria. Espesor 1,5 mm
· Dimensiones 77,50 x 66,50 x h 1720 mm
· Con capacidad para 9 bandejas GN 2/1
· 4 ruedas giratorias reforzadas, dos de ellas con freno.

Cesta Lava utensilios OLIS MOD DW120
· Material Acero Inoxidable. 
· Dimensiones 1320 x 700 mm
· Cesta apta para la colocación de bandejas GN

Contenedor Isotermo Cilíndricos Inox 
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, espesor mínimo 0,8 mm
· Diámetro interior 303 mm
· Diámetro exterior 425 mm
· Altura interior 265 mm
· Altura exterior 385 mm
· Capacidad 18 L

Contenedores Isotermo Rectangulares PPE
· Material Polipropileno Expandido (PPE) 
· Resistencia térmica 0,039 W/mk.
· Dimensiones exteriores 715 x 400 x h 315 mm
· Dimensiones interiores 550 x 340 x h 240 mm
· Espesor mínimo de la pared 30 mm
· Capacidad 45 L
· Asas laterales ergonómicas
· Reciclable 100%


Placa Perforada Descongelación GN 2/1
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, espesor mínimo 0,8 mm
· Dimensiones 59,0 cm x 47,0 cm

Soporte Inox para bolsa de residuos con pedal
· Material Acero Inoxidable. 
· Dimensiones 410 x 600 x h 900 mm
· Capacidad 120 l
· Con aro de sujeción inox para la bolsa
· 4 ruedas giratorias

Tapas Herméticas Inox GN 1/1
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304, espesor mínimo 0,8 mm
· Dimensiones 53,0 cm x 32,5 cm
· Cierre hermético

 6.3.2 Lote 2- CARROS REPARTO EXTERIORES
	ARTÍCULO
	CANTIDAD 

	Carro de transporte con ruedas neumáticas
	20


[bookmark: _Toc82591657][bookmark: _Toc123824347]
Carro de Transporte para Exteriores con Ruedas Neumáticas
· Material Acero Inoxidable. Especificación 18/10, AISI 304
· Dimensiones generales del carro 1.500 x 800 x h 900 mm
· Base del carro de chapa de 1,5 mm de espesor mínimo, reforzada con omegas.
· Dimensiones base del carro 1.500 x 800 mm
· Tiradores del carro en ambos lados estrechos del carro
· Tiradores de tubo de 40 x 40 mm, 1,5 mm de espesor y dos tirantes de refuerzo
· [bookmark: _GoBack]Barandilla intermedia de tubo de 20 x 20 y 1,5 mm de espesor.
· 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con200 mm de diámetro
· 2 ruedas con freno incorporado
· Características Ruedas:
Aro 830. EN 12532
· Aro con núcleo de polipropileno.
· Cubierta neumática 4 Pr.
· Actúa sobre casquillo de acero
· Lubricación adherente repelente al agua
Soporte neumático. EN 12527
· Soporte de acero estampado 4 mm espesor
· Lubricación adherente repelente al agua

[bookmark: _Toc139018082]7.- REVISION DE PRODUCTOS
La Administración contratante puede hacer revisión, durante la ejecución del contrato, de productos que considere potencialmente no seguros y exigir su retirada y/o la aportación de nuevos, sin coste alguno. 
Asimismo, caso de que los productos suministrados no sean de la calidad prevista, se podrá exigir su retirada y/o la aportación de nuevos, sin coste alguno.
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