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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) DE TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.
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[bookmark: _Toc40429856]Cláusula 1.- Objeto
1.1 Constituye el objeto del presente contrato el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. (en adelante, USOA), mediante las pruebas y verificaciones necesarias que aseguren su continuo y correcto funcionamiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, el marco normativo de aplicación y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).
1.2 Las actuaciones que abarca el presente contrato son las siguientes:
a) 12 revisiones al año (una vez al mes) de los sistemas de calefacción y producción de ACS, conforme a la planificación realizada por el Servicio de Mantenimiento de USOA.
b) Emisión del correspondiente informe de cada revisión realizada, con indicación de los incumplimientos de la normativa vigente que, en su caso, se hubieran detectado.
c) Al objeto de conseguir un informe favorable, si fuera necesario, y simultáneamente junto con las revisiones mensuales citadas en el apartado a), habrán de realizarse las actuaciones de mantenimiento correctivo que correspondan. Los repuestos podrán ser facturados conforme a la oferta realizada por el licitador que resulte adjudicatario, previo consentimiento expreso por parte del responsable del contrato y cumpliendo los límites señalados en la Cláusula 37.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP). En cualquier caso, el coste de la mano de obra y desplazamiento correspondiente a estas actuaciones de mantenimiento correctivo necesario está incluido en el precio del presente contrato. El plazo de garantía sobre la mano de obra y materiales utilizados en las labores de mantenimiento correctivo será, como mínimo, de 1 año.
d) Acompañamiento al organismo de control (OCA) durante la inspección reglamentaria a que hubiera lugar.
[bookmark: _Toc40429857]Cláusula 2.- Equipos y sistemas principales incluidos en el contrato
Los equipos y sistemas principales objeto del mantenimiento son los descritos en el anexo I del presente PPT. La ubicación de los mismos es la que se indica a continuación: B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia).
[bookmark: _Toc40429858]Cláusula 3.- Revisiones
3.1 Todas las revisiones de las instalaciones se producirán de acuerdo con la planificación que establezca el Servicio de Mantenimiento de USOA.
3.2 El adjudicatario deberá tener en cuenta los procedimientos de actuación recogidos tanto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, como en el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por RD 2060/2008, de 12 de diciembre, o la normativa que los sustituya.
3.3 El adjudicatario, con carácter previo al acceso a las instalaciones objeto del presente contrato, deberá contactar con la persona responsable de Mantenimiento de USOA.
3.4 A la finalización de cada revisión, y en un plazo máximo de 2 días hábiles a partir de dicha fecha, se emitirá un informe en soporte informático de la situación de las instalaciones que incluirá, en su caso, un resumen de las anomalías detectadas.
3.5 Las acciones de mantenimiento correctivo detectadas se acometerán durante la propia revisión o en el menor plazo posible que garantice el máximo nivel de servicio. A este respecto, se comunicará previamente al Área de Mantenimiento de USOA la realización de tales actuaciones de mantenimiento correctivo.
[bookmark: _Toc40429859]Cláusula 4.- Características de la prestación del servicio
4.1 La dirección técnica de la empresa adjudicataria, junto con el Servicio de Mantenimiento de USOA, desempeñará las siguientes funciones:
a) Interlocución ante USOA.
b) Organización de los recursos.
c) Supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo.
d) Elaboración de informes (anomalías, incidencias, etc.).
e) Proposición de acciones correctoras.
4.2 Operaciones de conservación
La ejecución de las operaciones previstas en la planificación de USOA, se llevará a cabo de acuerdo con la reglamentación vigente en materia de calderas (principalmente, el RITE) y considerando, asimismo, las exigencias que establezca USOA en los términos de la Cláusula 3 del presente PPT.
4.3 Aviso de averías
El contratista se compromete a atender los avisos de avería en un plazo no superior a 6 horas.
4.4 Repuestos y materiales
Todos los materiales, piezas, componentes y elementos de similar naturaleza serán originales del fabricante de los equipos, por lo que no se admitirán por parte de USOA piezas o componentes similares, y, en los casos en los que guarden relación con actuaciones de mantenimiento correctivo, serán facturados aparte, en los términos indicados en la Cláusulas 1.2.c) de este PPT.
4.6 Coordinación, planificación y programación de las actuaciones
El Servicio de Mantenimiento de USOA se reserva el derecho a realizar la coordinación, planificación y programación de las actuaciones a realizar por el contratista en ejecución del presente contrato, así como a estar presente en las mismas, cuando lo estime oportuno.
[bookmark: _Toc40429860]Cláusula 5.- Conocimiento de las instalaciones existentes
Los licitadores tendrán acceso a las instalaciones de USOA para elaborar, en su caso, un informe técnico de reconocimiento de las mismas, en el que se describan y analicen su configuración, percepción del estado de uso y todas aquellas cuestiones técnicas de interés que se observen. 
En caso de que finalmente se emita tal informe, el contratista se compromete a solucionar las reparaciones que se incluyan en el mismo, en el primer trimestre de ejecución del contrato y conforme a las condiciones establecidas en el presente PPT. Este requisito tiene carácter de obligación esencial de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40.1.k).iii del PCAP.
[bookmark: _Toc40429861]Cláusula 6.- Jornadas, turnos y horarios
6.1 El servicio se prestará en el horario más adecuado para que los trabajos de supervisión y control sean más eficientes, siempre dentro del horario laboral de USOA, es decir, desde las 7.30 horas hasta las 16.20 horas.
6.2 Los trabajos que conlleven, total o parcialmente (durante más de 1 hora en este último caso), instalaciones fuera de servicio, se llevarán a cabo de forma coordinada con USOA, de modo que quede minimizado el impacto en las personas trabajadoras y usuarias de USOA. Así, cuando las circunstancias lo requieran, dichos trabajos se realizarán en horarios de tarde, noche, festivos o fines de semana. El restablecimiento de las especificaciones funcionales de las instalaciones se realizará tan pronto como sea posible, y siempre de forma coordinada con el Servicio de Mantenimiento de USOA, respetando, en todo caso, la programación que hubiese realizado éste al efecto.
[bookmark: _Hlk34143696]6.3 Durante los períodos vacacionales o no laborables de conformidad con el calendario laboral de USOA, los horarios podrán verse alterados, dependiendo de las necesidades de cada momento. Las sustituciones de personal y ausencias por vacaciones o por cualquier otra circunstancia no podrán afectar a la prestación del servicio contratado, de tal forma que, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11.i) del PCAP correrá a cargo del adjudicatario cualquier sobrecoste debido a sustituciones, refuerzos o cuantas incidencias pudieran suceder durante la vigencia del contrato, de forma puntual o continuada.
[bookmark: _Toc40429862]Cláusula 7.- Uniformes y Equipos de Protección Individual (EPI)
7.1 Cuando el personal de la empresa adjudicataria acceda a las instalaciones de USOA, lo hará debidamente acreditado y con distintivos y uniformes que permitan identificarlo como personal contratado por USOA. Los controles de acceso y permanencia en las instalaciones se realizarán conforme a los protocolos de actuación de USOA. Dicho acceso a las instalaciones de USOA sólo se llevará a cabo cuando sea imprescindible para una adecuada prestación del servicio.
7.2 Los uniformes y vestuario de trabajo responderán en todo momento a las necesidades propias del oficio, tanto en relación con los EPI, como con las condiciones de trabajo (adaptación a inclemencias climatológicas, condiciones de higiene básicas, etc.).
[bookmark: _Toc40429863]Cláusula 8.- Material, herramientas y suministros
8.1 Todas las herramientas necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato correrán a cargo del contratista. Para una mayor eficacia del servicio contratado, y sólo en los casos que respondan a dicho criterio, las de tipo mecánico y otros elementos auxiliares (escaleras o equipos de protección colectiva), podrán ser compartidos con los propios del Servicio de Mantenimiento de USOA.
8.2 USOA proveerá al contratista de agua, electricidad y demás suministros de la misma naturaleza necesarios para el normal desarrollo de los trabajos objeto del contrato.
8.3 Cualquier duda en relación con el uso de material, herramientas o suministros por parte del personal de la empresa adjudicataria deberá quedar resuelta por la propia empresa o a través de la persona coordinadora designada para el seguimiento y coordinación de los trabajos objeto de este contrato a la que hace referencia la Cláusula 28.6.6 del PCAP. En materia de seguridad se estará a lo indicado en la Cláusula 10.3 del presente PPT.

[bookmark: _Toc40429864]ANEXO I
EQUIPOS Y SISTEMAS PRINCIPALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

“NUEVA SALA DE CALDERAS”

CALDERAS
GRUPO TÉRMICO 1	REMEHA Gas 210-4 ECO Pro	137 Kw
GRUPO TÉRMICO 1	REMEHA Gas 210-4 ECO Pro	137 Kw
GRUPO TÉRMICO 1	REMEHA Gas 210-4 ECO Pro	137 Kw

GRUPOS ELECTROBOMBAS
CALDERA 1:	GRUNDFOS	MAGNA 3	40-80 F 220	(SIMPLE)
CALDERA 2:	GRUNDFOS	MAGNA 3	40-80 F 220	(SIMPLE)
CALDERA 3:	GRUNDFOS	MAGNA 3	40-80 F 220	(SIMPLE)
CIRCUITOS RADIADORES:	GRUNDFOS	MAGNA 3	D 32-80 F 220	(DOBLE)
CIRCUITOS 1.º ACS:		GRUNDFOS	MAGNA 3	D 32-100 F 220	(DOBLE)
CIRCUITOS 2.º ACS:		GRUNDFOS	MAGNA 3	D 32-80 F 220	(DOBLE)
RECIRC. ACS 1:			DAB	VS 35/150	(existente antes de reforma)
RECIRC. ACS 2:			DAB	VS 35/150	(existente antes de reforma)
RECIRC. ACS 3:			WILO STAR Z25/6	(existente antes de reforma)
INTERCAMBIADOR DE ACS	SEDICAL	UFP 34-32 H

ACUMULACIÓN ACS
DEPÓSITO ACUMULACIÓN ACS 1:	LAPESA MVV- 1500 RB
DEPÓSITO ACUMULACIÓN ACS 2:	LAPESA MVV- 1500 RB

DEPÓSITOS EXPANSIÓN
CALDERA 1:	SEDICAL NG 25/6
CALDERA 2:	SEDICAL NG 25/6
CALDERA 3:	SEDICAL NG 25/6
CALEFACCIÓN:	SEDICAL N 300/6
DEP. ACS 1:	SEDICAL REFIX DT 100
DEP. ACS 2:	SEDICAL REFIX DT 100

CONTADORES ENERGÍA
CALEFACCIÓN:		SIEMENS	UH50-A61
PRODUCCIÓN ACS:	SIEMENS	UH50-A50
RECIRCULACIÓN ACS:	SIEMENS	UH50-A36

REGULACIÓN
SISTEMA DE REGULACIÓN SIEMENS – SYNCO 700
(CONTROLADORES, SONDAS, PANTALLAS, etc.)


“SALA HIDRÁULICA – EDIFICIO ANEXO” (existente antes de reforma)

GRUPOS ELECTROBOMBAS
CIRCUITO AEROTERMOS:			BIRAL MODULA 50-6 240 RED
CIRC. CALEFACCIÓN OFICINAS – COMEDOR:	MAGNETA 30 – 60	(SIMPLE)
						MAGNETA 30 – 60	(SIMPLE)
CIRC. NUEVAS AULAS:	BIRAL MODULA 50-12 270 RED
RECIRC. CALDERA 1:	BIRAL NBP 40-1
RECIRC. CALDERA 2:	BIRAL NBP 50-1
CIRCUITO 1.º ACS:	SMEDEGARD EV2 65-2C		(SIMPLE)
CIRCUITO 2.º ACS:	SMEDEGARD EV2 72-2Z		(SIMPLE)
RECIRC. ACS 1:		SMEDEGARD ECOWAT U	(SIMPLE)

ACUMULACIÓN ACS
DEPÓSITO ACUMULACIÓN MECALIA 400 L

DEPÓSITOS EXPANSIÓN
CALEFACCIÓN
ACS

REGULACIÓN (posterior a reforma)
SISTEMA DE REGULACIÓN	SIEMENS – RVP 330
(CONTROLADORES, SONDAS, PANTALLAS, etc.)
Página 3 de 8

image1.jpeg
g




