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	LEGUTIOKO UDALA
	
	AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA DE COCINA Y BARRA DE BAR DEL EDIFICIO DE BAR-VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DE VERANO EN LA ZONA DEPORTIVA DEL ÁREA SAN ROKEOSTE

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente licitación es el suministro del mobiliario y maquinaria de la cocina y barra de bar del Edificio Bar-Vestuarios de la zona deportiva de San Rokeoste
Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego.

Las medidas especificadas son orientativas, por lo que una vez adjudicado el contrato antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas reales.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, maquinaria y electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como al cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario y maquinaria, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.
2.- CONDICIONES DE ENTREGA
El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma de contrato de suministro. No obstante, al tratarse de un proceso de obra nueva, si la Administración estimase la imposibilidad de realizar la entrega y montaje en dicho plazo, los elementos a suministrar permanecerán almacenados por la empresa adjudicataria, por un periodo máximo de 120 días naturales desde la comunicación de dicha imposibilidad y hasta que fuera posible la entrega y montaje.
3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS
Durabilidad

El mobiliario y maquinaria suministrada tendrá un plazo de garantía de tres años.

Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Reciclaje y reutilización

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización.
Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalajes

El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poiestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

En cualquier caso los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando el modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

Modularidad

Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.

Deberán reunir características adecuadas, suficientes y cumpliendo las normativas vigentes de seguridad, confortabilidad y ergonomía, maniobrabilidad, potencia, capacidad, y velocidad de trabajo.

4.- PLAZO DE GARANTIA
El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de 3 años.

El adjudicatario deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de mueble suministrado al menos durante 5 años. El precio de los productos será el ofertado en la presente licitación, actualizado en función del IPC (estatal) según los años transcurridos.

Será requisito indispensable que el licitador disponga de un servicio post-venta de reparación del mobiliario u maquinaria suministrada.

5.- DOCUMENTACIÓN
- Memoria descriptiva técnica completa, detallando todos los elementos que componen el equipo en castellano.

- Certificados de garantía.

- Manuales de instrucciones de la maquinaria en castellano.

- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones

sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en

las operaciones de:

o Limpieza.

o Lubricación si es requerida.

o Revisión de elementos móviles.

- Certificado que el acero inoxidable utilizado tiene un acabado 2B y que cumple las siguientes

normativas:

o UNE-EN 10088-2:2015 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro

 para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales.

o UNE-EN 10028-7:2016: Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 7: Aceros inoxidables.

o UNE-EN 10028-4:2017: Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 4: Aceros aleados al níquel con propiedades especificadas a bajas temperaturas

o UNE-EN ISO 3651-2:1999: Determinación de la resistencia a la corrosión intergranular en los aceros inoxidables. Parte 2: Aceros inoxidables ferríticos, austeníticos y ferrítico- austeníticos. Ensayo de corrosión en un medio que contiene ácido sulfúrico. (ISO 3651-2:1998).

Toda esta documentación se aportará informáticamente, sólo aquella que sea necesario por

sus características, también se dará en papel.

6.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO Y MAQUINARIA. SEGURIDAD
Se adjunta plano de distribución del mobiliario y maquinaria de la cocina y barra de bar.
Se adjunta esquema unifilar de las tomas dejadas para cada aparato. Los aparatos presupuestados deberán ajustarse obligatoriamente a dicho esquema unifilar, garantizando en todo momento que el aparato a colocar tenga cabida dentro de la instalación eléctrica del edificio.
I. COCINA

1 UD. COCINA 4 FUEGOS SOBRE HORNO (C-1)
Cocina 4 fuegos sobre horno de convección con ventilador, dimensiones 800 x 900 x 850 mm. Potencia gas 51 kw, 0,2 kw elec. 230 v

1 UD. FRY-TOP (C-2)
Fry-Top cromo con mueble cerrado con puerta dimensiones 400 x 900 x 850 mm, potencia gas 10 kw

1 UD. FREIDORA (C-3)
Freidora sobremesa 7 + 7 litros especial para encastrar en mueble nº 1, con grifo de vaciado individual, potencia 2 x 4,6 kw eléctrica, 230 v. Dimensiones 600 x 420 mm

1 UD. MESA DE TRABAJO 1120 mm. (C-4)
Mesa de trabajo cerrada por puertas a medida para esta instalación, con puerta + cajonera 3 cajones para utensilios, agujero para encastre de freidora, inc. trasera y laterales cerrados. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor. Peto trasero y lateral derecho dimensiones 1.120 x 900 x 850 mm.
1 UD. MESA DE TRABAJO 1200 mm. (C-5)
Mesa de trabajo cerrada con puertas, a medida para esta instalación, con balda baja e intermedia, peto trasero y lateral izquierdo. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor. Dimensiones 1.200 x 900 x 850 mm
1 UD. CAMPANA EXTRACCIÓN (C-6)

Campana extracción 2.500 x1.100 mm 5 filtros, con extractor incorporado 400ºc/2horas e iluminación, variador de frecuencia, apta para conexión de conducto de diámetro 350 mm. ya instalado. 1 kw 380 v. Incluido Sistema de Extinción Automática en campana. Incluido presostato de corte de gas según DITE. Incluido sistema de detección y corte de gas, incluida centralita y dos sensores antideflagrantes, así como cableado certificado y electroválvula de corte de gas.
1 UD. ESTANTERIA DE PARRILLA (C-7)

Estantería de parrilla 4 gn 1/1 en campana acero inox, dimensiones 2.180 x 400 x 180 mm.
1 UD. SOPORTE MICROONDAS Y APARATO MICROONDAS (C-8)

Soporte microondas dimensiones 600 x 400 x 400 mm con anclaje a pared. Microondas 25 lt acero inoxidable, 900 w, 220 v profesional
1 UD. MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS (C-9)

Mesa de entrada a lavavajillas a medida para esta instalación cerrada con puerta, con poza de 450 x 450, hueco para basura y agujero de desbarasado y hueco para lavavajillas encastrado. Guía pasacestas en longitud. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor, dimensiones 1.700 x 600 x 850 mm.
1 UD. GRIFO (C-10)

Grifo ducha dos aguas con caño intermedio. Sistema de lavamanos para mesa de entrada con caño auxiliar y pedal para agua fría y caliente
1 UD. LAVAVAJILLAS (C-11)

Lavavajillas encastrado en mueble. Dimensiones 600x626x825mm. Dimensiones cesta 500 x 500 mm. Producción 40/60 cestos/hora Altura útil de lavado 360 mm. Potencia total 5.450 W. Capacidad cuba: 21 litros Dosificador de abrillantador incorporado. Voltaje: 230 II Carrocería en acero inoxidable AISI 304 finamente satinado. Puerta de doble pared. Patas regulables en altura. Micro puerta. Llenado automático. 
1 UD. MESA SALIDA LAVAJILLAS (C-12)

Mesa de salida de lavavajillas cerrada con puertas. Guía pasacestas en longitud. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor, dimensiones 1.200 x 600 x 850 mm.
1 UD. FRIGORIFICO (C-13)

Armario de refrigeración acero inoxidable 360 litros, dimensiones 600 x 600 x 1.900 mm, 0,5 kw 230 v
1 UD. ARMARIO COLGANTE (C-14)

Armario colgante pared 1.000 x 400 x 600 mm, cerrado con puertas correderas. Acero inoxidable, con estante intermedio.
II. BARRA DE BAR
1 UD. BAJOMOSTRADOR (B-1)

Bajomostrador a medida con poza 350 x 350 mm, totalmente abierto, con faldón cubre poza, hueco para lavavasos, peto trasero y lateral izquierdo. hueco para pasar tubería cerveza. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor. Dimensiones 2.200 x 550 x 850 mm

1 UD. GRIFO (B-2)

Grifo caño bajo monomando.

1 UD. LAVAVASOS (B-3)

Lavavasos bajo mostrador cesta 400 x 400 mm, 3,1 kw, 230 v
1 UD. BOTELLERO (B-4)

Botellero 5 puertas, acero inoxidable interior y exterior. Dimensiones 2.500 x 550 x 850 mm. 0,65 kw 230 v. Peto para botellero 100 mm.
1 UD. ARMARIO BAJO 1200 mm. (B-5)

Armario bajo con puertas correderas. Dimensiones: 1200x500x850mm. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Encimeras y estantes con omegas de refuerzo. Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado. Estante regulable en altura con soportes de gran robustez. Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm. Modelos con puerta corredera: deslizamiento de gran suavidad en puertas colgadas, sin guías inferiores para facilita la limpieza
1 UD. ARMARIO BAJO 1000 mm. (B-6)

Armario bajo con puertas correderas. Dimensiones: 1000x500x850mm. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Encimeras y estantes con omegas de refuerzo. Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado. Estante regulable en altura con soportes de gran robustez. Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm. Modelos con puerta corredera: deslizamiento de gran suavidad en puertas colgadas, sin guías inferiores para facilita la limpieza
1 UD. MUEBLE CAFETERO (B-7)

Mueble cafetero a medida con hueco para fabricador de hielo, con módulo cerrado con puerta y balda intermedia, zona cafetero de 1.500 mm con posero, dos cajones y dos puertas. Resto con balda zócalo + 2 estantes intermedios. Encimera acero inox. aisi 304 18/10, 1,5 mm de espesor. Dimensiones 3.200 x 600 x 1.050 mm, con peto trasero y esquina izquierda redondeada.
1 UD. MAQUINA DE HIELOS (B-8)

Fabricador de hielo 50 kg/24 horas con almacenaje 25 kg. Refrigerado por agua. 0,8 kw, 230 v.
1 UD. TERMINAL PUNTO DE VENTA (B-9)

Terminal de punto de venta, TPV + cajón portamonedas + impresora, con creación y modificación de artículos ilimitados, pantalla táctil, programa de contabilidad y gestión, soporte remoto y asistencia técnica
1 UD. MICROONDAS (B-10)

Microondas 25 lt acero inoxidable, 900 w, 220 v profesional

1 UD. ESTANTERIA MURAL (B-11)

Estantería mural 1.300 x 300 x 250 mm acero inoxidable

3 UD. CUBOS DE BASURA (B-12)

Cubos de basura con tapa, pedal y ruedas, varios colores para la clasificación de basura

1 UD. ARCÓN CONGELADOR (B-13)

Arcón congelador puerta cristal dimensiones 2.000 x 600 x 680 mm. Estanterias intermedias.

III. MOBILIARIO
24 UD. SILLA PARA INTERIOR 
Silla M140 para interior. Estructura tubo acerado con carcasa de madera de haya contrachapada y barnizada natural.
6 UD. TABURETE
Taburete M541 para barra. Estructura tubo acerado y asiento de madera.

6 UD. MESA PARA INTERIOR 
Mesa M306 para interior 80x80cm. Armazón tubo acerado y tablero chapado de haya y pintado en blanco.

3 UD. CAMBIADOR DE BEBÉS 
Cambiador para bebés M9100. Estructura metálica atornillable a pared. Carcasa de polietileno inyectado con cinturón de seguridad.
1 UD. VAJILLERO
Mueble vajillero realizado en tablero chapado en madera de haya o similar, de medidas 300x50x80 cm., dividido en 3 módulos de 10 cm., con puertas correderas provistas de cerradura. Listo para albergar platos, vasos y resto de vajilla de comedor.

1 UD. TELEVISION
Television LED 65“ Smart TV. Incluso soporte para su anclaje a pared.

IV. MENAJE
2 UD. ABRELATAS BÚHO INOX 

2 UD. ACEITERAS 1L INOX 

2 UD. BANDEJA CAMARERO 

2 UD. BATIDOR LÁTIGO 30CM 

2 UD. CACEROLA BAJA 28 ACERO C/T 

2 UD. CACEROLA BAJA 36 ACERO C/T 

2 UD. CACEROLA BAJA 40 ACERO C/T 

1 UD. CACILLO 12 

1 UD. CACILLO 8 

2 UD. CAZO ALTO 20 ACERO 

6 UD. CENICERO 16 REDONDO 

1 UD. CHAIRA 21CM

1 UD. COLADOR CHINO 16

1 UD. COLADOR MEDIA BOLA 14 INOX

50 UD. COPA DE VINO

1 UD. CUBERTERO

3 UD. CUBO HIELO

2 UD. CUCHARA BATIDORA

6 UD. CUCHARA MADERA 40 CM

60 UD. CUCHARA MESA

100 UD. CUCHARILLAS CAFÉ

60 UD. CUCHILLO CHULETERO INOX

2 UD. CUCHILLO COCINERO 2550

2 UD. CUCHILLO COCINERO 2551

60 UD. CUCHILLO POSTRE

1 UD. CUCHILLO PRENSADO 2819 275

1 UD. CUCHILLO PRENSADO 2826 155

4 UD. ENSALADERA 19

2 UD. ESCURRIDOR 26 18/010

2 UD. ESPÁTULA PASTELERA 40

1 UD. ESPÁTULA PLANA 40 CM

2 UD. ESPÁTULA PLANCHA COCINA

2 UD. ESPUMADERA 10

2 UD. ESPUMADERA 12

5 UD. FUENTE OVAL 25

5 UD. FUENTE OVAL 30

5 UD. FUENTE OVAL 36

4 UD. FUENTE OVAL 40

4 UD. FUENTE OVAL HONDA 40X26

6 UD. JARRA CRISTAL 1L

2 UD. JARRA LECHERA INOX 60

2 UD. JARRA LECHERA INOX 1L

1 UD. PALETA PLANCHA CODO POLIPROPILENO

2 UD. PALETA RANURA 40 CM

4 UD. PALILLERO CUADRADOS 

10 UD. PANERA OVAL 25 CM

2 UD. PELAPATATAS

3 UD. PINZA HIELO GRANDE

40 UD. PLATO CAFÉ

60 UD. PLATO HONDO 22

60 UD. PLATO LLANO 27

60 UD. PLATO POSTRE 20

20 UD. PLATO TÉ

1 UD. RALLADOR

4 UD. SACACORCHOS ACERO

2 UD. SARTENES 24 ALUMINIO ANTIADHERENTE

2 UD. SARTENES 28 ALUMINIO ANTIADHERENTE

2 UD. SARTENES 32 ALUMINIO ANTIADHERENTE

3 UD. TABLA DE CORTE

1 UD. TAPA 100 L NEGRO

40 UD. TAZA CAFÉ

20 UD. TAZA TÉ

1 UD. TENAZA LARGA INOX 30 CM

60 UD. TENEDOR LUNCH

60 UD. TENEDOR MESA

10 UD. TETERAS 025 INOX

2 UD. TIJERA COCINA INOX 400

120 UD. VASO GRANDE 50 CL
80 UD. VASO SIDRA 36 CL

20 UD. VASO WHISKY 38 CL

6 UD. VINAGRERA 4 INOX

7.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 68.854,00 euros, al que deberá añadirse 14.459,34 euros en concepto del 21% de IVA, lo que hace un total de 83.313,34 euros IVA incluido. El precio incluirá todos los gastos de transporte y entrega, impuestos incluidos.
8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA
Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato, y la ponderación que se les atribuye son los siguientes:

PRECIO. Se valorará con un máximo de 90 puntos. 
La valoración se realizará de la siguiente forma:

Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:

Puntuación oferta=Puntuación máxima x (Baja oferta/Baja máxima)

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de la baja máxima será 10%,

PLAZO DE GARANTÍA. Se valorará con un máximo de 10 puntos. 
A razón de 5 puntos por año adicional (a partir de 3 años)
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