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AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA DE PORTUGALETE

AREA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SEMÁFOROS Y SEÑALES VIARIAS LUMINOSAS DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

Artículo 1.- Objeto

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas es definir las condiciones, alcance de los trabajos y requisitos que ha de cumplir el adjudicatario del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas semafóricos y señales viarias luminosas del Ayuntamiento de Portugalete.

Artículo 2. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar será el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de las instalaciones. El inventario de las instalaciones es el que aparece en el anexo I.
Artículo 7.- Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo tiene por objeto realizar revisiones periódicas y sistemáticas de todos los elementos que integran las instalaciones de semáforos y señales luminosas.

Mensuales:

Inspección visual exterior 

Comprobación del correcto funcionamiento de pulsadores y espiras

Trimestrales:

Cuadros:

· Limpieza interior 

· Comprobación correcto funcionamiento de termostatos y ventiladores
· Comprobación correcto estado fuentes alimentación

Reguladores: 
· Comprobación correcto funcionamiento del programa del regulador.

Señales luminosas
· Comprobación correcto funcionamiento de baterías y paneles solares

Anuales:

Semáforos:

· Saneado y pintado las partes exteriores de báculos, columnas, carcasas de semáforo, soportes, armarios, con pintura del color azul RAL 5003 

Bianuales:


Báculos

· Comprobación del espesor de la chapa de los báculos en su parte inferior mediante ultrasonidos para evitar que sea menor de 1/3
Comprobación de la resistencia a tierra de las tomas de tierra

Comprobación estado de las conexiones en arqueta
Sin frecuencia definida
Sustitución de las lámparas de los semáforos y señales luminosas con una periodicidad dependiente de sus horas de vida. 
Artículo 8.- Sustitución de las lámparas


En el precio del contrato estará incluido el trabajo sustitución de las lámparas tanto realizadas en mantenimiento preventivo como el correctivo, por lo que solo se facturará el precio de la lámpara y en ningún caso la mano de obra o maquinaria asociada a su sustitución.
Artículo 9.- Programación de tiempos y ciclos
Esta incluido dentro del precio del contrato, de todas las modificaciones en la programación de los reguladores que sean solicitadas por el responsable técnico municipal. Estas modificaciones se realizarán en un plazo máximo de cuatro días desde la recepción de la solicitud.

Artículo 9.- Otros trabajos incluidos en el precio del contrato

En el precio del contrato también estará incluido todos los trabajos que no incluyan la sustitución de elementos como rearmado de instalaciones por fallos en el suministro eléctrico, cortocircuitos o sobretensiones, recolocación de semáforos movidos por el viento, reapriete de bornas, reaislamiento de conexiones,…
Artículo 10.- Mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo consistirá en la reparación de las avería que surjan en las instalaciones objeto de este contrato.

El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y humanos necesarios para la reparación de las averías El adjudicatario deberá disponer también de un almacén de repuestos que cubra al menos 5% del material de las instalaciones objeto de este contrato.

De esta forma, no se admitirá ningún retraso en la realización de trabajos de mantenimiento correctivo bajo la justificación de carecer de repuestos o la falta de medios.
Todas las reparaciones efectuadas en las instalaciones tendrán una garantía mínima de 1 año y afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como los de transporte, mano de obra, materiales e impuestos.

Las lámparas led estarán garantizadas como mínimo para 60.000 horas de uso.
Artículo 11.- Ejecución de los trabajos

Mantenimiento preventivo:


Se realizarán según una planificación en horario normal de trabajo.

Trimestralmente presentará planificación de los trabajos.

Mantenimiento correctivo:

El adjudicatario deberá contar con un servicio de reparación de averías en horario continuo desde las 8.00 a las 20.00 horas.  

De 20.00 a 8.00 horas, sábados, domingos y festivos el adjudicatario dispondrá un servicio de guardia para la atención inmediata ( 2 horas plazo ) de los siguientes casos de averías ( averías urgentes ):

· Cruces apagados

· Derribos 

· Situaciones en el que la avería pueda generar riesgo de accidentes

Para el resto de reparaciones tendrá un plazo de 24 horas para la resolución de incidencias en días laborables o 48 horas en el caso de fin de semana.
Para la recepción de incidencias de averías, el adjudicatario dispondrá de un sistema de atención telefónica 24 horas y 365 días al año. Principalmente será la Policía Municipal quien comunique las averías detectadas.

Para poder cumplir con los plazos de atención a las averías urgentes, el adjudicatario deberá acreditar que los medios con los que prestará el contrato estarán disponibles a una distancia no superior a los 30 km del municipio de Portugalete. En fase de oferta los licitadores indicarán donde se sitúan esos medios y sus características.
Cuando la reparación afecte al tráfico, el Adjudicatario lo comunicará a la Policía Municipal para que puedan tomar las medidas que consideren oportunas.

Una vez realizada la reparación, el Adjudicatario presentará en la comisaría de la Policía Municipal original y copia del parte de trabajo, donde será sellado y dejará la copia allí.

El adjudicatario deberá disponer de semáforos provisionales para su colocación en caso de que la reparación se demore y sea imprescindible la regulación semafórica del cruce.
Artículo 12.- Documentación 
Trimestralmente presentará informe de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivos realizados.

Por cada reparación el adjudicatario enviará al responsable técnico municipal una comunicación mediante correo electrónico de los trabajos realizados, con su valoración económica correspondiente, para su aprobación. En esta comunicación se adjuntará el parte de trabajo sellado donde vendrá indicando: fecha, procedencia del aviso de avería, descripción de los trabajos realizados, relación de los elementos reparados y sustituidos y recursos humanos y materiales empleados.
El Adjudicatario entregará al final del contrato planos e inventarios actualizados de las instalaciones.

En cada armario con regulador o estación detectora instalada en la vía pública deberá figurar toda la documentación sobre su funcionamiento y programación, esquemas eléctricos y diagramas de fases y tiempos.

Artículo 13.- Señalización, Seguridad y Salud Laboral

El adjudicatario, tanto en relación a su personal como al desarrollo de los trabajos se someterá estrictamente a las normas de Seguridad y Salud Laboral vigentes y de aplicación. 

Todos los gastos relativos a la señalización y seguridad estarán  incluidos en el precio del contrato.

Artículo 14.- Comprobación de los trabajos.

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección del técnico municipal.

El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios relacionados con los distintos servicios de esta contrata, le sean ordenados por el Técnico municipal.

Anexo I: Inventario Instalaciones 

Anexo II: Precios unitarios

Anexo III: Características de los materiales
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