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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

	Adquisición de vehículos monovolumen o SUV híbridos enchufables (PHEV) de gama media para el Departamento de Seguridad. 



2.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	El vehículo deberá reunir al menos las características técnicas siguientes:

Motor	: Híbrido enchufable. El funcionamiento de los motores deberá ser en paralelo o combinado.
Clasificación ambiental	: Etiqueta ECO o CERO.
Autonomía en eléctrico (protocolo WLTP): ≥ 40km.
Potencia neta máxima	: ≥ 140CV.
Caja de cambios	: Automática.
Dirección	: Asistida.
Neumáticos 	: 4 estaciones con homologación 3PMSF.
Carrocería	: Tipo monovolumen o SUV con 4 puertas y portón. Longitud ≥4.200mm y ≤4.700mm.
Pintura	: Metalizada. (Los colores solicitados serán discretos y se definirán a la adjudicación del expediente).
Sistemas de seguridad activa y de asistencia a la conducción (ADAS) (Exigibles sólo para los vehículos homologados a partir de julio de 2022):
1. Frenada automática de emergencia.
2. Señal de frenada de emergencia.
3. Sistemas de mantenimiento de carril.
4. Control de tráfico en la marcha atrás.
5. Asistente inteligente de velocidad.
6. Detector de fatiga y atención.
7. Avisador de cinturón para plazas traseras.
8. Control de la presión de los neumáticos.
9. Event Data Recorder. Caja negra.
10. Preinstalación de alcoholímetro antiarranque
Sistemas de seguridad pasiva	: Airbags frontales y laterales de conductor y acompañante así como airbags de cortina o cabeza.
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	3.1. El vehículo se entregará con el equipamiento siguiente:
· Aire acondicionado o climatizado mediante climatizador automático
· Cierre centralizado de puertas.
· Elevalunas eléctricos en todas las puertas.
· Faros antiniebla (preferentemente integrados). No serán precisos en los casos en que los vehículos dispongan de otros sistemas (luces adaptativas, faros halógenos integrados en los parachoques, etc.) que hagan las funciones de este tipo de iluminación.
· Retrovisores exteriores de accionamiento eléctrico.
· Dispositivo de pre-señalización de peligro reglamentario V16 con luz intermitente naranja homologado a ese efecto.
· Dos chalecos reflectantes homologados.
· Juego de alfombrillas originales del vehículo.
· Cable de recarga con corriente alterna que permita la carga lenta desde una base de enchufe doméstico, no industrial (enchufe Schuko normalizado).
· Sensores de aparcamiento: Sí. Traseros.
· Etiqueta medioambiental.
3.2. Alarma antirrobo luminosa y acústica.
La alarma será activada/desactivada desde un mando a distancia. Éste deberá llevar conmutado, tanto la alarma como el cierre centralizado de puertas. 

3.3.- Sistema de conectividad telefónica con el vehículo:
Permitirá la conectividad entre el sistema de infoentretenimiento o navegador del vehículo y dispositivos de telefonía móvil a través de aplicaciones como Android Auto o Apple CarPlay.



4.- REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN TÉCNICA DE MECÁNICOS, DE ACCESO A INFORMACIÓN TÉCNICA DE REPARACIÓN ASÍ COMO A EQUIPOS Y PROGRAMAS DE DIAGNOSIS DE AVERÍAS 

Los requerimientos a este respecto serán de doble índole:
a) Suministro de información técnica de reparación y equipos de diagnosis. Este aporte se podrá realizar mediante suministro de manuales técnicos en formato digital o mediante accesibilidad a sistemas informáticos (programas, etc.) de gestión de reparación de fabricante en los que se pueda consultar dicha información.
El adjudicatario se compromete a arbitrar la forma para tramitar la adquisición por parte de la administración del equipamiento de taller necesario para la ejecución de las tareas de mantenimiento que vayan a ser realizadas por el parque móvil del Departamento de Seguridad.
Ésta gestión se ejecutará dentro del plazo de un año, desde la fecha comunicación oficial de adjudicación del expediente. 

b) Impartición de un curso de formación según las especificaciones indicadas en el anexo I. 
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5.- PLAN DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

La empresa adjudicataria deberá entregar junto con el vehículo el plan de mantenimiento preventivo del mismo. Esté deberá ser estructurado por tipo de intervención a realizar en función del kilometraje y tiempo.
Para la cobertura de la garantía, el fabricante tomará como válidas las revisiones de mantenimiento realizadas por los mecánicos de la Administración en sus talleres.



6.- ENTREGA DE VEHÍCULO 

Con el vehículo se suministrarán los accesorios especificados en el apartado de equipamientos así como la documentación siguiente:
· Manual de uso y entretenimiento del vehículo.
· Certificado o carta de garantía.
· Tarjeta ITV.
· Plan de mantenimiento preventivo estructurado por tipo de intervención a realizar en función del kilometraje y tiempo. 













































ANEXO I

ESPECIFICACIONES DEL CURSO DE FORMACIÓN A MECÁNICOS


















Se impartirá un curso de formación a 51 mecánicos de la administración durante al menos 4 jornadas y antes del plazo de 1 año desde la comunicación oficial de adjudicación del expediente. El curso comprenderá al menos los siguientes contenidos:

1. – Motor de combustión y motor eléctrico, acumuladores de energía y sistemas de generación y regeneración de energía:
Contenidos:
· Motor de combustión.
· Motor eléctrico.
· Generador
· Acumuladores y sistemas de regeneración y carga.
· Estructura interna.
· Desmontaje, montaje y ajuste.
· Principio de funcionamiento.
· Componentes.
· Diagnóstico y solución de averías.
· Prácticas sobre el vehículo.
Niveles de impartición:
· Nivel informativo o teórico
· Nivel reparativo o práctico.
Apoyos:
· Manual autodidáctico sobre el motor, acumuladores y sistemas de regeneración y carga de este vehículo. 
· Maqu. diagnosis o una fuente de información técnica.
Medios necesarios:
-    Vehículo.
-    Motor mecánico.
-    Motor eléctrico.
-    Útiles para desmontaje, montaje y ajuste del motor.
-    Máquina de diagnosis.

	2. – Caja de cambios, ajuste mecanismos del cambio:
Contenidos:
· Conocimiento del cambio.
· Estructura interna.
· Desmontaje, montaje y ajuste.
· Prácticas sobre el vehículo y cambio de marchas desmontado.
		Niveles:
· Nivel informativo o teórico.
· Nivel reparativo o práctico.
		Apoyos:
· Maqu. diagnosis o una fuente de información técnica.
Medios necesarios: 
· Caja de cambios de este vehículo.
· Útiles para desmontaje, montaje y ajuste del cambio y transmisiones.

3. – Seguridad activa y pasiva, ABS, EDS/ASR/ESP, ADAS, airbags, cinturones y componentes:
Contenidos:
· Sistemas empleados, funciones
· Componentes
· Diagnóstico y solución de averías
· Prácticas sobre el vehículo
Niveles:
· Nivel informativo o teórico.
· Nivel reparativo o práctico.
Apoyos:
· Autodidácticos sobre ESP y sistemas de asistencia a la frenada.
· Manual técnico.
Medios necesarios:
-   Útiles para desmontaje, montaje y ajuste.
-   Máquina de diagnosis.

4. – Diagnosis de averías de testigos de control del cuadro:
Contenidos:
· Empleo de la máquina de diagnosis.
· Concepto de diagnóstico
· Leer y borrar averías
· Importancia de las distintas averías.
· Prácticas sobre el vehículo.
Niveles de formación:
· Nivel informativo o teórico.
· Nivel reparativo o práctico.
Medios necesarios:
-   Vehículo.
-   Máquina de diagnosis.

5 – Esquemas eléctricos:
Contenidos: 
· Manual técnico.
· Volumen de documentación.
· Empleo de los manuales de reparación.
· Interpretación de los esquemas de circuitos de corriente.
· Prácticas sobre el vehículo.
Niveles de formación:
· Nivel informativo o teórico.
· Nivel reparativo o práctico.
Medios necesarios:
-   Manual de reparación.
-   Vehículo.

6 – Climatización:
Contenidos: 
· Conocimiento del sistema de climatización automático.
· Funciones.
· Componentes.
· Circuito de agente frigorífico.
· Prácticas sobre el vehículo.
Niveles de formación:
· Nivel informativo.
· Nivel reparativo.
Medios necesarios:
-   Manual reparación
-   Vehículo.
-   Maquina diagnosis.
-   Estación de reciclaje y carga para agente frigorífico.

Formación complementaria:

- Documentación técnica de diagnóstico.
- Inspección y mantenimiento, permitiría conocer los volúmenes de trabajos a realizar en los distintos periodos, así como el empleo de los útiles y equipos necesarios. 
- Mantenimientos preventivos. Protocolos sistemáticos por periodo y kilometraje
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